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ANEXO TECNICO:   ATENCION DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA – BOLIVAR – SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MINIMA CUANTIA.  


ANEXO TÉCNICO

ATENCION DE EMERGENCIA CARRETERA LA LUPA – BOLIVAR – SANTIAGO RUTA 1203 EN LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MINIMA CUANTIA.
.  
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto consiste en la ATENCION EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EN LA VIA 1203 LA LUPA – BOLIVAR – SANTIAGO A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA DEPARTAMENTO DEL CAUCA, del Instituto Nacional de Vías Territorial Cauca. Con las actividades a realizar, se pretende habilitar y mantener transitable la vía además de atender el sector de Saraconcho PR78+0150 en donde un deslizamiento de tierra obstruye el paso vehicular, para así mejorar la transitabilidad y seguridad de los usuarios de la vía, disminuyendo los tiempos de viaje y costos de operación vehicular.
II. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE:

De acuerdo con las emergencias presentadas se adelantaran las siguientes actividades:

• Remoción de Derrumbes

• Transporte de material de derrumbes

• Conformación de escombreras

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se llevarán a cabo en coordinación con la Interventoría, el administrador vial y el Gestor técnico del Contrato de la Territorial Cauca.

III. ELABORACION DEL DISEÑO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS:
Para lograr los objetivos planteados en el objeto de la contratación, se cuenta con una evaluacion y predimensionamiento aportados por el Administrador Vial a cargo de la Red Vial a cargo.
IV. ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O ESPECIFICACIONES PARTICULARES:

En desarrollo del contrato se seguirán las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013),  las especificaciones  particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes.

La localización y características de las señales de tránsito, tanto provisionales como definitivas, deberán acogerse a lo especificado en el Manual sobre Dispositivos para Regulación del Tránsito en Calles y Carreteras. El contratista dará estricto cumplimiento al Manual de Interventoría vigente.
ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En este anexo se definen las “Especificaciones Particulares de Construcción”, las cuales sustituyen o modifican las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías”. 

Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales; sin embargo, todos los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares, se ejecutaran conforme a lo estipulado en las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías. 

VI. PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo total para la ejecución del contrato es de un (1) mes o hasta agotar los recursos del contrato, contados a partir de la fecha de la orden de iniciación.
VII. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
Se cuenta con el CDP No. 96518 del 6 de febrero de 2018. Por valor de $58.958.354 (incluido IVA) de la vigencia fiscal 2018, para financiar la obra.
VIII. PRESUPUESTO OFICIAL:

CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DE PESOS M/CTE- $58.958.354 (Presupuesto Oficial Incluido IVA)
IX. AJUSTES DEL CONTRATO:
Rige lo establecido en el Pliego de Condiciones
X. EQUIPO MINIMO REQUERIDO:
El adjudicatario deberá aportar dentro del plazo estipulado en el pliego de condiciones la relación en el formulario “Relación de Equipo” del equipo mínimo obligatorio relacionado a continuación y todo el que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el Formulario del Presupuesto Oficial, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aquí requeridas y deberá tenerlo disponible de manera inmediata.

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la propuesta.

EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO:

El equipo mínimo requerido es el siguiente:
Una (1) Retroexcavadora Tipo 220 o similares
Un (1) Bulldozer potencia 140 hp
Una Retroexcavadora Pequeña ( Pajarita)

Dos (2) Volquetas dobletroque de 15 mts3 o volquetas que tengan la capacidad de carga total solicitada.
El modelo del equipo ofrecido como obligatorio deberá corresponder a modelos 1998 a 2018.

XI. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE A LAS CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES A LAS MINIMAS REQUERIDAS:
Rige lo establecido en la invitación pública del presente Proceso.
XII. VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS:
Rige lo establecido en la invitación pública del presente Proceso.

XIII. ANTICIPO:

Rige lo establecido en la invitación pública del presente Proceso.

XIV. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del siguiente personal profesional mínimo:

El personal que a continuación se detalla debe ser contemplado dentro de la Administración del Contratista y deben cubrir todo el plazo de ejecución del contrato, incluyendo el profesional en Gestión de la Calidad y el Auditor Interno de Calidad.

El siguiente personal se durante toda la etapa de ejecución de las obras:

· Un (1) Ingeniero Residente.

Los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de calidad y experiencia:

REQUISITOS DEL PERSONAL

1. INGENIERO RESIDENTE.

El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente debe acreditar lo siguiente:

1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Transportes y Vías, vigente.

2. Tener la siguiente experiencia:

a) General: Una experiencia general no menor de cinco (5) años, contada a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha del cierre del plazo de la presente Licitación Pública.

b) Especifica: Poseer mínimo tres (3) años de experiencia específica acumulada, dentro del período comprendido entre la fecha de confirmación de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente Licitación Pública, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:

· Ejercicio profesional en la empresa privada, como Ingeniero Residente de Obra y/o Interventoría de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VIAS.
· Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con OBRA CIVIL EN VIAS.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la ejecución del contrato.
XV. EXPERIENCIA REQUERIDA DEL PROPONENTE:

Rige lo establecido en la invitación pública del presente Proceso.

XVI. COMPONENTES DEL  A.I.U.:

Rige lo establecido en la invitación pública del presente Proceso.
XVIII. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

1. El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los sectores del contrato mientras se ejecuta la obra, es decir desde la orden de inicio y  hasta el recibo definitivo de las obras.

2. El contratista deberá atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al contratista su ejecución; en caso de que se requieran estudios y/o diseños y/o cálculos adicionales éstos deberá realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoría; en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los estudios y/o diseños y/o cálculos  adicionales, si aplican) al Interventor para su revisión y aprobación, para posteriormente presentarlos a la Dirección Territorial correspondiente para la continuación del trámite pertinente.

3. El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vías, son únicamente de referencia, constituyen  una guía para que el proponente prepare su propuesta, cada Análisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario debe  contener todo lo indispensable y necesario para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos APU publicados por INVIAS, es deber del proponente hacerlos conocer con cuatro (4) días hábiles antes del cierre del proceso licitatorio para que el INVIAS los pueda estudiar. 
4. El control de tráfico temporal y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del proponente y/o contratista. Esta señalización debe colocarse desde la orden de iniciación del contrato.                  
5. Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. El valor total del Precio Unitario se redondeará; cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

6. Las OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, incluyen las obras ambientales del PAGA las cuales se pagarán por precios unitarios, previamente revisados y aprobados por la Interventoría, y revisados por la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social y la Unidad Ejecutora respectiva.

Firmas: 

ING. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Gestor Técnico de Proyecto

ING.JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial Cauca [image: image1.jpg]




DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
“Gestión Pública con Calidad”

