[image: image2.png]Laseguridad  pyindefens COMANDO GENERAL FUERZA AEREA
esdetodos | FUERZAS MILITARES COLOMBIANA





[image: image1]Anexo 2 - Formulario de oferta económica.

Proceso de Contratación
                                                   007-00-H-CACOM-5-GRUAL-2020
Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, identificado como aparece al pie de mi firma,  manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de __________________________________________________________ ($_______________), Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO

	RUBRO : 02-02-02-005-004-02-4-16

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS- SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE TUBERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DE GAS A LARGA DISTANCIA, LÍNEAS DE COMUNICACIÓN Y CABLES DE PODER, HASTA POR LA SUMA DE 

$ 15.000.000.00

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMÉSTICAS PRINCIPALES DEL  CACOM-5

	1.1
	PREVENTIVO: Re seguimiento  a las redes extendidas de gas de toda la Unidad  mediante equipo de medición (REF EXTEC HS 680), localizador y analizador de fugas de gas de una distancia aproximada de 2.800 metros lineales de recorrido; esta actividad requiere de un estudio e informe por escrito detallado  donde se presenten las actividades técnicas de corrección para ser realizadas.
	GLOBAL
	1
	

	1.2
	CORRECTIVO: Actividad técnica y mecánica que requiere de la demarcación, señalización con logos adecuados y dados por las Normas actuales vigentes del MME,  adecuación de las cajas de concreto, ajuste de tapas de acero, cambio de tornillería y pintura en tráfico pesado de las cagas de  las válvulas principales.
	GLOBAL
	1
	

	1.3
	CORRECTIVO: SIPS de las POLI válvulas principales de la red primaria de 2” pulgadas CERTIFICADAS.
	GLOBAL
	1
	

	1.4
	CORRECTIVO: Cambio a todo costo de los puntos donde se determinen posibles fallas, por presencia de fugas de gas en el terreno y/o estructuras de concreto, incluye levantamiento de grama y/o excavación del terreno (.80 cm x .60) cm, demarcación con cinta según norma), con el espacio adecuado para el cambio de tubería y/o levantamiento del concreto y reposición nuevamente del lugar donde se intervengan las tuberías con el mismo material que se retiró.
	GLOBAL
	1
	

	2.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMÉSTICAS DE LA COCINA DEL RANCHO DE TROPAY CERRO MILITAR DEL CACOM-5

	2.1
	PREVENTIVO: Revisión y análisis mediante equipo Detector (REF HXG -2d) que determine y se registre posibles fugas de gas y/o presencia de monóxido de carbono, falta de ventilación, verificación de hermeticidad de las instalaciones y requerimientos necesarios que aparecerán en el formato de DEFECTOLOGIA ALCANCE RESOLUCION 41385 levantamiento para mantenimientos correctivos.
	GLOBAL
	1
	

	2.2
	CORRECTIVO: SIPS de válvula  gas CERTIFICADA  de ¾” pulgada tipo cuarto de vuelta, cuerpo en latón forjado niquelado,  con tubería PE AL PE GAS 1216 CERTIFICADA 02 metros incluye, adaptadores, racores y el material necesarios para su optima conexión, instalación que requiere perforación del muro, reparación con revoque y enchape con baldosa del mismo estilo.
	GLOBAL
	1
	

	2.3
	CORRECTIVO: SIPS de válvula de seguridad en ¾” pulgada, tipo cuarto de vuelta, cuerpo latón forjado niquelado CERTIFICADA, en tubería expuesta de cobre de ¾” de pulgada, se requiere de soldadura de estaño y calentamiento por gas acetileno y oxígeno, sellado perfecto y pruebas de hermeticidad y pintura de la tubería según Norma.
	GLOBAL
	1
	

	2.4
	CORRECTIVO: SIPS de regulador para medidor industrial
	GLOBAL
	1
	

	2.5
	CORRECTIVO: SIPS de equipo ventilación, rejillas 20x20 cm y/o extractores de 20” y/o espacios para mejorar las condiciones de ventilación de estos recintos, que les permita cumplir con la CERTIFICACION permitida en la normatividad. 
	GLOBAL
	1
	

	3.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMÉSTICAS DE LAS COCINAS DE CASINOS DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5 

	3.1
	PREVENTIVO: Revisión y análisis mediante equipo Detector (REF HXG -2d) que determine posibles fugas de gas y/o presencia de monóxido de carbono, falta de ventilación, verificación de hermeticidad de las instalaciones y requerimientos necesarios que aparecerán en el formato de levantamiento para mantenimientos correctivos.
	GLOBAL
	1
	

	3.2
	CORRECTIVO: SIPS de válvula  gas CERTIFICADA  de ¾” pulgada tipo cuarto de vuelta cuerpo latón forjado niquelado con tubería PE AL PE GAS 1216 CERTIFICADA 02 metros incluye, adaptadores, racores y el material necesarios para su optima conexión, instalación que requiere perforación del muro, reparación revoque y enchape con baldosa del mismo estilo.
	GLOBAL
	1
	

	3,3
	CORRECTIVO: SIPS de válvula de seguridad en ¾” pulgada cuerpo latón forjado niquelado CERTIFICADA en tubería expuesta de cobre de ¾” de pulgada, se requiere de soldadura de estaño y calentamiento por gas acetileno y oxígeno, sellado perfecto.
	GLOBAL
	1
	

	3.4
	CORRECTIVO: SIPS  de llaves, hornillas encendidos y/o chisperos para las cubiertas de cocinay/0 estufas industriales para levantar las fallas producto de la revisión con los equipos de medida.
	GLOBAL
	1
	

	3.5
	CORRECTIVO: Adecuación, ajuste y demarcación de caja de medidor tipo industrial, se debe verificar el cierre y estado de las bisagras, incluye anticorrosivo y pintura en laca color blanca uso exterior a dos manos y/o cambio total de la tapa si el supervisor así lo desea.
	GLOBAL
	1
	

	3.6
	CORRECTIVO: SIPS de equipo ventilación, rejillas y/o espacios para mejorar las condiciones de ventilación de estos recintos, que les permita cumplir con la CERTIFICACION exigida en la normatividad. 
	GLOBAL
	1
	

	4.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMÉSTICAS DE LAS CASAS FISCALES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5

	4.1
	PREVENTIVO: Revisión y análisis mediante equipo Detector  (REF HXG -2d) que determine posibles fugas de gas y/o presencia de monóxido de carbono, falta de ventilación, verificación de hermeticidad de las instalaciones  y requerimientos necesarios de elementos y equipo, que aparecerán en el formato de levantamiento DEFECTOLOGIA ALCANCE RESOLUCION 41382 para  realizar los mantenimientos correctivos y aprobar la CERTIFICACION.
	GLOBAL
	1
	

	4.2
	CORRECTIVO: SIPS de válvula  gas CERTIFICADA  de ¾” pulgada tipo cuarto de vuelta latón forjado niquelado  con tubería PE AL PE GAS 12216 CERTIFICADA  mínimo 02 metros incluye, adaptadores, racores y el material necesarios para su optima conexión, instalación que requiere racores de conexión y todo lo necesario para su funcionamiento y aprobación para la CERTIFICACION. 
	GLOBAL
	1
	

	4.3
	CORRECTIVO: Traslado de las redes de gas y/o de agua ubicado en espacios cerrados, para el cumplimiento de las correcciones exigidas para la obtención de la CERTIFICACION.
	GLOBAL
	1
	

	4.4
	CORRECTIVO: SIPS de tapas frontales y/o cajas donde se aloja el medidor del gas que se encuentran en pésimo estado permitiendo cumplir con la CERTIFICACION dada en la normatividad. 
	GLOBAL
	1
	

	5.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LAS REDES GASODOMÉSTICAS DE LOS APARTAMENTOS FISCALES DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DEL CACOM-5

	5.1
	PREVENTIVO: Revisión y análisis mediante equipo Detector  (REF HXG -2d) que determine posibles fugas de gas y/o presencia de monóxido de carbono, falta de ventilación, verificación de hermeticidad de las instalaciones  y requerimientos necesarios de elementos y equipo, que aparecerán en el formato de levantamiento para realizar  los mantenimientos correctivos y aprobar la CERTIFICACION.
	GLOBAL
	1
	

	5.2
	CORRECTIVO: SIPS de válvula  gas CERTIFICADA  de ¾” pulgada tipo cuarto de vuelta latón forjado niquelado  con tubería PE AL PE GAS 1216 CERTIFICADA mínimo 02 metros incluye, adaptadores, racores y el material necesarios para su optima conexión, instalación que requiere racores de conexión y todo lo necesario para su funcionamiento y aprobación para la CERTIFICACION. 
	GLOBAL
	1
	

	5.3
	CORRECTIVO: Traslado de las redes de gas y/o de agua ubicado en espacios cerrados, para el cumplimiento de las correcciones exigidas para la obtención de la CERTIFICACION.
	GLOBAL
	1
	

	5.4
	CORRECTIVO: SIPS de tapas frontales y/o cajas donde se aloja el medidor del gas que se encuentran en pésimo estado permitiendo cumplir con la CERTIFICACION dada en la normatividad.
	GLOBAL
	1
	

	
	                          SUBTOTAL

$

ADMINISTRACION:      %

$

IMPREVISTOS:             %

$

UTILIDAD:                     %

$

IVA UTILIDAD:              %

$

TOTAL……………………………..

$


	
	
	
	
	

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR UNITARIO + IVA

	RUBRO: 02-02-02-008-003-04-4-16.

 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS- SERVICIOS DE ENSAYO Y ANÁLISIS TÉCNICOS HASTA POR LA SUMA DE $ 5.000.000.00

	6.
	VISITA, REVISION, APROBACION Y CERTIFICACION DE INSTALACIONES Y DE LAS REDES GASODOMESTICAS

	6.1
	CORRECTIVO: Entrega y presentación de un informe de novedades por vivienda y/o instalación verificada, donde conste que las mismas fueron corregidas. Dicho informe será dirigido a la empresa prestadora del servicio ALCANOS, en el informe deberán constar todas las actividades propias del mantenimiento de la red gasodoméstica de la Entidad.

Cada uno de los informes, se presentará   ante el personal técnico de la empresa, personal técnico contratista y al Supervisor del contrato, quienes elaborarán en el lugar la respectiva CERTIFICACION según normatividad vigente.

El proponente deberá presentar la oferta correspondiente al valor unitario de cada certificación, con el fin de que la entidad pueda certificar el número de viviendas que requiera de acuerdo a los mantenimientos efectuados de acuerdo al presupuesto.
	GLOBAL
	1
	
	
	


NOTA 1. El impuesto del IVA deberá incluirse dentro del valor de la oferta, debidamente discriminado de acuerdo al servicio que se pretende contratar teniendo en cuenta el AIU.
NOTA 2. En caso que el proponente no indique el impuesto a las Ventas (IVA) y haya lugar a éste, se entenderá que viene incluido en el valor total (IVA Presuntivo), sin perjuicio de las correspondientes correcciones aritméticas por parte del comité económico. Si el bien o servicio está legalmente exento del IVA se deberá indicar de manera clara y expresa la norma que contempla el beneficio

NOTA 3. Teniendo en cuenta que el contrato a suscribir es un contrato de obra pública, se realizarán las retenciones definidas en el Estatuto Tributario al valor total del contrato así:

	IMPUESTO
	VALOR

	Contribución de Obra
	5% Total Contrato

	Estampilla Pro universidad
	0,5% Total Contrato

	Estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid
	0,4% Total Contrato

	Rete Fuente
	2% valor antes de IVA

	Rete IVA
	15% según lo facturado de acuerdo al IVA


NOTA 4: El contrato se adjudicará por el valor total del presupuesto oficialmente asignado, y se agotará de acuerdo a necesidad.

NOTA 5: En caso de encontrarse discrepancia en los valores de la oferta económica presentada por el proveedor en la plataforma y el formulario de oferta económica, prevalecerá el presente anexo.
NOTA 6:   Contribución FIC, de acuerdo a lo establecido el decreto 2375 de 1974, la ley 21 de 1982; decreto 083 de 1976; decreto 1047 de 1983; resolución 2370 de 2008; resolución 1449 de 2012, y las demás que regulen la materia.
_____________________________________________________________

[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

Nombre: [Insertar información]

Cargo: [Insertar información]

Documento de Identidad: [Insertar información]
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