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	FORMATO DE VISITA Y VERIFICACIÓN DE TALLER DE SERVICIO

	
	SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA SDIS-SMC-XXXX-2024

	
	Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS PARA LAS LAVADORAS Y SECADORAS DOMESTICAS DE PROPIEDAD DE LA SDIS Y AQUELLAS POR LAS QUE LLEGARE A SER RESPONSABLE

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RAZON SOCIAL/EMPRESA
	 
	NIT
	 
	

	DIRECCIÓN/TELEFONO
	 
	FECHA DE VISITA
	 
	

	DURACIÓN 30 MINUTOS
	Hora de inicio
	 
	HORA DE FINALIZACION
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ÍTEM VERIFICABLES
	REQUISITO MINIMO
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	

	AREA DEL TALLER DE SERVICIOS
	El taller debe tener como mínimo un área de 50  metros cuadrados,  sin contar el área destinada a oficina y administración.
	 
	 
	

	PUESTOS DE TRABAJO
	El taller del proponente debe tener como mínimo dos (2) puestos de trabajo con un área mínima de 80 X 60 centímetros
	 
	 
	

	HERRAMIENTAS BASICAS MINIMAS
	multímetro digital (2 unidades)
	 
	 
	

	
	pinza voltiamperimetrica (2 unidades)
	 
	 
	

	
	[bookmark: _GoBack]juegos de destornilladores (2 unidades)
	 
	 
	

	
	pinzas, alicates, cortafríos, pela-cables (2 unidades)
	 
	 
	

	
	Cautín para soldadura de estaño en tarjetas electrónicas (2 unidades)
	 
	 
	

	
	extractor de rodamientos (3 unidades)
	 
	 
	

	
	Remachadora (2 unidades
	
	
	

	
	Juego de llaves Bristol y Torx 
2 juego milimétrico
2 Juego en pulgadas
	 
	 
	

	
	juego de llaves fijas en pulgadas y juego de llaves milimétricas (4 unidades)
	 
	 
	

	
	Taladro manual (2 unidades)
	 
	 
	

	HERAMIENTA DE TALLER
	Estación de soldadura de estaño para tarjetas electrónicas
	 
	 
	

	
	Equipo de pintura (1 unidad)
	 
	 
	

	
	Taladro de árbol (1 unidad)
	 
	 
	

	
	Prensa de banco (1 unidad)
	 
	 
	

	
	Equipo de soldadura eléctrica  (1 unidad)
	 
	 
	

	SEÑALIZACIÓN
	El establecimiento donde funcione el taller del proponente debe contar con señalización industrial como por ejemplo rutas de evacuación, extintores, botiquín, escaleras y zonas de peligro, protección personal, descripción de áreas.
	 
	 
	

	AREA DE REPUESTOS
	Cable encauchetado, electro válvula, Presostato, Resistencia calefactora, termostato, rodamientos, correas, bases regulables, amortiguadores.
	 
	 
	

	RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN
	

	
	

	
	
	
	
	
	



	













	
	
	

	FUNCIONARIOS SDIS
	NOMBRE/CARGO
	FIRMA
	

	
	 
	 
	

	
	 
	 
	

	
	 
	 
	

	PERSONAL EMPRESA VISITADA
	 
	 
	

	
	 
	 
	

	
	 
	 
	

	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	
	
	
	
	

	DESARROLLO DE LA VISITA
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	 
	

	
	



EVIDENCIA FOTOGRAFICA:
image1.png
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTAD.C.

SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL




