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ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE RESCATE PARA LA UNIDAD OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES - PONALSAR 

[bookmark: _Hlk132207063]LOTE No. 1 BOTE INFLABLE CON MOTOR FUERA DE BORDA 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	VALOR TOTAL SIN IVA

	1
	BOTE INFLABLE CON MOTOR FUERA DE BORDA 
	2
	$120.000.000,00
	$240.000.000,00



	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	LOTE No. 1
BOTE INFLABLE CON MOTOR FUERA DE BORDA 

	ÍTEM
	Justificación: La presente especificación técnica nace de la necesidad institucional de adquirir el componente fluvial como medio de transporte para el desarrollo de actividades policiales a nivel nacional. Este tipo de elemento será utilizado en las diferentes operaciones tácticas en todo el territorio nacional, transportando las diferentes unidades de Policía en fuentes hídricas como lagos, ríos, lagunas y demás, en donde se requiera ingresar para contrarrestar esta actividad delictiva. Así mismo se hacen necesarias para actividades de rescate en el caso de la especialidad de PONALSAR y en sitios donde se presente la afectación por explotación ilícita de minerales.

	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
		1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL MOTOR

	MOTOR

	ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN

	Modelo:
	Nuevo, no inferior al año de entrega.

	Tipo de Combustible
	Gasolina

	Potencia
	Cuatro tiempos, mínimo nueve punto nueve (9.9) HP

	Tipo de motor
	Fuera de borda 

	Transmisión
	Pata corta o pata larga

	Sistema de alimentación:
	Inyección electrónica, por medio de manguera o línea de combustible con sistema de cebado manual del tanque externo al conector de acople rápido del motor

	Sistema de aceleración
	Mediante brazo de mando ubicado en la palanca de dirección y operación de giro manual 

	Encendido
	Eléctrico o accionamiento manual por accionamiento de cuerda con sistema de agarre.

	Dirección
	Palanca o brazo de mando manual

	Sistema de parada de emergencia
	Interruptor de apagado de emergencia mediante sistema de hombre al agua.

	Sistema de elevación e inclinación
	Manual de asistente hidráulico 

	Mecanismo de anclado
	Sistema de anclado a la base o espejo del bote con fijación de presión tipo mariposa y/o tornillo.

	Bloque de elevación
	Pasador de bloqueo para evitar que el motor pierda posición cuando esté en marcha debe contar con varias opciones de posición.

	Cierre de tapa motor
	Palanca de bloqueo de motor 

	Capacidad del tanque de combustible
	Capacidad mínima seis (6) galones, con tapa, medidor de combustible, salida de aire, sistema de conexión manguera de combustible con adaptador hembra/macho o acople rápido.

	Sistema de refrigeración
	Refrigeración por agua, debe contar con testigo de refrigeración.

	Propela
	En aluminio y/o acero inoxidable y/o bronce.

	Accesorios
	Bujías, cuerda auxiliar, impeler, hélice en aluminio (propela), juego de empaques culata, kit de herramienta básica, manual de propietario, kit de anclaje (cuerda, mosquetón de aluminio), tubo de grasa.

	Tratamiento anticorrosivo
	Debe contar con ánodos anticorrosión que garanticen su durabilidad por uso en agua salada

	2. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL BOTE

	ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN

	Material
	Tejido en CMS neopreno de alta calidad poliamida recubierto con poliuretano, o tejido de poliéster de alta tenacidad recubierta en cloruro de polivinilo tratado.

En cualquier caso, el material deberá contener protección contra rayos ultravioleta y agentes químicos, no biodegradable, auto ignifugo, resistente a la tensión y desgarre, reparable, lavable, inerte. 


	Dimensiones
	De dimensiones proporcionales a la capacidad de carga, así como la capacidad del motor. 

	Color
	Según lo establecido en el “Reglamento de Uso de la Identidad e Imagen de la Policía Nacional”, Resolución No. 06676 del 24/12/2018.

	[bookmark: _Hlk159405296]Sistema de inflado
	Mínimo dos (02) válvulas de inflado para CO2 y protectores de válvulas, válvulas de cruce para inflado automático que permiten que el bote sea inflado con aire comprimido o CO2.

	Sistema de unión
	Sistema de uniones selladas por alta frecuencia y/o costuras soldadas fundidas al calor, compartimentos independientes, intercomunicados por medio de válvulas de intercomunicación 

	[bookmark: _Hlk159405380]Piso
	Suelo integral inflable de alta presión, resistente a la perforación color negro.

	[bookmark: _Hlk159405441]Espejo
	El espejo deberá tener las dimensiones adecuadas que permitan la instalación de un motor con transmisión. 

	Quilla
	Inflable

	[bookmark: _Hlk159405761]Anillas
	Debe poseer anillas para sujeción del equipo según tamaño del bote.

	Accesorios
	Soporte porta remos (según cantidad de remos)
Puntos de izado en proa y popa
Inflado de pie heavy duty + manguera
Lave para válvulas
Plaqueta de identificación
Indicador de presión
Mínimo Seis (06) remos (mango en aluminio de 2 secciones pala plástica)
Kit de reparación: Parches, pegante, llaves mantenimiento válvulas e indicador de presión
Manual de usuario y Tula de empaque con azas de transporte
Defensa y/o refuerzo periférico incorporada en todo el contorno exterior
Mínimo dos Cintas para izado
Sistema protector de espejo
Refuerzo uniones de trabajo pesado
Mínimo Dos (02) llaves para Válvula de Inter-Comunicación.
Mínimo dos (02) tubos de velocidad removibles color negro
Camisa de transporte para las SCUBA de inflado rápido
Deflectores anti salpicadura
Cintas para anclado
Cuerda en proa
Manijas para transporte inflado según tamaño del bote
Refuerzo y uniones de trabajo pesado
Porta remos anillas de anclaje en D al interior para amarrar equipo
Chalecos salvavidas (cantidad según capacidad de pasajeros del bote que cumpla con la normatividad vigente)
Tanque de aire comprimido para inflado rápido


	Equipo de Protección y Seguridad
	Línea de vida o seguridad periférica
Mínimo dos (2) Líneas de seguridad interna
Cuerda de amarre en la proa
Pasa cuerdas salvavidas y cuerda de seguridad en contorno

Botiquín de primeros auxilios: Debe contener como mínimo los siguientes elementos: yodo povidona solución antiséptico bolsa (120ml), jabón, gasas, curas, venda elástica, rollo Micropore, algodón paquete (25gr), sales de rehidratación oral, baja lenguas, suero fisiológico bolsa (250), guantes de látex desechables, toallas higiénicas, tijeras y termómetro oral. (Según Resolución No. 0001565 del 2014).

	Garantía técnica del bote y del motor
	
Tanto el bote como el motor deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Policía Nacional descritas en la presente especificación técnica.

El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga garantía técnica para ampararlos contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos. Esta garantía debe ser sin costo adicional alguno para la institución, por un plazo mínimo de dos (2) años, contados a partir del recibo a satisfacción del bote inflable por parte de la Policía Nacional.




	
	

	
		3. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

	Los requerimientos adicionales son de obligatorio cumplimiento y deberán formularse con la oferta. Cuando a juicio de la Policía Nacional, se omita alguno de ellos o el contenido de los mismos sea insuficiente, esta podrá requerirlos; el no presentarlos dentro del plazo requerido dará lugar al rechazo de la oferta.

	ESPECIFICACIÓN
	REQUERIMIENTO

	INFORMACIÓN TÉCNICA DETALLADA
	La ficha técnica del fabricante debe especificar claramente: potencia máxima, torque máximo cilindrada, capacidad de carga y accesorios ofrecidos.


	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POSTVENTA INCLUIDO EN EL COSTO DEL BOTE CON MOTOR FUERA DE BORDA
	Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo para los botes y motores fuera de borda, sin costo adicional para la Policía Nacional incluyendo repuestos, insumos y mano de obra. Sin embargo, si la contratación es realizada por medio del Acuerdo Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, se deberá cumplir con lo estipulado en el mismo, si la contratación no se realiza con el Acuerdo Marco de Precios, el oferente deberá cumplir con el con el programa detallado de actividades de mantenimiento preventivo para los motores fuera de borda discriminado en horas establecido por la casa matriz, certificado por la persona encargada del servicio técnico del ensamblador de la lancha, fabricante o representante de la marca en el país, ofreciendo un mínimo de mil horas (1000) de servicio para cada uno de los motores ofertados, para lo cual deberá informar por escrito las rutinas de mantenimiento establecidas por el fabricante incluyendo mano de obra, insumos y repuestos genuinos con las correspondientes cantidades y en general cualquier repuesto o insumo que sea necesario para atender totalmente el mantenimiento del bote y motores objeto de esta contratación y la mano de obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos los cotos directos o indirectos asociados a la atención de dichos servicios. Igualmente, deberá tener en cuenta actividades como: cambio programado de partes o repuestos y en general cualquier actividad periódica recomendada por el fabricante para su adecuada manutención.

El proponente será el responsable por los daños generados al bote y motores fuera de borda o a sus partes, por la omisión de alguna de estas actividades o el cambio en la frecuencia de ejecución de las mismas. 


	INFRAESTRUCTURA
DEL SERVICIO
POSTVENTA
	
Se debe anexar documento suscrito por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el País, en el que manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados que pueden prestar los servicios de mantenimiento y postventa a nivel nacional.
La información debe incluir:

a. Razón social.
b. Nombre del representante legal.
c. Ubicación, dirección, teléfono y/o fax.

La responsabilidad por el servicio en estos talleres ante la Policía Nacional es exclusiva del adjudicatario, sin que pueda manifestar como eximente de responsabilidad el hecho de su subcontratista.

	GARANTÍA DEL SERVICIO POST VENTA
	
Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los botes y motores fuera de borda, ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años.

	
MATERIAL DE CONSULTA (Incluido en el costo del vehículo)
	
En el momento de la entrega de los botes con motor fuera de borda y accesorios, el contratista debe suministrar un (01) manual para el usuario y un (01) manual de mantenimiento preventivo, se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario y preventivo).



	4. REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA

	Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales, en el momento de la entrega, el contratista debe cumplir las condiciones o aspectos establecidos en el siguiente cuadro. El oferente debe certificar en su oferta que conoce y acepta dichas condiciones.

	DESCRIPCIÓN

	En cumplimiento al artículo 116 del Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”, cada embarcación deberá ser entregada por parte del proveedor sin costo adicional para la Policía Nacional, con el permiso de navegación y matrícula fluvial del lugar en donde va a operar la embarcación.

	Cada embarcación deberá ser entregada por parte del proveedor con todos los manifiestos de importación y facturas de compraventa del casco de la embarcación adquirida y de cada motor fuera de borda sin costo adicional para la Policía Nacional; teniendo en cuenta lo contemplado en la Resolución No. 01118 del 17/04/2020 “Por la cual se expide el Manual de los Lineamientos Contables para la Policía Nacional de Colombia”, estos requisitos deberán ser verificados por la unidad compradora.

	La (s) embarcación (es) en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provisto de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.

	Al momento de la entrega los tanques de combustible deber estar a máxima capacidad.

	5. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

	Ley 1242 de 2008 “Por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones.

	Resolución No. 06676 del 24 de diciembre de 2018 Reglamento de uso de la identidad e imagen de la Policía Nacional.

	La Resolución No. 01118 Del 17/04/2020 “Por La Cual Se Expide El Manual De Los Lineamientos Contables para la Policía Nacional de Colombia”.

	Resolución No. 05884 del 27 de diciembre de 2019 “Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional de Colombia”.

	Para la aplicación de las anteriores normas debe utilizarse la actualización que esté vigente al momento de la verificación de los requisitos. En caso que exista alguna inconsistencia o novedad en su aplicación esta debe ser consultada con el supervisor del contrato o la unidad contratante. 

	6. GLOSARIO

	Accesorios
	Que depende de lo principal o se le une por accidente

	Motor fuera de borda
	También llamado motor fuera de bordo, en un motor de explosión que se instala en la parte exterior de una embarcación, provisto de una hélice que permite la impulsión y dirección de esta misma.

	Ficha técnica
	Es una herramienta con la que se cuenta para informar las características técnicas de un producto.

	Modelo
	Es el año de fabricación del vehículo que determina el fabricante.

	Post Venta
	Periodo posterior a la venta de un producto, en el que el vendedor o el fabricante garantizan ciertos servicios, especialmente la reparación.

	Bote Inflable
	Es un bote ligero cuyos lados y proa están hechos de tubos flexibles que contienen aire o gas a presión.

	Cilindrada
	Denominación que se le da a la suma del volumen útil de todos los cilindros de un motor alternativo.

	Potencia
	Cantidad de energía producida o consumida por unidad de tiempo.



	
	

	NOTA PARA EL LOTE No. 1
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	La Policía Nacional cuenta con la ficha técnica que establece las condiciones mínimas exigidas para la adquisición de los bienes, sin embargo, teniendo en cuenta la necesidad específica de la Unidad Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres – PONALSAR, se requiere el cumplimiento de condiciones adicionales que cumplan la necesidad, así:

	ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN

	Motor (Potencia)
	Cuatro tiempos, mínimo veinte (20) HP. Máximo treinta (30) HP.


	Color
	Negro

	Sistema de inflado
	Inflado rápido mínimo con dos (02) válvulas de intercomunicación con 4 posiciones: (1) Llenado cámara izquierda (2) llenado cámara derecha, (3) Desinflado cámara derecha o izquierda, (4) Comunicación total entre ambas cámaras derecha e izquierda; sistema de intercambio y bloqueo de aire para cada cámara, con protectores de válvulas
Una (01) válvula de inflado de quilla en proa del bote 
Dos (02) válvulas de alivio de presión.

	Anillas
	Mínimo debe tener:
Tres (03) anillas en “D” en el piso en acero inoxidable para Sujeción de Equipo / Personal. 
Dos (2) Anillas en D de arrastre en proa acero inoxidable
Dos (2) Anillas en D de arrastre en popa acero inoxidable color negro
Ocho (8) Anillas interiores en “D” grandes en acero inoxidable

	Chalecos Salvavidas
	Seis (06) Chalecos salvavidas para bote, color verde limón en lona reebag 100% impermeable, no encoje, no decolora, no destiñe, resistente a perforaciones, con la palabra “POLICIA DE RESCATE” en cinta reflectiva, con doble arnés de ingle con chapas en acotal de alta, almohada de reposo en el cuello, correas en reatas de cierre en nylon 100% de alta resistencia, hilos importados.
Cada chaleco deberá contar con las siguientes especificaciones:
Dos partes frontales y un espaldar con cuello. Cada parte frontal llevará 15 Láminas de espuma de polietileno de 1/8 y en la espalda y cuello 8 láminas de espuma de polietileno de 1/8. El material de la parte interna es Espuma de Polietileno de 1/8. Talla única con tres correas de 1" de ajuste de cintura, hombros con chapas de 1 W en acetal de alta para liberación rápida y doble arnés de pierna con correa de 1", para ajuste del usuario. Refuerzo de costuras internas. Fijación de la linterna (electrolisis) con bolsillo para guardarla.  Un (01) Pito y una (01) linterna que se activa por electrolisis y su respectivo bolsillo para guardarlo. 
Deberá soportar un peso mínimo de 100 Kg. En su flotabilidad positiva. Las correas y el arnés deberán contar con dobles de costura reforzada para evitar que la hebilla no se salga.

	Tanque para aire comprimido
	
Recipiente contenedor cilíndrico o botella de aluminio o acero inoxidable usado para almacenar el aire comprimido con capacidad de 15.0 litros, 300bar cilindro de (válvula de ángulo recto), Pintado a los estándares de BS, Capacidad de 2460 litros de aire comprimido con manguera de inflado con regulador de presión compatible con aire comprimido de 3 salidas, debe contar con prueba hidrostática

	Tipo
	184-12-200 cilindro de oxígeno para buceo

	Diámetro exterior
	184mm

	Capacidad 
	15L mínimo

	Altura
	705mm mínimo

	Peso
	15.6 kg máximo

	Presión de trabajo
	200Bar mínima

	Presión de prueba
	300Bar mínima

	Espesor de pared de diseño
	12.2mm mínima

	Material
	Aluminio, acero inoxidable

	Almacenamiento de gas
	2.4Cum3 mínimo





	CAPACITACIÓN (incluido en el costo del bote)
	El fabricante de los equipos en coordinación del contratista deberá dictar capacitación con una intensidad horaria de mínimo 10 horas para el personal que designe la Institución, quienes serán los operadores de los botes con motor fuera de borda, donde se les enseñara la operación del bote y motor fuera de borda, reparaciones básicas, mantenimiento, solución de problemas, la capacitación será dictada donde estipule el supervisor del contrato, dicha capacitación sin costo adicional para la Policía Nacional.



	ACREDITACIÓN DE CODIFICACIÓN NATO
	El fabricante deberá estar inscrito como proveedor en NATO con estado activo y acreditar la codificación NCAGE.

	

Imagen únicamente a manera de referencia para verificación de diseño.
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LOTE No. 2 EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE ACUÁTICO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO

	1
	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE ACUÁTICO ÍTEM No. 1- Kit de Buceo
	4
	$15.603.000,00
	$ 62.412.000,00

	2
	EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE ACUÁTICO ÍTEM No. 2- COMPRESOR PORTÁTIL
	1
	$24.368.146,00
	$24.368.146,00




	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	LOTE No. 2
EQUIPO DE BUCEO PARA RESCATE ACUÁTICO

	Debe contener los siguientes elementos:

	ÍTEM
	MÁSCARA PARA BUCEO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
Fabricada en silicona suave y confortable, antialérgica o alergénica, con un porcentaje de adaptabilidad de más del 85%, con hebillas integradas en la montura irrompibles con micro regulación mediante pulsador, de fácil ajuste con una sola mano que permita el movimiento lateral, correa en silicona o neopreno de fácil ajuste, doble lente en vidrio templado, lente inclinado que permite mayor campo visual.

	
	  

	
	SNORKEL
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
Snorkel flexible, boquilla en silicona muy flexible intercambiable con sección de la tobera de entrada del aire, válvula de descargue o purga elíptica para fácil evacuación del agua e hidrodinámica, cámara receptora de agua en la parte inferior y sistema rompe olas o anti-salpicaduras en la parte superior, manguera corrugada flexible en parte exterior y liso en el interior, sujetador o acople clips a la máscara, altura de conexión ajustable, tráquea del Snorkel fabricada en silicona flexible anti rotura para mejor ajuste, sujetador de Snorkel que ayude a una mayor comodidad y ajuste de este. 

	
	

	
	ALETA PARA BUCEO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
Fabricadas en caucho, polipropileno, elastómeros y/o polímeros de alta resistencia y/o fibra de vidrio, debe proporcionar una prestación exuberante con un desgaste físico limitado, muy versátil, debe ser idónea tanto para el buceador novato, como el profesional e incluso para los instructores y buceadores técnicos, debe tener pala flexible que nace desde la bota de la aleta, uniendo la aleta al pie y transmitiendo todo el esfuerzo generado al aletear sin pérdidas de energía a través de las zonas blandas, debe permite canalizar el agua desde el mismo tobillo hasta el borde final de la pala. Tallas (a convenir con el supervisor del contrato).

	
	

	
	BOTINES PARA BUCEO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
Calzado pensado para el uso de las aletas con talón abierto, mínimo 7 mm, confeccionado en suave neopreno doble-capa, cremallera que va de la suela al tobillo, facilitando la postura, empeine y talón protegidos por revestimiento anti desgaste, suela antideslizante, robusta cuña antideslizamiento que cubre por entero la suela. En las zonas correspondientes al dorso del pie y el talón deben estar protegidas por un revestimiento anti-desgaste, tallas (a convenir con el supervisor del contrato).

	
	




	
	TRAJE PARA BUCEO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Monopieza de neopreno mínimo de 7 mm, neopreno flexible y de alta densidad lo cual proporciona una excelente longevidad, el corte y la cremallera trasera deben hacer fácil ponerse y quitarse el traje, cremallera en nylon con solapa protectora, los extremos deben llevar un ribeteado de neopreno liso para limitar las entradas de agua, cremalleras en los tobillos para facilitar su postura, impresiones de silicona que protejan los hombros y las caderas de la fricción, rodilleras que ofrezcan una resistencia muy alta, debe tener una protección de neopreno liso a lo largo del perímetro facial y en la zona mentón-boca., color negro, tallas (a convenir con el supervisor del contrato).
	
	

	
	CINTURÓN DE LASTRE
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Cinturón de lastre de hebilla plástica de fácil liberación con reata de Nylon tejido, cada cinturón mínimo con 4 pastillas de plomo de 2 Libras cada una forradas en plástico.
	
	

	
	GUANTES DE NEOPRENO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Confeccionado en neopreno de alta resistencia a la compresión, mínimo 3 mm de espesor, palma y parte superior de la punta de los dedos forrada, sin costura en la punta, con Kevlar© flexible con excepcional resistencia a la erosión y los cortes, ajuste a la muñeca con velcro, diseñados para una perfecta anatomía y movilidad de los dedos. tallas (a convenir con el supervisor del contrato). 
	
	

	
	CHALECO COMPENSADOR DE FLOTABILIDAD O HIDROSTÁTICO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Chaleco compensador de flotabilidad o hidrostático, tejido o cordura mínimo 500 - Deniers, máximo  - 1000 Deniers, termo sellado, arnés rígido con agarradera de levante, con bolsillos externos porta lastre desenganche rápido y cremallera de seguridad, traque lateral con sistema de inflado de poder, dos bolsillos porta objetos, hebillas de ajuste en Nylon reforzado, correa de ajuste al tanque, dos anillas porta mosquetones, dos anillas porta accesorios en acero inoxidable o tecno polímero, 3 válvulas de descargue de aire o vaciado y 2 sistemas de inflado automático y oral, Color Negro en talla (a convenir con el supervisor del contrato).
	
	

	
	REGULADOR
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Regulador hiperbalanceado o híper equilibrado de 1 y 2 etapas: cuerpo con capa protectora en elastómero o tecno polímeros, varios componentes en titanio, cilindro recubierto por material anti rozamiento y anti corrosión que permita largos intervalos de tiempo en el mantenimiento, anti-congelación, boquilla acero inoxidable y sustituible, esfuerzo de inspiración medio 4 mbar, esfuerzo espiración medio 11mbar, trabajo respiratorio medio 0,95J/L, Presión de alimentación conexión INT 0-232, conexión DIN 0-200 ó 0-300bar, aire regulado 1800 L/M, presión alimentación 10bar,aire regulado 4500L/MIN, conexiones alta presión HP-2, conexiones baja presión LP-4, Cumpla norma UNI EN 250

	
	

	
	OCTOPUS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Octopus fabricado en tecno polímeros y sistema de regulación “Downstream” de válvula lateral (regulable), simple y muy fiable. Un conducto de inyección I.B.I. que canaliza un flujo de aire piloto hacia la boquilla. La 2ª etapa debe tener dotada un desviador de flujo que actúa sobre el efecto Venturi, con función de dive/pre-dive. Las prestaciones deben ser elevadas y adecuadas a cualquier tipo de inmersión. Debe cumplir con norma UNI EN 250
	
	

	
	CONSOLA
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Consola de dos (02) instrumentos (manómetro y profundímetro)

PROFUNDIMETRO ANALÓGICO
Instrumento de alta calidad con caja metálica y funcionamiento con membrana, dotado de una amplia escala parabólica.
En la pantalla luminiscente los primeros 12 metros, correspondientes a la zona de las paradas de descomprensión, están muy distanciados y se pueden leer perfectamente. El fondo escala se encuentra mínimo a 70 metros (ó 230 pies, en la versión imperial) y la pantalla está dividida cromáticamente en tres zonas: verde hasta 20 metros, azul desde 20 hasta 40 metros, rojos desde 40 metros hasta el fondo escala. El instrumento debe estar dotado de aguja de máxima profundidad, que se bloquea cuando se ha alcanzado la máxima profundidad de inmersión.

MANÓMETRO

El manómetro de presión en carcasa metálica debe ser para trabajo pesado, de pequeñas dimensiones para reducir el peso expresamente diseñado para evitar peticiones excesivas a la fusta HP de conexión durante el primer estadio del regulador. El manómetro debe tener una caja metálica realizada en latón cromado y, consecuentemente, es muy robusto, el cristal anterior debe estar hecho de tal manera que haga las veces también de válvula de sobrepresión. En caso de un aumento imprevisto de la presión en el interior del aparato, el cristal de levanta ligeramente, dejando escapar el exceso de presión, la pantalla luminiscente mínimo debe alcanzar los 350 bar en la versión métrica y 5000 psi en la imperial, indicando en color rojo la zona cuando se está por debajo de los 50 bar, en verde entre los 50 bar y los 200 bar y en azul entre los 200 bar hasta el fondo escala. 
	
	

	
	MORRAL PARA BUCEO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Morral fabricado en malla o red, con correa ajustable al hombro, bolsillo exterior rectangular con cierre de cremallera, manija o manilla de transporte, color negro. 
	
	

	
	CILINDRO EN ALUMINIO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Cilindro en aluminio de mínimo 80 pies cúbicos, presión de trabajo mínimo 3000 PSI, capa interior pulida anti purezas, válvula tipo K, con tubo snorkel para direccionamiento de aire, empaques en silicona, sistema de acople al Yugo INT americano Standard, válvula de seguridad para evitar ruptura, bota de caucho resistente para cada uno de los cilindros incluida.
	
	

	
	CAPUCHA DE NEOPRENO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	La capucha debe permitir el uso y se compatible con el traje de neopreno, debe presentar una protección de neopreno liso a lo largo del perímetro facial y en la zona mentón-boca, calibre mínimo 5 MM.
	
	

	
	LINTERNA DE LUZ ESTROBOSCÓPICA O STROBO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Linterna luz estroboscópica o strobo, con bombillo led, incluye bombillo de repuesto, sistema de ajuste al equipo, funciona con baterías AA (doble AA) Incluidas, recargables y con su respectivo cargador por linterna.
	
	

	ÍTEM
	COMPRESOR
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	2
	Compresor portátil de motor a gasolina de alta presión para recarga de botellas de aire respirable de presión de trabajo de mínimo 200 BAR, máximo 300 BAR, manguera de toma de aire flexible, odómetro, manguera de alta presión con adaptador a válvula de tanque de buceo.
	
	

	REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA EL LOTE No. 2
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POSTVENTA
	El contratista debe realizar mantenimiento preventivo postventa del equipo de buceo para rescate acuático, sin costo adicional para la Policía Nacional incluyendo repuestos, insumos y mano de obra, ofreciendo un año de servicio a partir del recibo a satisfacción de los elementos para cada uno de los elementos ofertados, para lo cual deberá informar por escrito cronograma de mantenimiento incluyendo mano de obra, insumos y repuestos genuinos que sean necesarios para atender totalmente el mantenimiento de los equipos para buceo objeto de esta contratación.

Nota: El personal que realiza el mantenimiento de los equipos debe ser calificado en las tareas a adelantar con experiencia mínima de un (01) año en reparación, mantenimiento y/o calibración de equipos (adjuntar certificación), en cuanto a los ajustes a parámetros establecidos para cada herramienta y equipo, estos trabajos de mano de obra tendrán garantía de mínimo tres (03) meses.

En el evento que este funcionario sea cambiado por otro, se debe informar y coordinar previamente con el supervisor del contrato.
	
	

	CAPACITACIÓN
 (incluido en el costo de los equipos de buceo)
	El contratista debe realizar capacitación en las especialidades de buceo “ALTITUD DIVER y NAVEGACIÓN”.

Por cada equipo de buceo a adquirir se debe capacitar a dos funcionarios con un mínimo de cuatro (04) horas en teoría, dos (02) horas de practica en piscina y dos (02) días de practica de buceo en aguas abiertas con un mínimo de cuatro inmersiones.

Las capacitaciones deberán ser certificadas y se deberá expedir carnet para cada funcionario capacitado, como mínimo por la PADI “Professional Association of Diving Instructors”, o por entidad acreditada como certificadora de buceo internacional.
	
	












LOTE No. 3 EQUIPO DE EXTRICACIÓN VEHICULAR

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	VALOR TOTAL SIN IVA

	1
	EQUIPO DE EXTRICACIÓN VEHICULAR
	1
	$240.000.000,00
	$240.000.000,00



	[bookmark: _Hlk142385006]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

	LOTE NO. 3
EQUIPO DE EXTRICACIÓN VEHICULAR

	Debe contener los siguientes elementos:

	ÍTEM
	HERRAMIENTA COMBINADA: CIZALLA - SEPARADOR
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
Sistema de funcionamiento eléctrico y/o hidráulico
Presión de trabajo entre:  70 a 72 Mpa
Distancia de separación: entre 340 mm a 380 mm 
Fuerza de separación: entre 1350 kN a 1860 kN
Fuerza de tracción: entre 80 Kn a 104 kn 
Distancia de tracción: entre 254 mm a 340 mm 
Apertura de corte en cuchillas entre 354 mm hasta 400 mm
Fuerza de corte: entre 670 kN hasta 1200 kN
Clase o Grado de protección: Mínimo IP57 máximo IP58
Peso: entre 20 Kg a 24 Kg 
Debe cumplir mínimo dos funciones: Cortar y Separar 
Debe cumplir normatividad: NFPA 1936 y DIN EN 60529 y/o EN 13204 y 
Debe incluir accesorios originales de la misma marca: Baterías y cargador de batería

Batería: cantidad dos (02) unidades, entre 25 V a 44 V, capacidad entre 2.8 AH a 7.0 AH, clase o grado de protección: Mínimo IP54, energía: entre 120 W a 176 W, debe garantizar un suministro de energía adecuado y constante durante el proceso de rescate y extracción de vehículos.

Cargador de batería: Indicador de carga, debe tener capacidad de carga de batería de mínimo 2.0 Ah, voltaje mínimo 28.









	
	

	
	CILINDRO TELESCÓPICO
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Sistema de funcionamiento eléctrico y/o hidráulico
Presión máxima de trabajo: entre 50 Mpa a 54 Mpa 
Recorrido de separación en primer pistón: entre 300 MM a 410 MM 
Recorrido de separación en segundo pistón o extensión: entre 299 MM a 400 MM 
Recorrido de separación total mínimo: entre 600 MM a 810 MM 
Longitud extendida: entre 960 MM a 1380 MM
Fuerza de elevación o separación en el primer pistón: entre 58 KN a 136 KN 
Fuerza de elevación o separación en el segundo pistón: entre 60 KN a 65 KN 
Clase o Grado de protección: Mínimo IP56 Máximo IP58
Debe cumplir dos funciones: desplazar y elevar
Peso sin batería: entre 15 kg a 19 kg
Debe cumplir con normatividad: EN 13204 y/o EN 60529 y/o NFPA 1936
Debe incluir accesorios originales de la misma marca: Baterías y cargador de batería

Batería: cantidad dos (02) unidades, mínimo de 25 V, 5.0 AH, debe garantizar un suministro de energía adecuado y constante durante el proceso de rescate y extracción de vehículos.

Cargador de batería: Indicador de carga, debe tener capacidad de carga de batería de mínimo 5,0 Ah.
	
	




	
	EQUIPO NEUMÁTICO PARA EL LEVANTAMIENTO DE CARGAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
CAJA SINTÉTICA PARA TRANSPORTE
Caja sintética de máxima resistencia para transporte y almacenamiento, fabricada en polipropileno, indestructible, debe estancar el ingreso de agua y polvo, debe permitir el almacenamiento de: unidad de control, mangueras de aire (02), mangueras de cierre, reductor de presión, adaptadores de aire y pieza de conexión para bombonas de aire.

UNIDAD DE CONTROL
Unidad de control que permita el funcionamiento a la vez de mínimo dos (02) cojines de elevación de alta presión.
Debe permitir una elevación segura y controlada.
Presión de trabajo mínimo 12 bar / 174 psi
Iluminación de los manómetros con luz LED o sistema de iluminación externo.
Debe permitir llenar mínimo dos (02) cojines al mismo tiempo
Debe incluir acoples de seguridad
El funcionamiento debe ser mediante botón
Debe permitir la regulación precisa del caudal de aire para una elevación segura y controlada
La elevación se puede detener al soltar el botón.
Desbloqueo en dos pasos para una mayor seguridad: liberación de presión antes de la desconexión de la manguera
La manguera no se puede retirar con fuerza
Válvulas anti retornos integradas
No puede permitir el desplazamiento de la presión de aire de un cojín de elevación al otro
Debe permitir elevar y bajar dos cojines de elevación de forma independiente
Fácil comprobación de la presión de aire entrante
Debe permitir la sustitución de la fuente de aire de manera puntual
Control mínimo de dos (02) cojines.

MANGUERA DE AIRE No.1

Capacidad mínima: 12 bar 
Mínimo de 10 metros de longitud
Debe ser flexible
Debe incluir acople de seguridad que permita el desbloqueo en dos pasos para liberar presión antes de retirar la manguera
Cantidad: dos (02) unidades


MANGUERA DE AIRE No 2

Capacidad mínima: 12 bar 
Mínimo de 5 metros de longitud
Debe ser flexible
Debe incluir acople de seguridad que permita el desbloqueo en dos pasos para liberar presión antes de retirar la manguera

Cantidad: una (01) unidad

MANGUERA DE CIERRE

Manguera de cierre con válvula de seguridad para cojines de elevación de 12 bar
Permite cerrar cojines de elevación de alta presión inflados
Debe permitir retirar la manguera, el controlador y la entrada de aire de la zona de trabajo
Debe incluir acople de seguridad que permita el desbloqueo en dos pasos para liberar presión antes de retirar la manguera
Debe cumplir Norma EN-13731
Cantidad: dos (02) unidades

COJÍN - BOLSA DE AIRE

Debe incluir tres (03) cojines y/o bolsas de aire, así:

COJÍN - BOLSA DE AIRE CAPACIDAD MÍNIMA 20 TONELADAS
Cojín de elevación de alta presión apilable.
Presión de trabajo y/o capacidad de levantamiento (12 bar/174 psi)
La superficie de contacto debe permanecer plana cuando se presuriza
Debe permitir una elevación segura y estable a una mayor altura
Debe permitir apilar mínimo dos (02) bolsas de aíre
Debe tener correas de transporte o manijas de transporte
Capacidad de levantamiento entre: 20 T a 27 T 
Altura de elevación o inflación: entre 17 cm a 25 cm 
Fabricado en material reforzado con 2 capas de aramida o neopreno reforzada con aramida o material de alta resistencia mecánica
Peso: entre 4.4 kg a 9.5 kg 
Dimensiones o tamaño: entre 44 cm a 55 cm  
Debe cumplir con normatividad: NFPA 1936 y/o EN-13731
Cantidad: una (01) unidad

COJÍN - BOLSA DE AIRE CAPACIDAD MÍNIMA 40 TONELADAS
Cojín de elevación de alta presión apilable.
Presión de trabajo y/o capacidad de levantamiento (12 bar/174 psi)
La superficie de contacto debe permanecer plana cuando se presuriza
Debe permitir una elevación segura y estable a una mayor altura
Debe permitir apilar mínimo dos (02) bolsas de aíre
Debe tener correas de transporte o manijas de transporte
Capacidad de levantamiento entre: 39.6 T a 44 T 
Altura de elevación o inflación: entre 17 cm a 35 cm 
Fabricado en material reforzado con 2 capas de aramida o neopreno reforzada con aramida o material de alta resistencia mecánica
Peso: entre 9 kg a 13 kg 
Dimensiones o tamaño: entre 60 cm a 74 cm 
Debe cumplir con normatividad: NFPA 1936 y/o EN-13731
Cantidad: una (01) unidad

COJÍN - BOLSA DE AIRE CAPACIDAD MÍNIMA 59 TONELADAS
Cojín de elevación de alta presión apilable.
Presión de trabajo y/o capacidad de levantamiento (12 bar/174 psi)
La superficie de contacto debe permanecer plana cuando se presuriza
Debe permitir una elevación segura y estable a una mayor altura
Debe permitir apilar mínimo dos (02) bolsas de aíre
Debe tener correas de transporte o manijas de transporte
Capacidad de levantamiento entre: 59 T a 74 T 
Altura de elevación o inflación: entre 17 cm a 44 cm 
Fabricado en material reforzado con 2 capas de aramida o neopreno reforzada con aramida o material de alta resistencia mecánica
Peso: entre 13 kg a 24 kg 
Dimensiones o tamaño: entre 69 cm a 86 cm 
Debe cumplir con normatividad: NFPA 1936 y/o EN-13731
Cantidad: una (01) unidad

	
	

	[bookmark: _Hlk157260875]REQUERIMIENTOS ADICIONALES LOTE No. 3
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POSTVENTA
	Se debe ofrecer y realizar mantenimiento preventivo postventa del equipo de extricación vehicular, sin costo adicional para la Policía Nacional incluyendo repuestos, insumos y mano de obra, ofreciendo un año de servicio a partir del recibo a satisfacción de los elementos para cada uno de los elementos ofertados, para lo cual deberá informar por escrito las rutinas de mantenimiento incluyendo mano de obra, insumos y repuestos genuinos que sean necesarios para atender totalmente el mantenimiento de los equipos para buceo objeto de esta contratación.
	
	

	CAPACITACIÓN
 (incluido en el costo de los equipos de buceo)
	El contratista debe realizar capacitación en la especialidad de rescate “Extricación Vehicular” y en el manejo de los equipos con un mínimo de ocho (08) horas.

Por cada equipo de extricación a adquirir se debe capacitar a diez funcionarios, las capacitaciones deberán ser certificadas con una intensidad de mínimo cinco (05) horas.
	
	

	REQUERIMIENTO PARA TODOS LOS LOTES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	LUGAR DE ENTREGA
	La entrega de los elementos se realizará en el Almacén de Intendencia de la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, ubicado en la Calle 64G No. 90 A – 04 Barrio Álamos Bogotá D.C., teléfono: 5159000 Ext. 20183 - 20192, previa coordinación con el supervisor de la aceptación de la oferta.

Nota: para la entrega de los elementos al Almacén de Intendencia, se realizará por medio de un funcionario perteneciente a la empresa contratista para que realice la entrega formal al supervisor y al almacenista, con el fin se verifiquen todas las condiciones técnicas de los elementos y a su vez la documentación requerida, por ningún motivo se deben entregar los elementos al almacén por medio de envíos, es de aclarar que para la revisión de los documentos requeridos para recepción de los elementos debe ser verificada inicialmente por el supervisor de la aceptación de la oferta, quien posteriormente realizará los trámites ante el Almacén de Intendencia.
Teniendo en cuenta lo anterior el contratista deberá informar a la supervisión con previa anticipación el día y hora de la entrega de los elementos contratados, toda vez que se debe coordinar ante el almacén la disponibilidad de tiempo para la recepción de los bienes.
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