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FORMULARIO No. 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

PROCESO:  No. 040 de 2024
MODALIDAD DE SELECCIÓN : LICITACIÓN PÚBLICA.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, ELEMENTOS Y EQUIPOS DE RESCATE, PARA DOTAR LOS EQUIPOS USAR, GRUPOS DE RESCATE Y GRUPOS DE INUNDACIONES DE LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA

1.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MÍNIMAS

Lote 4: Rescate Vertical

	ÍTEM 
	ELEMENTO 
	TOTAL

	1
	ARNÉS DE RESCATE INTEGRAL  
Arnés integral para Rescate:
Totalmente ajustable, de gran comodidad y peso razonable, ideal para los trabajadores y personal de rescate, con mínimo 5 puntos de anclaje, con cinturón reforzado, regulación de punto dorsal, punto de retención, porta materiales, puntos de enganches antiácidos con hebillas para facilitar colocación del arnés . Conexión del bloqueador ventral al punto ventral para ascender por cuerda, Cinturón y perneras semirrígidos y anchos para una sujeción; acolchados con espuma transpirable para la comodidad en suspensión.
Arnés tipo P para rescate.
• Punto de enganche ventral: conexión de un descensor, de un elemento de amarre de sujeción utilizado en simple, de un elemento de amarre de progresión y de un asiento
• Puntos de enganche laterales: conexión de un elemento de amarre de sujeción utilizado en doble
• Punto de enganche esternal: conexión del sistema anticaídas
• Punto de enganche dorsal: conexión del sistema anticaídas
• Punto de enganche posterior en el cinturón: conexión de un elemento de amarre de retención
Resistente a la rotura por tensión.
a) Para fajas de cuero para los arneses clase A, la carga unitaria de rotura que se refiere a la sección transversal media no será inferior a 2,75 Pa x 107 Pa(aprox. 2,8 kgf/mm2).
b) Las fajas textiles o mixtas del arnés clase A, que soportarán el peso del usuario no se romperá cuando se aplique la fuerza inicial; y la carga a la rotura no será inferior a 13 740 N (aprox. 1 400 kgf).
c) Las fajas textiles o mixtas del arnés clase B, que soportaran el peso del usuario, no se romperán cuando se aplique la fuerza inicial; y la carga a la rotura no será inferior a 15 700 N (aprox. 1 600 kgf).
d) Las restantes bandas textiles del arnés no se romperán cuando se aplique la fuerza inicial y la carga a la rotura no será inferior a 4 910 N (aprox. 500 kgf). 
Resistencia a la flexión (únicamente para material de cuero) No deberá apreciarse en la muestra a simple vista, ninguna grieta o hendidura.
Resistencia al encogimiento No se permitirá una variación superior al 8 % con respecto a los valores iniciales.
Resistencia al rasgado (únicamente para material de cuero) La resistencia al rasgado no debe ser inferior a 100 N (aprox. 10 kgf) por milímetro de espesor.
ELEMENTOS METÁLICOS
Resistencia a la tensión
a) Para arneses clase A: los elementos metálicos no se abrirán ni deformarán cuando se les aplique la fuerza inicial 11 700 N (aprox. 1 200 kgf) para las hebillas de 10 620 N (aprox. 2 000 kgf) para los anillos tipo D y mosquetones, b) Para arneses clase B: los elementos metálicos no se abrirán ni deformarán cuando se les aplique la fuerza inicial de 11 770 N (aprox. 1 200 kgf) para las hebillas y de 21 580 N (aprox. 2 200 kgf) para los anillos tipo D y mosquetones.
Resistencia a la corrosión.
Los elementos no presentarán signos de corrosión a simple vista ELEMENTOS DE AMARRE.
Resistencia a la tensión 
Los elementos de amarre para arneses clase A, no se romperán cuando se aplique la fuerza inicial; y la carga de rotura será mayor a 14 720 N (aprox. 1 500 kgf). Zonas de conexión resistencia a la tensión Las zonas de conexión para arneses clase A, no se romperán ni deformaran cuando se aplique la fuerza inicial; la carga de rotura será mayor a 15 700 N (aprox. 1 600 kgf)
a) Resistencia a la tensión para arneses clase A: Los elementos metálicos del arnés no deberán presentar roturas o deformaciones a simple vista y la carga de rotura será mayora 14720 N (aprox. 1 500 kgf) de 10620 N (aprox. 2 000 kgf) para los anillos tipo D y mosquetones.
Para arneses clase B: los elementos metálicos no se abrirán ni deformarán cuando se les aplique la fuerza inicial de 11770 N (aprox. 1 200 kgf) para las hebillas y de 21580 N (aprox. 2 200 kgf) para los anillos tipo D y mosquetones. Empaque y rotulado Los arneses, deberán presentar 
Con tula de transporte 
Certificado NFPA 2500 clase III, cumplimiento de normas EN 358 de 2018, EN 361 de 2002, EN 813 de 2008
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	2
	MOSQUETONES DE SEGURIDAD EN ACERO 45KN
En acero, seguro automático
Debe cumplir con lo establecido en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo y con la NTC 2021. Debe estar construido en aleaciones de aluminio o acero. El rango de resistencia del mosquetón debe ser el siguiente: Longitudinalmente y cerrado de 45 kN Transversalmente. Las dimensiones del mosquetón deben ser las siguientes: Longitud total: mín. 99 mm Ancho total: mín. 57 mm, peso aproximado entre 240 - 245

El producto debe cumplir con alguna de las siguientes normas: Norma Técnica Colombiana NTC 2021. Higiene y seguridad. Cinturones de seguridad. Resolución 1409 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen, reemplacen o complementen. Ministerio de Trabajo. Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.
Certificado en 362:2004 o CE EN 362, ANSI Z359.12, NFPA 2500, CSA Z259.12, EAC, UKCA o sus equivalentes de uso general y técnico.
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	3
	MOSQUETONES DE SEGURIDAD ALUMINIO DE 41 a 45 KN
Mosquetones de seguridad en aluminio ligero y asimétrico de alta resistencia.
Cierre automático.
El rango de resistencia del mosquetón debe ser el siguiente:
Longitudinalmente y cerrado entre 41 y 45 kN Transversalmente peso 115 g máximo.
Las dimensiones del mosquetón deben ser las siguientes:
Longitud total: mín. 99 mm
Ancho total: mín. 57 mm

Sistema que evite cualquier enganche involuntario del mosquetón Puerta con apertura aproximada de 26 a 53 mm.
Resistencia: 41-45 KN.
Peso aproximado: 115 g

El producto debe cumplir con la NFPA 2500 o equivalente de uso general y técnico.
Norma Técnica Colombiana NTC 2021. Higiene y seguridad. Cinturones de seguridad. Resolución 1409 de 2012 y las normas que la modifiquen, adicionen, reemplacen o complementen. Ministerio de Trabajo. Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.
ANSIZ359.12 2019
EN362:2004
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	4
	CINTA TUBULAR TRAMO DE 7M
De 1” x 4000 libras de resistencia tramos x 7 mts.
Cintas de elevada resistencia a la rotura y a la abrasión.
Especial para rescate, escalada o trabajo industrial, su fabricación tubular plana permite su utilización en la construcción de puntos de anclaje, porta-herramientas, arneses de emergencia para rescate, entre otros.
Incluye una bolsa de transporte
El producto debe cumplir con la certificación CE0120, CE- EN566 - EN795B - EN354 - UIAA
Norma NFPA1983. Standard on life safety Rope and Equipment for Emergency Services. Normas de seguridad de vida para cuerdas y equipos para servicios de emergencia.
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	5
	CORDINO DE PRUSIK 18"
Cordinos Prusik de 8 mm de alta resistencia.
Resistencia: 18 pulgadas de 20 kn.
El producto debe cumplir Certificación UIAA CE EN 564:2014
Norma NFPA1983. Normas de seguridad de vida para cuerdas y equipos para servicios de emergencia.
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	6
	CORDINO DE PRUSIK  25"
Cordinos Prusik de 8 mm de alta resistencia
Resistencia: 25 pulgadas de 20 kn. 
El producto debe cumplir la Certificación UIAA CE EN 564:2015
Norma NFPA1983. Normas de seguridad de vida para cuerdas y equipos para servicios de emergencia.
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	7
	PAR DE BLOQUEADORES DE  PUÑO
Ascendedor tipo puño derecho e izquierdo o Puño bloqueador derecho o izquierdo de aleación ligera para ascenso por cuerda
Empuñaduras moldeadas y ergonomicas que garantizan un buen agarre, cómodo y potente
Amplia abertura que permite agrrar facilmente la empuñadura, incluso con guabtes gruesos.
Compatibilidad para cuerdas de 8 a 13mm 
Carga de trabajo mínima: 140 kg.
El producto debe cumplir las Certificaciones: EN 567:2013,EN 12841:2006 B,CE0333, UIAA
Norma NFPA 2500. Normas de seguridad de vida para cuerdas y equipos para servicios de emergencia.
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	PROTECTOR ARTICULADO PARA CUERDA MOVIL
Protector de cuerda con rodillos con dos caras
- Cara plana, sobre patas, que permite posicionar el módulo en una zona plana o un terreno blando.
- Cara cóncava que permite instalar el módulo en una zona angulosa tipo IPN o guardarraíl.
- Protector para una o dos cuerdas móviles.
Peso máximo: 470 g
Materiales: acero y aluminio
Garantía mínima del proveedor 3 años
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	9
	CINTA DE ANCLAJE TIE OFF 100 cm
Cinta de anclaje robusta con dos puntos de enganche de acero forjado. Ofrece varias configuraciones para instalar un anclaje: directamente en un anclaje o alrededor de una estructura específica. resistente a la abrasión. con puntos de enganche de acero forjado.
Longitudes: 100 cm. con identificación de la longitud
Resistencia: 25 kN
El producto debe cumplir con las Certificaciones: CE EN 795 B, NFPA 2500 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17, UKCA
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	10
	CINTA DE ANCLAJE TIE OFF 150 cm
Cinta de anclaje robusta con dos puntos de enganche de acero forjado. Ofrece varias configuraciones para instalar un anclaje: directamente en un anclaje o alrededor de una estructura específica. resistente a la abrasión. con puntos de enganche de acero forjado.
Longitudes: 150 cm. con identificación de la longitud
Resistencia: 25 kN
El producto debe cumplir con las Certificaciones: CE EN 795 B, NFPA 2500 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17, UKCA
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	11
	CINTA DE ANCLAJE TIE OFF 200 cm
Cinta de anclaje robusta con dos puntos de enganche de acero forjado. Ofrece varias configuraciones para instalar un anclaje: directamente en un anclaje o alrededor de una estructura específica. resistente a la abrasión. con puntos de enganche de acero forjado.
Longitudes: 200 cm. con identificación de la longitud
Resistencia: 25 kN
El producto debe cumplir con las Certificaciones: CE EN 795 B, NFPA 2500 General Use, ANSI Z359.18, CSA Z259.15-17, UKCA
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	CINTA DE RECUPERACIÓN TIPO PICK OFF STRAP/MARINER AZUL
Pick Off Strap Permite que un rescatista pueda conectar rápidamente a la víctima y luego ajuste la correa a la longitud deseada.
Fabricado en cinta de 1-3/4 pulgadas -largo de hasta 137 cm.
Resistencia entre los 41-69 kn peso máx.  370 a 408 gramos de 15-20 kn. 
El producto debe cumplir con la Norma NFPA 2500 General Use
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	13
	ARNÉS PARA VICTIMA
Está diseñado para las operaciones de rescate y las evacuaciones de remontes mecánicos. Asas de confort que permiten a la víctima sentarse. Tirantes que permiten mantener el triángulo en la víctima y verticalizarla. Hebillas de regulación auto bloqueantes.
Fabricado en Lona de TPU (sin PVC) de alta resistencia.
Peso: 1300 g.
Capacidad mínima de carga: 150kg 
Resistencia a la corrosión
Los elementos no presentan signos de corrosión a simple vista
Hebillas de regulación  auto bloqueantes. Gabricado en lona de TPU (sin PVC) de alta resistencia
El producto debe cumplir con las Certificaciones: CE EN 1497, EN 1498 type B, UKCA, EASA CM-CS-005
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	BLOQUEADOR DE LEVA RANURADA
Bloqueador de leva ranurada con cierre destinado a ser utilizado en los polipastos como sistema de tracción o anti retorno.
Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida.
Utilizado con una cuerda de 9 a 13 mm.
El producto debe cumplir con las Certificaciones: CE EN 12841 tipo B, NFPA 1983 Technical Use.
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	POLEA SENCILLA
Polea sencilla de alta resistencia y altísimo rendimiento. Diseñada y optimizada para su uso en actividades de rescate, con rodamientos de bolas.
Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm.
Diámetro de la polea de 38A 48 mm para su uso con cuerdas estáticas y dinámicas.
Carga de utilización máxima: 4kN x 2 = 8kN. Peso: 185 g
Material: polea: de aleación ligera de aluminio
Resistencia mínima: 32 kn máx.
El producto debe cumplir con la certificación Certificada: CE EN 12278, NFPA 1983 General Use o versión mejorada NFPA 2500
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	POLEAS DOBLES
Polea doble de alta resistencia y altísimo rendimiento. 
Roldana de acero inoxidable.
Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13 mm de rescate.
Con placa giratoria para el montaje de la cuerda rápidamente sin desconectar la polea.
Botón de doble retención evite la apertura accidental de la placa lateral.
Rodamiento sellado el cual proporciona máxima eficiencia
Peso 135-480 grs
El producto debe cumplir con las Certificaciones: CE EN 12278, NFPA 1983 General Use, NFPA 2500
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	17
	POLEA SENCILLA CON PIVOTE
Polea sencilla con pivote rotativo que alinea la cuerda con la dirección de la tracción.
Con roldana de acero inoxidable se puede utilizar con cualquier tipo de cuerda de rescate.
Compatibilidad de la cuerda: 7 a 11mm.
Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco
Diámetro de la roldana: 25 mm
Carga de utilización máxima: 2 x 2,5 = 5 kN
Carga de rotura: 23 kN
Rendimiento: 91 %
Peso 160 gramos

Cuenta con placa lateral que permite insertar el cable o cuerda rápidamente sin tener que desconectar la polea del anclaje Con botón de doble retención el cual evita la apertura accidental de la placa lateral. 
El producto debe cumplir con las Certificaciones  CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley Technical Use, UKCA, UIAA uso general.
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	POLEA DOBLE CON PIVOTE
Polea doble con pivote rotativo que alinea la cuerda con la dirección de la tracción.
Con roldana de acero inoxidable se puede utilizar con cualquier tipo de cuerda, 
Compatibilidad de la cuerda: 7 a 13.
Materiales: aluminio, acero inoxidable y poliamida
Tipo de roldana: rodamiento de bolas estanco
Diámetro de la roldana: 38 mm
Carga de utilización máxima: 8 kN (3 kN por cabo, más información en la Carga de rotura: 36 kN
Rendimiento: 95 %
Peso 480 gr.
Cuenta con placa lateral que permite insertar el cable o cuerda rápidamente sin tener que desconectar la polea del ancla eje. Con botón de doble retención el cual evita la apertura accidental de la placa lateral.
El producto debe cumplir con las certificaciones CE EN 12278, NFPA 2500 Pulley General Use, UIAA, UKCA, 
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	19
	TRÍPO DE DE RESCATE
Fabricado en aluminio anonisado tipo aeronáutico, y   cabecera de aluminio fundido. 
Tres sostenes de aparejamiento para tareas difíciles ubicados en el centro cuentan con orificios excepcionalmente grandes para una sujeción más fácil.
Las patas se adaptan en incrementos de 5-plg (127-mm) y llegan a una altura máxima de 10 pies (3-m) y un mínimo de longitud para transporte de 7 pies (2,1-m) el pie fundido de la escalera gira y cuenta con la opción de una almohadilla de goma de agarre seguro o de un punto en caso de introducirse en superficies blandas o resbaladizas.
Los orificios del pie permiten sujetar el trípode en posición.
Que incluya un estuche de trasnporte y una cinta o cadena de seguridad para evita el movimiento de las patas y se ajusta con un Maillon de enlace  – Resistencia Extendido A  302 cm   23 Kn O 5280 Lbs -Peso  74 Lbs
El producto debe cumplir con las Normas ANSI Z359.1-2007, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA
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	20
	CAMILLA DE RESCATE SKED
Con flotadores laterales y pectoral, y lastre, fabricada de una hoja de plástico resistente, la camilla se convierte en rígida cuando se dobla alrededor del paciente. una variedad de manijas y tiras permiten a la camilla ser transportada mediante acarreo, levantamiento (verticalmente u horizontalmente) mediante sistemas de cuerda o para operaciones con helicóptero, o remolcada con el deslizamiento de camilla sobre la superficie suave inferior. el sistema debe venir completo con la camilla, arnés de mochila/morral de nilón cordura, dos tiras, eslingas de izado horizontal, eslinga de izado vertical, un mosquetón de acero grande y cuatro manijas de cinta movible. la bolsa de almacenamiento es de 36 pulgadas (91 cm) de largo por 9 pulgadas (23 cm) de diámetro. peso del sistema: 18 lb (8,2 kg) color naranja.
El producto debe cumplir con las Certificaciones ce (comunidad europea) y Fda. Certificación 
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	DISPOSITIVO MULTIPROPÓSITO GRIS 11MM
Que combina funciones de avanzada para profesionales en rescates con cuerdas. La polea altamente eficaz - cuenta con un mecanismo integral de sujeción a la cuerda puede utilizarse como dispositivo de descenso en el cable principal y en el sistema de cable de amarre y puede transformarse rápidamente en un sistema de elevación sin cambiar ni reemplazar soportes. La combinación de características esenciales en un dispositivo único simplifica el aparejamiento en escena, haciendo más expeditivo el rescate.
El revolucionario incrementa la seguridad del usuario mediante - auxiliar - control de descenso permite bajar o subir sistemas sin cambiar el hardware.

● Un dispositivo de descenso variable de control de fricción para sistemas de rescate y rappels
● Incorpora la polea alta eficiencia con un integrante de la cuerda mecanismo de bloqueo (de trinquete) para un sistema de recorrido
● El built-in becket permite limpio aparejos y sistemas de poleas más eficientes
● Es ideal para operaciones en espacios confinados, ya que se convierte rápidamente en una línea de recuperación
● Cumple bcctr rescate belay competencia criterios

Compatibilidad de cuerdas de 10,5 a 11 mm, peso 836 g, carga máxima 272 kg, 600 lb
El producto debe cumplir con la Certificación NFPA: USO GENERAL (G) MBS 40kN (8,992 Ibf) POLEA, USO GENERAL (G), CONTROL DE DESCENSO, ø 10,5 – 11 mm, USO GENERAL (G), ASEGURADOR, ø 10,5 – 11 mm, ANSI/ASSE, Z359.4-2013, CE, EN 12841: 2006/C, EN 341: 2011/2ª,EN 15151-1: 2012/8
Norma NFPA 1983 o su versión mejorada NFPA 2500 edición 2022
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	DISPOSITIVO MULTIPROPÓSITO ROJO 13 MM
Que combina funciones de avanzada para profesionales en rescates con cuerdas. La polea altamente eficaz cuenta con un mecanismo integral de sujeción a la cuerda puede utilizarse como dispositivo de descenso en el cable principal y en el sistema de cable de amarre y puede transformarse rápidamente en un sistema de elevación sin cambiar ni reemplazar soportes.
La combinación de características esenciales en un dispositivo único simplifica el aparejamiento en escena, haciendo más expeditivo el rescate. El revolucionario incrementa la seguridad del usuario mediante - auxiliar - control de descenso permite bajar o subir sistemas sin cambiar el hardware.
● Un dispositivo de descenso variable de control de fricción para sistemas de rescate y rappels.
● Incorpora la polea alta eficiencia con un integrante de la cuerda mecanismo de bloqueo (de trinquete) para un sistema de recorrido.
●  El built-in becket permite limpio aparejos y sistemas de poleas más eficientes.
●  Es ideal para operaciones en espacios confinados, ya que se convierte rápidamente en una línea de recuperación.
●  Cumple bcctr rescate belay competencia criterios.
Compatibilidad de cuerdas de 12,5 a 13 mm, peso 816 g, carga máxima 272 kg, 600 lb

El producto debe cumplir con la Certificación NFPA, USO GENERAL (G) MBS 40kN (8,992 Ibf) POLEA, USO GENERAL (G), CONTROL DE DESCENSO, ø 12,5 – 13 mm, USO GENERAL (G), ASEGURADOR, ø 12,5 – 13 mm, ANSI/ASSE, Z359.4-2013.
Norma NFPA 1983 o su versión mejorada NFPA 2500 edición 2022
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	PLACAS MULTI ANCLAJE
Permite organizar una estación de trabajo y disponer de forma sencilla, de un sistema de anclaje múltiple:
 ● Orificios de 19 mm para dejar pasar el casquillo de seguridad de la mayoría de los mosquetones para permitir su volteo.
  ● Orificios compatibles con el paso de las cuerdas o de las cintas para una conexión directa.
  ● Orificio de conexión principal que puede admitir hasta tres mosquetones.
  ● Hilera de orificios de conexión de número impar que permiten centrar y equilibrar el sistema.
  ● Utilización simultánea hasta tres usuarios.
  ● Durabilidad de los marcados, gracias a la forma ahuecada del centro de la placa multianclajes.
  ● Durabilidad fabricada en aluminio forjado para una excelente relación resistencia/ligreza.
  ● Durabilidad de los marcados, gracias a la forma ahuecada del centro de la placa multianclajes.

La medida de la placa mínimo talla M, capacidad 45 kn. Con cinco orificios al frente y tres en la parte posterior. Dos amplios orificios de conexión adicionales certificaciones: ce, nfpa 1983 general use.
El producto debe ser empacado en un material resistente que permita la conservación, mantenimiento e higiene adecuada.
El producto debe cumplir con las certificaciones CE, NFPA 1983 General Use
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	POLEAS TÁNDEM
Roldanas de aluminio con cojinetes auto lubricantes para asegurar un buen rendimiento.
Puede admitir hasta tres mosquetones para facilitar las maniobras.
Diámetro de la roldana: 21 mm
Rodamiento de bolas: no
Rendimiento: 71 %
Carga de utilización máxima: 10 kn
Peso: 195 g
El producto debe cumplir con las certificaciones: ce en 12278 
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	CUERDA DINÁMICA PARA RESCATE  11 MM de 100 metros
Cuerda dinámica: fabricada en nylon y/o poliéster calibre 11 mm, tramo de 100 mts.
Peso máximo 80 gramos por metro.
Fuerza mínima de impacto 8.5 kn.
Debe incluir bolsa en lona protectora de nylon tipo morral para transporte, color preferiblemente negro, de alta resistencia que pemita una utilización intensiva sin temor al desagaste prematuro.
La  cuerda debe tener en los dos extremos terminales de marcado en poliamida y policarbonato, con unas dimensiones de 35 X 15,5 mm, facilitando la identificación individual de las cuerdas.
El producto debe cumplir con lo establecido en la NTC 2092 EMBALAJES, CUERDAS, Certificaciones: CE EN 1981 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Uso técnico.
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	CUERDA ESTÁTICA PARA RESCATE 12.5 MM de 100 metros
Cuerda estática de rescate: fabricada en nylon y/o poliéster con diámetro de 12.5 milímetros tramos de 100 metros. Resistencia entre 9.300 a 10.500 libras. 
Peso máximo 80gramos por metro
Fuerza mínima de impacto 8.5 K 
Debe incluir bolsa en lona protectora de nylon tipo morral para transporte, color preferiblemente negro, de alta resistencia que pemita una utilización intensiva sin temor al desagaste prematuro.
La  cuerda debe tener en los dos extremos terminales de marcado en poliamida y policarbonato, con unas dimensiones de 35 X 15,5 mm.facilitando la identificación individual de las cuerdas.
El producto debe cumplir con la NFPA  1983 edición 2017 7, NFPA1 2500 cuerda de vida y seguridad.
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	CHALECOS PARA EXTRICACIÓN VEHICULAR
Chaleco de Extricación  kendrick Chaleco que Garantiza rigidez vertical y flexibilidad horizontal en pacientes lesionados,  para inmovilización de tórax, columna vertebral, fracturas de cadera y pelvis,  compuesto por: correas identificadas por código de color para localización y rápido ajuste, hebillas rápido clip de bloqueo, fácil de colocar en condiciones adversas y poco espacio, revestimiento en nylon y recubrimiento en vinilo, perímetro bastillado con tejido reforzado y fijado con doble costura, soportes y listones en abedul,  Medidas: 88 x 11 x 30.5 cms, peso aprox.: 2.3 A 2.8 Kg. Accesorios maletín para transporte,  correas para nuca y mentón, almohada de espesor para nuca.
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	ESCALERA TIPO BOMBERO
Escalera Extensibke para rescate tipo bombero.
La escalera se compone de dos larguieros, peldaños, en cada una de las extremidades de los largueros debe tener refuerzos o zapatas para su fijación, que garanticen estabilidad y resistencia.
Escalera extensible  24 a 26 pasos tipo bombero, portátil capacidad de carga entre 350 y 400 kg y entre 43 a 45 cm de ancho. 
El producto debe cumplir con lo establecido en la NTC 5846 Seguridad de escaleras mecánicas y andenes móviles, con la Norma NFPA 1932/ ANSI 14,5, con la certificación NFPA. Con mayor capacidad de carga. No de ferretería 
	4
	

	29
	DESCENDEDOR TIPO 8
Material: Aluminio
Peso superior a 100 g
Compatibilidad de la cuerda: 8 a 13 mm (cuerdas simples y dobles)
Carga de utilización máxima: 100 kg
Con una resistencia superior a 40 kN
El producto debe cumplir con la norma NFPA 2500
	12
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	ESTRIBOS
Pedal regulable
Refuerzo en el peldaño resistente a la abrasión y más rigido para facilitar la entrada del pie
Elastico ajustable para sujetar el pie 
Elaborado en poliamida y acero
Peso 65g
	4
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES
El proveedor deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas Adicionales:
a)    Con la presentación de la guía de embarque el proveedor deberá entregar las guías de embarque y seguro de flete de los elementos, accesorios y equipos, si estos son importados.
b)       Deberá entregar los Manuales en el idioma español
c)       Certificación de distribuidor autorizado para Colombia
d)       Certificación de disponibilidad de repuestos
e)       Certificado Asistencia técnica y servicio posventa
f)        Certificado Jornadas de transferencia de conocimientos 
g)       Certificado de Mantenimiento a todo costo mediante tiempo de garantía

NOTA para los 4 lotes:  
· Certificación de disponibilidad de repuestos: El proponente deberá presentar documento de certificación del fabricante o casa matriz en donde se evidencie que el proponente cuenta con disponibilidad de repuestos de la totalidad de los elementos y/o equipos objetos del respectivo lote al cual se presenta.
· Certificación de distribuidor autorizado para Colombia: El proponente deberá presentar documento de certificación del fabricante o casa matriz en donde se evidencie que el proponente es distribuidor autorizado en Colombia de la totalidad de los elementos y/o equipos objetos del respectivo lote al cual se presenta.
GARANTIA TÉCNICA 
Lote 4: Rescate Vertical
El proveedor deberá entregar certificación a nombre de la Defensa Civil Colombiana, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la presentación de los documentos, en donde acredite que la garantía de los bienes a entregar incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios, es de mínimo doce (12) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión de los bienes y que cumplen las especificaciones conforme lo que exige la Ficha Técnica de Negociación y las fichas técnicas de los bienes, productos o servicios.
La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos:
· Que ampare la calidad de los bienes
· El proveedor debe presentar un documento escrito, en el cual consten los términos de su garantía de calidad, idoneidad y servicio postventa suscrita por el fabricante por un término no inferior a doce (12) meses contados a partir de la suscripción del acta de recibo a satisfacción de la entidad

El proveedor deberá anexar certificación suscrita por el representante legal, bajo la gravedad de juramento, en la que conste que los bienes a entregar son nuevos, originales, no re manufacturados.

TÉRMINO RESPUESTA GARANTÍA 
Lote 4: Rescate Vertical
El proveedor deberá allegar documento suscrito por su representante legal bajo la gravedad de juramento donde acredite las siguientes condiciones:
a) Durante el periodo de garantía, los daños que se originen por los defectos de fabricación, diseño, calidad de materia prima y desgaste prematuro de los bienes deben ser cambiados sin ningún costo adicional por el proveedor
b Si de la entrega de los elementos señalados en la ficha técnica, estos resultaren defectuosos y/o anómalos, el proveedor asumirá su costo, por cuenta y riesgo del mismo, la reposición y/o cambio de los bienes (incluyendo la totalidad de los gastos que el subsanar genere) a satisfacción de la Defensa Civil Colombiana, dentro de un lapso máximo de cinco (5) días calendario, a partir de la indicación de lo ocurrido por parte del supervisor de la negociación. En este caso corresponderá a la Defensa Civil Colombiana notificar por escrito al proveedor dentro de los cinco (5) días calendario, siguientes a la fecha en que suceda y/o se descubra la falla o el defecto para que reponga el material y/o bien.
c). En el evento en el que, por cualquier motivo injustificado, el arreglo supere el término de cinco (5) días hábiles el bien debe cambiarse o sustituirse por uno de iguales o superiores características; así mismo, si los bienes requieren ser transportados fuera de las instalaciones de la entidad por la gravedad del daño, el proveedor deberá entregar el bien en el mismo lugar de ejecución y asumirá todos los costos que esto con lleva.
d) Que estarán a su cargo todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de la garantía.
CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA: 

De conformidad con el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del decreto ley 019 de 2012 y reglamentado por el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del decreto 1082 de 2015, el oferente debe acreditar su experiencia habilitante de acuerdo con los siguientes parámetros:
Información vigente y en firme contenida en el Registro Único de Proponentes “RUP”, en las condiciones señaladas en el presente proceso contractual y con los siguientes requisitos:
a. Experiencia establecida identificada con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel en mínimo uno de los tres códigos señalada en el numeral 5 del presente estudio previo.
b. El proponente debe acreditar experiencia contractual en ejecución de contratos con objeto igual o similar a este proceso. 
c. La experiencia deberá ser de los cinco (5) años anteriores a la fecha del cierre de este proceso, que se encuentren en estado terminado o liquidado y la sumatoria de las mismas debe ser igual o superior al 100% del presupuesto establecido. En caso de que la información registrada en el RUP no sea suficiente, la entidad hará la solicitud correspondiente a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de experiencia mínimos exigidos.  

La administración se reserva el derecho de verificar la información que se considere confusa o insuficiente.
Nota: 1 Cuando la experiencia que se presente corresponda a la ejecución por un Consorcio o Unión Temporal, en el cual ha participado el proponente, la certificación deberá acreditar el porcentaje de su participación y solo se tendrá en cuenta este porcentaje del total del contrato certificado.
En el caso de que la propuesta se realice a través de Uniones Temporales o Consorcios, la experiencia se verificará de cada uno de los miembros que lo conforman, acumulando la experiencia certificada por cada uno de los miembros.
Nota 2: DANDO APLICACIÓN AL DECRETO 1860 DEL 2021 ARTÍCULO 3 QUE ADICIONA AL DECRETO 1082 DEL 1025 ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.15. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS, QUIEN ACREDITE LA CONDICIÓN ESTABLECIDA PARA EL PRESENTE PROCESO deberán acreditar mediante relación suscrita por el Representante Legal ANEXO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE FORMULARIO 5 acompañada hasta de Dos (2) certificaciones de contratos que estén registrados en el RUP donde acrediten su experiencia y cuyo objeto sea igual o similar al de la futura contratación, ejecutadas con entidades públicas o privadas, (No se aceptan auto certificaciones) y la sumatoria de las mismas debe ser igual o superior al 100% del presupuesto establecido. 


1.1. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA MODALIDAD DE CONSORCIO Y/O UNIÓN TEMPORAL O PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, Todos los integrantes deberán demostrar experiencia certificada en el RUP, en contratos con objeto igual o similar a este proceso de manera directa o que se desarrollen mediante subcontratos, pero asumiendo directamente la responsabilidad de los mismos; adicionalmente se requiere que cada uno de sus integrantes acredite un porcentaje de la experiencia requerida dentro del proceso. En todo caso la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia de los integrantes debe ser igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial.
Cuando los códigos UNSPC hayan sido ejecutadas por el proponente o por uno de sus miembros bajo la modalidad de consorcio, unión temporal, o promesa de sociedad futura sólo se tendrá en cuenta como experiencia del proponente o de uno de sus miembros, aquella referida al porcentaje de participación que el proponente hubiera tenido en el grupo o asociación que ejecutó la actividad.
El objeto social de todos los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe tener el mismo o similar objeto al de este proceso de contratación.
NOTA: La DEFENSA CIVIL COLOMBIANA se reserva el derecho de verificar la información aportada.
1.2. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE PARA LOS OFERENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA

El proponente extranjero acreditará la experiencia requerida en este pliego de condiciones, mediante el diligenciamiento del respectivo anexo “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, en su parte de “ACREDITACION EXPERIENCIA PARA OFERENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO EN COLOMBIA”. 
Para el caso de personas naturales y jurídicas extranjeras, la experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones que den cuenta de esta por el 100% del valor del presupuesto del grupo al que se presente, expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) colombianos, por la ejecución entre contratos y/o facturas. Para el efecto esta documentación deberá cumplir con los protocolos y formalidades para los documentos expedidos en el exterior. 
Las certificaciones que presente el oferente extranjero deben reunir los requisitos que se describen a continuación: 
· Nombre o razón social del contratante. 
· Nombre o razón social del contratista. 
· Objeto del contrato o descripción detallada del producto en caso de factura. 
· Año celebración del contrato
· Valor del contrato 
· Nombre, cargo y firma del funcionario(s) que firman el contrato(s) y/o factura(s), medio de contacto.
· La entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia. 

La información se entiende bajo la gravedad de juramento
En mi calidad de representante legal de empresa (o en mi calidad de personal natural), me comprometo a cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas descritas en el presente formulario.



______________________________________
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO 
NOMBRE
IDENTIFICACION
TELEFONO
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