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DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO

GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS

ESTUDIO PREVIO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 7 DE 2024


En cumplimiento de los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 el cual establece que previo a la suscripción de contratos, la entidad debe, elaborar un estudio previo en el cual se determina la conveniencia y oportunidad del objeto del contrato que se pretende suscribir. 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER CON LA PRESENTE CONTRATACIÓN
El Grupo de Recursos Físicos de la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC tiene como función: “Realizar las actividades y trámites relacionados con la administración y gestión de compra de elementos y servicios para el mantenimiento, adecuación y funcionamiento de la dependencia conforme a los procedimientos establecidos por la Corporación” así como “realizar los trámites de las contrataciones relacionadas con las necesidades administrativas de la dependencia (…)”

Debido a la carga térmica ambiental en las instalaciones de la Corporación, se deben mantener en perfecto estado de funcionamiento los sistemas de aires acondicionados y de motobombas ubicados en el edificio principal, instalaciones auxiliares, instalaciones deportivas, recreativas y culturales, las estaciones de calidad de aire en los municipios de Palmira y Yumbo, así como la unidad móvil de la Dirección Técnica Ambiental de la CVC, que se encuentran en la ciudad de Cali. Con el fin de garantizar un ambiente cómodo, agradable y sano a los funcionarios de la Corporación para el desempeño de sus funciones, como también asegurar el aprovechamiento máximo del consumo eléctrico  manteniendo los contactos y conexiones en buen estado de funcionamiento, así mismo,  se busca prevenir y detectar a tiempo ocurrencia de fallas prematuras en los sistemas de aire acondicionado y motobombas que puedan afectar el normal funcionamiento de los equipos y provocar daños mayores y más costosos y también recuperar periódica y oportunamente la capacidad de transferencia de calor de los equipos, mediante un adecuado mantenimiento preventivo y correctivo.
El resultado final de un adecuado mantenimiento tanto preventivo como correctivo de los equipos de aires acondicionados y motobombas, es el ahorro energético, mayor confort para los usuarios, mejor operación y rendimiento de los equipos, menor desgaste de los mismos, prevención de problemas de salud ocupacional y permitir el correcto funcionamiento del Centro de cómputo y cuarto de UPS que deben funcionar en lugares con temperaturas controladas y constantes, también busca prevenir, detectar y corregir a tiempo la ocurrencia de fallas prematuras en los sistemas de aire acondicionado y en las motobombas que sirven para impulsar el agua hacia las torres de enfriamiento y surtir el sistema hidráulico en general. 
Con la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado y motobombas que posee la CVC, se garantizará:

• La ejecución periódica de rutinas de mantenimiento preventivo que permitan disminuir el número de equipos dañados y/o con fallas, los cuales afectan el rendimiento tanto de funcionarios como de los equipos (UPS, Racks, etc.).

• El suministro de repuestos y la prestación del servicio de mano de obra a través de mantenimientos correctivos.

• El soporte técnico indispensable para atender cualquier tipo de avería, daño, mal funcionamiento, los cuales son catalogados como atenciones de emergencia.
De acuerdo con lo anterior, corresponde a la Corporación brindar un mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aires acondicionados y las motobombas el cual consiste en: revisión y reparación de todas las partes que componen los equipos de los aires acondicionados y motobombas utilizando repuestos de calidad y mano de obra especializada; por lo que se requiere contratar con persona natural o jurídica que posea la capacidad de garantizar la prestación de este servicio en forma idónea e inmediata.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES.
OBJETO: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, Y MOTOBOMBAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, INSTALACIONES AUXILIARES E INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, UBICADAS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL DE LA CVC.”
Plan Anual de Adquisiciones: De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015 el servicio objeto de la presente contratación se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de la CVC, así: 
	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	72154022
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado
	Servicios de edificios especializados y comercios
	Servicio de instalación y mantenimiento de equipos 

	72151207
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado
	Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
	Servicio de instalación y mantenimiento acondicionamiento del aire, enfriamiento y calefacción hvac

	76111602
	Servicios de Limpieza, Descontaminación y 

Tratamiento de Residuos


	Servicios de aseo y limpieza 
	Servicios de limpieza de componentes de 

edificios


	Limpieza de conductos de aire

	72101511
	Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
	Servicios de apoyo para la construcción
	Servicio de instalación o mantenimiento o reparación de aires acondicionados

	40151510
	Componentes y Equipos para distribución y sistemas de Acondicionamiento
	Bombas y compresores industriales
	Bombas
	Bombas de agua


A Especificaciones técnicas

A continuación, se relacionan los equipos de aire acondicionado y motobombas que son objeto del mantenimiento señalado en el presente documento:

	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EDIFICIO PRINCIPAL, INSTALACIONES AUXILIARES E INSTALACIONES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES

	Ítem
	Equipo
	Ubicación
	Tipo de Equipo
	Descripción
	Modelo 
	 Año

	1
	Aire acondicionado
	Piso 1 lado derecho Torre A
	Central Agua Fría - 10 Ton.
	A/C Carrier 10 TON
	06DA50284-5
	1980

	2
	Aire acondicionado
	Piso 1 lado izquierdo Torre A
	Central Agua Fría - 15 Ton.
	A/C York 15 TON
	EM168-3VTC-FFT
	1980

	3
	Aire acondicionado
	Piso 2 lado derecho Torre A
	 Central Agua Fría - 10 Ton.
	A/C Carrier 10 TON
	06DA50284-5
	1980

	4
	Aire acondicionado
	Piso 2 lado izquierdo Torre A
	Central Agua Fría - 15 Ton.
	A/C York 15 TON
	EM168-3VTC-FFT
	1980

	5
	Aire acondicionado
	Piso 3 lado derecho Torre A
	Central Agua Fría - 10 Ton.
	A/C Carrier 10 TON
	06DA50284-5
	1980

	6
	Aire acondicionado
	Piso 3 lado izquierdo Torre A
	Central Agua Fría - 15 Ton.
	A/C York 15 TON
	EM168-3VTC-FFT
	1980

	7
	Aire acondicionado
	Comunicaciones aire central
	Central Aire de 5T
	A/C Carrier 5 TON
	20802111
	2000

	8
	Aire acondicionado
	Monitoreo ambiental 
	Minisplit
	A/C aire split 4 piso York 24000 BTU
	HLDA24FS-ADR
	2000

	9
	Aire acondicionado
	UPS - Sótano aire central
	Central Aire de 5T
	A/C Good Man 5 TON
	CKL49-1N
	2005

	10
	Aire acondicionado
	Sala PAT 5 nivel aire central
	Central Aire de 10T
	A/C Carrier 10 TON
	E10V-012-H1
	2000

	11
	Aire acondicionado
	Biblioteca aire central
	Central Agua Fria 20T
	A/C Carrier 20 TON (para reparar)
	60
	1980

	12
	Aire acondicionado
	Cartografía
	Central Aire 7,5T
	A/C York 7,5 TON
	60
	2000

	13
	Aire acondicionado
	Correspondencia - Torre B 
	Central Aire de 10T
	A/C Carrier 10 TON
	50BA012520
	2000

	14
	Aire acondicionado
	1 Piso lado derecho Torre B
	Central Agua Fria-15T
	A/C York 15 TON fuera de servicio por reparar
	60
	1980

	15
	Aire acondicionado
	2 Piso lado izquierdo Torre B
	Central Agua Fria -10T
	A/C Carrier 10 TON
	50BA016540
	1980

	16
	Aire acondicionado
	2 Piso lado derecho Torre B
	Central Agua Fria-10T
	A/C Carrier 10 TON fuera de servicio por reparar
	50BA016540
	1980

	17
	Aire acondicionado
	3 Piso lado derecho Torre B
	Central Agua Fria-10T
	A/C Carrier 10 TON
	50BA016540
	1980

	18
	Aire acondicionado
	3 Piso lado izquierdo Torre B
	Central Agua Fria-15T
	A/C York 15 TON
	60
	1980

	19
	Aire acondicionado
	DAR Suroccidente lado izquierdo
	Central Agua Fria - 10T
	A/C Carrier 10 TON
	50BA016540
	1980

	20
	Aire acondicionado
	DAR Suroccidente lado derecho
	Central Agua Fria - 15T
	A/C York 10 TON
	60
	1980

	21
	Aire acondicionado
	Sala de pruebas
	Central Aire de 5T
	A/C Realven 5 TON
	R10V-086-H1
	2000

	22
	Aire acondicionado
	Sala de pruebas
	Central Aire de 5T
	A/C Realven 5 TON
	R10V-036-H1
	2000

	23
	Aire acondicionado
	Fotocopiadora - sótano 
	Ventana de 1,8T
	Equipo tipo ventana 1,8 TON 
	VF12FS
	2000

	24
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Centro Cultural
	 Central Aire de 5T
	A/C Tipo Central YORK  5,0 TON
	LX Series
	2000

	25
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Centro Cultural
	Central Aire de 5T
	A/C Tipo Central YORK  5,0 TON
	LX Series
	2000

	26
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Centro Cultural- SALA
	Aire Ventana 12000B
	A/C Tipo Ventana INDUCOL 12000 BTU
	INDUCOL 12000
	2000

	27
	Torre de enfriamiento por agua para los equipos de aire acondicionado centrales  
	Terraza del edificio principal
	Torre de ventilación edificio 
	EDUOSPINA LARGO DE 3.61 metros, ancho de 1.11 metros, motor de 12 HP, un ventilador
	NR
	1980

	28
	Torre de enfriamiento por agua para los equipos de aire acondicionado centrales  
	Terraza del edificio principal
	Torre de ventilación edificio 
	EDUOSPINA LARGO DE 3.61 metros, ancho de 1.11 metros, motor de 12 HP, un ventilador
	NR
	1980

	29
	Aire acondicionado 
	Laboratorio Ambiental Piso 2
	Aire cneverticrab Ambiental Piso tipovertic
	Unidad de enfriamiento panorámico tipo vertical
	NR
	2000

	30
	Aire acondicionado 
	Laboratorio Ambiental Piso 2
	Aire cneverticrab Ambiental Piso tipovertic
	Unidad de enfriamiento panorámico tipo vertical
	NR
	2000

	31
	Aire acondicionado
	Cuarto computo Informática Piso 2 
	Aire Central de Presición 5Tn
	A/C aire central de precisión HIREF de 5 TON  
	NR
	2016

	32
	Aire acondicionado
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	A/C minisplit – HACEB 18000 BTU 
	518-210BL
	2018

	33
	Aire acondicionado
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	A/C minisplit – MIRAGE 18000 BTU 
	518-210BL
	2018

	34
	Aire acondicionado
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	A/C minisplit – BLUELINE 18000 BTU 
	MS-1810E2
	2018

	35
	Aire acondicionado
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	A/C minisplit – BLUELINE 18000 BTU 
	MS-1810E2
	2018

	36
	Aire acondicionado
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	A/C minisplit – BLUELINE 18000 BTU 
	MS-1810E2
	2018

	37
	Aire acondicionado
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	A/C minisplit – BLUELINE 18000 BTU 
	MS-1810E2
	2018

	38
	Aire acondicionado
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	A/C minisplit – BLUELINE 18000 BTU 
	MS-1810E2
	2018

	39
	Aire acondicionado
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	A/C minisplit – LG Smart Inverter 24000 BTU 
	 VM242C7
	2018

	40
	Aire acondicionado
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	A/C minisplit – LG Smart Inverter 24000 BTU 
	 VM242C7
	2018

	41
	Aire acondicionado  
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 12000 BTU/h
	CMF121E
	2019

	42
	Aire acondicionado  
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 18000 BTU/h
	CMF181E
	2018

	43
	Aire acondicionado  
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 18000 BTU/h
	CMF181E
	2018

	44
	Aire acondicionado  
	Dirección Técnica Ambiental minisplit 3 piso
	Minisplit
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 18000 BTU/h
	CMF181E
	2018

	45
	Aire acondicionado
	Biblioteca
	Minisplit
	A/C minisplit 18,000 BTU
	HC18FS
	2005

	46
	Aire acondicionado
	Tesorería 1 piso
	Minisplit
	A/C minisplit 1,5 TON condensado por aire YORK
	HCD12FS
	2000

	47
	Aire acondicionado
	Tesorería 1 piso
	Minisplit
	A/C minisplit 1,5 TON condensado por aire MIRAGE
	HCD12FS
	2021

	48
	Aire acondicionado
	Enfermería - sótano
	Piso Techo de 3T
	A/C MINISPLIT BLUELINE 36,000 BTU
	MS-3610F2
	2019

	49
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Archivo Central
	Cntrla de 5T
	A/C Tipo Central DAIKIN 5 TON
	DAIKIN 20 TON
	2015

	50
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Archivo Central
	Central de 10T
	A/C Tipo Central DAIKIN 10 TON
	DAIKIN 10 TON
	2010

	51
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Archivo Central
	Minisplit
	A/C minisplit – BLUELINE 18000 BTU
	MS-1810E2
	2010

	52
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Archivo Central - OFICINA
	Minisplit
	A/C Minisplit de 18000 BTU BLUE LINE
	COLD STAR 12000
	1990

	53
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Almacén General piso 1
	Minisplit
	A/C minisplit – LG 18000 BTU/h
	VM182C7
	2012

	54
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Laboratorio oficina piso 2
	Minisplit
	Equipo MINI SPLIT BLUELINE de 18,000 BTU
	MS-1810E2
	2013

	55
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Laboratorio oficina piso 2
	Minisplit
	Equipo MINI SPLIT BLUELINE de 12,000 BTU
	MS-1010F2
	2013

	56
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Laboratorio Ambiental Cromatografía
	Minisplit
	A/C minisplit – BLUELINE 24000 BTU
	MS-2410E2
	2013

	57
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Laboratorio Ambiental Sólidos
	Minisplit
	Equipo MINI SPLIT BLUELINE de 12,000 BTU
	MS-1010F2
	2013

	58
	Aire acondicionado
	Instalaciones auxiliares Laboratorio Ambiental Hidrobiología piso 1
	Minisplit
	Equipo MINI SPLIT BLUELINE de 12,000 BTU
	MS-1010F2
	2013

	59
	Aire acondicionado
	Instrumentación Laboratorio Ambiental
	Piso Techo de 5T
	Equipo piso techo BLUELINE de 36,000 BTU
	COV-3613A1
	2013

	60
	Aire acondicionado
	Instrumentación Laboratorio Ambiental 
	piso Techo de 4T
	Equipo piso techo BLUELINE de 48000 BTU (4 toneladas)
	COV-4813A1
	2013

	61
	Aire acondicionado
	Aguas Laboratorio Ambiental 
	Piso Techo de 5T
	Equipo piso techo BLUELINE de 60,000 BTU
	COV-3613A1
	2013

	62
	Aire acondicionado
	Aguas Laboratorio Ambiental 
	Minisplit
	A/C minisplit – BLUELINE 18000 BTU
	MS-1810E2
	2013

	63
	Aire acondicionado
	Bacteriología laboratorio Ambiental
	Minisplit
	Equipo MINI SPLIT BLUELINE de 12,000 BTU
	MS-1210 E2
	2013

	64
	Aire acondicionado
	Coordinación Laboratorio Ambiental
	Minisplit
	Equipo MINI SPLIT LG Smart Inverter de 12,000 BTU
	MS-0910E2
	2013

	65
	Aire acondicionado 
	Laboratorio ambiental Extracion y destilación
	Minisplit
	Equipo MINI SPLIT BLUELINE de 12,000 BTU
	MS-1010F2
	2013

	66
	Aire acondicionado 
	Laboratorio Ambiental Extracción y destilación 
	Minisplit
	Equipo MINI SPLIT BLUELINE de 18,000 BTU
	MS-1810E2
	2013

	67
	Aire acondicionado
	Club CVC
	Minisplit
	Equipo SPLIT D X CONFOR FREST condensado por aire - 1.8 TON
	018BT
	2005

	68
	Aire acondicionado
	Club CVC
	Piso Techo de 3T
	Equipo SPLIT D X condensado por aire modelo 036 - 3 TON- YOK
	DF036T
	2005

	69
	Aire acondicionado  
	Instalaciones deportivas – salón - Rosario Moreno
	Minisplit
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 18000 BTU/h
	CMF181E
	2019

	70
	Aire acondicionado
	Licencias Ambientales 
	Piso Techo 48000btu
	Equipo piso techo BLUELINE de 48000 BTU (4 toneladas)
	COV-4813A1
	2006

	71
	Aire acondicionado
	Licencias Ambientales 
	Piso Techo 48000btu
	Equipo piso techo BLUELINE de 48000 BTU (4 toneladas)
	COV-4813A1
	2006

	72
	Aire acondicionado 
	Licencias Ambientales 
	Minisplit
	EQUIPO MINI SPLIT BLUELINE 12000 BTU
	MS-1210 E2
	2006

	73
	Aire acondicionado de precisión
	Sótano Cuarto de UPS Oficina De Tecnologías de la Información
	Equipo de precision de 5T
	EQUIPO DE PRECISION COMFOR FRESH DE CINCO (5) TONELADAS
	UCC08-13096XB3
	2014

	74
	Aire acondicionado 
	Centro de correspondencia Torre B 
	Minisplit
	EQUIPO BLUE-LINE DE 9000 BTU
	MS-1210 E2
	2015

	75
	Aire acondicionado  
	Oficina Control Interno Disciplinario piso 2 edificio principal
	Minisplit
	EQUIPO MINI SPLIT LG DE 24000 BTU
	VM242C7
	2005

	76
	Aire acondicionado  
	Recepcion Direccion -general - 
	Piso Techo de 5Tr
	tipo piso techo de 5tr
	 
	2020

	77
	Aire acondicionado  
	Asesor Direccion general
	Minisplit
	tipo minisplit de 1tr
	 
	2008

	78
	Aire acondicionado  
	OFICINA DIRECTOR GENERAL
	Minisplit
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA LG DE 18000 BTU/h
	VM182C7
	2020

	79
	Aire acondicionado  
	OFICINA SECRETARIA GENERAL
	Minisplit
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE DE 12000 BTU/h
	MIRAGE
	2020

	80
	Aire acondicionado  
	SALA JUNTAS DIRECCION GENERAL
	Minisplit
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA TGM DE 48000 BTU/h
	TGM 48000 BTU
	2020

	81
	Aire acondicionado  
	Sala de conductores – sótano
	Minisplit
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 12000 BTU/h
	CMF121E
	2019

	82
	Aire acondicionado  
	Sala Salud Ocupacional 2 piso torre B al fondo izquierda
	Minisplit
	EQUIPO MINI SPLIT MARCA MIRAGE - INVERTER DE 12000 BTU/h
	CMF121E
	2019

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	LISTADO DE MOTOBOMBAS DE LA CVC EDIFICIO PRINCIPAL

	#
	Equipo
	Ubicación
	Tipo de Equipo
	Referencia/Serie
	Capacidad
	Cantidad

	1
	Motobombas 
	Cuarto de máquinas azotea A/C
	Motobomba centrifuga
	133.4YB70
	12 HP
	2 unidades

	2
	Motobombas 
	Cuarto de máquinas azotea agua 3 y 4 piso
	Motobomba 
	133.2YB69
	6,6 HP
	2 unidades

	3
	Motores eléctricos
	Torres de enfriamiento ubicadas en la azotea del Edificio principal de la CVC
	Motores
	112.2YB70
	12 HP
	2 unidades

	4
	Motobombas sumergibles
	Fuente de agua Dirección General
	Motobomba sumergible
	110.1YB59
	1/3 HP
	1 unidad

	5
	Motobombas 
	Sótano aguas lluvias nivel freático
	Motobomba sumergible
	090.2YB60
	2,4 HP
	2 unidades

	6
	Motobomba 
	Sótano - contra incendios
	Motobomba 
	160.2YB70
	24 HP
	1 unidad

	7
	Motobomba yogui
	Sótano - contra incendios - impulsadora
	Motobomba
	20813470
	1,5 HP
	1 unidad

	8
	Motobombas 
	Sótano - tanque agua potable
	Motobomba
	070 7082
	6,6 HP
	2 unidades

	9
	Motobomba 
	Sótano - fuente de agua
	Motobomba
	112.2YB69
	6 HP
	1 unidad

	10
	Motobomba sumergible 
	Club - pozo profundo de agua
	Tipo de Equipo
	MANN 553508
	1 HP
	1 unidad

	11
	Motobomba 
	Club - aljibe
	 
	113.2YB70
	3HP
	1 unidad

	12
	Motobomba 
	Club - tanque planta de tratamiento de agua
	Motobomba 
	090.OYB60 IHM
	3HP
	1 unidad

	13
	Motobomba 
	Club - piscinas
	Motobomba
	112.2YB82
	12 HP
	1 unidad


B Actividades:
I. Mantenimiento Preventivo de equipos de Aire Acondicionado: Realizar una inspección visual y verificación de la operación de cada equipo de aire acondicionado; se debe efectuar como mínimo una vez al mes y realizando las siguientes actividades: 

1. Revisión, ajuste y limpieza del cableado de fuerza y control, borneras, terminales, elementos de control, tableros eléctricos, contactos arrancadores y contactores.

2. Medición de voltajes y corrientes, anotando en el reporte de servicio técnico.

3. Medición de temperaturas de suministro, retorno y en áreas, lectura de presiones alta y baja (psi), anotando en el reporte de servicio técnico.

4. Verificación del funcionamiento de las protecciones del equipo, anotando en el reporte de servicio técnico.

5. Revisar la operación correcta de cada uno de los motores y compresores que contiene cada equipo, anotando en el reporte de servicio técnico.

6. Revisión y lavado de serpentines de condensación, evaporación, drenajes, bandejas de condensado y filtros.

7. Revisión y ajuste mecánico de rodamientos, bandas de motores, prisioneros de las aspas de ventilación, motores eléctricos, ajuste de tornillería a los gabinetes de los equipos, análisis de vibraciones y ruidos anormales.

8. Lubricación de chumaceras, rodamientos y motores.

9. Revisar aislamientos internos, lámina y pintura en general, escapes o fugas en el serpentín.

10. Revisión de fugas de refrigerante, aceite, obstrucciones, solenoides, mirillas y válvulas.

11. Revisión y verificación del funcionamiento de las válvulas solenoides.

12. Revisión y verificación del estado de los sensores.

13. Revisión, limpieza y verificación de filtros y pre filtros de aceite.

14. Revisar posibles escapes de refrigerante y/o aceite por las culatas y cárter.

15. Revisar y ajustar termostatos, controles de presión y aceite.

16. Revisar y ajustar ductos de aire, rejillas, dámper, revisar aislamientos térmicos de los ductos y posibles fugas de aire.

17. Limpieza de las rejillas de suministro y de retorno.

18. Prueba de normal funcionamiento del equipo, anotando en el reporte de servicio técnico.

19. Desinfección química de los serpentines de condensación y evaporación cuando sea necesario. 

20. El mantenimiento preventivo incluye el suministro de repuestos y materiales para los equipos de aires acondicionados tales como: Grasas, filtros, gas refrigerante freón 22, gas refrigerante 410, acido desincrustante y limpiador de contactos, etc.

II.  Mantenimiento Preventivo de equipos de Aire Acondicionado enfriado, unas por agua (Torres de Enfriamiento): Realizar una inspección visual y verificación de la operación de cada equipo; se debe efectuar como mínimo una vez al mes y realizando las siguientes actividades:

1. Revisión, ajuste y limpieza del cableado de fuerza y control, borneras, terminales, elementos de control, tableros eléctricos, contactos arrancadores y contactores, mensualmente.

2. Medición de voltajes y corrientes, anotando en el reporte de servicio técnico, mensualmente.

3. Medición de temperaturas de suministro, retorno y en áreas, lectura de presiones alta y baja (psi) anotando en el reporte de servicio técnico, actividad que debe realizarse mensualmente.

4. Verificación del funcionamiento de las protecciones del equipo mensualmente, anotando en el reporte de servicio técnico.

5. Revisión y verificación del estado de los sensores mensualmente.

6. Revisión y ajuste mensual de accesorios de unión, válvulas, manómetros, presostatos.

7. Revisión y ajuste mecánico mensual consistente en verificación de vibraciones y ruidos anormales, lubricación de rodamientos, de tornillería en general, revisión y ajuste de correas.

8. Revisar y ajustar mensualmente los ductos de aire, rejillas, dámper, revisar aislamientos térmicos de los ductos y posibles fugas de aire.

9. Limpieza de rejillas de suministro y de retorno, cuando sea necesario. - Desinfección química de los serpentines de condensación y evaporación, cuando sea necesario. 

10. Revisión diaria del sistema de agua, evaporación y condensación, sensores de flujo de salida de agua de las torres de enfriamiento.

11. Revisión y lavado según estado de incrustación, de acuerdo a la necesidad.

12. Prueba del normal funcionamiento del equipo una vez al mes, tomando las magnitudes electromecánicas de operación y registro de aislamiento de cada equipo.

13. Encender, apagar, controlar y calibrar diariamente todos los equipos descritos en el listado de aires acondicionados señalados en este Estudio Previo y las torres de enfriamiento que hacen parte integral del sistema, incluido el tablero eléctrico principal.

14. Inspeccionar semanalmente en el Edificio Principal, el sistema de ductos para prevenir posibles fugas y fisuras en el mismo.

15. Mantener los cuartos de las manejadoras y áreas de equipos, ubicados en cada piso del Edificio Principal, debidamente aseados y ordenados.

III. Mantenimiento Correctivo de los Equipos de Aire Acondicionado y Torres de Enfriamiento.

Para el mantenimiento correctivo debe haber previamente un diagnóstico del daño, donde se relacionen los repuestos averiados o en mal estado, que se requieren para reparar el equipo, con base en el cual se efectuará un estudio de mercado, para establecer el valor del servicio correctivo, discriminando el valor del repuesto y valor mano de obra - si hubiese lugar a ello - (La mano de obra se causará solo en caso de que se tenga que llevar un equipo fuera del edificio para realizarle algún trabajo. NO SE CAUSARÁ SI LOS TRABAJOS LOS REALIZAN LOS MISMOS OPERARIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO), valor que será cancelado con el documento de autorización por parte del Supervisor del contrato, anexando para tal fin copia de la factura de compra de repuestos.

1. Los mantenimientos correctivos deben ser realizados dentro de los plazos que señale el supervisor, teniendo en cuenta la disponibilidad de los repuestos. En aquellos casos en los que se requiera la instalación de un repuesto, la instalación del mismo deberá ser autorizado por el supervisor del contrato, previa presentación del informe y verificación de los precios del mercado.
2. Recoger los equipos averiados en caso de ser necesario, lo cual se hará mediante acta firmada por el Contratista y el Supervisor, donde se relacione el equipo con daño, descripción, modelo y diagnóstico, señalando los repuestos a suministrar. Una vez realizada la reparación, debe ingresarlos nuevamente a la CVC, donde el Supervisor designado dejará constancia mediante acta, relacionando las características del equipo, la clase de reparación efectuada y que los repuestos suministrados han sido debidamente instalados y se encuentran en perfecto funcionamiento.

3. El Contratista antes de retirarse del sitio de trabajo donde se está prestando el servicio requerido, deberá efectuar pruebas del arreglo por efecto del mantenimiento correctivo realizado ante el Supervisor del contrato y a su vez el Supervisor debe verificar que los equipos queden debidamente instalados, funcionando correctamente y el área de trabajo debidamente organizada y limpia.

4. Limpieza interna de los ductos cuando sea necesario con toma de muestras y resultados de laboratorio antes y después del procedimiento, limpieza rejillas de suministro y de retorno, cuando sea necesario. - Desinfección química de los serpentines de condensación y evaporación. 

5. Realizar cuando se requiera el servicio de mantenimiento correctivo a las estaciones de calidad del aire de la Dirección Técnica Ambiental ubicadas en las siguientes direcciones:

	DENOMINACION
	UBICACION
	MUNICIPIO

	ECA JAMUNDI
	Hospital piloto Av. Circunvalación # 9-13 B/Piloto
	JAMUNDI

	ECA CANDELARIA
	Institución educativa Nuestra sra de Candelaria Cl. 10 #7-06
	CANDELARIA

	ECA ACOPI
	Cra. 36 A # 15-169 Imprenta diario El País
	YUMBO - ACOPI

	ECA TULUA
	Cra. 27 A # 42-32
	TULUA

	ECA PALMIRA
	SENA Cra. 30 # 40-25
	PALMIRA

	UNIDAD MOVIL
	Universidad Nal de Palmira
	PALMIRA

	ECA YUMBO
	Institución educativa Alberto Mendoza Mayor Cl 8 # cra. 12 
	YUMBO

	ECA BUGA
	Almacén general ACUAVALLE Cra. 18 # 17A-49
	BUGA

	ECA CARTAGO
	SEDE DE LA GOBERNACION
	CARTAGO


LIMPIEZA INTERIOR DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, Se deben limpiar y desinfectar los ductos de los aires acondicionados en las instalaciones de la Corporación, una vez durante la ejecución del contrato. 
IV. Mantenimiento de motobombas

i. Mantenimiento Preventivo de las Motobombas, se debe realizar mensualmente:
1. Limpieza y ajuste de acoples y fugas de agua de las motobombas, descritas en el listado de equipos.

2. Mantenimiento de aspas y ventiladores de las motobombas.

3. Mantenimiento, limpieza y ajuste de sistema eléctrico de las motobombas.

4. Mantenimiento en los rodamientos de los motores de las motobombas.

5. Revisión de presión de aire.

6. Revisión rodamientos y engrase.

7. Revisión Impeler (Impulsor). Revisión de sellos.

8. Revisión, ajustes y alineación de acoples de cauchos y metálicos.

9. Revisión eléctrica contactores, porta térmicos y start-stop.

10. Revisión de bobinados y barnizados.

ii. Mantenimiento Correctivo de las Motobombas:

Para el mantenimiento correctivo debe haber previamente un diagnóstico del daño, donde se relacionen los repuestos averiados o en mal estado, que se requieren para reparar el equipo, con base en el cual se efectuará un estudio de mercado, para establecer el valor del servicio correctivo, discriminando el valor del repuesto y valor mano de obra - si hubiese lugar a ello - (La mano de obra se causará solo en caso de que se tenga que llevar un equipo fuera del edificio para realizarle algún trabajo. NO SE CAUSARÁ SI LOS TRABAJOS LOS REALIZAN LOS MISMOS OPERARIOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO), valor que será cancelado con el documento de autorización por parte del Supervisor del contrato, anexando para tal fin copia de la factura de compra de repuestos.

1. Los mantenimientos correctivos deben ser realizados dentro de los plazos que señale el supervisor, teniendo en cuenta la disponibilidad de los repuestos. En aquellos casos en los que se requiera la instalación de un repuesto, la instalación del mismo deberá ser autorizado por el supervisor del contrato, previa presentación del informe y verificación de los precios del mercado.
2. Recoger los equipos averiados en caso de ser necesario, lo cual se hará mediante acta firmada por el Contratista y el Supervisor, donde se relacione el equipo con daño, descripción, modelo y diagnóstico, señalando los repuestos a suministrar. Una vez realizada la reparación, debe ingresarlos nuevamente a la CVC, donde el Supervisor designado dejará constancia mediante acta, relacionando las características del equipo, la clase de reparación efectuada y que los repuestos suministrados han sido debidamente instalados y se encuentran en perfecto funcionamiento.

3. El Contratista antes de retirarse del sitio de trabajo donde se está prestando el servicio requerido, deberá efectuar pruebas del arreglo por efecto del mantenimiento correctivo realizado ante el Supervisor del contrato y a su vez el Supervisor debe verificar que los equipos queden debidamente instalados, funcionando correctamente y el área de trabajo debidamente organizada y limpia.
C OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. El mantenimiento preventivo que se realice a los sistemas de aire acondicionado, torres de enfriamiento y motobombas, se debe consignar en una ficha técnica, la cual se debe llevar en un programa de Excel y entregarse en medio magnético y físico al Supervisor junto con el respectivo informe mensual, la cual debe incluir como mínimo la ubicación del equipo, marca, modelo y la descripción detallada del mantenimiento realizado y los repuestos suministrados.

2. Atender los requerimientos y quejas de los usuarios del Edificio Principal canalizados a través del Supervisor del Contrato; tener disponibilidad de responder llamadas de emergencia las 24 horas del día, incluyendo festivos. Los requerimientos deben ser atendidos de forma inmediata, luego de ser reportado por el Supervisor del Contrato de forma telefónica o escrita.

3. Mantener durante toda la ejecución del contrato de mantenimiento el equipo mínimo solicitado en este documento e informar al supervisor del contrato cualquier necesidad de cambio de alguno o algunos de los miembros del equipo, aportando la hoja de vida propuesta como reemplazo, para su aprobación. Así como mantener vigente el establecimiento de comercio presentado como requisito habilitante, so pena de sanción por incumplimiento de esta obligación en caso de cierre injustificado al público.
4. Atender emergencias de manera coordinada con el Supervisor del Contrato.

5. Durante la ejecución de los trabajos el contratista debe colocar señales de prevención, avisos de peligro durante el día y la noche, de fácil lectura e identificación.

6. Programar en horarios adecuados las actividades (fines de semana y después de la jornada de trabajo regular 5:30 pm), los trabajos que impliquen cortes de energía o de agua que alimentan los equipos de aires acondicionados y motobombas, de tal manera que no generen traumatismo en las operaciones normales en cada una de las instalaciones.

7. Desarrollar las rutinas de las visitas, conforme a los parámetros señalados por la Entidad y según las recomendaciones dadas por los fabricantes de los equipos.

8. Programación De Mantenimiento: El contratista deberá actualizar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, el programa de mantenimiento en DIAGRAMA GANTT (barras) presentado como requisito habilitante. 
9. Programa de inversiones. El contratista actualizará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio del contrato, para aprobación del supervisor, la manifestación gráfica de las inversiones, presentado como requisito habilitante.
10. Los dos diagramas enunciados en las obligaciones anteriores, deberán señalar claramente una Ruta Critica conformada por actividades que posean holgura total cero y deben tener un único inicio y un único fin y todas las actividades deberán estar encadenadas (inicio-fin).

11. El contratista deberá realizar un informe por equipo donde se evidencie el antes, durante y después del mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo.

12. Si en la ejecución de las visitas de mantenimiento preventivo el contratista detecta un mal uso o deficiencia en las condiciones de utilización de los equipos, deberá presentar, a más tardar a los dos días hábiles siguientes a la realización de la visita, un informe adicional al supervisor del contrato designado por la Entidad, en el que recomiende las medidas a adoptar para su buen uso.

13. El contratista deberá determinar los daños en el equipo debido a la corrosión por ácidos, efectos del aire o por abrasión, así mismo enunciará las causas del deterioro de los componentes de los equipos y la aplicación correcta de los insumos para evitar la degradación de los elementos.

14. El contratista deberá utilizar los refrigerantes ecológicos en los sistemas de aire acondicionado en su aplicación para minimizar el impacto ambiental, así como diferenciar el comportamiento de los aceites con los refrigerantes utilizados en los sistemas. Igualmente deberá interpretar la normatividad nacional e internacional para realizar buenas prácticas en el uso de los refrigerantes y la recuperación de estos.

15. Se deberá realizar una buena práctica en el reciclaje de los refrigerantes, apoyados en los métodos y especificaciones según la normatividad legal y técnica vigente, y aplicar procedimientos ambientales para la limpieza de los sistemas de aire acondicionado.

16. Una vez suscrito el contrato, se debe compilar la información anterior en un directorio que deberá ser entregado al supervisor designado por la Entidad.

17. De manera general, el contratista debe cumplir con lo ordenado por el artículo 16 del Decreto 723 de 2013, y las normas que le sean concordantes; también debe cumplir con lo dispuesto por el Decreto 1072 de 2015, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
18. Al final del contrato, el contratista deberá entregar informe en el que verifique el buen funcionamiento de todos los aires acondicionados y las respectivas recomendaciones de uso para cada uno.
19. Obligaciones en cuanto a la garantía de repuestos y servicios: 

a. Repuestos: Los repuestos deberán ser originales y acorde con las marcas de cada equipo y deberán tener una garantía mínima de tres (3) meses. 

b. Mano de Obra: La mano de obra incorporada en las reparaciones correctivas deberá tener una garantía mínima de tres (3) meses. 

20. Obligaciones en cuanto a seguridad industrial: 

a. En cumplimiento de la Ley 9 de 1979 y demás normas que reglamenten la materia, el contratista deberá adoptar medidas de seguridad industrial para evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del contrato y deberá dotar a sus operarios, de los elementos de seguridad industrial y protección personal necesarios para la ejecución de los servicios. 

b. El contratista debe contar con Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), acreditado por la entidad competente: contar con el certificado y calificación de la implementación del SG.SST, expedido por la ARL del oferente; conforme lo establece la Resolución No. 0312 de febrero 13 de 2019.

c. El personal debe hacer uso de toda la dotación de seguridad industrial suministrada por el contratista como botas, tapa oídos, gafas, cascos, guantes, equipo de trabajo seguro en alturas.

d. Debe señalizarse la zona de trabajo mediante cinta preventiva.  

e. Prever la evacuación de personal y protección de mobiliario en el caso de que ésta se presente. 

f. Seguir los protocolos de bioseguridad y otros que establezca el Gobierno Nacional, territorial y la entidad que surjan por sanidad pública.

D ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
· Plazo de Ejecución: A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2024.

· Lugar de Ejecución: El servicio se prestará en el edificio principal, Carrera 56 No. 11 - 36, Instalaciones Auxiliares, Carrera 53 No. 13 A – 50 e instalaciones deportivas, recreativas y culturales, corregimiento Pance vereda La Viga Distrito Especial de Cali y en las estaciones de calidad de aire que se relacionan a continuación: 
	DENOMINACION
	UBICACION
	MUNICIPIO

	ECA JAMUNDI
	Hospital piloto Av. Circunvalación # 9-13 B/Piloto
	JAMUNDI

	ECA CANDELARIA
	Institución educativa Nuestra sra de Candelaria Cl. 10 #7-06
	CANDELARIA

	ECA ACOPI
	Cra. 36 A # 15-169 Imprenta diario El País
	YUMBO - ACOPI

	ECA TULUA
	Cra. 27 A # 42-32
	TULUA

	ECA PALMIRA
	SENA Cra. 30 # 40-25
	PALMIRA

	UNIDAD MOVIL
	Universidad Nal de Palmira
	PALMIRA

	ECA YUMBO
	Institución educativa Alberto Mendoza Mayor Cl 8 # cra. 12 
	YUMBO

	ECA BUGA
	Almacén general ACUAVALLE Cra. 18 # 17A-49
	BUGA

	ECA CARTAGO
	SEDE DE LA GOBERNACION
	CARTAGO


· Forma de Pago: La CVC pagará el valor del contrato en pagos parciales mensuales de acuerdo con el servicio de mantenimiento correctivo efectivamente prestado, contra firma de acta de entrega y recibo a satisfacción y entrega de la planilla de pagos a la seguridad social integral de todo el personal vinculado al contrato, lo cual será verificado por el supervisor del contrato designado por la CVC.

Las facturas que presente el CONTRATISTA para llevar a cabo cualquier cobro inherente al contrato, deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la Dirección de Impuestos Nacionales de Colombia DIAN. En el evento que la CVC reporte cualquier novedad en dicho documento el CONTRATISTA tendrá la obligación de realizar las correcciones pertinentes a fin de dar continuidad al proceso de pago. No se realizarán pagos que no cumplan con el lleno de los requisitos legales.

La CVC efectuará los reconocimientos o descuentos a que haya lugar proporcional al monto de cada factura. Si la factura no ha sido bien elaborada o si le faltan los documentos de soporte, el término para el pago sólo empezará a contarse desde la fecha en que quede corregida la factura o desde aquélla en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

El contratista deberá enviar la factura al correo electrónico facelectro@cvc.gov.co, en formato XML y su representación gráfica (formato PDF) escribiendo en el ASUNTO del correo lo siguiente: NIT del facturador electrónico, nombre del facturador electrónico, número del documento electrónico, código del tipo de documento según corresponda, nombre comercial del facturador, contrato CVC No. XX. Así mismo deben ser subidas a la plataforma SECOP II en la sección correspondiente dentro de la ejecución contractual.
Los anteriores pagos se realizarán previa presentación del informe del supervisor del contrato, donde conste el recibo a entera satisfacción de los servicios y entrega de planilla de pago de los trabajadores vinculados al contrato al sistema de seguridad social.
3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

Modalidad de Selección: Selección Abreviada de Menor Cuantía

Justificación: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la escogencia del contratista se realizará con arreglo a la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, por cuanto el valor del presupuesto oficial registrado se encuentra por debajo de la menor cuantía de la Corporación para la vigencia actual de acuerdo a los parámetros del literal b del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, de conformidad con las normas contenidas en la Ley 80 de 1993, el artículo 2.2.1.2.1.2.20. del Decreto 1082 de 2015 y demás normas legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN

Para establecer el presupuesto oficial estimado de la contratación, además de tener en cuenta la información generada a partir del análisis del sector, así mismo se hizo una revisión de los acuerdos Marco de precios, observando que el servicio de mantenimiento de aires acondicionados solo se encuentra dentro del acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo número CCE-286-AMP-2020 el cual corresponde a aires para vehículos que no aplican para el presente proceso y por lo tanto no es fue viable definir un valor a través de dicho registro.
En consecuencia, se adelantó estudio de mercado y para estimar el valor del presente contrato se tomó el valor promedio de 3 cotizaciones comparables para el mantenimiento preventivo de los equipos, así:
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Modalidad: Selección Abreviada No. 7-2024, Vigencia: 2024

ITEM CANT DESCRIPCION UNIDAD COTIZACION #1COTIZACION #2COTIZACION  #3

VALOR 

PROMEDIO IVA 

INCLUIDO

1 1

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, Y 

MOTOBOMBAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, 

INSTALACIONES AUXILIARES E INSTALACIONES 

DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES, 

UBICADAS EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI Y 

LAS ESTACIONES DE CALIDAD DE AIRE DE LA 

DIRECCIÓN TÉCNICA AMBIENTAL DE LA CVC.”

GLOBAL 9.282.358,00 $   9.556.309,00 $   9.830.377,00 $   9.556.348,00 $      

CLAUDIA MARIA SALAZAR BERMUDEZ 

Coordinadora Grupo de Recursos Fisicos

Proyectó: Julián Andrés Vera Castrillón - Técnico Administrativo

Santiago de Cali, 5 de marzo de 2024

Valor de la contratación es por el presupuesto disponible de DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/ CTE $ 

212,940,000, IVA ICLUIDO 


	Valor promedio mensual 2023
	Valor promedio mensual 2024
	Valor aproximado para mantenimiento preventivo 2024 – 9 MESES

	$8.548.686
	$9.556.348
	$86.007.132


El valor restante, resultado del valor del presupuesto total estimado menos el valor aproximado para el mantenimiento preventivo, produce el valor de $126´932.868.00 destinado para el mantenimiento correctivo.
El presupuesto destinado al mantenimiento correctivo del contrato está concebido como una bolsa, con la cual se atenderán las necesidades concernientes al servicio de mantenimiento correctivo o reparación de equipos incluyendo los repuestos que sean necesarios, hasta agotar el presupuesto para el mantenimiento correctivo, para el correcto funcionamiento de los equipos en las diferentes áreas de la Corporación en el Edificio Principal (Carrera 56 No. 11 – 36), Instalaciones Auxiliares e Instalaciones Deportivas, Recreativas Y Culturales de la CVC ubicados en el distrito especial de Cali. Dada la naturaleza del objeto del contrato, no es posible estimar cantidades reales de ejecución para los mantenimientos correctivos.
Por lo anteriormente señalado se ha estimado el valor total del contrato en la suma de DOSCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($212.940.000) incluido IVA 19%.

El servicio por contratar se encuentra incluido en el Plan de Adquisiciones de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC, para la vigencia fiscal del año 2024, así:

Área de Responsabilidad: 0704300

Programa: 0 - Funcionamiento

Proceso: 0530 – Gestión de Recursos Físicos
Actividad: 004 - Sistema Hidráulico y de Aireación

Imputación Presupuestal: 000053009130046005
Recurso: 1051 – Rendimiento financiero
Concepto del Gasto: Mantenimiento
Valor: $212.940.000
Nota: Para el presente proyecto de pliegos se aplicará lo estipulado en el parágrafo del artículo 6 Ley 1882 del 2018, que permite la publicación del proyecto de pliego sin la expedición de CDP.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE
	No. Orden
	CRITERIOS
	CONCEPTO
	PUNTAJE MAX

	A
	Económico
	Precio
	60

	B
	Técnico
	Calidad
	28.50

	SUBTOTAL
	88.5

	INCENTIVOS
	

	C
	Incentivo a la industria nacional.
	11

	D
	Puntaje adicional para emprendimientos y empresas de mujeres.
	0.25

	E
	Puntaje adicional para Mipymes
	0.25

	TOTAL
	100

	F
	Reducción de puntaje por incumplimiento de contratos
	2


La acreditación para la obtención de los puntajes se realizará de acuerdo a los requerimientos del pliego de condiciones.

INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL: 11 PUNTOS.

Con base en el Decreto 680 de 2021 se realizó el análisis respecto a las especificaciones técnicas y actividades a realizar, del cual se concluyó que es un servicio nacional y en seguimiento a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, para apoyar la industria nacional, que se acreditará como indica el pliego de condiciones.
PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES. 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1860 de 2021, La CVC asignará el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del total del puntaje establecido en el presente pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten emprendimientos y empresas de mujeres. Respecto a los incentivos contractuales para los emprendimientos y empresas de mujeres, las certificaciones que trata el presente artículo deben expedirse bajo la gravedad de juramento con una fecha de máximo treinta (30) días calendario anteriores a la prevista para el cierre del procedimiento de selección conforme a los requisitos que indique el pliego de condiciones.
PUNTAJE ADICIONAL PARA EMPRESAS MIPYMES.
La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal.
REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.
Según lo establecido en el artículo 58 de Ley 2195 de 2022, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que adelanten cualquier Proceso de Contratación (exceptuando los supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en los de mínima cuantía y en aquellos donde únicamente se pondere el menor precio ofrecido), deberán reducir durante la evaluación de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una o más multas o clausulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista para la presentación de las ofertas, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento.

POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021 las entidades estatales en los Procesos de contratación fomentarán en los pliegos de condiciones o documento equivalente que los contratistas destinen al cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes o servicios por parte de población inmersa en las circunstancias descritas, previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones. Para lo cual de acuerdo con el presente análisis, el objeto contractual y el comportamiento económico e incertidumbre (aumento de costos de materiales e importaciones) que presenta el mercado de este sector desde la perspectiva nacional como la internacional para la ejecución de los trabajos objeto de la presente contratación, observa que para esta contratación no se considera pertinente la participación por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, etc, debido a que se requiere personal especializado y con amplia experiencia para ejecutar el objeto de este proceso, debido a la complejidad de los elementos a ser intervenidos, lo que al contar con personal no calificado podría afectar el cumplimiento del contrato.
6. ANÁLISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO
Dado a que la ocurrencia de estos eventos no se puede predecir de forma exacta, por las partes que intervienen en, la norma en su artículo 2.2.1.1.1.6.3., establece que la entidad estatal debe efectuar la evaluación del riesgo que puede presentar el proceso de contratación para el logro de las metas y objetivos del mismo.  

El contratista debe adoptar las medidas de protección y seguridad necesarias para proteger y evitar riesgos o accidentes a cualquier usuario de la CVC, funcionarios y/o personal a su cargo mientras se lleva a cabo el mantenimiento, de no hacerlo el contratista deberá asumir las consecuencias que de tal omisión se generen, en caso de accidente de trabajo de sus empleados, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades, excluyendo a la CVC de toda responsabilidad penal, civil o laboral, ya que es el CONTRATISTA quien ejecuta el servicio de mantenimiento con su propio personal, así mismo deberá afiliar a su personal a cargo a los Sistemas de Seguridad Social Integral y al Sistema de Riesgos laborales. De igual manera, el contratista debe contar con todos los equipos adecuados, incluyendo los de seguridad industrial y herramientas necesarias y apropiadas para realizar las actividades que el servicio requiere.

Es así como, frente a la contratación que pretende satisfacer la Corporación, se procede a evaluar el riesgo y la forma de mitigarlo, atendiendo las recomendaciones que para el efecto expidió la Agencia Colombia Compra Eficiente a través del “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación” V. M-ICR-01, se elabora la “Matriz de Riesgos de la Contratación”, la cual se presenta en el Anexo No 1 del presente documento.
7. GARANTIAS
De conformidad con lo establecido en la Decreto 1082 de 2015, el Contratista se obliga a constituir, a favor del Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC. Las garantías se deberán consistir en pólizas otorgadas de acuerdo a lo dispuesto para cada una de ellas según lo estipulado en la sección 3, subsección 1 del Decreto 1082 de 2015, expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en el país. 
Las garantías que los oferentes o contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

Etapa Precontractual:

Seriedad de la Oferta: La garantía de seriedad de la Oferta será: para las ofertas presentadas por los emprendimientos, las empresas de mujeres y las Mipymes, el valor asegurado de la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá ser de por lo menos el diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. Respecto de aquellos oferentes que no se enmarquen en las condiciones antes establecidas, deberán presentar la garantía de seriedad de la oferta por un valor de por lo menos el quince (15%) del presupuesto oficial del proceso de selección.

Con una vigencia de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.
Etapa Contractual:

1. Garantía de cumplimiento:
Amparo de Cumplimiento cuya cuantía asegurada será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato.

Amparo de Calidad del servicio, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Amparo de Calidad de los Bienes por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con vigencia que cubra el plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.

Pago de los Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones del personal que hubiese empleado en la realización de las labores, por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la fecha de expedición de la póliza.

2. Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual 

La póliza debe ser constituida por un monto equivalente a Doscientos (200) SMMLV y con una vigencia que cubra el plazo total de la ejecución del contrato. Sera obligación del contratista la constitución de esta garantía de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.3.1.5, 2.2.1.2.3.1.17 y contener todos los amparos del artículo 2.2.1.2.3.2.9. del Decreto 1082 de 2015
.
8. INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO INTERNACIONAL

Atendiendo los postulados del derecho internacional y los acuerdos y tratados internacionales vigentes suscritos por el Estado colombiano y en especial a lo estipulado en la sección 4 del Decreto 1082 de 2015 y los lineamientos de Colombia Compra Eficiente en el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación Versión “CCE-EICP-MA-03 V1. 24/11/2021”, se encontró que la presente contratación podría aplicar los siguientes acuerdos o tratados:
	Acuerdo Comercial
	Entidad Estatal Cubierta
	Valor del Proceso 
de Contratación
 superior al umbral del Acuerdo
Comercial
	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación
	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial

	
	Si/No
	Si/No
	Si/No
	Si/No

	Alianza Pacífico
	Chile
	NO
	-
	-
	NO

	
	México
	NO
	-
	-
	NO

	
	Perú
	NO
	-
	-
	NO

	Canadá
	NO
	-
	-
	NO

	Chile
	NO
	-
	-
	NO

	Corea
	NO
	-
	-
	NO

	Costa Rica
	NO
	-
	-
	NO

	Estados Unidos
	NO
	-
	-
	NO

	Estados AELC
	NO
	-
	-
	NO

	México
	SI
	NO
	NO
	NO

	Triángulo Norte
	El Salvador
	SI
	SI
	NO
	SI

	
	Guatemala
	SI
	SI
	NO 
	SI

	
	Honduras
	NO
	-
	-
	NO

	Unión Europea
	NO
	-
	-
	NO

	Israel
	NO
	-
	-
	NO

	Reino Unido e Irlanda del Norte
	NO
	-
	NO


	NO

	Comunidad Andina
	SI
	SI
	NO
	SI


Efectuado el análisis, respecto de la aplicación de acuerdos comerciales contenidos en el Manual de Colombia Compra Eficiente CCE-EICP-MA-03 V.1, y según el artículo 2.2.2.1.8.5 del Decreto 1082 de 2015, se encuentra que al presente proceso se aplican los acuerdos comerciales con El Salvador, Guatemala y la Comunidad Andina.
9. LIMITACIÓN A MIPYMES

En atención al artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, y reglamentado a través del artículo “2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme” del Decreto 1082 de 2015 y sus modificaciones, la presente contratación será objeto de esta limitación cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo mencionado.
10. SUPERVISIÓN Y CONTROL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

La Supervisión y control de ejecución del contrato, será ejercida por un funcionario de la Dirección Administrativa y del Talento Humano de la Corporación, quien tendrá las funciones señaladas en el artículo 82 y s.s. de la Ley 1474 de 2011 y el Manual de Supervisión e Interventoría de la CVC.

11. COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES CON EL AMBIENTE

En observancia de las recomendaciones dadas por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, en el documento “GUIA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES CON EL AMBIENTE”,  el proponente seleccionado deberá cumplir con lo establecido en la Circular CVC 038 de 2020, la cual dispone que le corresponde a las personas naturales o jurídicas convenientes o  contratistas de la Corporación, garantizar que se realicen actividades dirigidas a su personal, con el objetivo de hacer un uso racional de los recursos naturales, generar  procesos que redunden en una producción más limpia, se promueva el manejo  adecuado de los residuos generados, y se mitiguen los efectos del cambio climático, aportando así en la disminución de los impactos negativos en el ambiente y la solución  de las situaciones ambientales del departamento.

Santiago de Cali, 9 de abril de 2024
ANDRES FELIPE GUEVARA ALZATE
Director Administrativo y del Talento Humano
Revisó: Claudia María Salazar Bermúdez – Coordinadora Grupo de Recursos Físicos
Proyectó: Julián Andrés Vera Castrillón – Técnico Administrativo Grupo de Recursos Físicos
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