





ANEXO No. 3 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas de los bienes o servicios que requiere la Entidad, para el desarrollo del objeto contractual.

	ÍTEM
	CÓDIGOS UNSPSC
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	1
	43211805
	CABLE DE SEGURIDAD CON CLAVE 
[bookmark: _GoBack]Cables de seguridad con clave, para sujeción de computadoras portátiles Lenovo TinkCenter M72e, M83, E440, M73, MT-Series, TinkPad L440, T440, T430U.
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	2
	43211805
	SUJETADOR DE VENTOSA PARA PISO FALSO CON LOZAS DE 25 KG 
Ventosa doble disco, con disco de caucho de 120 mm de diámetro, capaz de soportar un peso de hasta 60 kg con la máxima seguridad y efectividad.
	1

	3
	43211805
	PANEL CIEGO DE 1 Y 2 U 
Paneles ciegos para tapar los espacios no utilizados en un bastidor o gabinete, color negro mate, en acero de 1.5 mm, o plástico no inflamable,  distribuidos así: cincuenta (50) de 1U y treinta (30) de 2U, compatibles con el estándar EIA 310 de 19 pulgadas, con sus respectivos tornillos y tuerca jaula para rack.
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	4
	43211805
	PATCH CORD CAT 6 A 
Patch Cord categoría 6 A, de 1.5 mts, que mínimo deben cumplir las siguientes condiciones:

· Cumple las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568C.2
· transmisiones a 1Gbps.
· 4 pares de cable trenzado multifilar UTP.
· Presentación con capucha para la mayor duración y correcta manipulación de conectores.
· Terminación según normativas internacionales. (T568A/T568B)
· Capucha permite la correcta curvatura de los extremos del patch cord.
· Certificado por la (UL).
· Certificado por la (ETL).
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	5
	43211805
	KIT DE HERRAMIENTA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO
Maletín de herramienta especializada para mantenimiento de redes, que contenga mínimo las siguientes piezas:

- 1 Cautín tipo lápiz de 30 W
- 1 Cepillo raspador de 7 pulgadas (17,5 cm)
- 1 Destornillador de cruz (Philips) de 1 x 75 mm
- 1 Destornillador de punta larga de 8 pulgadas (20 cm), para dados
- 1 Destornillador plano de 3 x 75 mm
- 1 Extractor de circuitos integrados
- 1 Extractor de soldadura
- 1 Gubia corte diagonal de 7 pulgadas (17,5 cm)
- 1 Gubia corte horizontal de 7 pulgadas (17,5 cm)
- 1 Herramienta para colocar circuitos integrados
- 1 Llave ajustable (perico) de 6 pulgadas (15 cm)
- 1 Malla desoldadora para 5ft (152 cm)
- 1 Pinza de acero inoxidable de 4.5 pulgadas (11 cm)
- 1 Cortafríos de 4 pulgadas (10 cm)
- 1 Pinza de punta de 5 pulgadas (12,5 cm)
- 1 Pinza de punta redonda
- 1 Pinza para engarzar terminales 7 en 1
- 1 Pinza para sujetar componentes
- 1 Punta (dado) hexagonal de caja de 5 mm
- 1 Punta (dado) hexagonal de caja de 6 mm
- 1 Punta (dado) hexagonal de caja de 7 mm
- 1 Punta de cruz del No. 1
- 1 Punta plana de 6 mm
- 1 Punta TORX T10
- 1 Punta TORX T15
- 1 Punta TORX T8
- 1 Tubo con soldadura (2 metros aprox.)
- 1 Tubo contenedor de plástico para componentes
- 1 Verificador de puntos de 7 pulgadas (17,5 cm)
- 1 Verificador de puntos en ángulo de 7 pulgadas (17,5 cm)
- 1 Verificador de ranuras de 7 pulgadas (17,5 cm)
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	6
	43211805
	PONCHADORA METÁLICA PROFESIONAL, CON ADAPTADOR PARA CORTE Y ARMADO DE CONECTORES RJ12 (DE 6 CONTACTOS) Y RJ45 (DE 8 CONTACTOS)

Herramienta profesional modular todo en uno,  con cortadora y desforradora, ponchadora de plugs modulares RJ45, RJ12 y RJ11, debe Cortar y quitar el forro de cable redondo y plano, mínimo categoría 6 A, Tipo trinquete para controlar la tensión de la herramienta, de acero de alta calidad con terminado en negro óxido, mango adherente ergonómico.
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	7
	43211805
	NETWORKS IMPACT PUNCH DOWN TOOL WITH EVERSHARP PLUS SCREWDRIVER BLADE 

Herramienta profesional de ponchado por impacto, con al menos las siguientes características:

· herramientas gancho y perforador incorporadas a la manija.
· Manija automática de resorte: ajuste de impacto bajo para alambres de calibre 24/26 o impacto alto para alambres de calibre 22.
· Admiten un destornillador Philips o de cabeza plana.
· Almacenamiento conveniente de cuchillas incorporado a la manija.
· La cuchilla del adaptador permite utilizar una variedad de puntas y llaves para la herramienta de torsión.
· Inserción fácil de la cuchilla.
· manija de goma y un diseño ergonómico especial para mejor empuñadura.
· Punchdown tool blades incluidos.
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	8
	43211805
	PROBADOR DE CABLE UTP – STP 

Probador de cables de Categoría 5, 6 y 6 A UTP, FTP, STP y cables coaxiales con conector BNC que detecta la continuidad, configuración, corto circuito o circuito abierto en cables de red y coaxiales, con mínimo las siguientes características:

· Transmisor
Conector BNC.
Conector RJ45.
Botón de prueba para BNC.
Botón para prueba de tierra física.
Botón encendido/apagado.
Alimentación: 9 Vcc (1 pila de 9 Vcc, baterías incluidas).
· Receptor
Conector RJ45.
4 LEDs indicadores de pares trenzados de UTP.
LED indicador de tierra física.
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	9
	43211805
	PINZA AMPERIMÉTRICA 
Pinza amperimétrica de valor eficaz, que combina medidas eléctricas generales con capacidades de temperatura y capacitancia, con mínimo las siguientes características:

	 Descripción
	Característica

	Corriente CA
	Rango
	40,00 A/400,0 A

	
	Precisión
	1.5% ± 5 dígitos
(de 45 a 400 Hz)
Añadir 2% por la 
sensibilidad posición

	Corriente CC
	Rango
	40,00 A/400,0 A

	
	Precisión
	2% ± 5 dígitos

	Tensión CA
	Rango
	600,0 V

	
	Precisión
	1,5% ± 5 dígitos

	Tensión CC
	Rango
	600,0 V

	
	Precisión
	1,0% ± 5 dígitos

	Resistencia
	Rango
	400,0 Ω/4.000 Ω

	
	Precisión
	1,0% ± 5 dígitos

	Continuidad
	≤ 30 Ω

	Capacitancia
	0 a 100,0 μF / 100 μF a 1.000 μF

	Frecuencia
	5,0 Hz a 500,0 Hz

	Respuesta CA
	Verdadero valor eficaz

	Retroiluminación
	Sí

	Registro de datos
	Sí

	Temperatura de contacto
	De -10,0 °C a 400,0 °C
(de 14,0 °F a 752,0 °F)

	Mín./máx.
	Si

	Dimensiones
	Al. x An. x Pr. (mm)
	207 x 75 x 34

	
	Máx. sección del cable
	30 mm (600 MCM)

	
	Peso
	208 g

	Categoría de seguridad
	CAT III 600 V
CAT IV 300 V
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	CONDICIONES ESPECIFICAS

	1. Realizar la entrega de los elementos objeto del presente proceso, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas, en el lugar señalado por el supervisor del contrato.
2. Todos los elementos deben ser nuevos, de marcas reconocidas en el mercado. 
3. Cumplir con el periodo de garantía señalado en las especificaciones técnicas. 
4. Asumir los costos y demás gastos ocasionados con la entrega y traslados de los bienes y servicios suministrados dentro del objeto del contrato. 
5. Atender todas las solicitudes que haga el supervisor, quien informará del funcionamiento defectuoso o la presencia de fallas, las veces que sea necesario durante la vigencia del contrato.
6. GARANTÍA: Al momento de la entrega, el contratista debe entregar una certificación donde se otorgue mínimo un (1) año de garantía, a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, contemplando los siguientes aspectos:

· Durante el periodo de garantía el Contratista Garantizara a la Entidad, la calidad y correcto funcionamiento de los bienes adquiridos. En ese sentido, corregirá las fallas en el servicio, o en los bienes suministrados que resulten defectuosos, dentro del plazo que le señale el supervisor del contrato en un tiempo máximo de cuatro (4) horas.
· El Contratista deberá escalar ante el fabricante los casos de fallas relacionados con el funcionamiento de los bienes adquiridos, efectuando el acompañamiento respectivo a la SIC.
· El contratista debe garantizar el cambio de los bienes adquiridos por nuevos, de iguales o superiores características técnicas, cuando se presenten un número acumulado mayor a dos (2) fallas técnicas, durante el tiempo de garantía, sin ningún tipo de costo para la entidad. Entendiéndose como falla, el no funcionamiento de cualquier componente.
· Una vez efectuada la entrega el contratista deberá explicar claramente la metodología que deberá seguir por la entidad para solicitar el servicio de garantía.
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