Anexo 9
Especificaciones técnicas 

El Municipio de Palmira requiere la contratación DE UNA UNIDAD MÓVIL DE ZOONOSIS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RIESGOS SANITARIOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES ZOONÓTICAS. A continuación, se establecen los requerimientos del BIEN a contratar. 
	FICHA TÉCNICA UNIDAD MÓVIL
Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud

	

	DIMENSIONES

	ÍTEM
	ESTRUCTURA TÉCNICA
	DESCRIPCIÓN / MEDIDAS / UNIDADES

	1
	LARGO MÍNIMO (mts)
	5,8

	2
	ANCHO (mts)
	2,1

	3
	ALTO (mts)
	2,2

	VEHÍCULO

	ÍTEM
	ESTRUCTURA TÉCNICA
	DESCRIPCIÓN / MEDIDAS / UNIDADES

	1
	TIPO
	CHASIS CABINADO

	2
	MARCA
	

	3
	PESO BRUTO VEHICULAR
	5500

	4
	MODELO
	EURO 6 2024

	5
	TIPO DE COMBUSTIBLE
	DIESEL

	6
	DESPLAZAMIENTO (c.c.)
	2.999

	7
	POTENCIA (hp@rpm)
	150hp/2800rpm

	8
	No. DE CILINDROS
	4 En Línea

	9
	NIVEL DE EMISIONES
	Euro VI

	10
	TORQUE (Kgm@rpm)
	38/1280-2800rpm

	11
	SISTEMA DE FRENOS 
	Campana con ABS + EBD

	12
	SISTEMA DE INYECCIÓN
	Common Rail

	13
	TRACCIÓN
	4x2

	14
	TRANSMISIÓN
	Manual de 6 velocidades

	15
	DIRECCIÓN
	Hidráulica

	16
	CAPACIDAD DE CARGA (Kg)
	3158

	17
	TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)
	100

	18
	TANQUE UREA (L)
	14

	19
	LLANTAS
	205/75 R17,5

	20
	LONGITUD TOTAL (mm)
	6020

	21
	DISTANCIA ENTRE EJES (mm)
	3345

	CARROCERÍA

	ÍTEM
	ESTRUCTURA TÉCNICA
	DESCRIPCIÓN / MEDIDAS / UNIDADES

	1
	ESTRUCTURA
	Estructura de paredes y techo en tubo cuadrado de 1 ½ calibre 18; tratado con protección anticorrosiva, resistente a la humedad. Soldadura MIC en todas las uniones estructurales

	2
	LAMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR
	· Forro exterior en paneles de fibra de vidrio (enterizas), material aislante, termo acústico y retardante al fuego, resistente a la humedad, agentes patógenos, y anticorrosivo no transmisor de energía eléctrica. Sin uniones remachadas, de fácil aseo, con un bajo mantenimiento
· Aislamiento de costados y techo termo acústico entre el forro exterior y paredes interiores en los laterales y el techo en Yumbolon, material aislante y retardante al fuego.
· Forro interior en paneles de fibra de vidrio y material no rugoso, material resistente a la humedad, agentes patógenos, retardante al fuego y anticorrosivo no transmisor de energía eléctrica. Sin uniones remachadas, superficies planas y lisas de fácil aseo. 

	3
	PUERTAS DE ACCESO
	· Puerta lateral derecha delantera para el primer consultorio de atención, con chapa, manijas, seguro con llave, y un vidrio fijo de seguridad.
· Puerta lateral derecha trasera para el segundo consultorio de atención, con su respectiva chapa, manijas, seguro con llave, y un vidrio fijo de seguridad. 
· Escalerillas retráctiles por el costado derecho, para ascenso y descenso a los consultorios

	4
	VENTANAS
	Vidrios fijos y de corredera ubicados en los costados Izquierdo y derecho de la carrocería así: 
· Dos (2) Ventanas en cada uno de los consultorios fabricadas en vidrio de seguridad tipo automotriz, polarizadas con vinilo de acuerdo con la norma NTC 1467. 
· Un (1) Vidrio fijo de seguridad en cada una de las puertas de acceso para los consultorios. 
· Un (1) Vidrio fijo de seguridad en la puerta de acceso principal. 

	5
	BODEGAS
	Todas las bodegas con chapa y seguros con llave. Al interior, deben contener:
· Bodega 1: Tanque de agua limpia con su respectiva bomba de succión (1/2 hp) y manguera.
· Bodega 2: Tanque de aguas grises.
· Bodega 3: Planta eléctrica.
· Bodega 4: Accesorios. 

	6
	PISO
	Plataforma en tubo rectangular de 80 x 40 calibre 14, con cubierta en lámina galvanizada calibre 20 y piso interior de 15 mm material resistente a la humedad, forrada en hule antideslizante y retardante al fuego imitación madera. Empates redondeados con las paredes, tanto de los laterales de la carrocería como de las divisiones.

	7
	SISTEMA ELÉCTRICO
	Sistemas de Alimentación: 
· Planta eléctrica mínimo salida nominal 8,2 Kva, salida máxima 9,0 Kva, frecuencia nominal 60 Hz, voltaje 127-220 V, trifásica, salida de corriente 21,2 Amp, combustible Diesel, sistema de arranque eléctrico, tanque de combustible de gran capacidad, tablero de control. Ubicación: Bodega con su respectivo soporte de fijación al vehículo. 
· Todos los circuitos instalados protegidos mediante fusibles calibrados de fácil acceso para su eventual sustitución. 
· Los cables de potencia diseñados para soportar las condiciones específicas tanto de instalación como de operación en distribución de energía eléctrica, para que esta se realice de forma segura y confiable. 
· Dos sistemas eléctricos independientes, uno para operar el vehículo y el segundo sistema para ser alimentado mediante una red urbana o del generador o planta eléctrica.
· Dotación de tomacorrientes dobles al exterior de la carrocería, con la marcación indicando la entrada y salida de 110 Volt., siendo del tipo toma tipo intemperie. Dotación de cable de 30 mts encauchetado 3*10 con polo a tierra y sus extremos debidamente adaptados para lograr esta alimentación, con un sistema para almacenarlo en un lugar específico de la UBA. 
· Tomas de corriente independiente para 12 y 110 voltios distribuidas
al interior de la unidad, ubicadas de acuerdo a los equipos a instalar. 
· Cumplimiento de la norma RETIE para sistema eléctrico.
· Sistema sonoro de alerta; pito claxon en el sistema principal estándar, amplificador de perifoneo con cuatro tonos independientes y man con 100 watts de potencia efectiva RMS, control de volumen y altavoz de 122.5 decibeles. El amplificador instalado en la cabina del conductor y el altavoz está incorporado dentro del vehículo en la parte delantera. Cumplimiento de la norma SAE. 

	8
	SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR
	· Luces exteriores según norma reglamentaria del ministerio de transporte, especialmente la Resolución 2003 de 2014. 
· Una (1) Barra de luces en la parte delantera y por encima del vidrio parabrisas.
· Seis (6) Lámparas faldón ubicadas en las laterales distribuidas simétricamente en el contorno de la carrocería.
· Dos (2) luces indicadoras de stop en la parte superior trasera
· Dos (2) stop con luz blanca de reversa, luz roja de parada y luz amarilla de direccional.
· Una (1) Lámpara Luz Placa
· Dos (2) faros antiniebla (exploradoras) en la parte delantera del vehículo.
· Dos (2) toma corrientes dobles con protección tipo intemperie ubicados en el costado derecho de la unidad.
· Dos (2) lámpara tipo tortuga ubicada al exterior de la unidad, bajo la carpa en la zona de atención.
· Dos (2) toma corrientes dobles con protección tipo intemperie ubicados en el costado derecho de la unidad.

	9
	SISTEMA DE ILUMINACIÓN INTERIOR
	· Tablero de comandos y encendido debidamente demarcados para su uso.
· Cuatro (4) lámparas LED, redondas ubicadas en el techo del primer consultorio.
· Dos (2) lámparas redondas LED ubicadas en el techo del segundo consultorio.
· Siete (7) tomacorrientes a 110V dobles ubicados estratégicamente en los consultorios.
· Dos (2) interruptores a 110 V ubicados en los consultorios

	10
	PINTURA SEÑALIZACIÓN
	Pintura blanca en poliuretano de alto brillo. Báner según diseño aportado por la entidad, en cada costado del furgón y en la parte posterior. En el interior llevará: La identificación de cada consultorio, el Logo de la entidad, los cuadros con la Misión, Visión y Valores Corporativos de la entidad. Las leyendas de NO FUME en los consultorios; salidas de emergencia, identificación de los sistemas eléctricos e hidráulicos. 

	11
	RED SANITARIA E INSTALACIÓN DE AGUA
	Agua Potable:
· Tanques en Acero Inoxidable, con sus correspondientes acoples para descargue y alimentación. 
· Tanque fabricado en acero inoxidable con sus respectivos rompeolas al interior, con una capacidad aproximada de 15 galones de agua potable. 
· Dotación de una manguera de 20 mts. Para llenado del tanque de la red externa.
· Red de distribución al interior de la unidad en tubería de PVC y manguera flexible de alta presión. 
· Tanques ubicados en la parte inferior del vehículo en una bodega.
· Instalación hidráulica con salida para los lavamanos, con dotación de bomba eléctrica para presión al sistema. Bomba de presión de ½ pulgada, con corriente a 110 V. Nivel de llenado con inspección - Grifos cuello de ganso.

	
	
	Aguas Residuales: 
· Tanque en acero inoxidable con capacidad de 20 galones Tubería en manguera flexible. 
· Válvulas de alimentación y desagüe para fácil mantenimiento.
· Registro de desagüe con manguera de 2” Nivel de llenado con inspección.

	12
	GABINETES
	Livianos, resistentes al impacto, lavables. Soportados sobre las paredes laterales de secciones con puertas abatibles.

	13
	AIRE ACONDICIONADO
	Dos aires acondicionados, uno para cada consultorio, con capacidad de 9.000 BTU/HR.

	14
	CLARABOYAS
	Escotilla de expulsión con salida de emergencia, una en cada consultorio.

	15
	RECEPCIÓN
	· Situada en la parte exterior de la unidad, dotada con escritorio y silla, un archivador, lámpara de 110 y 12V. 
· Una (1) carpa enrollable fabricada en lona, anclada fija a la estructura de la carrocería sistema plegable que permita un área cubierta para la atención al tener parqueada la unidad. 
· Una mesa plegable para exterior con lámpara a 110 V. 
· Un archivador portátil 
· Tres sillas plegables. 

	16
	EQUIPO BÁSICO OBLIGATORIO PARA CARRETERA
	· Dos tacos para bloqueo de llantas 
· Un juego de señales reflectivas de emergencia 
· Dos chalecos fluorescentes 
· Un juego de cable de iniciación eléctrica para la batería
· Una cuchilla rompe cinturones de seguridad 
· Una linterna con pilas 
· Una llave peston 3 cms de apertura 
· Tres atornilladores de pala 6”, 8” y 10” 
· Tres atornilladores estría 6”, 8” y 10” 
· Una caja de fusibles con 20 unidades 
· Un gato para 10 toneladas 
· Una copa para pernos y palanca
· Dos extintores para fuegos tipo ABC 2,26 Kg de capacidad
· Un Alicate de mango aislado
· Un Juego de llaves fijas
· Una Rueda de repuesto. (Original del vehículo)
· Una Cuerda estática de 20 m con un diámetro de 12.5 mm y con ganchos de tracción
· Una lámpara con enchufe a tomacorriente de 110V 

	ÁREAS DE TRABAJO

	CONSULTORIO DE ATENCIÓN, VACUNACIÓN Y ESTERILIZACIÓN

	ÍTEM
	ESTRUCTURA TÉCNICA
	DESCRIPCIÓN / MEDIDAS / UNIDADES

	1
	MOBILIARIO
	· Lavamanos quirúrgico. En acero inoxidable, con sus respectivos grifos y desagües.
· Lámpara. Para iluminación de quirófano con brazo móvil. 
· Extractor de olores
· Mesa de Operaciones. De 700 mm x 1500 mm con bandeja en acero inoxidable, base en tubo de acero cuadrado, canal central en V, sistema de drenaje de fluidos corporales con recipiente recolector. 
· Autoclave. Capacidad 12,5 litros en acero inoxidable. 
· Porta sueros con doble guía. Metálicos, mínimo de 1,2 mts. 
· Mobiliario en Acero. Mueble piso techo con cajoneras para almacenamiento de insumos. Cajones con llave. Cajoneras para medicamentos. 
· Mueble aéreo. Con cajones para almacenamiento de instrumentación. 
· Archivo. Tipo modular. 
· Butaca o silla neumática para Veterinario: Cantidad uno (01). Butaca o silla neumática, altura graduable, tipo tornillo, estructura tubular, asiento forrado, relleno espuma alta densidad. 

	2
	DOTACIÓN
	· Ganchos para sujetar al animal.
· Una (1) báscula digital. 
· Un (1) porta balde para desechos. 
· Tres (3) guacales para perro mediano. 
· Un (1) guacal para perro pequeño.
· Dos (2) guacales para gato grande. 
· Un (1) soporte para bandejas. 
· Dos (2) bandejas en acero inoxidable para aprovechar la capacidad interna de autoclave. 
· Bala de oxígeno de 3 mts con accesorios. 
· Toma de oxígeno centralizado. 
· Cinco (5) bozales para perros de diferentes tamaños. 
· Diez (10) colchonetas para recuperación posquirúrgica de 60 cm de largo por un metro de ancho con 5cm de grosor.
· Tres (3) bozales para gatos. 
· Diez (10) mantas posquirúrgicas -cobijas para recuperación posquirúrgicas de los caninos y felinos. 
· Dos (2) camillas de lona para mascotas.
· Dos (2) guardianes. 
· Tres (3) canecas desechos color verde, roja y blanca de mínimo 10 lts. 

	CONSULTORIO ZONA DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN

	ÍTEM
	ESTRUCTURA TÉCNICA
	DESCRIPCIÓN / MEDIDAS / UNIDADES

	1
	MOBILIARIO
	· Un (1) lavamanos en fibra de vidrio con sus respectivos grifos y manguera de desagüe.
· Un (1) escritorio y silla secretarial. 
· Un (1) gabinete aéreo. 
· Un (1) video Beam. 
· Un (1) proyector de pantalla eléctrico. 
· Tres (3) sillas rimax. 
· Tres (3) canecas desechos color verde, roja y blanca de mínimo 10 lts 

	2
	DOTACIÓN ADICIONAL
	· Una (1) manija del escalpelo #3 
· Un (1) tijeras de mayo 6.75”
· Un (1) ovariotomía de snook 7” 
· Tres (3) pinzas hemostáticas de mosquito 5”, curvadas 
· Dos (2) pinzas hemostáticas de Kelly, 5,5” rectas 
· Una (1) metzenbaum tijeras curvas 7”
· Cuatro (4) pinzas Rochester Carmalt 6,25” curvadas 
· Cuatro (4) pinzas de toalla backahaus 5,25” 
· Un (1) sostenedor de la aguja de Olsen hegar 5,5” 

	OTROS ELEMENTOS DE ENTREGA AL MUNICIPIO OBLIGATORIOS

	1
	Pago de Impuestos Municipales

	2
	Derechos de Matrícula ante la Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira

	3
	Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito – SOAT

	4
	Seguro todo riesgo

	5
	Traslado a la ciudad de Palmira - Lugar de entrega final del vehículo

	6
	Manual de uso

	7
	Garantía de Carrocería

	8
	Garantía de Chasis

	9
	Servicio posventa del vehículo en carrocería y chasis




















ANEXO 10
FORMATO DE VERIFICACIÓN TÉCNICA
 
Ciudad y Fecha, _________________
 
Señores:
MUNICIPIO DE PALMIRA
SECRETARÍA DE SALUD
Cra. 29 # Calle 30, Palmira, Valle del Cauca
Ciudad
 
REF.: Proceso de selección No. ____________________
 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]El suscrito ________________________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. ________________, en calidad de Representante Legal de ____________________________, con NIT __________________________; en mi calidad de proponente del proceso de selección No. _________________, suscribo de manera unilateral el presente documento y por medio de él informó a la Alcaldía de Palmira que acepto y cumplo con todos los requisitos técnicos establecidos en las obligaciones específicas, condiciones técnicas y demás criterios relacionados en el pliego de condiciones del proceso que tiene por objeto la “ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD MÓVIL DE ZOONOSIS A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RIESGOS SANITARIOS ASOCIADOS A ENFERMEDADES ZOONÓTICAS”.
De igual manera manifiesto haber efectuado en forma personal un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas contenidas en la invitación pública, lo que indica expresamente que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude por el incumplimiento en la entrega de los servicios ofertados en estas mismas condiciones.
Con la suscripción del presente anexo en forma voluntaria e irrevocable ACEPTO las condiciones técnicas planteadas por el Municipio de Palmira, a través de los documentos que hacen parte integral del Proceso de Selección y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso.
 
 
 
Atentamente
Firma: _________________________________
Nombre:
Documento de identificación:
Nombre del proponente:
 
 

