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Descripción generada automáticamente con confianza baja]
ANEXO TÉCNICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, TRABAJOS SEGUROS EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS Y BOTIQUINES PARA LA CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES.

	ÍTEM No.
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN

	1
	CURAS
	4
	CAJA * 100 UN

	2
	GASAS LIMPIAS PAQUETE
	4
	PAQUETE *100

	3
	APÓSITOS GRANDES 10*12
	10
	UNIDAD

	4
	GASA NO TEJIDA 7,5 CMS * 7,5 CMS
	10
	UNIDAD

	5
	GASA INDIVIDUAL GRANDE
	2
	UNIDAD

	6
	VENDA DE ALGODÓN LAMINADO 5*5 YARDAS
	5
	UNIDAD

	7
	VENDAJE ELÁSTICO 3X5 YARDAS   
	10
	UNIDAD

	8
	VENDA ELÁSTICA 2 X 5 YARDAS
	10
	UNIDAD

	9
	VENDA ELÁSTICA 5 X 5 YARDAS
	10
	UNIDAD

	10
	TENSIÓMETRO DIGITAL
Tensiómetro con altavoz, mide presión arterial y latidos cardiacos, medición durante el inflado, 60 memorias, detección de latido cardiaco irregular, indicador de presión arterial, brazalete para usuario entre 22 y 42 cm, operación con un solo toque. Método de inflación - Bomba accionada; método de desinflado - válvula automática de liberación de aire; alcance de medición de pulsos: 40 - 199 ppm; medición de presión: 0 - 300 ppm; debe contar con registro sanitario INVIMA y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN. Presentar ficha técnica del fabricante
	1
	UNIDAD

	11
	SATURADOR DE OXIGENO
Pantalla LED, apagado automático, indicador de batería baja; Saturación de oxígeno: [35 -100] %; Frecuencia cardíaca: [25 - 250] ppm; Resolución de saturación de oxígeno: 1 %; Resolución de la frecuencia cardíaca: 1 ppm; Precisión de la saturación de oxígeno: ± 2% [70 - 100]; Precisión de la frecuencia cardíaca: 1. ± 2 ppm. Debe venir con correa, estuche y baterías alkalinas. Debe contar con registro sanitario. Presentar ficha técnica del fabricante.
	1
	UNIDAD

	12
	BAJALENGUAS
	10
	PAQUETE *20 UN

	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)

	13
	YODOPOVIDONA (JABÓN QUIRÚRGICO) 120 ml
	10
	UNIDAD

	14
	SOLUCIÓN SALINA   250 ml
	10
	UNIDAD

	15
	CHALECO PORTA HERRAMIENTAS EN TELA
CHALECO PORTAHERRAMIENTAS
Mínimo 12 bolsillos de capacidad, se debe ajustar a varias tallas, en tela resistente para cargar herramienta
	9
	UNIDAD

	16
	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 4"
	10
	UNIDAD

	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

	17
	BATAS BLANCAS EN TELA DE DRIL MANGA LARGA Y PUÑO CERRADO 

TALLA S 12 TALLA  L 14  XL 4
	30
	UNIDAD

	     18
	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA DE ACERO O COMPOSITE.
Bota de seguridad dieléctrica con puntera de seguridad en acero o composite, color negro, capellada en micropiel, altura mínima de 6", cordones en Poliéster de 1.0m. Redondos, ojáleles plásticos de alta resistencia no conductor de electricidad, dureza de la suela 60 a 65 Shore, con hilo 100% nylon, forrada internamente y cuello anatómico, suela bidensidad en poliuretano con inyección directa al corte antideslizante con punto de absorción, plantilla antiperforante en Kevlar. norma: ASTM F 2412 y 2413 (choque eléctrico) - Resistencia al impacto 200±4J y resistencia a la compresión 15±0,5 kN Abrasión de suela Según norma: NTC ISO 20345. Resistencia Mecánica de puntera Certificada en norma: EN 12568. Presentar ficha técnica del fabricante.
Talla 38 / 5 pares
Talla 39 / 8 pares
Talla 40 / 14 pares
Talla 41 / 5 pares
Talla 42 / 14 pares
	46
	PAR

	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO

	19
	PROTECCIÓN RESPIRATORIA MEDIA CARA EN SILICONA SERIE 7000 CERTIFICACIÓN NIOSH
Pieza fácil de media cara de doble cartucho en silicona, debe contar con válvula de exhalación que permita una salida de aire y fácil comunicación. Certificado NIOSH/MSHA
Presentar ficha técnica del fabricante
	5
	UNIDAD

	20
	ADAPTADOR PARA FILTRO MODELO 502
Elaborado en Polipropileno, ideal para fijar filtros
Presentar ficha técnica del fabricante
	10
	UNIDAD

	21
	GUANTE NITRILO AZUL CALIBRE 8 MILESIMAS 
NORMA EN ISO 374-1:2016+A1:2018 - EN374-4:2019 TALLA M - EN ISO 374-5:2016
Guante de nitrilo desechable libre de latex, no estéril, texturizado en los dedos, con un grosor mínimo de 8mil. Presentar ficha técnica del fabricante.
	6
	CAJA * 100 UN

	22
	GUANTES DE CAUCHO INDUSTRIAL NEGRO CALIBRE 35
Guante: fabricado en látex de caucho natural y resinas sintéticas. Bicolor. Reforzado: palma de la mano y dedos, superficies antideslizantes, con grabado tipo diamante. Largo: mínimo de 31cm y manga con sistema de canales para aireación interna, disminuye la temperatura interna por sudoración. Borde: superior con rollo para más protección en resbaladizos. Acabado Mate: en razón a nuestra tecnología no utilizamos ningún tipo de plastificante.  Debe cumplir la Norma Técnica NTC-444 (propiedades de Tensión). Presentar ficha técnica del fabricante.
	100
	PAR

	23
	GUANTES ANTICORTE EN NITRILO
Galga 13, recubierto en nitrilo esponjoso, debe contar con refuerzo entre el pulgar y el índice, debe contar con protección al calor por contacto hasta mínimo 100°C, fabricado en Nylon, HPPE y fibra de acero.
Debe cumplir con las Normas EN 388 : 2016 + A1: 2018 mínimo (4X44F); EN 407: 2020 (X1XXXX); ANSI/ISEA 105: 2016 Nivel al corte (A7). Presentar ficha técnica del fabricante.
 Las tallas se suministrarán al contratista
	40
	PAR

	24
	GUANTES DE NYLON POLIURETANO
Guante libre de costuras con punto tejido de nylon recubierto de Poliuretano. Debe cumplir con la Norma EN388
Presentar ficha técnica del fabricante
	40
	PAR

	25
	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO
Debe contar con protección frontal y lateral contra golpes, polvo, chispas, impacto de partículas y radiación ultravioleta. Cumple con la norma ANSI Z87+. Lente en policarbonato de alta resistencia a impactos. Tratamiento antiempañante. Protección UV que absorbe el 99.9% de los rayos ultravioleta (UV400). Lente resistente a rayones. Montura en nylon negro con brazos ajustables a 4 posiciones.  Soporte nasal suave para mayor comodidad. Presentar ficha técnica del fabricante
	24
	UNIDAD

	26
	CASCOS TIPO II COLOR AMARILLO
Casco fabricado en ABS de alta resistencia a golpes, impactos, Suspensión tipo Ratchet de 6 puntos con banda para la frente, Barbuquejo para un cómodo ajuste, Reflectivo termoplástico ubicado en la zona posterior del casco, Slots laterales para complemento con accesorios de protección auditiva o facial, Visera corta para facilitar el campo de visibilidad. Certificado ANSI Z87.1 y EN397.  Presentar ficha técnica del fabricante.
	12
	UNIDAD

	27
	CASCO PARA TRABAJO DE ALTURAS
cascada de ABS anti-impacto - barboquejo de 4 puntos, dieléctrico
Clip para linterna, arnés flotante en reata. Visera corta para trabajo en alturas, Norma EN397/ANSI Z89.1. TIPO 1 CLASE E.
Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	UNIDAD

	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.

	28
	CARETA PARA SOLDADOR
Careta con oscurecimiento automático, que pasa de un estado claro a oscuro cuando comienza la actividad de soldadura. El estado de la luz es DIN 4; El estado oscuro se puede ajustar de DIN 9 a DIN 13 mediante mando externo. El tiempo de respuesta del estado claro al oscuro es de 0,04 milisegundos; el retorno del estado oscuro al claro en 0,03-0,04 seg. La alimentación se suministra mediante células solares con 2 baterías de litio incorporadas que ofrecen una reserva de energía para una vida útil más larga. Debe cumplir con las Normas EN 166 - EN 175. Presentar ficha técnica del fabricante
	1
	UNIDAD

	29
	FILTRO PARA PARTÍCULAS P100 PARA NIVELES MOLESTOS DE VAPORES ORGÁNICOS (DEBE SER COMPATIBLE CON EL RESPIRADOR SERIE 7000).
El filtro debe proteger contra humos metálicos producidos por soldadura, vapores orgánicos y contaminantes articuladas de base oleosa o no oleosa. Aprobación de NIOSH P100
Presentar ficha técnica del fabricante
	10
	UNIDAD

	30
	CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS Y GASES ÁCIDOS (DEBE SER COMPATIBLE CON EL RESPIRADOR SERIE 7000)
Cartucho elaborado con carbón activado ideal para la protección contra vapores orgánicos y gases ácidos. Aprobado por NIOSH
Presentar ficha técnica del fabricante
	30
	UNIDAD

	31
	RETENEDOR PARA PREFILTRO
Ideal para acoplar y asegurar pre-filtros
Presentar ficha técnica del fabricante
	10
	UNIDAD

	32
	FILTRO PARA MATERIAL PARTICULADO 
Elemento filtrante. Tela no tejida de polipropileno y poliéster. brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite. Es fabricado con un Medio Filtrante Electrostático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión
Presentar ficha técnica del fabricante
	30
	CAJA * 10 UN

	33
	PROTECTOR RESPIRATORIO N95
Debe tener clip nasal en aluminio ajustable, filtro polipropileno, libre de latex, respirador plano. Aprobación NIOSH con Valvula de exhalación. Presentar ficha técnica del fabricante.
	300
	UNIDAD

	34
	PROTECTOR AUDITIVO DE COPA PARA INSERCIÓN EN CASCO 
(COMPATIBLE CON CASCOS DE SEGURIDAD)
Copas con regulación vertical, dieléctrico, almohadillas suaves, peso no mayor a 230g. Atenuación SNR 27dB o NRR 24dB. Presentar ficha técnica del fabricante.
	12
	UNIDAD

	35
	PROTECTOR AUDITIVO DE ESPUMA E INSERCIÓN CON CORDÓN
Fabricado en espuma de poliuretano moldeable y auto expandible, con capacidad de memoria tomando la forma del canal auditivo. Debe cumplir con las Normas EN 352-2 (mínimo SNR 33dB) y ANSI S3.19 (mínimo NRR 32dB) - con Cordón. Presentar ficha técnica del fabricante.
	1
	CAJA X 200

	36
	PROTECTOR AUDITIVO EN DIADEMA
Fabricados en poliestireno de alto impacto, PVC y acero inoxidable; debe ser ajustable a múltiples posiciones, debe cumplir con las Normas EN 352-1:2002 (minimo SNR 27dB) ANSI S3.19 (minimo NRR 25dB). Presentar ficha técnica del fabricante.
	10
	UNIDAD

	37
	ARNES PARA RESCATE.
Arnés de rescate en Y en reata poliéster, de cuerpo entero, 1 mosquetón de acero, 7 argollas en acero de 5000 lb, distribuidas así: 1 argolla dorsal tipo “D” para detención y/o restricción de caídas, 1 argolla esternal tipo “D” para ascenso y descenso controlado, 1 argolla frontal tipo "D" para maniobras de rescate, 1 Argolla lumbar trasera para ser usada en restricción de desplazamiento, 2 argollas de cadera tipo "D" para posicionamiento y/o restricción, 2 argollas triangulares a nivel de los hombros para rescate en espacios confinados o para realizar ascensos y descensos en áreas de difícil ingreso, 2 porta eslingas elaborados en cinta con broche. Costuras en hilo de Nylon/poliéster de alta tenacidad de diferente color para facilitar su inspección. Espaldar acolchado, un indicador de impacto, hombros y perneras acolchadas, cinta sub glútea resortada.
Debe cumplir con la Normatividad ANSI Z359.11-2021. Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	UNIDAD

	38
	ARNES MULTIPROPOSITO
Arnés en X en reata poliéster, de cuerpo entero, de 4 argollas en acero de 5000 lb, debe contar con 2 porta eslingas elaborados en cinta con broche para sujetar los ganchos en reposo. Costuras en hilo de Nylon/poliéster de alta tenacidad de diferente
color para facilitar su inspección.
Debe cumplir con la Normatividad ANSI Z359.11-2021. Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	UNIDAD

	39
	TIE OFF 1.80 cm.
Fabricado en reata poliéster de alta tenacidad, con dos reatas, una de 45 mm encargada de distribuir y soportar la carga, y un protector de fricción de
75 mm, lo que permite reducir al máximo el desgaste prematuro producido por
la fricción al anclarse en postes, árboles, estructuras metálicas, de concreto u
otras. Debe cumplir con la Normatividad ANSI Z359.11-2021 y/o UNE-EN 795:2012. Presentar ficha técnica del fabricante.
	5
	UNIDAD

	40
	POLEA SENCILLA DE 13mm
Polea de alto rendimiento de placas laterales fijas. Roldana en acero inoxidable montada sobre rodamientos.
Resistencia: mínima 22KN
Carga máxima de Trabajo: 2 x 2.5KN
Compatible con cuerdas de hasta 13mm
Diámetro roldana: 28mm
Eficiencia: 95%
Material: Aluminio - Aleación ligera y acero inoxidable
Peso: máximo 140gr
Certificación: CE EN 12278 UIAA
Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	UNIDAD

	41
	ASCENDEDOR EN ALUMINIO
Diseñado para los ascensos por cuerda en conexión por medio de un mosquetón a un 
zona pectoral o pélvica en el arnés de seguridad. compatible con carabineros para realizar sistemas de ascenso y rescate, Orificio de conexión superior para guiar la cuerda o montar una polea con bloqueador. Uso en cuerdas de 8 mm hasta 13 mm. Norma EN567. Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	UNIDAD

	42
	MOSQUETON DE ALUMINIO
Mosquetón de seguridad de cierre automático de tres tiempos. Indicador en el gatillo que muestra cuando el mosquetón está cerrado de manera segura.
Resistencia: mínima 24KN
Abertura: 22mm
Largo: 12cm
Ancho: 7.6cm
Peso: máximo 100gr
Certificación: CE EN 12275/362 UIAA
Presentar ficha técnica del fabricante.
	6
	UNIDAD

	43
	BLOQUEADOR VENTRAL
orificio inferior en ángulo para mantener la posición plana en el arnés.
leva dentada de acero inoxidable para una mayor resistencia a la corrosión y para cualquier condición. gatillo con función de descenso corto. Para uso con cuerdas de diámetro 8 - 13 mm.
Debe cumplir con la Norma EN567.
Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	UNIDAD

	44
	DESCENDEDOR AUTOFRENANTE CON FUNCIÓN ANTIPÁNICO
Compatibilidad de la cuerda: de 12,5 a 13 mm de diámetro.
Dispone de un gatillo de cierre en la placa lateral móvil que permite instalar la cuerda fácilmente y mantener a la vez el aparato conectado al arnés. Lleva indicadora de error para limitar el riesgo de accidente debido a una mala colocación de la cuerda. Empuñadura ergonómica que permite liberar la cuerda y controlar cómodamente el descenso. Dos modos de descenso posibles: sobre la placa lateral o en la garganta de frenado en V.  Función antipánico que detiene automáticamente el descenso si el usuario tira demasiado fuerte de la empuñadura. Certificaciones: EN 341 tipo 2 clase A, CE EN 12841 tipo C, ANSI Z359.4, NFPA 2500 General Use, UKCA y EAC. Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	UNIDAD

	45
	ASCENDEDOR DERECHO/IZQUIERDO (PAR)
Puño bloqueador ascendedor, Diseñado para los ascensos por cuerda y de forma eventual, para el montaje de polipastos (antirretorno).
Empuñadura moldeada, ergonómica y ancha que permite garantizar un buen agarre,
cómodo y potente. Orificio de conexión superior para guiar la cuerda o montar una polea con bloqueador. Uso en cuerdas de 8 mm hasta 13 mm. Norma EN567. Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	PAR

	46
	POLEA DOBLE GRANDE
Polea de alto rendimiento compatible con cuerdas hasta de 16mm. Roldana montada sobre rodamientos. Punto de enganche superior e inferior. 
Resistencia: mínimo 30KN
Carga máxima de Trabajo: 2 x 2 x 2.5KN
Compatible con cuerdas de hasta 16mm
Diámetro roldana: 48mm
Eficiencia: 95%
Material: Aluminio - Aleación ligera
Peso: 475gr
Certificación: CE EN 12278 UIAA
Presentar ficha técnica del fabricante.
	4
	UNIDAD

	47
	ESLINGA DE POSICIONAMIENTO
Eslinga sencilla regulable de posicionamiento/restricción en reata plana de 1¨ en poliéster de alta tenacidad. Longitud de la eslinga hasta 1.8 m. Está compuesta por 2 ganchos pequeños en acero de 5000 lb y 3/4” de apertura. Costuras en hilo de nylon/poliéster de alta tenacidad de diferente color para facilitar su inspección. Norma ANSI Z359.3. Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	UNIDAD

	48
	ESLINGA EN Y CON ABSORBEDOR REGULABLE
Eslinga regulable tipo Y de detención de caídas en reata plana de 1¨ en poliéster de alta tenacidad. Longitud de la eslinga hasta 1.8 m. Compuesta por 2 ganchos grandes en acero de 5000 lb y 2 1/4” de apertura, que permiten una mayor cobertura y 1 gancho pequeño en acero de 5000 lb y 3/4” de apertura. Con paquete absorbedor de energía para detener caídas. Costuras en hilo de nylon/poliéster de alta tenacidad de diferente color para facilitar su inspección. Debe cumplir con la Normatividad ANSI Z359.13-2013. Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	UNIDAD

	49
	ARRESTADOR DE CAIDAS PARA CUERDA.
Arrestador de Caídas Automático para cuerda de Nylon o Polyester, con punto de conexión En O. Elaborado En Acero inoxidable de Alta Resistencia. e posee un sistema de apertura que permite instalarlo en cualquier punto de la línea de vida, además incluye seguro de apertura para evitar que el sistema se abra y se desensamble y seguro de activación que evita que el usuario active por accidente el dispositivo y evite que cumpla su función. Para cuerda de 12-14 mm de diámetro con argolla de 55 mm para conexión. Norma ANSI/Z359.1-2007. Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	UNIDAD

	50
	CUERDA DE 11mm X  TRAMOS DE 40m
 Resistencia: mínimo 23KN
Resistencia con un nudo ocho: minimo19,5KN Peso: máximo 73g/mt
Fuerza de impacto (factor 0,3): 5KN
No. de caídas factor 1: mayor a 20
 Material: 100% poliamida
 Tipo A 
Certificación: UIAA CE EN1891
Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	UNIDAD

	51
	CUERDA DE 13mm X  TRAMOS DE 40m
Resistencia: 44KN
Resistencia con un nudo ocho: 24KN
Peso: 107g/mt
Fuerza de impacto (factor 0,3): 5,4KN
Nº. de caídas factor 1: Mayor a 20
Material: 100% poliamida
Tipo A
Certificación: UIAA CE EN1891
Presentar ficha técnica del fabricante.
	2
	UNIDAD



FICHAS TÉCNICAS: De conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el recuadro anterior, el oferente deberá allegar con la propuesta fichas técnica del fabricante de los elementos que le fueron requeridos, y en estas deben cumplir con las siguientes características: 1) debe establecer de manera clara la composición, y descripción del elemento, y ii) la información de las normas aplicables con las que cumple el elemento.
GARANTÍA TÉCNICA  : Con la propuesta el oferente debe precisar en documento suscrito por el representante legal en el cual establezca, la garantía técnica otorgada a cada elemento, la cuales deben concordante con la ofrecida por el fabricante y las mínimas establecidas en las obligaciones especificas establecidas para el presente proceso de selección.

¿El contratista se compromete a cumplir con cada uno de los aspectos descritos en esta sección de conformidad con el objeto del contrato y los términos expuesto?
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



Este documento debe presentarse completo, suscrito por el Representante Legal
___________, identificado con CC. No.      Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural) ____________________, manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas requeridas, en el presente anexo y en las adendas modificatorias y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de ______________a los ________________
________________________________________________
Nombre y firma del proponente o su representante o apoderado
Nombre: __________________
CC. ______________________
NIT ______________________
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