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CAPÍTULO I

 CONDICIONES GENERALES

El pliego de condiciones del presente proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía ha sido elaborado siguiendo los postulados señalados por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015, y demás normas que la modifican o complementan, para lo cual se han realizado los estudios previos atendiendo los requisitos exigidos en el artículo 2.2.1.1.2.1.1, del Decreto 1082 de 2015.

Es importante señalar a los proponentes, que de acuerdo con la Ley 80 de 1993 el particular que contrata con el Estado adquiere la calidad de colaborador del mismo en el logro de sus fines y por lo tanto, cumple una función social que implica obligaciones sin perjuicio de los derechos que la misma ley les otorga.

Igualmente, para efectos de la responsabilidad penal, los contratistas se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación del contrato, por lo tanto están sujetos a la responsabilidad que en esta materia señala la ley para los servidores públicos.

Por lo anteriormente expuesto, se recomienda a los interesados en participar en este proceso, leer detenidamente los documentos del proceso de contratación y cumplir con las exigencias previstas para el mismo, previa las siguientes recomendaciones:

Examine rigurosamente la totalidad del contenido de: especificaciones técnicas, el proyecto de pliego y el pliego de condiciones, formatos, anexos y adendas, en el entendido de que todos estos documentos hacen parte integral del proceso de contratación y es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su contenido.
Verifique no estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades para participar en las modalidades de selección de contratistas que adelantan las entidades estatales y para celebrar contratos con las mismas según lo dispuesto en la normativa legal vigente. En caso de tener conocimiento de la configuración de causal de inhabilidad o incompatibilidad  sobreviniente, deberá informar a la Entidad de manera inmediata.
 Proceda a reunir la información y documentación exigida  antes del cierre del proceso y verifique la vigencia para los documentos que la requieran.
Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas y verifique que contiene la información completa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y en el pliego de condiciones.
 Suministre toda la información requerida en el pliego de condiciones.
Tenga en cuenta el presupuesto total oficial establecido para el presente proceso.
Cumpla las instrucciones que en este pliego de condiciones se imparten para la elaboración de su propuesta.
Revise los anexos y diligencie totalmente los formatos contenidos en este pliego de condiciones.
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso, las propuestas únicamente se recibirán a través de la plataforma del Portal Único de Contratación Secop II. 
El proponente con la presentación de la propuesta, autoriza a la entidad para verificar toda la información que en ella se suministre.
Toda consulta debe formularse a través de la plataforma virtual Secop II. En ningún caso esta Policia Metropolitana de Tunja atenderá consultas formuladas por correo electrónico, ni telefónicas ni personales. Cualquier acuerdo que se haga entre un funcionario de la Policia Metropolitana de Tunja y un oferente respecto del proceso de selección, de ninguna manera compromete a la Entidad, toda vez que la misma sólo se pronuncia a través del Comité Asesor y Evaluador que para el efecto se conforme y por los medios antes mencionados.

Los proponentes deberán verificar permanentemente a través de la página Web del Secop II, todos los documentos que se generen con ocasión del mismo. Por lo anterior es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su contenido.
 El idioma de la propuesta y todos los documentos e información relacionada con la misma, deben presentarse en castellano. Si alguno de ellos está en cualquier otro idioma, deberá acompañarse  de la traducción oficial  en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso. 
1. Se debe revisar la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que sea otorgada a favor de LA POLICÍA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA, identificada con NIT. 900.801.209-4, además: 

Debe tener en cuenta que el nombre del tomador deberá coincidir con el registrado en el certificado de existencia y representación legal incluida su sigla (en caso de que aplique).
El valor asegurado deberá coincidir con el valor del presupuesto oficial para el proceso de forma total o  por ítem, según corresponda.  
El objeto y el número de proceso deberá coincidir con  el de la propuesta que presenta. 
Deben allegar la póliza debidamente firmada por el tomador- afianzado.  
· Debe recordar que la no presentación de la garantía de seriedad junto con la propuesta es causa de rechazo de la misma.
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1. CONDICIONES BÁSICAS

	OBJETO
	“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”.

ITEM O LOTE 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ Y VIVIENDAS FISCALES DEBOY.

ITEM O LOTE 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, CENTRO VACACIONAL PAIPA Y VIVIENDAS FISCALES METUN.

En cumplimiento de las prescripciones del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y de la Agencia Nacional de Contratación – AGNC, se procedió a efectuar la codificación con el Clasificador de Bienes y Servicios, así:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	72102900
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones construcciones instalaciones
	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones
	---

	72103300
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones construcciones instalaciones
	Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura
	---

	72101500
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones construcciones instalaciones
	Servicios de apoyo a la construcción
	---




	FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
	Mediante el Decreto 1082 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 1, capitulo 2, sección 1, subsección 2, artículo 2.2.1.2.1.2.26. Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional. Que a la letra dice:

“Las Entidades que requieran contratar Bienes y Servicios para la Defensa y Seguridad Nacional deben hacerlo a través del procedimiento para la selección abreviada menor cuantía señalado en el artículo 2.2.1.2.1.2.20  del presente Decreto”

Conforme a los anteriores lineamientos jurídicos, se aplicará la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, atendiendo de tal forma, todas y cada una de las reglas señaladas por la ley, garantizando así la libre concurrencia y la transparencia en el desarrollo de las actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso selectivo, escogiendo la oferta más favorable para la Policía Nacional y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada a través del presente estudio previo. 

Con base en las estrategias definidas por el mando institucional, acordes y en cumplimiento de la Política Integral de Seguridad y Defensa, definida por el gobierno nacional, se hace necesario continuar con el servicio de mantenimiento para las instalaciones de la Policía Nacional, se pretende reforzar el concepto de seguridad y defensa nacional, teniendo en cuenta que se trata de unas instalaciones que cuentan con una posición estratégica institucional importante, que de ser afectadas inevitablemente aportaría al detrimento de la defensa nacional, puesto que la Policía Nacional es parte de la fuerza pública que defiende el territorio nacional con sus grupos operativos, cuyas estrategias, soporte logístico y talento humano son apoyadas en esta región desde estos inmuebles.

El concepto de Seguridad y Defensa Nacional es amplio y abarca no solo, la compra de armamento, sino que adicionalmente a ello, abarca otras facetas de la política pública en ese sentido y en orden a garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos, así:

“Una visión sistémica de la seguridad y defensa nacional impone la articulación dinámica de diversos elementos (no sólo bélicos) con el entorno de violencia que agobia a la sociedad colombiana desde hace mucho tiempo. Asegurar la convivencia pacífica, base y razón de ser de la defensa y seguridad nacional, supone para el Estado la adopción de medidas que no siempre comportan la acción militar directa. En otros términos, la acción estatal en punto de seguridad no tiene que forzosa e ineludiblemente recaer en el empleo de las armas, ni en la estrategia militar o en el despliegue de fuerzas combatientes, sino que también puede haber otros medios eficaces para garantizar la defensa y seguridad nacionales (…)”.

Por lo tanto, el objeto de este proceso se requiere para que la Policía Nacional pueda cumplir con su misión y en especial la política de todos por un nuevo país y con base en esta, las directrices y estrategias emanadas del mando institucional, conservando edificaciones aptas en cuanto a la seguridad, bienestar y confort para sus funcionarios.

La Ley 1474 de 2011 en su Artículo 83 parágrafo 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta que las obras de mantenimiento hacen parte de las reparaciones locativas, las cuales de acuerdo con el artículo  2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, son obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. En el mismo artículo advierte que estas no requieren de licencia de construcción según se establece en el artículo 8° de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, por lo que se concluye que es una actividad de baja complejidad respecto de las demás modalidades de contratación de obra pública, y que requieren la expedición de licencia de construcción de acuerdo al artículo 2.2.6.1.1.17 del decreto 1077 de 2015 “Licencia de construcción y sus modalidades”.

En este sentido, se especifica normativamente que las reparaciones locativas son entre otras, el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas.

Por lo expuesto anteriormente, los contratos de mantenimiento no requieren de interventoría toda vez que se trata de obras menores o reparaciones locativas que no representan una intervención a fondo pues en ningún momento se realizarán actividades tales como obra nueva, ampliaciones, adecuaciones, modificaciones, restauraciones, reforzamientos estructurales, demoliciones, reconstrucciones o cerramientos, obras que requerirían de una inspección minuciosa y especializada, por lo tanto en estos casos de mantenimiento de edificaciones policiales será suficiente con la supervisión de profesionales de la entidad debidamente titulados y matriculados de acuerdo a cada uno de los perfiles requeridos para desempeñarse idóneamente en cada componente (técnico, jurídico y económico), conforme a lo dispuesto en el procedimiento REALIZAR MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES vigente. Dicha supervisión por componentes propende por una equivalencia al proceso de interventoría, tal que, se vele por el cumplimiento de los principios contenidos en la contratación de la administración pública establecidos en la Ley 80 de 1993, de lo contrario se podría dar una materialización de riesgos en la ejecución del presente contrato.

Para el debido desarrollo de este modelo de supervisión, se establece como requisito indispensable que este personal cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida así: Componente Jurídico: Abogado – Componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en ingeniería y arquitectura o Tecnólogo (en obras civiles o construcción) o técnico profesional en construcción – Componente Económico: Contador Público o Economista o Administrador Financiero, para que estos profesionales en sus respectivos componentes, ejerzan las funciones de las diferentes etapas guiados por sus criterios profesionales, conceptos especializados  y conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratación de una interventoría. Cualquier otro tipo de titulación diferente a las establecidas en este procedimiento para los tres componentes deberá contar con el soporte de solicitud y justificación de la unidad y el aval de la DIRAF conforme lo establecido en la normatividad vigente y en la Clasificación Nacional de Ocupaciones establecida y actualizada por el SENA. Cabe anotar que, por motivos de preservación del principio de transparencia establecido en la contratación estatal, el funcionario nombrado como evaluador en cualquiera de los componentes, NO puede estar presente como estructurador o como supervisor del contrato resultante, para que guarde su independencia a la hora de evaluar, y evite ser juez y parte.

Nota: El Apéndice No. 1 “PAQUETE JURÍDICO”, Contempla los requisitos habilitantes de aspectos jurídicos los cuales deben ser consultados y presentados en los formatos establecidos en este apéndice.


	PARTICIPANTES
	Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con representación en Colombia, prestadoras de servicios de mantenimiento de instalaciones autorizados en Colombia, en forma individual o conjunta (consorcio o unión temporal), que estén en capacidad de ejecutar el objeto del presente estudio previo, y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo.

Nota: Para los oferentes extranjeros se debe verificar el Numeral 2.5 del Apéndice 2.

	
INSCRIPCIÓN Y REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES
	Podrán participar en el presente proceso de selección de conformidad con el articulo 2.2.1.1.1.5.1Subseccion 5 del Decreto 1082 de 2015.

Todas las personas naturales o jurídicas, o extranjeras con representación o sucursal en cololombia, en fotrma individual o conjunta ( Consosrcio, Union temporal y/o Promesas de Sociedad Futura), que estén en capacidad de ejecutar el objeto del presente proceso y cumplan con todos los requisitos exigidos para el mismo. Para el caso de proponentes extranjeros, deberán diligenciar el formato “CLASIFICACION PROPONENTE EXTRANJERO”, de acuerdo a lo establecido en el presente pliego de condiciones.


	


ACUERDOS INTERNACIONALES Y TRATADOS DE LIBRE COMERCIO









	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE TRATADOS INTERNACIONALES 

[bookmark: _Hlk133570492]En cumplimiento al numeral 8 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, mediante certificación de fecha 24-03-2023 emitida por la señorita Teniente LEIDY JOHANA PEREZ CASTRO, Jefe Grupo de Contratos Policía Metropolitana de Tunja, certifica que una vez revisada en la página web de Colombia Compra Eficiente y en la del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, los Acuerdos Comerciales y Tratados de Libre Comercio (TLC), negociados por Colombia en los capítulos de contratación pública, se estableció que el proceso de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”, NO está cubierto bajo las obligaciones de carácter internacional derivadas de los Acuerdos con AELC (EFTA - SUIZA, NORUEGA, LIECHTENSTEIN E ISLANDIA), UNIÓN EUROPEA, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, CANADÁ, ESTADOS UNIDOS, COREA, COSTA RICA, CHILE, ISRAEL, ALIANZA DEL PACÍFICO, toda vez que por excepción a la aplicabilidad de los acuerdos comerciales, el proceso en cuestión no supera el umbral establecido por dichos tratados internacionales, según la naturaleza del contrato de obra. 

El Acuerdo Comercial entre Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) no se incluye en el presente documento dado que no se establecieron umbrales para su aplicabilidad.

REQUERIMIENTOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN: 

Licencia de construcción: el alcance de las obras a realizar no requiere trámites o permisos para obtener licencia de construcción ante Curaduría; lo anterior de acuerdo con la siguiente normativa:

Ley 810 de junio 13 de 2003, “Por medio de la cual se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones”.

Artículo 8°. Licencias para cerramientos de obra y reparaciones locativas. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción. 

Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”

Artículo 2.2.6.1.1.10. Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o volumétricas. No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya.
 
Están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas.
Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:
· Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios públicos domiciliarios.
· Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y, en caso de que se presenten, responder de conformidad con las normas civiles que regulan la materia.
· Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural.

Así mismo se verificó la tienda virtual del estado colombiano https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual-del-estado-colombiano y el objeto de adquisición del presente estudio no se encuentra en el acuerdo marco de precios.

Las necesidades de mantenimiento de edificaciones policiales objeto de este proceso, se encuentran dentro de los lineamientos establecidos en el Decreto 397 del 2022, “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2023 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación”.

	PRESUPUESTO OFICIAL

	PRESUPUESTO OFICIAL PARA EL PRESENTE ESTUDIO PREVIO ES LA SUMA DE: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($1.362.310.000,00). MONEDA LEGAL, INCLUIDA LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD (AIU), VALOR DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD, Y DEMÁS IMPUESTOS Y TRIBUTOS LEGALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
 

LOTE No. 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ Y VIVIENDAS FISCALES DEBOY, POR VALOR DE QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($576.320.000,00), ASÍ: 

ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	RECURSO
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ESTIMADO
	VALOR TOTAL ESTIMADO

	1
	A-02-02-02-005-004-05 Servicios de La Construcción
	DEBOY
	Mantenimiento preventivo y correctivo para las edificaciones Policía Nacional DEBOY
	10
	1
	576.320.000,00
	576.320.000,00

	VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 1
	576.320.000,00



LOTE No. 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, CENTRO VACACIONAL PAIPA Y VIVIENDAS FISCALES METUN, POR VALOR DE SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($785.990.000,00), ASÍ:

ÍTEM Y/O LOTE
	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN
	RECURSO
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO ESTIMADO
	VALOR TOTAL ESTIMADO

	1
	A-02-02-02-005-004-05 Servicios de La Construcción
	METUN
	Mantenimiento preventivo y correctivo para las edificaciones Policía Nacional METUN
	10
	1
	590.990.000,00
	590.990.000,00

	2
	A-02-02-02-005-004-05 Servicios de La Construcción
	VIVIENDAS FISCALES METUN
	Mantenimiento preventivo y correctivo para las edificaciones Policía Nacional VIVIENDAS FISCALES METUN
	16
	1
	30.000.000,00
	30.000.000,00

	3
	 A-02-02-02-005-004-05 Servicios de La Construcción
	NUSEFA
	Mantenimiento preventivo y correctivo para las edificaciones Policía Nacional NUSEFA
	16
	1
	70.000.000,00
	70.000.000,00

	4
	A-02-02-02-005-004-05 Servicios de La Construcción
	CEVPA
	Mantenimiento preventivo y correctivo para las edificaciones Policía Nacional CEVPA
	16
	1
	95.000.000,00
	95.000.000,00

	VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE 2
	785.990.000,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL ESTIMADO
	1.362.310.000,00



DE ACUERDO AL APÉNDICE No. 2 EL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PEE) ES LA SUMA DE:

PARA EL LOTE No.1: POR VALOR DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($482.627.581,23), MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA. 

PARA EL LOTE No.2: POR VALOR DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS ($154.088.313,00), MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA.


	CERTIFICACIÓN PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
	Certificación plan de compras gastos de funcionamiento No. 044 del 21 de abril de 2023 así:



	FORMA DE PAGO
	La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

Pagos parciales: Equivalente al valor total del contrato, se pagará según el avance de las actividades ejecutadas, previa suscripción de las respectivas actas parciales de obra, hasta llegar al 100% del presupuesto oficial estimado, estas actas deben ser suscritas por el contratista de obra y el supervisor técnico del contrato.

Se debe tener en cuenta que se tramitará por lo menos un pago parcial mensual y para realizarlo se debe entregar los siguientes requisitos: 

· Recibo a Satisfacción (RAS), de acuerdo al formato 2BS-FR-0045 (Requisito Técnico-Económico-Jurídico)
· Acta Parcial con cantidades ejecutadas, en medio magnético y físico, en el formato 2BS-FR-0074 “RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES”. (Requisito Técnico)
· En caso de incluir en el acta parcial actividades de mantenimiento de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el contratista deberá aportar la declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energía. (Requisito Técnico)
· Memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, lugar, fecha, corte y firma del personal profesional contratista y supervisor técnico. (Requisito Técnico)
· Informe de actividades que contenga: descripción de los trabajos realizados (por frente de obra) avance en porcentaje y ejecución de la obra, registro fotográfico del antes, durante y después de ejecutar las actividades correspondientes al corte de facturación, por cada frente de trabajo y actividades extraordinarias. (Requisito Técnico),
· Factura de venta. (Requisito Económico)
· Certificación de pagos parafiscales y de seguridad social, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico)
· Planilla de nómina de trabajadores, en medio magnético y físico, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico)
· Certificación pagos del FIC, con certificación de metodología utilizada para el pago, con aprobación del supervisor económico (Requisito Económico)
· Informe HSEQ certificado por profesional calificado, en medio físico y magnético, con aprobación del supervisor jurídico y el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la respectiva unidad. Este informe debe contar con un numeral o anexo en el cual se deja la respectiva evidencia de las actividades adelantadas en relación con el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) (Requisito Jurídico) 

Nota 1: Para la ejecución de ítems no previstos se debe realizar solicitud formal por parte del contratista con la justificación técnica respectiva para revisión y viabilidad del supervisor técnico, con una posterior revisión y aval de la Regional de Infraestructura y Grupo Mantenimiento Instalaciones DIRAF, como requisito previo para tramitar su autorización ante el ordenador del gasto, y finalmente realizar el modificatorio al contrato. Cabe aclarar que este proceso es previo a su ejecución, y por ende al cobro de los mismos.

Nota 2: El pago se realizará una vez presentada la factura junto con los documentos antes relacionados por la Policía Metropolitana de Tunja, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota 3: El valor mensual a cancelar debe ser de acuerdo a los valores porcentuales indicados en la línea de tiempo y programación de ejecución establecida por el estructurador técnico y en concordancia con el tiempo de ejecución del contrato, para garantizar que el recurso alcance para todo el tiempo que ha sido programado, se debe tener en cuenta que las actividades especiales puede sobre pasar el costo mensual, el pago de las actividades especiales se deben tener proyectadas sin afectar el saldo de recursos para el faltante de la vigencia fiscal.

Si los documentos en referencia son devueltos por la Policía Metropolitana de Tunja, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, Policía Metropolitana de Tunja, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

El acta de entrega, aunque se encuentre suscrita por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la Policía Metropolitana de Tunja del bien o servicio suministrado (según corresponda) y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la cantidad y buena calidad del bien o servicio contratado o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Si el acta de entrega no ha sido bien elaborada o no se acompaña a esta de los documentos que para cada caso se soliciten en esta contratación, los términos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida el acta o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Policía Metropolitana de Tunja

Finalmente, si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Policía Metropolitana de Tunja, programará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).


	PLAZO DE EJECUCIÓN  
	El plazo de ejecución del objeto para el presente contrato será de CIENTO SETENTA (170) días calendario, contados a partir de la suscripción de acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización (firma del contrato), perfeccionamiento (registro presupuestal y aprobación de pólizas) y ejecución del contrato. (Acta de inicio)

Este plazo de ejecución del contrato es el resultado de un análisis técnico por parte del estructurador técnico, en la línea de ejecución presupuestal con la sumatoria total de todos los periodos, de acuerdo a los factores de incidencia de este proceso. 

LÍNEA DE TIEMPO Y PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN

La presente línea de ejecución es el resultado de un análisis técnico por parte del estructurador técnico, sobre las variables: presupuesto total asignado, análisis de la administración, contexto geográfico, anualidad, entre otras.

Los siguientes valores corresponden a la meta mínima de ejecución acumulada presupuestal para cada periodo del presente proceso contractual, considerando que el plazo de ejecución son 170 días, según lo consignado en el paquete técnico del proceso, así:

PARA EL LOTE No. 1 


Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado de 30 días, el periodo de diagnóstico, el cual, está establecido en 20 días calendario y se utilizará para visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades a intervenir.  

PARA EL LOTE No. 2 

	
	DIAGNOSTICO
	PERIODO 1
	PERIODO 2
	PERIODO 3
	PERIODO 4
	PERIODO 5
	TOTAL

	% MIN EJECUCIÓN
	0,00%
	15,00%
	40,00%
	60,00%
	80,00%
	100,00%
	100,00%

	DIAS
	20
	30
	30
	30
	30
	30
	170



Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado de 30 días, el periodo de diagnóstico, el cual, está establecido en 20 días calendario y se utilizará para visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades a intervenir. 

El no cumplimiento de las metas presupuestales debe ser considerado como un presunto incumplimiento a las condiciones contractuales, y por cual, es responsabilidad del supervisor técnico advertir e informar oportunamente al ordenador del gasto, para los trámites administrativos y/o jurídicos que corresponda por la mora o incumplimiento.


	LUGAR DE EJECUCIÓN
	LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La ejecución del contrato objeto del presente estudio previo se desarrollará en las siguientes instalaciones de acuerdo a la certificación anexa aportada por el Jefe del Grupo de Bienes Raíces, así:

PARA EL ÍTEM 1

Recurso 10

	UNIDAD
	MUNICIPIO
	ID
	INMUEBLE
	ESTADO DE LEGALIZACIÓN
	DIRECCIÓN
	MATRÍCULA INMOBILIARIA
	ACCESIBILIDAD

	DEBOY
	TUNJA
	4079
	DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA
	PROPIEDAD
	CARRERA 4 Nº 29-62
	070-00149494
	A1

	DEBOY
	PESCA
	4189
	ESTACIÓN DE POLICÍA PESCA
	PROPIEDAD
	CARRERA 6 Nº 5-53
	095-00109350
	A4

	DEBOY
	MIRAFLORES
	4291
	ESTACIÓN DE POLICÍA MIRAFLORES
	PROPIEDAD
	CALLE 6 Nº 8-20
	082-00021545.
	A5

	DEBOY
	GARAGOA
	4461
	ESTACIÓN DE POLICÍA GARAGOA
	PROPIEDAD
	CARRERA 9 Nº 13A- 125
	078-00006715 .
	A5

	DEBOY
	JERICÓ 
	5773
	ESTACIÓN DE POLICÍA JERICÓ
	PROPIEDAD
	CARRERA 4 Nº 1 - 82
	094-00019551
	A5



PARA EL ÍTEM 2

Recurso 10 y Recurso 16

	UNIDAD
	MUNICIPIO
	ID
	INMUEBLE
	ESTADO DE LEGALIZACIÓN
	DIRECCIÓN
	MATRICULA INMOBILIARIA
	ACCESIBILIDAD

	METUN
	TUNJA
	3934
	COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
	PROPIEDAD
	CARRERA 11 N° 19-85
	070-00214174
	A1

	METUN
	SORACA
	3968
	ESTACIÓN DE POLICÍA SORACA
	PROPIEDAD
	CARRERA 3 N° 3-46
	070-00174644
	A1

	METUN
	TUTA
	6764
	ESTACIÓN DE POLICÍA TUTA
	PROPIEDAD
	CARRERA 8 N° 4-15
	070-00195797
	A1

	METUN
	VENTAQUEMADA
	3893
	ESTACIÓN DE POLICÍA VENTAQUEMADA
	PROPIEDAD
	CARRERA 5 N° 6-48
	070-079205
	A1

	METUN
	SIACHOQUE
	3936
	ESTACIÓN DE POLICÍA SIACHOQUE
	PROPIEDAD
	CARRERA 6 N° 5-24
	070-00174308
	A1

	METUN
	TUNJA
	4063
	PUESTO DE POLICÍA CERRO TUNJA
	PROPIEDAD
	VEREDA RUNTA
	070-00111809
	A1

	METUN -BIESO EDUCACIÓN 
	TUNJA
	4481
	COLEGIO NUSEFA TUNJA
	PROPIEDAD
	CALLE 16A Nº 15-132
	070-094383
	A1

	METUN -BIESO RECREACIÓN 
	PAIPA
	5924
	CENTRO VACACIONALP PAIPA
	PROPIEDAD
	KILOMETRO 5 VIA VEREDA SALITRE
	074-00083930
	A1

	METUN -BIESO VIVIENDA SICAL 
	TUNJA
	25167
	CASA CONJUNTO BOSQUES DE GUAGUANI
	PROPIEDAD
	CALLE 32 No 1B-48 CASA 20
	070-00129185
	A1

	METUN -BIESO VIVIENDA SICAL 
	TUNJA
	4636
	CASA MIRADOR ESCANDINAVO
	PROPIEDAD
	CALLE 7B Nº 18B-27 MANZANA I(i)- CASA 12
	070-00132096
	A1

	METUN -BIESO VIVIENDA SICAL 
	TUNJA
	4554
	CASA MIRADOR ESCANDINAVO
	PROPIEDAD
	CALLE 7 A Nº 18B-18 MZ   I (i)- CASA 3
	070-0132087
	A1

	METUN -BIESO VIVIENDA SICAL 
	TUNJA
	4500
	CASA MIRADOR ESCANDINAVO
	PROPIEDAD
	CALLE 7 A Nº 18B-12 MANZANA I (i)- CASA 2
	070-0132086
	A1



*El dato ID corresponde al número de identificación del inmueble registrado en el sistema de información de bienes inmuebles de la Policía Nacional.

El Objeto del contrato(s) resultante del presente estudio previo será entregado en forma física por el representante legal de la firma contratista, con la aprobación y recepción del servicio por parte de los supervisor(es) del contrato que para este efecto designe la entidad; la entrega a la unidad contratante se formalizará mediante acta de entrega y los formatos establecidos debidamente firmados por las partes que intervienen en el acto, donde se hará constar las cantidades, unidades, especificaciones y características de los bienes y servicios recibidos, verificando el cumplimiento a todos los ítems resultantes, planos record, manual de operación y mantenimiento, y recomendaciones de uso y cuidado.

Nota 1: debido a que los inventarios de la Policía Metropolitana de Tunja, se encuentran adscritos todos los inmuebles de vivienda fiscal relacionados, es factible intervenir dichos inmuebles, por inclusión al inicio o por adición al presente proceso contractual; pero solo con recursos que provengan de la Dirección de Bienestar Social para el “MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO”; y en ningún caso es factible la intervención o mantenimiento preventivo, correctivo y/o mejoras locativas de estos bienes por el rubro presupuestal asignado para mantenimiento de instalaciones policiales. Así mismo, se podrán incluir edificaciones que estén en comodato o arriendo, siempre y cuando la Policía Nacional en los documentos que acreditan la ocupación del bien inmueble haya adquirido la obligación de adelantar los mantenimientos, y con las consideraciones técnicas (respecto a topes presupuestales) y jurídicas dispuestas en la Resolución No. 05884 del 27/12/2019 “Por la cual se expide el Manual para la administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional y en la comunicación oficial S-2018-000176-SEGEN.

Nota 2: se indica que el listado de inmuebles se encuentra en concordancia con el registro del sistema de información de bienes inmuebles de la Policía Nacional.

VISITA VOLUNTARIA.
La visita a las instalaciones policiales es de carácter voluntario y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora que determine esta unidad ejecutora, con el fin de inspeccionar los sitios donde se adelantarán los mantenimientos.

Esta visita tiene como propósito inspeccionar debidamente las condiciones de los sitios donde se realizarán los trabajos de mantenimientos, realizar las consultas y/o observaciones que haya lugar, realizar las cuantificaciones que se consideren necesarias, teniendo en cuenta aquellos factores que puedan influir en los costos unitarios de las actividades, obteniendo la información suficiente sobre las condiciones locales de trabajo y las posibles dificultades que se puedan presentar en cada una de las edificaciones POLICIALES que se contemplan dentro del proceso, así como la metodología para la presentación del plan de trabajo. 

La no asistencia a la visita de los sitios programada por la entidad no constituye causal de rechazo de la oferta, sin embargo, es preciso señalar que el proponente no podrá justificar eventuales errores u omisiones en la preparación de su oferta atribuibles a la falta de información técnica, que se pudo obtener durante la visita técnica de reconocimiento a los lugares donde se adelantarán las actividades de mantenimiento. 
Los costos de la visita serán asumidos por el oferente. 

Justificación: la visita al sitio de la obra le permite al oferente conocer de primera mano el sitio exacto donde se desarrollará cada una de las obras relacionadas en este estudio, el acceso al proyecto, disponibilidad de acometidas de servicios, las restricciones y normas de seguridad que se deben cumplir, los horarios de trabajo permitidos y la planeación para la ejecución de la obra en el tiempo establecido. 


	FORMA DE EJECUCIÓN
	Con el desarrollo de este tipo de mantenimientos se busca solucionar las necesidades recurrentes y ciertas novedades eventuales en las instalaciones policiales de la jurisdicción, sin embargo, por la naturaleza propia de las edificaciones vetustas y construidas con sistemas estructurales, no estructurales diferentes y en épocas diversas, hacen que el proceso de estimación de actividades y cantidades de mantenimiento, se soporte inicialmente en la estipulación de manera formal de las necesidades de mantenimiento por parte de la unidad policial, para luego continuar con un procedimiento de medición en sitio, sin ningún tipo de apique, muestreo o procedimiento invasivo, por parte de un profesional en el ámbito técnico, razón por la cual, se requiere una forma de ejecución con actividades de mantenimiento establecidas, pero cantidades indeterminadas, es decir tracto sucesivo, con el fin cubrir las necesidades de infraestructura en el momento y en contexto, y evitar así formas de ejecución rígidas que impidan su atención.  

Por otro lado, y aras de mantener un alto grado de control se requiere una supervisión técnica detallada de las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas por el contratista y requeridas para satisfacer la necesidad expuesta por la unidad policial (actividades y cantidades finales), es decir, no se podrá pagar actividades parciales por necesidad: modelo necesidad totalmente terminada - necesidad tramitada para pago. Dichas actividades deberán coincidir con lo evidenciado en sitio de acuerdo con la inspección técnica realizada, y los formatos deberán estar firmados, en concordancia con lo establecido en el procedimiento y este proceso contractual.

El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de Tracto Sucesivo de acuerdo a las necesidades de la institución, previa coordinación con el supervisor(es) del contrato, para la prestación de servicios de mantenimiento de forma continuada y por precio unitario, que implica que el cumplimiento de las obligaciones se realiza en un periodo determinado o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, tomando en cuenta los valores unitarios ofertados para las actividades contempladas en el Formato “PROPUESTA ECONÓMICA” del Apéndice No. 2.

Para la ejecución del contrato se requiere la disponibilidad permanente de personal calificado, materiales, logística y demás recursos técnicos durante el plazo de ejecución del contrato; el personal deberá prestar atención oportuna de requerimientos de acuerdo a las necesidades evidenciadas y la concertación de un plan de mantenimiento previo por edificación, revisado y aprobado por el Supervisor técnico del contrato; deberán realizarse, además de las actividades identificadas en el plan de mantenimiento, todas aquellas que sean necesarias y/o que surjan cotidianamente para preservar en buen estado de los inmuebles.

Las entregas y costo de las actividades no podrán sobrepasar el presupuesto oficial asignado para la presente vigencia.

Para efectos del mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas objeto de la presente contratación, se adelantará el siguiente procedimiento, así:

INICIO DE LA EJECUCIÓN: A partir de la Matriz de Priorización Técnica de Bienes Inmuebles[footnoteRef:2] de la Policía Metropolitana de Tunja y Departamento de Policía Boyacá del año inmediatamente anterior establecida en el procedimiento 2BS-PR-0014, el Contratista en coordinación con el Supervisor Técnico y el apoyo administrativo de la unidad deberá establecer el cronograma de visitas técnicas a las unidades con mayor priorización. Dicho Cronograma deberá ser presentado dentro del día (01) hábil siguiente a la aprobación de las garantías únicas en reunión de acta de inicio para su aprobación y autorización de inicio de visitas. Dichas visitas no generarán costos adicionales.   [2: 
] 


Esta reunión de acta de inicio de la ejecución deberá ser programada, convocada y liderada por el ordenador del gasto de la unidad ejecutora, a través del Grupo de Contratos de la unidad ejecutora con los parámetros y plazos estipulados en este proceso contractual. 

Los integrantes mínimos de la reunión son:

· Comandante de la unidad con delegación del gasto
· Comandante o Director de unidades sin delegación del gasto que sean parte del objeto del contrato (En caso que aplique)
· Subcomandante de la unidad con delegación del gasto
· Jefe Administrativo de la unidad con delegación del gasto
· Jefe de Grupo Contratos de la unidad con delegación del gasto
· Jefe de Grupo Bienes Raíces de la unidad con delegación del gasto
· Tesorero de la unidad con delegación del gasto
· Supervisores y apoyos
· Representante Legal del contratista.
· Invitados Especiales

La reunión de acta de inicio de obra se establecerá de acuerdo a los parámetros establecidos para este proceso contractual, con el fin de determinar los siguientes temas:

1. Aspectos Contractuales:
Aspectos generales del contrato, Cronograma de Ejecución Presupuestal del contrato, Recomendaciones sobre requisitos para asignación de turno de pago, y Presentación de contratista, supervisores y apoyos; y sus obligaciones y funciones según corresponda, Aspectos generales para los comités de obra.

1. Aspectos Técnicos: 
Unidades de mayor Priorización, Cronograma de visitas técnicas, Forma de Ejecución, Línea de Tiempo y programación de Ejecución, Especificaciones Técnicas Generales, Procedimiento para ejecución y pago de oferta técnica adicional, Restricciones, Recomendaciones sobre documentos de índole técnico como actas parciales y balances de obra.

1. Aspectos Económicos:
Recomendaciones sobre documentos afiliación y desafiliación de personal en obra, pago de nómina y pago de impuestos.

1. Aspectos Jurídicos: 
Recomendaciones sobre documentos para el cumplimiento de la normatividad vigente en materia contractual, ambiental y salud y seguridad en el trabajo.

1. Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos:
En este punto se determinará en cabeza del ordenador del gasto las aprobaciones y autorizaciones en materia técnica, económica y jurídica para el inicio de ejecución del contrato. Así mismo, se dejará constancia de las recomendaciones realizadas por los asistentes y se determinaran los compromisos para la ejecución del contrato especificando actividades a realizar, responsable y plazos.

Nota: aprobado y autorizado el cronograma de visitas técnicas el contratista podrá iniciar labores para determinación de actividades de mantenimiento y presupuesto específico de acuerdo a parámetros y plazos establecidos en el contrato.

1. VISITAS TÉCNICAS PARA DIAGNOSTICO INICIAL: el Contratista en coordinación con el apoyo administrativo de la Unidad y el Supervisor Técnico deberá realizar las visitas técnicas a las unidades adscritas a la unidad de acuerdo al cronograma aprobado en la reunión de Acta de Inicio del presente proceso contractual. Dichas visitas no generarán costos adicionales al contrato.  El Contratista tendrá hasta veinte (20) días calendario a partir de la fecha de realización y aprobación del acta de inicio, para visitar las unidades con mayor priorización y presentar en el comité de obra No. 1 los documentos asociados a las actividades en los formatos “IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD” y “ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2.

PRIMER COMITÉ DE OBRA: veinte (20) días calendario después de establecida y aprobada el acta de inicio, el Comité de Obra No. 1 deberá ser realizado. Este comité deberá ser programado, convocado y liderado por el ordenador del gasto de la unidad ejecutora, a través del apoyo administrativo adscrito al Grupo de Bienes Raíces de la unidad ejecutora con los parámetros y plazos estipulados en este proceso contractual. Los integrantes del comité son:

· Comandante de la unidad con delegación del gasto
· Comandante o Director de unidades sin delegación del gasto que sean parte del objeto del contrato (En caso que aplique).
· Subcomandante de la unidad con delegación del gasto
· Jefe Administrativo de la unidad con delegación del gasto
· Jefe de Grupo Contratos de la unidad con delegación del gasto
· Jefe de Grupo Bienes Raíces de la unidad con delegación del gasto
· Tesorero de la unidad con delegación del gasto
· Supervisores y apoyos
· Representante Legal del Contratista
· Residente de Obra del Contrato de Mantenimiento
· Residente HSEQ del Contrato de Mantenimiento
· Comandantes y/o Subcomandantes unidades objeto de intervención
· Invitados Especiales

El comité de obra No. 1 se establecerá de acuerdo a los parámetros establecidos para este proceso contractual, con el fin de desarrollar los siguientes temas:

1. Aspectos Técnicos: 
Programación de mantenimiento ajustada con la línea de ejecución contractual, órdenes de trabajo con actividades de mantenimiento especificas por necesidades y por frente de trabajo, determinando ítems, cantidades, valores y cronograma de obra de acuerdo a lo establecido en el contrato (En concordancia con el cronograma de la línea ejecución presupuestal), con revisión previa y concepto de viabilidad del supervisor técnico. Esta programación deberá las necesidades a intervenir por periodo de ejecución, especificando fechas de inicio y fin programadas, y los valores para cada una, tal que cumpla la meta para cada periodo, de no culminarse estos trabajos en el tiempo estipulado sin la debida justificación dará lugar a los respectivos procesos legales y/o reglamentarios que correspondan. 

1. Aspectos Económicos:
Afiliación del personal a laborar en obra, metodología de pago de impuestos, observaciones.

1. Aspectos Jurídicos: 
Plan de manejo ambiental, Política del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; Matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos; Listado de personal a laborar, idoneidad y certificación laboral; proceso de ingreso del personal a laborar; Revisión de elementos de protección personal y lista de herramientas o equipos a utilizar.

1. Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos:
En este punto se determinará en cabeza del ordenador del gasto las aprobaciones y autorizaciones en materia técnica, económica y jurídica para la ejecución del contrato. Así mismo, se dejará constancia de las recomendaciones realizadas por los asistentes y se determinaran los compromisos para la ejecución del contrato especificando actividades a realizar, responsable y plazos.

Nota 1: aprobado y autorizado el plan de mantenimiento (programación) en el comité de obra el contratista podrá iniciar labores de mantenimiento de acuerdo a parámetros y plazos establecidos en el contrato, de lo contrario se constituiría en un incumplimiento que deberá ser informado por los supervisores para los trámites y sanciones que haya a lugar.

Nota 2: todas las actividades o ítems no contemplados (adicionales, extraordinarios, modificaciones)[footnoteRef:3] dentro del desarrollo del mantenimiento, y que se requieran durante la ejecución para llevar a cabo las intervenciones de mantenimiento especificadas para las necesidades aprobadas, deberán ser presentados por el contratista con revisión previa del supervisor técnico ante el ordenador del gasto para su autorización y posterior inclusión o ejecución según corresponda dentro del plazo establecido dentro del periodo de ejecución que se requiera.  [3: 
] 


Nota 3: en el caso de actividades de mantenimiento solicitados por fuera de la programación aprobada  y con la connotación de extraordinarios, el contratista contará hasta con 3 días hábiles a partir de la solicitud por medio físico o electrónico para realizar el presupuesto específico y presentar el documento en el formato establecido, anexando la programación de obra correspondiente ante la supervisión y contará según la complejidad de las actividades de mantenimiento con el tiempo establecido en la programación de obra sin superar los 10 días hábiles a partir de la notificación de la autorización del ordenador del gasto para la ejecución y culminación de las actividades relacionadas. Teniendo en cuenta que el contrato se ejecutará mediante la modalidad de tracto sucesivo y que existen necesidades que se pueden establecer como eventualidades que requieren un mantenimiento correctivo urgente, el contratista deberá realizar el presupuesto y presentar el documento en el formato correspondiente dentro de los parámetros y plazos establecidos para la presente contratación, sin perjuicio de atender de manera inmediata y oportuna una situación de urgencia manifiesta que coloque en riesgo la vida o integridad de una persona o la estabilidad de la infraestructura física del inmueble objeto del contrato. La ejecución de dicha actividad extraordinaria no deberá ser una justificación para un incumplimiento en el plan mensual de mantenimiento en ejecución, razón por la cual deberá prever el personal y logística suficiente para atender dichas necesidades. La ejecución de estas actividades se ingresará en el corte de obra correspondiente a la fecha de su culminación.

1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES: Los señores Comandantes y/o Jefes de las unidades o grupos adscritos a las unidades objeto del contrato deberán establecer la necesidad o necesidades a incluir en el plan de mantenimiento del periodo siguiente al corte de obra, indicando claramente el lugar específico y descripción de la problemática a intervenir, así como quien generó dicha necesidad en el inmueble. Dicha información deberá presentarse ante el Grupo de Contratos de la unidad con delegación del gasto en el Formato “IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD” del Apéndice No. 2 revisada y aprobada con la firma del Comandante y/o Jefe de la unidad o grupo generador de la necesidad.

El apoyo administrativo de la unidad, por cada corte de obra dentro del contrato, deberá consolidar las solicitudes de necesidades por reparar y/o solucionar realizadas en el Formato “IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD” del Apéndice No. 2. Dichas solicitudes deberán reposar en la carpeta del proceso contractual. Así mismo, el apoyo administrativo deberá asignar un número de consecutivo dentro del proceso, y enviar una copia por medio físico o electrónico al Supervisor Técnico las solicitudes debidamente diligenciadas con 20 días calendario antes del siguiente comité de obra. Finalmente, el Supervisor Técnico contará con 5 días calendario a partir de su recepción para revisar estas solicitudes y dar trámite por medio físico o electrónico ante el contratista las mismas para realizar la respectiva evaluación de intervención y costo de acuerdo a parámetros y plazos establecidos para la presente contratación. Las solicitudes que no cumplan con los parámetros establecidos en el contrato y/o en la normatividad vigente, no serán tenidas en cuenta y se enviará una respuesta al respecto a través del Grupo de Contratos de la unidad.

PRESENTACIÓN PRESUPUESTO PARTICULAR Y ORDEN DE TRABAJO: El contratista deberá presentar ante la supervisión técnica una respuesta donde se establezca el tipo de mantenimiento a realizar, con un presupuesto que incluya los ítems requeridos para el mantenimiento particular y las correspondientes cantidades, precios unitarios según accesibilidad y valor total, según lo establecido en el contrato, con la programación de obra correspondiente. Dicha información deberá ser presentada en el Formato “ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2, para la revisión de la supervisión y trámite ante el comité de obra siguiente para autorizar su ejecución. (Las visitas y presupuesto de mantenimiento no generará costos adicionales).
	
RECEPCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA NECESIDAD PARTICULAR: Realizada las actividades de mantenimiento particulares asociadas a la reparación y/o solución de la necesidad identificada del plan de mantenimiento actual o de la actividad extraordinaria, el contratista presentará para revisión y autorización del apoyo administrativo, supervisor técnico, Comandante o Director de la unidad sin delegación del gasto y ordenador del gasto. Dicha información deberá ser presentada en el Formato “RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2, con las actividades finales ejecutadas, incluyendo los adicionales, actividades extraordinarias y/o modificaciones del contrato requeridas para llevar a cabo dicha intervención. Esta información será el soporte para indicar finalmente lo ejecutado del plan de mantenimiento en comité de obra siguiente.

COMITÉS DE OBRA: Terminado el periodo de ejecución de treinta (30) días calendario del plan de mantenimiento actual, se programará la reunión de comité de obra, convocada y liderada por el ordenador del gasto de la unidad ejecutora del contrato, a través del Grupo Bienes Raíces, con los integrantes miembros de este comité, de acuerdo a los parámetros establecidos para la ejecución del contrato, con el fin de tratar los temas relacionados a continuación:

1.  Aspectos Generales:
Lectura de los compromisos del comité de obra inmediatamente anterior (descripción, responsable, nivel de cumplimiento, decisiones tomadas)

1. Aspectos Técnicos: 
Plan de Mantenimiento periodo ejecutado  (% avance de obra ejecutado vs programado de acuerdo a la línea de ejecución contractual; actividades ejecutadas; adicionales, actividades extraordinarias, modificaciones, observaciones y novedades informadas); Plan de Mantenimiento de los cortes siguientes con las actividades de mantenimiento especificas por frente de trabajo determinando ítems, cantidades, valores y cronograma de acuerdo a lo establecido en el contrato (En concordancia con el cronograma de ejecución presupuestal), con revisión previa y concepto de viabilidad del supervisor técnico. Este plan deberá contener el número de actividades de mantenimiento pertinentes para ejecutarse durante los próximos 30 días calendario, de no culminarse estos trabajos en el tiempo estipulado sin la debida justificación será considerado como un incumplimiento.  

1. Aspectos Económicos:
Reporte de afiliación y desafiliación de personal en obra, pago de nómina, pago de impuestos, observaciones y novedades informadas.

1. Aspectos Jurídicos:
Cumplimiento de la normatividad vigente en materia contractual, ambiental y salud y seguridad en el trabajo; observaciones y novedades informadas.

1. Conclusiones, Recomendaciones y Compromisos:
En este punto se determinará en cabeza del ordenador del gasto las aprobaciones y autorizaciones en materia técnica, económica y jurídica para la ejecución del contrato. Así mismo, se dejará constancia de las recomendaciones realizadas por los asistentes y se determinaran los compromisos para la ejecución del contrato especificando actividades a realizar, responsable y plazos.

Nota 1: aprobado y autorizado el plan de mantenimiento del corte siguiente en el comité de obra mediante la firma del acta del comité y el Formato “ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2, el contratista podrá iniciar labores de acuerdo a parámetros y plazos establecidos en el contrato, de lo contrario se constituiría en un incumplimiento que deberá ser informado por los supervisores para los trámites y sanciones que haya a lugar. Así mismo, el apoyo administrativo de la unidad, por cada corte de obra dentro del contrato, deberá asignar número de consecutivo, consolidar y harán reposar en la carpeta del proceso contractual las ordenes de trabajo realizadas en el Formato “ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2 del plan de mantenimiento o de las actividades de mantenimiento extraordinarias.

Nota 2: todas las actividades o ítems no contemplados (adicionales, extraordinarios, modificaciones) dentro del desarrollo del mantenimiento, y que se requieran durante la ejecución para llevar a cabo las intervenciones de mantenimiento especificadas para las necesidades aprobadas, deberán ser presentados por el contratista con revisión previa del supervisor técnico ante el ordenador del gasto para su autorización y posterior inclusión o ejecución según corresponda dentro del plazo establecido dentro del periodo de ejecución que se requiera. 

Nota 3: en el caso de actividades de mantenimiento solicitados por fuera de la programación aprobada y con la connotación de extraordinarios, el contratista contará hasta con 3 días hábiles a partir de la solicitud por medio físico o electrónico para realizar el presupuesto específico y presentar el documento en el formato establecido, anexando la programación de obra correspondiente ante la supervisión y contará según la complejidad de las actividades de mantenimiento con el tiempo establecido en la programación de obra sin superar los 10 días hábiles a partir de la notificación de la autorización del ordenador del gasto para la ejecución y culminación de las actividades relacionadas. Teniendo en cuenta que el contrato se ejecutará mediante la modalidad de tracto sucesivo y que existen necesidades que se pueden establecer como eventualidades que requieren un mantenimiento correctivo urgente, el contratista deberá realizar el presupuesto y presentar el documento en el formato correspondiente dentro de los parámetros y plazos establecidos para la presente contratación, sin perjuicio de atender de manera inmediata y oportuna una situación de urgencia manifiesta que coloque en riesgo la vida o integridad de una persona o la estabilidad de la infraestructura física del inmueble objeto del contrato. La ejecución de dicha actividad extraordinaria no deberá ser una justificación para un incumplimiento en la meta establecida en la línea de ejecución contractual, para cualquiera de sus periodos, razón por la cual deberá prever el personal y logística suficiente para atender dichas necesidades. La ejecución de estas actividades se ingresará en el corte de obra correspondiente a la fecha de su culminación.

Nota 4: dentro de los cinco (05) días hábiles después del comité de obra el contratista deberá presentar para asignación de turno de pago ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora los documentos y requisitos establecidos en la “FORMA DE PAGO”. Así mismo, se hace referencia que el contratista puede en cualquier caso realizar la presentación de las actividades asociadas al plan de mantenimiento en una o más actas, siempre igualando o superándola meta de ejecución presupuestal para el periodo especifico.

1. PLANES DE MANTENIMIENTO POR CICLOS: los numerales 4, 5, 6 y 7 serán cíclicos durante la ejecución del contrato y hasta la finalización de mismo.

1. CIERRE DE LA EJECUCIÓN: finalmente la ejecución del contrato termina con la ejecución del 100 % del presupuesto en actividades de mantenimiento contempladas contractualmente y las cuales son presentadas en el comité final de obra, en el cual se tratarán los siguientes temas:

1. Aspectos Generales:
Lectura de los compromisos del comité de obra inmediatamente anterior (descripción, responsable, nivel de cumplimiento).  

1. Aspectos Técnicos: 
Plan de Mantenimiento Global y Balance General (% avance de obra ejecutado vs programado; actividades ejecutadas globales; modificaciones y/o prorrogas, fotografías) y el informe de re-evaluación proveedores.

1. Aspectos Económicos:
Certificación final de pago de parafiscales y seguridad social, nómina e impuestos y el informe de re-evaluación proveedores.

1. Aspectos Jurídicos: 
Informe Final de cumplimiento de la normatividad vigente en materia contractual, ambiental y salud y seguridad en el trabajo y el informe de re-evaluación proveedores.

1. Conclusiones:
En este punto se determinará en cabeza del ordenador del gasto las conclusiones la ejecución del contrato y se determinará si el contratista cumplió o no con el objeto del contrato. Los incumplimientos serán adelantados de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Policía Nacional. 

Nota: dentro de los siete (07) días hábiles después del comité de obra final el contratista deberá presentar para asignación de turno de pago ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora los documentos y requisitos establecidos en la “FORMA DE PAGO”, aclarando que debe hacerse dentro de la vigencia.


	FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN
	La adjudicación del proceso de contratación que se derive del presente estudio previo se realizará en forma TOTAL, y se realizará siguiendo los tiempos establecidos en la normatividad vigente para una selección abreviada de menor cuantía, siempre y cuando el oferente haya cumplido con los criterios de selección técnica, jurídica y económica, y conforme los factores de ponderación establecidos.


	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
	Las obligaciones del contratista están descritas en el Anexo “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA”

	OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
	Las obligaciones de la Policía Nacional están descritas en el Anexo “OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL” 


	REAJUSTES
	LA POLICÍA NACIONAL – Policia Metropolitana de Tunja no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo.  Estos valores no estarán sujetos a modificaciones por concepto de inflación y por ningún motivo se considerarán costos adicionales.

	VALIDEZ DE LA OFERTA
	Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de ofertas.

	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO ADJUDICADO
	Si el proponente, sin justa causa se abstuviere de suscribir el contrato adjudicado quedará inhabilitado para contratar con el Estado por un término de cinco (5) años de conformidad con el literal e) del numeral 1° del artículo 8 de la  Ley 80 de 1993.  



[bookmark: _Hlk133511229]SUPERVISOR, INTERVENTOR Y/O COORDINADOR 

La Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja designará uno o varios funcionarios de la entidad como supervisor(es), la actividad iniciará desde la suscripción del Acta de Inicio y hasta su liquidación, quien(es) vigilará (n) el correcto cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato, así mismo informará periódicamente sobre el desarrollo de la ejecución y liquidación del contrato dentro de los términos y plazos previstos por el grupo de contratos con el comunicado de notificación, debiendo dar cumplimiento a las funciones, responsabilidades, facultades y prohibiciones consagradas de manera general en la Ley 1474 de 2011 y en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018. 

En concordancia con lo dispuesto en la guía 2BS-GU-0006 "Lineamientos para el mantenimiento de bienes inmuebles en la Policía Nacional" versión 0 del 14/05/2021, se ha establecido el nombramiento de (03) tres funcionarios que cumplan con las labores de supervisión y apoyos a la supervisión, de acuerdo a la normatividad antes mencionada, dentro de sus tres componentes técnico, económico y jurídico, quienes deberán contar con la idoneidad y perfil profesional en el componente que le corresponde a cada uno, para dar respuesta de manera efectiva a la ocurrencia de novedades, observaciones y/o falencias en la ejecución del contrato y de esta manera poder mitigar la presentación de posibles hallazgos y/o observaciones por parte de entes de control en la supervisión de los contratos.

Dicho modelo de supervisión establece la atención multidisciplinar a través de los componentes I. JURÍDICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento normatividad en materia laboral, ambiental y salud y seguridad en el trabajo. II. TÉCNICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento de la cantidad y calidad de las actividades de mantenimiento para la reparación y/o solución de necesidades de mantenimiento debidamente identificadas. III. ECONÓMICO: quien es el responsable de velar por el cumplimiento en el aspecto salarial, prestacional y pago de impuestos.

De acuerdo a lo establecido en el procedimiento 2BS-PR-0014 “REALIZAR MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES”, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este personal cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida así: Componente Jurídico: Abogado – Componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en ingeniería y arquitectura o Tecnólogo (en obras civiles o construcción) o técnico profesional en construcción – Componente Económico: Contador Público o Economista o Administrador Financiero, para que estos profesionales en sus respectivos componentes, ejerzan las funciones de las diferentes etapas, estructuración, evaluación y supervisión guiados por sus criterios profesionales, conceptos especializados  y conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratación de una interventoría. Cualquier otro tipo de titulación diferente a las establecidas en este procedimiento para los tres componentes deberá contar con el soporte de solicitud y justificación de la unidad y el aval de la DIRAF conforme lo establecido en la normatividad vigente y en la Clasificación Nacional de Ocupaciones establecida y actualizada por el SENA.

Cabe anotar que, por motivos de preservación del principio de transparencia establecido en la contratación estatal, el funcionario nombrado como evaluador en cualquiera de los componentes, NO puede estar presente como estructurador o como supervisor del contrato resultante, para que guarde su independencia a la hora de evaluar, y evite ser juez y parte.

Funciones del Supervisor Técnico:

Además de las obligaciones y funciones que están atribuidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, en particular lo dispuesto por los artículos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de supervisión guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratación de una interventoría. 

Perfil requerido componente Técnico: Ingeniero Civil o Arquitecto o Constructor en ingeniería y arquitectura o Tecnólogo (en obras civiles o construcción) o técnico profesional en construcción, debidamente titulado y matriculado según corresponda.

1. Revisar y dar viabilidad a las programaciones de mantenimiento, de acuerdo a parámetros técnicos establecidos por la Dirección Administrativa y Financiera.
1. Revisar y dar trámite al contratista, de las necesidades de mantenimiento contenidas en el Formato 2BS-FR-0071 “IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD” del Apéndice No. 2
1. Revisar y dar viabilidad al presupuesto particular propuesto en el Formato 2BS-FR-0072 “ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2 
1. Revisar y dar viabilidad al recibido de la necesidad particular de acuerdo al Formato 2BS-FR-0074 “RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2 y consolidado en el Acta Parcial y memorias de cálculo de obra. 
1. En caso de incluir en el Formato 2BS-FR-0074 actividades de mantenimiento de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos, el supervisor técnico deberá revisar la declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energía, la cual, es aportada por el contratista como soporte del trámite para pago.
1. Realizar seguimiento y control a los frentes de obra previsto en la programación del mantenimiento aprobada y las actividades extraordinarias.
1. Realizar el cronograma de visitas técnicas y efectuarlas para supervisar las actividades de mantenimiento programadas en los comités de obra.
1. Recibir a satisfacción las actividades de mantenimiento previstas y extraordinarias en el periodo establecido dentro de la programación de mantenimiento aprobada y línea de ejecución del contrato, en el formato: 2BS-FR-0045.
1. Revisar y dar trámite a las solicitudes de las actividades extraordinarias de mantenimiento que se presente en la ejecución del contrato, conforme lo establecido en la forma de ejecución y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
1. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos técnicos en el formato 2BS-FR-0025 de cada facturación realizada conforme las cantidades y actividades ejecutadas y descritas en el formato 2BS-FR-0074, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de supervisión. Así mismo, deberá cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP II.
1. Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o presuntos incumplimientos presentadas en el contrato ante el ordenador del gasto, para los trámites jurídicos y/o administrativos que corresponda. 
1. Deberá realizar las verificaciones y/o consultas de los registros públicos en las páginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal profesional y/o obra vinculada al contrato del componente técnico, que ostenten títulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional.
1. Recepcionar los documentos necesarios en el componente técnico para tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar trámite por parte de la supervisión del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.
1. Articular las actividades de supervisión técnica, económica, y jurídica, y canaliza los antecedentes administrativos de la ejecución del contrato, y posterior al trámite administrativo los entregará al Grupo de Contratos para que se realice la gestión documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.
1. Las demás que le sean de su competencia, de acuerdo con la resolución No. 00090 del 2018.

Funciones del Supervisor Económico:
Además de las obligaciones y funciones que están atribuidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, en particular lo dispuesto por los artículos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de supervisión guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratación de una interventoría. 

Perfil requerido componente Económico: Contador Público o Economista o Administrador Financiero, debidamente titulado y matriculado según corresponda.

1. Realizar seguimiento al pago de los impuestos de acuerdo a lo establecido en la ley, decretos y actos administrativos a nivel nacional, departamental y municipal; lo que le permitirá aprobar estos requisitos para pago.
1. Realizar seguimiento al pago obligaciones de seguridad social y para fiscales de acuerdo a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios; lo que le permitirá aprobar este requisito para pago. 
1. Realizar seguimiento al pago de nómina de trabajadores de acuerdo a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios; lo que le permitirá aprobar este requisito para el pago.
1. Informar a la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, la existencia de situaciones que incidan o alteren el equilibrio económico o financiero del contrato, con el fin de que se analice la situación y de ser procedente se adopten los mecanismos para la actualización o revisión de precios.
1. Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos, informando a la dependencia de contratos o a la que haga sus veces, para que se soliciten las apropiaciones presupuestales que se requieran.
1. Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la información revisada con personal en sitio, en los requisitos de carácter económico.
1. Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los requisitos de carácter económico.
1. Realizar en el comité de obra el análisis económico y financiero para la solicitud del PAC requerido para el siguiente periodo, en coordinación con el representante legal del contratista, equipo profesional contratista y demás supervisores, obrando como constancia de la solicitud de PAC lo contenido en el acta del comité de obra respectivo.
1. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y al pago de las diferentes facturas en el marco del presente proceso
1. Presentar informe de seguimiento contractual de los puntos económicos y financieros en el formato 2BS-FR-0025 de cada facturación realizada conforme las actividades ejecutadas en el componente de su competencia, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de supervisión. Así mismo, deberá cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP II.
1. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en el componente económico y dar trámite al formato: 2BS-FR-0045.
1. Informar por escrito y oportunamente las observaciones, novedades, moras y/o presuntos incumplimientos presentados en el contrato ante el ordenador del gasto, para los trámites jurídicos y/o administrativos que corresponda. 
1. Deberá realizar las verificaciones y/o consultas de los registros públicos en las páginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal profesional vinculado al contrato en el componente económico, que ostenten títulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional.
1. Recepcionar los documentos necesarios en el componente económico para tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar trámite por parte de la supervisión del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.
1. Articular las actividades de supervisión técnica, económica, y jurídica, y canaliza los antecedentes administrativos de la ejecución del contrato, y posterior al trámite administrativo los entregará al Grupo de Contratos para que se realice la gestión documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.
1. Las demás que le sean de su competencia, de acuerdo con la resolución No. 00090 del 2018.

Funciones del supervisor jurídico:

Además de las obligaciones y funciones que están atribuidas en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, en particular lo dispuesto por los artículos 82 a 85 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1882 de 2018, para el debido desarrollo de este modelo, se establece como requisito indispensable que este supervisor cuente con el perfil establecido y la titulación e idoneidad requerida, para que ejerza las funciones de supervisión guiado por sus criterios profesionales, conceptos especializados y conocimientos específicos que propendan por un desarrollo enmarcado en el procedimiento y en la normatividad vigente, máxime cuando en este tipo de contratos no se tiene la contratación de una interventoría. 

Perfil requerido componente Jurídico: Abogado titulado con tarjeta profesional.

1. Realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y normatividad ambiental, de acuerdo a lo establecido en la ley y decretos reglamentarios, lo que le permitirá aprobar este requisito para pago.
1. Realizar seguimiento a la declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información contratistas y terceros (Formato 1DT-FR-0016), del personal que ingresa a los diferentes frentes de trabajo, como requisito para pago.
1. Una vez suscrito el contrato, verificar con la dependencia encargada de contratos o la que haga sus veces, la constitución y aprobación de las garantías exigidas y velar durante el tiempo de ejecución del contrato, que las mismas permanezcan vigentes. En el evento de constatar que las garantías requeridas en el respectivo contrato no se han otorgado o fueron alteradas en los plazos establecidos en el proceso contractual, exigir su constitución y/o ajuste según corresponda.
1. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con ocasión del contrato.
1. Analizar las reclamaciones que presente el contratista y formular las recomendaciones a que haya lugar.
1. En coordinación con el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad debe verificar la idoneidad y experiencia de los trabajadores de acuerdo a la actividad de mantenimiento a realizar dentro de las instalaciones.
1. Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones de carácter laboral con el personal que emplee para la ejecución del contrato y las relativas a los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de los aportes parafiscales.
1. Realizar las coordinaciones que corresponda para verificar la información revisada con personal en sitio, en los requisitos de carácter jurídico.
1. Realizar el cronograma de visitas de campo y efectuarlas para verificar los requisitos de carácter jurídico.
1. Presentar informe de seguimiento contractual de los aspectos jurídicos en el formato 2BS-FR-0025 de cada facturación realizada conforme las actividades ejecutadas en el componente de su competencia, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes a la fecha de la factura del corte objeto de supervisión. Así mismo, deberá cargar con su usuario dicho informe en la plataforma SECOP II.
1. Verificar el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista en el componente jurídico y dar trámite al formato: 2BS-FR-0045.
1. Deberá realizar las verificaciones y/o consultas de los registros públicos en las páginas web de los consejos profesionales que corresponda, del personal profesional y/o obra vinculada al contrato en el componente jurídico, que ostenten títulos académicos controlados por tales entes, con el fin de determinar la legalidad y/o vigencia en el ejercicio profesional.
1. Recepcionar los documentos necesarios en el componente jurídico para tramitar los diferentes pagos dentro del contrato, debiendo ser el encargado de revisar y dar trámite por parte de la supervisión del contrato ante el Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.
1. Articular las actividades de supervisión técnica, económica, y jurídica, y canaliza los antecedentes administrativos de la ejecución del contrato, y posterior al trámite administrativo los entregará al Grupo de Contratos para que se realice la gestión documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.
1. Las demás que le sean de su competencia, de acuerdo con la resolución No. 00090 del 2018.

Nota: La verificación del informe HSEQ, se hará en coordinación con los funcionarios delegados dentro del proceso contractual como apoyo a la supervisión en el sistema de salud y seguridad en el trabajo y en el sistema de gestión ambiental.

Funciones del apoyo administrativo a la supervisión:

Se designará y nombrará a un funcionario del Grupo de Bienes Raíces de las unidades que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como apoyo administrativo a la supervisión del contrato y quien se denominará Apoyo administrativo a la supervisión. Este funcionario deberá realizar acompañamiento a la supervisión, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten en la cantidad y la calidad requerida, y de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato. Así mismo, se han establecido las siguientes funciones para este apoyo:

1. Revisar, consolidar los formatos 2BS-FR-0071 “IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD” y asignar códigos consecutivos para la identificación plena de las necesidades presentadas por las unidades objeto del contrato para su presentación ante el supervisor técnico y dar viabilidad en comité de obra para su aprobación y autorización de ejecución por parte del ordenador del gasto.
1. Revisar y dar fe de lo realizado respecto de las necesidades reparadas y/o solucionadas de acuerdo al formato 2BS-FR-0074 “RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES” del Apéndice No. 2 
1. Liderar y organizar los comités de obra y las reuniones a que haya lugar para el logro del objeto del contrato.
1. Realizar funciones de secretario en los comités de obra y las reuniones que se programen dentro de la ejecución del proceso contractual.
1. Realizar registro fotográfico de los frentes de trabajo de acuerdo al periodo de mantenimiento ejecutado y actividades extraordinarias como apoyo a la supervisión.
1. Coordinar la movilidad, logística necesaria y la asistencia del personal comprometido en las visitas de supervisión, revisión, acompañamiento y/o auditoria realizadas en el marco de este proceso contractual.  
1. Articular la ejecución del objeto del contrato con las tareas, indicadores y cumplimientos instituciones (indicadores del proceso, cumplimiento plan de mejoramiento, plan de acción, mapa de riesgos, informe de sistema de gestión. etc.). 
1. Revisar, articular e informar permanentemente los aspectos de relevancia del contrato de mantenimiento a la supervisión; sin tomar en ningún caso decisiones por cuenta propia o con el contratista sin la aprobación expresa de la supervisión correspondiente.
1. Informar oportunamente las novedades o inconsistencias en el desarrollo de las actividades de mantenimiento al supervisor correspondiente y al Grupo de Contratos de la unidad ejecutora.
1. Consolidar y unificar el informe de seguimiento contractual en el formato 2BS-FR-0025 de cada periodo de mantenimiento ejecutado, y lo presenta ante el Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja 
1. Articular las actividades de supervisión técnica, económica, y jurídica, con el grupo de contratos, y canaliza los antecedentes administrativos de la ejecución del contrato, y posterior al trámite administrativo los entregará al Grupo de Contratos para que se realice la gestión documental que haya a lugar dentro del proceso contractual.
1. Recepcionar los requerimientos de competencia de la unidad beneficiaria del mantenimiento y dar trámite y/o solución dentro del contrato.
1. Previo a las intervenciones, debe realizar la respectiva acta de entrega del espacio a intervenir al representante legal del contratista y/o residente de obra, con instrucciones precisas de coordinación, para el manejo de las zonas de intervención, así mismo, la disposición de un espacio cerrado para almacenaje, con el fin de asumir responsabilidad y compromiso en el cuidado de las instalaciones por parte del contratista. Paralelamente, se deberá realizar comunicación oficial al comandante y/o encargado de la unidad policial beneficiaria del mantenimiento para notificar la necesidad de disposición de espacios de intervención libres y de un espacio cerrado de almacenaje con el fin de evitar daños o situaciones de afectación a elementos y/o personas que laboren en dicha unidad policial. 
1. Al finalizar el mantenimiento en la unidad policial debe realizar la respectiva acta de entrega del bien o servicio suministrado al dueño de la necesidad, incluyendo recomendaciones de uso y cuidado, con el fin de los funcionarios policiales asuman responsabilidad y compromisos en el cuidado de las instalaciones intervenidas. Este será el soporte documental para el inicio de procesos de responsabilidad administrativa por daño, en caso de determinarse un daño por mal uso. 
1. Así mismo, deberá establecer una coordinación clara con el representante legal del contratista y/o residente de obra que corresponda para la recepción mediante documento de los elementos desmontados en el desarrollo del mantenimiento y que la unidad policial requiera para reutilización en otras instalaciones policiales con condiciones diferentes a las de propiedad.
1. Las observaciones evidenciadas con ocasión de las actividades de apoyo a la supervisión, deberán presentarse oportunamente al supervisor que corresponda mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalías encontradas en las revisiones documentales y/o físicas realizadas, anexando fotografías y soportes.
1. Coordinar el apoyo a la supervisión jurídica por parte del funcionario encargado del proceso de SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO y el responsable del SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
1. Atender de manera rápida y oportuna las solicitudes de los supervisores del contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de coordinación y control aplicará las funciones establecidas en la Resolución 00090 del 15/01/2018.
1. En caso que este funcionario cuente con titulación e idoneidad en el componente técnico, conforme lo establecido en la guía 2BS-GU-0006, podrá apoyar a la supervisión técnica en actividades solicitadas para el componente técnico. 

 Funciones del apoyo a la supervisión en el componente ambiental:

Se designará y nombrará a un funcionario responsable del sistema de gestión ambiental de las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como apoyo a la supervisión en el componente ambiental del contrato y quien se denominará apoyo ambiental a la supervisión. Este funcionario deberá realizar acompañamiento a la supervisión, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten cumplimiento la normatividad ambiental, y de acuerdo a las condiciones en la materia establecidas en el contrato. Así mismo, se han establecido las siguientes funciones para este apoyo:

1. Apoyar con la asistencia y participación en los Comités de Obra y/o reuniones convocadas en el marco del desarrollo de este proyecto.
Apoyar con la realización de visitas periódicas al sitio de ejecución del proyecto y/o entidades que corresponda, con el fin de ejecutar las actividades de apoyo de su componente, conforme a la normatividad institucional y legal vigente. 
Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de la obra a la normatividad ambiental vigente para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva.
Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento sobre la disposición final de residuos peligrosos, de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente, en concordancia con el título 6 residuos peligrosos Decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (Manejo de residuos especiales de la siguiente manera: desde la generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento, separación y disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales: aceites usados, luminarias, RAEES, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros, conforme el artículo 11 y 19 de la Resolución 02309 de 1986 “por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título III de la parte 4a. del Libro 1o. del Decreto Ley 2811 de 1974 y de los Títulos I, II y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales” )
Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de los dispositivos eléctricos que se adquieran, los cuales deben  cumplir como mínimo con los valores de eficiencia energética definidos en el Energy Star 6.0 y eficiencia energética en los sistemas de iluminación y cumplir con la Ley 1672 del 19 de julio del 2013 "Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones".
Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la Resolución No. 541 de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o norma que la modifique, aclare o adicione y demás normas regionales que regulen el cargue, descargue, transporte y almacenamiento y disposición final de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo, ruido, emisión de polvo, volumen de residuos generados, contaminación ambiental, las relativas al manejo de  materiales nocivos para la flora, fauna y salud humana y aplicar buenas prácticas ambientales.
Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento del requisito: las fuentes de materiales a utilizar deben estar legalizadas ante la autoridad competente y verificar que se dé cumplimiento a las normas vigentes sobre contaminación atmosférica de planta fijas.
Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento al plan de manejo ambiental PMA existente del contrato por parte del contratista de obra, conforme el Decreto 2820 de 05/04/2010 “Por el cual se reglamenta el Titulo VIII, de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”, exigiendo el diligenciamiento de los formatos allí descritos, con el aval de interventoría y exigir el cumplimiento de todas las normas vigentes que regulen la materia ambiental en Colombia de acuerdo a la autoridad de la región.
Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de eliminar el uso de las bolsas plásticas, como acción contundente para el manejo de residuos y cuidado de los recursos naturales, en cumplimiento a la Resolución No. 2184 del 26/12/2019 “Por el cual se modifica la Resolución 668 de 2016, sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones” artículo 2, 3, 4 y 5.
Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la Ley 29 de 1992, “Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras del ozono” que no utilice sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO), en los insumos, elementos y/o equipos adquiridos o utilizados en la prestación de sus servicios.
Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la Resolución 909 del 05/06/2008 "Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones” para toda actividad que realice descargas de contaminantes a la atmósfera debe cumplirse con los estándares de emisión que le son aplicables.
Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento al vertimiento de sustancias peligrosas. Toda vez, que se prohíbe el vertimiento, la disposición, o permitir que se disponga directa o indirectamente a la red de alcantarillado público y/o en cuerpos de agua de uso público o privado cualquier residuo ó sustancia sólida, líquida o gaseosa que sea considerada como peligrosa” según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (Decreto único reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible) o la norma que la modifique o sustituya.
Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la directiva presidencial 04 de 2012 “eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública”.
Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento en el componente ambiental del informe de HSEQ presentado por contratista y dar su viabilidad y/o aprobación para el trámite de pagos.
Las observaciones evidenciadas con ocasión de las actividades de apoyo a la supervisión, deberán presentarse oportunamente al supervisor que corresponda mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalías encontradas en las revisiones documentales y/o físicas realizadas, anexando fotografías y soportes.
Atender de manera rápida y oportuna las solicitudes de los supervisores del contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de coordinación y control aplicará las funciones establecidas en la Resolución 00090 del 15/01/2018.

Funciones del apoyo a la supervisión en el componente de salud y seguridad en el trabajo:

Se designará y nombrará a un funcionario responsable del sistema de salud y seguridad en el trabajo de las unidades ejecutoras y/o que sean beneficiarias del mantenimiento de instalaciones como apoyo a la supervisión en el componente SGSST del contrato y quien se denominará apoyo de salud y seguridad en el trabajo a la supervisión. Este funcionario deberá realizar acompañamiento a la supervisión, con el fin de garantizar que las obras se ejecuten cumplimiento la normatividad en salud y seguridad en el trabajo, y de acuerdo a las condiciones en la materia establecidas en el contrato. Así mismo, se han establecido las siguientes funciones para este apoyo:

1. Apoyar con la asistencia y participación en los Comités de Obra, Seguridad y Salud en el Trabajo (COSST) y/o reuniones convocadas en el marco del desarrollo de este proyecto.
1. Apoyar con la realización de visitas periódicas al sitio de ejecución del proyecto y/o entidades que corresponda, con el fin de ejecutar las actividades de apoyo de su componente, conforme a la normatividad institucional y legal vigente. 
1. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento por parte del contratista con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y demás normas que lo complementen.
1. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento del requisito: los trabajos de obra y dotación deben ejecutarse minimizando los riesgos para la salud, la seguridad o el medio ambiente en concordancia con las políticas planes y programas gubernamentales nacionales y normas nacionales e internacionales. 
1. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a la circular conjunta No. 001 del 11 de abril de 2020, proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en la cual se dispone la adopción de las medidas preventivas y de mitigación necesarias para reducir la exposición y contagio de sus trabajadores por infección respiratoria aguda causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19).
1. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento de las actuaciones realizadas por el contratista e interventoría sobre las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
1. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento a las obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral, específicamente la afiliación y el pago a la administradora de riesgos laborales, conforme la normatividad vigente.
1. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento sobre la utilización del equipo de protección personal de los funcionarios en obra (casco, overol, botas punta de acero, mono gafas, protección auditiva, etc), conforme los lineamientos de salud y seguridad en el trabajo.
1. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento sobre el permiso o licencia para trabajar en alturas de los trabajadores certificados para tal fin, y sobre la utilización de andamios y arneses adecuados y certificados. 
1. Apoyar con la revisión del grado de cumplimiento en el componente de salud y seguridad en el trabajo del informe de HSEQ presentado por contratista y dar su viabilidad y/o aprobación para el trámite de pagos.
1. Las observaciones evidenciadas con ocasión de las actividades de apoyo a la supervisión, deberán presentarse oportunamente al supervisor que corresponda mediante informe, indicando las observaciones y/o anomalías encontradas en las revisiones documentales y/o físicas realizadas, anexando fotografías y soportes.
1. Atender de manera rápida y oportuna las solicitudes de los supervisores del contrato en los aspectos de su competencia, quien para efectos de su actividad de coordinación y control aplicará las funciones establecidas en la Resolución 00090 del 15/01/2018.

Nota: El grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Tunja, deberá realizar la notificación formal del personal de supervisores y apoyos del proceso contractual y las funciones a su cargo

JUSTIFICACIÓN DE NO CONTRATAR INTERVENTORÍA: No se contempla interventoría para este proceso de contratación por considerarse un proceso de baja complejidad, indiferentemente del monto al cual asciende el proceso de contratación, por lo anterior, la supervisión bajo el modelo de componentes, se considera una metodología capaz de llevar el control adecuado a la ejecución del contrato, con un apoyo del comandante de la unidad a intervenir, para los casos donde por situaciones de ajenas al supervisor este no pueda estar realizando visitas constantes.

Es decir, los contratos de mantenimiento en la Policía Nacional no requieren de interventoría toda vez que se trata de obras menores o reparaciones locativas que no representan una intervención a fondo pues en ningún momento se realizarán actividades tales como obra nueva, ampliaciones, adecuaciones, modificaciones, restauraciones, reforzamientos estructurales, demoliciones, reconstrucciones o cerramientos, obras que requerirían de una inspección minuciosa y especializada, por lo tanto, en estos casos de mantenimiento de edificaciones policiales será suficiente con la supervisión de profesionales de la entidad debidamente titulados y matriculados de acuerdo a cada uno de los perfiles requeridos para desempeñarse idóneamente en cada componente (técnico, jurídico y económico) y los apoyos mencionados, conforme a lo dispuesto en el procedimiento REALIZAR MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES vigente. Dicha supervisión por componentes propende por una equivalencia al proceso de interventoría, tal que, se vele por el cumplimiento de los principios contenidos en la contratación de la administración pública establecidos en la Ley 80 de 1993, de lo contrario se podría dar una materialización de riesgos en la ejecución del presente contrato.
[bookmark: _Hlk133511277]
2. CAUSALES DE RECHAZO 
a. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.
b. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.
c. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la constitución y la ley.
d. Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que no correspondan a la realidad que le permita cumplir un requisito mínimo.
e. Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente, indicado en el certificado de existencia y representación legal o registro mercantil o documento homologable en el país  de constitución del proponente, no faculte a la sociedad o persona natural para desarrollar la actividad materia de la futura contratación, exigencia que aplica a cada uno de los integrantes de Consorcios, uniones Temporales u otra forma de asociación, si hay lugar a ello. 
f. Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por autoridad competente.
g. En caso de adjudicación total: cuando se presente más de una oferta por un mismo oferente sea persona natural o jurídica, de forma individual o conjunta y ostente la calidad de representante legal o socio de más de una persona jurídica participante en el presente proceso.
h. Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos.
i. Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
j. El no ofrecimiento de uno(s) de los ítems de la propuesta económica.
k. La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta.
l. Cuando la propuesta se presente después del plazo y en un lugar distinto al establecido por la entidad para el efecto.
m. Cuando el valor de la oferta supere el presupuesto oficial para el proceso. 
n. La presentación de la propuesta conjunta (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura), en el Secop II desde un usuario diferente al registrado por el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, no se tomará como válida, en tal sentido, las ofertas presentadas por consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, realizada en el Secop II desde el usuario de uno de sus integrantes, será rechazada.
o. No cumplir con la capacidad residual de contratación (K Residual).
p. Se verificará que el valor UNITARIO OFERTADO de la propuesta se encuentre entre el 95% y el 100% del valor UNITARIO LÍMITE de cada actividad, de lo contrario la propuesta se rechazará.
q. El que no oferte el valor total del presupuesto asignado para el item o lote No. 1 y item o lote No 2. 



2.1. CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

[bookmark: _Hlk133511345]LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el presente proceso, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.
Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo.

La declaratoria de desierta del proceso se hará mediante acto motivado, el cual se notificará a todos los proponentes. Contra este acto administrativo procede el recurso de reposición, en las condiciones establecidas en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

2.2. MATRIZ DE RIESGOS
[bookmark: _Hlk133511363]De acuerdo al Manual para la Identificación y Cobertura de Riesgos en los Procesos de Contratación presentado por la Agencia Colombia Compra Eficiente, se establece la matriz que incluye los riesgos identificados en el proceso de contratación, de acuerdo con la clasificación, probabilidad de ocurrencia estimada, impacto, parte que debe asumir el riesgo, tratamientos que se pueden realizar y características de su monitoreo.

















ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS


	No.
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación Total
	Prioridad
	¿A quién se le asigna el riesgo?
	Tratamiento controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se complementa el tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación 
	Calificación total 
	
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE SE GENEREN ÍTEMS NO PREVISTOS
	SE REQUIERE REALIZAR UNA MODIFICACIÓN A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES
	5
	4
	9
	ALTO
	ENTIDAD
	EL SUPERVISOR SOLICITARA AL ORDENADOR DEL GASTO LA MODIFICACIÓN QUE PERMITA INCLUIR Y EJECUTAR LOS ÍTEMS NO PREVISTOS
	3
	2
	5
	MEDIO
	SI
	SI
	SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	MODIFICATORIO
	MENSUAL

	2
	GENERAL
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	NATURALEZA
	INCENDIOS, INUNDACIONES, TEMBLORES, LLUVIAS, SEQUÍAS
	QUE LA EDIFICACIÓN OBJETO DEL CONTRATO AMERITE SER DEMOLIDA
	2
	4
	6
	MEDIO
	ENTIDAD
	EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL ORDENADOR DEL GASTO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	MEDIO
	SI
	SI
	ENTIDAD Y CONTRATISTA DE OBRA
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	
	
	
	
	
	
	QUE LA EDIFICACIÓN SE VEA AFECTADA Y AMERITE EL USO DEL 100% DEL RECURSO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, DEJANDO SIN RECURSOS PARA EL RESTOS DE LA VIGENCIA FISCAL
	2
	4
	6
	MEDIO
	ENTIDAD
	EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL ORDENADOR DEL GASTO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO O SOLICITAR LA ADICIÓN DEL CONTRATO
	1
	3
	4
	BAJO
	SI
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN O ADICIÓN DEL CONTRATO
	TERMINACIÓN O ADICIÓN DEL CONTRATO
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	EL CAMBIO DE PERSONAL ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SIN APROBACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE
	QUE EL NUEVO PERSONAL NO REÚNA LA IDONEIDAD REQUERIDA POR LA ENTIDAD
	4
	3
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	INFORMAR LA NOVEDAD PRESENTADA Y SOLICITAR REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, POR QUE NO ESTA TRABAJANDO BAJO LAS CONDICIONES OFERTADAS
	2
	2
	9
	BAJO
	SI
	NO
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ACTA DE INICIO
	CONTRATO MODIFICATORIO
	CONCEPTO DEL SUPERVISOR
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	4
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	MUERTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O EMPLEADOS A CARGO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	AFECTACIONES EN LA EJECUCIÓN Y EN FORMALIZACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA EN SU OFERTA DEBERÁ INFORMAR QUIEN SERA SE REMPLAZO O EN EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
	DOCUMENTO QUE DE FACULTADES LA REMPLAZO EN CASO DE PRESENTARSE EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
	OFERTA
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	PERDIDA DE MATERIALES Y/O EQUIPOS EN OBRA
	PARÁLISIS Y/O RETRASO EN LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA
	4
	2
	6 
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBE REPONER LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS PERDIDOS
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	AL MOMENTO DE REPONER LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL

	6
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE POR NECESIDADES AJENAS A LAS PARTES, EL RECURSO SE EJECUTE ANTES DEL TIEMPO ESTIMADO
	QUE NO SE CUENTE RECURSOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS QUE SE PRESENTE EN LA VIGENCIA 
	3
	2
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL ORDENADOR DEL GASTO LA TERMINAR EL CONTRATO O ADICIONAR ESTE
	2
	2
	4 
	BAJO
	SI
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ACTA DE INICIO
	CULMINACIÓN CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	MENSUAL

	7
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS BIENES
	QUE NO SE RECIBAN EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	3
	2
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	
EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL CONTRATISTA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	MENSUAL

	8
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	ACABADOS DEFECTUOSOS
	DEMOLICIONES PARCIALES O TOTALES Y RETRASO EN LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA
	4
	2
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	
EL SUPERVISOR DEBERÁ SOLICITAR AL CONTRATISTA LAS DEMOLICIONES Y CAMBIOS A QUE HAYA LUGAR
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	CONFORME LO ESTABLECIDO EN LOS PLANES DE CONTINGENCIA
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL

	9
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	NO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
	QUE SE SOLICITE SUSPENSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
	4
	2
	6 
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE TODOS LOS EMPLEADOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD LOCAL Y NACIONAL QUE REGULAN LOS TRABAJOS A EJECUTAR
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL

	10
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	FALTA DE STOCK DE MATERIALES EN LE MERCADO REGIONAL
	QUE LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA, SE RETRASE
	5
	2
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER SUMINISTRO DE MATERIALES QUE PERMITAN RESOLVER LAS ACTIVIDADES 
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SI
	CONTRATISTAS
	ACTA DE INICIO
	CONFORME LO ESTABLECIDO EN LOS PLANES DE CONTINGENCIA
	COMUNICACIÓN OFICIAL
	MENSUAL

	11
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	LA NO REPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS
	QUE NO CUMPLA EL OBJETO CONTRACTUAL
	5
	2
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL SUPERVISOR DEBERÁ INFORMAR AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE UN PROCESO POR UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SI
	SUPERVISOR
	ACTA DE INICIO
	DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	CUANDO OCURRA EL EVENTO

	12
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE SE PRESENTEN FLUCTUACIONES EN LOS PRECIOS DE MATERIALES, POR RAZONES AJENAS A LAS PARTES
	QUE RE RETRASEN LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA, SE RETRASE, POR LOS ALTOS COSTOS
	5
	3
	8
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBE REALIZAR UN ESTUDIO JUICIO DEL COSTO DE LOS MATERIALES, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, ATENDIENDO QUE DEBE MANTENER ESTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.







	3
	2
	5
	MEDIO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	OFERTA ECONÓMICA
	MENSUAL

	13
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	MALA DISPOSICIÓN EN LOS RESIDUOS QUE SE GENEREN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	QUE ORDENEN LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SANCIÓN POR LAS ENTIDADES COMPETENTES
	5
	2
	7
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR AL SUPERVISOR LOS CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS.
	2
	2
	4
	BAJO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL

	14
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO DE SEGURIDAD EN LOS DESPLAZAMIENTOS QUE SE REQUIERAN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	QUE LA ENTREGA DE LA ACTIVIDAD QUE REQUIERE SER ATENDIDA, SE RETRASE 
	5
	4
	9
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA DEBERÁ PREVER QUE LOS DESPLAZAMIENTOS SE REALICEN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DEL CASO.
	4
	2
	6 
	ALTO
	SI
	SI
	CONTRATISTA
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL

	15
	ESPECIFICO
	 EXTERNO 
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE LOS MANTENIMIENTOS REQUERIDOS NO SE REALICEN EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN ESTABLECIDOS
	NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO
	6
	2
	8
	ALTO
	CONTRATISTA
	EL SUPERVISOR DEBERÁ INFORMAR AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE UN PROCESO POR UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO
	4
	2
	6
	ALTO
	SI
	SI
	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	ACTA DE INICIO
	TERMINACIÓN DEL CONTRATO
	INFORMES DE SUPERVISIÓN 
	MENSUAL

	16
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	EVITAR EL RIESGO/VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	NO
	INTEGRANTES DE LOS COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO)
	EVALUACIÓN DE LOS COMITÉS
	PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA.
	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	17
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO
	QUE AFECTE LA PROGRAMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	1
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EL ENCARGADO DE LA APROBACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEBERÁ INFORMAR AL ORDENADOR DEL GASTO SOBRE UN PROCESO POR UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	SI
	FUNCIONARIO ENCARGADO DE RECIBIR Y APROBAR LA GARANTÍA ÚNICA
	LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
	CON LA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	CON EL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA
	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO




GARANTÍAS DEL PROCESO
ETAPA PRECONTRACTUAL

	MECANISMO
DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DE LOS RIESGOS
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía de Seriedad
	RIESGO JURÍDICO
	La no suscripción del contrato sin justa causa
	Diez por ciento (10%) del monto del presupuesto oficial.
	proponentes
	Cuatro (4) meses a partir de la presentación de la propuesta.
	Ampara la no suscripción del contrato sin justa causa, por el 10% del monto de la propuesta, desde la presentación de la oferta y cuatro (4) meses más.

	
	RIESGO JURÍDICO 
	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de oferta cuando el término previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres meses.
	
	
	
	

	
	RIESGO JURÍDICO 
	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para 


amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
	
	
	
	

	
	RIESGO JURÍDICO 
	El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.
	
	
	
	



ETAPA CONTRACTUAL
	MECANISMO
DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Garantía Única
	RIESGO JURÍDICO
	Incumplimiento del contrato
	Veinte por ciento (20%) del Valor del Contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y un año más
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante la vigencia del contrato y un año más. La estimación del riesgo cubre el veinte por ciento (20%) del valor del contrato como quiera que se pretende el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la Cláusula Penal pecuniaria.


	Garantía Única
	RIESGO OPERATIVO
	Calidad del servicio
	Treinta (30%) del Valor del Contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más.
	Ampara el riesgo de mala calidad del servicio durante la vigencia del contrato y tres años más. La estimación del riesgo cubre el treinta por ciento (30%) del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, por la deficiente calidad del servicio de mantenimiento en sus diferentes etapas. 


	Garantía Única
	RIESGO FINANCIERO
	Estabilidad y calidad de la obra
	Treinta por ciento (30%) del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más.
	Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por el mantenimiento preventivo y/o correctivo entregado a satisfacción. La razón del plazo de la garantía por tres años, se justifica por tratarse de intervenciones parciales y focalizadas de mantenimiento en necesidades de edificaciones ya construidas y con diversidad de componentes, redes y elementos, y en ningún caso corresponde a proyectos de obra nueva.

	Garantía Única
	RIESGO JURÍDICO
	No pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales
	Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más.
	Ampara a la Entidad de los perjuicios que se le ocasiones como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivadas de la contratación del personal utilizados para la ejecución del contrato.

	Garantía Única
	RIESGO FINANCIERO
	Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual por la ejecución de la obra.
	200 smmlv, de acuerdo al Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015
	contratista
	Vigente por el término de la vigencia del contrato.
	Ampara los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución de contrato amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad contratante como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o su subcontratista. La póliza deberá contener como mínimo, en adición a la cobertura básica de predios, labores y operaciones los amparos contemplados en el artículo No. 2.2.1.2.3.1.17 de Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015.













CLÁUSULAS SANCIONATORIAS
	MECANISMO
DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	Multa
	RIESGO JURÍDICO 
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única. 
	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato. 
	Contratistas 
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días.
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.

	Multa
	RIESGO JURÍDICO 
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista.

	Cláusula Penal Pecuniaria
	RIESGO JURÍDICO 
	Incumplimiento total – declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor total de contrato
	Contratista
	El 20% del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato.
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad.

	Garantía Técnica 
	Riesgo Operativo
	Daños en las partes y componentes de los elementos y desperfecto de fábrica presentado por los elementos
	Valor desperfecto y/o daño de las partes y componentes de los elementos
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato.
	Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes Vigente por un término igual a la vigencia del contrato.


















3. CRONOGRAMA DEL PROCESO
4. 
	Zona horaria
	

	Publicación del aviso de convocatoria pública
	Según Cronograma SECOP II 


	Publicación de estudios previos
	Según Cronograma SECOP II 

	Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones
	Según Cronograma SECOP II 

	Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes
	Según Cronograma SECOP II 

	Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones
	Según Cronograma SECOP II 

	Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés
	Según Cronograma SECOP II 

	Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección
	Según Cronograma SECOP II 

	Plazo para manifestación de Interés
	Según Cronograma SECOP II 

	Realización del sorteo
	Según Cronograma SECOP II 

	Publicación de la lista de precalificados
	Según Cronograma SECOP II 

	Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos
	Según Cronograma SECOP II 

	Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones
	Según Cronograma SECOP II 

	Plazo máximo para expedir adendas
	Según Cronograma SECOP II 

	Presentación de Ofertas
	Según Cronograma SECOP II 

	Apertura de Ofertas
	Según Cronograma SECOP II 

	Informe de presentación de Ofertas
	Según Cronograma SECOP II 

	Publicación del informe de evaluación de las Ofertas
	Según Cronograma SECOP II 

	Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación
	Según Cronograma SECOP II 

	Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto
	Según Cronograma SECOP II 

	Firma del Contrato
	Según Cronograma SECOP II 

	Entrega de las garantías de ejecución del contrato
	Según Cronograma SECOP II 

	Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato
	Según Cronograma SECOP II 










5. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
[bookmark: _Hlk133511965]Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar el  Sistema Electrónico para la Contratación Pública –Secop-, implementar nuevos desarrollos tecnológicos e integrar el Secop con los sistemas electrónicos de gestión de administración pública, según lo establecido en el Artículo 2, Artículo  3 numeral 8 y el artículo 13 numerales 7 y 8 del Decreto Ley 4170 de 2011; y que el Secop II es el sistema que Colombia Compra Eficiente  ofrece a las Entidades Estatales, al sector privado y a la ciudadanía en general para adelantar el Proceso de Contratación en línea, la Policia Metropolitana de Tunja únicamente recibirá propuestas a través de la citada plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y transferencia y reduciendo los costos de transacción. 

La oferta deberá presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del Secop II; en donde corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El idioma del presente proceso de selección será el castellano y por lo tanto, se solicita que todos los documentos y certificaciones a los que se refiere este PLIEGO DE CONDICIONES emitidos en idioma diferente al castellano, sean presentados en su idioma original y en traducción simple al castellano.
2. Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera “SIIF”, los Proponentes que participen en este proceso de selección diligenciarán el formulario No 2 denominado “Datos Básicos Beneficiario Cuenta”.
3. El porcentaje de descuento debe indicarse en el Sobre N 2, virtual conforme lo indica Colombia Compra Eficiente.
4. En el evento de ser un consorcio o una unión temporal se certificará un número de cuenta bancaria de uno de los consorciados o miembros de la unión temporal. 

En caso de que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a abrir una única cuenta a nombre de la compañía aseguradora líder de la misma y presentará la certificación de la misma como requisito previo a la suscripción del contrato.

6. CARÁCTER PÚBLICO DE LA INFORMACIÓN 
[bookmark: _Hlk133511980]El proponente conoce y acepta que en desarrollo de los principios de transparencia, igualdad, imparcialidad y publicidad toda la información incluida en su propuesta para acreditar el cumplimiento de los requisitos de participación y para efectos de la evaluación es pública, y cualquier persona podrá obtener copia de la misma. 

Si la información o documentos suministrados presentan algún tipo de reserva o confidencialidad, deberá señalarse en forma específica, indicando su fundamento legal. 

El proponente será responsable por el manejo de la información recibida por parte de la Dirección y deberá guardar la confidencialidad que sea requerida. 



7. INTERPRETACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
[bookmark: _Hlk133512020]El pliego de condiciones, sus anexos y adendas deben ser interpretados como un todo. En ellos se describen los principales aspectos técnicos, económicos, financieros, legales y contractuales que esta Metropolitana estima deben tenerse en cuenta al momento de elaborar y presentar los documentos y la oferta.

Con la presentación de la oferta, el proponente manifiesta que estudió el Pliego de Condiciones y todos los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, que conoce la naturaleza del objeto del proceso, los trabajos, su costo y su plazo de ejecución, que formuló su oferta de manera libre, seria, precisa y coherente. 

Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de lo establecido en este Pliego de Condiciones, serán de su exclusiva responsabilidad. En consecuencia, esta Metropolitana no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan incidir en la elaboración de su oferta.

8.  CRITERIOS DE DESEMPATE

[bookmark: _Hlk133512041]En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas, la Entidad Estatal escogerá el oferente que tenga el mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación. Si persiste el empate, escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratación y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores de escogencia y calificación establecidos en los pliegos de condiciones.

Si persiste el empate, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, se tendrán en cuenta, en cuanto sean aplicables, las siguientes reglas de desempate, de forma sucesiva y excluyente para adjudicar el proceso, así:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 1 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

1. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 2 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

La condición de mujer cabeza de familia se acreditará con la declaración ante el notario de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 1232 de 2008 – «Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia» – establece que «La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo (…)». 

La condición de mujer víctima de violencia intrafamiliar se acredita con la medida de protección expedida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 – «Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones» – , dispone que «Las situaciones de violencia que dan lugar a la atención de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditarán con la medida de protección expedida por la autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales». 

1. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación es inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador; de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

Es importante tener en cuenta que, si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a esta regla de desempate, el personal deberá mantenerse por un lapso igual al de la contratación. La constancia correspondiente emitida por el Ministerio de Trabajo deberá estar vigente en el momento en que la Entidad aplique los criterios de desempate. 

el proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la nómina está en condición de discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar la certificación expedida por el Ministerio de Trabajo, en la cual conste que el personal en condición de discapacidad lo contrató por lo menos con anterioridad a un año. Es importante tener en cuenta que, si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a esta regla de desempate, el personal deberá mantenerse por un lapso igual al de la contratación. La constancia correspondiente emitida por el Ministerio de Trabajo deberá estar vigente en el momento en que la Entidad aplique los criterios de desempate.

1. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley, para ello, la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, deberá acreditar de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 4 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

Para acreditar la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley, el proponente deberá allegar certificación suscrita por el representante legal en la que se relacione el personal vinculado que cumple con estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) Edad, 3) No de identificación, 4) Tipo de vinculación, 5) Fecha de vinculación. Igualmente deberá anexar copia de la cédula del personal relacionado y el contrato que soporta la vinculación. 

1. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de juramento señalará las personas vinculadas a su nómina; acreditando de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 5 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

Para acreditar que por lo menos el 10% de sus trabajadores pertenece a las poblaciones indígena, negra, afrocolombiana, raizal, el proponente deberá aportar certificación suscrita por el representante legal en la que se relacione la totalidad del personal vinculado y el personal vinculado que cumpla estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) No de identificación, 3) Tipo de vinculación, 4) Fecha de vinculación. Igualmente, por cada persona que reúna estas condiciones deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía, el contrato que soporta la vinculación y la acreditación que expide el Ministerio del Interior que acredita la pertenencia a estas poblaciones.

1. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 6 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

La condición de persona en proceso de reintegración o reincorporación se acredita con la certificación que expide la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN. 

1. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los numerales 7.1, 7.2 y 7.3, establecidos en el artículo 3 numeral 7 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

1. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del presente Decreto, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 8 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

1. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 9 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

1. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 numeral 10 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

Para la aplicación del criterio de desempate establecido en este numeral, el proponente deberá aportar los estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, que permita establecer tal circunstancia. 

1. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento MIPYMES, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento a los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos establecidos en el artículo 3 numeral 8 del artículo 2.2.1.2.4.2.17, del Decreto 1860 de 2021.

Para acreditar la condición de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC, bastará con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad en la que se evidencie dicha denominación conforme al artículo 2° de la Ley 1901 de 2018.  

1. Si persiste el empate, la Entidad convocará a una audiencia de sorteo mediante mensaje público, y se seleccionará en orden de elegibilidad mediante el procedimiento de sorteo por balotas al oferente que obtenga el mayor número.  

Para acreditar los factores de desempate se tendrán en cuenta las definiciones lo dispuesto en la Ley 2069 de 31 de diciembre de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 de diciembre de 2021. 

Los factores de desempate serán aplicables en el caso de las cooperativas y asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial, definidos por el Decreto 957 de 2019, priorizando aquellas que sean micro, pequeñas o medianas.

Para los criterios enunciados que involucren la vinculación de capital humano, el oferente deberá acreditar una antigüedad igual o mayor a un año. Para los casos de constitución inferior a un año se tendrá en cuenta a aquellos trabajadores que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la misma.

La condición de MIPYME se acreditará, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, con un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. 

Para acreditar que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. El proponente deberá aportar certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal (si tiene la obligación de tenerlo) del integrante del proponente plural que acredite tal condición.

Nota 1: la condición de mujer cabeza de familia se acreditará con la declaración ante el notario de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 1232 de 2008 – «Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia» – establece que «La condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales a su cargo (…)».  
 
Nota 2: la condición de mujer víctima de violencia intrafamiliar se acredita con la medida de protección expedida por la autoridad competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 – «Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones» – , dispone que «Las situaciones de violencia que dan lugar a la atención de las mujeres, sus hijos e hijas, se acreditarán con la medida de protección expedida por la autoridad competente, sin que puedan exigirse requisitos adicionales».  
 
Nota 3: el proponente que desee acreditar que por lo menos el 10% de la nómina está en condición de discapacidad a que se refiere la Ley 361 de 1997, debe aportar la certificación expedida por el Ministerio de Trabajo, en la cual conste que el personal en condición de discapacidad lo contrató por lo menos con anterioridad a un año. Es importante tener en cuenta que, si el proponente adjudicatario se hizo acreedor a esta regla de desempate, el personal deberá mantenerse por un lapso igual al de la contratación. La constancia correspondiente emitida por el Ministerio de Trabajo deberá estar vigente en el momento en que la Entidad aplique los criterios de desempate.  
 
Nota 4: para acreditar la vinculación en mayor proporción de personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley, el proponente deberá allegar certificación suscrita por el representante legal en la que se relacione el personal vinculado que cumple con estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) Edad, 3) No de identificación, 4) Tipo de vinculación, 5) Fecha de vinculación. Igualmente deberá anexar copia de la cédula del personal relacionado y el contrato que soporta la vinculación.  
 
Nota 5: para acreditar que por lo menos el 10% de sus trabajadores pertenece a las poblaciones indígena, negra, afrocolombiana, raizal, el proponente deberá aportar certificación suscrita por el representante legal en la que se relacione la totalidad del personal vinculado y el personal vinculado que cumpla estas condiciones indicando: 1) Nombre y apellidos, 2) No de identificación, 3) Tipo de vinculación, 4) Fecha de vinculación. Igualmente, por cada persona que reúna estas condiciones deberá anexar copia de la cédula de ciudadanía, el contrato que soporta la vinculación y la acreditación que expide el Ministerio del Interior que acredita la pertenencia a estas poblaciones. 
 
Nota 6: la condición de persona en proceso de reintegración o reincorporación se acredita con la certificación que expedida la Agencia para la Reincorporación y la Normalización ARN.  
 
Nota 7: para acreditar que ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. El proponente deberá aportar certificación expedida por el representante legal del integrante del proponente plural que acredite tal condición.  
 
Nota 8: la condición de Mipyme se acreditará, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del del Decreto 1082 de 2015, con un certificado expedido por el representante legal y el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, o el contador, en el cual conste que la Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley.  
 
Nota 9: para la aplicación del criterio de desempate establecido en el literal j), el proponente deberá aportar los estados financieros o información contable con corte a 31 de diciembre del año anterior, que permita establecer tal circunstancia.  
 
Nota 10: para acreditar que ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural. El proponente deberá aportar certificación expedida por el representante legal o el revisor fiscal (si tiene la obligación de tenerlo) del integrante del proponente plural que acredite tal condición. 
 
Nota 11: para acreditar la condición de Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo BIC, bastará con el Certificado de Existencia y Representación Legal de la sociedad en la que se evidencie dicha denominación conforme al artículo 2° de la Ley 1901 de 2018.   

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015, en caso de presentarse empate de dos o más ofertas, se tendrán en cuenta, en cuanto sean aplicables, los siguientes criterios de desempate para adjudicar el proceso:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional. 
3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura siempre que: (a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 
[bookmark: _Hlk81298744]



	
	

	














	






























CAPÍTULO II

[bookmark: _Hlk133512111]CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

1. REQUISITOS HABILITANTES

La Policia Metropolitana de Tunja debe verificar con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los requisitos habilitantes. Esta verificación se hará de acuerdo con del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente.

APÉNDICE NO 1 PAQUETE JURIDICO APLICA PARA LOS DOS ITEMS O LOTES



1.1. [bookmark: _Toc447721415][bookmark: _Toc449434440]REQUISITOS HABILITANTES JURÍDICOS

El proponente deberá incluir los documentos de verificación habilitantes que se relacionan a continuación: 

FORMULARIOS 

· CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS (ver formato apendice juridico).

· FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD APLICA PARA TODOS LOS ITEMS (ver formato apendice juridico).

· FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO “APLICA PARA TODOS LOS ITEMS” (ver formato apendice juridico).

· FORMULARIO SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL “APLICA PARA TODOS LOS ITEMS” (ver formato apendice juridico).

· COMPROMISO ANTICORRUPCION  APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS (ver formato apendice juridico).

· AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES PARA CONTRATAR APLICA PARA TODOS LOS ITEMS (ver formato apendice juridico).

1.1.1.    CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

La carta de presentación de la propuesta se diligenciará conforme al formulario “Carta de Presentación de la Propuesta” y será firmada por el proponente o apoderado, si a ello hubiere lugar. Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en Unión Temporal o Consorcio, deberá venir suscrita por el representante legal para el caso de las personas jurídicas debidamente facultado en los términos de ley y para los Consorcios y Uniones Temporales, el representante designado.

El alcance de esta carta es que el proponente al suscribirla se compromete a cumplir con la totalidad de los requerimientos técnicos requeridos, sin ser necesario que los transcriba en su propuesta. 

En el caso de Consorcios o Uniones temporales, deberá estar firmada por el representante designado, y el documento de conformación de la forma asociativa deberá presentarse con firmas de todos los integrantes.


1.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

[bookmark: _Hlk133654190]Persona Natural. Si el proponente es una persona natural comerciante[footnoteRef:4], deberá comprobar su existencia, mediante certificado de registro mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio o por el organismo o autoridad competente.  [4: 
] 


El certificado, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

· Fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de cierre del presente proceso. 

[bookmark: _Hlk95225159]Actividad comercial, la cual deberá estar acorde con el objeto y las actividades a contratar.

1.1.2.1. Persona Natural de Origen Extranjero. 
 
[bookmark: _Hlk95226085]Deberá presentar un documento emitido por la autoridad competente del país de su domicilio y expedido con un máximo de cuatro (4) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto, representación legal y vigencia.

NOTA 2: los documentos públicos otorgados en el exterior deberán presentarse así:

· Si los documentos provienen de un país que no es miembro de la Convención de la HAYA, los documentos deberán estar apostillados, legalizados y con traducción oficial, conforme a lo exigido en los artículos 7, 9, 10 y 11 y siguientes de la Resolución No. 1959 de 2020

· Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de país miembro de la Convención de la HAYA del 5 de octubre de 1961 adoptada por la República de Colombia mediante la Ley 455 de 1998, se requerirá únicamente de la Apostilla del país de origen y su respectiva traducción oficial.

Legalización. Procedimiento mediante el cual se legalizan documentos según las normas legales vigentes de cada Estado, aplicable a los documentos emitidos en países que no hacen parte del Convenio de La Haya sobre la apostilla. (Resolución No. 1959 de 2020 Ministerio Relaciones Exteriores).

Apostilla.  Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento surta plenos efectos legales en otro país que hace parte de la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961 y adoptada por Colombia mediante la Ley 455 de 1998. (Resolución No. 1959 de 2020 Ministerio Relaciones Exteriores).

Traducción Oficial. Si los documentos, una vez apostillados, requieren de una traducción a un idioma diferente al castellano, deberán ser traducidos por traductor oficial registrado en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el apostille de la firma del traductor, deberá hacerse frente a cada documento traducido que presente el usuario.

SE PRECISA QUE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON AQUELLOS QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE ESTA FORMALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA RESOLUCIÓN No. 1959 DE 2020.



1.1.2.2. PERSONA JURÍDICA NACIONAL Y EXTRANJERA CON SUCURSAL EN COLOMBIA
  
Se les consultará en línea a todas las personas jurídicas nacionales o extranjeras con sucursal en Colombia, los cuales deberán adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por Cámara y Comercio, con  los siguientes requisitos antes del cierre, así:

1. Acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del certificado de existencia y representación legal, expedida por la Cámara de Comercio y/o Superintendencia Financiera de Colombia o la autoridad competente, con fecha no mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de cierre del presente proceso.

1. Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la presentación de la propuesta y para la suscripción del contrato ofrecido, el cual será verificado con el certificado de existencia y representación legal.

1. Acreditar un término mínimo remanente de duración de la sociedad o sucursal de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes y/o servicios o de la vigencia del contrato.

Las personas jurídicas nacionales o extranjeras que ya tengan establecida sucursal en Colombia podrán participar (directamente o como integrantes de un Consorcio o Unión Temporal), en este proceso de selección a través de dicha sucursal o de la empresa nacional siempre y cuando el objeto de las mismas les permita participar en este proceso de selección y suscribir y ejecutar el contrato objeto del mismo.

1.1.2.3. Personas Jurídicas Públicas o Privadas de Origen Extranjero.

1. Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con un máximo de cuatro (4) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

1. Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega del bien o servicio o de la vigencia del contrato. 
1. 
1. Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

1. Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y suministrar la información solicitada, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con los presentes pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

PARÁGRAFO: cuando no existiera en el país de origen del proponente una Entidad Oficial que certifique la información arriba solicitada, la información se acreditará mediante un documento expedido por el Representante Legal o por el máximo órgano directivo del proponente, en el que conste cada una de las circunstancias exigidas en el presente numeral y declare que según las leyes de ese país la información solicitada, no puede aportarse en los términos exigidos. Este documento debe presentarse ante la autoridad encargada de dar fe pública en el país de origen.
 
Las propuestas de personas jurídicas de origen extranjero se someterán en todo caso a la legislación colombiana. Para su participación deberán cumplir con los requisitos establecidos en las leyes y normas aplicables.

NOTA: los documentos públicos otorgados en el exterior deberán presentarse así:

· Si los documentos provienen de un país que no es miembro de la Convención de la HAYA, los documentos deberán estar apostillados, legalizados y con traducción oficial, conforme a lo exigido en los artículos 7, 9, 10 y 11 y siguientes de la Resolución No. 1959 de 2020

· Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de país miembro de la Convención de la HAYA del 5 de octubre de 1961 adoptada por la República de Colombia mediante la Ley 455 de 1998, se requerirá únicamente de la Apostilla del país de origen y su respectiva traducción oficial.
.	
Legalización. Procedimiento mediante el cual se legalizan documentos según las normas legales vigentes de cada Estado, aplicable a los documentos emitidos en países que no hacen parte del Convenio de La Haya sobre la apostilla. (Resolución No. 1959 de 2020 Ministerio Relaciones Exteriores).

Apostilla.  Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento surta plenos efectos legales en otro país que hace parte de la Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, suscrita en La Haya el 5 de octubre de 1961 y adoptada por Colombia mediante la Ley 455 de 1998. (Resolución No. 1959 de 2020 Ministerio Relaciones Exteriores).

Traducción Oficial. Si los documentos, una vez apostillados, requieren de una traducción a un idioma diferente al castellano, deberán ser traducidos por traductor oficial registrado en la base de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y el apostille de la firma del traductor, deberá hacerse frente a cada documento traducido que presente el usuario.

SE PRECISA QUE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON AQUELLOS QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE ESTA FORMALIDAD CONFORME AL ARTÍCULO 4° DE LA RESOLUCIÓN No. 1959 DE 2020.

1. APODERADO

Apoderados y representantes legales: los proponentes pueden estar representados por apoderados o representantes legales, caso en el cual el interesado debe acreditar que quien presenta la oferta está legalmente facultado para comprometer al interesado, presentar el documento correspondiente bien sea un poder especial debidamente otorgado en el cual consten las facultades otorgadas y acreditar la identidad del apoderado o representante legal con su documento de identificación. (Ver Guía para la participación de Proveedores Extranjeros en Procesos de Contratación expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente).

Así mismo, será aplicable lo dispuesto en la Circular 17 Colombia Compra Eficiente, en lo referente a que los poderes especiales para actuar en los procesos de contratación requieren nota de presentación personal.




1.1.3.1. Personas Jurídicas de Origen Extranjero con Sucursal en Colombia:

Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con dos (2) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,  suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

En defecto, de dicho documento, el proponente deberá presentar la certificación del Registro Único de Proponentes.

Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato. 

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

1.1.3.2. Personas Jurídicas de Origen Extranjero sin Sucursal en Colombia:

Acreditar su existencia y representación legal, a efectos de lo cual deberán presentar un documento expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio, expedido con dos (2) meses de anticipación a la fecha de la presentación de la propuesta, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas  que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta,  suscribir el contrato y comprometer a la entidad a través de su propuesta.

Acreditar un término mínimo permanente de duración de la sociedad, de dos (2) años, contados a partir del vencimiento del plazo máximo para la entrega de los bienes o de la vigencia del contrato. 

Acreditar la suficiencia de la capacidad del representante legal para la suscripción del contrato ofrecido. Cuando el representante legal tenga limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la decisión del órgano social correspondiente que autorice al representante legal para la presentación de la propuesta, la suscripción del contrato y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación en el caso de resultar adjudicatario.

Acreditar que su objeto social principal se encuentra directamente relacionado con el objeto del contrato, de manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato ofrecido, teniendo en cuenta a estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere.

En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA ACEPTARÁ DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

1.1.3.3. Apoderado

Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de selección, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con el presente pliego de condiciones, así como para representarla judicial o extrajudicialmente.

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplir todos y cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento civil y demás normas vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA ACEPTARÁ DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal.

Los documentos otorgados en el exterior para ser considerados como idóneos para su validez y oponibilidad en Colombia deben cumplir con los siguientes requisitos:

Apostilla: del documento en el evento, en que el país en donde fue expedido haga parte del Convenio de la Haya de 1961 sobre la supresión de la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros, en los términos señalados en la Ley 455 de 1998 y en el Decreto 106 de 2001.

Consularización o legalización en el caso que el documento sea expedido en un país no signatario del Convenio antes indicado, dichos documentos para que puedan obrar como prueba deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil, y las demás normas concordantes vigentes. SE PRECISA QUE LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE DEBEN LLENAR ESTE REQUISITO SON LOS DE ÍNDOLE LEGAL Y LA OPORTUNIDAD PARA ALLEGARLOS CON ESTOS FORMALISMOS SE HARÁ EXIGIBLE ANTES DE LA ADJUDICACIÓN, DE MANERA QUE PARA EFECTOS DE PRESENTAR LA PROPUESTA LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA ACEPTARÁ DOCUMENTOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES.

1.1.4. PROPUESTAS CONJUNTAS

Para los eventos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, podrán participar consorcios y uniones temporales, para lo cual deberán cumplir los siguientes requisitos:

1. El proponente deberá indicar expresamente en el documento de conformación, si su propuesta se formula a título de consorcio o unión temporal, con la respectiva denominación e integrantes que la conforman.

0. Señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre los integrantes, los términos, actividades, condiciones, ejecución de las obligaciones atribuidas al contratista por el contrato ofrecido y participación porcentual de los miembros del consorcio o la unión temporal en la propuesta.

Si se trata de unión temporal, su porcentaje de participación y actividades en su ejecución, no podrán ser modificadas sin el consentimiento previo y escrito de la POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja. 
1. Acreditar la existencia, representación, capacidad legal de las personas jurídicas consorciadas o asociadas en unión temporal y la capacidad de sus representantes para la constitución del consorcio o unión temporal, así como para la presentación de la propuesta, celebración y ejecución del contrato, la acreditación se hará conforme se indica en los numerales respectivos de los pliegos de condiciones. 

1. Acreditar que el consorcio o unión temporal tendrá un término mínimo de duración de veintiséis (26) meses, contados a partir del vencimiento del plazo de la vigencia.

1. La designación de un representante que deberá estar facultado para actuar en nombre y representación del consorcio o unión temporal. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva.

1. En todos los casos de propuestas presentadas por dos (2) o más personas naturales y/o jurídicas, en las que no se exprese de manera clara y explícita la clase de asociación que se constituye (consorcio o unión temporal), se presumirá la intención de concurrir al proceso de selección en consorcio, con los efectos y consecuencias que dicha forma de asociación conlleve para los proponentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

1. Deberá señalar en el documento consorcial o de constitución de la unión temporal, un número de cuenta bancaria registrada a nombre del consorcio o de la unión temporal o a nombre de uno de los integrantes miembros de la sociedad, presentando igualmente la certificación bancaria de la misma.

1. Una vez el contrato sea adjudicado al consorcio o unión temporal y dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación, éste debe presentar el NIT del consorcio o unión temporal.

Los proponentes que se presenten como consorcio o unión temporal deberán tener en cuenta que:

En ningún caso podrá haber cesión de la participación entre quienes conforman el Consorcio o la Unión Temporal, salvo lo previsto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993.

Cada uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal deberá presentar los documentos requeridos en el presente capítulo, sin perjuicio de la exigencia de los documentos técnicos que sean requeridos en estos pliegos de condiciones y/o estudios previos según se trate de persona jurídica.

Los objetos sociales de cada uno de sus integrantes deben estar relacionados con el objeto del proceso de contratación.

1. AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA U ÓRGANO SOCIAL COMPETENTE

En caso que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o la cuantía del negocio jurídico, el proponente deberá presentar junto con la propuesta, la respectiva acta de la junta o asamblea de socios, en la cual se autoriza al representante legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato en el evento que le sea adjudicado, y para constituir el Consorcio o la Unión Temporal, sí a ello hubiere lugar  y para actuar en los demás actos requeridos para la contratación. (En ofertas conjuntas, Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el documento para cada uno de sus integrantes, si a ello hubiere lugar.)

En el evento en que el valor de la propuesta supere el monto de la autorización prevista en los estatutos para que el representante legal pueda presentar propuesta o contratar, debe anexarse el respectivo documento donde previamente a la presentación de la propuesta se le faculte contratar mínimo, por el valor propuesto.
 
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo en el cual cuente con amplias facultades para presentar oferta y suscribir el contrato.

1.1.6. BOLETÍN RESPONSABLES FISCALES

[bookmark: _Hlk133655170]La Policía Metropolitana de Tunja verificara y expedirá en el sitio web http://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal/.  El Boletín de Responsables Fiscales de la persona jurídica o personal natural que presenta propuesta y del representante legal de la organización, o de las personas jurídicas y representante legal de las organizaciones que presente oferta conjuntas, se entenderá con la presentación de propuesta que se autoriza a la Policía Metropolitana de Tunja para realizar esta consulta

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

1.1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

[bookmark: _Hlk133655116]La Policía Metropolitana de Tunja verificará y expedirá en el sitio web: http://www.contraloria.gov.co/web/guest/control-fiscal/responsabilidad-fiscal. El certificado de antecedentes disciplinarios, de la persona jurídica o personal natural que presenta propuesta y del representante legal de la organización, o de las personas jurídicas y representante legal de las organizaciones que presente oferta conjuntas, se entenderá con la presentación de propuesta que se autoriza a la Policía Metropolitana de Tunja para realizar esta consulta.

NOTA: No aplica para las personas (naturales y jurídicas) de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

1.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.

[bookmark: _Hlk133655074]La Policía Metropolitana de Tunja verificará y expedirá  en el sitio web La Nombre de la unidad verificara y expedirá  en el sitio web: https://antecedentes.policia.gov.co, el  certificado de antecedentes judiciales, de la persona jurídica o personal natural que presenta propuesta y del representante legal de la organización, o de las personas jurídicas y representante legal de las organización que presente oferta conjuntas. Se entenderá con la presentación de propuesta que se autoriza a la Policía Metropolitana de Tunja para realizar esta consulta.

1. CONSULTA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS: 

[bookmark: _Hlk133655016]Con la presentación de la propuesta, el proponente autoriza a la Policía Metropolitana de Tunja a verificar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) que la firma proponente y su representante legal no se encuentren reportados en esta base de datos por comportamientos contrarios a la convivencia.

1. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL: 

Fotocopia de la cedula del representante legal donde se pueda apreciar claramente el nombre completo y apellidos, número de cédula y lugar de expedición.

1.1.11. [bookmark: _Hlk133654859]CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL  

Para dar cumplimiento con  lo previsto en la Ley 828 de 2003, el proponente deberá allegar una certificación   así:

Persona Jurídica: certificación expedida  por el representante legal  o revisor fiscal  por el término establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, aportando la planilla del último pago de los aportes de salud y pensiones, fecha de pago verificable acorde Decreto 1670 de 2007.

Persona Natural: declaración juramentada, en la cual el oferente a nombre propio certifique el pago de los aportes parafiscales  e indique que se encuentra al día con dichos pagos (Caja de Compensación Familiar, SENA  e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo gravedad de juramento, respecto su fidelidad y veracidad.

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes, deberá aportar por separado la certificación aquí exigida. 

En caso de ser el proponente persona natural o jurídica sin personal a cargo y por ende no estar obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, certificará bajo la gravedad de juramento dicha situación. 

1.1.12. 
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1.1.13. 

· 

· 

· 

1.1.14. [bookmark: _Hlk165280601]











1.1.15. 





1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1.1.16. 




1. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.
El Oferente deberá proceder al diligenciamiento del FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN y entregarlo con la oferta.



1. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.
Podrán participar en el presente proceso de selección todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia que se encuentren inscritas en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y con plena sujeción a las disposiciones del Artículo 162 de la misma norma. El proponente deberá estar inscrito o registrar experiencia en alguna de las siguientes clasificaciones:
	[bookmark: _Hlk133512125]CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	72102900
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones  construcciones instalaciones
	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones
	---

	72103300
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones  construcciones instalaciones
	Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura
	---

	72101500
	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones  construcciones instalaciones
	Servicios de apoyo a la construcción
	---


[bookmark: _Hlk133512187]NOTA 1: el oferente deberá anexar el respectivo Certificado del Registro Único de Proponentes –RUP- VIGENTE para la fecha de la presentación de las ofertas y/o cierre del proceso y expedido por la Cámara de Comercio correspondiente, conforme al Decreto No. 1082 de 2015, con fecha de expedición de dicho certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

NOTA 2: todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro Único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal en el presente proceso de selección.

El proponente con domicilio o sucursal en Colombia y cada uno de sus integrantes en el evento de ser consorcio o unión temporal, deberán acompañar sus ofertas con la certificación vigente de su inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.

En caso de que se presenten proponentes plurales uno de origen nacional y otro de origen extranjero el proponente nacional deberá estar inscrito en el RUP.

NOTA 3: teniendo en cuenta que el plazo máximo para renovar legalmente el RUP vence el quinto día hábil del mes de abril, ya que de lo contrario cesan sus efectos, se dará aplicación a la Circular Única de Colombia Compra Eficiente, la cual menciona lo siguiente:


“Al cierre del Proceso de Contratación, es decir, hasta el plazo para presentar ofertas, el RUP debe encontrarse vigente, esto es, que el proponente haya presentado la información para renovar el registro en el término anteriormente establecido. Para verificar que los efectos del RUP no han cesado, es necesario que el certificado contenga la anotación de que el inscrito ya radicó los documentos para la renovación. La información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro, continúa en firme hasta que finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y el momento en que adquiera firmeza la información renovada, es válido el RUP del año anterior, cuyos efectos no han cesado y se encuentra vigente y en firme. El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término de traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta”. 

Sólo los oferentes que presentaron documentación para renovar dentro del plazo máximo legal establecido, podrán acreditar su firmeza dentro del término de traslado del informe de evaluación en el caso de Licitaciones y Selecciones de Menor Cuantía, y en el caso de subasta hasta antes del evento de subasta.

NOTA 4: de acuerdo con lo regulado en el Subsección 5 “Registro Único de Proponentes –RUP” Artículo "2.2.1.1.1.5.2" numeral "2.1” del Decreto 1082 de 2015, se tendrá en cuenta la información reportada por los oferentes en el RUP en el tercer nivel del clasificador de bienes y servicios.

1. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DE PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS EXTRANJERAS DE NATURALEZA PÚBLICA O PRIVADA SIN SUCURSAL EN EL PAÍS:

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o jurídicas sin sucursal en el país deberán presentar el siguiente documento: 
Declaración rendida bajo la gravedad de juramento, la cual se entenderá prestada con la suscripción del documento, por la persona natural que presenta propuesta o por el representante legal de la persona jurídica extranjera, en la que se indique que su objeto social le permite ejercer la actividad de fabricante, comercializador o distribuidor según corresponda a su naturaleza jurídica y que se encuentra facultado para ejercer los actos comerciales propios a cada actividad, especialidad y grupo, previstas en el pliego de condiciones. Para tal efecto deberá tenerse como referente las distintas clasificaciones solicitadas en el pliego de condiciones.

Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como a continuación se enuncia:

	SEGMENTOS 
	FAMILIAS 
	CLASES

	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones construcciones instalaciones
	Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones

	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones construcciones instalaciones
	Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura

	Servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento
	Servicios de mantenimiento y reparaciones construcciones instalaciones
	Servicios de apoyo a la construcción


Para efectos de acreditar la anterior información se requiere el diligenciamiento del formulario CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO, que se encuentra en el Apéndice No. 2

NOTA: en caso de presentarse al proceso como sucursal deberán estar inscritas en el RUP conforme las condiciones antes señaladas y aportar dicho documento con la propuesta.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
El proponente deberá constituir a su costa, a favor de la POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja con NIT. 900.801.209-4 y presentar con su propuesta, una garantía de seriedad de acuerdo a lo establecido en los Artículo 2.2.1.2.3.1.2 y Artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial con una vigencia mínimo de cuatro (4) meses, a partir de la fecha de presentación de la oferta.
 
Cuando la propuesta sea presentada por una persona jurídica, la garantía de seriedad debe ser tomada a nombre de la razón social que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, sin utilizar sigla, a no ser que en el Certificado de la Cámara de Comercio se establezca que la sociedad podrá identificarse con la sigla. Cuando la propuesta sea presentada por un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad deberá tomarse a nombre de todos los integrantes del mismo (a). 

La POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja, una vez firmado y legalizado el contrato devolverá la garantía de seriedad de las propuestas. La garantía debe amparar en general el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el oferente con ocasión de la presentación de la oferta, como consecuencia del proceso de selección en el caso de resultar adjudicatario de la misma, con respecto al Artículo 2.2.1.2.3.1.6 del decreto 1082 de 2015, al PROPONENTE se le hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta en los siguientes eventos: 

1. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en la invitación, para la adjudicación o para la suscripción del contrato se prorrogue en un término no superior a los tres meses. 
1. Cuando solicite el retiro de su propuesta después del cierre de la contratación, salvo en el caso de inhabilidad o incompatibilidad sobrevinientes. 
1. Cuando el proponente favorecido con la adjudicación no procediere a la suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario y se negare a cumplir con los requisitos para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato. 
1. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por la entidad para amparar el cumplimiento de las obligaciones del contrato.

COMPROMISO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Oferente deberá diligenciar y presentar junto con su oferta los formularios “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” y “SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL”. (Documentos adjuntos)

AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES O PROHIBICIONES PARA CONTRATAR, DERIVADAS DE LA LEY: 
El oferente deberá allegar con la propuesta manifestación escrita en la cual conste que no se encuentra incurso en cualquiera de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para contratar señaladas en el Art. 127 de la Constitución Política de Colombia, en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, y en las demás normas que las aclaren, modifiquen o deroguen, así como las demás normas concordantes y vigentes sobre la materia,  para lo cual el Oferente deberá diligenciar el formularios “AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES PARA CONTRATAR”. (Documento adjunto)

FORMULARIO DE CONFIDENCIALIDAD: 
El Oferente deberá diligenciar y presentar junto con su oferta el formulario “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD” de este apéndice. (Documento adjunto)

FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN: 
Todas las ofertas presentadas válidamente en el proceso de contratación serán analizadas por los evaluadores designados por la Policía Metropolitana de Tunja para tal efecto, aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando con ello una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la Entidad y la realización de los fines que se buscan con la contratación, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratación.

Se determinará la oferta más favorable, ponderando el factor profesional, lo cual garantiza la ejecución eficiente del proyecto y asegura respaldo técnico, económico y funcional del mantenimiento.

La Policía Metropolitana de Tunja debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes y no hayan incurrido en alguna causal de rechazo. 

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el presente Pliego de Condiciones como el formato para presentación de la Oferta. 

La omisión de la información requerida en este numeral, NO SERÁ SUBSANABLE POR SER FACTOR DE PONDERACIÓN.

El personal que se emplee en la ejecución del contrato OBLIGATORIAMENTE debe tener las mismas características OFRECIDAS EN LA PROPUESTA del oferente que resulte elegido dentro de la menor cuantía.
La propuesta seleccionada será aquella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los aspectos técnicos, económicos y jurídicos.

Estarán habilitados para acceder a esta ponderación los oferentes que hayan cumplido con todos los parámetros técnicos exigidos en el apéndice No. 2, los aspectos jurídicos, financieros y económicos dispuestos para este proceso, y que no hayan incurrido en alguna causal de rechazo.

Para la selección de los proponentes se efectuará una verificación jurídica, financiera y técnica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente estudio.

Habrá un componente puntuable que se valorará sobre 100 puntos, según los criterios de evaluación que más adelante se relacionan.
	CRITERIO DE LA EVALUACIÓN
	PUNTAJE

	1. Factor Económico
	40

	1. Factor Técnico
	50

	1. Apoyo a la Industria Nacional
	10

	Total
	100 Puntos

	1. Factor Jurídico:
Emprendimientos y empresas conformadas por mujeres según lo establecido en el Decreto 1860 del 2021.
	+0.25% del puntaje total  

	1. Reducción de puntaje al proponente que se le haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha de presentación de las ofertas, según lo establecido en la Ley 2195 de 2022.
	-2% del puntaje total


0. FACTOR ECONÓMICO: (40 Puntos) 
La descripción de los factores económicos a evaluar se encuentra relacionada en el Apéndice No. 3.
0. Factor Técnico (50 Puntos): 
La descripción de los factores técnicos a evaluar se encuentra relacionada en el Apéndice No. 2.
0. Apoyo a la Industria Nacional (10 Puntos):
La descripción de los Apoyo a la Industria Nacional a evaluar se encuentra relacionada en el Apéndice No. 2.
0. [bookmark: _Hlk123722166]Factor Jurídico: Emprendimientos y empresas conformadas por mujeres según lo establecido en el Decreto 1860 del 2021:

Artículo 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015 (modificado y adicionado por el Decreto 1860 de 2021) criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas, para este proceso de selección, la entidad otorgará puntaje adicional del cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de condiciones, a los proponentes que acrediten alguno de los supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14.
0. Reducción puntaje por sanciones

La Policía Metropolitana de Tunja, previa verificación por parte del Comité Jurídico evaluador de la información de los oferentes consignada en los RUP, dará aplicación a la previsión contenida en el artículo 58 de la ley 2195 de 2022, en el sentido de reducir un dos por ciento (2%) del puntaje total asignado al proponente que se le haya impuesto una o más multas o cláusulas penales con decisión en firme, en el último año contado a partir del día de cierre del presente proceso de contratación.

En los casos en que el proponente indique que la decisión de imponer la multa o clausula penal haya sido objeto del medio de control establecido para este tipo de actos administrativos, deberá demostrarlo junto con la presentación de la oferta, adjuntando copia del auto de admisión de la demanda emanado del respectivo despacho judicial, lo cual será verificado en todo caso por el Comité Jurídico evaluador en la página de la Rama Judicial.

Esta reducción también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.

Para efectos de calcular la reducción, se aplicará la siguiente fórmula:

P.T: Ponderación Total (Puntaje Técnico + Económico + Estimulo a la Industria Nacional)
RPS: Reducción Puntaje por Sanciones (2%)
P.F.P: Puntaje Final de Ponderación.

 	RPS   =  PT  * 2                          PFP = PT – RPS   
                             100


APÉNDICE II NUMERO 2 PAQUETE TECNICO

El proponente deberá incluir los documentos de verificación habilitantes que se relacionan a continuación: 
FORMULARIOS 

· EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS (ver formato apendice tecnico).

· CLASIFICACION PROPONENTE EXTRANJERO APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS (ver formato apendice tecnico).

· CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO “APLICA PARA TODOS LOS ITEMS” (ver formato apendice tecnico).

· ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS DEL MANTENIMIENTO  APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS (ver formato apendice tecnico).

· PROPUESTA ECONÓMICA APLICA PARA TODOS LOS ITEMS (ver formato apendice tecnico).

· FORMATO PARA OFERTA TÉCNICA ADICIONAL APLICA PARA TODOS LOS ITEMS (ver formato apendice tecnico).

· APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL "PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL-INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA” APLICA PARA TODOS LOS ITEMS (ver formato apendice tecnico).

· INDICACIÓN DE TRATO NACIONAL APLICA PARA TODOS LOS ITEMS (ver formato apendice tecnico).

· IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD APLICA PARA TODOS LOS ITEMS (ver formato apendice tecnico).

· RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES – ACTA DE RECIBO PARCIAL APLICA PARA TODOS LOS ITEMS (ver formato apendice tecnico).

[bookmark: _Hlk80953581][bookmark: _Hlk133512236]ANEXO N° APENDICE TECNICO
2.1 PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA–PARA EL ITEM 1

Luego de realizar el análisis de precios, se tomó la decisión de estructurar los costos directos de los mantenimientos a ejecutar por análisis de precios unitarios fijos.

2.1.1	VALOR PARA ADJUDICACIÓN –PARA EL ITEM 1

LOTE No. 1: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ Y VIVIENDAS FISCALES DEBOY, POR VALOR DE QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($576.320.000,00), MONEDA LEGAL. 

2.1.2	VALOR ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA PEE

El valor estimado para la evaluación económica del proceso de contratación corresponde al Lote No.1: POR VALOR DE CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 482.627.581,23) MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA. 

 

	TOTAL COSTO DIRECTO A1
	$                121.340.917,60

	TOTAL COSTO DIRECTO A4
	$                124,570,645.25

	TOTAL COSTO DIRECTO A5
	$                134.259.828,43

	
	

	TOTAL COSTO DIRECTO 
	$                380.171.391,28

	ADMINISTRACIÓN
	20%
	 $                  76.034.278,26 

	IMPREVISTOS
	1%
	 $                    3.801.713,91 

	UTILIDAD
	5%
	 $                  19.008.569,56 

	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	19%
	 $                    3.611.628,22 

	 TOTAL COSTO INDIRECTO 
	$                 102.456.189,95

	
	

	COSTO TOTAL
	$                482.627.581,23

	COSTO EN LETRAS
	CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 482.627.581,23) MONEDA LEGAL, INCLUIDO IVA



2.1.2.1	DISCRIMINACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES CON ACCESIBILIDAD A1 LOTE No 1:


	
OBRA
	“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ Y VIVIENDAS FISCALES DEBOY”.



	CAP.
	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	UN
	CANT.
	 VR. UNIT. 
	 VR. TOTAL 

	1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	 
	INARES
	 
	 

	
	A1-1.01.
	Replanteo
	 M2 
	1.00
	 $ 4,162.36 
	 $ 4,162.36 

	
	A1-1.02.
	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m
	 ML 
	1.00
	 $ 21,921.36 
	 $ 21,921.36 

	
	A1-1.03.
	Cerca en tabla
	 M2 
	1.00
	 $ 46,851.82 
	 $ 46,851.82 

	
	A1-1.04.
	Cerca lamina base H: 2,25
	 ML 
	1.00
	 $ 174,526.30 
	 $ 174,526.30 

	
	A1-1.05.
	Excavación Mecánica
	 M3 
	1.00
	 $ 15,184.02 
	 $ 15,184.02 

	
	A1-1.06.
	Excavación Manual
	 M3 
	1.00
	 $ 28,045.86 
	 $ 28,045.86 

	
	A1-1.07.
	Explanación y Extendido
	 M3 
	1.00
	 $ 7,957.38 
	 $ 7,957.38 

	
	A1-1.08.
	Explanación y Retiro
	 M3 
	1.00
	 $ 63,057.38 
	 $ 63,057.38 

	
	A1-1.09.
	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)
	 M3 
	1.00
	 $ 28,294.75 
	 $ 28,294.75 

	
	A1-1.10.
	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque
	 M2 
	1.00
	 $ 17,827.75 
	 $ 17,827.75 

	
	A1-1.11.
	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica
	 M2 
	1.00
	 $ 15,153.59 
	 $ 15,153.59 

	
	A1-1.12.
	Desmonte Placas Aligeradas
	 M2 
	1.00
	 $ 33,374.99 
	 $ 33,374.99 

	
	A1-1.13.
	Desmonte Placas Macizas
	 M2 
	1.00
	 $ 72,597.77 
	 $ 72,597.77 

	
	A1-1.14.
	Desmonte Alistado de Piso
	 M2 
	1.00
	 $ 21,573.74 
	 $ 21,573.74 

	
	A1-1.15.
	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
	 M2 
	1.00
	 $ 12,207.48 
	 $ 12,207.48 

	
	A1-1.16.
	Desmonte de Guarda Escoba
	 ML 
	1.00
	 $ 7,629.68 
	 $ 7,629.68 

	
	A1-1.17.
	Desmonte Cubierta en cualquier material
	 M2 
	1.00
	 $ 15,599.28 
	 $ 15,599.28 

	
	A1-1.18.
	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material
	 M2 
	1.00
	 $ 22,284.69 
	 $ 22,284.69 

	
	A1-1.19.
	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas
	 M2 
	1.00
	 $ 15,599.28 
	 $ 15,599.28 

	
	A1-1.20.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante
	 M2 
	1.00
	 $ 11,179.21 
	 $ 11,179.21 

	
	A1-1.21.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
	 M2 
	1.00
	 $ 9,582.18 
	 $ 9,582.18 

	
	A1-1.22.
	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores
	 UN 
	1.00
	 $ 3,862.36 
	 $ 3,862.36 

	
	A1-1.23.
	Desmonte Puertas y Marcos
	 UN 
	1.00
	 $ 21,573.74 
	 $ 21,573.74 

	
	A1-1.24.
	Desmonte de ventanas
	 M2 
	1.00
	 $ 6,685.41 
	 $ 6,685.41 

	
	A1-1.25.
	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos
	 M2 
	1.00
	 $ 4,577.80 
	 $ 4,577.80 

	
	A1-1.26.
	Desmonte de Cerradura de Seguridad
	 UN 
	1.00
	 $ 24,414.95 
	 $ 24,414.95 

	
	A1-1.27.
	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 8,913.87 
	 $ 8,913.87 

	
	A1-1.28.
	Desmonte de Rejas Metálicas
	 M2 
	1.00
	 $ 11,142.35 
	 $ 11,142.35 

	
	A1-1.29.
	Desmonte Aparatos Sanitarios
	 UN 
	1.00
	 $ 34,517.97 
	 $ 34,517.97 

	
	A1-1.30.
	Desmonte de Grifería
	 UN 
	1.00
	 $ 10,681.54 
	 $ 10,681.54 

	
	A1-1.31.
	Desmonte de tanques elevados de agua
	 UN 
	1.00
	 $ 35,655.50 
	 $ 35,655.50 

	
	A1-1.32.
	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m
	 UN 
	1.00
	 $ 16,785.29 
	 $ 16,785.29 

	
	A1-1.33.
	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos
	 M2 
	1.00
	 $ 20,056.22 
	 $ 20,056.22 

	
	A1-1.34.
	Desmonte de extractor
	 UN 
	1.00
	 $ 14,372.47 
	 $ 14,372.47 

	
	A1-1.35.
	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución
	 ML 
	1.00
	 $ 15,449.46 
	 $ 15,449.46 

	
	A1-1.36.
	Desmonte de muebles empotrados
	 M2 
	1.00
	 $ 14,054.69 
	 $ 14,054.69 

	
	A1-1.37.
	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes
	 UN 
	1.00
	 $ 8,913.87 
	 $ 8,913.87 

	
	A1-1.38.
	Desmonte de pañete
	 M2 
	1.00
	 $ 9,165.82 
	 $ 9,165.82 

	
	A1-1.39.
	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar
	 UN 
	1.00
	 $ 13,688.07 
	 $ 13,688.07 

	
	A1-1.40.
	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos
	 ML 
	1.00
	 $ 1,525.94 
	 $ 1,525.94 

	
	A1-1.41.
	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.
	 ML 
	1.00
	 $ 5,348.38 
	 $ 5,348.38 

	
	A1-1.42.
	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material
	 ML 
	1.00
	 $ 11,142.35 
	 $ 11,142.35 

	
	A1-1.43.
	Desmonte de red de gas. Incluye tubería y demás accesorios
	 ML 
	1.00
	 $ 9,538.25 
	 $ 9,538.25 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $ 946,677.17 

	2
	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
	 
	RASOS
	
	 

	 
	A1-2.01.
	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento
	 M2 
	1.00
	 $ 11,641.61 
	 $ 11,641.61 

	 
	A1-2.02.
	Reposición e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento
	 ML 
	1.00
	 $ 42,438.89 
	 $ 42,438.89 

	 
	A1-2.03.
	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento
	 ML 
	1.00
	 $ 62,152.77 
	 $ 62,152.77 

	 
	A1-2.04.
	Reposición e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)
	 M2 
	1.00
	 $ 146,864.24 
	 $ 146,864.24 

	 
	A1-2.05.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)
	 M2 
	1.00
	 $ 48,080.85 
	 $ 48,080.85 

	 
	A1-2.06.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)
	 ML 
	1.00
	 $ 49,022.70 
	 $ 49,022.70 

	 
	A1-2.07.
	Reposición e Instalación de Cubierta tipo sandwich con aislamiento acústico y térmico en poliuretano expandido
	 M2 
	1.00
	 $ 157,985.75 
	 $ 157,985.75 

	 
	A1-2.08.
	Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior 
	 M2 
	1.00
	 $ 62,327.54 
	 $ 62,327.54 

	 
	A1-2.09.
	Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior 
	 M2 
	1.00
	 $ 55,860.82 
	 $ 55,860.82 

	 
	A1-2.10.
	Reposición e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada y prepintada
	 ML 
	1.00
	 $ 38,860.95 
	 $ 38,860.95 

	 
	A1-2.11.
	Reposición e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada
	 ML 
	1.00
	 $ 39,402.75 
	 $ 39,402.75 

	 
	A1-2.12.
	Reposición e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido
	 M2 
	1.00
	 $ 41,531.87 
	 $ 41,531.87 

	 
	A1-2.13.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja acrílica Duralum 240 - 2.5 MM
	 M2 
	1.00
	 $ 153,567.31 
	 $ 153,567.31 

	 
	A1-2.14.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro
	 M2 
	1.00
	 $ 67,415.03 
	 $ 67,415.03 

	 
	A1-2.15.
	Reposición e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente
	 ML 
	1.00
	 $ 95,326.69 
	 $ 95,326.69 

	 
	A1-2.16.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 65,906.56 
	 $ 65,906.56 

	 
	A1-2.17.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 10
	 M2 
	1.00
	 $ 48,584.16 
	 $ 48,584.16 

	 
	A1-2.18.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 8
	 M2 
	1.00
	 $ 50,631.84 
	 $ 50,631.84 

	 
	A1-2.19.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 
	 M2 
	1.00
	 $ 50,809.66 
	 $ 50,809.66 

	 
	A1-2.20.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4 
	 M2 
	1.00
	 $ 52,062.20 
	 $ 52,062.20 

	 
	A1-2.21.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm
	 M2 
	1.00
	 $ 98,248.83 
	 $ 98,248.83 

	 
	A1-2.22.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm
	 M2 
	1.00
	 $ 126,890.89 
	 $ 126,890.89 

	 
	A1-2.23.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado
	 M2 
	1.00
	 $ 56,484.26 
	 $ 56,484.26 

	 
	A1-2.24.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliéster reforzado con fibra de vidrio clase 7
	 M2 
	1.00
	 $ 107,012.72 
	 $ 107,012.72 

	 
	A1-2.25.
	Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras 
	 UN 
	1.00
	 $ 52,320.65 
	 $ 52,320.65 

	 
	A1-2.26.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5
	 M2 
	1.00
	 $ 48,055.20 
	 $ 48,055.20 

	 
	A1-2.27.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 10
	 M2 
	1.00
	 $ 48,309.11 
	 $ 48,309.11 

	 
	A1-2.28.
	Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)
	 M2 
	1.00
	 $ 52,258.50 
	 $ 52,258.50 

	 
	A1-2.29.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro
	 ML 
	1.00
	 $ 82,524.28 
	 $ 82,524.28 

	 
	A1-2.30.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera para cubierta
	 ML 
	1.00
	 $ 64,932.52 
	 $ 64,932.52 

	 
	A1-2.31.
	Reposición e Instalación de Estructura Metálica para cubierta
	 ML 
	1.00
	 $ 91,995.00 
	 $ 91,995.00 

	 
	A1-2.32.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
	 M2 
	1.00
	 $ 56,474.05 
	 $ 56,474.05 

	 
	A1-2.33.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
	 M2 
	1.00
	 $ 68,396.05 
	 $ 68,396.05 

	 
	A1-2.34.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
	 M2 
	1.00
	 $ 65,752.05 
	 $ 65,752.05 

	 
	A1-2.35.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
	 M2 
	1.00
	 $ 65,305.46 
	 $ 65,305.46 

	 
	A1-2.36.
	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 54,683.16 
	 $ 54,683.16 

	 
	A1-2.37.
	Reposición e Instalación de moldura de yeso
	 ML 
	1.00
	 $ 12,742.67 
	 $ 12,742.67 

	 
	A1-2.38.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL
	 M2 
	1.00
	 $ 66,324.84 
	 $ 66,324.84 

	 
	A1-2.39.
	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla
	 M2 
	1.00
	 $ 54,272.64 
	 $ 54,272.64 

	 
	A1-2.40.
	Reposición e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente
	 M2 
	1.00
	 $ 50,645.44 
	 $ 50,645.44 

	 
	A1-2.41.
	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.
	 M2 
	1.00
	 $ 29,182.66 
	 $ 29,182.66 

	 
	A1-2.42.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica
	 M2 
	1.00
	 $ 67,025.50 
	 $ 67,025.50 

	 
	A1-2.43.
	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.
	 M2 
	1.00
	 $ 109,319.13 
	 $ 109,319.13 

	 
	A1-2.44.
	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica
	 M2 
	1.00
	 $ 122,926.27 
	 $ 122,926.27 

	 
	A1-2.45.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC
	 M2 
	1.00
	 $ 55,584.62 
	 $ 55,584.62 

	 
	A1-2.46.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall
	 M2 
	1.00
	 $ 41,731.57 
	 $ 41,731.57 

	 
	A1-2.47.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso tipo Tríplex o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 120,977.03 
	 $ 120,977.03 

	 
	A1-2.48.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto
	 M2 
	1.00
	 $ 77,823.99 
	 $ 77,823.99 

	 
	A1-2.49.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto
	 M2 
	1.00
	 $ 74,919.99 
	 $ 74,919.99 

	 
	A1-2.50.
	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso
	 ML 
	1.00
	 $ 25,784.33 
	 $ 25,784.33 

	 
	A1-2.51.
	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento
	 M2 
	1.00
	 $ 66,450.66 
	 $ 66,450.66 

	 
	A1-2.52.
	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino
	 M2 
	1.00
	 $ 93,558.05 
	 $ 93,558.05 

	 
	A1-2.53.
	Reposición e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.
	 M2 
	1.00
	 $ 50,379.09 
	 $ 50,379.09 

	 
	A1-2.54.
	Reposición e Instalación de lámina de icopor con acabados.
	 M2 
	1.00
	 $ 18,224.46 
	 $ 18,224.46 

	 
	A1-2.55.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.
	 ML 
	1.00
	 $ 43,950.76 
	 $ 43,950.76 

	 
	A1-2.56.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
	 M2 
	1.00
	 $ 32,614.90 
	 $ 32,614.90 

	 
	A1-2.57.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
	 M2 
	1.00
	 $ 32,490.25 
	 $ 32,490.25 

	 
	A1-2.58.
	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea
	 M2 
	1.00
	 $ 153,426.61 
	 $ 153,426.61 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $ 3,880,472.38 

	3
	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
	 
	MANS
	 
	 

	 
	A1-3.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	 ML 
	1.00
	 $ 16,578.53 
	 $ 16,578.53 

	 
	A1-3.02.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	 ML 
	1.00
	 $ 18,214.13 
	 $ 18,214.13 

	 
	A1-3.03.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	 ML 
	1.00
	 $ 39,754.16 
	 $ 39,754.16 

	 
	A1-3.04.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	 ML 
	1.00
	 $ 21,267.33 
	 $ 21,267.33 

	 
	A1-3.05.
	Reposición e Instalación de Bajante PVC
	 ML 
	1.00
	 $ 47,380.52 
	 $ 47,380.52 

	 
	A1-3.06.
	Reposición e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC 
	 ML 
	1.00
	 $ 76,681.81 
	 $ 76,681.81 

	 
	A1-3.07.
	Reposición e Instalación de Canal en PVC
	 ML 
	1.00
	 $ 50,711.59 
	 $ 50,711.59 

	 
	A1-3.08.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"
	 UN 
	1.00
	 $ 49,139.01 
	 $ 49,139.01 

	 
	A1-3.09.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"
	 UN 
	1.00
	 $ 146,136.37 
	 $ 146,136.37 

	 
	A1-3.10.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00
	 UN 
	1.00
	 $ 808,448.62 
	 $ 808,448.62 

	 
	A1-3.11.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60
	 UN 
	1.00
	 $ 463,241.05 
	 $ 463,241.05 

	 
	A1-3.12.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80
	 UN 
	1.00
	 $ 538,741.14 
	 $ 538,741.14 

	 
	A1-3.13.
	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)
	 ML 
	1.00
	 $ 70,808.34 
	 $ 70,808.34 

	 
	A1-3.14.
	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios)
	 ML 
	1.00
	 $ 141,160.37 
	 $ 141,160.37 

	 
	A1-3.15.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"
	 UN 
	1.00
	 $ 12,777.80 
	 $ 12,777.80 

	 
	A1-3.16.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"
	 UN 
	1.00
	 $ 46,960.13 
	 $ 46,960.13 

	 
	A1-3.17.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"
	 UN 
	1.00
	 $ 21,662.71 
	 $ 21,662.71 

	 
	A1-3.18.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"
	 UN 
	1.00
	 $ 30,901.94 
	 $ 30,901.94 

	 
	A1-3.19.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"
	 UN 
	1.00
	 $ 16,259.63 
	 $ 16,259.63 

	 
	A1-3.20.
	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar
	 UN 
	1.00
	 $ 2,150,324.79 
	 $ 2,150,324.79 

	 
	A1-3.21.
	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22
	 UN 
	1.00
	 $ 106,436.17 
	 $ 106,436.17 

	 
	A1-3.22.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"
	 ML 
	1.00
	 $ 51,450.75 
	 $ 51,450.75 

	 
	A1-3.23.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"
	 ML 
	1.00
	 $ 34,100.87 
	 $ 34,100.87 

	 
	A1-3.24.
	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"
	 ML 
	1.00
	 $ 19,949.68 
	 $ 19,949.68 

	 
	A1-3.25.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"
	 ML 
	1.00
	 $ 22,815.23 
	 $ 22,815.23 

	 
	A1-3.26.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"
	 ML 
	1.00
	 $ 20,519.53 
	 $ 20,519.53 

	 
	A1-3.27.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente
	 UN 
	1.00
	 $ 44,617.80 
	 $ 44,617.80 

	 
	A1-3.28.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso
	 UN 
	1.00
	 $ 46,375.45 
	 $ 46,375.45 

	 
	A1-3.29.
	Reposición e Instalación de Salida Chimenea
	 UN 
	1.00
	 $ 25,641.35 
	 $ 25,641.35 

	 
	A1-3.30.
	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría
	 UN 
	1.00
	 $ 34,479.19 
	 $ 34,479.19 

	 
	A1-3.31.
	Reposición e instalación de rejilla de ventilación
	 UN 
	1.00
	 $ 22,603.55 
	 $ 22,603.55 

	 
	A1-3.32.
	Reposición e instalación de tapa de registro plástica
	 UN 
	1.00
	 $ 29,336.11 
	 $ 29,336.11 

	 
	A1-3.33.
	Reposición e instalación de punto agua caliente
	 UN 
	1.00
	 $ 36,434.01 
	 $ 36,434.01 

	 
	A1-3.34.
	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños
	 UN 
	1.00
	 $ 84,991.51 
	 $ 84,991.51 

	 
	A1-3.35.
	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños
	 UN 
	1.00
	 $ 241,525.97 
	 $ 241,525.97 

	 
	A1-3.36.
	Reposición e instalación de lavadero de flauta
	 UN 
	1.00
	 $ 490,448.49 
	 $ 490,448.49 

	 
	A1-3.37.
	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido
	 UN 
	1.00
	 $ 428,954.27 
	 $ 428,954.27 

	 
	A1-3.38.
	Reposición e instalación de lavamanos con grifería
	 UN 
	1.00
	 $ 186,784.04 
	 $ 186,784.04 

	 
	A1-3.39.
	Reposición e instalación de lavaplatos con grifería
	 UN 
	1.00
	 $ 462,192.32 
	 $ 462,192.32 

	 
	A1-3.40.
	Reposición e instalación de llave manguera
	 UN 
	1.00
	 $ 10,739.44 
	 $ 10,739.44 

	 
	A1-3.41.
	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.
	 UN 
	1.00
	 $ 763,283.95 
	 $ 763,283.95 

	 
	A1-3.42.
	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior.
	 UN 
	1.00
	 $ 379,379.95 
	 $ 379,379.95 

	 
	A1-3.43.
	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 4" con filtro
	 ML 
	1.00
	 $ 207,509.21 
	 $ 207,509.21 

	 
	A1-3.44.
	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro
	 ML 
	1.00
	 $ 234,932.22 
	 $ 234,932.22 

	 
	A1-3.45.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"
	 UN 
	1.00
	 $ 88,126.14 
	 $ 88,126.14 

	 
	A1-3.46.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"
	 UN 
	1.00
	 $ 130,012.07 
	 $ 130,012.07 

	 
	A1-3.47.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"
	 UN 
	1.00
	 $ 106,066.83 
	 $ 106,066.83 

	 
	A1-3.48.
	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.
	 UN 
	1.00
	 $ 418,801.95 
	 $ 418,801.95 

	 
	A1-3.49.
	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir
	 UN 
	1.00
	 $ 326,747.95 
	 $ 326,747.95 

	 
	A1-3.50.
	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.
	 UN 
	1.00
	 $ 169,057.95 
	 $ 169,057.95 

	 
	A1-3.51.
	Impermeabilización tanque de agua de reserva
	 M2 
	1.00
	 $ 50,869.76 
	 $ 50,869.76 

	 
	A1-3.52.
	Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxómetro
	 UN 
	1.00
	 $ 767,617.95 
	 $ 767,617.95 

	 
	A1-3.53.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar color por definir
	 UN 
	1.00
	 $ 148,314.95 
	 $ 148,314.95 

	 
	A1-3.54.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir
	 UN 
	1.00
	 $ 194,754.95 
	 $ 194,754.95 

	 
	A1-3.55.
	Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir
	 UN 
	1.00
	 $ 221,586.95 
	 $ 221,586.95 

	 
	A1-3.56.
	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos 
	 UN 
	1.00
	 $ 164,225.68 
	 $ 164,225.68 

	 
	A1-3.57.
	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos 
	 UN 
	1.00
	 $ 69,309.95 
	 $ 69,309.95 

	 
	A1-3.58.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional
	 UN 
	1.00
	 $ 136,538.95 
	 $ 136,538.95 

	 
	A1-3.59.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas 
	 UN 
	1.00
	 $ 111,770.95 
	 $ 111,770.95 

	 
	A1-3.60.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico 
	 UN 
	1.00
	 $ 293,975.95 
	 $ 293,975.95 

	 
	A1-3.61.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas
	 UN 
	1.00
	 $ 250,941.95 
	 $ 250,941.95 

	 
	A1-3.62.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas
	 UN 
	1.00
	 $ 169,562.95 
	 $ 169,562.95 

	 
	A1-3.63.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca 
	 UN 
	1.00
	 $ 118,994.95 
	 $ 118,994.95 

	 
	A1-3.64.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 247,994.95 
	 $ 247,994.95 

	 
	A1-3.65.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla 
	 UN 
	1.00
	 $ 108,674.95 
	 $ 108,674.95 

	 
	A1-3.66.
	Reposición e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 232,514.95 
	 $ 232,514.95 

	 
	A1-3.67.
	Reposición e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 143,980.26 
	 $ 143,980.26 

	 
	A1-3.68.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 127,250.95 
	 $ 127,250.95 

	 
	A1-3.69.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas
	 UN 
	1.00
	 $ 147,890.95 
	 $ 147,890.95 

	 
	A1-3.70.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 125,186.95 
	 $ 125,186.95 

	 
	A1-3.71.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S 
	 UN 
	1.00
	 $ 113,834.95 
	 $ 113,834.95 

	 
	A1-3.72.
	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal
	 UN 
	1.00
	 $ 311,978.95 
	 $ 311,978.95 

	 
	A1-3.73.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro
	 UN 
	1.00
	 $ 309,822.26 
	 $ 309,822.26 

	 
	A1-3.74.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos
	 UN 
	1.00
	 $ 322,345.21 
	 $ 322,345.21 

	 
	A1-3.75.
	Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos
	 UN 
	1.00
	 $ 2,040,302.97 
	 $ 2,040,302.97 

	 
	A1-3.76.
	Reposición e instalación de Grifería orinal tradicional cromo
	 UN 
	1.00
	 $ 190,559.21 
	 $ 190,559.21 

	 
	A1-3.77.
	Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional
	 UN 
	1.00
	 $ 93,194.95 
	 $ 93,194.95 

	 
	A1-3.78.
	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga
	 UN 
	1.00
	 $ 100,716.94 
	 $ 100,716.94 

	 
	A1-3.79.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol
	 UN 
	1.00
	 $ 211,874.95 
	 $ 211,874.95 

	 
	A1-3.80.
	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario 
	 UN 
	1.00
	 $ 34,591.72 
	 $ 34,591.72 

	 
	A1-3.81.
	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo 
	 UN 
	1.00
	 $ 49,887.73 
	 $ 49,887.73 

	 
	A1-3.82.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
	 UN 
	1.00
	 $ 47,228.89 
	 $ 47,228.89 

	 
	A1-3.83.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8
	 UN 
	1.00
	 $ 42,635.89 
	 $ 42,635.89 

	 
	A1-3.84.
	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 
	 UN 
	1.00
	 $ 28,487.25 
	 $ 28,487.25 

	 
	A1-3.85.
	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 201,670.48 
	 $ 201,670.48 

	 
	A1-3.86.
	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 210,852.48 
	 $ 210,852.48 

	 
	A1-3.87.
	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)
	 UN 
	1.00
	 $ 112,756.68 
	 $ 112,756.68 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $ 18,246,165.28 

	4
	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
	 
	M
	 
	 

	 
	A1-4.01.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.
	ML
	1.00
	 $ 13,223.60 
	 $ 13,223.60 

	 
	A1-4.02.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.
	ML
	1.00
	 $ 14,256.60 
	 $ 14,256.60 

	 
	A1-4.03.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).
	ML
	1.00
	 $ 25,545.05 
	 $ 25,545.05 

	 
	A1-4.04.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas).
	ML
	1.00
	 $ 30,070.31 
	 $ 30,070.31 

	 
	A1-4.05.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).
	ML
	1.00
	 $ 26,578.05 
	 $ 26,578.05 

	 
	A1-4.06.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).
	ML
	1.00
	 $ 31,103.31 
	 $ 31,103.31 

	 
	A1-4.07.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W
	UN
	1.00
	 $ 91,766.29 
	 $ 91,766.29 

	 
	A1-4.08.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W
	UN
	1.00
	 $ 194,966.29 
	 $ 194,966.29 

	 
	A1-4.09.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W
	UN
	1.00
	 $ 394,142.29 
	 $ 394,142.29 

	 
	A1-4.10.
	Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 93,758.69 
	 $ 93,758.69 

	 
	A1-4.11.
	Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer
	UN
	1.00
	 $ 165,998.69 
	 $ 165,998.69 

	 
	A1-4.12.
	Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w
	UN
	1.00
	 $ 57,638.69 
	 $ 57,638.69 

	 
	A1-4.13.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 63,867.69 
	 $ 63,867.69 

	 
	A1-4.14.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 86,818.69 
	 $ 86,818.69 

	 
	A1-4.15.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 156,999.69 
	 $ 156,999.69 

	 
	A1-4.16.
	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 176,318.69 
	 $ 176,318.69 

	 
	A1-4.17.
	Reposición e instalación interruptor sencillo
	UN
	1.00
	 $ 20,693.74 
	 $ 20,693.74 

	 
	A1-4.18.
	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo
	UN
	1.00
	 $ 44,512.52 
	 $ 44,512.52 

	 
	A1-4.19.
	Reposición e instalación interruptor conmutable triple
	UN
	1.00
	 $ 40,477.52 
	 $ 40,477.52 

	 
	A1-4.20.
	Reposición e instalación interruptor doble
	UN
	1.00
	 $ 21,296.52 
	 $ 21,296.52 

	 
	A1-4.21.
	Reposición e instalación interruptor sencillo con toma doble
	UN
	1.00
	 $ 31,096.52 
	 $ 31,096.52 

	 
	A1-4.22.
	Reposición e instalación interruptor triple
	UN
	1.00
	 $ 23,855.52 
	 $ 23,855.52 

	 
	A1-4.23.
	Reposición e instalación de soporte para reflectores
	UN
	1.00
	 $ 179,132.86 
	 $ 179,132.86 

	 
	A1-4.24.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma bifásica
	UN
	1.00
	 $ 136,367.48 
	 $ 136,367.48 

	 
	A1-4.25.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC
	UN
	1.00
	 $ 66,632.97 
	 $ 66,632.97 

	 
	A1-4.26.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida para conmutable en tubería PVC
	UN
	1.00
	 $ 100,029.07 
	 $ 100,029.07 

	 
	A1-4.27.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT
	UN
	1.00
	 $ 82,698.92 
	 $ 82,698.92 

	 
	A1-4.28.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica
	UN
	1.00
	 $ 150,181.57 
	 $ 150,181.57 

	 
	A1-4.29.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana 
	UN
	1.00
	 $ 18,058.76 
	 $ 18,058.76 

	 
	A1-4.30.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI 
	UN
	1.00
	 $ 60,576.76 
	 $ 60,576.76 

	 
	A1-4.31.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
	UN
	1.00
	 $ 29,879.76 
	 $ 29,879.76 

	 
	A1-4.32.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A
	UN
	1.00
	 $ 37,605.15 
	 $ 37,605.15 

	 
	A1-4.33.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma bifásica 20A
	UN
	1.00
	 $ 20,061.15 
	 $ 20,061.15 

	 
	A1-4.34.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra en poste
	UN
	1.00
	 $ 733,106.03 
	 $ 733,106.03 

	 
	A1-4.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución
	UN
	1.00
	 $ 539,315.21 
	 $ 539,315.21 

	 
	A1-4.36.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON
	UN
	1.00
	 $ 40,371.43 
	 $ 40,371.43 

	 
	A1-4.37.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa
	UN
	1.00
	 $ 76,527.43 
	 $ 76,527.43 

	 
	A1-4.38.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 270,944.28 
	 $ 270,944.28 

	 
	A1-4.39.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 394,892.70 
	 $ 394,892.70 

	 
	A1-4.40.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 608,432.70 
	 $ 608,432.70 

	 
	A1-4.41.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 695,876.92 
	 $ 695,876.92 

	 
	A1-4.42.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w
	UN
	1.00
	 $ 51,475.87 
	 $ 51,475.87 

	 
	A1-4.43.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos
	UN
	1.00
	 $ 82,435.87 
	 $ 82,435.87 

	 
	A1-4.44.
	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led 
	UN
	1.00
	 $ 116,722.87 
	 $ 116,722.87 

	 
	A1-4.45.
	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados
	UN
	1.00
	 $ 84,627.87 
	 $ 84,627.87 

	 
	A1-4.46.
	Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W
	UN
	1.00
	 $ 204,339.87 
	 $ 204,339.87 

	 
	A1-4.47.
	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w
	UN
	1.00
	 $ 38,495.90 
	 $ 38,495.90 

	 
	A1-4.48.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w
	UN
	1.00
	 $ 34,034.87 
	 $ 34,034.87 

	 
	A1-4.49.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w
	UN
	1.00
	 $ 39,091.87 
	 $ 39,091.87 

	 
	A1-4.50.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w
	UN
	1.00
	 $ 38,059.87 
	 $ 38,059.87 

	 
	A1-4.51.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w
	UN
	1.00
	 $ 44,251.87 
	 $ 44,251.87 

	 
	A1-4.52.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w
	UN
	1.00
	 $ 58,699.87 
	 $ 58,699.87 

	 
	A1-4.53.
	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w
	ML
	1.00
	 $ 14,895.98 
	 $ 14,895.98 

	 
	A1-4.54.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios
	UN
	1.00
	 $ 22,446.98 
	 $ 22,446.98 

	 
	A1-4.55.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 40 amperios
	UN
	1.00
	 $ 22,446.98 
	 $ 22,446.98 

	 
	A1-4.56.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios
	UN
	1.00
	 $ 27,108.95 
	 $ 27,108.95 

	 
	A1-4.57.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios
	UN
	1.00
	 $ 69,420.95 
	 $ 69,420.95 

	 
	A1-4.58.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios
	UN
	1.00
	 $ 117,924.95 
	 $ 117,924.95 

	 
	A1-4.59.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios
	UN
	1.00
	 $ 65,896.78 
	 $ 65,896.78 

	 
	A1-4.60.
	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8
	UN
	1.00
	 $ 61,417.44 
	 $ 61,417.44 

	 
	A1-4.61.
	Reposición e instalación de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección
	UN
	1.00
	 $ 447,588.92 
	 $ 447,588.92 

	 
	A1-4.62.
	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W
	UN
	1.00
	 $ 3,069,484.97 
	 $ 3,069,484.97 

	 
	A1-4.63.
	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W
	UN
	1.00
	 $ 26,627.13 
	 $ 26,627.13 

	 
	A1-4.64.
	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W
	UN
	1.00
	 $ 36,979.94 
	 $ 36,979.94 

	 
	A1-4.65.
	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 91,183.03 
	 $ 91,183.03 

	 
	A1-4.66.
	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 77,723.06 
	 $ 77,723.06 

	 
	A1-4.67.
	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 66,435.71 
	 $ 66,435.71 

	 
	A1-4.68.
	Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 98,440.21 
	 $ 98,440.21 

	 
	A1-4.69.
	Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 86,662.46 
	 $ 86,662.46 

	 
	A1-4.70.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100
	UN
	1.00
	 $ 200,783.93 
	 $ 200,783.93 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $ 11,441,381.08 

	5
	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
	 
	
	 
	 

	 
	A1-5.01.
	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos
	UN
	1.00
	 $ 2,029,535.14 
	 $ 2,029,535.14 

	 
	A1-5.02.
	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
	ML
	1.00
	 $ 91,913.80 
	 $ 91,913.80 

	 
	A1-5.03.
	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1.00
	 $ 56,084.94 
	 $ 56,084.94 

	 
	A1-5.04.
	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1.00
	 $ 36,541.14 
	 $ 36,541.14 

	 
	A1-5.05.
	Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6 certificado
	UN
	1.00
	 $ 72,418.14 
	 $ 72,418.14 

	 
	A1-5.06.
	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre
	ML
	1.00
	 $ 13,051.21 
	 $ 13,051.21 

	 
	A1-5.07.
	Reposición e instalación de cableado HDMI
	ML
	1.00
	 $ 15,652.25 
	 $ 15,652.25 

	 
	A1-5.08.
	Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI
	UN
	1.00
	 $ 59,822.98 
	 $ 59,822.98 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 2,375,019.60 

	6
	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
	 
	RÍA
	 
	 

	 
	A1-6.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios
	M2
	1.00
	 $ 24,551.82 
	 $ 24,551.82 

	 
	A1-6.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara
	M2
	1.00
	 $ 121,279.46 
	 $ 121,279.46 

	 
	A1-6.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente 
	M2
	1.00
	 $ 108,812.43 
	 $ 108,812.43 

	 
	A1-6.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 100,370.62 
	 $ 100,370.62 

	 
	A1-6.05.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada
	ML
	1.00
	 $ 61,322.47 
	 $ 61,322.47 

	 
	A1-6.06.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M
	ML
	1.00
	 $ 42,083.00 
	 $ 42,083.00 

	 
	A1-6.07.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M
	ML
	1.00
	 $ 71,592.77 
	 $ 71,592.77 

	 
	A1-6.08.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón
	ML
	1.00
	 $ 35,846.41 
	 $ 35,846.41 

	 
	A1-6.09.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado
	ML
	1.00
	 $ 40,336.04 
	 $ 40,336.04 

	 
	A1-6.10.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 54,372.87 
	 $ 54,372.87 

	 
	A1-6.11.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 63,111.34 
	 $ 63,111.34 

	 
	A1-6.12.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 63,756.66 
	 $ 63,756.66 

	 
	A1-6.13.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 67,668.99 
	 $ 67,668.99 

	 
	A1-6.14.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 69,274.58 
	 $ 69,274.58 

	 
	A1-6.15.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 73,329.90 
	 $ 73,329.90 

	 
	A1-6.16.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera
	ML
	1.00
	 $ 35,167.09 
	 $ 35,167.09 

	 
	A1-6.17.
	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista
	M2
	1.00
	 $ 123,560.16 
	 $ 123,560.16 

	 
	A1-6.18.
	Reposición e instalación de mesón en concreto
	M2
	1.00
	 $ 247,774.99 
	 $ 247,774.99 

	 
	A1-6.19.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera
	ML
	1.00
	 $ 38,086.12 
	 $ 38,086.12 

	 
	A1-6.20.
	Remates en muros en ladrillo macizo prensado
	ML
	1.00
	 $ 47,490.29 
	 $ 47,490.29 

	 
	A1-6.21.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera
	UN
	1.00
	 $ 83,954.69 
	 $ 83,954.69 

	 
	A1-6.22.
	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo
	ML
	1.00
	 $ 119,105.07 
	 $ 119,105.07 

	 
	A1-6.23.
	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M3
	1.00
	 $ 1,287,457.75 
	 $ 1,287,457.75 

	 
	A1-6.24.
	Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M2
	1.00
	 $ 175,423.45 
	 $ 175,423.45 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 3,155,728.97 
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	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA 
	 
	MA
	 
	 

	 
	A1-7.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas
	M2
	1.00
	 $ 20,996.85 
	 $ 20,996.85 

	 
	A1-7.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal
	ML
	1.00
	 $ 8,747.87 
	 $ 8,747.87 

	 
	A1-7.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena
	M2
	1.00
	 $ 14,808.94 
	 $ 14,808.94 

	 
	A1-7.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles
	M2
	1.00
	 $ 60,459.96 
	 $ 60,459.96 

	 
	A1-7.05.
	Demarcación con marmolina
	ML
	1.00
	 $ 6,051.62 
	 $ 6,051.62 

	 
	A1-7.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal
	ML
	1.00
	 $ 10,817.86 
	 $ 10,817.86 

	 
	A1-7.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena
	M2
	1.00
	 $ 19,726.03 
	 $ 19,726.03 

	 
	A1-7.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina
	ML
	1.00
	 $ 9,848.86 
	 $ 9,848.86 

	 
	A1-7.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera
	ML
	1.00
	 $ 19,671.57 
	 $ 19,671.57 

	 
	A1-7.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles
	M2
	1.00
	 $ 88,624.12 
	 $ 88,624.12 

	 
	A1-7.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco
	M2
	1.00
	 $ 11,490.08 
	 $ 11,490.08 

	 
	A1-7.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano
	M2
	1.00
	 $ 52,027.55 
	 $ 52,027.55 

	 
	A1-7.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos
	M2
	1.00
	 $ 23,659.20 
	 $ 23,659.20 

	 
	A1-7.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 25,405.18 
	 $ 25,405.18 

	 
	A1-7.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete
	M2
	1.00
	 $ 20,965.86 
	 $ 20,965.86 

	 
	A1-7.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 24,296.34 
	 $ 24,296.34 

	 
	A1-7.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal
	ML
	1.00
	 $ 4,804.81 
	 $ 4,804.81 

	 
	A1-7.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena
	M2
	1.00
	 $ 19,654.25 
	 $ 19,654.25 

	 
	A1-7.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos
	M2
	1.00
	 $ 11,535.58 
	 $ 11,535.58 

	 
	A1-7.20.
	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
	M2
	1.00
	 $ 22,685.09 
	 $ 22,685.09 

	 
	A1-7.21.
	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.
	ML
	1.00
	 $ 18,358.21 
	 $ 18,358.21 

	 
	A1-7.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio
	M2
	1.00
	 $ 35,794.84 
	 $ 35,794.84 

	 
	A1-7.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida
	M2
	1.00
	 $ 30,825.45 
	 $ 30,825.45 

	 
	A1-7.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente
	M2
	1.00
	 $ 19,075.77 
	 $ 19,075.77 

	 
	A1-7.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos
	M2
	1.00
	 $ 8,287.67 
	 $ 8,287.67 

	 
	A1-7.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente 
	M2
	1.00
	 $ 44,624.71 
	 $ 44,624.71 

	 
	A1-7.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos
	M2
	1.00
	 $ 21,903.80 
	 $ 21,903.80 

	 
	A1-7.28.
	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
	M2
	1.00
	 $ 15,733.82 
	 $ 15,733.82 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 670,881.89 

	8
	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS 
	 
	MANT
	 
	 

	 
	A1-8.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y emboquillado de fraguado rápido
	M2
	1.00
	 $ 48,970.81 
	 $ 48,970.81 

	 
	A1-8.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm
	M2
	1.00
	 $ 18,475.40 
	 $ 18,475.40 

	 
	A1-8.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm
	M2
	1.00
	 $ 27,901.56 
	 $ 27,901.56 

	 
	A1-8.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido
	M2
	1.00
	 $ 56,376.54 
	 $ 56,376.54 

	 
	A1-8.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado
	M2
	1.00
	 $ 41,568.04 
	 $ 41,568.04 

	 
	A1-8.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado
	M2
	1.00
	 $ 71,748.97 
	 $ 71,748.97 

	 
	A1-8.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26
	M2
	1.00
	 $ 80,413.10 
	 $ 80,413.10 

	 
	A1-8.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm
	M2
	1.00
	 $ 73,177.73 
	 $ 73,177.73 

	 
	A1-8.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm
	M2
	1.00
	 $ 93,427.73 
	 $ 93,427.73 

	 
	A1-8.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0
	M2
	1.00
	 $ 56,931.73 
	 $ 56,931.73 

	 
	A1-8.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal
	M2
	1.00
	 $ 71,450.73 
	 $ 71,450.73 

	 
	A1-8.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular
	M2
	1.00
	 $ 74,540.73 
	 $ 74,540.73 

	 
	A1-8.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR
	M2
	1.00
	 $ 59,877.84 
	 $ 59,877.84 

	 
	A1-8.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR
	M2
	1.00
	 $ 73,708.73 
	 $ 73,708.73 

	 
	A1-8.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR
	M2
	1.00
	 $ 114,635.68 
	 $ 114,635.68 

	 
	A1-8.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar
	M2
	1.00
	 $ 51,961.21 
	 $ 51,961.21 

	 
	A1-8.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 68,683.96 
	 $ 68,683.96 

	 
	A1-8.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 72,113.43 
	 $ 72,113.43 

	 
	A1-8.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente 
	M2
	1.00
	 $ 59,508.88 
	 $ 59,508.88 

	 
	A1-8.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5
	M2
	1.00
	 $ 57,452.22 
	 $ 57,452.22 

	 
	A1-8.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 57,452.22 
	 $ 57,452.22 

	 
	A1-8.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 66,115.55 
	 $ 66,115.55 

	 
	A1-8.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 59,796.89 
	 $ 59,796.89 

	 
	A1-8.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 81,517.76 
	 $ 81,517.76 

	 
	A1-8.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado
	M2
	1.00
	 $ 68,588.63 
	 $ 68,588.63 

	 
	A1-8.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30
	M2
	1.00
	 $ 77,523.61 
	 $ 77,523.61 

	 
	A1-8.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 72,765.61 
	 $ 72,765.61 

	 
	A1-8.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 64,354.61 
	 $ 64,354.61 

	 
	A1-8.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 166,091.37 
	 $ 166,091.37 

	 
	A1-8.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra
	M2
	1.00
	 $ 130,345.27 
	 $ 130,345.27 

	 
	A1-8.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en cerámica.
	ML
	1.00
	 $ 17,272.23 
	 $ 17,272.23 

	 
	A1-8.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en porcelanato
	ML
	1.00
	 $ 23,631.60 
	 $ 23,631.60 

	 
	A1-8.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en gres 18.5 x 9 cm
	ML
	1.00
	 $ 17,994.01 
	 $ 17,994.01 

	 
	A1-8.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en MDF 8cm
	ML
	1.00
	 $ 23,626.49 
	 $ 23,626.49 

	 
	A1-8.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba PVC 6.8 cm
	ML
	1.00
	 $ 9,702.51 
	 $ 9,702.51 

	 
	A1-8.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba PVC rollo 8 cm
	ML
	1.00
	 $ 11,724.51 
	 $ 11,724.51 

	 
	A1-8.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba PVC rígido 7.5 cm
	ML
	1.00
	 $ 13,140.51 
	 $ 13,140.51 

	 
	A1-8.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM
	ML
	1.00
	 $ 28,379.18 
	 $ 28,379.18 

	 
	A1-8.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm
	ML
	1.00
	 $ 43,918.26 
	 $ 43,918.26 

	 
	A1-8.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm
	ML
	1.00
	 $ 52,895.20 
	 $ 52,895.20 

	 
	A1-8.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.
	M2
	1.00
	 $ 181,597.34 
	 $ 181,597.34 

	 
	A1-8.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en baldosa de grano de mármol.
	ML
	1.00
	 $ 31,763.40 
	 $ 31,763.40 

	 
	A1-8.43.
	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa
	M2
	1.00
	 $ 203,771.56 
	 $ 203,771.56 

	 
	A1-8.44.
	Mantenimiento, reposición e instalación de guarda escoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m
	ML
	1.00
	 $ 30,927.34 
	 $ 30,927.34 

	 
	A1-8.45.
	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa 
	ML
	1.00
	 $ 77,268.45 
	 $ 77,268.45 

	 
	A1-8.46.
	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de mármol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1
	M2
	1.00
	 $ 30,435.02 
	 $ 30,435.02 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 2,915,524.15 
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	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
	 
	MA
	 
	 

	 
	A1-9.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca
	 M2 
	1.00
	 $ 314,256.31 
	 $ 314,256.31 

	 
	A1-9.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape de fachada cuarterón
	 M2 
	1.00
	 $ 92,761.60 
	 $ 92,761.60 

	 
	A1-9.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo MÁRMOL AURORA 20X30 o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 98,575.60 
	 $ 98,575.60 

	 
	A1-9.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared porcelanato, color por definir
	 M2 
	1.00
	 $ 105,340.82 
	 $ 105,340.82 

	 
	A1-9.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámica, color por definir
	 M2 
	1.00
	 $ 74,049.51 
	 $ 74,049.51 

	 
	A1-9.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en vidrio templado 10 mm
	 M2 
	1.00
	 $ 742,120.98 
	 $ 742,120.98 

	 
	A1-9.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y lámina plástica
	 M2 
	1.00
	 $ 594,355.24 
	 $ 594,355.24 

	 
	A1-9.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio anodizado
	 M2 
	1.00
	 $ 659,722.98 
	 $ 659,722.98 

	 
	A1-9.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304
	 M2 
	1.00
	 $ 1,001,545.94 
	 $ 1,001,545.94 

	 
	A1-9.10.
	Suministro e instalación Win en Aluminio
	 ML 
	1.00
	 $ 19,131.28 
	 $ 19,131.28 

	 
	A1-9.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTÓNICA EN MADERA
	 M2 
	1.00
	 $ 183,436.29 
	 $ 183,436.29 

	 
	A1-9.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTÓNICA CLOSET EN MADERA
	 M2 
	1.00
	 $ 158,807.90 
	 $ 158,807.90 

	 
	A1-9.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm
	 M2 
	1.00
	 $ 1,048,988.73 
	 $ 1,048,988.73 

	 
	A1-9.14.
	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA
	 M2 
	1.00
	 $ 54,729.26 
	 $ 54,729.26 

	 
	A1-9.15.
	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO
	 M2 
	1.00
	 $ 60,290.26 
	 $ 60,290.26 

	 
	A1-9.16.
	Mantenimiento y PULIDA PISO MÁRMOL
	 M2 
	1.00
	 $ 75,864.26 
	 $ 75,864.26 

	 
	A1-9.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTÉTICA 500 GRS.
	 M2 
	1.00
	 $ 90,223.58 
	 $ 90,223.58 

	 
	A1-9.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTÉTICA 700 GRS.
	 M2 
	1.00
	 $ 119,047.58 
	 $ 119,047.58 

	 
	A1-9.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 267,024.17 
	 $ 267,024.17 

	 
	A1-9.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK
	 ML 
	1.00
	 $ 32,969.84 
	 $ 32,969.84 

	 
	A1-9.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE
	 ML 
	1.00
	 $ 34,267.84 
	 $ 34,267.84 

	 
	A1-9.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)
	 ML 
	1.00
	 $ 113,829.07 
	 $ 113,829.07 

	 
	A1-9.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25
	 ML 
	1.00
	 $ 121,087.07 
	 $ 121,087.07 

	 
	A1-9.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"
	 UN 
	1.00
	 $ 838,213.33 
	 $ 838,213.33 

	 
	A1-9.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 38,559.82 
	 $ 38,559.82 

	 
	A1-9.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR
	 M2 
	1.00
	 $ 31,557.62 
	 $ 31,557.62 

	 
	A1-9.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES
	 M2 
	1.00
	 $ 27,650.86 
	 $ 27,650.86 

	 
	A1-9.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"
	 UN 
	1.00
	 $ 17,415.86 
	 $ 17,415.86 

	 
	A1-9.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.
	 UN 
	1.00
	 $ 38,055.86 
	 $ 38,055.86 

	 
	A1-9.30.
	Mantenimiento y RESANES GENERALES
	 M2 
	1.00
	 $ 20,589.89 
	 $ 20,589.89 

	 
	A1-9.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDÓN TV BLANCO+TAPA
	 UN 
	1.00
	 $ 18,389.20 
	 $ 18,389.20 

	 
	A1-9.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN
	 UN 
	1.00
	 $ 122,336.28 
	 $ 122,336.28 

	 
	A1-9.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLÁSTICO 1000 LT.
	 UN 
	1.00
	 $ 896,854.80 
	 $ 896,854.80 

	 
	A1-9.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLÁSTICO 2000 LT.
	 UN 
	1.00
	 $ 1,772,546.80 
	 $ 1,772,546.80 

	 
	A1-9.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA
	 UN 
	1.00
	 $ 21,503.81 
	 $ 21,503.81 

	 
	A1-9.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA
	 UN 
	1.00
	 $ 5,092.88 
	 $ 5,092.88 

	 
	A1-9.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTÓNICO NIVEL II 18
	 M2 
	1.00
	 $ 3,016,424.75 
	 $ 3,016,424.75 

	 
	A1-9.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTÓNICO NIVEL III 22
	 M2 
	1.00
	 $ 3,155,688.75 
	 $ 3,155,688.75 

	 
	A1-9.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm
	 M2 
	1.00
	 $ 61,557.95 
	 $ 61,557.95 

	 
	A1-9.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm
	 M2 
	1.00
	 $ 165,422.82 
	 $ 165,422.82 

	 
	A1-9.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm
	 M2 
	1.00
	 $ 303,873.78 
	 $ 303,873.78 

	 
	A1-9.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm
	 M2 
	1.00
	 $ 200,157.78 
	 $ 200,157.78 

	 
	A1-9.43.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm
	 M2 
	1.00
	 $ 165,454.78 
	 $ 165,454.78 

	 
	A1-9.44.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL
	 M2 
	1.00
	 $ 352,686.78 
	 $ 352,686.78 

	 
	A1-9.45.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m
	 M2 
	1.00
	 $ 199,439.78 
	 $ 199,439.78 

	 
	A1-9.46.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO
	 M2 
	1.00
	 $ 416,409.24 
	 $ 416,409.24 

	 
	A1-9.47.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL
	 M2 
	1.00
	 $ 85,417.78 
	 $ 85,417.78 

	 
	A1-9.48.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.
	 M2 
	1.00
	 $ 140,507.78 
	 $ 140,507.78 

	 
	A1-9.49.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm
	 M2 
	1.00
	 $ 197,061.78 
	 $ 197,061.78 

	 
	A1-9.50.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIÁMETRO
	 UN 
	1.00
	 $ 513,381.78 
	 $ 513,381.78 

	 
	A1-9.51.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm
	 UN 
	1.00
	 $ 492,176.08 
	 $ 492,176.08 

	 
	A1-9.52.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm
	 UN 
	1.00
	 $ 492,176.08 
	 $ 492,176.08 

	 
	A1-9.53.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.
	 UN 
	1.00
	 $ 440,580.08 
	 $ 440,580.08 

	 
	A1-9.54.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)
	 UN 
	1.00
	 $ 440,580.08 
	 $ 440,580.08 

	 
	A1-9.55.
	Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir
	 M2 
	1.00
	 $ 495,918.04 
	 $ 495,918.04 

	 
	A1-9.56.
	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plástico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
	 M2 
	1.00
	 $ 131,955.40 
	 $ 131,955.40 

	 
	A1-9.57.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	 M2 
	1.00
	 $ 62,889.10 
	 $ 62,889.10 

	 
	A1-9.58.
	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia
	 ML 
	1.00
	 $ 17,803.69 
	 $ 17,803.69 

	 
	A1-9.59.
	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	 UN 
	1.00
	 $ 56,007.35 
	 $ 56,007.35 

	 
	A1-9.60.
	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	 ML 
	1.00
	 $ 63,414.19 
	 $ 63,414.19 

	 
	A1-9.61.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado
	 UN 
	1.00
	 $ 73,014.35 
	 $ 73,014.35 

	 
	A1-9.62.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.
	 ML 
	1.00
	 $ 94,782.35 
	 $ 94,782.35 

	 
	A1-9.63.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.
	 UN 
	1.00
	 $ 82,037.35 
	 $ 82,037.35 

	 
	A1-9.64.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.
	 ML 
	1.00
	 $ 162,327.35 
	 $ 162,327.35 

	 
	A1-9.65.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro.
	 UN 
	1.00
	 $ 138,797.35 
	 $ 138,797.35 

	 
	A1-9.66.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	 UN 
	1.00
	 $ 200,819.85 
	 $ 200,819.85 

	 
	A1-9.67.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	 UN 
	1.00
	 $ 265,596.85 
	 $ 265,596.85 

	 
	A1-9.68.
	Reposición e instalación de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	 UN 
	1.00
	 $ 759,804.85 
	 $ 759,804.85 

	 
	A1-9.69.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	 UN 
	1.00
	 $ 1,072,141.85 
	 $ 1,072,141.85 

	 
	A1-9.70.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	 UN 
	1.00
	 $ 572,162.85 
	 $ 572,162.85 

	 
	A1-9.71.
	Reposición e instalación de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	 UN 
	1.00
	 $ 1,465,746.85 
	 $ 1,465,746.85 

	 
	A1-9.72.
	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldón 7cm. incluye estructura portante.
	 ML 
	1.00
	 $ 797,696.94 
	 $ 797,696.94 

	 
	A1-9.73.
	Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central.
	 ML 
	1.00
	 $ 403,001.71 
	 $ 403,001.71 

	 
	A1-9.74.
	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.
	 M2 
	1.00
	 $ 204,158.38 
	 $ 204,158.38 

	 
	A1-9.75.
	Reposición e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.
	 M2 
	1.00
	 $ 4,024,432.75 
	 $ 4,024,432.75 

	 
	A1-9.76.
	Reposición e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.
	 M2 
	1.00
	 $ 4,893,176.75 
	 $ 4,893,176.75 

	 
	A1-9.77.
	Suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 676,206.70 
	 $ 676,206.70 

	 
	A1-9.78.
	Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.
	 ML 
	1.00
	 $ 19,577.70 
	 $ 19,577.70 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 37,483,661.52 
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	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
	 
	MA
	 
	 

	 
	A1-10.01.
	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado
	 ML 
	1.00
	 $ 54,609.52 
	 $ 54,609.52 

	 
	A1-10.02.
	Reposición e instalación de Clóset flormorado
	 M2 
	1.00
	 $ 567,279.71 
	 $ 567,279.71 

	 
	A1-10.03.
	Reposición e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 343,910.13 
	 $ 343,910.13 

	 
	A1-10.04.
	Reposición e instalación de Difusor en madera
	 M2 
	1.00
	 $ 124,800.57 
	 $ 124,800.57 

	 
	A1-10.05.
	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 130,904.31 
	 $ 130,904.31 

	 
	A1-10.06.
	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo tríplex o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 52,243.98 
	 $ 52,243.98 

	 
	A1-10.07.
	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado
	 M2 
	1.00
	 $ 231,816.57 
	 $ 231,816.57 

	 
	A1-10.08.
	Reposición e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 191,049.57 
	 $ 191,049.57 

	 
	A1-10.09.
	Reposición e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 197,988.07 
	 $ 197,988.07 

	 
	A1-10.10.
	Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flormorado
	 ML 
	1.00
	 $ 492,386.20 
	 $ 492,386.20 

	 
	A1-10.11.
	Reposición e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan
	 ML 
	1.00
	 $ 449,765.80 
	 $ 449,765.80 

	 
	A1-10.12.
	Reposición e instalación de mueble tipo linos
	 M2 
	1.00
	 $ 290,514.90 
	 $ 290,514.90 

	 
	A1-10.13.
	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material
	 M2 
	1.00
	 $ 122,210.94 
	 $ 122,210.94 

	 
	A1-10.14.
	Reposición e instalación de pasamanos flormorado
	 ML 
	1.00
	 $ 58,116.24 
	 $ 58,116.24 

	 
	A1-10.15.
	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M
	 ML 
	1.00
	 $ 69,297.36 
	 $ 69,297.36 

	 
	A1-10.16.
	Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 280,258.20 
	 $ 280,258.20 

	 
	A1-10.17.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M
	 UN 
	1.00
	 $ 227,655.42 
	 $ 227,655.42 

	 
	A1-10.18.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M
	 UN 
	1.00
	 $ 279,864.52 
	 $ 279,864.52 

	 
	A1-10.19.
	Reposición e instalación de Ventana en madera flormorado
	 M2 
	1.00
	 $ 109,016.92 
	 $ 109,016.92 

	 
	A1-10.20.
	Reposición e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
	 M2 
	1.00
	 $ 1,619,799.43 
	 $ 1,619,799.43 

	 
	A1-10.21.
	Reposición e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
	 M2 
	1.00
	 $ 1,578,572.14 
	 $ 1,578,572.14 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 7,472,060.50 
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	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	MA
	 
	 

	 
	A1-11.01.
	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada
	 M2 
	1.00
	 $ 123,288.75 
	 $ 123,288.75 

	 
	A1-11.02.
	Reposición e instalación de escalera de gato
	 ML 
	1.00
	 $ 80,008.59 
	 $ 80,008.59 

	 
	A1-11.03.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1”.
	 ML 
	1.00
	 $ 30,945.43 
	 $ 30,945.43 

	 
	A1-11.04.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2”.
	 ML 
	1.00
	 $ 46,196.43 
	 $ 46,196.43 

	 
	A1-11.05.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M
	UN
	1.00
	 $ 115,442.58 
	 $ 115,442.58 

	 
	A1-11.06.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M
	 UN 
	1.00
	 $ 120,768.56 
	 $ 120,768.56 

	 
	A1-11.07.
	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección
	 UN 
	1.00
	 $ 237,257.29 
	 $ 237,257.29 

	 
	A1-11.08.
	Reposición e instalación de marquesinas lamina
	 M2 
	1.00
	 $ 143,445.88 
	 $ 143,445.88 

	 
	A1-11.09.
	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16
	 M2 
	1.00
	 $ 195,623.98 
	 $ 195,623.98 

	 
	A1-11.10.
	Reposición e instalación de reja bancaria
	 M2 
	1.00
	 $ 83,772.57 
	 $ 83,772.57 

	 
	A1-11.11.
	Reposición e instalación de rejas lamina
	 M2 
	1.00
	 $ 207,769.78 
	 $ 207,769.78 

	 
	A1-11.12.
	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30
	 ML 
	1.00
	 $ 92,053.01 
	 $ 92,053.01 

	 
	A1-11.13.
	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico
	 UN 
	1.00
	 $ 35,943.40 
	 $ 35,943.40 

	 
	A1-11.14.
	Reposición e instalación de tapas shut lamina
	 UN 
	1.00
	 $ 94,465.86 
	 $ 94,465.86 

	 
	A1-11.15.
	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16
	 M2 
	1.00
	 $ 195,623.98 
	 $ 195,623.98 

	 
	A1-11.16.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.
	 ML 
	1.00
	 $ 54,493.50 
	 $ 54,493.50 

	 
	A1-11.17.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diámetro
	 UN 
	1.00
	 $ 3,572,261.56 
	 $ 3,572,261.56 

	 
	A1-11.18.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diámetro
	 UN 
	1.00
	 $ 2,635,341.56 
	 $ 2,635,341.56 

	 
	A1-11.19.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	 UN 
	1.00
	 $ 99,464.69 
	 $ 99,464.69 

	 
	A1-11.20.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	 UN 
	1.00
	 $ 92,240.69 
	 $ 92,240.69 

	 
	A1-11.21.
	Suministro e instalación de franja damero de la Policía Nacional, en lámina de aluminio cal. 16 de altura 24 cm, incluye anclajes
	 ML 
	1.00
	 $ 368,056.03 
	 $ 368,056.03 

	 
	A1-11.22.
	Suministro e instalación de franja damero de la Policía Nacional, en lámina de aluminio cal. 16 de altura 18 cm, incluye anclajes
	 ML 
	1.00
	 $ 342,057.03 
	 $ 342,057.03 

	 
	A1-11.23.
	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m
	 ML 
	1.00
	 $ 188,458.32 
	 $ 188,458.32 

	 
	A1-11.24.
	Suministro e instalación concertina sencilla diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación
	 ML 
	1.00
	 $ 56,986.09 
	 $ 56,986.09 

	 
	A1-11.25.
	Suministro e instalación concertina doble diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación
	 ML 
	1.00
	 $ 66,166.09 
	 $ 66,166.09 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 9,278,131.65 
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	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
	 
	MAES
	 
	 

	 
	A1-12.01.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 612,668.37 
	 $ 612,668.37 

	 
	A1-12.02.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 756,119.66 
	 $ 756,119.66 

	 
	A1-12.03.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 785,947.78 
	 $ 785,947.78 

	 
	A1-12.04.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 862,722.51 
	 $ 862,722.51 

	 
	A1-12.05.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 925,748.75 
	 $ 925,748.75 

	 
	A1-12.06.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 689,334.41 
	 $ 689,334.41 

	 
	A1-12.07.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 794,833.15 
	 $ 794,833.15 

	 
	A1-12.08.
	Reposición e instalación de mortero 1:2
	 M3 
	1.00
	 $ 814,730.61 
	 $ 814,730.61 

	 
	A1-12.09.
	Reposición e instalación de mortero 1:3
	 M3 
	1.00
	 $ 742,833.73 
	 $ 742,833.73 

	 
	A1-12.10.
	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado
	 M3 
	1.00
	 $ 1,024,547.03 
	 $ 1,024,547.03 

	 
	A1-12.11.
	Reposición e instalación de mortero 1:4
	 M3 
	1.00
	 $ 701,223.55 
	 $ 701,223.55 

	 
	A1-12.12.
	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado
	 M3 
	1.00
	 $ 957,326.55 
	 $ 957,326.55 

	 
	A1-12.13.
	Reposición e instalación de mortero 1:5
	 M3 
	1.00
	 $ 669,376.59 
	 $ 669,376.59 

	 
	A1-12.14.
	Reposición e instalación de mortero 1:6
	 M3 
	1.00
	 $ 640,134.59 
	 $ 640,134.59 

	 
	A1-12.15.
	Reposición e instalación de filos y dilataciones
	 ML 
	1.00
	 $ 10,410.52 
	 $ 10,410.52 

	 
	A1-12.16.
	Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado
	 M2 
	1.00
	 $ 18,973.67 
	 $ 18,973.67 

	 
	A1-12.17.
	Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado
	 M2 
	1.00
	 $ 23,845.33 
	 $ 23,845.33 

	 
	A1-12.18.
	Reposición e instalación de rampa de acceso
	 M2 
	1.00
	 $ 74,495.31 
	 $ 74,495.31 

	 
	A1-12.19.
	Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5
	 M2 
	1.00
	 $ 43,084.07 
	 $ 43,084.07 

	 
	A1-12.20.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4
	 M2 
	1.00
	 $ 43,001.63 
	 $ 43,001.63 

	 
	A1-12.21.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5
	 M2 
	1.00
	 $ 43,084.07 
	 $ 43,084.07 

	 
	A1-12.22.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6
	 M2 
	1.00
	 $ 42,620.21 
	 $ 42,620.21 

	 
	A1-12.23.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3
	 M2 
	1.00
	 $ 44,948.81 
	 $ 44,948.81 

	 
	A1-12.24.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4
	 M2 
	1.00
	 $ 42,583.64 
	 $ 42,583.64 

	 
	A1-12.25.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3
	 M2 
	1.00
	 $ 33,989.87 
	 $ 33,989.87 

	 
	A1-12.26.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4
	 M2 
	1.00
	 $ 32,320.09 
	 $ 32,320.09 

	 
	A1-12.27.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5
	 M2 
	1.00
	 $ 32,402.53 
	 $ 32,402.53 

	 
	A1-12.28.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6
	 M2 
	1.00
	 $ 31,938.67 
	 $ 31,938.67 

	 
	A1-12.29.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4
	 M2 
	1.00
	 $ 43,001.63 
	 $ 43,001.63 

	 
	A1-12.30.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5
	 M2 
	1.00
	 $ 43,084.07 
	 $ 43,084.07 

	 
	A1-12.31.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6
	 M2 
	1.00
	 $ 42,620.21 
	 $ 42,620.21 

	 
	A1-12.32.
	Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5
	 M2 
	1.00
	 $ 44,788.95 
	 $ 44,788.95 

	 
	A1-12.33.
	Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5
	 M2 
	1.00
	 $ 47,840.82 
	 $ 47,840.82 

	 
	A1-12.34.
	Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado
	 M2 
	1.00
	 $ 72,560.48 
	 $ 72,560.48 

	 
	A1-12.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM
	 ML 
	1.00
	 $ 81,088.33 
	 $ 81,088.33 

	 
	A1-12.36.
	Suministro e instalación de anclaje epóxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior
	 UN 
	1.00
	 $ 12,215.40 
	 $ 12,215.40 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 11,882,445.59 

	13
	MANTENIMIENTO DE VENTANAS
	 
	MANTE
	 
	 

	 
	A1-13.01.
	Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 549,039.03 
	 $ 549,039.03 

	 
	A1-13.02.
	Reposición e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 214,740.50 
	 $ 214,740.50 

	 
	A1-13.03.
	Reposición e instalación de ventana aluminio guillotinas
	 M2 
	1.00
	 $ 617,729.50 
	 $ 617,729.50 

	 
	A1-13.04.
	Reposición e instalación de ventana andina vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 205,872.50 
	 $ 205,872.50 

	 
	A1-13.05.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu
	 M2 
	1.00
	 $ 353,907.50 
	 $ 353,907.50 

	 
	A1-13.06.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch
	 M2 
	1.00
	 $ 326,551.50 
	 $ 326,551.50 

	 
	A1-13.07.
	Reposición e instalación de ventana europa
	 M2 
	1.00
	 $ 383,865.50 
	 $ 383,865.50 

	 
	A1-13.08.
	Reposición e instalación de ventana lamina
	 M2 
	1.00
	 $ 233,782.50 
	 $ 233,782.50 

	 
	A1-13.09.
	Reposición e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 484,134.90 
	 $ 484,134.90 

	 
	A1-13.10.
	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible
	 UN 
	1.00
	 $ 70,541.74 
	 $ 70,541.74 

	 
	A1-13.11.
	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible
	 UN 
	1.00
	 $ 24,750.20 
	 $ 24,750.20 

	 
	A1-13.12.
	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.
	 M2 
	1.00
	 $ 31,444.36 
	 $ 31,444.36 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 3,496,359.73 

	14
	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
	 
	MAN
	 
	 

	 
	A1-14.01.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 59,058.68 
	 $ 59,058.68 

	 
	A1-14.02.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 78,666.68 
	 $ 78,666.68 

	 
	A1-14.03.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 87,128.68 
	 $ 87,128.68 

	 
	A1-14.04.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 87,128.68 
	 $ 87,128.68 

	 
	A1-14.05.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 99,618.68 
	 $ 99,618.68 

	 
	A1-14.06.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 203,538.68 
	 $ 203,538.68 

	 
	A1-14.07.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 63,186.68 
	 $ 63,186.68 

	 
	A1-14.08.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 159,162.68 
	 $ 159,162.68 

	 
	A1-14.09.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 113,754.68 
	 $ 113,754.68 

	 
	A1-14.10.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 125,106.68 
	 $ 125,106.68 

	 
	A1-14.11.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 52,866.68 
	 $ 52,866.68 

	 
	A1-14.12.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 222,926.03 
	 $ 222,926.03 

	 
	A1-14.13.
	Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal
	UN
	1.00
	 $ 344,075.70 
	 $ 344,075.70 

	 
	A1-14.14.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 202,286.03 
	 $ 202,286.03 

	 
	A1-14.15.
	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores
	UN
	1.00
	 $ 139,490.61 
	 $ 139,490.61 

	 
	A1-14.16.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o interiores o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 110,438.03 
	 $ 110,438.03 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 2,148,433.88 

	15
	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
	 
	MA
	 
	 

	 
	A1-15.01.
	Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm
	M2
	1.00
	 $ 96,176.68 
	 $ 96,176.68 

	 
	A1-15.02.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm
	M2
	1.00
	 $ 136,536.68 
	 $ 136,536.68 

	 
	A1-15.03.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo bronce 4 mm
	M2
	1.00
	 $ 71,260.68 
	 $ 71,260.68 

	 
	A1-15.04.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 3 mm
	M2
	1.00
	 $ 61,670.68 
	 $ 61,670.68 

	 
	A1-15.05.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 4 mm
	M2
	1.00
	 $ 71,260.68 
	 $ 71,260.68 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 436,905.40 

	16
	MANTENIMIENTO DE VÍAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACIÓN
	 
	
	 
	 

	 
	A1-16.01.
	Línea de demarcación con pintura en frío
	ML
	1.00
	 $ 3,644.75 
	 $ 3,644.75 

	 
	A1-16.02.
	Línea de demarcación con resina termoplástica
	ML
	1.00
	 $ 2,379.56 
	 $ 2,379.56 

	 
	A1-16.03.
	Marca vial con pintura en frío
	M2
	1.00
	 $ 46,659.70 
	 $ 46,659.70 

	 
	A1-16.04.
	Marca vial con resina termoplástica
	M2
	1.00
	 $ 54,901.49 
	 $ 54,901.49 

	 
	A1-16.05.
	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm
	UN
	1.00
	 $ 549,273.23 
	 $ 549,273.23 

	 
	A1-16.06.
	Suministro cambio e instalación de topellantas
	UN
	1.00
	 $ 75,117.17 
	 $ 75,117.17 

	 
	A1-16.07.
	Corte mecanizado de pavimento
	ML
	1.00
	 $ 9,045.67 
	 $ 9,045.67 

	 
	A1-16.08.
	Localización y replanteo de vías (incluye eje de vía y laterales con andenes)
	ML
	1.00
	 $ 4,706.17 
	 $ 4,706.17 

	 
	A1-16.09.
	Demolición de pavimento concreto asfaltico
	M3
	1.00
	 $ 103,191.48 
	 $ 103,191.48 

	 
	A1-16.10.
	Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico 
	M3
	1.00
	 $ 110,562.30 
	 $ 110,562.30 

	 
	A1-16.11.
	Conformación de taludes con equipo mecánico
	M3
	1.00
	 $ 9,789.05 
	 $ 9,789.05 

	 
	A1-16.12.
	Conformación taludes en tierra
	M3
	1.00
	 $ 43,103.37 
	 $ 43,103.37 

	 
	A1-16.13.
	Conformación taludes en conglomerado
	M3
	1.00
	 $ 94,795.03 
	 $ 94,795.03 

	 
	A1-16.14.
	Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m
	M3
	1.00
	 $ 30,369.02 
	 $ 30,369.02 

	 
	A1-16.15.
	Excavación en zanja - material común - 2.01 a 4.00 m
	M3
	1.00
	 $ 42,175.30 
	 $ 42,175.30 

	 
	A1-16.16.
	Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m
	M3
	1.00
	 $ 42,179.20 
	 $ 42,179.20 

	 
	A1-16.17.
	Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m
	M3
	1.00
	 $ 55,200.01 
	 $ 55,200.01 

	 
	A1-16.18.
	Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 6 m
	M3
	1.00
	 $ 174,440.63 
	 $ 174,440.63 

	 
	A1-16.19.
	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal o vertical
	M2
	1.00
	 $ 46,798.65 
	 $ 46,798.65 

	 
	A1-16.20.
	Filtro en arena
	M3
	1.00
	 $ 196,599.49 
	 $ 196,599.49 

	 
	A1-16.21.
	Filtro en piedra
	M3
	1.00
	 $ 112,158.74 
	 $ 112,158.74 

	 
	A1-16.22.
	Relleno compactado con material de préstamo
	M3
	1.00
	 $ 75,930.96 
	 $ 75,930.96 

	 
	A1-16.23.
	Repaleo mecánico
	M3
	1.00
	 $ 5,547.13 
	 $ 5,547.13 

	 
	A1-16.24.
	Repaleo manual
	M3
	1.00
	 $ 7,766.55 
	 $ 7,766.55 

	 
	A1-16.25.
	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Apisonado)
	M3
	1.00
	 $ 30,634.70 
	 $ 30,634.70 

	 
	A1-16.26.
	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Canguro)
	M3
	1.00
	 $ 27,283.32 
	 $ 27,283.32 

	 
	A1-16.27.
	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 1600
	M2
	1.00
	 $ 7,637.32 
	 $ 7,637.32 

	 
	A1-16.28.
	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 3000
	M2
	1.00
	 $ 12,447.37 
	 $ 12,447.37 

	 
	A1-16.29.
	Suministro, transporte e instalación tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts.
	M2
	1.00
	 $ 30,240.87 
	 $ 30,240.87 

	 
	A1-16.30.
	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.
	M2
	1.00
	 $ 3,115.24 
	 $ 3,115.24 

	 
	A1-16.31.
	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. Extendido y compactado
	M3
	1.00
	 $ 701,753.87 
	 $ 701,753.87 

	 
	A1-16.32.
	Suministro, transporte e instalación afirmado para estructuras
	M3
	1.00
	 $ 121,025.95 
	 $ 121,025.95 

	 
	A1-16.33.
	Suministro, transporte e instalación base compactada con cilindro área >600 m2
	M3
	1.00
	 $ 211,589.79 
	 $ 211,589.79 

	 
	A1-16.34.
	Suministro, transporte e instalación base compactada con rana (parcheo)
	M3
	1.00
	 $ 192,956.41 
	 $ 192,956.41 

	 
	A1-16.35.
	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con cilindro área > 100 m2
	M3
	1.00
	 $ 194,048.87 
	 $ 194,048.87 

	 
	A1-16.36.
	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana
	M3
	1.00
	 $ 194,359.39 
	 $ 194,359.39 

	 
	A1-16.37.
	Suministro, transporte e instalación tachas reflectivas
	UN
	1.00
	 $ 11,524.38 
	 $ 11,524.38 

	 
	A1-16.38.
	Suministro, transporte e instalación en concreto MR 45 hecho en obra
	M3
	1.00
	 $ 820,094.01 
	 $ 820,094.01 

	 
	A1-16.39.
	Suministro, transporte e instalación de dovelas de acero liso 60.000 psi para pavimentos
	KG
	1.00
	 $ 21,862.61 
	 $ 21,862.61 

	 
	A1-16.40.
	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 315mm (12") para alcantarillado
	ML
	1.00
	 $ 170,230.62 
	 $ 170,230.62 

	 
	A1-16.41.
	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 400mm (16") para alcantarillado
	ML
	1.00
	 $ 304,326.55 
	 $ 304,326.55 

	 
	A1-16.42.
	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 500mm (20") para alcantarillado
	ML
	1.00
	 $ 491,848.89 
	 $ 491,848.89 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 5,443,314.81 
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	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
	 
	A
	 
	 

	 
	A1-17.01.
	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
	M2
	1.00
	 $ 3,739.01 
	 $ 3,739.01 

	 
	A1-17.02.
	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
	M3
	1.00
	 $ 64,014.99 
	 $ 64,014.99 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $ 67,754.00 



	TOTAL COSTO DIRECTO 
	 $                     121,340,917.60 

	ADMINISTRACIÓN
	20%
	 $                       24.268.183,52 

	IMPREVISTOS
	1%
	 $                         1.213.409,18 

	UTILIDAD
	5%
	 $                         6.067.045,88 

	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	19%
	 $                         1.152.738,72 

	 TOTAL, COSTO INDIRECTO 
	 $                       32.701.377,29 



	COSTO TOTAL
	$                     154.042.294,89

	COSTO EN LETRAS
	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS 



LA DISCRIMINACIÓN DEL  PRESUPUESTO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA PARA EL ITEM O LOTE UNO (1) SE ENCUENTRA TAMBIEN ANEXA AL PRESENTE PLIEGO CON EL NOMBRE DE PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.

[bookmark: _Hlk133512448]PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES CON ACCESIBILIDAD A4 LOTE No.1


	
OBRA
	“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ Y VIVIENDAS FISCALES DEBOY”.



	CAP.
	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	UN
	CANT.
	 VR. UNIT. 
	 VR. TOTAL 

	1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	
	ACTIV
	 
	 

	 
	A4-1.01.
	Replanteo
	M2
	1.00
	 $ 4,285.49 
	 $ 4,285.49 

	 
	A4-1.02.
	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m
	ML
	1.00
	 $ 23,633.79 
	 $ 23,633.79 

	 
	A4-1.03.
	Cerca en tabla
	M2
	1.00
	 $ 48,564.25 
	 $ 48,564.25 

	 
	A4-1.04.
	Cerca lamina base H: 2,25
	ML
	1.00
	 $ 183,034.47 
	 $ 183,034.47 

	 
	A4-1.05.
	Excavación Mecánica
	M3
	1.00
	 $ 17,461.61 
	 $ 17,461.61 

	 
	A4-1.06.
	Excavación Manual
	M3
	1.00
	 $ 32,252.74 
	 $ 32,252.74 

	 
	A4-1.07.
	Explanación y Extendido
	M3
	1.00
	 $ 9,150.98 
	 $ 9,150.98 

	 
	A4-1.08.
	Explanación y Retiro
	M3
	1.00
	 $ 72,515.98 
	 $ 72,515.98 

	 
	A4-1.09.
	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)
	M3
	1.00
	 $ 32,421.96 
	 $ 32,421.96 

	 
	A4-1.10.
	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque
	M2
	1.00
	 $ 20,501.92 
	 $ 20,501.92 

	 
	A4-1.11.
	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica
	M2
	1.00
	 $ 17,426.63 
	 $ 17,426.63 

	 
	A4-1.12.
	Desmonte Placas Aligeradas
	M2
	1.00
	 $ 38,381.24 
	 $ 38,381.24 

	 
	A4-1.13.
	Desmonte Placas Macizas
	M2
	1.00
	 $ 83,487.43 
	 $ 83,487.43 

	 
	A4-1.14.
	Desmonte Alistado de Piso
	M2
	1.00
	 $ 24,809.79 
	 $ 24,809.79 

	 
	A4-1.15.
	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
	M2
	1.00
	 $ 14,038.61 
	 $ 14,038.61 

	 
	A4-1.16.
	Desmonte de Guarda Escoba
	ML
	1.00
	 $ 8,774.12 
	 $ 8,774.12 

	 
	A4-1.17.
	Desmonte Cubierta en cualquier material
	M2
	1.00
	 $ 17,939.17 
	 $ 17,939.17 

	 
	A4-1.18.
	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material
	M2
	1.00
	 $ 25,627.39 
	 $ 25,627.39 

	 
	A4-1.19.
	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas
	M2
	1.00
	 $ 17,939.17 
	 $ 17,939.17 

	 
	A4-1.20.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante
	M2
	1.00
	 $ 12,856.08 
	 $ 12,856.08 

	 
	A4-1.21.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
	M2
	1.00
	 $ 11,019.51 
	 $ 11,019.51 

	 
	A4-1.22.
	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores
	UN
	1.00
	 $ 4,441.72 
	 $ 4,441.72 

	 
	A4-1.23.
	Desmonte Puertas y Marcos
	UN
	1.00
	 $ 24,809.79 
	 $ 24,809.79 

	 
	A4-1.24.
	Desmonte de ventanas
	M2
	1.00
	 $ 7,688.22 
	 $ 7,688.22 

	 
	A4-1.25.
	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos
	M2
	1.00
	 $ 5,264.47 
	 $ 5,264.47 

	 
	A4-1.26.
	Desmonte de Cerradura de Seguridad
	UN
	1.00
	 $ 28,077.20 
	 $ 28,077.20 

	 
	A4-1.27.
	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio
	M2
	1.00
	 $ 10,250.96 
	 $ 10,250.96 

	 
	A4-1.28.
	Desmonte de Rejas Metálicas
	M2
	1.00
	 $ 12,813.70 
	 $ 12,813.70 

	 
	A4-1.29.
	Desmonte Aparatos Sanitarios
	UN
	1.00
	 $ 39,695.67 
	 $ 39,695.67 

	 
	A4-1.30.
	Desmonte de Grifería
	UN
	1.00
	 $ 12,283.77 
	 $ 12,283.77 

	 
	A4-1.31.
	Desmonte de tanques elevados de agua
	UN
	1.00
	 $ 41,003.83 
	 $ 41,003.83 

	 
	A4-1.32.
	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m
	UN
	1.00
	 $ 19,303.08 
	 $ 19,303.08 

	 
	A4-1.33.
	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos
	M2
	1.00
	 $ 23,064.66 
	 $ 23,064.66 

	 
	A4-1.34.
	Desmonte de extractor
	UN
	1.00
	 $ 16,528.34 
	 $ 16,528.34 

	 
	A4-1.35.
	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución
	ML
	1.00
	 $ 17,766.89 
	 $ 17,766.89 

	 
	A4-1.36.
	Desmonte de muebles empotrados
	M2
	1.00
	 $ 16,162.89 
	 $ 16,162.89 

	 
	A4-1.37.
	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes
	UN
	1.00
	 $ 10,250.96 
	 $ 10,250.96 

	 
	A4-1.38.
	Desmonte de pañete
	M2
	1.00
	 $ 10,540.69 
	 $ 10,540.69 

	 
	A4-1.39.
	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar
	UN
	1.00
	 $ 15,741.29 
	 $ 15,741.29 

	 
	A4-1.40.
	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos
	ML
	1.00
	 $ 1,754.82 
	 $ 1,754.82 

	 
	A4-1.41.
	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.
	ML
	1.00
	 $ 6,150.61 
	 $ 6,150.61 

	 
	A4-1.42.
	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material
	ML
	1.00
	 $ 12,813.70 
	 $ 12,813.70 

	 
	A4-1.43.
	Desmonte de red de gas. Incluye tubería y demás accesorios
	ML
	1.00
	 $ 10,968.98 
	 $ 10,968.98 

	                                                                                                                                          SUBTOTAL
	 $ 1,063,498.57 

	2
	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
	
	MA
	 
	 

	 
	A4-2.01.
	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento
	M2
	1.00
	 $ 12,766.22 
	 $ 12,766.22 

	 
	A4-2.02.
	Reposición e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento
	ML
	1.00
	 $ 45,964.29 
	 $ 45,964.29 

	 
	A4-2.03.
	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento
	ML
	1.00
	 $ 65,678.17 
	 $ 65,678.17 

	 
	A4-2.04.
	Reposición e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)
	M2
	1.00
	 $ 149,174.36 
	 $ 149,174.36 

	 
	A4-2.05.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)
	M2
	1.00
	 $ 50,390.97 
	 $ 50,390.97 

	 
	A4-2.06.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)
	ML
	1.00
	 $ 50,664.29 
	 $ 50,664.29 

	 
	A4-2.07.
	Reposición e Instalación de Cubierta tipo sandwich con aislamiento acústico y térmico en poliuretano expandido
	M2
	1.00
	 $ 162,182.42 
	 $ 162,182.42 

	 
	A4-2.08.
	Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior 
	M2
	1.00
	 $ 65,551.16 
	 $ 65,551.16 

	 
	A4-2.09.
	Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior 
	M2
	1.00
	 $ 59,084.44 
	 $ 59,084.44 

	 
	A4-2.10.
	Reposición e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada y prepintada
	ML
	1.00
	 $ 40,836.80 
	 $ 40,836.80 

	 
	A4-2.11.
	Reposición e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada
	ML
	1.00
	 $ 41,378.60 
	 $ 41,378.60 

	 
	A4-2.12.
	Reposición e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido
	M2
	1.00
	 $ 43,629.52 
	 $ 43,629.52 

	 
	A4-2.13.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja acrílica Duralum 240 - 2.5 MM
	M2
	1.00
	 $ 155,208.90 
	 $ 155,208.90 

	 
	A4-2.14.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro
	M2
	1.00
	 $ 69,390.88 
	 $ 69,390.88 

	 
	A4-2.15.
	Reposición e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente
	ML
	1.00
	 $ 98,852.09 
	 $ 98,852.09 

	 
	A4-2.16.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 69,642.96 
	 $ 69,642.96 

	 
	A4-2.17.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 10
	M2
	1.00
	 $ 52,148.97 
	 $ 52,148.97 

	 
	A4-2.18.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 8
	M2
	1.00
	 $ 54,368.24 
	 $ 54,368.24 

	 
	A4-2.19.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 
	M2
	1.00
	 $ 54,546.06 
	 $ 54,546.06 

	 
	A4-2.20.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4 
	M2
	1.00
	 $ 55,798.60 
	 $ 55,798.60 

	 
	A4-2.21.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm
	M2
	1.00
	 $ 101,506.45 
	 $ 101,506.45 

	 
	A4-2.22.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm
	M2
	1.00
	 $ 130,148.51 
	 $ 130,148.51 

	 
	A4-2.23.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado
	M2
	1.00
	 $ 59,098.88 
	 $ 59,098.88 

	 
	A4-2.24.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliéster reforzado con fibra de vidrio clase 7
	M2
	1.00
	 $ 109,961.61 
	 $ 109,961.61 

	 
	A4-2.25.
	Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras 
	UN
	1.00
	 $ 54,296.50 
	 $ 54,296.50 

	 
	A4-2.26.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5
	M2
	1.00
	 $ 51,191.02 
	 $ 51,191.02 

	 
	A4-2.27.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 10
	M2
	1.00
	 $ 51,444.93 
	 $ 51,444.93 

	 
	A4-2.28.
	Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)
	M2
	1.00
	 $ 56,971.01 
	 $ 56,971.01 

	 
	A4-2.29.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro
	ML
	1.00
	 $ 93,124.45 
	 $ 93,124.45 

	 
	A4-2.30.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera para cubierta
	ML
	1.00
	 $ 71,401.31 
	 $ 71,401.31 

	 
	A4-2.31.
	Reposición e Instalación de Estructura Metálica para cubierta
	ML
	1.00
	 $ 99,889.40 
	 $ 99,889.40 

	 
	A4-2.32.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
	M2
	1.00
	 $ 57,869.09 
	 $ 57,869.09 

	 
	A4-2.33.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
	M2
	1.00
	 $ 69,791.09 
	 $ 69,791.09 

	 
	A4-2.34.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
	M2
	1.00
	 $ 67,147.09 
	 $ 67,147.09 

	 
	A4-2.35.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
	M2
	1.00
	 $ 67,064.02 
	 $ 67,064.02 

	 
	A4-2.36.
	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio
	M2
	1.00
	 $ 55,845.63 
	 $ 55,845.63 

	 
	A4-2.37.
	Reposición e Instalación de moldura de yeso
	ML
	1.00
	 $ 13,689.13 
	 $ 13,689.13 

	 
	A4-2.38.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL
	M2
	1.00
	 $ 70,512.61 
	 $ 70,512.61 

	 
	A4-2.39.
	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla
	M2
	1.00
	 $ 60,126.03 
	 $ 60,126.03 

	 
	A4-2.40.
	Reposición e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente
	M2
	1.00
	 $ 54,961.19 
	 $ 54,961.19 

	 
	A4-2.41.
	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.
	M2
	1.00
	 $ 30,471.77 
	 $ 30,471.77 

	 
	A4-2.42.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica
	M2
	1.00
	 $ 72,009.78 
	 $ 72,009.78 

	 
	A4-2.43.
	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.
	M2
	1.00
	 $ 112,966.33 
	 $ 112,966.33 

	 
	A4-2.44.
	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica
	M2
	1.00
	 $ 132,962.57 
	 $ 132,962.57 

	 
	A4-2.45.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC
	M2
	1.00
	 $ 59,900.37 
	 $ 59,900.37 

	 
	A4-2.46.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall
	M2
	1.00
	 $ 44,710.24 
	 $ 44,710.24 

	 
	A4-2.47.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso tipo Tríplex o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 123,955.70 
	 $ 123,955.70 

	 
	A4-2.48.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto
	M2
	1.00
	 $ 79,917.99 
	 $ 79,917.99 

	 
	A4-2.49.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto
	M2
	1.00
	 $ 77,013.99 
	 $ 77,013.99 

	 
	A4-2.50.
	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso
	ML
	1.00
	 $ 26,647.48 
	 $ 26,647.48 

	 
	A4-2.51.
	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento
	M2
	1.00
	 $ 69,429.33 
	 $ 69,429.33 

	 
	A4-2.52.
	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino
	M2
	1.00
	 $ 97,205.25 
	 $ 97,205.25 

	 
	A4-2.53.
	Reposición e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.
	M2
	1.00
	 $ 54,026.29 
	 $ 54,026.29 

	 
	A4-2.54.
	Reposición e Instalación de lámina de icopor con acabados.
	M2
	1.00
	 $ 19,008.07 
	 $ 19,008.07 

	 
	A4-2.55.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.
	ML
	1.00
	 $ 45,692.59 
	 $ 45,692.59 

	 
	A4-2.56.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
	M2
	1.00
	 $ 34,686.81 
	 $ 34,686.81 

	 
	A4-2.57.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
	M2
	1.00
	 $ 34,562.16 
	 $ 34,562.16 

	 
	A4-2.58.
	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea
	M2
	1.00
	 $ 155,104.45 
	 $ 155,104.45 

	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 $ 4,063,569.06 

	3
	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
	
	MANT
	 
	 

	 
	A4-3.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	ML
	1.00
	 $ 17,848.92 
	 $ 17,848.92 

	 
	A4-3.02.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	ML
	1.00
	 $ 19,484.52 
	 $ 19,484.52 

	 
	A4-3.03.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	ML
	1.00
	 $ 41,024.55 
	 $ 41,024.55 

	 
	A4-3.04.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	ML
	1.00
	 $ 22,537.72 
	 $ 22,537.72 

	 
	A4-3.05.
	Reposición e Instalación de Bajante PVC
	ML
	1.00
	 $ 49,020.03 
	 $ 49,020.03 

	 
	A4-3.06.
	Reposición e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC 
	ML
	1.00
	 $ 78,321.32 
	 $ 78,321.32 

	 
	A4-3.07.
	Reposición e Instalación de Canal en PVC
	ML
	1.00
	 $ 52,310.52 
	 $ 52,310.52 

	 
	A4-3.08.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"
	UN
	1.00
	 $ 51,363.55 
	 $ 51,363.55 

	 
	A4-3.09.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"
	UN
	1.00
	 $ 148,360.91 
	 $ 148,360.91 

	 
	A4-3.10.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00
	UN
	1.00
	 $ 841,373.50 
	 $ 841,373.50 

	 
	A4-3.11.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60
	UN
	1.00
	 $ 494,827.02 
	 $ 494,827.02 

	 
	A4-3.12.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80
	UN
	1.00
	 $ 566,516.56 
	 $ 566,516.56 

	 
	A4-3.13.
	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)
	ML
	1.00
	 $ 72,624.90 
	 $ 72,624.90 

	 
	A4-3.14.
	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios)
	ML
	1.00
	 $ 142,976.93 
	 $ 142,976.93 

	 
	A4-3.15.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"
	UN
	1.00
	 $ 13,442.89 
	 $ 13,442.89 

	 
	A4-3.16.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"
	UN
	1.00
	 $ 48,054.58 
	 $ 48,054.58 

	 
	A4-3.17.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"
	UN
	1.00
	 $ 22,086.28 
	 $ 22,086.28 

	 
	A4-3.18.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"
	UN
	1.00
	 $ 31,513.35 
	 $ 31,513.35 

	 
	A4-3.19.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"
	UN
	1.00
	 $ 17,175.64 
	 $ 17,175.64 

	 
	A4-3.20.
	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar
	UN
	1.00
	 $ 2,172,515.72 
	 $ 2,172,515.72 

	 
	A4-3.21.
	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22
	UN
	1.00
	 $ 113,321.54 
	 $ 113,321.54 

	 
	A4-3.22.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"
	ML
	1.00
	 $ 55,875.27 
	 $ 55,875.27 

	 
	A4-3.23.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"
	ML
	1.00
	 $ 36,633.37 
	 $ 36,633.37 

	 
	A4-3.24.
	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"
	ML
	1.00
	 $ 20,729.98 
	 $ 20,729.98 

	 
	A4-3.25.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"
	ML
	1.00
	 $ 25,286.13 
	 $ 25,286.13 

	 
	A4-3.26.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"
	ML
	1.00
	 $ 22,990.43 
	 $ 22,990.43 

	 
	A4-3.27.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente
	UN
	1.00
	 $ 47,169.19 
	 $ 47,169.19 

	 
	A4-3.28.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso
	UN
	1.00
	 $ 48,980.52 
	 $ 48,980.52 

	 
	A4-3.29.
	Reposición e Instalación de Salida Chimenea
	UN
	1.00
	 $ 27,656.05 
	 $ 27,656.05 

	 
	A4-3.30.
	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría
	UN
	1.00
	 $ 37,406.27 
	 $ 37,406.27 

	 
	A4-3.31.
	Reposición e instalación de rejilla de ventilación
	UN
	1.00
	 $ 24,554.38 
	 $ 24,554.38 

	 
	A4-3.32.
	Reposición e instalación de tapa de registro plástica
	UN
	1.00
	 $ 31,120.37 
	 $ 31,120.37 

	 
	A4-3.33.
	Reposición e instalación de punto agua caliente
	UN
	1.00
	 $ 39,361.09 
	 $ 39,361.09 

	 
	A4-3.34.
	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños
	UN
	1.00
	 $ 88,240.62 
	 $ 88,240.62 

	 
	A4-3.35.
	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños
	UN
	1.00
	 $ 246,036.32 
	 $ 246,036.32 

	 
	A4-3.36.
	Reposición e instalación de lavadero de flauta
	UN
	1.00
	 $ 498,827.23 
	 $ 498,827.23 

	 
	A4-3.37.
	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido
	UN
	1.00
	 $ 435,776.59 
	 $ 435,776.59 

	 
	A4-3.38.
	Reposición e instalación de lavamanos con grifería
	UN
	1.00
	 $ 191,222.23 
	 $ 191,222.23 

	 
	A4-3.39.
	Reposición e instalación de lavaplatos con grifería
	UN
	1.00
	 $ 466,572.66 
	 $ 466,572.66 

	 
	A4-3.40.
	Reposición e instalación de llave manguera
	UN
	1.00
	 $ 11,450.31 
	 $ 11,450.31 

	 
	A4-3.41.
	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.
	UN
	1.00
	 $ 767,374.40 
	 $ 767,374.40 

	 
	A4-3.42.
	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior.
	UN
	1.00
	 $ 383,470.40 
	 $ 383,470.40 

	 
	A4-3.43.
	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 4" con filtro
	ML
	1.00
	 $ 213,783.87 
	 $ 213,783.87 

	 
	A4-3.44.
	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro
	ML
	1.00
	 $ 242,515.28 
	 $ 242,515.28 

	 
	A4-3.45.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"
	UN
	1.00
	 $ 90,590.25 
	 $ 90,590.25 

	 
	A4-3.46.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"
	UN
	1.00
	 $ 134,750.64 
	 $ 134,750.64 

	 
	A4-3.47.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"
	UN
	1.00
	 $ 108,900.11 
	 $ 108,900.11 

	 
	A4-3.48.
	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.
	UN
	1.00
	 $ 422,892.40 
	 $ 422,892.40 

	 
	A4-3.49.
	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir
	UN
	1.00
	 $ 330,838.40 
	 $ 330,838.40 

	 
	A4-3.50.
	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.
	UN
	1.00
	 $ 173,148.40 
	 $ 173,148.40 

	 
	A4-3.51.
	Impermeabilización tanque de agua de reserva
	M2
	1.00
	 $ 54,912.56 
	 $ 54,912.56 

	 
	A4-3.52.
	Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxómetro
	UN
	1.00
	 $ 771,708.40 
	 $ 771,708.40 

	 
	A4-3.53.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar color por definir
	UN
	1.00
	 $ 152,405.40 
	 $ 152,405.40 

	 
	A4-3.54.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir
	UN
	1.00
	 $ 198,845.40 
	 $ 198,845.40 

	 
	A4-3.55.
	Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir
	UN
	1.00
	 $ 225,677.40 
	 $ 225,677.40 

	 
	A4-3.56.
	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos 
	UN
	1.00
	 $ 168,316.13 
	 $ 168,316.13 

	 
	A4-3.57.
	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos 
	UN
	1.00
	 $ 73,400.40 
	 $ 73,400.40 

	 
	A4-3.58.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional
	UN
	1.00
	 $ 140,629.40 
	 $ 140,629.40 

	 
	A4-3.59.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas 
	UN
	1.00
	 $ 115,861.40 
	 $ 115,861.40 

	 
	A4-3.60.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico 
	UN
	1.00
	 $ 298,066.40 
	 $ 298,066.40 

	 
	A4-3.61.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas
	UN
	1.00
	 $ 255,032.40 
	 $ 255,032.40 

	 
	A4-3.62.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas
	UN
	1.00
	 $ 173,653.40 
	 $ 173,653.40 

	 
	A4-3.63.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca 
	UN
	1.00
	 $ 123,085.40 
	 $ 123,085.40 

	 
	A4-3.64.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 252,085.40 
	 $ 252,085.40 

	 
	A4-3.65.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla 
	UN
	1.00
	 $ 112,765.40 
	 $ 112,765.40 

	 
	A4-3.66.
	Reposición e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 236,605.40 
	 $ 236,605.40 

	 
	A4-3.67.
	Reposición e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 145,626.50 
	 $ 145,626.50 

	 
	A4-3.68.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 131,341.40 
	 $ 131,341.40 

	 
	A4-3.69.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas
	UN
	1.00
	 $ 151,981.40 
	 $ 151,981.40 

	 
	A4-3.70.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 129,277.40 
	 $ 129,277.40 

	 
	A4-3.71.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S 
	UN
	1.00
	 $ 117,925.40 
	 $ 117,925.40 

	 
	A4-3.72.
	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal
	UN
	1.00
	 $ 316,069.40 
	 $ 316,069.40 

	 
	A4-3.73.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro
	UN
	1.00
	 $ 311,468.50 
	 $ 311,468.50 

	 
	A4-3.74.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos
	UN
	1.00
	 $ 325,869.90 
	 $ 325,869.90 

	 
	A4-3.75.
	Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos
	UN
	1.00
	 $ 2,043,856.71 
	 $ 2,043,856.71 

	 
	A4-3.76.
	Reposición e instalación de Grifería orinal tradicional cromo
	UN
	1.00
	 $ 194,083.90 
	 $ 194,083.90 

	 
	A4-3.77.
	Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional
	UN
	1.00
	 $ 97,285.40 
	 $ 97,285.40 

	 
	A4-3.78.
	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga
	UN
	1.00
	 $ 104,807.39 
	 $ 104,807.39 

	 
	A4-3.79.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol
	UN
	1.00
	 $ 215,965.40 
	 $ 215,965.40 

	 
	A4-3.80.
	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario 
	UN
	1.00
	 $ 36,235.52 
	 $ 36,235.52 

	 
	A4-3.81.
	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo 
	UN
	1.00
	 $ 51,682.57 
	 $ 51,682.57 

	 
	A4-3.82.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
	UN
	1.00
	 $ 49,023.73 
	 $ 49,023.73 

	 
	A4-3.83.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8
	UN
	1.00
	 $ 44,430.73 
	 $ 44,430.73 

	 
	A4-3.84.
	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 
	UN
	1.00
	 $ 30,133.49 
	 $ 30,133.49 

	 
	A4-3.85.
	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 208,935.95 
	 $ 208,935.95 

	 
	A4-3.86.
	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 218,117.95 
	 $ 218,117.95 

	 
	A4-3.87.
	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)
	UN
	1.00
	 $ 114,205.62 
	 $ 114,205.62 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 18,632,228.66 

	4
	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
	
	MANTE
	 
	 

	 
	A4-4.01.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.
	ML
	1.00
	 $ 13,686.03 
	 $ 13,686.03 

	 
	A4-4.02.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.
	ML
	1.00
	 $ 14,719.03 
	 $ 14,719.03 

	 
	A4-4.03.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).
	ML
	1.00
	 $ 27,298.38 
	 $ 27,298.38 

	 
	A4-4.04.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas).
	ML
	1.00
	 $ 31,285.21 
	 $ 31,285.21 

	 
	A4-4.05.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).
	ML
	1.00
	 $ 28,331.38 
	 $ 28,331.38 

	 
	A4-4.06.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).
	ML
	1.00
	 $ 32,318.21 
	 $ 32,318.21 

	 
	A4-4.07.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W
	UN
	1.00
	 $ 97,548.99 
	 $ 97,548.99 

	 
	A4-4.08.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W
	UN
	1.00
	 $ 200,748.99 
	 $ 200,748.99 

	 
	A4-4.09.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W
	UN
	1.00
	 $ 399,924.99 
	 $ 399,924.99 

	 
	A4-4.10.
	Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 96,744.23 
	 $ 96,744.23 

	 
	A4-4.11.
	Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer
	UN
	1.00
	 $ 168,984.23 
	 $ 168,984.23 

	 
	A4-4.12.
	Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w
	UN
	1.00
	 $ 60,624.23 
	 $ 60,624.23 

	 
	A4-4.13.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 66,853.23 
	 $ 66,853.23 

	 
	A4-4.14.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 89,804.23 
	 $ 89,804.23 

	 
	A4-4.15.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 159,985.23 
	 $ 159,985.23 

	 
	A4-4.16.
	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 179,304.23 
	 $ 179,304.23 

	 
	A4-4.17.
	Reposición e instalación interruptor sencillo
	UN
	1.00
	 $ 21,800.85 
	 $ 21,800.85 

	 
	A4-4.18.
	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo
	UN
	1.00
	 $ 45,941.65 
	 $ 45,941.65 

	 
	A4-4.19.
	Reposición e instalación interruptor conmutable triple
	UN
	1.00
	 $ 41,906.65 
	 $ 41,906.65 

	 
	A4-4.20.
	Reposición e instalación interruptor doble
	UN
	1.00
	 $ 22,725.65 
	 $ 22,725.65 

	 
	A4-4.21.
	Reposición e instalación interruptor sencillo con toma doble
	UN
	1.00
	 $ 32,525.65 
	 $ 32,525.65 

	 
	A4-4.22.
	Reposición e instalación interruptor triple
	UN
	1.00
	 $ 25,284.65 
	 $ 25,284.65 

	 
	A4-4.23.
	Reposición e instalación de soporte para reflectores
	UN
	1.00
	 $ 192,574.05 
	 $ 192,574.05 

	 
	A4-4.24.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma bifásica
	UN
	1.00
	 $ 141,771.00 
	 $ 141,771.00 

	 
	A4-4.25.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC
	UN
	1.00
	 $ 72,863.11 
	 $ 72,863.11 

	 
	A4-4.26.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida para conmutable en tubería PVC
	UN
	1.00
	 $ 108,173.54 
	 $ 108,173.54 

	 
	A4-4.27.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT
	UN
	1.00
	 $ 90,843.39 
	 $ 90,843.39 

	 
	A4-4.28.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica
	UN
	1.00
	 $ 158,326.04 
	 $ 158,326.04 

	 
	A4-4.29.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana 
	UN
	1.00
	 $ 18,909.97 
	 $ 18,909.97 

	 
	A4-4.30.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI 
	UN
	1.00
	 $ 61,427.97 
	 $ 61,427.97 

	 
	A4-4.31.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
	UN
	1.00
	 $ 30,730.97 
	 $ 30,730.97 

	 
	A4-4.32.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A
	UN
	1.00
	 $ 38,617.38 
	 $ 38,617.38 

	 
	A4-4.33.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma bifásica 20A
	UN
	1.00
	 $ 21,073.38 
	 $ 21,073.38 

	 
	A4-4.34.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra en poste
	UN
	1.00
	 $ 744,201.94 
	 $ 744,201.94 

	 
	A4-4.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución
	UN
	1.00
	 $ 546,779.08 
	 $ 546,779.08 

	 
	A4-4.36.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON
	UN
	1.00
	 $ 42,108.19 
	 $ 42,108.19 

	 
	A4-4.37.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa
	UN
	1.00
	 $ 78,264.19 
	 $ 78,264.19 

	 
	A4-4.38.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 294,220.57 
	 $ 294,220.57 

	 
	A4-4.39.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 425,826.26 
	 $ 425,826.26 

	 
	A4-4.40.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 639,366.26 
	 $ 639,366.26 

	 
	A4-4.41.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 730,639.11 
	 $ 730,639.11 

	 
	A4-4.42.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w
	UN
	1.00
	 $ 54,310.99 
	 $ 54,310.99 

	 
	A4-4.43.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos
	UN
	1.00
	 $ 85,270.99 
	 $ 85,270.99 

	 
	A4-4.44.
	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led 
	UN
	1.00
	 $ 119,557.99 
	 $ 119,557.99 

	 
	A4-4.45.
	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados
	UN
	1.00
	 $ 87,462.99 
	 $ 87,462.99 

	 
	A4-4.46.
	Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W
	UN
	1.00
	 $ 207,174.99 
	 $ 207,174.99 

	 
	A4-4.47.
	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w
	UN
	1.00
	 $ 39,989.28 
	 $ 39,989.28 

	 
	A4-4.48.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w
	UN
	1.00
	 $ 36,869.99 
	 $ 36,869.99 

	 
	A4-4.49.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w
	UN
	1.00
	 $ 41,926.99 
	 $ 41,926.99 

	 
	A4-4.50.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w
	UN
	1.00
	 $ 40,894.99 
	 $ 40,894.99 

	 
	A4-4.51.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w
	UN
	1.00
	 $ 47,086.99 
	 $ 47,086.99 

	 
	A4-4.52.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w
	UN
	1.00
	 $ 61,534.99 
	 $ 61,534.99 

	 
	A4-4.53.
	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w
	ML
	1.00
	 $ 15,853.28 
	 $ 15,853.28 

	 
	A4-4.54.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios
	UN
	1.00
	 $ 23,349.08 
	 $ 23,349.08 

	 
	A4-4.55.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 40 amperios
	UN
	1.00
	 $ 23,349.08 
	 $ 23,349.08 

	 
	A4-4.56.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios
	UN
	1.00
	 $ 29,023.54 
	 $ 29,023.54 

	 
	A4-4.57.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios
	UN
	1.00
	 $ 71,335.54 
	 $ 71,335.54 

	 
	A4-4.58.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios
	UN
	1.00
	 $ 119,839.54 
	 $ 119,839.54 

	 
	A4-4.59.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios
	UN
	1.00
	 $ 69,123.83 
	 $ 69,123.83 

	 
	A4-4.60.
	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8
	UN
	1.00
	 $ 64,608.29 
	 $ 64,608.29 

	 
	A4-4.61.
	Reposición e instalación de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección
	UN
	1.00
	 $ 454,097.56 
	 $ 454,097.56 

	 
	A4-4.62.
	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W
	UN
	1.00
	 $ 3,074,567.70 
	 $ 3,074,567.70 

	 
	A4-4.63.
	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W
	UN
	1.00
	 $ 28,314.64 
	 $ 28,314.64 

	 
	A4-4.64.
	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W
	UN
	1.00
	 $ 39,593.54 
	 $ 39,593.54 

	 
	A4-4.65.
	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 95,671.27 
	 $ 95,671.27 

	 
	A4-4.66.
	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 82,211.30 
	 $ 82,211.30 

	 
	A4-4.67.
	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 70,923.95 
	 $ 70,923.95 

	 
	A4-4.68.
	Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 102,928.45 
	 $ 102,928.45 

	 
	A4-4.69.
	Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 91,150.70 
	 $ 91,150.70 

	 
	A4-4.70.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100
	UN
	1.00
	 $ 203,924.16 
	 $ 203,924.16 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 11,777,008.95 

	5
	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
	
	MAN
	 
	 

	 
	A4-5.01.
	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos
	UN
	1.00
	 $ 2,035,735.11 
	 $ 2,035,735.11 

	 
	A4-5.02.
	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
	ML
	1.00
	 $ 96,397.64 
	 $ 96,397.64 

	 
	A4-5.03.
	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1.00
	 $ 57,593.17 
	 $ 57,593.17 

	 
	A4-5.04.
	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1.00
	 $ 38,049.37 
	 $ 38,049.37 

	 
	A4-5.05.
	Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6 certificado
	UN
	1.00
	 $ 74,310.86 
	 $ 74,310.86 

	 
	A4-5.06.
	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre
	ML
	1.00
	 $ 14,073.67 
	 $ 14,073.67 

	 
	A4-5.07.
	Reposición e instalación de cableado HDMI
	ML
	1.00
	 $ 16,540.53 
	 $ 16,540.53 

	 
	A4-5.08.
	Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI
	UN
	1.00
	 $ 60,932.53 
	 $ 60,932.53 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 2,393,632.88 

	6
	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
	
	MA
	 
	 

	 
	A4-6.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios
	M2
	1.00
	 $ 25,481.67 
	 $ 25,481.67 

	 
	A4-6.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara
	M2
	1.00
	 $ 126,820.48 
	 $ 126,820.48 

	 
	A4-6.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente 
	M2
	1.00
	 $ 115,454.23 
	 $ 115,454.23 

	 
	A4-6.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 107,360.04 
	 $ 107,360.04 

	 
	A4-6.05.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada
	ML
	1.00
	 $ 63,734.98 
	 $ 63,734.98 

	 
	A4-6.06.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M
	ML
	1.00
	 $ 46,436.35 
	 $ 46,436.35 

	 
	A4-6.07.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M
	ML
	1.00
	 $ 80,312.74 
	 $ 80,312.74 

	 
	A4-6.08.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón
	ML
	1.00
	 $ 39,041.05 
	 $ 39,041.05 

	 
	A4-6.09.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado
	ML
	1.00
	 $ 44,718.37 
	 $ 44,718.37 

	 
	A4-6.10.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 57,158.23 
	 $ 57,158.23 

	 
	A4-6.11.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 66,164.09 
	 $ 66,164.09 

	 
	A4-6.12.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 66,675.71 
	 $ 66,675.71 

	 
	A4-6.13.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 71,925.13 
	 $ 71,925.13 

	 
	A4-6.14.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 73,931.84 
	 $ 73,931.84 

	 
	A4-6.15.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 78,923.12 
	 $ 78,923.12 

	 
	A4-6.16.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera
	ML
	1.00
	 $ 38,115.98 
	 $ 38,115.98 

	 
	A4-6.17.
	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista
	M2
	1.00
	 $ 133,667.14 
	 $ 133,667.14 

	 
	A4-6.18.
	Reposición e instalación de mesón en concreto
	M2
	1.00
	 $ 264,197.31 
	 $ 264,197.31 

	 
	A4-6.19.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera
	ML
	1.00
	 $ 40,636.75 
	 $ 40,636.75 

	 
	A4-6.20.
	Remates en muros en ladrillo macizo prensado
	ML
	1.00
	 $ 51,627.61 
	 $ 51,627.61 

	 
	A4-6.21.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera
	UN
	1.00
	 $ 88,674.51 
	 $ 88,674.51 

	 
	A4-6.22.
	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo
	ML
	1.00
	 $ 126,156.36 
	 $ 126,156.36 

	 
	A4-6.23.
	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M3
	1.00
	 $ 1,320,037.26 
	 $ 1,320,037.26 

	 
	A4-6.24.
	Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M2
	1.00
	 $ 184,009.07 
	 $ 184,009.07 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 3,311,260.02 

	7
	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA 
	
	MAA
	 
	 

	 
	A4-7.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas
	M2
	1.00
	 $ 21,607.08 
	 $ 21,607.08 

	 
	A4-7.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal
	ML
	1.00
	 $ 9,770.10 
	 $ 9,770.10 

	 
	A4-7.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena
	M2
	1.00
	 $ 16,472.07 
	 $ 16,472.07 

	 
	A4-7.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles
	M2
	1.00
	 $ 63,189.90 
	 $ 63,189.90 

	 
	A4-7.05.
	Demarcación con marmolina
	ML
	1.00
	 $ 6,722.96 
	 $ 6,722.96 

	 
	A4-7.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal
	ML
	1.00
	 $ 12,221.65 
	 $ 12,221.65 

	 
	A4-7.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena
	M2
	1.00
	 $ 21,618.06 
	 $ 21,618.06 

	 
	A4-7.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina
	ML
	1.00
	 $ 10,749.08 
	 $ 10,749.08 

	 
	A4-7.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera
	ML
	1.00
	 $ 22,074.50 
	 $ 22,074.50 

	 
	A4-7.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles
	M2
	1.00
	 $ 95,551.73 
	 $ 95,551.73 

	 
	A4-7.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco
	M2
	1.00
	 $ 12,809.64 
	 $ 12,809.64 

	 
	A4-7.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano
	M2
	1.00
	 $ 56,727.15 
	 $ 56,727.15 

	 
	A4-7.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos
	M2
	1.00
	 $ 26,359.25 
	 $ 26,359.25 

	 
	A4-7.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 27,194.93 
	 $ 27,194.93 

	 
	A4-7.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete
	M2
	1.00
	 $ 22,003.22 
	 $ 22,003.22 

	 
	A4-7.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 26,334.59 
	 $ 26,334.59 

	 
	A4-7.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal
	ML
	1.00
	 $ 5,247.27 
	 $ 5,247.27 

	 
	A4-7.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena
	M2
	1.00
	 $ 22,004.05 
	 $ 22,004.05 

	 
	A4-7.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos
	M2
	1.00
	 $ 12,794.24 
	 $ 12,794.24 

	 
	A4-7.20.
	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
	M2
	1.00
	 $ 24,183.32 
	 $ 24,183.32 

	 
	A4-7.21.
	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.
	ML
	1.00
	 $ 19,825.99 
	 $ 19,825.99 

	 
	A4-7.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio
	M2
	1.00
	 $ 38,821.31 
	 $ 38,821.31 

	 
	A4-7.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida
	M2
	1.00
	 $ 33,175.25 
	 $ 33,175.25 

	 
	A4-7.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente
	M2
	1.00
	 $ 21,292.67 
	 $ 21,292.67 

	 
	A4-7.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos
	M2
	1.00
	 $ 9,306.79 
	 $ 9,306.79 

	 
	A4-7.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente 
	M2
	1.00
	 $ 46,841.61 
	 $ 46,841.61 

	 
	A4-7.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos
	M2
	1.00
	 $ 24,253.60 
	 $ 24,253.60 

	 
	A4-7.28.
	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
	M2
	1.00
	 $ 16,404.95 
	 $ 16,404.95 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 725,556.96 
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	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS 
	
	MAN
	 
	 

	 
	A4-8.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y emboquillado de fraguado rápido
	M2
	1.00
	 $ 51,838.87 
	 $ 51,838.87 

	 
	A4-8.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm
	M2
	1.00
	 $ 19,970.12 
	 $ 19,970.12 

	 
	A4-8.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm
	M2
	1.00
	 $ 29,533.62 
	 $ 29,533.62 

	 
	A4-8.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido
	M2
	1.00
	 $ 58,008.60 
	 $ 58,008.60 

	 
	A4-8.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado
	M2
	1.00
	 $ 43,200.10 
	 $ 43,200.10 

	 
	A4-8.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado
	M2
	1.00
	 $ 73,305.01 
	 $ 73,305.01 

	 
	A4-8.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26
	M2
	1.00
	 $ 85,524.29 
	 $ 85,524.29 

	 
	A4-8.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm
	M2
	1.00
	 $ 77,464.91 
	 $ 77,464.91 

	 
	A4-8.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm
	M2
	1.00
	 $ 97,714.91 
	 $ 97,714.91 

	 
	A4-8.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0
	M2
	1.00
	 $ 61,218.91 
	 $ 61,218.91 

	 
	A4-8.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal
	M2
	1.00
	 $ 75,737.91 
	 $ 75,737.91 

	 
	A4-8.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular
	M2
	1.00
	 $ 78,827.91 
	 $ 78,827.91 

	 
	A4-8.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR
	M2
	1.00
	 $ 61,418.33 
	 $ 61,418.33 

	 
	A4-8.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR
	M2
	1.00
	 $ 75,615.45 
	 $ 75,615.45 

	 
	A4-8.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR
	M2
	1.00
	 $ 117,091.74 
	 $ 117,091.74 

	 
	A4-8.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar
	M2
	1.00
	 $ 56,202.62 
	 $ 56,202.62 

	 
	A4-8.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 70,316.02 
	 $ 70,316.02 

	 
	A4-8.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 75,851.28 
	 $ 75,851.28 

	 
	A4-8.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente 
	M2
	1.00
	 $ 62,102.28 
	 $ 62,102.28 

	 
	A4-8.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5
	M2
	1.00
	 $ 58,901.15 
	 $ 58,901.15 

	 
	A4-8.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 58,901.15 
	 $ 58,901.15 

	 
	A4-8.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 69,899.17 
	 $ 69,899.17 

	 
	A4-8.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 62,619.18 
	 $ 62,619.18 

	 
	A4-8.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 83,836.49 
	 $ 83,836.49 

	 
	A4-8.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado
	M2
	1.00
	 $ 72,326.48 
	 $ 72,326.48 

	 
	A4-8.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30
	M2
	1.00
	 $ 80,821.06 
	 $ 80,821.06 

	 
	A4-8.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 76,063.06 
	 $ 76,063.06 

	 
	A4-8.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 67,652.06 
	 $ 67,652.06 

	 
	A4-8.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 175,084.30 
	 $ 175,084.30 

	 
	A4-8.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra
	M2
	1.00
	 $ 135,778.52 
	 $ 135,778.52 

	 
	A4-8.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en cerámica.
	ML
	1.00
	 $ 18,083.21 
	 $ 18,083.21 

	 
	A4-8.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en porcelanato
	ML
	1.00
	 $ 24,324.43 
	 $ 24,324.43 

	 
	A4-8.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en gres 18.5 x 9 cm
	ML
	1.00
	 $ 19,775.80 
	 $ 19,775.80 

	 
	A4-8.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en MDF 8cm
	ML
	1.00
	 $ 25,343.57 
	 $ 25,343.57 

	 
	A4-8.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba PVC 6.8 cm
	ML
	1.00
	 $ 10,238.04 
	 $ 10,238.04 

	 
	A4-8.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba PVC rollo 8 cm
	ML
	1.00
	 $ 12,260.04 
	 $ 12,260.04 

	 
	A4-8.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba PVC rígido 7.5 cm
	ML
	1.00
	 $ 13,676.04 
	 $ 13,676.04 

	 
	A4-8.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM
	ML
	1.00
	 $ 29,691.37 
	 $ 29,691.37 

	 
	A4-8.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm
	ML
	1.00
	 $ 46,488.01 
	 $ 46,488.01 

	 
	A4-8.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm
	ML
	1.00
	 $ 56,006.35 
	 $ 56,006.35 

	 
	A4-8.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.
	M2
	1.00
	 $ 184,176.23 
	 $ 184,176.23 

	 
	A4-8.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en baldosa de grano de mármol.
	ML
	1.00
	 $ 33,942.36 
	 $ 33,942.36 

	 
	A4-8.43.
	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa
	M2
	1.00
	 $ 206,750.42 
	 $ 206,750.42 

	 
	A4-8.44.
	Mantenimiento, reposición e instalación de guarda escoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m
	ML
	1.00
	 $ 31,936.12 
	 $ 31,936.12 

	 
	A4-8.45.
	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa 
	ML
	1.00
	 $ 79,286.02 
	 $ 79,286.02 

	 
	A4-8.46.
	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de mármol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1
	M2
	1.00
	 $ 31,662.92 
	 $ 31,662.92 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 3,036,466.43 
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	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
	
	MA
	 
	 

	 
	A4-9.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca
	M2
	1.00
	 $ 322,420.50 
	 $ 322,420.50 

	 
	A4-9.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape de fachada cuarterón
	M2
	1.00
	 $ 96,148.63 
	 $ 96,148.63 

	 
	A4-9.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo MÁRMOL AURORA 20X30 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 101,962.63 
	 $ 101,962.63 

	 
	A4-9.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared porcelanato, color por definir
	M2
	1.00
	 $ 108,958.26 
	 $ 108,958.26 

	 
	A4-9.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir
	M2
	1.00
	 $ 77,800.65 
	 $ 77,800.65 

	 
	A4-9.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en vidrio templado 10 mm
	M2
	1.00
	 $ 751,079.42 
	 $ 751,079.42 

	 
	A4-9.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y lámina plástica
	M2
	1.00
	 $ 601,530.82 
	 $ 601,530.82 

	 
	A4-9.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio anodizado
	M2
	1.00
	 $ 668,681.42 
	 $ 668,681.42 

	 
	A4-9.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304
	M2
	1.00
	 $ 1,017,635.84 
	 $ 1,017,635.84 

	 
	A4-9.10.
	Suministro e instalación Win en Aluminio
	ML
	1.00
	 $ 20,397.52 
	 $ 20,397.52 

	 
	A4-9.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTÓNICA EN MADERA
	M2
	1.00
	 $ 188,594.88 
	 $ 188,594.88 

	 
	A4-9.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTÓNICA CLOSET EN MADERA
	M2
	1.00
	 $ 162,348.45 
	 $ 162,348.45 

	 
	A4-9.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm
	M2
	1.00
	 $ 1,062,503.16 
	 $ 1,062,503.16 

	 
	A4-9.14.
	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA
	M2
	1.00
	 $ 58,599.89 
	 $ 58,599.89 

	 
	A4-9.15.
	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO
	M2
	1.00
	 $ 64,160.89 
	 $ 64,160.89 

	 
	A4-9.16.
	Mantenimiento y PULIDA PISO MÁRMOL
	M2
	1.00
	 $ 79,734.89 
	 $ 79,734.89 

	 
	A4-9.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTÉTICA 500 GRS.
	M2
	1.00
	 $ 95,163.47 
	 $ 95,163.47 

	 
	A4-9.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTÉTICA 700 GRS.
	M2
	1.00
	 $ 123,987.47 
	 $ 123,987.47 

	 
	A4-9.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 289,941.50 
	 $ 289,941.50 

	 
	A4-9.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK
	ML
	1.00
	 $ 37,262.51 
	 $ 37,262.51 

	 
	A4-9.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE
	ML
	1.00
	 $ 38,560.51 
	 $ 38,560.51 

	 
	A4-9.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)
	ML
	1.00
	 $ 120,063.39 
	 $ 120,063.39 

	 
	A4-9.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25
	ML
	1.00
	 $ 127,321.39 
	 $ 127,321.39 

	 
	A4-9.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"
	UN
	1.00
	 $ 843,800.43 
	 $ 843,800.43 

	 
	A4-9.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 42,709.37 
	 $ 42,709.37 

	 
	A4-9.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR
	M2
	1.00
	 $ 35,548.83 
	 $ 35,548.83 

	 
	A4-9.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES
	M2
	1.00
	 $ 29,491.94 
	 $ 29,491.94 

	 
	A4-9.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"
	UN
	1.00
	 $ 18,495.69 
	 $ 18,495.69 

	 
	A4-9.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.
	UN
	1.00
	 $ 39,135.69 
	 $ 39,135.69 

	 
	A4-9.30.
	Mantenimiento y RESANES GENERALES
	M2
	1.00
	 $ 21,627.25 
	 $ 21,627.25 

	 
	A4-9.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDÓN TV BLANCO+TAPA
	UN
	1.00
	 $ 19,974.13 
	 $ 19,974.13 

	 
	A4-9.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN
	UN
	1.00
	 $ 127,116.67 
	 $ 127,116.67 

	 
	A4-9.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLÁSTICO 1000 LT.
	UN
	1.00
	 $ 902,239.32 
	 $ 902,239.32 

	 
	A4-9.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLÁSTICO 2000 LT.
	UN
	1.00
	 $ 1,777,931.32 
	 $ 1,777,931.32 

	 
	A4-9.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA
	UN
	1.00
	 $ 22,113.23 
	 $ 22,113.23 

	 
	A4-9.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA
	UN
	1.00
	 $ 5,473.40 
	 $ 5,473.40 

	 
	A4-9.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTÓNICO NIVEL II 18
	M2
	1.00
	 $ 3,047,614.06 
	 $ 3,047,614.06 

	 
	A4-9.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTÓNICO NIVEL III 22
	M2
	1.00
	 $ 3,186,878.06 
	 $ 3,186,878.06 

	 
	A4-9.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm
	M2
	1.00
	 $ 63,777.19 
	 $ 63,777.19 

	 
	A4-9.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm
	M2
	1.00
	 $ 168,099.85 
	 $ 168,099.85 

	 
	A4-9.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm
	M2
	1.00
	 $ 310,213.05 
	 $ 310,213.05 

	 
	A4-9.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm
	M2
	1.00
	 $ 206,497.05 
	 $ 206,497.05 

	 
	A4-9.43.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm
	M2
	1.00
	 $ 171,794.05 
	 $ 171,794.05 

	 
	A4-9.44.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL
	M2
	1.00
	 $ 359,026.05 
	 $ 359,026.05 

	 
	A4-9.45.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m
	M2
	1.00
	 $ 205,779.05 
	 $ 205,779.05 

	 
	A4-9.46.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO
	M2
	1.00
	 $ 424,441.79 
	 $ 424,441.79 

	 
	A4-9.47.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL
	M2
	1.00
	 $ 91,757.05 
	 $ 91,757.05 

	 
	A4-9.48.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.
	M2
	1.00
	 $ 146,847.05 
	 $ 146,847.05 

	 
	A4-9.49.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm
	M2
	1.00
	 $ 203,401.05 
	 $ 203,401.05 

	 
	A4-9.50.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIÁMETRO
	UN
	1.00
	 $ 519,721.05 
	 $ 519,721.05 

	 
	A4-9.51.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm
	UN
	1.00
	 $ 504,466.49 
	 $ 504,466.49 

	 
	A4-9.52.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm
	UN
	1.00
	 $ 504,466.49 
	 $ 504,466.49 

	 
	A4-9.53.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.
	UN
	1.00
	 $ 452,870.49 
	 $ 452,870.49 

	 
	A4-9.54.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)
	UN
	1.00
	 $ 452,870.49 
	 $ 452,870.49 

	 
	A4-9.55.
	Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir
	M2
	1.00
	 $ 507,656.75 
	 $ 507,656.75 

	 
	A4-9.56.
	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plástico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
	M2
	1.00
	 $ 141,425.39 
	 $ 141,425.39 

	 
	A4-9.57.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	M2
	1.00
	 $ 64,829.24 
	 $ 64,829.24 

	 
	A4-9.58.
	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1.00
	 $ 18,991.37 
	 $ 18,991.37 

	 
	A4-9.59.
	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	UN
	1.00
	 $ 58,250.95 
	 $ 58,250.95 

	 
	A4-9.60.
	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1.00
	 $ 66,573.35 
	 $ 66,573.35 

	 
	A4-9.61.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado
	UN
	1.00
	 $ 75,257.95 
	 $ 75,257.95 

	 
	A4-9.62.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.
	ML
	1.00
	 $ 97,025.95 
	 $ 97,025.95 

	 
	A4-9.63.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.
	UN
	1.00
	 $ 84,280.95 
	 $ 84,280.95 

	 
	A4-9.64.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.
	ML
	1.00
	 $ 164,570.95 
	 $ 164,570.95 

	 
	A4-9.65.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro.
	UN
	1.00
	 $ 141,040.95 
	 $ 141,040.95 

	 
	A4-9.66.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	UN
	1.00
	 $ 203,094.28 
	 $ 203,094.28 

	 
	A4-9.67.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	UN
	1.00
	 $ 267,871.28 
	 $ 267,871.28 

	 
	A4-9.68.
	Reposición e instalación de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	UN
	1.00
	 $ 762,079.28 
	 $ 762,079.28 

	 
	A4-9.69.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	UN
	1.00
	 $ 1,074,416.28 
	 $ 1,074,416.28 

	 
	A4-9.70.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	UN
	1.00
	 $ 574,437.28 
	 $ 574,437.28 

	 
	A4-9.71.
	Reposición e instalación de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	UN
	1.00
	 $ 1,468,021.28 
	 $ 1,468,021.28 

	 
	A4-9.72.
	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldón 7cm. incluye estructura portante.
	ML
	1.00
	 $ 816,731.19 
	 $ 816,731.19 

	 
	A4-9.73.
	Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central.
	ML
	1.00
	 $ 418,799.89 
	 $ 418,799.89 

	 
	A4-9.74.
	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.
	M2
	1.00
	 $ 220,643.18 
	 $ 220,643.18 

	 
	A4-9.75.
	Reposición e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.
	M2
	1.00
	 $ 4,055,622.06 
	 $ 4,055,622.06 

	 
	A4-9.76.
	Reposición e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.
	M2
	1.00
	 $ 4,924,366.06 
	 $ 4,924,366.06 

	 
	A4-9.77.
	Suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 681,089.00 
	 $ 681,089.00 

	 
	A4-9.78.
	Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.
	ML
	1.00
	 $ 21,550.25 
	 $ 21,550.25 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 38,029,660.83 
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	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
	
	MA
	 
	 

	 
	A4-10.01.
	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado
	ML
	1.00
	 $ 60,514.48 
	 $ 60,514.48 

	 
	A4-10.02.
	Reposición e instalación de Clóset flormorado
	M2
	1.00
	 $ 590,777.72 
	 $ 590,777.72 

	 
	A4-10.03.
	Reposición e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 355,963.64 
	 $ 355,963.64 

	 
	A4-10.04.
	Reposición e instalación de Difusor en madera
	M2
	1.00
	 $ 140,974.10 
	 $ 140,974.10 

	 
	A4-10.05.
	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio
	M2
	1.00
	 $ 147,993.41 
	 $ 147,993.41 

	 
	A4-10.06.
	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo tríplex o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 54,885.87 
	 $ 54,885.87 

	 
	A4-10.07.
	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado
	M2
	1.00
	 $ 234,458.46 
	 $ 234,458.46 

	 
	A4-10.08.
	Reposición e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 201,473.74 
	 $ 201,473.74 

	 
	A4-10.09.
	Reposición e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 202,277.97 
	 $ 202,277.97 

	 
	A4-10.10.
	Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flormorado
	ML
	1.00
	 $ 540,879.45 
	 $ 540,879.45 

	 
	A4-10.11.
	Reposición e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan
	ML
	1.00
	 $ 497,983.97 
	 $ 497,983.97 

	 
	A4-10.12.
	Reposición e instalación de mueble tipo linos
	M2
	1.00
	 $ 324,999.65 
	 $ 324,999.65 

	 
	A4-10.13.
	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material
	M2
	1.00
	 $ 137,212.90 
	 $ 137,212.90 

	 
	A4-10.14.
	Reposición e instalación de pasamanos flormorado
	ML
	1.00
	 $ 64,466.15 
	 $ 64,466.15 

	 
	A4-10.15.
	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M
	ML
	1.00
	 $ 75,418.39 
	 $ 75,418.39 

	 
	A4-10.16.
	Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 295,973.95 
	 $ 295,973.95 

	 
	A4-10.17.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M
	UN
	1.00
	 $ 234,417.34 
	 $ 234,417.34 

	 
	A4-10.18.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M
	UN
	1.00
	 $ 286,174.21 
	 $ 286,174.21 

	 
	A4-10.19.
	Reposición e instalación de Ventana en madera flormorado
	M2
	1.00
	 $ 123,359.33 
	 $ 123,359.33 

	 
	A4-10.20.
	Reposición e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
	M2
	1.00
	 $ 1,645,053.78 
	 $ 1,645,053.78 

	 
	A4-10.21.
	Reposición e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
	M2
	1.00
	 $ 1,605,262.26 
	 $ 1,605,262.26 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 7,820,520.77 
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	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
	
	MA
	 
	 

	 
	A4-11.01.
	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada
	M2
	1.00
	 $ 128,576.87 
	 $ 128,576.87 

	 
	A4-11.02.
	Reposición e instalación de escalera de gato
	ML
	1.00
	 $ 82,462.60 
	 $ 82,462.60 

	 
	A4-11.03.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1”.
	ML
	1.00
	 $ 32,956.41 
	 $ 32,956.41 

	 
	A4-11.04.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2”.
	ML
	1.00
	 $ 48,207.41 
	 $ 48,207.41 

	 
	A4-11.05.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M
	UN
	1.00
	 $ 123,473.65 
	 $ 123,473.65 

	 
	A4-11.06.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M
	UN
	1.00
	 $ 127,753.05 
	 $ 127,753.05 

	 
	A4-11.07.
	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección
	UN
	1.00
	 $ 249,242.79 
	 $ 249,242.79 

	 
	A4-11.08.
	Reposición e instalación de marquesinas lamina
	M2
	1.00
	 $ 153,210.50 
	 $ 153,210.50 

	 
	A4-11.09.
	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16
	M2
	1.00
	 $ 204,033.90 
	 $ 204,033.90 

	 
	A4-11.10.
	Reposición e instalación de reja bancaria
	M2
	1.00
	 $ 89,847.81 
	 $ 89,847.81 

	 
	A4-11.11.
	Reposición e instalación de rejas lamina
	M2
	1.00
	 $ 218,056.61 
	 $ 218,056.61 

	 
	A4-11.12.
	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30
	ML
	1.00
	 $ 96,892.26 
	 $ 96,892.26 

	 
	A4-11.13.
	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico
	UN
	1.00
	 $ 37,726.27 
	 $ 37,726.27 

	 
	A4-11.14.
	Reposición e instalación de tapas shut lamina
	UN
	1.00
	 $ 102,399.34 
	 $ 102,399.34 

	 
	A4-11.15.
	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16
	M2
	1.00
	 $ 204,033.90 
	 $ 204,033.90 

	 
	A4-11.16.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.
	ML
	1.00
	 $ 56,565.41 
	 $ 56,565.41 

	 
	A4-11.17.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diámetro
	UN
	1.00
	 $ 3,597,260.80 
	 $ 3,597,260.80 

	 
	A4-11.18.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diámetro
	UN
	1.00
	 $ 2,659,122.80 
	 $ 2,659,122.80 

	 
	A4-11.19.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	UN
	1.00
	 $ 101,381.18 
	 $ 101,381.18 

	 
	A4-11.20.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	UN
	1.00
	 $ 94,157.18 
	 $ 94,157.18 

	 
	A4-11.21.
	Suministro e instalación de franja damero de la Policía Nacional, en lámina de aluminio cal. 16 de altura 24 cm, incluye anclajes
	ML
	1.00
	 $ 371,685.13 
	 $ 371,685.13 

	 
	A4-11.22.
	Suministro e instalación de franja damero de la Policía Nacional, en lámina de aluminio cal. 16 de altura 18 cm, incluye anclajes
	ML
	1.00
	 $ 345,686.13 
	 $ 345,686.13 

	 
	A4-11.23.
	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m
	ML
	1.00
	 $ 194,084.72 
	 $ 194,084.72 

	 
	A4-11.24.
	Suministro e instalación concertina sencilla diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación
	ML
	1.00
	 $ 63,248.60 
	 $ 63,248.60 

	 
	A4-11.25.
	Suministro e instalación concertina doble diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación
	ML
	1.00
	 $ 72,428.60 
	 $ 72,428.60 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 9,454,493.92 
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	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
	
	M
	 
	 

	 
	A4-12.01.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 635,864.65 
	 $ 635,864.65 

	 
	A4-12.02.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 779,315.94 
	 $ 779,315.94 

	 
	A4-12.03.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 813,420.63 
	 $ 813,420.63 

	 
	A4-12.04.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 895,541.08 
	 $ 895,541.08 

	 
	A4-12.05.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 959,636.46 
	 $ 959,636.46 

	 
	A4-12.06.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 712,530.69 
	 $ 712,530.69 

	 
	A4-12.07.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 827,651.72 
	 $ 827,651.72 

	 
	A4-12.08.
	Reposición e instalación de mortero 1:2
	M3
	1.00
	 $ 826,931.23 
	 $ 826,931.23 

	 
	A4-12.09.
	Reposición e instalación de mortero 1:3
	M3
	1.00
	 $ 755,034.35 
	 $ 755,034.35 

	 
	A4-12.10.
	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado
	M3
	1.00
	 $ 1,036,747.65 
	 $ 1,036,747.65 

	 
	A4-12.11.
	Reposición e instalación de mortero 1:4
	M3
	1.00
	 $ 713,424.17 
	 $ 713,424.17 

	 
	A4-12.12.
	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado
	M3
	1.00
	 $ 969,527.17 
	 $ 969,527.17 

	 
	A4-12.13.
	Reposición e instalación de mortero 1:5
	M3
	1.00
	 $ 681,577.21 
	 $ 681,577.21 

	 
	A4-12.14.
	Reposición e instalación de mortero 1:6
	M3
	1.00
	 $ 652,335.21 
	 $ 652,335.21 

	 
	A4-12.15.
	Reposición e instalación de filos y dilataciones
	ML
	1.00
	 $ 11,325.67 
	 $ 11,325.67 

	 
	A4-12.16.
	Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado
	M2
	1.00
	 $ 20,953.95 
	 $ 20,953.95 

	 
	A4-12.17.
	Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado
	M2
	1.00
	 $ 26,054.50 
	 $ 26,054.50 

	 
	A4-12.18.
	Reposición e instalación de rampa de acceso
	M2
	1.00
	 $ 79,710.35 
	 $ 79,710.35 

	 
	A4-12.19.
	Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5
	M2
	1.00
	 $ 48,241.45 
	 $ 48,241.45 

	 
	A4-12.20.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4
	M2
	1.00
	 $ 48,159.01 
	 $ 48,159.01 

	 
	A4-12.21.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5
	M2
	1.00
	 $ 48,241.45 
	 $ 48,241.45 

	 
	A4-12.22.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6
	M2
	1.00
	 $ 47,777.59 
	 $ 47,777.59 

	 
	A4-12.23.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3
	M2
	1.00
	 $ 48,564.86 
	 $ 48,564.86 

	 
	A4-12.24.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4
	M2
	1.00
	 $ 46,199.69 
	 $ 46,199.69 

	 
	A4-12.25.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3
	M2
	1.00
	 $ 37,605.92 
	 $ 37,605.92 

	 
	A4-12.26.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4
	M2
	1.00
	 $ 35,875.24 
	 $ 35,875.24 

	 
	A4-12.27.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5
	M2
	1.00
	 $ 35,957.68 
	 $ 35,957.68 

	 
	A4-12.28.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6
	M2
	1.00
	 $ 35,493.82 
	 $ 35,493.82 

	 
	A4-12.29.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4
	M2
	1.00
	 $ 48,159.01 
	 $ 48,159.01 

	 
	A4-12.30.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5
	M2
	1.00
	 $ 48,241.45 
	 $ 48,241.45 

	 
	A4-12.31.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6
	M2
	1.00
	 $ 47,777.59 
	 $ 47,777.59 

	 
	A4-12.32.
	Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5
	M2
	1.00
	 $ 49,549.45 
	 $ 49,549.45 

	 
	A4-12.33.
	Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5
	M2
	1.00
	 $ 53,059.10 
	 $ 53,059.10 

	 
	A4-12.34.
	Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado
	M2
	1.00
	 $ 75,240.56 
	 $ 75,240.56 

	 
	A4-12.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM
	ML
	1.00
	 $ 83,677.07 
	 $ 83,677.07 

	 
	A4-12.36.
	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior
	UN
	1.00
	 $ 13,598.67 
	 $ 13,598.67 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 12,249,002.24 
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	MANTENIMIENTO DE VENTANAS
	
	MAN
	 
	 

	 
	A4-13.01.
	Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio
	M2
	1.00
	 $ 553,994.88 
	 $ 553,994.88 

	 
	A4-13.02.
	Reposición e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio
	M2
	1.00
	 $ 222,259.92 
	 $ 222,259.92 

	 
	A4-13.03.
	Reposición e instalación de ventana aluminio guillotinas
	M2
	1.00
	 $ 625,248.92 
	 $ 625,248.92 

	 
	A4-13.04.
	Reposición e instalación de ventana andina vidrio
	M2
	1.00
	 $ 213,391.92 
	 $ 213,391.92 

	 
	A4-13.05.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu
	M2
	1.00
	 $ 361,426.92 
	 $ 361,426.92 

	 
	A4-13.06.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch
	M2
	1.00
	 $ 334,070.92 
	 $ 334,070.92 

	 
	A4-13.07.
	Reposición e instalación de ventana europa
	M2
	1.00
	 $ 391,384.92 
	 $ 391,384.92 

	 
	A4-13.08.
	Reposición e instalación de ventana lamina
	M2
	1.00
	 $ 241,301.92 
	 $ 241,301.92 

	 
	A4-13.09.
	Reposición e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio
	M2
	1.00
	 $ 492,844.05 
	 $ 492,844.05 

	 
	A4-13.10.
	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible
	UN
	1.00
	 $ 74,082.29 
	 $ 74,082.29 

	 
	A4-13.11.
	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible
	UN
	1.00
	 $ 26,529.22 
	 $ 26,529.22 

	 
	A4-13.12.
	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.
	M2
	1.00
	 $ 33,548.47 
	 $ 33,548.47 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 3,570,084.35 
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	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
	
	MA
	 
	 

	 
	A4-14.01.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 60,812.12 
	 $ 60,812.12 

	 
	A4-14.02.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 80,420.12 
	 $ 80,420.12 

	 
	A4-14.03.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 88,882.12 
	 $ 88,882.12 

	 
	A4-14.04.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 88,882.12 
	 $ 88,882.12 

	 
	A4-14.05.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 101,372.12 
	 $ 101,372.12 

	 
	A4-14.06.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 205,292.12 
	 $ 205,292.12 

	 
	A4-14.07.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 64,940.12 
	 $ 64,940.12 

	 
	A4-14.08.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 160,916.12 
	 $ 160,916.12 

	 
	A4-14.09.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 115,508.12 
	 $ 115,508.12 

	 
	A4-14.10.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 126,860.12 
	 $ 126,860.12 

	 
	A4-14.11.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 54,620.12 
	 $ 54,620.12 

	 
	A4-14.12.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 226,968.38 
	 $ 226,968.38 

	 
	A4-14.13.
	Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal
	UN
	1.00
	 $ 349,262.50 
	 $ 349,262.50 

	 
	A4-14.14.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 206,328.38 
	 $ 206,328.38 

	 
	A4-14.15.
	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores
	UN
	1.00
	 $ 141,472.95 
	 $ 141,472.95 

	 
	A4-14.16.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o interiores o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 114,480.38 
	 $ 114,480.38 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 2,187,017.91 

	15
	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
	
	MANT
	 
	 

	 
	A4-15.01.
	Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm
	M2
	1.00
	 $ 98,234.62 
	 $ 98,234.62 

	 
	A4-15.02.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm
	M2
	1.00
	 $ 138,594.62 
	 $ 138,594.62 

	 
	A4-15.03.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo bronce 4 mm
	M2
	1.00
	 $ 73,318.62 
	 $ 73,318.62 

	 
	A4-15.04.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 3 mm
	M2
	1.00
	 $ 63,728.62 
	 $ 63,728.62 

	 
	A4-15.05.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 4 mm
	M2
	1.00
	 $ 73,318.62 
	 $ 73,318.62 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 447,195.10 

	16
	MANTENIMIENTO DE VÍAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACIÓN
	
	
	 
	 

	 
	A4-16.01.
	Línea de demarcación con pintura en frío
	ML
	1.00
	 $ 3,767.21 
	 $ 3,767.21 

	 
	A4-16.02.
	Línea de demarcación con resina termoplástica
	ML
	1.00
	 $ 2,502.02 
	 $ 2,502.02 

	 
	A4-16.03.
	Marca vial con pintura en frío
	M2
	1.00
	 $ 49,848.38 
	 $ 49,848.38 

	 
	A4-16.04.
	Marca vial con resina termoplástica
	M2
	1.00
	 $ 60,592.41 
	 $ 60,592.41 

	 
	A4-16.05.
	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm
	UN
	1.00
	 $ 556,799.66 
	 $ 556,799.66 

	 
	A4-16.06.
	Suministro cambio e instalación de topellantas
	UN
	1.00
	 $ 76,752.19 
	 $ 76,752.19 

	 
	A4-16.07.
	Corte mecanizado de pavimento
	ML
	1.00
	 $ 10,402.52 
	 $ 10,402.52 

	 
	A4-16.08.
	Localización y replanteo de vías (incluye eje de vía y laterales con andenes)
	ML
	1.00
	 $ 5,243.90 
	 $ 5,243.90 

	 
	A4-16.09.
	Demolición de pavimento concreto asfaltico
	M3
	1.00
	 $ 118,670.20 
	 $ 118,670.20 

	 
	A4-16.10.
	Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico 
	M3
	1.00
	 $ 127,146.66 
	 $ 127,146.66 

	 
	A4-16.11.
	Conformación de taludes con equipo mecánico
	M3
	1.00
	 $ 11,257.41 
	 $ 11,257.41 

	 
	A4-16.12.
	Conformación taludes en tierra
	M3
	1.00
	 $ 49,568.88 
	 $ 49,568.88 

	 
	A4-16.13.
	Conformación taludes en conglomerado
	M3
	1.00
	 $ 109,014.28 
	 $ 109,014.28 

	 
	A4-16.14.
	Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m
	M3
	1.00
	 $ 34,924.38 
	 $ 34,924.38 

	 
	A4-16.15.
	Excavación en zanja - material común - 2.01 a 4.00 m
	M3
	1.00
	 $ 48,501.59 
	 $ 48,501.59 

	 
	A4-16.16.
	Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m
	M3
	1.00
	 $ 48,506.09 
	 $ 48,506.09 

	 
	A4-16.17.
	Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m
	M3
	1.00
	 $ 63,480.02 
	 $ 63,480.02 

	 
	A4-16.18.
	Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 6 m
	M3
	1.00
	 $ 200,606.72 
	 $ 200,606.72 

	 
	A4-16.19.
	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal o vertical
	M2
	1.00
	 $ 52,604.46 
	 $ 52,604.46 

	 
	A4-16.20.
	Filtro en arena
	M3
	1.00
	 $ 203,983.92 
	 $ 203,983.92 

	 
	A4-16.21.
	Filtro en piedra
	M3
	1.00
	 $ 121,484.79 
	 $ 121,484.79 

	 
	A4-16.22.
	Relleno compactado con material de préstamo
	M3
	1.00
	 $ 83,586.06 
	 $ 83,586.06 

	 
	A4-16.23.
	Repaleo mecánico
	M3
	1.00
	 $ 6,379.20 
	 $ 6,379.20 

	 
	A4-16.24.
	Repaleo manual
	M3
	1.00
	 $ 8,931.52 
	 $ 8,931.52 

	 
	A4-16.25.
	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Apisonado)
	M3
	1.00
	 $ 35,229.91 
	 $ 35,229.91 

	 
	A4-16.26.
	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Canguro)
	M3
	1.00
	 $ 31,375.82 
	 $ 31,375.82 

	 
	A4-16.27.
	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 1600
	M2
	1.00
	 $ 8,033.38 
	 $ 8,033.38 

	 
	A4-16.28.
	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 3000
	M2
	1.00
	 $ 12,843.43 
	 $ 12,843.43 

	 
	A4-16.29.
	Suministro, transporte e instalación tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts.
	M2
	1.00
	 $ 31,980.70 
	 $ 31,980.70 

	 
	A4-16.30.
	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.
	M2
	1.00
	 $ 3,318.53 
	 $ 3,318.53 

	 
	A4-16.31.
	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. Extendido y compactado
	M3
	1.00
	 $ 717,988.96 
	 $ 717,988.96 

	 
	A4-16.32.
	Suministro, transporte e instalación afirmado para estructuras
	M3
	1.00
	 $ 130,986.09 
	 $ 130,986.09 

	 
	A4-16.33.
	Suministro, transporte e instalación base compactada con cilindro área >600 m2
	M3
	1.00
	 $ 222,080.87 
	 $ 222,080.87 

	 
	A4-16.34.
	Suministro, transporte e instalación base compactada con rana (parcheo)
	M3
	1.00
	 $ 202,447.48 
	 $ 202,447.48 

	 
	A4-16.35.
	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con cilindro área > 100 m2
	M3
	1.00
	 $ 207,963.38 
	 $ 207,963.38 

	 
	A4-16.36.
	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana
	M3
	1.00
	 $ 208,414.09 
	 $ 208,414.09 

	 
	A4-16.37.
	Suministro, transporte e instalación tachas reflectivas
	UN
	1.00
	 $ 12,332.85 
	 $ 12,332.85 

	 
	A4-16.38.
	Suministro, transporte e instalación en concreto MR 45 hecho en obra
	M3
	1.00
	 $ 843,146.87 
	 $ 843,146.87 

	 
	A4-16.39.
	Suministro, transporte e instalación de dovelas de acero liso 60.000 psi para pavimentos
	KG
	1.00
	 $ 24,272.89 
	 $ 24,272.89 

	 
	A4-16.40.
	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 315mm (12") para alcantarillado
	ML
	1.00
	 $ 175,021.37 
	 $ 175,021.37 

	 
	A4-16.41.
	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 400mm (16") para alcantarillado
	ML
	1.00
	 $ 311,130.31 
	 $ 311,130.31 

	 
	A4-16.42.
	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 500mm (20") para alcantarillado
	ML
	1.00
	 $ 499,796.25 
	 $ 499,796.25 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 5,732,917.65 

	17
	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
	
	A
	 
	 

	 
	A4-17.01.
	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
	M2
	1.00
	 $ 3,837.11 
	 $ 3,837.11 

	 
	A4-17.02.
	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
	M3
	1.00
	 $ 72,693.84 
	 $ 72,693.84 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 76,530.95 



	TOTAL COSTO DIRECTO 
	 $                    124,570,645.25 

	ADMINISTRACIÓN
	20%
	 $                      24.914.129,05 

	IMPREVISTOS
	1%
	 $                        1.245.706,45 

	UTILIDAD
	5%
	 $                        6.228.532,26 

	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	19%
	 $                       1.183.421,13 

	 TOTAL COSTO INDIRECTO 
	$                     33.571.788,89



	COSTO TOTAL
	$                  158.142.434,14

	COSTO EN LETRAS
	CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CATORCE CENTAVOS 



[bookmark: _Hlk133512607]PRESUPUESTO DE LAS ACTIVIDADES CON ACCESIBILIDAD A5 LOTE No. 1


	“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ Y VIVIENDAS FISCALES DEBOY”.



	CAP.
	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	UN
	CANT.
	 VR. UNIT. 
	 VR. TOTAL 

	1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	
	ACT
	 
	 

	 
	A5-1.01.
	Replanteo
	M2
	1.00
	 $ 4,654.85 
	 $ 4,654.85 

	 
	A5-1.02.
	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m
	ML
	1.00
	 $ 28,771.06 
	 $ 28,771.06 

	 
	A5-1.03.
	Cerca en tabla
	M2
	1.00
	 $ 53,701.52 
	 $ 53,701.52 

	 
	A5-1.04.
	Cerca lamina base H: 2,25
	ML
	1.00
	 $ 208,558.91 
	 $ 208,558.91 

	 
	A5-1.05.
	Excavación Mecánica
	M3
	1.00
	 $ 24,294.42 
	 $ 24,294.42 

	 
	A5-1.06.
	Excavación Manual
	M3
	1.00
	 $ 44,873.37 
	 $ 44,873.37 

	 
	A5-1.07.
	Explanación y Extendido
	M3
	1.00
	 $ 12,731.79 
	 $ 12,731.79 

	 
	A5-1.08.
	Explanación y Retiro
	M3
	1.00
	 $ 100,891.79 
	 $ 100,891.79 

	 
	A5-1.09.
	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)
	M3
	1.00
	 $ 44,803.60 
	 $ 44,803.60 

	 
	A5-1.10.
	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque
	M2
	1.00
	 $ 28,524.41 
	 $ 28,524.41 

	 
	A5-1.11.
	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica
	M2
	1.00
	 $ 24,245.75 
	 $ 24,245.75 

	 
	A5-1.12.
	Desmonte Placas Aligeradas
	M2
	1.00
	 $ 53,399.98 
	 $ 53,399.98 

	 
	A5-1.13.
	Desmonte Placas Macizas
	M2
	1.00
	 $ 116,156.41 
	 $ 116,156.41 

	 
	A5-1.14.
	Desmonte Alistado de Piso
	M2
	1.00
	 $ 34,517.97 
	 $ 34,517.97 

	 
	A5-1.15.
	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
	M2
	1.00
	 $ 19,531.97 
	 $ 19,531.97 

	 
	A5-1.16.
	Desmonte de Guarda Escoba
	ML
	1.00
	 $ 12,207.48 
	 $ 12,207.48 

	 
	A5-1.17.
	Desmonte Cubierta en cualquier material
	M2
	1.00
	 $ 24,958.85 
	 $ 24,958.85 

	 
	A5-1.18.
	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material
	M2
	1.00
	 $ 35,655.50 
	 $ 35,655.50 

	 
	A5-1.19.
	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas
	M2
	1.00
	 $ 24,958.85 
	 $ 24,958.85 

	 
	A5-1.20.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante
	M2
	1.00
	 $ 17,886.74 
	 $ 17,886.74 

	 
	A5-1.21.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
	M2
	1.00
	 $ 15,331.49 
	 $ 15,331.49 

	 
	A5-1.22.
	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores
	UN
	1.00
	 $ 6,179.79 
	 $ 6,179.79 

	 
	A5-1.23.
	Desmonte Puertas y Marcos
	UN
	1.00
	 $ 34,517.97 
	 $ 34,517.97 

	 
	A5-1.24.
	Desmonte de ventanas
	M2
	1.00
	 $ 10,696.65 
	 $ 10,696.65 

	 
	A5-1.25.
	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos
	M2
	1.00
	 $ 7,324.48 
	 $ 7,324.48 

	 
	A5-1.26.
	Desmonte de Cerradura de Seguridad
	UN
	1.00
	 $ 39,063.93 
	 $ 39,063.93 

	 
	A5-1.27.
	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio
	M2
	1.00
	 $ 14,262.20 
	 $ 14,262.20 

	 
	A5-1.28.
	Desmonte de Rejas Metálicas
	M2
	1.00
	 $ 17,827.75 
	 $ 17,827.75 

	 
	A5-1.29.
	Desmonte Aparatos Sanitarios
	UN
	1.00
	 $ 55,228.76 
	 $ 55,228.76 

	 
	A5-1.30.
	Desmonte de Grifería
	UN
	1.00
	 $ 17,090.47 
	 $ 17,090.47 

	 
	A5-1.31.
	Desmonte de tanques elevados de agua
	UN
	1.00
	 $ 57,048.81 
	 $ 57,048.81 

	 
	A5-1.32.
	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m
	UN
	1.00
	 $ 26,856.45 
	 $ 26,856.45 

	 
	A5-1.33.
	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos
	M2
	1.00
	 $ 32,089.96 
	 $ 32,089.96 

	 
	A5-1.34.
	Desmonte de extractor
	UN
	1.00
	 $ 22,995.96 
	 $ 22,995.96 

	 
	A5-1.35.
	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución
	ML
	1.00
	 $ 24,719.15 
	 $ 24,719.15 

	 
	A5-1.36.
	Desmonte de muebles empotrados
	M2
	1.00
	 $ 22,487.50 
	 $ 22,487.50 

	 
	A5-1.37.
	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes
	UN
	1.00
	 $ 14,262.20 
	 $ 14,262.20 

	 
	A5-1.38.
	Desmonte de pañete
	M2
	1.00
	 $ 14,665.32 
	 $ 14,665.32 

	 
	A5-1.39.
	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar
	UN
	1.00
	 $ 21,900.91 
	 $ 21,900.91 

	 
	A5-1.40.
	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos
	ML
	1.00
	 $ 2,441.49 
	 $ 2,441.49 

	 
	A5-1.41.
	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.
	ML
	1.00
	 $ 8,557.39 
	 $ 8,557.39 

	 
	A5-1.42.
	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material
	ML
	1.00
	 $ 17,827.75 
	 $ 17,827.75 

	 
	A5-1.43.
	Desmonte de red de gas. Incluye tubería y demás accesorios
	ML
	1.00
	 $ 15,261.20 
	 $ 15,261.20 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 1,413,962.80 

	2
	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
	
	MANT
	 
	 

	 
	A5-2.01.
	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento
	M2
	1.00
	 $ 16,140.05 
	 $ 16,140.05 

	 
	A5-2.02.
	Reposición e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento
	ML
	1.00
	 $ 56,540.50 
	 $ 56,540.50 

	 
	A5-2.03.
	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento
	ML
	1.00
	 $ 76,254.38 
	 $ 76,254.38 

	 
	A5-2.04.
	Reposición e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)
	M2
	1.00
	 $ 156,104.72 
	 $ 156,104.72 

	 
	A5-2.05.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)
	M2
	1.00
	 $ 57,321.33 
	 $ 57,321.33 

	 
	A5-2.06.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)
	ML
	1.00
	 $ 55,589.03 
	 $ 55,589.03 

	 
	A5-2.07.
	Reposición e Instalación de Cubierta tipo sandwich con aislamiento acústico y térmico en poliuretano expandido
	M2
	1.00
	 $ 174,772.41 
	 $ 174,772.41 

	 
	A5-2.08.
	Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior 
	M2
	1.00
	 $ 75,222.02 
	 $ 75,222.02 

	 
	A5-2.09.
	Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior 
	M2
	1.00
	 $ 68,755.30 
	 $ 68,755.30 

	 
	A5-2.10.
	Reposición e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada y prepintada
	ML
	1.00
	 $ 46,764.35 
	 $ 46,764.35 

	 
	A5-2.11.
	Reposición e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada
	ML
	1.00
	 $ 47,306.15 
	 $ 47,306.15 

	 
	A5-2.12.
	Reposición e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido
	M2
	1.00
	 $ 49,922.47 
	 $ 49,922.47 

	 
	A5-2.13.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja acrílica Duralum 240 - 2.5 MM
	M2
	1.00
	 $ 160,133.64 
	 $ 160,133.64 

	 
	A5-2.14.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro
	M2
	1.00
	 $ 75,318.43 
	 $ 75,318.43 

	 
	A5-2.15.
	Reposición e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente
	ML
	1.00
	 $ 109,428.30 
	 $ 109,428.30 

	 
	A5-2.16.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 80,852.12 
	 $ 80,852.12 

	 
	A5-2.17.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 10
	M2
	1.00
	 $ 62,843.35 
	 $ 62,843.35 

	 
	A5-2.18.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 8
	M2
	1.00
	 $ 65,577.40 
	 $ 65,577.40 

	 
	A5-2.19.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 
	M2
	1.00
	 $ 65,755.22 
	 $ 65,755.22 

	 
	A5-2.20.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4 
	M2
	1.00
	 $ 67,007.76 
	 $ 67,007.76 

	 
	A5-2.21.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm
	M2
	1.00
	 $ 111,279.26 
	 $ 111,279.26 

	 
	A5-2.22.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm
	M2
	1.00
	 $ 139,921.32 
	 $ 139,921.32 

	 
	A5-2.23.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado
	M2
	1.00
	 $ 66,942.74 
	 $ 66,942.74 

	 
	A5-2.24.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliéster reforzado con fibra de vidrio clase 7
	M2
	1.00
	 $ 118,808.29 
	 $ 118,808.29 

	 
	A5-2.25.
	Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras 
	UN
	1.00
	 $ 60,224.05 
	 $ 60,224.05 

	 
	A5-2.26.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5
	M2
	1.00
	 $ 60,598.43 
	 $ 60,598.43 

	 
	A5-2.27.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 10
	M2
	1.00
	 $ 60,852.34 
	 $ 60,852.34 

	 
	A5-2.28.
	Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)
	M2
	1.00
	 $ 71,108.52 
	 $ 71,108.52 

	 
	A5-2.29.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro
	ML
	1.00
	 $ 124,924.95 
	 $ 124,924.95 

	 
	A5-2.30.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera para cubierta
	ML
	1.00
	 $ 90,807.67 
	 $ 90,807.67 

	 
	A5-2.31.
	Reposición e Instalación de Estructura Metálica para cubierta
	ML
	1.00
	 $ 123,572.58 
	 $ 123,572.58 

	 
	A5-2.32.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
	M2
	1.00
	 $ 62,054.20 
	 $ 62,054.20 

	 
	A5-2.33.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
	M2
	1.00
	 $ 73,976.20 
	 $ 73,976.20 

	 
	A5-2.34.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
	M2
	1.00
	 $ 71,332.20 
	 $ 71,332.20 

	 
	A5-2.35.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
	M2
	1.00
	 $ 72,339.67 
	 $ 72,339.67 

	 
	A5-2.36.
	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio
	M2
	1.00
	 $ 59,333.04 
	 $ 59,333.04 

	 
	A5-2.37.
	Reposición e Instalación de moldura de yeso
	ML
	1.00
	 $ 16,528.48 
	 $ 16,528.48 

	 
	A5-2.38.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL
	M2
	1.00
	 $ 83,075.93 
	 $ 83,075.93 

	 
	A5-2.39.
	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla
	M2
	1.00
	 $ 77,686.21 
	 $ 77,686.21 

	 
	A5-2.40.
	Reposición e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente
	M2
	1.00
	 $ 67,908.43 
	 $ 67,908.43 

	 
	A5-2.41.
	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.
	M2
	1.00
	 $ 34,339.14 
	 $ 34,339.14 

	 
	A5-2.42.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica
	M2
	1.00
	 $ 86,962.64 
	 $ 86,962.64 

	 
	A5-2.43.
	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.
	M2
	1.00
	 $ 123,907.94 
	 $ 123,907.94 

	 
	A5-2.44.
	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica
	M2
	1.00
	 $ 163,071.46 
	 $ 163,071.46 

	 
	A5-2.45.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC
	M2
	1.00
	 $ 72,847.61 
	 $ 72,847.61 

	 
	A5-2.46.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall
	M2
	1.00
	 $ 53,646.23 
	 $ 53,646.23 

	 
	A5-2.47.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso tipo Tríplex o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 132,891.69 
	 $ 132,891.69 

	 
	A5-2.48.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto
	M2
	1.00
	 $ 86,199.97 
	 $ 86,199.97 

	 
	A5-2.49.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi - Oculto
	M2
	1.00
	 $ 83,295.97 
	 $ 83,295.97 

	 
	A5-2.50.
	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso
	ML
	1.00
	 $ 29,236.93 
	 $ 29,236.93 

	 
	A5-2.51.
	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento
	M2
	1.00
	 $ 78,365.32 
	 $ 78,365.32 

	 
	A5-2.52.
	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM - Pino
	M2
	1.00
	 $ 108,146.86 
	 $ 108,146.86 

	 
	A5-2.53.
	Reposición e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.
	M2
	1.00
	 $ 64,967.90 
	 $ 64,967.90 

	 
	A5-2.54.
	Reposición e Instalación de lámina de icopor con acabados.
	M2
	1.00
	 $ 21,358.89 
	 $ 21,358.89 

	 
	A5-2.55.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.
	ML
	1.00
	 $ 50,918.07 
	 $ 50,918.07 

	 
	A5-2.56.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
	M2
	1.00
	 $ 40,902.52 
	 $ 40,902.52 

	 
	A5-2.57.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
	M2
	1.00
	 $ 40,777.87 
	 $ 40,777.87 

	 
	A5-2.58.
	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea
	M2
	1.00
	 $ 160,137.98 
	 $ 160,137.98 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 4,612,858.43 

	3
	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
	
	MA
	 
	 

	 
	A5-3.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	ML
	1.00
	 $ 21,660.09 
	 $ 21,660.09 

	 
	A5-3.02.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	ML
	1.00
	 $ 23,295.69 
	 $ 23,295.69 

	 
	A5-3.03.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	ML
	1.00
	 $ 44,835.72 
	 $ 44,835.72 

	 
	A5-3.04.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	ML
	1.00
	 $ 26,348.89 
	 $ 26,348.89 

	 
	A5-3.05.
	Reposición e Instalación de Bajante PVC
	ML
	1.00
	 $ 53,938.52 
	 $ 53,938.52 

	 
	A5-3.06.
	Reposición e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC 
	ML
	1.00
	 $ 83,239.81 
	 $ 83,239.81 

	 
	A5-3.07.
	Reposición e Instalación de Canal en PVC
	ML
	1.00
	 $ 57,107.29 
	 $ 57,107.29 

	 
	A5-3.08.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"
	UN
	1.00
	 $ 58,037.20 
	 $ 58,037.20 

	 
	A5-3.09.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"
	UN
	1.00
	 $ 155,034.56 
	 $ 155,034.56 

	 
	A5-3.10.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00
	UN
	1.00
	 $ 940,148.15 
	 $ 940,148.15 

	 
	A5-3.11.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60
	UN
	1.00
	 $ 589,584.95 
	 $ 589,584.95 

	 
	A5-3.12.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80
	UN
	1.00
	 $ 649,842.82 
	 $ 649,842.82 

	 
	A5-3.13.
	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)
	ML
	1.00
	 $ 78,074.61 
	 $ 78,074.61 

	 
	A5-3.14.
	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios)
	ML
	1.00
	 $ 148,426.64 
	 $ 148,426.64 

	 
	A5-3.15.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"
	UN
	1.00
	 $ 15,438.13 
	 $ 15,438.13 

	 
	A5-3.16.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"
	UN
	1.00
	 $ 51,337.89 
	 $ 51,337.89 

	 
	A5-3.17.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"
	UN
	1.00
	 $ 23,356.98 
	 $ 23,356.98 

	 
	A5-3.18.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"
	UN
	1.00
	 $ 33,347.58 
	 $ 33,347.58 

	 
	A5-3.19.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"
	UN
	1.00
	 $ 19,923.64 
	 $ 19,923.64 

	 
	A5-3.20.
	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar
	UN
	1.00
	 $ 2,239,088.51 
	 $ 2,239,088.51 

	 
	A5-3.21.
	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22
	UN
	1.00
	 $ 133,977.61 
	 $ 133,977.61 

	 
	A5-3.22.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"
	ML
	1.00
	 $ 69,148.84 
	 $ 69,148.84 

	 
	A5-3.23.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"
	ML
	1.00
	 $ 44,230.87 
	 $ 44,230.87 

	 
	A5-3.24.
	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"
	ML
	1.00
	 $ 23,070.88 
	 $ 23,070.88 

	 
	A5-3.25.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"
	ML
	1.00
	 $ 32,698.82 
	 $ 32,698.82 

	 
	A5-3.26.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"
	ML
	1.00
	 $ 30,403.12 
	 $ 30,403.12 

	 
	A5-3.27.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente
	UN
	1.00
	 $ 54,823.39 
	 $ 54,823.39 

	 
	A5-3.28.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso
	UN
	1.00
	 $ 56,795.73 
	 $ 56,795.73 

	 
	A5-3.29.
	Reposición e Instalación de Salida Chimenea
	UN
	1.00
	 $ 33,700.16 
	 $ 33,700.16 

	 
	A5-3.30.
	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría
	UN
	1.00
	 $ 46,187.54 
	 $ 46,187.54 

	 
	A5-3.31.
	Reposición e instalación de rejilla de ventilación
	UN
	1.00
	 $ 30,406.89 
	 $ 30,406.89 

	 
	A5-3.32.
	Reposición e instalación de tapa de registro plástica
	UN
	1.00
	 $ 36,473.18 
	 $ 36,473.18 

	 
	A5-3.33.
	Reposición e instalación de punto agua caliente
	UN
	1.00
	 $ 48,142.36 
	 $ 48,142.36 

	 
	A5-3.34.
	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños
	UN
	1.00
	 $ 97,987.94 
	 $ 97,987.94 

	 
	A5-3.35.
	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños
	UN
	1.00
	 $ 259,567.36 
	 $ 259,567.36 

	 
	A5-3.36.
	Reposición e instalación de lavadero de flauta
	UN
	1.00
	 $ 523,963.40 
	 $ 523,963.40 

	 
	A5-3.37.
	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido
	UN
	1.00
	 $ 456,243.50 
	 $ 456,243.50 

	 
	A5-3.38.
	Reposición e instalación de lavamanos con grifería
	UN
	1.00
	 $ 204,536.78 
	 $ 204,536.78 

	 
	A5-3.39.
	Reposición e instalación de lavaplatos con grifería
	UN
	1.00
	 $ 479,713.64 
	 $ 479,713.64 

	 
	A5-3.40.
	Reposición e instalación de llave manguera
	UN
	1.00
	 $ 13,582.94 
	 $ 13,582.94 

	 
	A5-3.41.
	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.
	UN
	1.00
	 $ 779,645.73 
	 $ 779,645.73 

	 
	A5-3.42.
	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior.
	UN
	1.00
	 $ 395,741.73 
	 $ 395,741.73 

	 
	A5-3.43.
	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 4" con filtro
	ML
	1.00
	 $ 232,607.89 
	 $ 232,607.89 

	 
	A5-3.44.
	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro
	ML
	1.00
	 $ 265,264.47 
	 $ 265,264.47 

	 
	A5-3.45.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"
	UN
	1.00
	 $ 97,982.61 
	 $ 97,982.61 

	 
	A5-3.46.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"
	UN
	1.00
	 $ 148,966.34 
	 $ 148,966.34 

	 
	A5-3.47.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"
	UN
	1.00
	 $ 117,399.98 
	 $ 117,399.98 

	 
	A5-3.48.
	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.
	UN
	1.00
	 $ 435,163.73 
	 $ 435,163.73 

	 
	A5-3.49.
	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir
	UN
	1.00
	 $ 343,109.73 
	 $ 343,109.73 

	 
	A5-3.50.
	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.
	UN
	1.00
	 $ 185,419.73 
	 $ 185,419.73 

	 
	A5-3.51.
	Impermeabilización tanque de agua de reserva
	M2
	1.00
	 $ 67,040.94 
	 $ 67,040.94 

	 
	A5-3.52.
	Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxómetro
	UN
	1.00
	 $ 783,979.73 
	 $ 783,979.73 

	 
	A5-3.53.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar color por definir
	UN
	1.00
	 $ 164,676.73 
	 $ 164,676.73 

	 
	A5-3.54.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir
	UN
	1.00
	 $ 211,116.73 
	 $ 211,116.73 

	 
	A5-3.55.
	Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir
	UN
	1.00
	 $ 237,948.73 
	 $ 237,948.73 

	 
	A5-3.56.
	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos 
	UN
	1.00
	 $ 180,587.46 
	 $ 180,587.46 

	 
	A5-3.57.
	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos 
	UN
	1.00
	 $ 85,671.73 
	 $ 85,671.73 

	 
	A5-3.58.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional
	UN
	1.00
	 $ 152,900.73 
	 $ 152,900.73 

	 
	A5-3.59.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas 
	UN
	1.00
	 $ 128,132.73 
	 $ 128,132.73 

	 
	A5-3.60.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico 
	UN
	1.00
	 $ 310,337.73 
	 $ 310,337.73 

	 
	A5-3.61.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas
	UN
	1.00
	 $ 267,303.73 
	 $ 267,303.73 

	 
	A5-3.62.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas
	UN
	1.00
	 $ 185,924.73 
	 $ 185,924.73 

	 
	A5-3.63.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca 
	UN
	1.00
	 $ 135,356.73 
	 $ 135,356.73 

	 
	A5-3.64.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 264,356.73 
	 $ 264,356.73 

	 
	A5-3.65.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla 
	UN
	1.00
	 $ 125,036.73 
	 $ 125,036.73 

	 
	A5-3.66.
	Reposición e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 248,876.73 
	 $ 248,876.73 

	 
	A5-3.67.
	Reposición e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 150,565.23 
	 $ 150,565.23 

	 
	A5-3.68.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 143,612.73 
	 $ 143,612.73 

	 
	A5-3.69.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas
	UN
	1.00
	 $ 164,252.73 
	 $ 164,252.73 

	 
	A5-3.70.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 141,548.73 
	 $ 141,548.73 

	 
	A5-3.71.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S 
	UN
	1.00
	 $ 130,196.73 
	 $ 130,196.73 

	 
	A5-3.72.
	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal
	UN
	1.00
	 $ 328,340.73 
	 $ 328,340.73 

	 
	A5-3.73.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro
	UN
	1.00
	 $ 316,407.23 
	 $ 316,407.23 

	 
	A5-3.74.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos
	UN
	1.00
	 $ 336,443.95 
	 $ 336,443.95 

	 
	A5-3.75.
	Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos
	UN
	1.00
	 $ 2,054,517.96 
	 $ 2,054,517.96 

	 
	A5-3.76.
	Reposición e instalación de Grifería orinal tradicional cromo
	UN
	1.00
	 $ 204,657.95 
	 $ 204,657.95 

	 
	A5-3.77.
	Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional
	UN
	1.00
	 $ 109,556.73 
	 $ 109,556.73 

	 
	A5-3.78.
	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga
	UN
	1.00
	 $ 117,078.72 
	 $ 117,078.72 

	 
	A5-3.79.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol
	UN
	1.00
	 $ 228,236.73 
	 $ 228,236.73 

	 
	A5-3.80.
	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario 
	UN
	1.00
	 $ 41,166.95 
	 $ 41,166.95 

	 
	A5-3.81.
	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo 
	UN
	1.00
	 $ 57,067.08 
	 $ 57,067.08 

	 
	A5-3.82.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
	UN
	1.00
	 $ 54,408.24 
	 $ 54,408.24 

	 
	A5-3.83.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8
	UN
	1.00
	 $ 49,815.24 
	 $ 49,815.24 

	 
	A5-3.84.
	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 
	UN
	1.00
	 $ 35,072.22 
	 $ 35,072.22 

	 
	A5-3.85.
	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 230,732.36 
	 $ 230,732.36 

	 
	A5-3.86.
	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 239,914.36 
	 $ 239,914.36 

	 
	A5-3.87.
	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)
	UN
	1.00
	 $ 118,552.48 
	 $ 118,552.48 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 19,790,418.26 

	4
	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
	
	MAN
	 
	 

	 
	A5-4.01.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.
	ML
	1.00
	 $ 15,073.34 
	 $ 15,073.34 

	 
	A5-4.02.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.
	ML
	1.00
	 $ 16,106.34 
	 $ 16,106.34 

	 
	A5-4.03.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).
	ML
	1.00
	 $ 32,558.38 
	 $ 32,558.38 

	 
	A5-4.04.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas).
	ML
	1.00
	 $ 34,929.87 
	 $ 34,929.87 

	 
	A5-4.05.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).
	ML
	1.00
	 $ 33,591.38 
	 $ 33,591.38 

	 
	A5-4.06.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).
	ML
	1.00
	 $ 35,962.87 
	 $ 35,962.87 

	 
	A5-4.07.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W
	UN
	1.00
	 $ 114,897.07 
	 $ 114,897.07 

	 
	A5-4.08.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W
	UN
	1.00
	 $ 218,097.07 
	 $ 218,097.07 

	 
	A5-4.09.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W
	UN
	1.00
	 $ 417,273.07 
	 $ 417,273.07 

	 
	A5-4.10.
	Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 105,700.90 
	 $ 105,700.90 

	 
	A5-4.11.
	Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer
	UN
	1.00
	 $ 177,940.90 
	 $ 177,940.90 

	 
	A5-4.12.
	Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w
	UN
	1.00
	 $ 69,580.90 
	 $ 69,580.90 

	 
	A5-4.13.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 75,809.90 
	 $ 75,809.90 

	 
	A5-4.14.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 98,760.90 
	 $ 98,760.90 

	 
	A5-4.15.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 168,941.90 
	 $ 168,941.90 

	 
	A5-4.16.
	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 188,260.90 
	 $ 188,260.90 

	 
	A5-4.17.
	Reposición e instalación interruptor sencillo
	UN
	1.00
	 $ 25,122.19 
	 $ 25,122.19 

	 
	A5-4.18.
	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo
	UN
	1.00
	 $ 50,229.05 
	 $ 50,229.05 

	 
	A5-4.19.
	Reposición e instalación interruptor conmutable triple
	UN
	1.00
	 $ 46,194.05 
	 $ 46,194.05 

	 
	A5-4.20.
	Reposición e instalación interruptor doble
	UN
	1.00
	 $ 27,013.05 
	 $ 27,013.05 

	 
	A5-4.21.
	Reposición e instalación interruptor sencillo con toma doble
	UN
	1.00
	 $ 36,813.05 
	 $ 36,813.05 

	 
	A5-4.22.
	Reposición e instalación interruptor triple
	UN
	1.00
	 $ 29,572.05 
	 $ 29,572.05 

	 
	A5-4.23.
	Reposición e instalación de soporte para reflectores
	UN
	1.00
	 $ 232,897.57 
	 $ 232,897.57 

	 
	A5-4.24.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma bifásica
	UN
	1.00
	 $ 157,981.55 
	 $ 157,981.55 

	 
	A5-4.25.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC
	UN
	1.00
	 $ 91,553.56 
	 $ 91,553.56 

	 
	A5-4.26.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida para conmutable en tubería PVC
	UN
	1.00
	 $ 132,606.93 
	 $ 132,606.93 

	 
	A5-4.27.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT
	UN
	1.00
	 $ 115,276.78 
	 $ 115,276.78 

	 
	A5-4.28.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica
	UN
	1.00
	 $ 182,759.43 
	 $ 182,759.43 

	 
	A5-4.29.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana 
	UN
	1.00
	 $ 21,463.61 
	 $ 21,463.61 

	 
	A5-4.30.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI 
	UN
	1.00
	 $ 63,981.61 
	 $ 63,981.61 

	 
	A5-4.31.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
	UN
	1.00
	 $ 33,284.61 
	 $ 33,284.61 

	 
	A5-4.32.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A
	UN
	1.00
	 $ 41,654.05 
	 $ 41,654.05 

	 
	A5-4.33.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma bifásica 20A
	UN
	1.00
	 $ 24,110.05 
	 $ 24,110.05 

	 
	A5-4.34.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra en poste
	UN
	1.00
	 $ 777,489.68 
	 $ 777,489.68 

	 
	A5-4.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución
	UN
	1.00
	 $ 569,170.73 
	 $ 569,170.73 

	 
	A5-4.36.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON
	UN
	1.00
	 $ 47,318.49 
	 $ 47,318.49 

	 
	A5-4.37.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa
	UN
	1.00
	 $ 83,474.49 
	 $ 83,474.49 

	 
	A5-4.38.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 364,049.44 
	 $ 364,049.44 

	 
	A5-4.39.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 518,626.92 
	 $ 518,626.92 

	 
	A5-4.40.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 732,166.92 
	 $ 732,166.92 

	 
	A5-4.41.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 834,925.67 
	 $ 834,925.67 

	 
	A5-4.42.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w
	UN
	1.00
	 $ 62,816.38 
	 $ 62,816.38 

	 
	A5-4.43.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos
	UN
	1.00
	 $ 93,776.38 
	 $ 93,776.38 

	 
	A5-4.44.
	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led 
	UN
	1.00
	 $ 128,063.38 
	 $ 128,063.38 

	 
	A5-4.45.
	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados
	UN
	1.00
	 $ 95,968.38 
	 $ 95,968.38 

	 
	A5-4.46.
	Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W
	UN
	1.00
	 $ 215,680.38 
	 $ 215,680.38 

	 
	A5-4.47.
	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w
	UN
	1.00
	 $ 44,469.43 
	 $ 44,469.43 

	 
	A5-4.48.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w
	UN
	1.00
	 $ 45,375.38 
	 $ 45,375.38 

	 
	A5-4.49.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w
	UN
	1.00
	 $ 50,432.38 
	 $ 50,432.38 

	 
	A5-4.50.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w
	UN
	1.00
	 $ 49,400.38 
	 $ 49,400.38 

	 
	A5-4.51.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w
	UN
	1.00
	 $ 55,592.38 
	 $ 55,592.38 

	 
	A5-4.52.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w
	UN
	1.00
	 $ 70,040.38 
	 $ 70,040.38 

	 
	A5-4.53.
	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w
	ML
	1.00
	 $ 18,725.17 
	 $ 18,725.17 

	 
	A5-4.54.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios
	UN
	1.00
	 $ 26,055.38 
	 $ 26,055.38 

	 
	A5-4.55.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 40 amperios
	UN
	1.00
	 $ 26,055.38 
	 $ 26,055.38 

	 
	A5-4.56.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios
	UN
	1.00
	 $ 34,767.32 
	 $ 34,767.32 

	 
	A5-4.57.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios
	UN
	1.00
	 $ 77,079.32 
	 $ 77,079.32 

	 
	A5-4.58.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios
	UN
	1.00
	 $ 125,583.32 
	 $ 125,583.32 

	 
	A5-4.59.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios
	UN
	1.00
	 $ 78,805.04 
	 $ 78,805.04 

	 
	A5-4.60.
	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8
	UN
	1.00
	 $ 74,180.89 
	 $ 74,180.89 

	 
	A5-4.61.
	Reposición e instalación de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección
	UN
	1.00
	 $ 473,623.46 
	 $ 473,623.46 

	 
	A5-4.62.
	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W
	UN
	1.00
	 $ 3,089,815.95 
	 $ 3,089,815.95 

	 
	A5-4.63.
	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W
	UN
	1.00
	 $ 33,377.21 
	 $ 33,377.21 

	 
	A5-4.64.
	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W
	UN
	1.00
	 $ 47,434.31 
	 $ 47,434.31 

	 
	A5-4.65.
	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 109,136.06 
	 $ 109,136.06 

	 
	A5-4.66.
	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 95,676.09 
	 $ 95,676.09 

	 
	A5-4.67.
	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 84,388.74 
	 $ 84,388.74 

	 
	A5-4.68.
	Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 116,393.24 
	 $ 116,393.24 

	 
	A5-4.69.
	Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 104,615.49 
	 $ 104,615.49 

	 
	A5-4.70.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100
	UN
	1.00
	 $ 213,344.88 
	 $ 213,344.88 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 12,783,893.70 

	5
	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
	
	MAN
	 
	 

	 
	A5-5.01.
	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos
	UN
	1.00
	 $ 2,054,335.03 
	 $ 2,054,335.03 

	 
	A5-5.02.
	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
	ML
	1.00
	 $ 109,849.13 
	 $ 109,849.13 

	 
	A5-5.03.
	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1.00
	 $ 62,117.82 
	 $ 62,117.82 

	 
	A5-5.04.
	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1.00
	 $ 42,574.02 
	 $ 42,574.02 

	 
	A5-5.05.
	Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6 certificado
	UN
	1.00
	 $ 79,989.03 
	 $ 79,989.03 

	 
	A5-5.06.
	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre
	ML
	1.00
	 $ 17,141.05 
	 $ 17,141.05 

	 
	A5-5.07.
	Reposición e instalación de cableado HDMI
	ML
	1.00
	 $ 19,205.39 
	 $ 19,205.39 

	 
	A5-5.08.
	Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI
	UN
	1.00
	 $ 64,261.17 
	 $ 64,261.17 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 2,449,472.64 
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	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
	
	M
	 
	 

	 
	A5-6.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios
	M2
	1.00
	 $ 28,271.22 
	 $ 28,271.22 

	 
	A5-6.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara
	M2
	1.00
	 $ 143,443.59 
	 $ 143,443.59 

	 
	A5-6.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente 
	M2
	1.00
	 $ 135,379.66 
	 $ 135,379.66 

	 
	A5-6.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 128,328.28 
	 $ 128,328.28 

	 
	A5-6.05.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada
	ML
	1.00
	 $ 70,972.53 
	 $ 70,972.53 

	 
	A5-6.06.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M
	ML
	1.00
	 $ 59,496.41 
	 $ 59,496.41 

	 
	A5-6.07.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M
	ML
	1.00
	 $ 106,472.64 
	 $ 106,472.64 

	 
	A5-6.08.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón
	ML
	1.00
	 $ 48,624.99 
	 $ 48,624.99 

	 
	A5-6.09.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado
	ML
	1.00
	 $ 57,865.32 
	 $ 57,865.32 

	 
	A5-6.10.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 65,514.24 
	 $ 65,514.24 

	 
	A5-6.11.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 75,322.37 
	 $ 75,322.37 

	 
	A5-6.12.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 75,432.87 
	 $ 75,432.87 

	 
	A5-6.13.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 84,693.53 
	 $ 84,693.53 

	 
	A5-6.14.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 87,903.61 
	 $ 87,903.61 

	 
	A5-6.15.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 95,702.76 
	 $ 95,702.76 

	 
	A5-6.16.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera
	ML
	1.00
	 $ 46,962.66 
	 $ 46,962.66 

	 
	A5-6.17.
	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista
	M2
	1.00
	 $ 163,988.11 
	 $ 163,988.11 

	 
	A5-6.18.
	Reposición e instalación de mesón en concreto
	M2
	1.00
	 $ 313,464.25 
	 $ 313,464.25 

	 
	A5-6.19.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera
	ML
	1.00
	 $ 48,288.66 
	 $ 48,288.66 

	 
	A5-6.20.
	Remates en muros en ladrillo macizo prensado
	ML
	1.00
	 $ 64,039.56 
	 $ 64,039.56 

	 
	A5-6.21.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera
	UN
	1.00
	 $ 102,833.94 
	 $ 102,833.94 

	 
	A5-6.22.
	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo
	ML
	1.00
	 $ 147,310.17 
	 $ 147,310.17 

	 
	A5-6.23.
	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M3
	1.00
	 $ 1,417,775.80 
	 $ 1,417,775.80 

	 
	A5-6.24.
	Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M2
	1.00
	 $ 209,766.00 
	 $ 209,766.00 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 3,777,853.17 
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	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA 
	
	MA
	 
	 

	 
	A5-7.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas
	M2
	1.00
	 $ 23,437.79 
	 $ 23,437.79 

	 
	A5-7.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal
	ML
	1.00
	 $ 12,836.82 
	 $ 12,836.82 

	 
	A5-7.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena
	M2
	1.00
	 $ 21,461.47 
	 $ 21,461.47 

	 
	A5-7.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles
	M2
	1.00
	 $ 71,379.65 
	 $ 71,379.65 

	 
	A5-7.05.
	Demarcación con marmolina
	ML
	1.00
	 $ 8,736.99 
	 $ 8,736.99 

	 
	A5-7.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal
	ML
	1.00
	 $ 16,433.03 
	 $ 16,433.03 

	 
	A5-7.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena
	M2
	1.00
	 $ 27,294.12 
	 $ 27,294.12 

	 
	A5-7.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina
	ML
	1.00
	 $ 13,449.78 
	 $ 13,449.78 

	 
	A5-7.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera
	ML
	1.00
	 $ 29,283.23 
	 $ 29,283.23 

	 
	A5-7.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles
	M2
	1.00
	 $ 116,334.55 
	 $ 116,334.55 

	 
	A5-7.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco
	M2
	1.00
	 $ 16,768.36 
	 $ 16,768.36 

	 
	A5-7.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano
	M2
	1.00
	 $ 70,825.97 
	 $ 70,825.97 

	 
	A5-7.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos
	M2
	1.00
	 $ 34,459.38 
	 $ 34,459.38 

	 
	A5-7.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 32,564.13 
	 $ 32,564.13 

	 
	A5-7.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete
	M2
	1.00
	 $ 25,115.31 
	 $ 25,115.31 

	 
	A5-7.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 32,449.29 
	 $ 32,449.29 

	 
	A5-7.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal
	ML
	1.00
	 $ 6,574.62 
	 $ 6,574.62 

	 
	A5-7.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena
	M2
	1.00
	 $ 29,053.45 
	 $ 29,053.45 

	 
	A5-7.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos
	M2
	1.00
	 $ 16,570.26 
	 $ 16,570.26 

	 
	A5-7.20.
	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
	M2
	1.00
	 $ 28,678.00 
	 $ 28,678.00 

	 
	A5-7.21.
	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.
	ML
	1.00
	 $ 24,229.32 
	 $ 24,229.32 

	 
	A5-7.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio
	M2
	1.00
	 $ 47,900.75 
	 $ 47,900.75 

	 
	A5-7.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida
	M2
	1.00
	 $ 40,224.65 
	 $ 40,224.65 

	 
	A5-7.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente
	M2
	1.00
	 $ 27,943.34 
	 $ 27,943.34 

	 
	A5-7.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos
	M2
	1.00
	 $ 12,364.15 
	 $ 12,364.15 

	 
	A5-7.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente 
	M2
	1.00
	 $ 53,492.28 
	 $ 53,492.28 

	 
	A5-7.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos
	M2
	1.00
	 $ 31,303.00 
	 $ 31,303.00 

	 
	A5-7.28.
	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
	M2
	1.00
	 $ 18,418.36 
	 $ 18,418.36 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 889,582.05 
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	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS 
	
	MA
	 
	 

	 
	A5-8.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y emboquillado de fraguado rápido
	M2
	1.00
	 $ 60,443.05 
	 $ 60,443.05 

	 
	A5-8.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm
	M2
	1.00
	 $ 24,454.29 
	 $ 24,454.29 

	 
	A5-8.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm
	M2
	1.00
	 $ 34,429.78 
	 $ 34,429.78 

	 
	A5-8.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido
	M2
	1.00
	 $ 62,904.76 
	 $ 62,904.76 

	 
	A5-8.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado
	M2
	1.00
	 $ 48,096.26 
	 $ 48,096.26 

	 
	A5-8.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado
	M2
	1.00
	 $ 77,973.14 
	 $ 77,973.14 

	 
	A5-8.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26
	M2
	1.00
	 $ 100,857.84 
	 $ 100,857.84 

	 
	A5-8.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm
	M2
	1.00
	 $ 90,326.47 
	 $ 90,326.47 

	 
	A5-8.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm
	M2
	1.00
	 $ 110,576.47 
	 $ 110,576.47 

	 
	A5-8.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0
	M2
	1.00
	 $ 74,080.47 
	 $ 74,080.47 

	 
	A5-8.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal
	M2
	1.00
	 $ 88,599.47 
	 $ 88,599.47 

	 
	A5-8.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular
	M2
	1.00
	 $ 91,689.47 
	 $ 91,689.47 

	 
	A5-8.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR
	M2
	1.00
	 $ 66,039.83 
	 $ 66,039.83 

	 
	A5-8.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR
	M2
	1.00
	 $ 81,335.62 
	 $ 81,335.62 

	 
	A5-8.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR
	M2
	1.00
	 $ 124,459.91 
	 $ 124,459.91 

	 
	A5-8.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar
	M2
	1.00
	 $ 68,926.83 
	 $ 68,926.83 

	 
	A5-8.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 75,212.18 
	 $ 75,212.18 

	 
	A5-8.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 87,064.84 
	 $ 87,064.84 

	 
	A5-8.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente 
	M2
	1.00
	 $ 69,882.46 
	 $ 69,882.46 

	 
	A5-8.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5
	M2
	1.00
	 $ 63,247.98 
	 $ 63,247.98 

	 
	A5-8.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 63,247.98 
	 $ 63,247.98 

	 
	A5-8.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 81,250.04 
	 $ 81,250.04 

	 
	A5-8.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 71,086.05 
	 $ 71,086.05 

	 
	A5-8.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 90,792.67 
	 $ 90,792.67 

	 
	A5-8.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado
	M2
	1.00
	 $ 83,540.04 
	 $ 83,540.04 

	 
	A5-8.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30
	M2
	1.00
	 $ 90,713.42 
	 $ 90,713.42 

	 
	A5-8.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 85,955.42 
	 $ 85,955.42 

	 
	A5-8.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 77,544.42 
	 $ 77,544.42 

	 
	A5-8.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 202,063.04 
	 $ 202,063.04 

	 
	A5-8.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra
	M2
	1.00
	 $ 152,078.27 
	 $ 152,078.27 

	 
	A5-8.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en cerámica.
	ML
	1.00
	 $ 20,516.12 
	 $ 20,516.12 

	 
	A5-8.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en porcelanato
	ML
	1.00
	 $ 26,402.91 
	 $ 26,402.91 

	 
	A5-8.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en gres 18.5 x 9 cm
	ML
	1.00
	 $ 25,121.17 
	 $ 25,121.17 

	 
	A5-8.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en MDF 8cm
	ML
	1.00
	 $ 30,494.77 
	 $ 30,494.77 

	 
	A5-8.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba PVC 6.8 cm
	ML
	1.00
	 $ 11,844.65 
	 $ 11,844.65 

	 
	A5-8.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba PVC rollo 8 cm
	ML
	1.00
	 $ 13,866.65 
	 $ 13,866.65 

	 
	A5-8.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba PVC rígido 7.5 cm
	ML
	1.00
	 $ 15,282.65 
	 $ 15,282.65 

	 
	A5-8.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM
	ML
	1.00
	 $ 33,627.95 
	 $ 33,627.95 

	 
	A5-8.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm
	ML
	1.00
	 $ 54,197.23 
	 $ 54,197.23 

	 
	A5-8.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm
	ML
	1.00
	 $ 65,339.77 
	 $ 65,339.77 

	 
	A5-8.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.
	M2
	1.00
	 $ 191,912.95 
	 $ 191,912.95 

	 
	A5-8.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en baldosa de grano de mármol.
	ML
	1.00
	 $ 40,479.23 
	 $ 40,479.23 

	 
	A5-8.43.
	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa
	M2
	1.00
	 $ 215,686.98 
	 $ 215,686.98 

	 
	A5-8.44.
	Mantenimiento, reposición e instalación de guarda escoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m
	ML
	1.00
	 $ 34,962.48 
	 $ 34,962.48 

	 
	A5-8.45.
	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa 
	ML
	1.00
	 $ 85,338.74 
	 $ 85,338.74 

	 
	A5-8.46.
	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de mármol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1
	M2
	1.00
	 $ 35,346.63 
	 $ 35,346.63 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 3,399,293.35 

	9
	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
	
	MANT
	 
	 

	 
	A5-9.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca
	M2
	1.00
	 $ 346,913.05 
	 $ 346,913.05 

	 
	A5-9.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape de fachada cuarterón
	M2
	1.00
	 $ 106,309.73 
	 $ 106,309.73 

	 
	A5-9.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo MÁRMOL AURORA 20X30 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 112,123.73 
	 $ 112,123.73 

	 
	A5-9.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared porcelanato, color por definir
	M2
	1.00
	 $ 119,810.56 
	 $ 119,810.56 

	 
	A5-9.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir
	M2
	1.00
	 $ 89,054.08 
	 $ 89,054.08 

	 
	A5-9.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en vidrio templado 10 mm
	M2
	1.00
	 $ 777,954.76 
	 $ 777,954.76 

	 
	A5-9.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y lámina plástica
	M2
	1.00
	 $ 623,057.57 
	 $ 623,057.57 

	 
	A5-9.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio anodizado
	M2
	1.00
	 $ 695,556.76 
	 $ 695,556.76 

	 
	A5-9.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304
	M2
	1.00
	 $ 1,065,905.51 
	 $ 1,065,905.51 

	 
	A5-9.10.
	Suministro e instalación Win en Aluminio
	ML
	1.00
	 $ 24,196.28 
	 $ 24,196.28 

	 
	A5-9.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTÓNICA EN MADERA
	M2
	1.00
	 $ 204,070.65 
	 $ 204,070.65 

	 
	A5-9.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTÓNICA CLOSET EN MADERA
	M2
	1.00
	 $ 172,970.13 
	 $ 172,970.13 

	 
	A5-9.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm
	M2
	1.00
	 $ 1,103,046.45 
	 $ 1,103,046.45 

	 
	A5-9.14.
	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA
	M2
	1.00
	 $ 70,211.80 
	 $ 70,211.80 

	 
	A5-9.15.
	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO
	M2
	1.00
	 $ 75,772.80 
	 $ 75,772.80 

	 
	A5-9.16.
	Mantenimiento y PULIDA PISO MÁRMOL
	M2
	1.00
	 $ 91,346.80 
	 $ 91,346.80 

	 
	A5-9.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTÉTICA 500 GRS.
	M2
	1.00
	 $ 109,983.13 
	 $ 109,983.13 

	 
	A5-9.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTÉTICA 700 GRS.
	M2
	1.00
	 $ 138,807.13 
	 $ 138,807.13 

	 
	A5-9.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 358,693.48 
	 $ 358,693.48 

	 
	A5-9.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK
	ML
	1.00
	 $ 50,140.53 
	 $ 50,140.53 

	 
	A5-9.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE
	ML
	1.00
	 $ 51,438.53 
	 $ 51,438.53 

	 
	A5-9.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)
	ML
	1.00
	 $ 138,766.32 
	 $ 138,766.32 

	 
	A5-9.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25
	ML
	1.00
	 $ 146,024.32 
	 $ 146,024.32 

	 
	A5-9.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"
	UN
	1.00
	 $ 860,561.73 
	 $ 860,561.73 

	 
	A5-9.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 55,158.05 
	 $ 55,158.05 

	 
	A5-9.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR
	M2
	1.00
	 $ 47,522.49 
	 $ 47,522.49 

	 
	A5-9.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES
	M2
	1.00
	 $ 35,015.17 
	 $ 35,015.17 

	 
	A5-9.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"
	UN
	1.00
	 $ 21,735.17 
	 $ 21,735.17 

	 
	A5-9.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.
	UN
	1.00
	 $ 42,375.17 
	 $ 42,375.17 

	 
	A5-9.30.
	Mantenimiento y RESANES GENERALES
	M2
	1.00
	 $ 24,739.34 
	 $ 24,739.34 

	 
	A5-9.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDÓN TV BLANCO+TAPA
	UN
	1.00
	 $ 24,728.91 
	 $ 24,728.91 

	 
	A5-9.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN
	UN
	1.00
	 $ 141,457.85 
	 $ 141,457.85 

	 
	A5-9.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLÁSTICO 1000 LT.
	UN
	1.00
	 $ 918,392.88 
	 $ 918,392.88 

	 
	A5-9.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLÁSTICO 2000 LT.
	UN
	1.00
	 $ 1,794,084.88 
	 $ 1,794,084.88 

	 
	A5-9.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA
	UN
	1.00
	 $ 23,941.49 
	 $ 23,941.49 

	 
	A5-9.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA
	UN
	1.00
	 $ 6,614.99 
	 $ 6,614.99 

	 
	A5-9.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTÓNICO NIVEL II 18
	M2
	1.00
	 $ 3,141,181.99 
	 $ 3,141,181.99 

	 
	A5-9.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTÓNICO NIVEL III 22
	M2
	1.00
	 $ 3,280,445.99 
	 $ 3,280,445.99 

	 
	A5-9.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm
	M2
	1.00
	 $ 70,434.92 
	 $ 70,434.92 

	 
	A5-9.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm
	M2
	1.00
	 $ 176,130.91 
	 $ 176,130.91 

	 
	A5-9.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm
	M2
	1.00
	 $ 329,230.84 
	 $ 329,230.84 

	 
	A5-9.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm
	M2
	1.00
	 $ 225,514.84 
	 $ 225,514.84 

	 
	A5-9.43.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm
	M2
	1.00
	 $ 190,811.84 
	 $ 190,811.84 

	 
	A5-9.44.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL
	M2
	1.00
	 $ 378,043.84 
	 $ 378,043.84 

	 
	A5-9.45.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m
	M2
	1.00
	 $ 224,796.84 
	 $ 224,796.84 

	 
	A5-9.46.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO
	M2
	1.00
	 $ 448,539.40 
	 $ 448,539.40 

	 
	A5-9.47.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL
	M2
	1.00
	 $ 110,774.84 
	 $ 110,774.84 

	 
	A5-9.48.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.
	M2
	1.00
	 $ 165,864.84 
	 $ 165,864.84 

	 
	A5-9.49.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm
	M2
	1.00
	 $ 222,418.84 
	 $ 222,418.84 

	 
	A5-9.50.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIÁMETRO
	UN
	1.00
	 $ 538,738.84 
	 $ 538,738.84 

	 
	A5-9.51.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm
	UN
	1.00
	 $ 541,337.73 
	 $ 541,337.73 

	 
	A5-9.52.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm
	UN
	1.00
	 $ 541,337.73 
	 $ 541,337.73 

	 
	A5-9.53.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.
	UN
	1.00
	 $ 489,741.73 
	 $ 489,741.73 

	 
	A5-9.54.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)
	UN
	1.00
	 $ 489,741.73 
	 $ 489,741.73 

	 
	A5-9.55.
	Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir
	M2
	1.00
	 $ 542,872.87 
	 $ 542,872.87 

	 
	A5-9.56.
	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plástico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
	M2
	1.00
	 $ 169,835.38 
	 $ 169,835.38 

	 
	A5-9.57.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	M2
	1.00
	 $ 70,649.63 
	 $ 70,649.63 

	 
	A5-9.58.
	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1.00
	 $ 22,554.45 
	 $ 22,554.45 

	 
	A5-9.59.
	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	UN
	1.00
	 $ 64,981.76 
	 $ 64,981.76 

	 
	A5-9.60.
	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	ML
	1.00
	 $ 76,050.83 
	 $ 76,050.83 

	 
	A5-9.61.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado
	UN
	1.00
	 $ 81,988.76 
	 $ 81,988.76 

	 
	A5-9.62.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.
	ML
	1.00
	 $ 103,756.76 
	 $ 103,756.76 

	 
	A5-9.63.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.
	UN
	1.00
	 $ 91,011.76 
	 $ 91,011.76 

	 
	A5-9.64.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.
	ML
	1.00
	 $ 171,301.76 
	 $ 171,301.76 

	 
	A5-9.65.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro.
	UN
	1.00
	 $ 147,771.76 
	 $ 147,771.76 

	 
	A5-9.66.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	UN
	1.00
	 $ 209,917.56 
	 $ 209,917.56 

	 
	A5-9.67.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	UN
	1.00
	 $ 274,694.56 
	 $ 274,694.56 

	 
	A5-9.68.
	Reposición e instalación de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	UN
	1.00
	 $ 768,902.56 
	 $ 768,902.56 

	 
	A5-9.69.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	UN
	1.00
	 $ 1,081,239.56 
	 $ 1,081,239.56 

	 
	A5-9.70.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	UN
	1.00
	 $ 581,260.56 
	 $ 581,260.56 

	 
	A5-9.71.
	Reposición e instalación de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	UN
	1.00
	 $ 1,474,844.56 
	 $ 1,474,844.56 

	 
	A5-9.72.
	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldón 7cm. incluye estructura portante.
	ML
	1.00
	 $ 873,833.91 
	 $ 873,833.91 

	 
	A5-9.73.
	Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central.
	ML
	1.00
	 $ 466,194.43 
	 $ 466,194.43 

	 
	A5-9.74.
	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.
	M2
	1.00
	 $ 270,097.59 
	 $ 270,097.59 

	 
	A5-9.75.
	Reposición e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.
	M2
	1.00
	 $ 4,149,189.99 
	 $ 4,149,189.99 

	 
	A5-9.76.
	Reposición e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.
	M2
	1.00
	 $ 5,017,933.99 
	 $ 5,017,933.99 

	 
	A5-9.77.
	Suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 695,735.92 
	 $ 695,735.92 

	 
	A5-9.78.
	Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.
	ML
	1.00
	 $ 27,467.92 
	 $ 27,467.92 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 39,667,658.74 
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	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
	
	MA
	 
	 

	 
	A5-10.01.
	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado
	ML
	1.00
	 $ 78,229.34 
	 $ 78,229.34 

	 
	A5-10.02.
	Reposición e instalación de Clóset flormorado
	M2
	1.00
	 $ 661,271.79 
	 $ 661,271.79 

	 
	A5-10.03.
	Reposición e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 392,124.18 
	 $ 392,124.18 

	 
	A5-10.04.
	Reposición e instalación de Difusor en madera
	M2
	1.00
	 $ 189,494.71 
	 $ 189,494.71 

	 
	A5-10.05.
	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio
	M2
	1.00
	 $ 199,260.70 
	 $ 199,260.70 

	 
	A5-10.06.
	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo tríplex o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 62,811.54 
	 $ 62,811.54 

	 
	A5-10.07.
	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado
	M2
	1.00
	 $ 242,384.13 
	 $ 242,384.13 

	 
	A5-10.08.
	Reposición e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 232,746.20 
	 $ 232,746.20 

	 
	A5-10.09.
	Reposición e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 215,147.66 
	 $ 215,147.66 

	 
	A5-10.10.
	Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flormorado
	ML
	1.00
	 $ 686,359.19 
	 $ 686,359.19 

	 
	A5-10.11.
	Reposición e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan
	ML
	1.00
	 $ 642,638.48 
	 $ 642,638.48 

	 
	A5-10.12.
	Reposición e instalación de mueble tipo linos
	M2
	1.00
	 $ 428,453.91 
	 $ 428,453.91 

	 
	A5-10.13.
	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material
	M2
	1.00
	 $ 182,218.78 
	 $ 182,218.78 

	 
	A5-10.14.
	Reposición e instalación de pasamanos flormorado
	ML
	1.00
	 $ 83,515.87 
	 $ 83,515.87 

	 
	A5-10.15.
	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M
	ML
	1.00
	 $ 93,781.44 
	 $ 93,781.44 

	 
	A5-10.16.
	Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 343,121.22 
	 $ 343,121.22 

	 
	A5-10.17.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M
	UN
	1.00
	 $ 254,703.07 
	 $ 254,703.07 

	 
	A5-10.18.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M
	UN
	1.00
	 $ 305,103.24 
	 $ 305,103.24 

	 
	A5-10.19.
	Reposición e instalación de Ventana en madera flormorado
	M2
	1.00
	 $ 166,386.57 
	 $ 166,386.57 

	 
	A5-10.20.
	Reposición e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
	M2
	1.00
	 $ 1,720,816.89 
	 $ 1,720,816.89 

	 
	A5-10.21.
	Reposición e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
	M2
	1.00
	 $ 1,685,332.62 
	 $ 1,685,332.62 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 8,865,901.53 
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	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
	
	M
	 
	 

	 
	A5-11.01.
	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada
	M2
	1.00
	 $ 144,441.25 
	 $ 144,441.25 

	 
	A5-11.02.
	Reposición e instalación de escalera de gato
	ML
	1.00
	 $ 89,824.62 
	 $ 89,824.62 

	 
	A5-11.03.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1”.
	ML
	1.00
	 $ 38,989.34 
	 $ 38,989.34 

	 
	A5-11.04.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2”.
	ML
	1.00
	 $ 54,240.34 
	 $ 54,240.34 

	 
	A5-11.05.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M
	UN
	1.00
	 $ 147,566.85 
	 $ 147,566.85 

	 
	A5-11.06.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M
	UN
	1.00
	 $ 148,706.50 
	 $ 148,706.50 

	 
	A5-11.07.
	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección
	UN
	1.00
	 $ 285,199.27 
	 $ 285,199.27 

	 
	A5-11.08.
	Reposición e instalación de marquesinas lamina
	M2
	1.00
	 $ 182,504.32 
	 $ 182,504.32 

	 
	A5-11.09.
	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16
	M2
	1.00
	 $ 229,263.67 
	 $ 229,263.67 

	 
	A5-11.10.
	Reposición e instalación de reja bancaria
	M2
	1.00
	 $ 108,073.54 
	 $ 108,073.54 

	 
	A5-11.11.
	Reposición e instalación de rejas lamina
	M2
	1.00
	 $ 248,917.07 
	 $ 248,917.07 

	 
	A5-11.12.
	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30
	ML
	1.00
	 $ 111,409.95 
	 $ 111,409.95 

	 
	A5-11.13.
	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico
	UN
	1.00
	 $ 43,074.88 
	 $ 43,074.88 

	 
	A5-11.14.
	Reposición e instalación de tapas shut lamina
	UN
	1.00
	 $ 126,199.80 
	 $ 126,199.80 

	 
	A5-11.15.
	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16
	M2
	1.00
	 $ 229,263.67 
	 $ 229,263.67 

	 
	A5-11.16.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.
	ML
	1.00
	 $ 62,781.12 
	 $ 62,781.12 

	 
	A5-11.17.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diámetro
	UN
	1.00
	 $ 3,672,258.51 
	 $ 3,672,258.51 

	 
	A5-11.18.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diámetro
	UN
	1.00
	 $ 2,730,466.51 
	 $ 2,730,466.51 

	 
	A5-11.19.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	UN
	1.00
	 $ 107,130.68 
	 $ 107,130.68 

	 
	A5-11.20.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	UN
	1.00
	 $ 99,906.68 
	 $ 99,906.68 

	 
	A5-11.21.
	Suministro e instalación de franja damero de la Policía Nacional, en lámina de aluminio cal. 16 de altura 24 cm, incluye anclajes
	ML
	1.00
	 $ 382,572.43 
	 $ 382,572.43 

	 
	A5-11.22.
	Suministro e instalación de franja damero de la Policía Nacional, en lámina de aluminio cal. 16 de altura 18 cm, incluye anclajes
	ML
	1.00
	 $ 356,573.43 
	 $ 356,573.43 

	 
	A5-11.23.
	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m
	ML
	1.00
	 $ 210,963.91 
	 $ 210,963.91 

	 
	A5-11.24.
	Suministro e instalación concertina sencilla diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación
	ML
	1.00
	 $ 82,036.14 
	 $ 82,036.14 

	 
	A5-11.25.
	Suministro e instalación concertina doble diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación
	ML
	1.00
	 $ 91,216.14 
	 $ 91,216.14 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 9,983,580.62 
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	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
	
	M
	 
	 

	 
	A5-12.01.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 705,453.49 
	 $ 705,453.49 

	 
	A5-12.02.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 848,904.78 
	 $ 848,904.78 

	 
	A5-12.03.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 895,839.19 
	 $ 895,839.19 

	 
	A5-12.04.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 993,996.76 
	 $ 993,996.76 

	 
	A5-12.05.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 1,061,299.59 
	 $ 1,061,299.59 

	 
	A5-12.06.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 782,119.53 
	 $ 782,119.53 

	 
	A5-12.07.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I
	M3
	1.00
	 $ 926,107.40 
	 $ 926,107.40 

	 
	A5-12.08.
	Reposición e instalación de mortero 1:2
	M3
	1.00
	 $ 863,533.05 
	 $ 863,533.05 

	 
	A5-12.09.
	Reposición e instalación de mortero 1:3
	M3
	1.00
	 $ 791,636.17 
	 $ 791,636.17 

	 
	A5-12.10.
	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado
	M3
	1.00
	 $ 1,073,349.47 
	 $ 1,073,349.47 

	 
	A5-12.11.
	Reposición e instalación de mortero 1:4
	M3
	1.00
	 $ 750,025.99 
	 $ 750,025.99 

	 
	A5-12.12.
	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado
	M3
	1.00
	 $ 1,006,128.99 
	 $ 1,006,128.99 

	 
	A5-12.13.
	Reposición e instalación de mortero 1:5
	M3
	1.00
	 $ 718,179.03 
	 $ 718,179.03 

	 
	A5-12.14.
	Reposición e instalación de mortero 1:6
	M3
	1.00
	 $ 688,937.03 
	 $ 688,937.03 

	 
	A5-12.15.
	Reposición e instalación de filos y dilataciones
	ML
	1.00
	 $ 14,071.12 
	 $ 14,071.12 

	 
	A5-12.16.
	Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado
	M2
	1.00
	 $ 26,894.79 
	 $ 26,894.79 

	 
	A5-12.17.
	Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado
	M2
	1.00
	 $ 32,682.01 
	 $ 32,682.01 

	 
	A5-12.18.
	Reposición e instalación de rampa de acceso
	M2
	1.00
	 $ 95,355.46 
	 $ 95,355.46 

	 
	A5-12.19.
	Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5
	M2
	1.00
	 $ 63,713.61 
	 $ 63,713.61 

	 
	A5-12.20.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4
	M2
	1.00
	 $ 63,631.17 
	 $ 63,631.17 

	 
	A5-12.21.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5
	M2
	1.00
	 $ 63,713.61 
	 $ 63,713.61 

	 
	A5-12.22.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6
	M2
	1.00
	 $ 63,249.75 
	 $ 63,249.75 

	 
	A5-12.23.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3
	M2
	1.00
	 $ 59,413.02 
	 $ 59,413.02 

	 
	A5-12.24.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4
	M2
	1.00
	 $ 57,047.85 
	 $ 57,047.85 

	 
	A5-12.25.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3
	M2
	1.00
	 $ 48,454.08 
	 $ 48,454.08 

	 
	A5-12.26.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4
	M2
	1.00
	 $ 46,540.70 
	 $ 46,540.70 

	 
	A5-12.27.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5
	M2
	1.00
	 $ 46,623.14 
	 $ 46,623.14 

	 
	A5-12.28.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6
	M2
	1.00
	 $ 46,159.28 
	 $ 46,159.28 

	 
	A5-12.29.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4
	M2
	1.00
	 $ 63,631.17 
	 $ 63,631.17 

	 
	A5-12.30.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5
	M2
	1.00
	 $ 63,713.61 
	 $ 63,713.61 

	 
	A5-12.31.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6
	M2
	1.00
	 $ 63,249.75 
	 $ 63,249.75 

	 
	A5-12.32.
	Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5
	M2
	1.00
	 $ 63,830.97 
	 $ 63,830.97 

	 
	A5-12.33.
	Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5
	M2
	1.00
	 $ 68,713.96 
	 $ 68,713.96 

	 
	A5-12.34.
	Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: esc                                                                                                                                     obiado
	M2
	1.00
	 $ 83,280.80 
	 $ 83,280.80 

	 
	A5-12.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM
	ML
	1.00
	 $ 91,443.30 
	 $ 91,443.30 

	 
	A5-12.36.
	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior
	UN
	1.00
	 $ 17,748.53 
	 $ 17,748.53 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 13,348,672.15 
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	MANTENIMIENTO DE VENTANAS
	
	MAN
	 
	 

	 
	A5-13.01.
	Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio
	M2
	1.00
	 $ 568,862.44 
	 $ 568,862.44 

	 
	A5-13.02.
	Reposición e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio
	M2
	1.00
	 $ 244,818.19 
	 $ 244,818.19 

	 
	A5-13.03.
	Reposición e instalación de ventana aluminio guillotinas
	M2
	1.00
	 $ 647,807.19 
	 $ 647,807.19 

	 
	A5-13.04.
	Reposición e instalación de ventana andina vidrio
	M2
	1.00
	 $ 235,950.19 
	 $ 235,950.19 

	 
	A5-13.05.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu
	M2
	1.00
	 $ 383,985.19 
	 $ 383,985.19 

	 
	A5-13.06.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch
	M2
	1.00
	 $ 356,629.19 
	 $ 356,629.19 

	 
	A5-13.07.
	Reposición e instalación de ventana europa
	M2
	1.00
	 $ 413,943.19 
	 $ 413,943.19 

	 
	A5-13.08.
	Reposición e instalación de ventana lamina
	M2
	1.00
	 $ 263,860.19 
	 $ 263,860.19 

	 
	A5-13.09.
	Reposición e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio
	M2
	1.00
	 $ 518,971.46 
	 $ 518,971.46 

	 
	A5-13.10.
	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible
	UN
	1.00
	 $ 84,703.97 
	 $ 84,703.97 

	 
	A5-13.11.
	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible
	UN
	1.00
	 $ 31,866.31 
	 $ 31,866.31 

	 
	A5-13.12.
	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.
	M2
	1.00
	 $ 39,860.78 
	 $ 39,860.78 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 3,791,258.29 
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	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
	
	MAN
	 
	 

	 
	A5-14.01.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 66,072.48 
	 $ 66,072.48 

	 
	A5-14.02.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 85,680.48 
	 $ 85,680.48 

	 
	A5-14.03.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 94,142.48 
	 $ 94,142.48 

	 
	A5-14.04.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 94,142.48 
	 $ 94,142.48 

	 
	A5-14.05.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 106,632.48 
	 $ 106,632.48 

	 
	A5-14.06.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 210,552.48 
	 $ 210,552.48 

	 
	A5-14.07.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 70,200.48 
	 $ 70,200.48 

	 
	A5-14.08.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 166,176.48 
	 $ 166,176.48 

	 
	A5-14.09.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 120,768.48 
	 $ 120,768.48 

	 
	A5-14.10.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 132,120.48 
	 $ 132,120.48 

	 
	A5-14.11.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 59,880.48 
	 $ 59,880.48 

	 
	A5-14.12.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 239,095.44 
	 $ 239,095.44 

	 
	A5-14.13.
	Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal
	UN
	1.00
	 $ 364,822.92 
	 $ 364,822.92 

	 
	A5-14.14.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 218,455.44 
	 $ 218,455.44 

	 
	A5-14.15.
	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores
	UN
	1.00
	 $ 147,419.98 
	 $ 147,419.98 

	 
	A5-14.16.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o interiores o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 126,607.44 
	 $ 126,607.44 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 2,302,770.50 
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	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
	
	MA
	 
	 

	 
	A5-15.01.
	Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm
	M2
	1.00
	 $ 104,408.48 
	 $ 104,408.48 

	 
	A5-15.02.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm
	M2
	1.00
	 $ 144,768.48 
	 $ 144,768.48 

	 
	A5-15.03.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo bronce 4 mm
	M2
	1.00
	 $ 79,492.48 
	 $ 79,492.48 

	 
	A5-15.04.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 3 mm
	M2
	1.00
	 $ 69,902.48 
	 $ 69,902.48 

	 
	A5-15.05.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 4 mm
	M2
	1.00
	 $ 79,492.48 
	 $ 79,492.48 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 478,064.40 
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	MANTENIMIENTO DE VÍAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACIÓN
	
	
	 
	 

	 
	A5-16.01.
	Línea de demarcación con pintura en frío
	ML
	1.00
	 $ 4,134.59 
	 $ 4,134.59 

	 
	A5-16.02.
	Línea de demarcación con resina termoplástica
	ML
	1.00
	 $ 2,869.40 
	 $ 2,869.40 

	 
	A5-16.03.
	Marca vial con pintura en frío
	M2
	1.00
	 $ 59,414.45 
	 $ 59,414.45 

	 
	A5-16.04.
	Marca vial con resina termoplástica
	M2
	1.00
	 $ 77,665.18 
	 $ 77,665.18 

	 
	A5-16.05.
	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm
	UN
	1.00
	 $ 579,378.97 
	 $ 579,378.97 

	 
	A5-16.06.
	Suministro cambio e instalación de topellantas
	UN
	1.00
	 $ 81,657.26 
	 $ 81,657.26 

	 
	A5-16.07.
	Corte mecanizado de pavimento
	ML
	1.00
	 $ 14,473.08 
	 $ 14,473.08 

	 
	A5-16.08.
	Localización y replanteo de vías (incluye eje de vía y laterales con andenes)
	ML
	1.00
	 $ 6,857.10 
	 $ 6,857.10 

	 
	A5-16.09.
	Demolición de pavimento concreto asfaltico
	M3
	1.00
	 $ 165,106.37 
	 $ 165,106.37 

	 
	A5-16.10.
	Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico 
	M3
	1.00
	 $ 176,899.69 
	 $ 176,899.69 

	 
	A5-16.11.
	Conformación de taludes con equipo mecánico
	M3
	1.00
	 $ 15,662.47 
	 $ 15,662.47 

	 
	A5-16.12.
	Conformación taludes en tierra
	M3
	1.00
	 $ 68,965.39 
	 $ 68,965.39 

	 
	A5-16.13.
	Conformación taludes en conglomerado
	M3
	1.00
	 $ 151,672.04 
	 $ 151,672.04 

	 
	A5-16.14.
	Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m
	M3
	1.00
	 $ 48,590.43 
	 $ 48,590.43 

	 
	A5-16.15.
	Excavación en zanja - material común - 2.01 a 4.00 m
	M3
	1.00
	 $ 67,480.46 
	 $ 67,480.46 

	 
	A5-16.16.
	Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m
	M3
	1.00
	 $ 67,486.72 
	 $ 67,486.72 

	 
	A5-16.17.
	Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m
	M3
	1.00
	 $ 88,320.01 
	 $ 88,320.01 

	 
	A5-16.18.
	Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 6 m
	M3
	1.00
	 $ 279,105.00 
	 $ 279,105.00 

	 
	A5-16.19.
	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal o vertical
	M2
	1.00
	 $ 70,021.87 
	 $ 70,021.87 

	 
	A5-16.20.
	Filtro en arena
	M3
	1.00
	 $ 226,137.19 
	 $ 226,137.19 

	 
	A5-16.21.
	Filtro en piedra
	M3
	1.00
	 $ 149,462.97 
	 $ 149,462.97 

	 
	A5-16.22.
	Relleno compactado con material de préstamo
	M3
	1.00
	 $ 106,551.34 
	 $ 106,551.34 

	 
	A5-16.23.
	Repaleo mecánico
	M3
	1.00
	 $ 8,875.41 
	 $ 8,875.41 

	 
	A5-16.24.
	Repaleo manual
	M3
	1.00
	 $ 12,426.47 
	 $ 12,426.47 

	 
	A5-16.25.
	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Apisonado)
	M3
	1.00
	 $ 49,015.53 
	 $ 49,015.53 

	 
	A5-16.26.
	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Canguro)
	M3
	1.00
	 $ 43,653.31 
	 $ 43,653.31 

	 
	A5-16.27.
	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 1600
	M2
	1.00
	 $ 9,221.55 
	 $ 9,221.55 

	 
	A5-16.28.
	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 3000
	M2
	1.00
	 $ 14,031.60 
	 $ 14,031.60 

	 
	A5-16.29.
	Suministro, transporte e instalación tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts.
	M2
	1.00
	 $ 37,200.19 
	 $ 37,200.19 

	 
	A5-16.30.
	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.
	M2
	1.00
	 $ 3,928.39 
	 $ 3,928.39 

	 
	A5-16.31.
	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. Extendido y compactado
	M3
	1.00
	 $ 766,694.20 
	 $ 766,694.20 

	 
	A5-16.32.
	Suministro, transporte e instalación afirmado para estructuras
	M3
	1.00
	 $ 160,866.51 
	 $ 160,866.51 

	 
	A5-16.33.
	Suministro, transporte e instalación base compactada con cilindro área >600 m2
	M3
	1.00
	 $ 253,554.14 
	 $ 253,554.14 

	 
	A5-16.34.
	Suministro, transporte e instalación base compactada con rana (parcheo)
	M3
	1.00
	 $ 230,920.69 
	 $ 230,920.69 

	 
	A5-16.35.
	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con cilindro área > 100 m2
	M3
	1.00
	 $ 249,706.94 
	 $ 249,706.94 

	 
	A5-16.36.
	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana
	M3
	1.00
	 $ 250,578.17 
	 $ 250,578.17 

	 
	A5-16.37.
	Suministro, transporte e instalación tachas reflectivas
	UN
	1.00
	 $ 14,758.26 
	 $ 14,758.26 

	 
	A5-16.38.
	Suministro, transporte e instalación en concreto MR 45 hecho en obra
	M3
	1.00
	 $ 912,305.41 
	 $ 912,305.41 

	 
	A5-16.39.
	Suministro, transporte e instalación de dovelas de acero liso 60.000 psi para pavimentos
	KG
	1.00
	 $ 31,503.76 
	 $ 31,503.76 

	 
	A5-16.40.
	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 315mm (12") para alcantarillado
	ML
	1.00
	 $ 189,393.58 
	 $ 189,393.58 

	 
	A5-16.41.
	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 400mm (16") para alcantarillado
	ML
	1.00
	 $ 331,541.53 
	 $ 331,541.53 

	 
	A5-16.42.
	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 500mm (20") para alcantarillado
	ML
	1.00
	 $ 523,638.38 
	 $ 523,638.38 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 6,601,726.00 
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	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
	
	A
	 
	 

	 
	A5-17.01.
	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
	M2
	1.00
	 $ 4,131.41 
	 $ 4,131.41 

	 
	A5-17.02.
	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
	M3
	1.00
	 $ 98,730.39 
	 $ 98,730.39 

	 
	 
	 
	
	SUBTOTAL
	 $ 102,861.80 



	TOTAL, COSTO DIRECTO 
	 $                     134.259.828,43

	ADMINISTRACIÓN
	20%
	 $                       26.851.965,69 

	IMPREVISTOS
	1%
	 $                         1.342.598,28 

	UTILIDAD
	5%
	 $                         6.712.991,42 

	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	19%
	 $                         1.275.468,37 

	 TOTAL, COSTO INDIRECTO 
	$                       36.183.023,76



	COSTO TOTAL
	$                   170.442.852,19

	COSTO EN LETRAS
	CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS 


[bookmark: _Hlk133512743]
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA

Luego de realizar el análisis de precios, se tomó la decisión de estructurar los costos directos de los mantenimientos a ejecutar por análisis de precios unitarios fijos.

VALOR PARA ADJUDICACIÓN PARA EL LOTE No. 2 

LOTE No. 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, CENTRO VACACIONAL PAIPA Y VIVIENDAS FISCALES METUN, POR VALOR DE SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($785.990.000,00). MONEDA LEGAL.

2.1.2	VALOR ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA PEE

El valor estimado para la evaluación económica del proceso de contratación corresponde al Lote No.2: POR VALOR DE CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 154.088.313,00). MONEDA LEGAL.  



	TOTAL COSTO DIRECTO A1
	$                121.377.166,60

	
	

	TOTAL COSTO DIRECTO 
	$                121.377.166,60

	ADMINISTRACIÓN
	20%
	 $                  24.275.433,32 

	IMPREVISTOS
	1%
	 $                    1.213.771,67 

	UTILIDAD
	5%
	 $                    6.068.858,33 

	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	19%
	 $                    1.153.083,08 

	 TOTAL COSTO INDIRECTO 
	$                  32.711.146,40

	
	

	COSTO TOTAL
	$                154.088.313,00

	COSTO EN LETRAS
	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS 




	
OBRA
	“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA METROPOLITANA DE TUNJA, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”.



	CAP.
	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	UN
	CANT.
	 VR. UNIT. 
	 VR. TOTAL 

	1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	 
	INARES
	 
	 

	 
	A1-1.01.
	Replanteo
	 M2 
	1.00
	 $ 4,162.36 
	 $ 4,162.36 

	 
	A1-1.02.
	Cerramiento en alambre de púas 5 Hilos H=2.50 m
	 ML 
	1.00
	 $ 21,921.36 
	 $ 21,921.36 

	 
	A1-1.03.
	Cerca en tabla
	 M2 
	1.00
	 $ 46,851.82 
	 $ 46,851.82 

	 
	A1-1.04.
	Cerca lamina base H: 2,25
	 ML 
	1.00
	 $ 174,526.30 
	 $ 174,526.30 

	 
	A1-1.05.
	Excavación Mecánica
	 M3 
	1.00
	 $ 15,184.02 
	 $ 15,184.02 

	 
	A1-1.06.
	Excavación Manual
	 M3 
	1.00
	 $ 28,045.86 
	 $ 28,045.86 

	 
	A1-1.07.
	Explanación y Extendido
	 M3 
	1.00
	 $ 7,957.38 
	 $ 7,957.38 

	 
	A1-1.08.
	Explanación y Retiro
	 M3 
	1.00
	 $ 63,057.38 
	 $ 63,057.38 

	 
	A1-1.09.
	Relleno Material en Sitio (incluye selección, extendido, humedecimiento y compactación)
	 M3 
	1.00
	 $ 28,294.75 
	 $ 28,294.75 

	 
	A1-1.10.
	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque
	 M2 
	1.00
	 $ 17,827.75 
	 $ 17,827.75 

	 
	A1-1.11.
	Desmonte de Muros en sistema liviano incluye estructura metálica
	 M2 
	1.00
	 $ 15,153.59 
	 $ 15,153.59 

	 
	A1-1.12.
	Desmonte Placas Aligeradas
	 M2 
	1.00
	 $ 33,374.99 
	 $ 33,374.99 

	 
	A1-1.13.
	Desmonte Placas Macizas
	 M2 
	1.00
	 $ 72,597.77 
	 $ 72,597.77 

	 
	A1-1.14.
	Desmonte Alistado de Piso
	 M2 
	1.00
	 $ 21,573.74 
	 $ 21,573.74 

	 
	A1-1.15.
	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso
	 M2 
	1.00
	 $ 12,207.48 
	 $ 12,207.48 

	 
	A1-1.16.
	Desmonte de Guarda Escoba
	 ML 
	1.00
	 $ 7,629.68 
	 $ 7,629.68 

	 
	A1-1.17.
	Desmonte Cubierta en cualquier material
	 M2 
	1.00
	 $ 15,599.28 
	 $ 15,599.28 

	 
	A1-1.18.
	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material
	 M2 
	1.00
	 $ 22,284.69 
	 $ 22,284.69 

	 
	A1-1.19.
	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas
	 M2 
	1.00
	 $ 15,599.28 
	 $ 15,599.28 

	 
	A1-1.20.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material conservando la estructura portante
	 M2 
	1.00
	 $ 11,179.21 
	 $ 11,179.21 

	 
	A1-1.21.
	Desmonte de cielo raso en cualquier material y estructura portante
	 M2 
	1.00
	 $ 9,582.18 
	 $ 9,582.18 

	 
	A1-1.22.
	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores
	 UN 
	1.00
	 $ 3,862.36 
	 $ 3,862.36 

	 
	A1-1.23.
	Desmonte Puertas y Marcos
	 UN 
	1.00
	 $ 21,573.74 
	 $ 21,573.74 

	 
	A1-1.24.
	Desmonte de ventanas
	 M2 
	1.00
	 $ 6,685.41 
	 $ 6,685.41 

	 
	A1-1.25.
	Desmonte de Vidrios de Ventanas y Espejos
	 M2 
	1.00
	 $ 4,577.80 
	 $ 4,577.80 

	 
	A1-1.26.
	Desmonte de Cerradura de Seguridad
	 UN 
	1.00
	 $ 24,414.95 
	 $ 24,414.95 

	 
	A1-1.27.
	Desmonte de Divisiones modulares, acrílicas o en vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 8,913.87 
	 $ 8,913.87 

	 
	A1-1.28.
	Desmonte de Rejas Metálicas
	 M2 
	1.00
	 $ 11,142.35 
	 $ 11,142.35 

	 
	A1-1.29.
	Desmonte Aparatos Sanitarios
	 UN 
	1.00
	 $ 34,517.97 
	 $ 34,517.97 

	 
	A1-1.30.
	Desmonte de Grifería
	 UN 
	1.00
	 $ 10,681.54 
	 $ 10,681.54 

	 
	A1-1.31.
	Desmonte de tanques elevados de agua
	 UN 
	1.00
	 $ 35,655.50 
	 $ 35,655.50 

	 
	A1-1.32.
	Desmonte de puntos hidrosanitarios. Incluye retiro de red hidrosanitaria en una longitud hasta 1,5 m
	 UN 
	1.00
	 $ 16,785.29 
	 $ 16,785.29 

	 
	A1-1.33.
	Desmonte de malla eslabonada incluye soportes metálicos
	 M2 
	1.00
	 $ 20,056.22 
	 $ 20,056.22 

	 
	A1-1.34.
	Desmonte de extractor
	 UN 
	1.00
	 $ 14,372.47 
	 $ 14,372.47 

	 
	A1-1.35.
	Desmonte de aire acondicionado incluye red de distribución
	 ML 
	1.00
	 $ 15,449.46 
	 $ 15,449.46 

	 
	A1-1.36.
	Desmonte de muebles empotrados
	 M2 
	1.00
	 $ 14,054.69 
	 $ 14,054.69 

	 
	A1-1.37.
	Desmonte y montaje de Cortinas, Velos, Persianas y Soportes
	 UN 
	1.00
	 $ 8,913.87 
	 $ 8,913.87 

	 
	A1-1.38.
	Desmonte de pañete
	 M2 
	1.00
	 $ 9,165.82 
	 $ 9,165.82 

	 
	A1-1.39.
	Desmonte de salida eléctrica. Incluye retiro de aparato, caja, tapa, tubería y cableado hasta 1,5 m y regateo a que haya lugar
	 UN 
	1.00
	 $ 13,688.07 
	 $ 13,688.07 

	 
	A1-1.40.
	Desmonte de Cableado Eléctrico. Incluye tubería y demás accesorios eléctricos
	 ML 
	1.00
	 $ 1,525.94 
	 $ 1,525.94 

	 
	A1-1.41.
	Corte en muro o piso con máquina, en material rígido con y sin acabado de enchape.
	 ML 
	1.00
	 $ 5,348.38 
	 $ 5,348.38 

	 
	A1-1.42.
	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material
	 ML 
	1.00
	 $ 11,142.35 
	 $ 11,142.35 

	 
	A1-1.43.
	Desmonte de red de gas. Incluye tubería y demás accesorios
	 ML 
	1.00
	 $ 9,538.25 
	 $ 9,538.25 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $ 946,677.17 

	2
	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS
	 
	RASOS
	
	 

	 
	A1-2.01.
	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento
	 M2 
	1.00
	 $ 11,641.61 
	 $ 11,641.61 

	 
	A1-2.02.
	Reposición e Instalación de Caballete Articulado Teja Fibrocemento
	 ML 
	1.00
	 $ 42,438.89 
	 $ 42,438.89 

	 
	A1-2.03.
	Reposición e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento
	 ML 
	1.00
	 $ 62,152.77 
	 $ 62,152.77 

	 
	A1-2.04.
	Reposición e Instalación de Canaleta 43 Fibrocemento (L=6.00M)
	 M2 
	1.00
	 $ 146,864.24 
	 $ 146,864.24 

	 
	A1-2.05.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Fibrocemento (L=6.00M)
	 M2 
	1.00
	 $ 48,080.85 
	 $ 48,080.85 

	 
	A1-2.06.
	Reposición e Instalación de Canaleta 90 Galvanizada (L=6.00M)
	 ML 
	1.00
	 $ 49,022.70 
	 $ 49,022.70 

	 
	A1-2.07.
	Reposición e Instalación de Cubierta tipo sandwich con aislamiento acústico y térmico en poliuretano expandido
	 M2 
	1.00
	 $ 157,985.75 
	 $ 157,985.75 

	 
	A1-2.08.
	Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior 
	 M2 
	1.00
	 $ 62,327.54 
	 $ 62,327.54 

	 
	A1-2.09.
	Reposición e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada, teja trapezoidal calibre 26 o superior 
	 M2 
	1.00
	 $ 55,860.82 
	 $ 55,860.82 

	 
	A1-2.10.
	Reposición e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada y prepintada
	 ML 
	1.00
	 $ 38,860.95 
	 $ 38,860.95 

	 
	A1-2.11.
	Reposición e Instalación de Caballete fijo en lámina Galvanizada
	 ML 
	1.00
	 $ 39,402.75 
	 $ 39,402.75 

	 
	A1-2.12.
	Reposición e Instalación de Cubierta de láminas corrugadas de aluminio separadas por un aislamiento de poliuretano rígido
	 M2 
	1.00
	 $ 41,531.87 
	 $ 41,531.87 

	 
	A1-2.13.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja acrílica Duralum 240 - 2.5 MM
	 M2 
	1.00
	 $ 153,567.31 
	 $ 153,567.31 

	 
	A1-2.14.
	Reposición e Instalación de Cubierta Teja de Barro
	 M2 
	1.00
	 $ 67,415.03 
	 $ 67,415.03 

	 
	A1-2.15.
	Reposición e Instalación de Caballete en Teja Tipo Española o equivalente
	 ML 
	1.00
	 $ 95,326.69 
	 $ 95,326.69 

	 
	A1-2.16.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Teja Tipo Española o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 65,906.56 
	 $ 65,906.56 

	 
	A1-2.17.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 10
	 M2 
	1.00
	 $ 48,584.16 
	 $ 48,584.16 

	 
	A1-2.18.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 8
	 M2 
	1.00
	 $ 50,631.84 
	 $ 50,631.84 

	 
	A1-2.19.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 6 
	 M2 
	1.00
	 $ 50,809.66 
	 $ 50,809.66 

	 
	A1-2.20.
	Reposición e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada Nº 4 
	 M2 
	1.00
	 $ 52,062.20 
	 $ 52,062.20 

	 
	A1-2.21.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 4 mm
	 M2 
	1.00
	 $ 98,248.83 
	 $ 98,248.83 

	 
	A1-2.22.
	Reposición e Instalación de Cubierta en lámina de policarbonato cristal 8 mm
	 M2 
	1.00
	 $ 126,890.89 
	 $ 126,890.89 

	 
	A1-2.23.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja sin traslapo en acero laminado, galvanizado y prepintado
	 M2 
	1.00
	 $ 56,484.26 
	 $ 56,484.26 

	 
	A1-2.24.
	Reposición e Instalación de Cubierta en teja traslucida sin traslapo en poliéster reforzado con fibra de vidrio clase 7
	 M2 
	1.00
	 $ 107,012.72 
	 $ 107,012.72 

	 
	A1-2.25.
	Reposición e Instalación de Teja asfáltica ondulada fabricadas con fibras 
	 UN 
	1.00
	 $ 52,320.65 
	 $ 52,320.65 

	 
	A1-2.26.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5
	 M2 
	1.00
	 $ 48,055.20 
	 $ 48,055.20 

	 
	A1-2.27.
	Reposición e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 10
	 M2 
	1.00
	 $ 48,309.11 
	 $ 48,309.11 

	 
	A1-2.28.
	Reposición e Instalación de Afinado Cubiertas (E=0.03)
	 M2 
	1.00
	 $ 52,258.50 
	 $ 52,258.50 

	 
	A1-2.29.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera Para Teja de Barro
	 ML 
	1.00
	 $ 82,524.28 
	 $ 82,524.28 

	 
	A1-2.30.
	Reposición e Instalación de Estructura en Madera para cubierta
	 ML 
	1.00
	 $ 64,932.52 
	 $ 64,932.52 

	 
	A1-2.31.
	Reposición e Instalación de Estructura Metálica para cubierta
	 ML 
	1.00
	 $ 91,995.00 
	 $ 91,995.00 

	 
	A1-2.32.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm
	 M2 
	1.00
	 $ 56,474.05 
	 $ 56,474.05 

	 
	A1-2.33.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central en poliéster de alta capacidad de calibre igual o superior 3mm
	 M2 
	1.00
	 $ 68,396.05 
	 $ 68,396.05 

	 
	A1-2.34.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante de superficies con acabado en piso duro de calibre igual o superior 4 mm
	 M2 
	1.00
	 $ 65,752.05 
	 $ 65,752.05 

	 
	A1-2.35.
	Mantenimiento, reposición e instalación de manto bituminoso impermeabilizante con refuerzo en fibra de polyester de alta capacidad, antiadherente de polietileno en lado inferior, en mineral esmaltado en lado superior, cal. 3.5 mm o superior.
	 M2 
	1.00
	 $ 65,305.46 
	 $ 65,305.46 

	 
	A1-2.36.
	Reposición e Instalación de aislamiento térmico y acústico en lana de vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 54,683.16 
	 $ 54,683.16 

	 
	A1-2.37.
	Reposición e Instalación de moldura de yeso
	 ML 
	1.00
	 $ 12,742.67 
	 $ 12,742.67 

	 
	A1-2.38.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Bóvedas DRY WALL
	 M2 
	1.00
	 $ 66,324.84 
	 $ 66,324.84 

	 
	A1-2.39.
	Reposición e Instalación de Armadura Madera y Malla
	 M2 
	1.00
	 $ 54,272.64 
	 $ 54,272.64 

	 
	A1-2.40.
	Reposición e Instalación de Cielorraso en Dry Wall, Adecuando Estructura Metálica Existente
	 M2 
	1.00
	 $ 50,645.44 
	 $ 50,645.44 

	 
	A1-2.41.
	Mantenimiento, reposición, sustitución, desmonte e instalación de Láminas de Cielo Raso dañado o faltante en el mismo material existente. Incluye limpieza, reparación ajuste y reemplazo de piezas de la estructura metálica existente.
	 M2 
	1.00
	 $ 29,182.66 
	 $ 29,182.66 

	 
	A1-2.42.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall Incluye Estructura Metálica
	 M2 
	1.00
	 $ 67,025.50 
	 $ 67,025.50 

	 
	A1-2.43.
	Suministro e instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.
	 M2 
	1.00
	 $ 109,319.13 
	 $ 109,319.13 

	 
	A1-2.44.
	Reposición e Instalación de Voladizo en placa de fibrocemento Incluye Estructura Metálica
	 M2 
	1.00
	 $ 122,926.27 
	 $ 122,926.27 

	 
	A1-2.45.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso de lámina rígida de fibra de vidrio y recubierta por película de PVC
	 M2 
	1.00
	 $ 55,584.62 
	 $ 55,584.62 

	 
	A1-2.46.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Plano en Dry Wall
	 M2 
	1.00
	 $ 41,731.57 
	 $ 41,731.57 

	 
	A1-2.47.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso tipo Tríplex o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 120,977.03 
	 $ 120,977.03 

	 
	A1-2.48.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Oculto
	 M2 
	1.00
	 $ 77,823.99 
	 $ 77,823.99 

	 
	A1-2.49.
	Reposición e Instalación de Cielo Raso Yeso Semi – Oculto
	 M2 
	1.00
	 $ 74,919.99 
	 $ 74,919.99 

	 
	A1-2.50.
	Reposición e Instalación de Cornisas Yeso
	 ML 
	1.00
	 $ 25,784.33 
	 $ 25,784.33 

	 
	A1-2.51.
	Reposición e Instalación de Lamina Plana de fibrocemento
	 M2 
	1.00
	 $ 66,450.66 
	 $ 66,450.66 

	 
	A1-2.52.
	Reposición e Instalación de Listón para Techo 8 X 1 CM – Pino
	 M2 
	1.00
	 $ 93,558.05 
	 $ 93,558.05 

	 
	A1-2.53.
	Reposición e Instalación de cielo raso con lámina de icopor con acabados. Incluye estructura auto ensamblada en aluminio.
	 M2 
	1.00
	 $ 50,379.09 
	 $ 50,379.09 

	 
	A1-2.54.
	Reposición e Instalación de lámina de icopor con acabados.
	 M2 
	1.00
	 $ 18,224.46 
	 $ 18,224.46 

	 
	A1-2.55.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 22 de ancho 25 a 50 cm.
	 ML 
	1.00
	 $ 43,950.76 
	 $ 43,950.76 

	 
	A1-2.56.
	Mantenimiento cubierto inclinada de tejas de gres tipo "S". Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches). Incluye limpieza viga canal
	 M2 
	1.00
	 $ 32,614.90 
	 $ 32,614.90 

	 
	A1-2.57.
	Mantenimiento cubierta inclinada de tejas plásticas. Incluye sustituciones, restituciones y mejoramiento de materiales (tejas, caballete, elementos de fijación, accesorios, juntas, remates perimetrales, flanches)
	 M2 
	1.00
	 $ 32,490.25 
	 $ 32,490.25 

	 
	A1-2.58.
	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea
	 M2 
	1.00
	 $ 153,426.61 
	 $ 153,426.61 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $ 3,880,472.38 

	3
	MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS
	 
	MANS
	 
	 

	 
	A1-3.01.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	 ML 
	1.00
	 $ 16,578.53 
	 $ 16,578.53 

	 
	A1-3.02.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	 ML 
	1.00
	 $ 18,214.13 
	 $ 18,214.13 

	 
	A1-3.03.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 2" o mayor, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	 ML 
	1.00
	 $ 39,754.16 
	 $ 39,754.16 

	 
	A1-3.04.
	Ajuste, acondicionamiento y suministro de elementos faltantes en la red hidráulica de la edificación de 1/2" agua caliente, necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones técnicas.
	 ML 
	1.00
	 $ 21,267.33 
	 $ 21,267.33 

	 
	A1-3.05.
	Reposición e Instalación de Bajante PVC
	 ML 
	1.00
	 $ 47,380.52 
	 $ 47,380.52 

	 
	A1-3.06.
	Reposición e Instalación de Canal de alta capacidad en PVC 
	 ML 
	1.00
	 $ 76,681.81 
	 $ 76,681.81 

	 
	A1-3.07.
	Reposición e Instalación de Canal en PVC
	 ML 
	1.00
	 $ 50,711.59 
	 $ 50,711.59 

	 
	A1-3.08.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 4"
	 UN 
	1.00
	 $ 49,139.01 
	 $ 49,139.01 

	 
	A1-3.09.
	Reposición e Instalación de Accesorios Para Drenaje 6"
	 UN 
	1.00
	 $ 146,136.37 
	 $ 146,136.37 

	 
	A1-3.10.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 100 X 100 HMAX: 1.00
	 UN 
	1.00
	 $ 808,448.62 
	 $ 808,448.62 

	 
	A1-3.11.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 60 X 60
	 UN 
	1.00
	 $ 463,241.05 
	 $ 463,241.05 

	 
	A1-3.12.
	Reposición e Instalación de Caja de Inspección 80 X 80
	 UN 
	1.00
	 $ 538,741.14 
	 $ 538,741.14 

	 
	A1-3.13.
	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)
	 ML 
	1.00
	 $ 70,808.34 
	 $ 70,808.34 

	 
	A1-3.14.
	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 6" (incluye accesorios)
	 ML 
	1.00
	 $ 141,160.37 
	 $ 141,160.37 

	 
	A1-3.15.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1/2"
	 UN 
	1.00
	 $ 12,777.80 
	 $ 12,777.80 

	 
	A1-3.16.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1-1/2"
	 UN 
	1.00
	 $ 46,960.13 
	 $ 46,960.13 

	 
	A1-3.17.
	Reposición e Instalación de Accesorio Cobre 1"
	 UN 
	1.00
	 $ 21,662.71 
	 $ 21,662.71 

	 
	A1-3.18.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1"
	 UN 
	1.00
	 $ 30,901.94 
	 $ 30,901.94 

	 
	A1-3.19.
	Reposición e Instalación de Accesorio Galvanizado 1/2"
	 UN 
	1.00
	 $ 16,259.63 
	 $ 16,259.63 

	 
	A1-3.20.
	Reposición e Instalación de Acometida Gas Unifamiliar
	 UN 
	1.00
	 $ 2,150,324.79 
	 $ 2,150,324.79 

	 
	A1-3.21.
	Reposición e Instalación de Conducto Evacuación Gas 15 X 22
	 UN 
	1.00
	 $ 106,436.17 
	 $ 106,436.17 

	 
	A1-3.22.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1"
	 ML 
	1.00
	 $ 51,450.75 
	 $ 51,450.75 

	 
	A1-3.23.
	Reposición e Instalación de Tubería Acero Galvanizada 1/2"
	 ML 
	1.00
	 $ 34,100.87 
	 $ 34,100.87 

	 
	A1-3.24.
	Reposición e Instalación de Tubería Cobre 1/2"
	 ML 
	1.00
	 $ 19,949.68 
	 $ 19,949.68 

	 
	A1-3.25.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 1"
	 ML 
	1.00
	 $ 22,815.23 
	 $ 22,815.23 

	 
	A1-3.26.
	Reposición e Instalación de Tubería de Polietileno 3/4"
	 ML 
	1.00
	 $ 20,519.53 
	 $ 20,519.53 

	 
	A1-3.27.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Ambiente
	 UN 
	1.00
	 $ 44,617.80 
	 $ 44,617.80 

	 
	A1-3.28.
	Reposición e Instalación de Punto Salida Calentador de Paso
	 UN 
	1.00
	 $ 46,375.45 
	 $ 46,375.45 

	 
	A1-3.29.
	Reposición e Instalación de Salida Chimenea
	 UN 
	1.00
	 $ 25,641.35 
	 $ 25,641.35 

	 
	A1-3.30.
	Reposición e Instalación de Punto Agua Fría
	 UN 
	1.00
	 $ 34,479.19 
	 $ 34,479.19 

	 
	A1-3.31.
	Reposición e instalación de rejilla de ventilación
	 UN 
	1.00
	 $ 22,603.55 
	 $ 22,603.55 

	 
	A1-3.32.
	Reposición e instalación de tapa de registro plástica
	 UN 
	1.00
	 $ 29,336.11 
	 $ 29,336.11 

	 
	A1-3.33.
	Reposición e instalación de punto agua caliente
	 UN 
	1.00
	 $ 36,434.01 
	 $ 36,434.01 

	 
	A1-3.34.
	Reposición e instalación de accesorios cerámicos para baños
	 UN 
	1.00
	 $ 84,991.51 
	 $ 84,991.51 

	 
	A1-3.35.
	Reposición e instalación de accesorios cromados para baños
	 UN 
	1.00
	 $ 241,525.97 
	 $ 241,525.97 

	 
	A1-3.36.
	Reposición e instalación de lavadero de flauta
	 UN 
	1.00
	 $ 490,448.49 
	 $ 490,448.49 

	 
	A1-3.37.
	Reposición e instalación de lavadero fijo en granito pulido
	 UN 
	1.00
	 $ 428,954.27 
	 $ 428,954.27 

	 
	A1-3.38.
	Reposición e instalación de lavamanos con grifería
	 UN 
	1.00
	 $ 186,784.04 
	 $ 186,784.04 

	 
	A1-3.39.
	Reposición e instalación de lavaplatos con grifería
	 UN 
	1.00
	 $ 462,192.32 
	 $ 462,192.32 

	 
	A1-3.40.
	Reposición e instalación de llave manguera
	 UN 
	1.00
	 $ 10,739.44 
	 $ 10,739.44 

	 
	A1-3.41.
	Reposición e instalación de inodoro alongado o redondo de una pieza en porcelana y con descarga variable.
	 UN 
	1.00
	 $ 763,283.95 
	 $ 763,283.95 

	 
	A1-3.42.
	Reposición e instalación de inodoro de dos piezas en porcelana y con descarga sencilla con botón superior.
	 UN 
	1.00
	 $ 379,379.95 
	 $ 379,379.95 

	 
	A1-3.43.
	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 4" con filtro
	 ML 
	1.00
	 $ 207,509.21 
	 $ 207,509.21 

	 
	A1-3.44.
	Reposición e instalación de drenaje en tubería drenaje 6" con filtro
	 ML 
	1.00
	 $ 234,932.22 
	 $ 234,932.22 

	 
	A1-3.45.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 2"
	 UN 
	1.00
	 $ 88,126.14 
	 $ 88,126.14 

	 
	A1-3.46.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 4"
	 UN 
	1.00
	 $ 130,012.07 
	 $ 130,012.07 

	 
	A1-3.47.
	Reposición e instalación de salida sanitaria 3"
	 UN 
	1.00
	 $ 106,066.83 
	 $ 106,066.83 

	 
	A1-3.48.
	Reposición e Instalación de Orinal de entrada superior con esmalte antibacterial y diseño ahorrador de agua.
	 UN 
	1.00
	 $ 418,801.95 
	 $ 418,801.95 

	 
	A1-3.49.
	Reposición e Instalación de Lavamanos de pedestal con amplio pozo color por definir
	 UN 
	1.00
	 $ 326,747.95 
	 $ 326,747.95 

	 
	A1-3.50.
	Reposición e Instalación de Ducha Eléctrica dirigible de 110V. Incluye Grifería.
	 UN 
	1.00
	 $ 169,057.95 
	 $ 169,057.95 

	 
	A1-3.51.
	Impermeabilización tanque de agua de reserva
	 M2 
	1.00
	 $ 50,869.76 
	 $ 50,869.76 

	 
	A1-3.52.
	Reposición e instalación de taza sanitaria alongada para uso de fluxómetro
	 UN 
	1.00
	 $ 767,617.95 
	 $ 767,617.95 

	 
	A1-3.53.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar color por definir
	 UN 
	1.00
	 $ 148,314.95 
	 $ 148,314.95 

	 
	A1-3.54.
	Reposición e instalación de lavamanos de colgar con semi-pedestal color por definir
	 UN 
	1.00
	 $ 194,754.95 
	 $ 194,754.95 

	 
	A1-3.55.
	Reposición e instalación de lavamanos de sobreponer color por definir
	 UN 
	1.00
	 $ 221,586.95 
	 $ 221,586.95 

	 
	A1-3.56.
	Reposición e instalación de grifería monocontrol para lavamanos 
	 UN 
	1.00
	 $ 164,225.68 
	 $ 164,225.68 

	 
	A1-3.57.
	Reposición e instalación de grifería convencional individual para lavamanos 
	 UN 
	1.00
	 $ 69,309.95 
	 $ 69,309.95 

	 
	A1-3.58.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 4 pulgadas convencional
	 UN 
	1.00
	 $ 136,538.95 
	 $ 136,538.95 

	 
	A1-3.59.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos doble 8 pulgadas 
	 UN 
	1.00
	 $ 111,770.95 
	 $ 111,770.95 

	 
	A1-3.60.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos de mesa antivandálico 
	 UN 
	1.00
	 $ 293,975.95 
	 $ 293,975.95 

	 
	A1-3.61.
	Reposición e instalación de Grifería lavamanos pared 8 pulgadas
	 UN 
	1.00
	 $ 250,941.95 
	 $ 250,941.95 

	 
	A1-3.62.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador 8 pulgadas
	 UN 
	1.00
	 $ 169,562.95 
	 $ 169,562.95 

	 
	A1-3.63.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla de palanca 
	 UN 
	1.00
	 $ 118,994.95 
	 $ 118,994.95 

	 
	A1-3.64.
	Reposición e instalación de Grifería ducha mezclador tipo toledo cruz o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 247,994.95 
	 $ 247,994.95 

	 
	A1-3.65.
	Reposición e instalación de Grifería ducha sencilla 
	 UN 
	1.00
	 $ 108,674.95 
	 $ 108,674.95 

	 
	A1-3.66.
	Reposición e instalación de Grifería tipo ducha clásica decorativa 8 pulgadas cromo o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 232,514.95 
	 $ 232,514.95 

	 
	A1-3.67.
	Reposición e instalación de ducha con grifería tipo piscis o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 143,980.26 
	 $ 143,980.26 

	 
	A1-3.68.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos sencillo tipo athenea o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 127,250.95 
	 $ 127,250.95 

	 
	A1-3.69.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos 8 pulgadas
	 UN 
	1.00
	 $ 147,890.95 
	 $ 147,890.95 

	 
	A1-3.70.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos tipo burdeos cromo o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 125,186.95 
	 $ 125,186.95 

	 
	A1-3.71.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos pared individual tipo S 
	 UN 
	1.00
	 $ 113,834.95 
	 $ 113,834.95 

	 
	A1-3.72.
	Suministro e instalación de Grifería tipo push antivandálica expuesta 3/4 para orinal
	 UN 
	1.00
	 $ 311,978.95 
	 $ 311,978.95 

	 
	A1-3.73.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para orinal o inodoro
	 UN 
	1.00
	 $ 309,822.26 
	 $ 309,822.26 

	 
	A1-3.74.
	Reposición e instalación de Grifería tipo push antivandálica para lavamanos
	 UN 
	1.00
	 $ 322,345.21 
	 $ 322,345.21 

	 
	A1-3.75.
	Reposición e instalación de Grifería con sensor para lavamanos
	 UN 
	1.00
	 $ 2,040,302.97 
	 $ 2,040,302.97 

	 
	A1-3.76.
	Reposición e instalación de Grifería orinal tradicional cromo
	 UN 
	1.00
	 $ 190,559.21 
	 $ 190,559.21 

	 
	A1-3.77.
	Reposición e instalación de Grifería sanitario tradicional
	 UN 
	1.00
	 $ 93,194.95 
	 $ 93,194.95 

	 
	A1-3.78.
	Reposición e instalación de Grifería sanitaria hidrostática doble descarga
	 UN 
	1.00
	 $ 100,716.94 
	 $ 100,716.94 

	 
	A1-3.79.
	Reposición e instalación de Grifería lavaplatos monocontrol
	 UN 
	1.00
	 $ 211,874.95 
	 $ 211,874.95 

	 
	A1-3.80.
	Reposición e instalación de Manija tanque sanitario 
	 UN 
	1.00
	 $ 34,591.72 
	 $ 34,591.72 

	 
	A1-3.81.
	Reposición e instalación de Válvula regulación 1/2 sanitario cromo 
	 UN 
	1.00
	 $ 49,887.73 
	 $ 49,887.73 

	 
	A1-3.82.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 55 cm 1/2 x 7/8
	 UN 
	1.00
	 $ 47,228.89 
	 $ 47,228.89 

	 
	A1-3.83.
	Reposición e instalación de Acople metal sanitario 40 cm 1/2 x 7/8
	 UN 
	1.00
	 $ 42,635.89 
	 $ 42,635.89 

	 
	A1-3.84.
	Reposición e instalación de Acople plástico sanitario 55 cm 1/2 x 7/8 
	 UN 
	1.00
	 $ 28,487.25 
	 $ 28,487.25 

	 
	A1-3.85.
	Reposición e instalación de ducha tipo elite o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 201,670.48 
	 $ 201,670.48 

	 
	A1-3.86.
	Reposición e instalación de ducha tipo fénix o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 210,852.48 
	 $ 210,852.48 

	 
	A1-3.87.
	Reposición e instalación de asiento sanitario (bizcocho)
	 UN 
	1.00
	 $ 112,756.68 
	 $ 112,756.68 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $ 18,246,165.28 

	4
	MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS
	 
	M
	 
	 

	 
	A1-4.01.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.
	ML
	1.00
	 $ 13,223.60 
	 $ 13,223.60 

	 
	A1-4.02.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería existente (incluye cableado y accesorios), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento.
	ML
	1.00
	 $ 14,256.60 
	 $ 14,256.60 

	 
	A1-4.03.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (solo para redes embebidas en muros).
	ML
	1.00
	 $ 25,545.05 
	 $ 25,545.05 

	 
	A1-4.04.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para redes expuestas).
	ML
	1.00
	 $ 30,070.31 
	 $ 30,070.31 

	 
	A1-4.05.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería PVC (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y embebidas en muros).
	ML
	1.00
	 $ 26,578.05 
	 $ 26,578.05 

	 
	A1-4.06.
	Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica libre de halógeno en tubería EMT (incluye tubería, cableado y anclaje), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento (para RLH y expuestas).
	ML
	1.00
	 $ 31,103.31 
	 $ 31,103.31 

	 
	A1-4.07.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 50W
	UN
	1.00
	 $ 91,766.29 
	 $ 91,766.29 

	 
	A1-4.08.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 100W
	UN
	1.00
	 $ 194,966.29 
	 $ 194,966.29 

	 
	A1-4.09.
	Reposición e instalación de lámpara reflector LED 200W
	UN
	1.00
	 $ 394,142.29 
	 $ 394,142.29 

	 
	A1-4.10.
	Reposición e instalación de lámpara tubo LED hermética sobreponer 1x24w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 93,758.69 
	 $ 93,758.69 

	 
	A1-4.11.
	Reposición e instalación de lámpara dos tubos LED hermética sobreponer
	UN
	1.00
	 $ 165,998.69 
	 $ 165,998.69 

	 
	A1-4.12.
	Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w
	UN
	1.00
	 $ 57,638.69 
	 $ 57,638.69 

	 
	A1-4.13.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 63,867.69 
	 $ 63,867.69 

	 
	A1-4.14.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 30 x 60 25w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 86,818.69 
	 $ 86,818.69 

	 
	A1-4.15.
	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 156,999.69 
	 $ 156,999.69 

	 
	A1-4.16.
	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 120 48w luz blanca
	UN
	1.00
	 $ 176,318.69 
	 $ 176,318.69 

	 
	A1-4.17.
	Reposición e instalación interruptor sencillo
	UN
	1.00
	 $ 20,693.74 
	 $ 20,693.74 

	 
	A1-4.18.
	Reposición e instalación interruptor conmutable sencillo
	UN
	1.00
	 $ 44,512.52 
	 $ 44,512.52 

	 
	A1-4.19.
	Reposición e instalación interruptor conmutable triple
	UN
	1.00
	 $ 40,477.52 
	 $ 40,477.52 

	 
	A1-4.20.
	Reposición e instalación interruptor doble
	UN
	1.00
	 $ 21,296.52 
	 $ 21,296.52 

	 
	A1-4.21.
	Reposición e instalación interruptor sencillo con toma doble
	UN
	1.00
	 $ 31,096.52 
	 $ 31,096.52 

	 
	A1-4.22.
	Reposición e instalación interruptor triple
	UN
	1.00
	 $ 23,855.52 
	 $ 23,855.52 

	 
	A1-4.23.
	Reposición e instalación de soporte para reflectores
	UN
	1.00
	 $ 179,132.86 
	 $ 179,132.86 

	 
	A1-4.24.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma bifásica
	UN
	1.00
	 $ 136,367.48 
	 $ 136,367.48 

	 
	A1-4.25.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería PVC
	UN
	1.00
	 $ 66,632.97 
	 $ 66,632.97 

	 
	A1-4.26.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida para conmutable en tubería PVC
	UN
	1.00
	 $ 100,029.07 
	 $ 100,029.07 

	 
	A1-4.27.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida en tubería EMT
	UN
	1.00
	 $ 82,698.92 
	 $ 82,698.92 

	 
	A1-4.28.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de salida + toma trifásica
	UN
	1.00
	 $ 150,181.57 
	 $ 150,181.57 

	 
	A1-4.29.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana 
	UN
	1.00
	 $ 18,058.76 
	 $ 18,058.76 

	 
	A1-4.30.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble GFCI 
	UN
	1.00
	 $ 60,576.76 
	 $ 60,576.76 

	 
	A1-4.31.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble P.T.A. 15A 125V Naranja
	UN
	1.00
	 $ 29,879.76 
	 $ 29,879.76 

	 
	A1-4.32.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma trifásica 20A
	UN
	1.00
	 $ 37,605.15 
	 $ 37,605.15 

	 
	A1-4.33.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma bifásica 20A
	UN
	1.00
	 $ 20,061.15 
	 $ 20,061.15 

	 
	A1-4.34.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra en poste
	UN
	1.00
	 $ 733,106.03 
	 $ 733,106.03 

	 
	A1-4.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tierra tablero general distribución
	UN
	1.00
	 $ 539,315.21 
	 $ 539,315.21 

	 
	A1-4.36.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja derivación 10cm x10cm DEXSON
	UN
	1.00
	 $ 40,371.43 
	 $ 40,371.43 

	 
	A1-4.37.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa
	UN
	1.00
	 $ 76,527.43 
	 $ 76,527.43 

	 
	A1-4.38.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero MON.C/PUERTA ESP. TOTAL.8 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 270,944.28 
	 $ 270,944.28 

	 
	A1-4.39.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero BIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.12 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 394,892.70 
	 $ 394,892.70 

	 
	A1-4.40.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.24 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 608,432.70 
	 $ 608,432.70 

	 
	A1-4.41.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de tablero TRIF.C/PUERTA ESP. TOTAL.36 CTOS
	UN
	1.00
	 $ 695,876.92 
	 $ 695,876.92 

	 
	A1-4.42.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara exterior blanca redonda rejilla 60w
	UN
	1.00
	 $ 51,475.87 
	 $ 51,475.87 

	 
	A1-4.43.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Lámpara de emergencia LED 2 focos
	UN
	1.00
	 $ 82,435.87 
	 $ 82,435.87 

	 
	A1-4.44.
	Reposición e instalación de Señalizador de Salida Led 
	UN
	1.00
	 $ 116,722.87 
	 $ 116,722.87 

	 
	A1-4.45.
	Reposición e instalación de Sensor de movimiento infrarrojo de 180 o 360 grados
	UN
	1.00
	 $ 84,627.87 
	 $ 84,627.87 

	 
	A1-4.46.
	Reposición e instalación de Lámpara de sobreponer 60X60 4X17W
	UN
	1.00
	 $ 204,339.87 
	 $ 204,339.87 

	 
	A1-4.47.
	Reposición e instalación de Driver regulable para Panel Led de 6w a 24w
	UN
	1.00
	 $ 38,495.90 
	 $ 38,495.90 

	 
	A1-4.48.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w
	UN
	1.00
	 $ 34,034.87 
	 $ 34,034.87 

	 
	A1-4.49.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 9w
	UN
	1.00
	 $ 39,091.87 
	 $ 39,091.87 

	 
	A1-4.50.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 12w
	UN
	1.00
	 $ 38,059.87 
	 $ 38,059.87 

	 
	A1-4.51.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 18w
	UN
	1.00
	 $ 44,251.87 
	 $ 44,251.87 

	 
	A1-4.52.
	Reposición e instalación de Panel Led redondo 24w
	UN
	1.00
	 $ 58,699.87 
	 $ 58,699.87 

	 
	A1-4.53.
	Reposición e instalación de Cinta de Led siliconada 24w
	ML
	1.00
	 $ 14,895.98 
	 $ 14,895.98 

	 
	A1-4.54.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 15A hasta 30 amperios
	UN
	1.00
	 $ 22,446.98 
	 $ 22,446.98 

	 
	A1-4.55.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1 x 40 amperios
	UN
	1.00
	 $ 22,446.98 
	 $ 22,446.98 

	 
	A1-4.56.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 1X60 amperios
	UN
	1.00
	 $ 27,108.95 
	 $ 27,108.95 

	 
	A1-4.57.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X60 amperios
	UN
	1.00
	 $ 69,420.95 
	 $ 69,420.95 

	 
	A1-4.58.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 3X60 amperios
	UN
	1.00
	 $ 117,924.95 
	 $ 117,924.95 

	 
	A1-4.59.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Breakers 2X30 amperios
	UN
	1.00
	 $ 65,896.78 
	 $ 65,896.78 

	 
	A1-4.60.
	Reposición e instalación de Balasto electrónico 4 x 32 4 x 17 w t 8
	UN
	1.00
	 $ 61,417.44 
	 $ 61,417.44 

	 
	A1-4.61.
	Reposición e instalación de extractor de aire industrial de 16" con rejilla de protección
	UN
	1.00
	 $ 447,588.92 
	 $ 447,588.92 

	 
	A1-4.62.
	Suministro e instalación de luminaria fluorescente a prueba de explosión 2 x 32W
	UN
	1.00
	 $ 3,069,484.97 
	 $ 3,069,484.97 

	 
	A1-4.63.
	Suministro e instalación TUBO LED T8 DE 18W
	UN
	1.00
	 $ 26,627.13 
	 $ 26,627.13 

	 
	A1-4.64.
	Suministro e instalación de Dicroico de LED de 5W
	UN
	1.00
	 $ 36,979.94 
	 $ 36,979.94 

	 
	A1-4.65.
	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 4 +1N No 6 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 91,183.03 
	 $ 91,183.03 

	 
	A1-4.66.
	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 6+1N No 6 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 77,723.06 
	 $ 77,723.06 

	 
	A1-4.67.
	Mantenimiento y/o reposición de acometida en cable de cobre 3F No 8+1N No 8 + 1T No 8 y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 66,435.71 
	 $ 66,435.71 

	 
	A1-4.68.
	Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 desnudo para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 98,440.21 
	 $ 98,440.21 

	 
	A1-4.69.
	Mantenimiento y/o reposición de cable de cobre 1/0 aislado para apantallamiento incluye elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento y que cumpla con las especificaciones establecidas.
	ML
	1.00
	 $ 86,662.46 
	 $ 86,662.46 

	 
	A1-4.70.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de caja premoldeada tipo totalizador de 3x100
	UN
	1.00
	 $ 200,783.93 
	 $ 200,783.93 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $ 11,441,381.08 

	5
	MANTENIMIENTO DE REDES DE VOZ Y DATOS
	 
	
	 
	 

	 
	A1-5.01.
	Reposición e instalación de Gabinetes metálicos para centralizar las redes de voz y datos
	UN
	1.00
	 $ 2,029,535.14 
	 $ 2,029,535.14 

	 
	A1-5.02.
	Reposición e instalación de Bandeja tipo malla portacables para redes de energía regulada, normal y comunicaciones formato 60 x 300 mm o similar
	ML
	1.00
	 $ 91,913.80 
	 $ 91,913.80 

	 
	A1-5.03.
	Reposición e instalación de Canaleta Metálica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1.00
	 $ 56,084.94 
	 $ 56,084.94 

	 
	A1-5.04.
	Reposición e instalación de Canaleta Plástica portacables con división para la instalación de salidas de voz, datos y energía regulada
	ML
	1.00
	 $ 36,541.14 
	 $ 36,541.14 

	 
	A1-5.05.
	Reposición e instalación de Salida doble de voz y/o datos categoría 6 certificado
	UN
	1.00
	 $ 72,418.14 
	 $ 72,418.14 

	 
	A1-5.06.
	Reposición e instalación de cableado UTP categoría 6A -100 % cobre
	ML
	1.00
	 $ 13,051.21 
	 $ 13,051.21 

	 
	A1-5.07.
	Reposición e instalación de cableado HDMI
	ML
	1.00
	 $ 15,652.25 
	 $ 15,652.25 

	 
	A1-5.08.
	Reposición e instalación de salida de incrustar para pared HDMI
	UN
	1.00
	 $ 59,822.98 
	 $ 59,822.98 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 2,375,019.60 
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	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERÍA
	 
	RÍA
	 
	 

	 
	A1-6.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de Pintura ignifuga contra incendios
	M2
	1.00
	 $ 24,551.82 
	 $ 24,551.82 

	 
	A1-6.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro madera pino ESP. 10CM doble cara
	M2
	1.00
	 $ 121,279.46 
	 $ 121,279.46 

	 
	A1-6.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana aerolux o equivalente 
	M2
	1.00
	 $ 108,812.43 
	 $ 108,812.43 

	 
	A1-6.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de fachada sistema tipo persiana DVLUX o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 100,370.62 
	 $ 100,370.62 

	 
	A1-6.05.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto prefabricada
	ML
	1.00
	 $ 61,322.47 
	 $ 61,322.47 

	 
	A1-6.06.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.15 M
	ML
	1.00
	 $ 42,083.00 
	 $ 42,083.00 

	 
	A1-6.07.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía concreto 0.25 M
	ML
	1.00
	 $ 71,592.77 
	 $ 71,592.77 

	 
	A1-6.08.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en tablón
	ML
	1.00
	 $ 35,846.41 
	 $ 35,846.41 

	 
	A1-6.09.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de alfajía en ladrillo macizo prensado
	ML
	1.00
	 $ 40,336.04 
	 $ 40,336.04 

	 
	A1-6.10.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°4 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 54,372.87 
	 $ 54,372.87 

	 
	A1-6.11.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque estriado N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 63,111.34 
	 $ 63,111.34 

	 
	A1-6.12.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 63,756.66 
	 $ 63,756.66 

	 
	A1-6.13.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=12 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 67,668.99 
	 $ 67,668.99 

	 
	A1-6.14.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro Dry wall doble cara E=10 en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 69,274.58 
	 $ 69,274.58 

	 
	A1-6.15.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de muro lamina fibrocemento 10mm en los casos que se requiera
	M2
	1.00
	 $ 73,329.90 
	 $ 73,329.90 

	 
	A1-6.16.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de dintel en concreto 5 cm en los casos que se requiera
	ML
	1.00
	 $ 35,167.09 
	 $ 35,167.09 

	 
	A1-6.17.
	Reposición e instalación de muros y fachadas en ladrillo macizo prensado a la vista
	M2
	1.00
	 $ 123,560.16 
	 $ 123,560.16 

	 
	A1-6.18.
	Reposición e instalación de mesón en concreto
	M2
	1.00
	 $ 247,774.99 
	 $ 247,774.99 

	 
	A1-6.19.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación poyo ducha en los casos que se requiera
	ML
	1.00
	 $ 38,086.12 
	 $ 38,086.12 

	 
	A1-6.20.
	Remates en muros en ladrillo macizo prensado
	ML
	1.00
	 $ 47,490.29 
	 $ 47,490.29 

	 
	A1-6.21.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de soporte mesón en bloque de concreto 60cm x 90cm x 10cm en los casos que se requiera
	UN
	1.00
	 $ 83,954.69 
	 $ 83,954.69 

	 
	A1-6.22.
	Suministro e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo
	ML
	1.00
	 $ 119,105.07 
	 $ 119,105.07 

	 
	A1-6.23.
	Suministro e instalación de columna de forma regular de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M3
	1.00
	 $ 1,287,457.75 
	 $ 1,287,457.75 

	 
	A1-6.24.
	Suministro e instalación de losa con lamina colaborante y concreto de 3.500 PSI. incluye refuerzo
	M2
	1.00
	 $ 175,423.45 
	 $ 175,423.45 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 3,155,728.97 
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	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA 
	 
	MA
	 
	 

	 
	A1-7.01.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación anti humedad fachada dos capas
	M2
	1.00
	 $ 20,996.85 
	 $ 20,996.85 

	 
	A1-7.02.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal
	ML
	1.00
	 $ 8,747.87 
	 $ 8,747.87 

	 
	A1-7.03.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina llena
	M2
	1.00
	 $ 14,808.94 
	 $ 14,808.94 

	 
	A1-7.04.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de barniz sobre muebles
	M2
	1.00
	 $ 60,459.96 
	 $ 60,459.96 

	 
	A1-7.05.
	Demarcación con marmolina
	ML
	1.00
	 $ 6,051.62 
	 $ 6,051.62 

	 
	A1-7.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal
	ML
	1.00
	 $ 10,817.86 
	 $ 10,817.86 

	 
	A1-7.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina llena
	M2
	1.00
	 $ 19,726.03 
	 $ 19,726.03 

	 
	A1-7.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos lamina
	ML
	1.00
	 $ 9,848.86 
	 $ 9,848.86 

	 
	A1-7.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre marcos madera
	ML
	1.00
	 $ 19,671.57 
	 $ 19,671.57 

	 
	A1-7.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre muebles
	M2
	1.00
	 $ 88,624.12 
	 $ 88,624.12 

	 
	A1-7.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco
	M2
	1.00
	 $ 11,490.08 
	 $ 11,490.08 

	 
	A1-7.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco veneciano
	M2
	1.00
	 $ 52,027.55 
	 $ 52,027.55 

	 
	A1-7.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos
	M2
	1.00
	 $ 23,659.20 
	 $ 23,659.20 

	 
	A1-7.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento plástico de acabado texturizado estilo rayado tipo graniplast esgrafiado o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 25,405.18 
	 $ 25,405.18 

	 
	A1-7.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de marmolina sobre pañete
	M2
	1.00
	 $ 20,965.86 
	 $ 20,965.86 

	 
	A1-7.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de revestimiento bajo placa tipo plaster o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 24,296.34 
	 $ 24,296.34 

	 
	A1-7.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera lineal
	ML
	1.00
	 $ 4,804.81 
	 $ 4,804.81 

	 
	A1-7.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de tintilla sobre madera llena
	M2
	1.00
	 $ 19,654.25 
	 $ 19,654.25 

	 
	A1-7.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de vinilo sobre pañete o sobre estuco 3 manos
	M2
	1.00
	 $ 11,535.58 
	 $ 11,535.58 

	 
	A1-7.20.
	Mantenimiento, reposición y aplicación pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra. Incluye alistamiento superficie.
	M2
	1.00
	 $ 22,685.09 
	 $ 22,685.09 

	 
	A1-7.21.
	Mantenimiento, reposición y aplicación lineal de pintura tipo vinilo 3 manos para exteriores de alta resistencia y máxima protección tres manos color a definir en obra, hasta 60 cm. Incluye alistamiento superficie.
	ML
	1.00
	 $ 18,358.21 
	 $ 18,358.21 

	 
	A1-7.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Wash Primer sobre aluminio
	M2
	1.00
	 $ 35,794.84 
	 $ 35,794.84 

	 
	A1-7.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura epóxica tipo 1 poliamida
	M2
	1.00
	 $ 30,825.45 
	 $ 30,825.45 

	 
	A1-7.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura hidrorepelente
	M2
	1.00
	 $ 19,075.77 
	 $ 19,075.77 

	 
	A1-7.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura tipo Vinilo interior especial para paneles de yeso a dos manos
	M2
	1.00
	 $ 8,287.67 
	 $ 8,287.67 

	 
	A1-7.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura Anti-Grafiti Transparente 
	M2
	1.00
	 $ 44,624.71 
	 $ 44,624.71 

	 
	A1-7.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura para canchas deportivas a dos manos
	M2
	1.00
	 $ 21,903.80 
	 $ 21,903.80 

	 
	A1-7.28.
	Mantenimiento rejas. Incluye desmonte y montaje, mantenimiento bisagras, cerradura de seguridad, pasador, porta candado, aplicación anticorrosivo y esmalte tipo intemperie al duco 3 manos, color por definir en obra
	M2
	1.00
	 $ 15,733.82 
	 $ 15,733.82 

	
	A1-7.28.
	Pintura a la cal, Classical "REVETÓN", a base de cal grasa completamente extinta y reposada, tierras colorantes, carbonato cálcico micronizado y aditivos especiales, muy permeable al vapor de agua, resistente a la contaminación urbana, a los rayos UV y a los gases de la combustión, color a elegir, aplicada con brocha, rodillo o pistola
	M2
	1.00
	 $ 36.249.00 
	 $ 36.249.00 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	707.130,89
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	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISOS 
	 
	MANT
	 
	 

	 
	A1-8.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm, adhesivo de piso y emboquillado de fraguado rápido
	M2
	1.00
	 $ 48,970.81 
	 $ 48,970.81 

	 
	A1-8.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 2cm
	M2
	1.00
	 $ 18,475.40 
	 $ 18,475.40 

	 
	A1-8.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm
	M2
	1.00
	 $ 27,901.56 
	 $ 27,901.56 

	 
	A1-8.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm endurecido
	M2
	1.00
	 $ 56,376.54 
	 $ 56,376.54 

	 
	A1-8.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 4cm impermeabilizado
	M2
	1.00
	 $ 41,568.04 
	 $ 41,568.04 

	 
	A1-8.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de alistado de piso 8cm impermeabilizado
	M2
	1.00
	 $ 71,748.97 
	 $ 71,748.97 

	 
	A1-8.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín cuarto 26
	M2
	1.00
	 $ 80,413.10 
	 $ 80,413.10 

	 
	A1-8.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 6cm
	M2
	1.00
	 $ 73,177.73 
	 $ 73,177.73 

	 
	A1-8.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín español 8cm
	M2
	1.00
	 $ 93,427.73 
	 $ 93,427.73 

	 
	A1-8.10.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín rustico corbatín 5.0
	M2
	1.00
	 $ 56,931.73 
	 $ 56,931.73 

	 
	A1-8.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 6cm peatonal
	M2
	1.00
	 $ 71,450.73 
	 $ 71,450.73 

	 
	A1-8.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en adoquín concreto 8cm vehicular
	M2
	1.00
	 $ 74,540.73 
	 $ 74,540.73 

	 
	A1-8.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 650 GR
	M2
	1.00
	 $ 59,877.84 
	 $ 59,877.84 

	 
	A1-8.14.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra argollada multinivel 980 GR
	M2
	1.00
	 $ 73,708.73 
	 $ 73,708.73 

	 
	A1-8.15.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en alfombra recortada 800 GR
	M2
	1.00
	 $ 114,635.68 
	 $ 114,635.68 

	 
	A1-8.16.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico formato 20 x 20 o similar
	M2
	1.00
	 $ 51,961.21 
	 $ 51,961.21 

	 
	A1-8.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso natural tipo ARUBA ARENA 57.5 X 57.5 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 68,683.96 
	 $ 68,683.96 

	 
	A1-8.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo duropiso 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 72,113.43 
	 $ 72,113.43 

	 
	A1-8.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso exterior tipo MURCIA 45.8 X 45.8 o equivalente 
	M2
	1.00
	 $ 59,508.88 
	 $ 59,508.88 

	 
	A1-8.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso imitación madera 57.5 x 57.5
	M2
	1.00
	 $ 57,452.22 
	 $ 57,452.22 

	 
	A1-8.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso marmolizado tipo ELDA 55.2 x 55.2 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 57,452.22 
	 $ 57,452.22 

	 
	A1-8.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso ornamental tipo malta 33.8 x 33.8 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 66,115.55 
	 $ 66,115.55 

	 
	A1-8.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo pizarra natural o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 59,796.89 
	 $ 59,796.89 

	 
	A1-8.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso tipo terrazo Britania 42.5 x 42.5 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 81,517.76 
	 $ 81,517.76 

	 
	A1-8.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso cerámico tráfico moderado
	M2
	1.00
	 $ 68,588.63 
	 $ 68,588.63 

	 
	A1-8.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tablón tradicional rojo 30 x 30
	M2
	1.00
	 $ 77,523.61 
	 $ 77,523.61 

	 
	A1-8.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tablón portal rojo 30 x 15 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 72,765.61 
	 $ 72,765.61 

	 
	A1-8.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en gres tipo tableta etrusca roja 25X7 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 64,354.61 
	 $ 64,354.61 

	 
	A1-8.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato tipo piedra egipcia sandstone 27.2 x 55.4 o equivalente
	M2
	1.00
	 $ 166,091.37 
	 $ 166,091.37 

	 
	A1-8.30.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en porcelanato color por definir en obra
	M2
	1.00
	 $ 130,345.27 
	 $ 130,345.27 

	 
	A1-8.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en cerámica.
	ML
	1.00
	 $ 17,272.23 
	 $ 17,272.23 

	 
	A1-8.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en porcelanato
	ML
	1.00
	 $ 23,631.60 
	 $ 23,631.60 

	 
	A1-8.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en gres 18.5 x 9 cm
	ML
	1.00
	 $ 17,994.01 
	 $ 17,994.01 

	 
	A1-8.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en MDF 8cm
	ML
	1.00
	 $ 23,626.49 
	 $ 23,626.49 

	 
	A1-8.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba PVC 6.8 cm
	ML
	1.00
	 $ 9,702.51 
	 $ 9,702.51 

	 
	A1-8.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba PVC rollo 8 cm
	ML
	1.00
	 $ 11,724.51 
	 $ 11,724.51 

	 
	A1-8.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba PVC rígido 7.5 cm
	ML
	1.00
	 $ 13,140.51 
	 $ 13,140.51 

	 
	A1-8.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de contrahuella de escalera en PVC 20 CM
	ML
	1.00
	 $ 28,379.18 
	 $ 28,379.18 

	 
	A1-8.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 6 cm
	ML
	1.00
	 $ 43,918.26 
	 $ 43,918.26 

	 
	A1-8.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de mediacaña en PVC 9 cm
	ML
	1.00
	 $ 52,895.20 
	 $ 52,895.20 

	 
	A1-8.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de piso en baldosa de grano de mármol.
	M2
	1.00
	 $ 181,597.34 
	 $ 181,597.34 

	 
	A1-8.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de guarda escoba en baldosa de grano de mármol.
	ML
	1.00
	 $ 31,763.40 
	 $ 31,763.40 

	 
	A1-8.43.
	Mantenimiento, reposición e instalación de piso técnico extruido monomasa
	M2
	1.00
	 $ 203,771.56 
	 $ 203,771.56 

	 
	A1-8.44.
	Mantenimiento, reposición e instalación de guarda escoba para piso técnico extruido monomasa e:0.10 m
	ML
	1.00
	 $ 30,927.34 
	 $ 30,927.34 

	 
	A1-8.45.
	Mantenimiento, reposición e instalación de huellas y contrahuellas de escalera para piso técnico extruido monomasa 
	ML
	1.00
	 $ 77,268.45 
	 $ 77,268.45 

	 
	A1-8.46.
	Mantenimiento, pulida y brillada de piso en baldosa grano de mármol con ácido oxálico y cera líquida 7 x 1
	M2
	1.00
	 $ 30,435.02 
	 $ 30,435.02 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 2,915,524.15 
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	MANTENIMIENTO DE OTROS ACABADOS
	 
	MA
	 
	 

	 
	A1-9.01.
	Mantenimiento y reposición e instalación de enchape mármol piedra muñeca
	 M2 
	1.00
	 $ 314,256.31 
	 $ 314,256.31 

	 
	A1-9.02.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape de fachada cuarterón
	 M2 
	1.00
	 $ 92,761.60 
	 $ 92,761.60 

	 
	A1-9.03.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared tipo MÁRMOL AURORA 20X30 o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 98,575.60 
	 $ 98,575.60 

	 
	A1-9.04.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared porcelanato, color por definir
	 M2 
	1.00
	 $ 105,340.82 
	 $ 105,340.82 

	 
	A1-9.05.
	Mantenimiento y reposición e instalación enchape pared cerámico, color por definir
	 M2 
	1.00
	 $ 74,049.51 
	 $ 74,049.51 

	 
	A1-9.06.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en vidrio templado 10 mm
	 M2 
	1.00
	 $ 742,120.98 
	 $ 742,120.98 

	 
	A1-9.07.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio y lámina plástica
	 M2 
	1.00
	 $ 594,355.24 
	 $ 594,355.24 

	 
	A1-9.08.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en aluminio anodizado
	 M2 
	1.00
	 $ 659,722.98 
	 $ 659,722.98 

	 
	A1-9.09.
	Mantenimiento y reposición e instalación de división en lámina de acero inoxidable AISI SAE 304
	 M2 
	1.00
	 $ 1,001,545.94 
	 $ 1,001,545.94 

	 
	A1-9.10.
	Suministro e instalación Win en Aluminio
	 ML 
	1.00
	 $ 19,131.28 
	 $ 19,131.28 

	 
	A1-9.11.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTÓNICA EN MADERA
	 M2 
	1.00
	 $ 183,436.29 
	 $ 183,436.29 

	 
	A1-9.12.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PUERTA ARQUITECTÓNICA CLOSET EN MADERA
	 M2 
	1.00
	 $ 158,807.90 
	 $ 158,807.90 

	 
	A1-9.13.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm
	 M2 
	1.00
	 $ 1,048,988.73 
	 $ 1,048,988.73 

	 
	A1-9.14.
	Mantenimiento y PULIDA + LACADA PISO MADERA
	 M2 
	1.00
	 $ 54,729.26 
	 $ 54,729.26 

	 
	A1-9.15.
	Mantenimiento y PULIDA PISO GRANITO AL PLOMO
	 M2 
	1.00
	 $ 60,290.26 
	 $ 60,290.26 

	 
	A1-9.16.
	Mantenimiento y PULIDA PISO MÁRMOL
	 M2 
	1.00
	 $ 75,864.26 
	 $ 75,864.26 

	 
	A1-9.17.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTÉTICA 500 GRS.
	 M2 
	1.00
	 $ 90,223.58 
	 $ 90,223.58 

	 
	A1-9.18.
	Mantenimiento y reposición e instalación de GRAMA SINTÉTICA 700 GRS.
	 M2 
	1.00
	 $ 119,047.58 
	 $ 119,047.58 

	 
	A1-9.19.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PARARRAYOS tipo FRANKLIN o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 267,024.17 
	 $ 267,024.17 

	 
	A1-9.20.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ANOLOK
	 ML 
	1.00
	 $ 32,969.84 
	 $ 32,969.84 

	 
	A1-9.21.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS BLANCO MATE
	 ML 
	1.00
	 $ 34,267.84 
	 $ 34,267.84 

	 
	A1-9.22.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA (.15x.02)
	 ML 
	1.00
	 $ 113,829.07 
	 $ 113,829.07 

	 
	A1-9.23.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PASAMANOS ESCALERA TABLaChp.25
	 ML 
	1.00
	 $ 121,087.07 
	 $ 121,087.07 

	 
	A1-9.24.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PERSIANA TOMA DE AIRE 40"x20"
	 UN 
	1.00
	 $ 838,213.33 
	 $ 838,213.33 

	 
	A1-9.25.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA Al. TEXSA o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 38,559.82 
	 $ 38,559.82 

	 
	A1-9.26.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PINTURA BITUMINOSA SOLAR
	 M2 
	1.00
	 $ 31,557.62 
	 $ 31,557.62 

	 
	A1-9.27.
	Mantenimiento y reposición e instalación de PRADIZACION JARDINES
	 M2 
	1.00
	 $ 27,650.86 
	 $ 27,650.86 

	 
	A1-9.28.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 3"x2"
	 UN 
	1.00
	 $ 17,415.86 
	 $ 17,415.86 

	 
	A1-9.29.
	Mantenimiento y reposición e instalación de REJILLA ANTICUCARACHA 6"x4" Al.
	 UN 
	1.00
	 $ 38,055.86 
	 $ 38,055.86 

	 
	A1-9.30.
	Mantenimiento y RESANES GENERALES
	 M2 
	1.00
	 $ 20,589.89 
	 $ 20,589.89 

	 
	A1-9.31.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA CORDÓN TV BLANCO+TAPA
	 UN 
	1.00
	 $ 18,389.20 
	 $ 18,389.20 

	 
	A1-9.32.
	Mantenimiento y reposición e instalación de SALIDA TV CN
	 UN 
	1.00
	 $ 122,336.28 
	 $ 122,336.28 

	 
	A1-9.33.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLÁSTICO 1000 LT.
	 UN 
	1.00
	 $ 896,854.80 
	 $ 896,854.80 

	 
	A1-9.34.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TANQUE PLÁSTICO 2000 LT.
	 UN 
	1.00
	 $ 1,772,546.80 
	 $ 1,772,546.80 

	 
	A1-9.35.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE PISO PARA PUERTA
	 UN 
	1.00
	 $ 21,503.81 
	 $ 21,503.81 

	 
	A1-9.36.
	Mantenimiento y reposición e instalación de TOPE DE RESORTE PARA PUERTA
	 UN 
	1.00
	 $ 5,092.88 
	 $ 5,092.88 

	 
	A1-9.37.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTÓNICO NIVEL II 18
	 M2 
	1.00
	 $ 3,016,424.75 
	 $ 3,016,424.75 

	 
	A1-9.38.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ARQUITECTÓNICO NIVEL III 22
	 M2 
	1.00
	 $ 3,155,688.75 
	 $ 3,155,688.75 

	 
	A1-9.39.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO BRONCE 244x330 4mm
	 M2 
	1.00
	 $ 61,557.95 
	 $ 61,557.95 

	 
	A1-9.40.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD.BRONC. 5mm
	 M2 
	1.00
	 $ 165,422.82 
	 $ 165,422.82 

	 
	A1-9.41.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. BRONC. 10mm
	 M2 
	1.00
	 $ 303,873.78 
	 $ 303,873.78 

	 
	A1-9.42.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL CRUD. INCOLO. 10mm
	 M2 
	1.00
	 $ 200,157.78 
	 $ 200,157.78 

	 
	A1-9.43.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. BRONC. 5mm
	 M2 
	1.00
	 $ 165,454.78 
	 $ 165,454.78 

	 
	A1-9.44.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.CRISTAL AZUL
	 M2 
	1.00
	 $ 352,686.78 
	 $ 352,686.78 

	 
	A1-9.45.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ.INCOL.10m
	 M2 
	1.00
	 $ 199,439.78 
	 $ 199,439.78 

	 
	A1-9.46.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO CRISTAL Templ. REFLECTIVO
	 M2 
	1.00
	 $ 416,409.24 
	 $ 416,409.24 

	 
	A1-9.47.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO BRONCE BOREAL
	 M2 
	1.00
	 $ 85,417.78 
	 $ 85,417.78 

	 
	A1-9.48.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO GRABADO INCOLOR0 4mm.
	 M2 
	1.00
	 $ 140,507.78 
	 $ 140,507.78 

	 
	A1-9.49.
	Mantenimiento y reposición e instalación de VIDRIO ESMERILADO 5mm
	 M2 
	1.00
	 $ 197,061.78 
	 $ 197,061.78 

	 
	A1-9.50.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO CIRCULAR 1.10 DIÁMETRO
	 UN 
	1.00
	 $ 513,381.78 
	 $ 513,381.78 

	 
	A1-9.51.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.BURBUJA 117x117 3mm
	 UN 
	1.00
	 $ 492,176.08 
	 $ 492,176.08 

	 
	A1-9.52.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Cuadr.DIAMANT 117x117 3mm
	 UN 
	1.00
	 $ 492,176.08 
	 $ 492,176.08 

	 
	A1-9.53.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO Rect.DIAMANT 80x115 3mm.
	 UN 
	1.00
	 $ 440,580.08 
	 $ 440,580.08 

	 
	A1-9.54.
	Mantenimiento y reposición e instalación de DOMO RECTANGULAR BURBUJA (0.80x1.10)
	 UN 
	1.00
	 $ 440,580.08 
	 $ 440,580.08 

	 
	A1-9.55.
	Mantenimiento y reposición e instalación de teja acrílica sobre medida color por definir
	 M2 
	1.00
	 $ 495,918.04 
	 $ 495,918.04 

	 
	A1-9.56.
	Mantenimiento mesón en concreto. Incluye alistamiento superficie y aplicación de granito con cemento blanco, acabado liso con juntas de plástico. E= 5 mm y pasada de piedras para el acabado final
	 M2 
	1.00
	 $ 131,955.40 
	 $ 131,955.40 

	 
	A1-9.57.
	Mantenimiento y reposición e instalación de Pintura fosforescente luminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	 M2 
	1.00
	 $ 62,889.10 
	 $ 62,889.10 

	 
	A1-9.58.
	Reposición e instalación de cinta fotoluminiscente de 5 cm de ancho, con protección peatonal y tiempo de atenuación de 10 horas para señalización nocturna y de emergencia
	 ML 
	1.00
	 $ 17,803.69 
	 $ 17,803.69 

	 
	A1-9.59.
	Reposición e instalación de señalización de seguridad sobre placa fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	 UN 
	1.00
	 $ 56,007.35 
	 $ 56,007.35 

	 
	A1-9.60.
	Reposición e instalación de banda antideslizante fundida en sitio de 5 cm de ancho para tráfico alto con fotoluminiscente para señalización nocturna y de emergencia
	 ML 
	1.00
	 $ 63,414.19 
	 $ 63,414.19 

	 
	A1-9.61.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño 20 x 29 cm y sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado
	 UN 
	1.00
	 $ 73,014.35 
	 $ 73,014.35 

	 
	A1-9.62.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.
	 ML 
	1.00
	 $ 94,782.35 
	 $ 94,782.35 

	 
	A1-9.63.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (1 a 20 caracteres), sujetado directamente a muro.
	 UN 
	1.00
	 $ 82,037.35 
	 $ 82,037.35 

	 
	A1-9.64.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado con herrajes cilíndricos de aluminio y/o acero niquelado.
	 ML 
	1.00
	 $ 162,327.35 
	 $ 162,327.35 

	 
	A1-9.65.
	Reposición e instalación de señalización interna en acrílico cristal en tamaño de 30 cm de ancho y altura proporcional con lenguaje braille (21 a 60 caracteres), sujetado directamente a muro.
	 UN 
	1.00
	 $ 138,797.35 
	 $ 138,797.35 

	 
	A1-9.66.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo C en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	 UN 
	1.00
	 $ 200,819.85 
	 $ 200,819.85 

	 
	A1-9.67.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo S en tubo de acero inoxidable de 1 1/2" o 1 1/4" para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	 UN 
	1.00
	 $ 265,596.85 
	 $ 265,596.85 

	 
	A1-9.68.
	Reposición e instalación de barra de seguridad plegable tipo U en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	 UN 
	1.00
	 $ 759,804.85 
	 $ 759,804.85 

	 
	A1-9.69.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo H en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	 UN 
	1.00
	 $ 1,072,141.85 
	 $ 1,072,141.85 

	 
	A1-9.70.
	Reposición e instalación de barra de seguridad tipo L en tubo de acero inoxidable SUS 304 satinado de 1 1/2" o 1 1/4", con capacidad de carga 150 KG, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	 UN 
	1.00
	 $ 572,162.85 
	 $ 572,162.85 

	 
	A1-9.71.
	Reposición e instalación de silla de seguridad plegable en acero inoxidable SUS 304 satinado, con capacidad de carga 300 KG y medidas 40 x 34 cm o superior, para brindar apoyo a personas con movilidad reducida
	 UN 
	1.00
	 $ 1,465,746.85 
	 $ 1,465,746.85 

	 
	A1-9.72.
	Reposición e instalación de mesón en piedra natural con faldón 7cm. incluye estructura portante.
	 ML 
	1.00
	 $ 797,696.94 
	 $ 797,696.94 

	 
	A1-9.73.
	Reposición e instalación de mesón en acero inoxidable. incluye poceta central.
	 ML 
	1.00
	 $ 403,001.71 
	 $ 403,001.71 

	 
	A1-9.74.
	Mantenimiento y/o tratamiento para impermeabilización de muros con humedades, incluye aplicación de aditivos tipo sika impermur o equivalente, sika injectocream -100 o equivalente y la reposición del pañete impermeabilizado.
	 M2 
	1.00
	 $ 204,158.38 
	 $ 204,158.38 

	 
	A1-9.75.
	Reposición e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel IV (E=42mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.
	 M2 
	1.00
	 $ 4,024,432.75 
	 $ 4,024,432.75 

	 
	A1-9.76.
	Reposición e instalación de Vidrio Blindado Arquitectónico Nivel V (E=50mm) compuesto por capas de vidrio monolítico flotado y PVB. Incluye desmonte del vidrio existente, instalación accesorios y certificación con prueba balística avalada por indumil.
	 M2 
	1.00
	 $ 4,893,176.75 
	 $ 4,893,176.75 

	 
	A1-9.77.
	Suministro e instalación de bisagra hidráulica de piso para puerta de vidrio marca Speedy o equivalente
	 UN 
	1.00
	 $ 676,206.70 
	 $ 676,206.70 

	 
	A1-9.78.
	Mantenimiento Mecánico con Pulidora y Grateado con copa de Acero entorchado para limpieza de elementos estructurales corroídos. Incluye todo lo necesario para su correcta realización.
	 ML 
	1.00
	 $ 19,577.70 
	 $ 19,577.70 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 37,483,661.52 
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	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA MADERA
	 
	MA
	 
	 

	 
	A1-10.01.
	Reposición e instalación de Baranda en madera flormorado
	 ML 
	1.00
	 $ 54,609.52 
	 $ 54,609.52 

	 
	A1-10.02.
	Reposición e instalación de Clóset flormorado
	 M2 
	1.00
	 $ 567,279.71 
	 $ 567,279.71 

	 
	A1-10.03.
	Reposición e instalación de Clóset tipo madecor o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 343,910.13 
	 $ 343,910.13 

	 
	A1-10.04.
	Reposición e instalación de Difusor en madera
	 M2 
	1.00
	 $ 124,800.57 
	 $ 124,800.57 

	 
	A1-10.05.
	Reposición e instalación de Difusores marco para vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 130,904.31 
	 $ 130,904.31 

	 
	A1-10.06.
	Reposición e instalación de enchapes de muros en lámina tipo tríplex o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 52,243.98 
	 $ 52,243.98 

	 
	A1-10.07.
	Reposición e instalación de Enchapes muros flormorado
	 M2 
	1.00
	 $ 231,816.57 
	 $ 231,816.57 

	 
	A1-10.08.
	Reposición e instalación de hoja puerta flormorado o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 191,049.57 
	 $ 191,049.57 

	 
	A1-10.09.
	Reposición e instalación de hoja puerta tipo fortec o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 197,988.07 
	 $ 197,988.07 

	 
	A1-10.10.
	Reposición e instalación de mueble altura 0.80 flormorado
	 ML 
	1.00
	 $ 492,386.20 
	 $ 492,386.20 

	 
	A1-10.11.
	Reposición e instalación de mueble bajo 0.80M-Sapan
	 ML 
	1.00
	 $ 449,765.80 
	 $ 449,765.80 

	 
	A1-10.12.
	Reposición e instalación de mueble tipo linos
	 M2 
	1.00
	 $ 290,514.90 
	 $ 290,514.90 

	 
	A1-10.13.
	Mantenimiento y reparación de muebles en madera, incluye limpieza, ajuste y reemplazo de piezas defectuosas o en mal estado del mueble existente en el mismo o mejor material
	 M2 
	1.00
	 $ 122,210.94 
	 $ 122,210.94 

	 
	A1-10.14.
	Reposición e instalación de pasamanos flormorado
	 ML 
	1.00
	 $ 58,116.24 
	 $ 58,116.24 

	 
	A1-10.15.
	Reposición e instalación de pirlan de madera 0.10 M
	 ML 
	1.00
	 $ 69,297.36 
	 $ 69,297.36 

	 
	A1-10.16.
	Reposición e instalación de Puerta marco y hoja flormorado o equivalente
	 M2 
	1.00
	 $ 280,258.20 
	 $ 280,258.20 

	 
	A1-10.17.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.51 A 0.75M
	 UN 
	1.00
	 $ 227,655.42 
	 $ 227,655.42 

	 
	A1-10.18.
	Reposición e instalación de Puerta interés social 0.76 A 1.00M
	 UN 
	1.00
	 $ 279,864.52 
	 $ 279,864.52 

	 
	A1-10.19.
	Reposición e instalación de Ventana en madera flormorado
	 M2 
	1.00
	 $ 109,016.92 
	 $ 109,016.92 

	 
	A1-10.20.
	Reposición e instalación de Ventana Tipo Colonial en madera roble seco e inmunizado o similar con terminado en pintura color por definir
	 M2 
	1.00
	 $ 1,619,799.43 
	 $ 1,619,799.43 

	 
	A1-10.21.
	Reposición e instalación de Puerta Tipo Colonial en madera teca seca e inmunizada o similar con terminado en pintura color por definir
	 M2 
	1.00
	 $ 1,578,572.14 
	 $ 1,578,572.14 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 7,472,060.50 
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	MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA
	 
	MA
	 
	 

	 
	A1-11.01.
	Reposición e instalación de cerramiento en malla eslabonada
	 M2 
	1.00
	 $ 123,288.75 
	 $ 123,288.75 

	 
	A1-11.02.
	Reposición e instalación de escalera de gato
	 ML 
	1.00
	 $ 80,008.59 
	 $ 80,008.59 

	 
	A1-11.03.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 1”.
	 ML 
	1.00
	 $ 30,945.43 
	 $ 30,945.43 

	 
	A1-11.04.
	Reposición e instalación de tubería en acero laminado en caliente, con bajo contenido de carbono de espesor igual o superior 2.30 mm y diámetro 2”.
	 ML 
	1.00
	 $ 46,196.43 
	 $ 46,196.43 

	 
	A1-11.05.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 0.80M
	UN
	1.00
	 $ 115,442.58 
	 $ 115,442.58 

	 
	A1-11.06.
	Reposición e instalación de marco puerta lamina 1.00M
	 UN 
	1.00
	 $ 120,768.56 
	 $ 120,768.56 

	 
	A1-11.07.
	Reposición e instalación de marco tapas caja inspección
	 UN 
	1.00
	 $ 237,257.29 
	 $ 237,257.29 

	 
	A1-11.08.
	Reposición e instalación de marquesinas lamina
	 M2 
	1.00
	 $ 143,445.88 
	 $ 143,445.88 

	 
	A1-11.09.
	Reposición e instalación de puerta en lámina cold rolled cal.16
	 M2 
	1.00
	 $ 195,623.98 
	 $ 195,623.98 

	 
	A1-11.10.
	Reposición e instalación de reja bancaria
	 M2 
	1.00
	 $ 83,772.57 
	 $ 83,772.57 

	 
	A1-11.11.
	Reposición e instalación de rejas lamina
	 M2 
	1.00
	 $ 207,769.78 
	 $ 207,769.78 

	 
	A1-11.12.
	Reposición e instalación de rejillas piso 0.30
	 ML 
	1.00
	 $ 92,053.01 
	 $ 92,053.01 

	 
	A1-11.13.
	Reposición e instalación de sombrerete para chimenea tipo cilíndrico
	 UN 
	1.00
	 $ 35,943.40 
	 $ 35,943.40 

	 
	A1-11.14.
	Reposición e instalación de tapas shut lamina
	 UN 
	1.00
	 $ 94,465.86 
	 $ 94,465.86 

	 
	A1-11.15.
	Reposición e instalación de división en lámina cold rolled cal.16
	 M2 
	1.00
	 $ 195,623.98 
	 $ 195,623.98 

	 
	A1-11.16.
	Reposición e Instalación de flanches en lámina galvanizada calibre 26 de ancho 20 a 50 cm de color similar a estructura de ventanería en aluminio. Incluye impermeabilización.
	 ML 
	1.00
	 $ 54,493.50 
	 $ 54,493.50 

	 
	A1-11.17.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 80cm de diámetro
	 UN 
	1.00
	 $ 3,572,261.56 
	 $ 3,572,261.56 

	 
	A1-11.18.
	Suministro e instalación de Escudo de la Policía Nacional fundido en bronce, detalles en alto relieve pulidos y brillados a color, tamaño de 60cm de diámetro
	 UN 
	1.00
	 $ 2,635,341.56 
	 $ 2,635,341.56 

	 
	A1-11.19.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 20 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	 UN 
	1.00
	 $ 99,464.69 
	 $ 99,464.69 

	 
	A1-11.20.
	Suministro e instalación de letra fundida en bronce de altura 15 cm y ancho proporcional, incluye anclajes
	 UN 
	1.00
	 $ 92,240.69 
	 $ 92,240.69 

	 
	A1-11.21.
	Suministro e instalación de franja damero de la Policía Nacional, en lámina de aluminio cal. 16 de altura 24 cm, incluye anclajes
	 ML 
	1.00
	 $ 368,056.03 
	 $ 368,056.03 

	 
	A1-11.22.
	Suministro e instalación de franja damero de la Policía Nacional, en lámina de aluminio cal. 16 de altura 18 cm, incluye anclajes
	 ML 
	1.00
	 $ 342,057.03 
	 $ 342,057.03 

	 
	A1-11.23.
	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m
	 ML 
	1.00
	 $ 188,458.32 
	 $ 188,458.32 

	 
	A1-11.24.
	Suministro e instalación concertina sencilla diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación
	 ML 
	1.00
	 $ 56,986.09 
	 $ 56,986.09 

	 
	A1-11.25.
	Suministro e instalación concertina doble diámetro 18” en acero inoxidable. Incluye accesorios de anclaje o fijación
	 ML 
	1.00
	 $ 66,166.09 
	 $ 66,166.09 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 9,278,131.65 
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	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES
	 
	MAES
	 
	 

	 
	A1-12.01.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 1500 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 612,668.37 
	 $ 612,668.37 

	 
	A1-12.02.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2000 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 756,119.66 
	 $ 756,119.66 

	 
	A1-12.03.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 2500 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 785,947.78 
	 $ 785,947.78 

	 
	A1-12.04.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 862,722.51 
	 $ 862,722.51 

	 
	A1-12.05.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava común 3500 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 925,748.75 
	 $ 925,748.75 

	 
	A1-12.06.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 2000 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 689,334.41 
	 $ 689,334.41 

	 
	A1-12.07.
	Reposición e instalación de concreto corriente grava fina 3000 P.S.I
	 M3 
	1.00
	 $ 794,833.15 
	 $ 794,833.15 

	 
	A1-12.08.
	Reposición e instalación de mortero 1:2
	 M3 
	1.00
	 $ 814,730.61 
	 $ 814,730.61 

	 
	A1-12.09.
	Reposición e instalación de mortero 1:3
	 M3 
	1.00
	 $ 742,833.73 
	 $ 742,833.73 

	 
	A1-12.10.
	Reposición e instalación de mortero 1:3 impermeabilizado
	 M3 
	1.00
	 $ 1,024,547.03 
	 $ 1,024,547.03 

	 
	A1-12.11.
	Reposición e instalación de mortero 1:4
	 M3 
	1.00
	 $ 701,223.55 
	 $ 701,223.55 

	 
	A1-12.12.
	Reposición e instalación de mortero 1:4 impermeabilizado
	 M3 
	1.00
	 $ 957,326.55 
	 $ 957,326.55 

	 
	A1-12.13.
	Reposición e instalación de mortero 1:5
	 M3 
	1.00
	 $ 669,376.59 
	 $ 669,376.59 

	 
	A1-12.14.
	Reposición e instalación de mortero 1:6
	 M3 
	1.00
	 $ 640,134.59 
	 $ 640,134.59 

	 
	A1-12.15.
	Reposición e instalación de filos y dilataciones
	 ML 
	1.00
	 $ 10,410.52 
	 $ 10,410.52 

	 
	A1-12.16.
	Reposición e instalación de malla con vena bajo entramado
	 M2 
	1.00
	 $ 18,973.67 
	 $ 18,973.67 

	 
	A1-12.17.
	Reposición e instalación de esterilla de guadua bajo entramado
	 M2 
	1.00
	 $ 23,845.33 
	 $ 23,845.33 

	 
	A1-12.18.
	Reposición e instalación de rampa de acceso
	 M2 
	1.00
	 $ 74,495.31 
	 $ 74,495.31 

	 
	A1-12.19.
	Reposición e instalación de pañete bajo esterilla de guadua 1:5
	 M2 
	1.00
	 $ 43,084.07 
	 $ 43,084.07 

	 
	A1-12.20.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:4
	 M2 
	1.00
	 $ 43,001.63 
	 $ 43,001.63 

	 
	A1-12.21.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:5
	 M2 
	1.00
	 $ 43,084.07 
	 $ 43,084.07 

	 
	A1-12.22.
	Reposición e instalación de pañete bajo malla 1:6
	 M2 
	1.00
	 $ 42,620.21 
	 $ 42,620.21 

	 
	A1-12.23.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3
	 M2 
	1.00
	 $ 44,948.81 
	 $ 44,948.81 

	 
	A1-12.24.
	Reposición e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:4
	 M2 
	1.00
	 $ 42,583.64 
	 $ 42,583.64 

	 
	A1-12.25.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:3
	 M2 
	1.00
	 $ 33,989.87 
	 $ 33,989.87 

	 
	A1-12.26.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:4
	 M2 
	1.00
	 $ 32,320.09 
	 $ 32,320.09 

	 
	A1-12.27.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:5
	 M2 
	1.00
	 $ 32,402.53 
	 $ 32,402.53 

	 
	A1-12.28.
	Reposición e instalación de pañete liso muros 1:6
	 M2 
	1.00
	 $ 31,938.67 
	 $ 31,938.67 

	 
	A1-12.29.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:4
	 M2 
	1.00
	 $ 43,001.63 
	 $ 43,001.63 

	 
	A1-12.30.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:5
	 M2 
	1.00
	 $ 43,084.07 
	 $ 43,084.07 

	 
	A1-12.31.
	Reposición e instalación de pañete liso bajo placa 1:6
	 M2 
	1.00
	 $ 42,620.21 
	 $ 42,620.21 

	 
	A1-12.32.
	Reposición e instalación de pañete rustico muros 1:5
	 M2 
	1.00
	 $ 44,788.95 
	 $ 44,788.95 

	 
	A1-12.33.
	Reposición e instalación de pañete rustico bajo placa 1:5
	 M2 
	1.00
	 $ 47,840.82 
	 $ 47,840.82 

	 
	A1-12.34.
	Suministro, transporte e instalación anden concreto 3000 psi e= 0.10m. acabado: escobiado
	 M2 
	1.00
	 $ 72,560.48 
	 $ 72,560.48 

	 
	A1-12.35.
	Mantenimiento y/o reposición e instalación de sardinel concreto prefabricado H=45CM
	 ML 
	1.00
	 $ 81,088.33 
	 $ 81,088.33 

	 
	A1-12.36.
	Suministro e instalación de anclaje epóxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior
	 UN 
	1.00
	 $ 12,215.40 
	 $ 12,215.40 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 11,882,445.59 
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	MANTENIMIENTO DE VENTANAS
	 
	MANTE
	 
	 

	 
	A1-13.01.
	Reposición e instalación de ventana corrediza en aluminio incluye vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 549,039.03 
	 $ 549,039.03 

	 
	A1-13.02.
	Reposición e instalación de ventana aluminio fijas incluye vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 214,740.50 
	 $ 214,740.50 

	 
	A1-13.03.
	Reposición e instalación de ventana aluminio guillotinas
	 M2 
	1.00
	 $ 617,729.50 
	 $ 617,729.50 

	 
	A1-13.04.
	Reposición e instalación de ventana andina vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 205,872.50 
	 $ 205,872.50 

	 
	A1-13.05.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/bu
	 M2 
	1.00
	 $ 353,907.50 
	 $ 353,907.50 

	 
	A1-13.06.
	Reposición e instalación de ventana en cedro caquetaTab/ch
	 M2 
	1.00
	 $ 326,551.50 
	 $ 326,551.50 

	 
	A1-13.07.
	Reposición e instalación de ventana europa
	 M2 
	1.00
	 $ 383,865.50 
	 $ 383,865.50 

	 
	A1-13.08.
	Reposición e instalación de ventana lamina
	 M2 
	1.00
	 $ 233,782.50 
	 $ 233,782.50 

	 
	A1-13.09.
	Reposición e instalación de ventana proyectante en aluminio incluye vidrio
	 M2 
	1.00
	 $ 484,134.90 
	 $ 484,134.90 

	 
	A1-13.10.
	Reposición e instalación de sistema de bisagras de fricción estilo universal para una ventana abatible
	 UN 
	1.00
	 $ 70,541.74 
	 $ 70,541.74 

	 
	A1-13.11.
	Reposición e instalación de cierre con recibidor para una ventana abatible
	 UN 
	1.00
	 $ 24,750.20 
	 $ 24,750.20 

	 
	A1-13.12.
	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.
	 M2 
	1.00
	 $ 31,444.36 
	 $ 31,444.36 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 3,496,359.73 
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	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS
	 
	MAN
	 
	 

	 
	A1-14.01.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en madera y rosetas en aluminio anodinado y lacado tipo Schlage Bell Wood o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 59,058.68 
	 $ 59,058.68 

	 
	A1-14.02.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 78,666.68 
	 $ 78,666.68 

	 
	A1-14.03.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad de Cilindro y Volteador tipo Schlage b360 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 87,128.68 
	 $ 87,128.68 

	 
	A1-14.04.
	Suministro, cambio e instalación Cerrojo de Seguridad doble cilindro tipo Schlage b362 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 87,128.68 
	 $ 87,128.68 

	 
	A1-14.05.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de manija en zamac latonado ó anticado y roseta en bronce tipo Schlage Flair o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 99,618.68 
	 $ 99,618.68 

	 
	A1-14.06.
	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas reversible de manija metálica tipo Yale o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 203,538.68 
	 $ 203,538.68 

	 
	A1-14.07.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura para muebles tipo Yale o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 63,186.68 
	 $ 63,186.68 

	 
	A1-14.08.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura tipo Yale sobreponer ¼" o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 159,162.68 
	 $ 159,162.68 

	 
	A1-14.09.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-1000 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 113,754.68 
	 $ 113,754.68 

	 
	A1-14.10.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer tipo Inafer c-999 o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 125,106.68 
	 $ 125,106.68 

	 
	A1-14.11.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de sobreponer de tres pasadores cilíndricos en acero tipo Inafer Mega o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 52,866.68 
	 $ 52,866.68 

	 
	A1-14.12.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de doble seguridad de escudo, pomo y cerrojo para entrada principal o interiores tipo Schlage H Orbit o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 222,926.03 
	 $ 222,926.03 

	 
	A1-14.13.
	Suministro, cambio e instalación Conjunto Cerradura Entrada tipo Schlage Antique Elegance para entrada principal
	UN
	1.00
	 $ 344,075.70 
	 $ 344,075.70 

	 
	A1-14.14.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale serie L370 para entrada principal o interiores o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 202,286.03 
	 $ 202,286.03 

	 
	A1-14.15.
	Suministro, cambio e instalación cierra puertas hidráulico para entrada principal o interiores
	UN
	1.00
	 $ 139,490.61 
	 $ 139,490.61 

	 
	A1-14.16.
	Suministro, cambio e instalación Cerradura de embutir Yale pico de loro serie 854 para entrada principal o interiores o equivalente
	UN
	1.00
	 $ 110,438.03 
	 $ 110,438.03 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 2,148,433.88 
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	MANTENIMIENTO DE ESPEJOS
	 
	MA
	 
	 

	 
	A1-15.01.
	Suministro, Instalación y/o Reposición de Espejo incoloro 3mm
	M2
	1.00
	 $ 96,176.68 
	 $ 96,176.68 

	 
	A1-15.02.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo incoloro 4mm
	M2
	1.00
	 $ 136,536.68 
	 $ 136,536.68 

	 
	A1-15.03.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo bronce 4 mm
	M2
	1.00
	 $ 71,260.68 
	 $ 71,260.68 

	 
	A1-15.04.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 3 mm
	M2
	1.00
	 $ 61,670.68 
	 $ 61,670.68 

	 
	A1-15.05.
	Suministro, Instalación y/o Reposición Espejo claro 4 mm
	M2
	1.00
	 $ 71,260.68 
	 $ 71,260.68 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 436,905.40 
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	MANTENIMIENTO DE VÍAS, PARQUEADEROS, SEÑALIZACIÓN
	 
	
	 
	 

	 
	A1-16.01.
	Línea de demarcación con pintura en frío
	ML
	1.00
	 $ 3,644.75 
	 $ 3,644.75 

	 
	A1-16.02.
	Línea de demarcación con resina termoplástica
	ML
	1.00
	 $ 2,379.56 
	 $ 2,379.56 

	 
	A1-16.03.
	Marca vial con pintura en frío
	M2
	1.00
	 $ 46,659.70 
	 $ 46,659.70 

	 
	A1-16.04.
	Marca vial con resina termoplástica
	M2
	1.00
	 $ 54,901.49 
	 $ 54,901.49 

	 
	A1-16.05.
	Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm
	UN
	1.00
	 $ 549,273.23 
	 $ 549,273.23 

	 
	A1-16.06.
	Suministro cambio e instalación de topellantas
	UN
	1.00
	 $ 75,117.17 
	 $ 75,117.17 

	 
	A1-16.07.
	Corte mecanizado de pavimento
	ML
	1.00
	 $ 9,045.67 
	 $ 9,045.67 

	 
	A1-16.08.
	Localización y replanteo de vías (incluye eje de vía y laterales con andenes)
	ML
	1.00
	 $ 4,706.17 
	 $ 4,706.17 

	 
	A1-16.09.
	Demolición de pavimento concreto asfaltico
	M3
	1.00
	 $ 103,191.48 
	 $ 103,191.48 

	 
	A1-16.10.
	Demolición de concreto hidráulico con equipo mecánico 
	M3
	1.00
	 $ 110,562.30 
	 $ 110,562.30 

	 
	A1-16.11.
	Conformación de taludes con equipo mecánico
	M3
	1.00
	 $ 9,789.05 
	 $ 9,789.05 

	 
	A1-16.12.
	Conformación taludes en tierra
	M3
	1.00
	 $ 43,103.37 
	 $ 43,103.37 

	 
	A1-16.13.
	Conformación taludes en conglomerado
	M3
	1.00
	 $ 94,795.03 
	 $ 94,795.03 

	 
	A1-16.14.
	Excavación en zanja - material común - 0.0 a 2.0 m
	M3
	1.00
	 $ 30,369.02 
	 $ 30,369.02 

	 
	A1-16.15.
	Excavación en zanja - material común - 2.01 a 4.00 m
	M3
	1.00
	 $ 42,175.30 
	 $ 42,175.30 

	 
	A1-16.16.
	Excavación en zanja - conglomerado - 0.0 a 2.0 m
	M3
	1.00
	 $ 42,179.20 
	 $ 42,179.20 

	 
	A1-16.17.
	Excavación en zanja - conglomerado - 2.01 a 4.00 m
	M3
	1.00
	 $ 55,200.01 
	 $ 55,200.01 

	 
	A1-16.18.
	Excavación para pilotes d=< 35 cm de 0 a 6 m
	M3
	1.00
	 $ 174,440.63 
	 $ 174,440.63 

	 
	A1-16.19.
	Suministro, transporte e instalación entibado horizontal o vertical
	M2
	1.00
	 $ 46,798.65 
	 $ 46,798.65 

	 
	A1-16.20.
	Filtro en arena
	M3
	1.00
	 $ 196,599.49 
	 $ 196,599.49 

	 
	A1-16.21.
	Filtro en piedra
	M3
	1.00
	 $ 112,158.74 
	 $ 112,158.74 

	 
	A1-16.22.
	Relleno compactado con material de préstamo
	M3
	1.00
	 $ 75,930.96 
	 $ 75,930.96 

	 
	A1-16.23.
	Repaleo mecánico
	M3
	1.00
	 $ 5,547.13 
	 $ 5,547.13 

	 
	A1-16.24.
	Repaleo manual
	M3
	1.00
	 $ 7,766.55 
	 $ 7,766.55 

	 
	A1-16.25.
	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Apisonado)
	M3
	1.00
	 $ 30,634.70 
	 $ 30,634.70 

	 
	A1-16.26.
	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Canguro)
	M3
	1.00
	 $ 27,283.32 
	 $ 27,283.32 

	 
	A1-16.27.
	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 1600
	M2
	1.00
	 $ 7,637.32 
	 $ 7,637.32 

	 
	A1-16.28.
	Suministro, transporte e instalación geotextil no tejido 3000
	M2
	1.00
	 $ 12,447.37 
	 $ 12,447.37 

	 
	A1-16.29.
	Suministro, transporte e instalación tratamiento de suelo, cal hidratada E=0.02 Mts.
	M2
	1.00
	 $ 30,240.87 
	 $ 30,240.87 

	 
	A1-16.30.
	Suministro, transporte e instalación imprimación con emulsión asfáltica según norma INVIAS.
	M2
	1.00
	 $ 3,115.24 
	 $ 3,115.24 

	 
	A1-16.31.
	Suministro, transporte e instalación mezcla asfáltica tipo mdc-25 según norma INVIAS. Extendido y compactado
	M3
	1.00
	 $ 701,753.87 
	 $ 701,753.87 

	 
	A1-16.32.
	Suministro, transporte e instalación afirmado para estructuras
	M3
	1.00
	 $ 121,025.95 
	 $ 121,025.95 

	 
	A1-16.33.
	Suministro, transporte e instalación base compactada con cilindro área >600 m2
	M3
	1.00
	 $ 211,589.79 
	 $ 211,589.79 

	 
	A1-16.34.
	Suministro, transporte e instalación base compactada con rana (parcheo)
	M3
	1.00
	 $ 192,956.41 
	 $ 192,956.41 

	 
	A1-16.35.
	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con cilindro área > 100 m2
	M3
	1.00
	 $ 194,048.87 
	 $ 194,048.87 

	 
	A1-16.36.
	Suministro, transporte e instalación sub base compactada con rana
	M3
	1.00
	 $ 194,359.39 
	 $ 194,359.39 

	 
	A1-16.37.
	Suministro, transporte e instalación tachas reflectivas
	UN
	1.00
	 $ 11,524.38 
	 $ 11,524.38 

	 
	A1-16.38.
	Suministro, transporte e instalación en concreto MR 45 hecho en obra
	M3
	1.00
	 $ 820,094.01 
	 $ 820,094.01 

	 
	A1-16.39.
	Suministro, transporte e instalación de dovelas de acero liso 60.000 psi para pavimentos
	KG
	1.00
	 $ 21,862.61 
	 $ 21,862.61 

	 
	A1-16.40.
	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 315mm (12") para alcantarillado
	ML
	1.00
	 $ 170,230.62 
	 $ 170,230.62 

	 
	A1-16.41.
	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 400mm (16") para alcantarillado
	ML
	1.00
	 $ 304,326.55 
	 $ 304,326.55 

	 
	A1-16.42.
	Suministro, transporte e instalación tubería PVC corrugada de 500mm (20") para alcantarillado
	ML
	1.00
	 $ 491,848.89 
	 $ 491,848.89 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 5,443,314.81 
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	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS
	 
	A
	 
	 

	 
	A1-17.01.
	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento
	M2
	1.00
	 $ 3,739.01 
	 $ 3,739.01 

	 
	A1-17.02.
	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales
	M3
	1.00
	 $ 64,014.99 
	 $ 64,014.99 

	 
	 
	 
	 
	SUBTOTAL
	 $ 67,754.00 

	TOTAL COSTO DIRECTO 
	$                121.377.166,60

	ADMINISTRACIÓN
	20%
	 $                  24.275.433,32 

	IMPREVISTOS
	1%
	 $                    1.213.771,67 

	UTILIDAD
	5%
	 $                    6.068.858,33 

	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	19%
	 $                    1.153.083,08 

	 TOTAL COSTO INDIRECTO 
	$                  32.711.146,40

	
	

	COSTO TOTAL
	$                154.088.313,00

	COSTO EN LETRAS
	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS 
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ADMINISTRACIÓN (A): la estructura de costos administrativos (A) aplicados al presupuesto de obra, fue estimada por el estructurador técnico adscrito a la Policía Metropolitana de Tunja para el presente año, teniendo en cuenta las obras contempladas en este proceso, plazo de ejecución, perfiles de los profesionales requeridos, permanencias y dedicaciones estimadas, así como la estimación del valor de la póliza de acuerdo al plazo de ejecución y según lo establecido en el anexo “ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS” establecidas en el estudio previo del cual este apéndice hace parte.

En este sentido, de acuerdo con lo establecido en el instructivo No. 004 del 01/02/2023 "Parámetros institucionales para el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policía Nacional", y considerando que este proceso contractual de mantenimiento instalaciones contempla un presupuesto total estimado de $1.362.310.000,00, equivalente a 1.174 SMMLV, se establece que es de media complejidad, por tal motivo, para el análisis de la administración se tuvo en cuenta los perfiles de profesionales y los requisitos mínimos requeridos, para conformar el grupo mínimo de trabajo.

Por otro lado, se establece la línea de ejecución del contrato, la cual, es el resultado de un análisis técnico por parte del estructurador técnico, sobre las variables presupuesto total asignado, análisis de la administración, contexto geográfico, anualidad, entre otras, para determinar con ello, el plazo de ejecución del contrato, el cual tiene incidencia directa sobre la ADMINISTRACIÓN (A).

Los siguientes valores corresponden a la meta mínima de ejecución acumulada presupuestal para cada periodo del presente proceso contractual, considerando que el plazo de ejecución son 170 días, según lo consignado en el paquete técnico del proceso así: 

	PARA EL LOTE No. 1 
	DIAGNOSTICO
	PERIODO 1
	PERIODO 2
	PERIODO 3
	PERIODO 4
	PERIODO 5
	TOTAL

	% MIN EJECUCIÓN
	0,00%
	15,00%
	40,00%
	60,00%
	80,00%
	100,00%
	100,00%

	DIAS
	20
	30
	30
	30
	30
	30
	170



Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado de 30 días, el periodo de diagnóstico, el cual, está establecido en 20 días calendario y se utilizará para visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades a intervenir.  

PARA EL LOTE No. 2 


	DIAGNOSTICO
	PERIODO 1
	PERIODO 2
	PERIODO 3
	PERIODO 4
	PERIODO 5
	TOTAL

	% MIN EJECUCIÓN
	0,00%
	15,00%
	40,00%
	60,00%
	80,00%
	100,00%
	100,00%

	DIAS
	20
	30
	30
	30
	30
	30
	170



Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado de 30 días, el periodo de diagnóstico, el cual, está establecido en 20 días calendario y se utilizará para visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades a intervenir. 

El no cumplimiento de las metas presupuestales debe ser considerado como un presunto incumplimiento a las condiciones contractuales, y por cual, es responsabilidad del supervisor técnico advertir e informar oportunamente al ordenador del gasto, para los trámites administrativos y/o jurídicos que corresponda por la mora o incumplimiento.

En consecuencia, la administración estimada así:

Para el lote No. 1 del presente estudio corresponde al 20%.
Para el lote No. 2 del presente estudio corresponde al 20%.
IMPREVISTO (I): el porcentaje de imprevistos significa la salvaguarda frente a los riesgos ordinarios que se producen en los contratos de obra cubriendo los riesgos propios de cada obra, incluidos los casos fortuitos que podríamos llamar ordinarios. Por tanto, este es una cantidad estimativa, con la que se trata de pailar el riesgo propio de todo contrato de obra. Como tal, unas veces cubrirá más y otras menos de los riesgos reales. Como imprevistos no se pueden considerar los actos de naturaleza invencibles como los de fuerza mayor o caso fortuito: un terremoto, una asonada, una huelga no pueden ser considerados al plantear un presupuesto de construcción, ni mucho menos se les puede asignar un valor pero pueden presentarse también situaciones anormales-dificultades con el personal o los equipos, condiciones climáticas inesperadas, alteraciones de orden público, deficiencias en el suministro de servicios públicos, que no pueden clasificarse como problemas de fuerza mayor, pero ocasionan extra costos imposibles de prever, estos son eventos inciertos pero altamente probables que si se pueden valorar ante la certeza de que en caso de ocurrir realmente en el futuro, ocasionaran sobrecostos. 

En concordancia con los parámetros establecidos en instructivo No. 004 DIPON DIRAF – 14.7 del 01/02/2023 se estima para el presente estudio el 1% de imprevistos para los lotes 1 y 2, considerando que se tiene información real de los inmuebles tales como planos record, así como menor probabilidad de retrasos por efecto del clima, accidentes de trabajadores, posibles deslizamientos, derrumbes, retenes ilegales entre otros, que permite reducir al máximo los potenciales imprevistos. Este valor se aclara que es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente de acuerdo al riesgo asumido. 

UTILIDAD (U): en Colombia la utilidad normal establecida por las entidades contratantes estatales y acogida por los contratistas de obra es de máximo el 5% del valor directo del contrato para los lotes 1 y 2, de igual manera la Policía Nacional ha retomado este valor en los procesos de construcción en los cuales debe estructurar los paquetes técnicos bajo la figura de precios unitarios.  Para el presente estudio se ha considerado el referente histórico de procesos de contratación celebrados anteriormente y se ha estimado en un 5% para el presente estudio previo, aclarando que el mismo es “potestativo” y hace parte de la propuesta económica del oferente. 

Sobre el valor de la utilidad se aplica la deducción del I.V.A. 19 %, establecido por ley para los contratos de obra pública.

2.3 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

Las marcas y referencias que se indican en el presente estudio son una guía para la elaboración del análisis de precios unitarios, se toman como referencia tipo y en ningún caso se establece esto como una causal de exclusión o una afectación al principio de la libre concurrencia. Por esto, durante el presente proceso, el oferente podrá sugerir el empleo de otras marcas o referencias equivalentes en precio y especificaciones técnicas. No obstante, lo anterior, cualquier cambio será revisado y aprobado por el supervisor.

Es de anotar que los análisis de precios unitarios fueron elaborados y presentados por el estructurador técnico de este proceso, los cuales se encuentran entregados mediante comunicación oficial GS-2023-004369-REGI1 del 06/04/2023 dirigido al ordenador del gasto y anexos en formato PDF.

Los análisis de precios unitarios deberán ser cargados en la plataforma transaccional SECOP II dentro del presente proceso contractual, para revisión y consulta pública.

2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS PARA EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”.

Sin perjuicio de lo establecido en el contrato, el Contratista deberá cumplir con lo establecido en las normas, códigos y/o reglamentos de diseño y construcción local, nacional e internacionales aplicables a todos y cada uno de los materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto del contrato de mantenimiento bienes inmuebles. 

A continuación, se relacionan algunos de los reglamentos y normas técnicas que debe cumplir el Contratista en desarrollo de este contrato:

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS
Reglamento de instalaciones eléctricas “RETIE”
Código de soldadura para estructuras metálicas, de la sociedad americana de soldadura, AWS D.1.1.
American Standards For Testing And Materials – ASTM. 
American Concrete Institute – ACI.
Norma NTC2050 Código Eléctrico Colombiano CEC
NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería 
NTC 1748 Tubos de PVC para alcantarillado 
NTC 2697 Accesorios de PVC para Alcantarillado 
NTC 382 Tubos de PVC 
NTC 1087 Tubos de PVC para uso sanitario 
NTC 1339 Accesorios PVC para tubería a presión
NTC 2505 – Gasoductos, instalaciones para suministro de gas en edificaciones residenciales y comerciales, en los casos que sean pertinentes. 
Normas y especificaciones técnicas emitidas por las Empresas de Servicios Públicos locales.

MATERIALES

Especificaciones de materiales: todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad, de fácil montaje, reemplazo y libre de defectos e imperfectos. La supervisión puede rechazar los materiales o elementos si no los encuentra de acuerdo con lo establecido en las normas y especificaciones. En tal caso el contratista debe reemplazar el material o elementos rechazados, sin costo adicional para la Policía Nacional, ni afectación de los plazos de ejecución fijados en el contrato.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estarán a cargo del contratista. Si fuere preciso, a juicio de la Interventoría y/o supervisión, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos serán bajo la responsabilidad del contratista. También se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Sí dichas pruebas indican que la Interventoría tenía razón en sus dudas, entonces el contratista asumirá los costos de dichas pruebas y en caso contrario los asumirá la Interventoría. Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por la Interventoría.

Cambio de especificaciones: las marcas y referencias que se indican en el presente proceso contractual son una guía para la elaboración de la oferta económica, se toman como referencia tipo y en ningún caso se establece esto como una causal de exclusión o una afectación al principio de la libre concurrencia. Por esto, durante el desarrollo de la obra, el contratista podrá sugerir el empleo de otras marcas o referencias equivalentes en precio y especificaciones técnicas. No obstante, lo anterior, cualquier cambio en las especificaciones deberá ser aprobado en forma escrita por la Policía Nacional, previo concepto del supervisor. De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al contratista y/o subcontratista. Cualquier omisión en las presentes especificaciones, no exime de responsabilidad al Contratista, ni podrá tomarse como base para futuras reclamaciones. 

Medidas: la forma de pago será de acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas totalmente y recibidas a satisfacción por el supervisor; su medición será de acuerdo a las unidades especificadas para cada ítem en el presupuesto de obra. 

Fuentes de materiales de construcción: con la debida anterioridad y especialmente en la visita de obra (si es solicitada en la etapa precontractual), el contratista deberá realizar la inspección de la zona, con el fin de verificar la consecución y/o explotación de los materiales, así como la forma como se solucionará el transporte y demás condiciones que se consideren de importancia para ejecutar las obras del presente proceso de selección. 

El contratista debe planear y estudiar todos los suministros, para que los materiales se encuentren en el sitio de las obras en el momento necesario. La responsabilidad por el suministro oportuno de los materiales es del contratista y por consiguiente éste no puede solicitar ampliación del plazo, ni justificar o alegar demoras en la fecha de la entrega de la obra por causa del suministro deficiente o inoportuno de los materiales. 

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS 

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la adecuada y óptima ejecución de las obras deberán ser suministrados por el contratista, con costos a su cargo.

Los equipos, maquinaria y herramientas que debe suministrar el contratista deberán ser adecuados para las características y magnitud de la obra que se ha de ejecutar. La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles, lubricantes y demás elementos que se requieran. De presentarse daño en las maquinarias o equipos, el contratista deberá repararlos o reemplazarlos en un término no mayor de 72 horas. El transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas son de cargo del contratista, quien deberá asumir todos los riesgos por pérdida, daño, deterioro, etc., de los mismos. El contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para suministro de maquinaria o equipos. 

TRANSPORTE

Durante el acarreo de los materiales de construcción o generados durante el proceso constructivo, éstos deberán ser protegidos con un recubrimiento debidamente asegurado a la carrocería del vehículo, de manera de impedir su caída sobre las vías por donde se transportan, así como en las zonas aledañas a las obras. Antes de abordar cualquier vía pavimentada, se deberán limpiar las llantas de todos los vehículos empleados en el transporte de materiales. Todo daño producido por los vehículos de la obra en las vías por donde transiten, deberá ser corregidos por el contratista, a su costa. 

MANO DE OBRA
El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos debe ser responsable, idóneo, poseer la suficiente práctica y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la supervisión. El personal requerido en actividades contempladas con personal técnico deberá ser certificado.  El contratista se responsabiliza por cualquier obra mal ejecutada o que se construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. Esto quiere decir que las demoliciones, reparaciones y/o reconstrucciones de obras mal ejecutadas, serán pagadas por cuenta del contratista.

Es obligación del contratista suministrar de manera oportuna, y mantener durante la ejecución de las actividades contempladas en este proceso contractual, todo el personal directivo, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demás personal calificado requerido para el desarrollo de las mismas.

Cuando a juicio de la supervisión, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera o cambiarlo.

El contratista deberá mantener en los sitios de las obras el personal, en el porcentaje de dedicación establecido para el personal profesional ofrecido para el cumplimiento de los trabajos objeto de esta contratación, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se presenten en relación con el contrato.
La designación del profesional que represente al contratista, deberá constar por escrito con las firmas correspondientes.

Todas las instrucciones y notificaciones que la supervisión le imparta al representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales designados por el contratista, tendrán la misma validez como si hubieran sido emitidos por el propio contratista.

El personal que emplee el contratista será de su libre elección y remoción, pero siempre con el debido cumplimiento del perfil y experiencia para el cargo en los términos exigidos para este contrato. No obstante, lo anterior, la entidad contratante se reserva el derecho de solicitar al contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si la supervisión considera que hay motivación para ello.

Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la supervisión, deberá ser satisfecho por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación escrita en ese sentido. Es obligación del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la obra y presentar a la supervisión copia de esos contratos. Además, deberá entregar, conforme a las fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía. Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista deberá presentar relaciones del mismo con los siguientes datos: > Nombre > Documento de identificación > Certificado de servicios con el CONTRATISTA u otro patrono. > Domicilio. > Certificado Médico (Copia) > Cargo que desempeña. > Salarios > Personas a cargo > Otros que requiera la supervisión para poder hacer las respectivas revisiones. Será por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de las obras. El contratista deberá conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad profesional. El contratista deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el contratista a sus trabajadores - y que tendrá en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. Es entendido que el personal que el contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con el contratante y que toda la responsabilidad derivada de los contactos de trabajo correrá a cargo exclusivo del contratista.

SUBCONTRATISTAS
Los subcontratistas que se empleen para la ejecución de los diferentes trabajos deben ser responsables, idóneos, poseer la suficiente experiencia y los conocimientos para que sus trabajos sean aceptados por la supervisión técnica, sin embargo, este proceso de tercerización deberá estar revisado y avalado por la supervisión jurídica. El contratista se responsabilizará por cualquier obra mal ejecutada por el subcontratista o que construya en contra de las normas de estabilidad y calidad. El cumplimiento de las especificaciones generales y particulares se extiende a los subcontratistas, por lo tanto, deberán quedar estipuladas en las cláusulas de los subcontratos.

CANTIDADES DE OBRA
El contratista deberá cumplir con el alcance total de los trabajos que se licitan. Para los fines de la evaluación de la oferta, el contratista deberá diligenciar los correspondientes formatos. Al señalar los precios en dichos formatos, el contratista deberá tener en cuenta todos los costos directos e indirectos de acuerdo con sus procedimientos de construcción y las normas técnicas indicadas en estos pliegos. 
MEDIDAS Y FORMA DE PAGO 
Se refiere a la unidad de medida que se utilizará para cuantificar y pagar las obras ejecutadas de acuerdo a los ítems del listado de cantidades de obra y presupuesto así: 

Global GLB
Unidad UN 
Metro lineal ML 
Metro cuadrado M2 
Metro cúbico M3 
Juego JGO 

Toda forma y medida de pago en cada ítem incluye el suministro de la totalidad de materiales, desperdicios, transporte, mano de obra, equipo y herramientas necesarias para una adecuada ejecución, instalación, acabado, pruebas y puesta en servicio de la obra descrita en el ítem, según estándares técnicos.

No se efectuará pago parcial o fraccionado de la unidad de medida en cada ítem. El valor o costo directo de cada ítem del listado de cantidades de obra debe soportarse mediante el análisis detallado de precios unitarios (A.P.U.) respectivo. Con respecto a la mano de obra el proponente deberá anexar la tabla de rendimientos utilizada y describir la composición de las cuadrillas y el análisis de costos de las mismas.

OBRAS MAL EJECUTADAS
El contratista deberá reconstruir a su costa, sin que implique modificación al plazo del contrato o al programa de trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la supervisión técnica, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en este pliego de condiciones. El contratista deberá reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que la supervisión técnica le indique. Si el contratista no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término señalado, se podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. Lo anterior no implica que se releve al contratista de su obligación y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras. 

PLANOS RÉCORD, MANUALES, BITÁCORA DE OBRA
El contratista mantendrá al día juegos de planos arquitectónicos, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc. con las modificaciones hechas en obra. Al final de la obra el contratista tendrá la obligación de suministrar a la Policía Nacional los planos récord, manuales y la bitácora de obra, de las labores realmente ejecutadas, indicando los cambios sobre el diseño inicial o anotaciones constructivas previa aprobación de la supervisión técnica. Estos documentos se entregarán en original y copia (en lo posible magnética) a la dependencia competente. Sin este requisito no se firmará el acta final de recibo de obra a satisfacción.

El valor de esta actividad será asumido por el constructor dentro de sus costos administrativos.

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
El Contratista deberá incluir dentro de su organización administrativa el diseño e implantación de un modelo de aseguramiento de la calidad. Para cumplir con este requisito, se utilizará la norma NTC-ISO9002 vigente o aquella que la reemplace o complete y se encuentre vigente en el momento de adelantar los trabajos. La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del contratista y cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice la Policía Nacional o sus representantes se hará para verificar su cumplimiento, y no exime al contratista de su obligación sobre la calidad de las obras objeto del contrato. 

Así mismo, el contratista deberá contar en caso de requerirse con un laboratorio de campo, controlado por personal calificado e idóneo para tal labor, previamente aprobado por la supervisión técnica, que le permita realizar las pruebas de control de calidad exigidas por las presentes especificaciones. Cuando la Policía Nacional o sus representantes ordenen al contratista realizar algunas pruebas que no estuvieren contempladas en las especificaciones, con el fin de verificar si algún trabajo tiene defectos, y la prueba revelare que los tiene, el costo de éstas será a cargo del contratista.

Mensualmente o cada vez que se estime conveniente, se realizará el comité de obra con participación de los funcionarios y/o profesionales de la firma contratista relacionados para este proceso contractual, con el fin de analizar en conjunto con la entidad contratante los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto.

El contratista deberá tomar todas las disposiciones necesarias para facilitar el control por parte de la supervisión técnica. Este, a su vez, efectuará todas las medidas que estime convenientes, sin perjuicio del avance de los trabajos. Si alguna característica de los materiales y trabajos objeto del control no está de acuerdo con lo especificado o si, a juicio de la supervisión técnica puede poner en peligro seres vivos o propiedades, éste ordenará la modificación de las operaciones correspondientes o su interrupción, hasta que el contratista adopte las medidas correctivas necesarias.

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Desde la orden de iniciación y entrega de la zona de las obras de mantenimiento al contratista y hasta la entrega definitiva de las obras a la Policía Nacional, el contratista está en la obligación de señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado como prevención de riesgos a los usuarios y personal que trabaja en la instalación policial, de acuerdo con las estipulaciones y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde tal momento, el contratista es el único responsable de la señalización y el mantenimiento del tránsito en el sector objeto del contrato. El contratista deberá, así mismo, señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento de los materiales por utilizar en los diferentes procesos constructivos. 

En la planificación de los trabajos se deberán considerar las recomendaciones establecidas en los estudios técnicos del proyecto. El Contratista organizará los trabajos en tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios, las medidas de manejo ambiental establecidas en la política ambiental de la Policía Nacional, los requerimientos establecidos en la licencia ambiental y los permisos, autorizaciones y concesiones de carácter ambiental y administrativo y demás normas nacionales y regionales aplicables al desarrollo del proyecto. Los trabajos se deberán ejecutar de manera que no causen molestias a personas, ni daños a estructuras, servicios públicos, cultivos y otras propiedades cuya destrucción o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la construcción de las obras. Igualmente, se minimizará, de acuerdo con las medidas de manejo ambiental y los requerimientos establecidos por las autoridades ambientales, las afectaciones sobre recursos naturales y la calidad ambiental del área de influencia de los trabajos. El avance físico de las obras en el tiempo deberá ajustarse al programa de trabajo aprobado, de tal manera que permita el desarrollo armónico de las etapas constructivas siguientes a la que se esté ejecutando. Cualquier contravención a los preceptos anteriores será responsabilidad del Contratista. Por esta causa, la interventoría y/o supervisión podrá ordenar la modificación de procedimientos o la suspensión de los trabajos. 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el ordenador del gasto previo concepto de la supervisión técnica y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar equipos de iluminación de tipo e intensidad satisfactoria, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos y tomar las medidas del caso para evitar cualquier tipo de accidente tanto al personal vinculado al proyecto como a los usuarios de la instalación policial. 

A la terminación de cada obra, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para la supervisión técnica.

El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios indicados en los documentos del proyecto o autorizados por la Policía Nacional. 

LIMPIEZA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS
A la terminación de cada obra, el Contratista deberá retirar del sitio de los trabajos todo el equipo de construcción, los materiales sobrantes, escombros y obras temporales de toda clase, dejando la totalidad de la obra y el sitio de los trabajos en un estado de limpieza satisfactorio para la supervisión. No habrá pago separado por concepto de dichas actividades.

DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y SOBRANTES
El Contratista deberá disponer mediante procedimientos adecuados, todos los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos provenientes de los trabajos necesarios para la ejecución de las obras, en los sitios escogidos por el Contratista, y el cual debe estar autorizado por la autoridad ambiental del Municipio en particular para la disposición final de residuos. El contratista deberá presentar a la supervisión jurídica los soportes de la disposición final de los escombros de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.
 
FORMA DE EJECUCIÓN
Según lo estipulado en el presente estudio.

OTROS
La omisión en planos, especificaciones o en ambos, de cualquier detalle que deba formar parte del mantenimiento preventivo y correctivo y/o mejoras locativas objeto de este contrato, no exime al contratista de la responsabilidad y obligación de ejecutarlos. Por consiguiente, no podrá tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las obras.

Los elementos que se utilicen en la obra deberán ser previamente revisados y aceptados por la supervisión técnica, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación. La supervisión técnica se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones. El contratista será responsable de la protección y conservación de la obra ya terminada hasta la entrega y recibo de la obra total en forma definitiva por parte de la supervisión técnica. La reparación de daños, si los hubiere, correrán por cuenta del contratista y se harán a satisfacción de la supervisión. Tan pronto se terminen los trabajos de qué trata en estas especificaciones y antes de que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá retirar por su cuenta y riesgo todas las construcciones provisionales, por él ejecutadas, dejando los terrenos completamente limpios. El personal que se emplee para la ejecución de los diferentes trabajos, debe ser responsable e idóneo y poseer la suficiente práctica y conocimiento para que sus trabajos sean aceptados por la supervisión técnica. El contratista tendrá en la obra permanentemente, copias completas de todos los planos y especificaciones.

ACTIVIDADES GENERALES
A. RETIRO Y DESMONTES 
Para estas actividades se debe como primera medida, localizar y señalar las áreas y los elementos a desmontar o retirar, los cuales se efectuará previo visto bueno de la supervisión técnica. Se recomienda utilizar las herramientas y los procedimientos adecuados de acuerdo a la actividad planteada, con el fin de causar el mínimo impacto en la edificación. Igualmente, todos los retiros de los escombros y los elementos desmontados que puedan servir posteriormente, deben ser bien coordinados junto con la supervisión técnica y si es el caso con el Comandante de la Unidad de conformidad con los horarios establecidos, para no entorpecer las labores diarias que se realicen en la unidad policial. Estos elementos serán llevados, o almacenados en lugar que indique la supervisión técnica. En el caso de los desechos, escombros, sobrantes y demás residuos que no requieran ser almacenados o llevados, se deben disponer en los sitios escogidos por el Contratista, y el cual debe estar autorizado por la autoridad ambiental del Municipio en particular para la disposición final de residuos.

B. CONCRETO 
El concreto estará constituido por una mezcla de cemento Portland, agua, agregados finos y gruesos y aditivos en algunos casos; los materiales cumplirán las especificaciones que se detallan más adelante. El diseño de las mezclas de concreto se basará en la relación agua-cemento necesaria para obtener una mezcla plástica y manejable según las condiciones específicas de colocación, de tal manera que se logre un concreto de durabilidad, impermeabilidad y resistencia que esté de acuerdo con los requisitos que se exigen para las diversas actividades, según los planos y especificaciones. 

La relación agua-cemento se debe indicar al supervisor en el diseño de la mezcla previo a su realización.

El concreto podrá ser premezclado, suministrado por una planta de concreto o preparado en obra; en ambos casos, el concreto deberá cumplir con todos los aspectos indicados en esta especificación.


MATERIALES
No se permitirá la ejecución de vaciados de concreto sin disponer en el sitio de las obras de los materiales suficientes en cantidad y calidad, o sin que haya un programa de suministros adecuado para atender al normal desarrollo del plan general.

Cemento portland. Se utilizará cemento Portland que se ajuste a la especificación ASTM C-150 tipo 1 y a las normas NTC 30, 31, 33, 107, 109, 110, 111, 117, 118, 121, 221, 225, 226, 294, 297, 321, 597 y 1514. Si se va utilizar otro tipo de cemento será necesario efectuar los cambios correspondientes en el diseño de la mezcla, con la autorización escrita de la supervisión. Sólo se aceptará cemento de calidad y características uniformes y en caso de que se le transporte en sacos, éstos serán lo suficientemente herméticos y resistentes para que el cemento no sufra alteraciones durante el transporte, manejo y almacenamiento. El cemento utilizado en la obra corresponderá al que sirvió de base para el diseño de la mezcla.

Agregados para concreto. Los agregados finos y gruesos para fabricación de concreto cumplirán con las especificaciones de la designación ASTM C-33 y las normas NTC 77, 78, 92, 93, 98, 123, 127, 129, 176, 237, 579, 589 y 1776. Se tendrá en cuenta la siguiente clasificación:

Agregado fino. Podrá ser arena natural lavada u otro material similar que cumpla con las normas NTC 174 y ASTM C 33. La granulometría de la arena estará dentro de los siguientes límites:

	Tamiz No. 
	% que pasa

	9.5 mm (3/8”) 
	100

	4
	95-100

	8
	80-100

	16
	50-85

	30 
	25-60

	50
	10-30

	100
	2-10



El agregado fino que se utilice para la fabricación del concreto será de material silíceo y cumplirá con las siguientes condiciones:

- Módulo de finura entre 2,3 y 3,1.
- Pasa tamiz 200, no mayor del 3% para hormigón sujeto a desgaste y no mayor del 5% para cualquier otro caso.
- Deberá estar libre de raíces, micas, limos, materiales orgánicos, sales o cualquier otro material que pueda afectar la resistencia del concreto o atacar el acero de refuerzo.

Como mínimo treinta (30) días antes de iniciar el vaciado de los concretos, el Contratista suministrará a la Interventoría y/o supervisión los análisis necesarios de las arenas y los agregados gruesos que se utilizarán en la obra. Para comprobar la calidad de los materiales, estos análisis informarán: procedencia, granulometría y contenido de material que pasa el tamiz No. 200 de los agregados finos y gruesos, módulo de finura, porcentaje en peso de materias orgánicas, tamaño máximo del agregado grueso y los correspondientes resultados de los ensayos de laboratorio que garanticen la calidad de los agregados.

Agregado grueso. Se compondrá de roca o grava dura; libre de pizarra, lajas u otros materiales exfoliables o descompuestos que puedan afectar la resistencia del hormigón. No contendrá exceso de piedras planas, estará limpio y desprovisto de materias orgánicas.

El tamaño máximo del agregado grueso no debe ser mayor de 1/5 de la mínima dimensión entre lados de la formaleta; 1/3 del espesor de la losa o 3/4 de espacio libre entre las varillas o entre las varillas y la formaleta.
Cuando en los planos del proyecto no se indica una granulometría específica, se utilizará la siguiente:




Para fundaciones:

	Tamiz que pasa
	%

	63 mm (2-1/2")
	100

	50 mm (2")
	95 a 100

	25 mm (1")
	35 a 70

	13 mm (1/2")
	10 a 30

	No. 4
	0 a 5



Para columnas y paredes:

	Tamiz que pasa
	%

	50 mm (2")
	100

	38 mm (1-1/2")
	95 a 100

	19 mm (3/4")
	35 a 70

	9.5 mm (3/8")
	10 a 30

	No. 4
	0 a 5



Para losas y vigas:

	Tamiz que pasa
	%

	38 mm (1-1/2")
	100

	25 mm (1")
	95 a 100

	13 mm (1/2")
	25 a 60

	No.4
	0 a 10

	No.8
	0 a 5



Para tanques de almacenamiento de agua el tamaño máximo del agregado estará de acuerdo con las dimensiones de las partes de la estructura donde se va a colocar el concreto. En los casos en que no se especifique en las especificaciones particulares el tamaño máximo del agregado, se recomienda utilizar los siguientes:

	Parte de la Estructura 
	Tamaño del Agregado

	Fundaciones de concreto simple 
	100 mm (4")

	Paredes de tanque 
	28 mm (1-1/4")

	Losas de fondo y superior 
	25 mm (1")

	Columnas 
	25 mm (1")

	Cúpula esférica 
	19 mm (3/4")



Además, se debe tener en cuenta que la cantidad de material que pasa tamiz 200 no será mayor de 1%.

Cuando en las fuentes de agregado no se encuentren materiales de la granulometría ni de las características de limpieza exigidas anteriormente, serán de cuenta del Contratista los gastos en que incurra para el lavado, limpieza y reclasificación de éstos. La aceptación por parte de la Interventoría y/o supervisión de una fuente de materiales indicada por el Contratista no exime a éste de la responsabilidad que tiene con relación a sus características del material de acuerdo con estas especificaciones.

Análisis de agregados y cambio de fuente. En todos los casos y para cualquier tipo de estructura la Interventoría y/o supervisión podrá analizar todas y cada una de las porciones de materiales que lleguen a la obra, rechazar las que no cumplan con las especificaciones, ordenar el relavado, limpieza, reclasificación o cambio de fuente, siendo de cuenta del Contratista el costo de estas operaciones y el reemplazo del material rechazado.

El agua será preferiblemente potable y no contendrá: ácidos, álcalis fuertes, aceites, materias orgánicas, sales, azúcares, cantidades apreciables de limos o cualquier otra sustancia que perjudique la buena calidad del concreto; se podrán emplear aguas que contengan menos del 1% en sulfatos. 

Únicamente en el caso de que en la localidad no se consiga agua potable podrá utilizarse agua de los arroyos de la zona, siempre y cuando su calidad cumpla las especificaciones y sea aprobada por la Interventoría y/o supervisión. Es necesario que el Contratista adquiera los permisos correspondientes. 

Almacenamiento de Materiales. Se tendrán en cuenta los siguientes requisitos: 

Cemento. El Contratista almacenará el cemento en sitios protegidos de los agentes atmosféricos, en depósitos o silos que eviten la humedad y los contaminantes. El cemento entregado a la obra deberá estar empacado en sacos de buena confección y claramente identificados con la marca de fábrica, nombre del fabricante y peso neto. El Contratista deberá, por su cuenta y a sus expensas, rechazar y sacar del servicio de la obra todos los sacos cuyos empaques presenten condiciones de deterioro que favorezcan la alteración del cemento por efecto de la humedad. 

El cemento se almacenará en un lugar seco, sobre plataformas de madera, por lo menos a 10 cm por encima del nivel del piso, para evitar la absorción de humedad. Las pilas de los empaques se harán en hileras de una altura tal, que se evite el rompimiento de los sacos, así como la compactación excesiva de los que permanezcan inferiores; al efecto no se recomienda hacer pilas superiores a 14 sacos para períodos de almacenamiento de hasta treinta (30) días, ni de más de siete (7) sacos para períodos más largos. Se dejarán espacios de mínimo 50 cm cada 4 hileras de arrume, para proveer una adecuada ventilación. No se podrán colocar sacos directamente contra las paredes de cierre de la instalación temporal de almacenamiento. 

El Contratista programará el suministro y consumo de cemento para evitar su almacenamiento por más de 30 días. El cemento será consumido en el orden cronológico de su recibo en la obra para evitar envejecimiento, apelmazamiento o fraguado superficial. No se permitirá el consumo de cementos que hayan iniciado un fraguado falso. El Contratista retirará por su cuenta y a sus expensas cualquier embarque de cemento rechazado por presentar fraguado falso, aun cuando su almacenamiento sea de menos de 30 días. 

El cemento a granel se almacenará en tanques herméticos y se tendrá especial cuidado en su almacenamiento y manipulación para prevenir su contaminación. El consumo del cemento a granel se hará según las dosificaciones aprobadas y usando un dispositivo apropiado de pesaje, de acuerdo con la norma ASTM C 94.

Para las diferentes procedencias de suministro de cemento se hará un almacenamiento por separado para evitar el uso indiscriminado en la preparación de las mezclas. 

Agregados. El Contratista mantendrá los agregados limpios y libres de todos los otros materiales durante su transporte y manejo. Se deberán construir arrumes con los agregados para evitar la segregación del material, a menos que se proporcione un nuevo cribado en el sitio de la obra, antes del mezclado del concreto. El almacenamiento de agregados se hará en áreas diferentes para cada tipo, bien drenadas y que permitan conservar los materiales libres de tierra o elementos extraños. Durante el almacenamiento se tomarán las precauciones del caso para impedir la segregación de los agregados y la alteración de la granulometría hasta su medición y colocación en la mezcladora de concreto. 

Aditivos. Se utilizarán los aditivos que cumplan con la norma NTC1299, siguiendo las instrucciones del fabricante, cuando lo indiquen expresamente los planos, en casos especiales y con autorización de la Interventoría. 

No se permitirá el uso de aditivos que afecten la resistencia de la mezcla, o las propiedades del acero; por esto siempre se exigirá los mayores cuidados para emplearlos siguiendo las instrucciones del fabricante y de acuerdo con un diseño de mezclas específico, ensayado por medio de cilindros de prueba. 

Todo aditivo a utilizar en la obra deberá ser presentado por el Contratista para aprobación de la Interventoría, mínimo con treinta (30) días calendario anteriores a su utilización. No podrán utilizarse aditivos que no hayan sido aprobados previamente por la Interventoría. Se prohíbe el uso de los aditivos a base de cloruro de calcio. 

Si durante el avance de la obra la Interventoría encuentra que la calidad y las cualidades que el aditivo que se suministra o se adiciona, no corresponden a lo indicado por el fabricante, podrá ordenar que se suspenda su inclusión en las mezclas de concreto, y si ha demeritado la calidad del concreto exigida en las especificaciones, ordenará la reparación o demolición y la reconstrucción de la parte fabricada con el aditivo, labores éstas que serán de cuenta del Contratista.

DISEÑO DE LA MEZCLA 
Corresponderá al Contratista el diseño de todas las mezclas que se vayan a utilizar en la obra, así como la realización de los ensayos de laboratorio que garanticen la resistencia obtenida con cada uno de los diseños presentados a la Interventoría, de acuerdo con los planos y especificaciones de cada actividad en la cual se vayan a utilizar mezclas de concreto. La comprobación de los diseños deberá hacerse con los materiales que se utilizarán en la obra, incluyendo, si es del caso, los aditivos, y deberán cumplir con el asentamiento exigido en los planos y especificaciones para cada tipo de mezcla, el cual se medirá según lo indicado en la norma NTC396.

Para la evaluación de los diseños de mezcla se tendrá en cuenta que las resistencias obtenidas de las mezclas preparadas en el laboratorio, estarán un 20% por encima de las resistencias que se obtienen en la obra. 

Como mínimo treinta (30) días calendario antes de la iniciación de cualquier vaciado de concreto, el Contratista someterá a la aprobación de la Interventoría y/o supervisión todos los materiales a utilizar en la preparación de las mezclas, así como también los diseños de los diferentes tipos de mezclas exigidas en los planos y especificaciones de obra. Adicionalmente, deberá presentar los resultados de los ensayos de laboratorio realizados para cada tipo de mezcla y de material, en los cuales se garantice la comprobación en el laboratorio de cada uno de los diseños de mezclas a utilizar en la obra. Cada material deberá estar claramente identificado con su procedencia y sus características técnicas. 

El Contratista deberá entregar a la Interventoría, como mínimo con quince (15) días calendario antes de la iniciación de los vaciados de concreto, los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días, realizados por lo menos a dos (2) cilindros de concreto por cada edad, obtenidos de cada una de las mezclas preparadas para la comprobación de los diferentes diseños de mezclas. 

No podrá utilizarse ninguna mezcla en la obra que no esté previamente autorizada por la Interventoría, quien finalmente definirá las que deberán utilizarse en cada una de las actividades del contrato. Adicionalmente, el contratista deberá presentar a la Interventoría, a partir de los resultados de los ensayos de laboratorio para cada mezcla, la relación que existe entre la resistencia a la compresión a los siete (7) días y la probable a los veintiocho (28) días. Igualmente, se deberán determinar el tiempo de mezclado y la velocidad de la mezcladora que se utilizará en la obra. 

La Interventoría y/o supervisión solicitará durante la ejecución del contrato la realización de los ensayos de laboratorio que considere necesarios a cualquiera de los materiales utilizados en la preparación de las mezclas, la comprobación del diseño de las mismas y de la relación entre las resistencias a la compresión a los siete (7) y veintiocho (28) días, con el fin de confrontar los resultados de los ensayos de laboratorio presentados inicialmente. 

Cuando se vaya a utilizar concreto premezclado suministrado por una planta de mezclas, se deberán presentar los resultados de los ensayos de laboratorio de las mezclas a utilizar en la obra, los diseños, su comprobación y resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días de edad. Si se utiliza aditivo, deberá indicarse igualmente cuál es el que se usa y presentar los resultados de los respectivos ensayos de laboratorio. 

Estas mezclas deberán ser presentadas a la Interventoría, con treinta (30) días de anticipación a su utilización en obra, para su aprobación y deberán cumplir con lo especificado en la norma NTC-3318. El uso de concreto premezclado no exime al contratista de la responsabilidad por cualquier acción correctiva que deba llevarse a cabo por no obtener las resistencias requeridas. Los gastos que estas acciones ocasionen serán por cuenta del Contratista. La Interventoría podrá ordenar variaciones en la mezcla o en las resistencias de acuerdo con el tipo de la estructura y las condiciones de la obra o del terreno.

En las mezclas sólo se aceptarán dosificaciones proporcionales al peso. La aprobación dada por la Interventoría y/o supervisión a las distintas dosificaciones no exime en nada la responsabilidad del Contratista respecto a la calidad de los concretos incorporados a la obra.

MEZCLADO DEL CONCRETO 
Dentro de estas especificaciones se asigna al Contratista la plena responsabilidad respecto a la producción de concretos de la resistencia indicada en la actividad y especificación particular correspondiente y se regula la acción de control ejercida por la Policía Nacional por conducto de la Interventoría y/o supervisión. Para efecto del mezclado del concreto en obra, se tendrán en cuenta las especificaciones dadas en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. 

Todos los concretos producidos en obra serán mezclados mecánicamente. El equipo será capaz de combinar los componentes para producir una mezcla uniforme, dentro del tiempo y a la velocidad especificada y descargada la mezcla del equipo, sin que se produzca segregación de materiales. 

El Contratista tendrá, como mínimo, una mezcladora de reserva para garantizar que la programación en el vaciado sea continua. El tiempo óptimo de mezclado para cada barcada, después de que todos los elementos estén en la mezcladora, se determinará en el campo según las condiciones de operación indicadas.
 
El agua para la mezcla se añade antes de llegar a la cuarta parte del tiempo de mezclado, el cual se determinará como se indica a continuación: 

	Capacidad del equipo de mezcla 
	Tiempo de mezclado 

	1/2 metro cúbico
	75 segundos

	3/4 a 1-1/2 metros cúbicos
	90 segundos



El tiempo de mezclado especificado se basa en el control apropiado de la velocidad de rotación de la mezcladora. La mezcladora girará a velocidad uniforme y no será operada a velocidades mayores de las recomendadas por el fabricante. Tampoco podrá cargarse en exceso de la capacidad recomendada por el mismo. El contenido del mezclador se vaciará completamente antes de iniciar un nuevo mezclado. 

La cantidad de agua contenida en los agregados será determinada periódicamente. Esta cantidad se tendrá en cuenta al momento de adicionar el agua a la mezcla, con el objeto de mantener constante la relación agua-cemento (A/C). 

En todos los casos la consistencia del concreto será tal que se obtenga un asentamiento que permita una buena manejabilidad en su colocación, de acuerdo con la geometría del elemento. No se permitirá el empleo de mezclas que tengan más de 45 minutos de preparadas o adicionar agua al concreto una vez se haya terminado el proceso de preparación.

Cuando se utilicen concretos preparados y mezclados en planta, estos deberán cumplir todos los requisitos exigidos en los diseños, normas y especificaciones en lo referente a materiales, resistencias, consistencias, impermeabilidad, manejabilidad, durabilidad, y en especial lo concerniente a transporte y al tiempo requerido entre la fabricación y la colocación en la obra. 

Sólo se permitirá el mezclado por métodos manuales en los sitios que autorice la Interventoría.
Esta mezcla se hará sobre superficies limpias como plataformas de madera o lámina de acero y en ningún caso sobre tierra u otras superficies que puedan afectar la calidad del concreto. Además, el mezclado no excederá de 1/2 metro cúbico.

ENSAYOS DEL CONCRETO 
Para controlar la calidad de los concretos se harán los siguientes ensayos y los informes escritos de los resultados harán parte del diario de la obra: 

Asentamiento. 
Las pruebas de asentamiento se harán por cada cinco (5) metros cúbicos de concreto a vaciar y serán efectuados con el consistímetro de Kelly (norma ASTM-C360) o con el cono de Abrams (NTC 396). Los asentamientos máximos para las mezclas proyectadas serán los indicados al respecto para cada tipo, de acuerdo con la geometría del elemento a vaciar y con la separación del refuerzo. 

Resistencia del concreto. 
Las muestras serán elaboradas y curadas de acuerdo con la norma NTC 550 y NTC454 y los ensayos se realizarán teniendo en cuenta las normas NTC504 y NTC673. 

La preparación y ensayo de cilindros de prueba que testifiquen la calidad de los concretos usados en la obra será obligatoria y se hará por cuenta del Contratista con la respectiva vigilancia de la Interventoría. Cada ensayo comprenderá la rotura de por lo menos seis (6) cilindros de prueba, ensayando dos (2) por cada edad (a los 7, 14 y 28 días). Se considerará como final la resistencia obtenida a los 28 días. Los otros cuatro resultados (7 y 14 días), se tomarán como información anticipada, proyectando las resistencias hasta los veintiocho (28) días, mediante la relación entre las resistencias a los siete (7) y veintiocho (28) días, presentadas inicialmente por el Contratista y aprobadas por la Interventoría, con el fin de poder continuar la ejecución de la obra. 

Para efectos de confrontación se llevará un registro indicador de los sitios de la obra donde se usaron los concretos probados, la fecha de vaciado y el asentamiento. Se hará una prueba de resistencia a la compresión por cada diez metros cúbicos (10m3) de mezcla a colocar por cada tipo de concreto. Si el volumen a vaciar en un (1) día, de algún tipo de mezcla, es menor de diez metros cúbicos (10m3), se tomará una muestra para ensayo de resistencia a la compresión, o una muestra por elemento estructural, o según lo indique la Interventoría. Deberá considerarse que una muestra constará de seis (6) cilindros para fallar a los 7, 14 y 28 días. 

Las pruebas serán tomadas separadamente de cada mezcladora o tipo de concreto y sus resultados se considerarán también separadamente, o sea que en ningún caso se deberán promediar juntos los resultados de cilindros provenientes de diferentes máquinas mezcladoras o tipo de concreto. 

La resistencia promedio de todos los cilindros será igual o mayor a las resistencias especificadas, y por lo menos el 90% de todos los ensayos indicarán una resistencia igual o mayor a esa resistencia. En los casos en que los resultados obtenidos de ensayar los cilindros tomados para cualquier actividad del contrato estén por debajo de los requerimientos indicados en los planos y especificaciones, y teniendo en cuenta el concepto del supervisor o ingeniero calculista de la DIRAF, la Interventoría y/o supervisor podrá ordenar que el concreto sea demolido y reemplazado con otro que sí cumpla con lo especificado. Los costos de estas correcciones correrán por cuenta del Contratista. 

Cuando los ensayos efectuados a los siete (7) días estén por debajo de las tolerancias exigidas, se prolongará el curado de las estructuras hasta que se cumplan tres (3) semanas después de vaciados los concretos. La decisión definitiva se tomará con los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días, los cuales se someterán a las mismas condiciones de curado que el concreto colocado en obra. 

Cuando los cilindros ensayados a los veintiocho (28) días presenten valores menores que los exigidos, se tomarán núcleos del concreto en obra, para ensayos de resistencia a la compresión, se realizarán pruebas con esclerómetro (ASTM C 805) en los elementos en los cuales se haya utilizado la misma mezcla de los cilindros ensayados, o se practicará una prueba de carga en la estructura en cuestión. En el caso en que sean satisfactorias se considerará satisfactoria la estructura. Pero si las pruebas aportan resultados consistentes con los iniciales, o si no es posible practicarlas, se ordenará la demolición de la estructura afectada, considerando el concepto del ingeniero calculista. Las pruebas de concreto endurecido, se tomarán de acuerdo con la norma NTC 3658. 

El costo de las pruebas, ensayos y presentación de resultados que se hagan de acuerdo con este numeral, así como el valor de las demoliciones y la reconstrucción, si ellas son necesarias, serán por cuenta del Contratista y por ningún motivo la Policía Nacional reconocerán valor alguno por estos conceptos. 

Durante el avance de la obra, la Interventoría y/o supervisión podrá tomar las muestras que considere necesarias para verificar los resultados obtenidos por el laboratorio escogido por el Contratista para controlar la calidad del concreto. El Contratista proporcionará a su costo la mano de obra y los materiales necesarios para tomar estos cilindros de ensayo y los transportará hasta el laboratorio indicado por la Policía Nacional.

Prueba de estanqueidad en los tanques de agua. 

Las pruebas de estanqueidad se harán una vez el Contratista haya instalado las tuberías de desagües y reboses, además, las tuberías de aducción y abasto, hasta donde hayan sido ordenadas por la Interventoría, incluyendo los accesorios, tapones y válvulas necesarias para esas pruebas; así mismo, estarán terminadas y limpias las obras en el interior del tanque, tales como colocación y pintura de escaleras y deflectores de energía o algún otro elemento instalado. Cuando haya posibilidad del suministro del agua necesaria para realizar las pruebas de estanqueidad, éstas se harán antes de efectuar los llenos estructurales de los muros del tanque para facilitar así su inspección. Cuando sea imposible la captación de agua para las pruebas de estanqueidad durante el plazo de construcción, el Contratista realizará los llenos estructurales alrededor del tanque sin que las pruebas de estanqueidad se hayan realizado. Sin embargo, esto no exonera al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la estanqueidad y la corrección de las fugas que se presenten al realizar el ensayo posteriormente.
 
Proceso de Prueba: Inicialmente se almacenará agua hasta una altura de 2,5 m (o la mitad de la altura si ésta no excede los 5,0 m) y durante los tres (3) primeros días se mantendrá en este nivel, reemplazando el agua que se haya perdido, verificando si las pérdidas son o no producidas por fugas y si es así, éstas serán controladas inmediatamente. Durante los seis (6) días siguientes, el nivel del agua no será inferior al que se produzca por razón de evaporación. Adicionalmente se observará la salida de agua por la tubería de drenaje. Si en esta primera prueba se encuentran fugas de agua, el Contratista vaciará el tanque, sellará las fugas y procederá a la reparación de aquellas partes de la obra que hayan mostrado deterioro. Una vez ejecutadas las reparaciones se reiniciará la prueba, procediendo como ya se explicó, hasta satisfacer el requisito de estanqueidad. 

Pasada la prueba anterior, se continuará con ensayos sucesivos a cinco (5) m y hasta el rebose, repitiendo el proceso en caso de resultar fugas en las siguientes etapas. Cuando el tanque cumpla las condiciones de estanqueidad exigidas por la Policía Nacional, el Contratista procederá, con orden escrita de la Interventoría y/o supervisión, a ejecutar los llenos estructurales alrededor del tanque como lo indican los planos. Las pruebas serán ejecutadas bajo la dirección y responsabilidad del Contratista, el cual asumirá todos los gastos generados, incluyendo el costo del agua consumida. 

El tiempo requerido para las pruebas será tenido en cuenta por el Contratista dentro del plazo de construcción de la obra. Durante la realización de las pruebas se efectuará un control de los asentamientos de la estructura, conforme a lo especificado en los estudios de suelos del proyecto. 

Reparaciones: Si las pruebas de estanqueidad revelan fugas o humedades, el Contratista procederá a su reparación hasta lograr la aceptación de la Policía Nacional en cuento a procedimiento, forma y calidad. El plazo y los gastos requeridos por tales reparaciones serán por cuenta del contratista y éste no tendrá derecho a reclamar a la Policía Nacional indemnización por concepto de tales reparaciones ni ampliación del plazo estipulado en el contrato. 

TRANSPORTE 
El concreto deberá transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea posible y por métodos que eviten segregación o pérdida de los materiales. El concreto endurecido o que no cumpla con lo especificado en cuanto a asentamiento, no podrá colocarse. 

El Contratista garantizará las condiciones de acceso a todos los frentes de la obra, permitiendo la adecuada colocación del concreto, y que éste pueda ser depositado lo más cerca posible del sitio de colocación final. El equipo de transporte debe ser el adecuado para suministrar concreto al sitio de colocación, sin segregación ni demoras excesivas que ocasionen pérdida de plasticidad entre mezclas sucesivas. 

COLOCACIÓN DEL CONCRETO 

Generalidades. 
Además de los programas de trabajo exigidos en el pliego de condiciones y especificaciones, cuando el tipo de obra y el volumen de concreto a colocar lo ameriten, la Interventoría solicitará al Contratista una secuencia detallada de la colocación de los concretos por semana y la notificación veinticuatro (24) horas antes de cada vaciado, para poder verificar las condiciones necesarias para un vaciado satisfactorio. El Contratista no empezará a colocar concreto hasta después de la revisión y aprobación de la Interventoría y/o supervisión.

El concreto tendrá una consistencia tal que permita su colocación en todas las esquinas o ángulos de las formaletas, alrededor del refuerzo y de cualquier otro elemento embebido, sin que haya segregación. El concreto se colocará tan pronto como sea posible y nunca después de treinta (30) minutos de preparada la mezcla, a menos que haya sido dosificada con un aditivo autorizado por la Interventoría y/o Supervisión que garantice su colocación después de ese tiempo. Cuando se coloque concreto sobre tierra, ésta estará limpia y húmeda, pero sin agua estancada en ella o corriendo sobre la misma. No podrá colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa seca o llenos que no hayan sido compactados a la densidad requerida. Se deberán limpiar cuidadosamente los equipos de mezcla y transporte y calibrar las básculas y equipo de dosificación antes de iniciar la colocación de concretos. 

Las superficies sobre las cuales vaya a colocarse concreto se limpiarán y conservarán libres de: aceite, agua estancada o corriente, lodo, basura, polvo o fragmentos de roca blanda o semi-adheridos a ella. No se dejará caer concreto verticalmente desde una altura mayor de 1,20 m, excepto cuando la descarga se haga dentro de moldes de altura apreciable, como las de columnas, muros, y similares, en cuyo caso la altura libre de caída puede ser hasta de 4,00 m siempre y cuando se utilice un aditivo que evite la segregación de los materiales y no se afecten las condiciones iniciales de la mezcla. 

En las columnas, para evitar los huecos debidos a escurrimiento del concreto fresco, se regulará la velocidad del vaciado de modo que se llene máximo 1,00 m de altura del molde en media hora. No se permitirá el uso de canales o rampas sino para una distribución local de concreto en el encofrado y ello requiere la aprobación de la Interventoría y/o Supervisión. Las rampas o canales utilizados para la colocación del concreto tendrán una pendiente mayor de 1 : 2 y estarán construidas adecuadamente para evitar la segregación. El concreto será depositado cerca a su posición final en la formaleta de modo que no haya que moverlo más de dos (2) metros dentro de la misma.

La colocación del concreto se efectuará en forma continua en capas horizontales con un espesor no mayor a 45 cm., hasta llegar a la junta indicada en los planos o la aceptada por la Interventoría y/o Supervisión. La velocidad de colocación será tal que no permitirá que las superficies de concreto hayan endurecido cuando se coloque la siguiente capa, de manera que se evite la aparición de grietas o planos de debilidad en las juntas de construcción. La velocidad de colocación no será tan rápida que llegue a producir movimientos en las formaletas o desplazamientos y distorsiones en las varillas de refuerzo. 

Vibrado del Concreto. 
El concreto se colocará con la ayuda de equipo mecánico de vibradores, complementado por labores manuales. En ningún caso los vibradores se usarán para transportar concreto dentro de la formaleta. El equipo de vibración será accionado por electricidad o aire comprimido, y será del tipo interno que opere por lo menos entre 7.000 a 10.000 r.p.m. cuando se sumerja en el concreto. 

Se dispondrá de un número suficiente de unidades para alcanzar una consolidación adecuada. Fuera de los vibradores necesarios para el vaciado, el Contratista tendrá, mínimo, dos (2) vibradores de reserva; sin cumplir este requisito no se permitirá iniciar el vaciado. Los vibradores se aplicarán directamente dentro de la masa de concreto, en posición vertical. La intensidad de la vibración y la duración de la operación de vibrado serán las necesarias y suficientes para que el concreto fluya y envuelva totalmente el refuerzo, alcanzando la consolidación requerida sin que se produzca la segregación de los agregados. 

El tiempo de vibrado puede variar entre 5 y 15 segundos para concretos con asentamiento entre 25 mm y 75 mm. En general para la mayoría de los casos 10 segundos son suficientes para lograr la densificación del concreto. El vibrador será seleccionado de acuerdo con el tipo de concreto que se vaya a colocar y dependiendo del diámetro de la cabeza del vibrador se determinará el radio de acción.

El vibrador deberá penetrar en la capa colocada previamente para que las dos capas se liguen adecuadamente, pero no llegar hasta las capas más bajas que ya han obtenido su fraguado inicial o en concreto que no muestre plasticidad durante el vibrado o en sitios donde la vibración pueda afectar la posición del refuerzo o de materiales embebidos. La vibración será suplementada, si es necesario, golpeando exteriormente con martillo neumático o usando varillas en las esquinas y ángulos de las formaletas, mientras el concreto esté todavía plástico y manejable, a fin de impedir vacíos. 

Cuidados especiales en la colocación. 
Cuando se realicen vaciados por etapas deberá dejarse la superficie de la capa lo más rugosa posible, con el fin de obtener la mejor adherencia entre las diferentes capas. Por lo tanto, deberá evitarse al máximo la manipulación de la superficie de la capa vaciada. No se permitirá vibrado en la superficie o cualquier otra operación que tienda a producir una cara lisa en las juntas horizontales de construcción. Las superficies que no sean formaleteadas y que no vayan a cubrirse con concreto, o rellenos se llevarán hasta una cota ligeramente más alta que la indicada. Este exceso se quitará con la regla o se dará el acabado requerido como se indica en los planos. Se tendrá especial cuidado para evitar la segregación del agregado grueso cuando el concreto se coloque a través del refuerzo.
 
Cuidados especiales en tanques de agua. 

Debido al bajo asentamiento exigido en las mezclas, los vibradores a usar no podrán tener menos de 10.000 r.p.m. 

En los casos de concreto para apoyo de fundaciones, el Contratista tendrá en cuenta que su colocación será hasta el nivel inferior de fundación mostrado en los planos estructurales o indicado por la Interventoría y/o Supervisión, luego se colocará el concreto de la fundación con los refuerzos indicados. 

Dada la importancia que tienen las losas de fondo para la estanqueidad y la estabilidad del tanque se ha de poner especial cuidado en el método para su construcción y curado. El vaciado de las losas debe hacerse en franjas largas y por ningún motivo se permitirá el vaciado en forma de ajedrez. Las juntas de construcción se limpiarán cuidadosamente para sellarlas con el producto indicado en los planos del proyecto. El tipo de material a utilizar deber ser previamente aprobado por la Interventoría y/o Supervisión. 

La longitud de vaciado de las paredes de los tanques corresponderá por lo menos a un tercio del perímetro de éste dentro de una operación continua. El vaciado de la cúpula en tanques circulares se hará a partir del anillo, pared o base de la cúpula, mediante fajas completas de unos dos metros (2m) de ancho. 

ALINEAMIENTOS Y TOLERANCIAS 
Las desviaciones en pendientes, dimensiones o alineamientos de las diferentes estructuras, no podrán tener valores mayores que los indicados a continuación: 

*Variaciones en distancias entre ejes. En los ejes del edificio o estructuras no se permitirán tolerancias y deben quedar localizadas como se indica en los planos de la edificación.
 
*Desviaciones de la verticalidad en muros, columnas, tanques u otro tipo de estructuras afines. 

Para 3,00 metros de altura 		1 centímetro 
Para 6,00 metros de altura 		2 centímetros 

En estructuras bajo tierra, el doble de lo anterior. 

*Tolerancias en las cotas de losas, vigas, juntas horizontales visibles, y en general todo tipo de estructuras similares, el máximo permisible es:

Para 3,00 metros de luz		0,5 centímetros 
Para 6,00 metros de luz 		1,0 centímetro 

En estructuras bajo tierra, el doble de lo anterior. 

* Tolerancias en dimensiones de secciones de vigas, columnas, losas, muros, tanques, u otras similares. 
Por defecto 0,5 centímetros 
Por exceso 1,0 centímetro

FORMALETAS 
*Generalidades. 
Las formaletas serán diseñadas y construidas de tal manera que produzcan unidades de concreto iguales en forma, líneas y dimensiones a los elementos mostrados en los planos. El material para las formaletas será escogido por el Contratista, a no ser que se indique uno determinado en los planos o especificaciones de construcción. La escogencia dependerá de la textura exigida para el concreto. 

En todos los casos la Interventoría y/o Supervisión aprobará la formaleta a utilizar. Ninguna formaleta podrá retirarse sin orden escrita de la Interventoría y/o Supervisión. Las formaletas serán sólidas, adecuadamente arriostradas y amarradas, para mantener su posición y forma, y que resistan todas las solicitaciones a las cuales puedan ser sometidas, tales como presiones por colocación y vibrado del concreto, carga muerta de diseño y una carga viva mínima de 20 Mpa (200 Kg/cm2) o cualquier otro tipo de carga, y deberán estar suficientemente ajustadas para impedir la pérdida de concreto. 

Todas las superficies interiores de las formaletas estarán completamente limpias y tratadas adecuadamente para obtener superficies lisas, compactas, de color y textura normales y uniformes. El contratista retirará de la obra las formaletas desajustadas, deformadas o deterioradas que impidan lograr la superficie especificada. 

El desencofrado se efectuará cuando el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente para soportar con seguridad su propia carga, más cualquier otra sobrepuesta que pudiera colocársele, previo a la evaluación de la magnitud de éstas. 

En casos especiales y donde se puedan presentar esfuerzos altos en las estructuras antes de terminar el fraguado de la mismas, la Interventoría y/o Supervisión podrá exigir que las formaletas permanezcan colocadas por un mayor tiempo. 

El retiro de las formaletas se hará en forma cuidadosa para evitar daños en las caras de la estructura. Inmediatamente se retiren las formaletas se harán las reparaciones necesarias en las superficies del concreto y se iniciará el proceso de curado que corresponda. 

*Tableros. 
La madera y los elementos que se usen para la fabricación de tableros para las formaletas, estarán constituidos por materiales que no produzcan deterioro químico ni cambios en el color de la superficie del concreto, o elementos contaminantes. Los tableros que se usen y el ajuste y pulimento de los mismos corresponderán a los requisitos indicados en estas especificaciones en relación con los acabados de las distintas superficies. 

*Abrazaderas. 
Las abrazaderas o tensores empleados para conservar el alineamiento de los tableros y que queden embebidos en el concreto estarán constituidos por pernos provistos de rosca y tuerca, no tendrán elementos que afecten al concreto. Las abrazaderas serán de tal forma que la porción que permanezca embebida en el concreto esté por lo menos a 5 cm por dentro de las superficies terminadas y permitan retirar los extremos exteriores de las mismas, sin producir daños en las caras del concreto. 

Todas las perforaciones resultantes del retiro de los elementos exteriores de las abrazaderas o tensores se llenarán con mortero de consistencia seca. Por ningún motivo se permitirán abrazaderas de alambre u otro material que pueda deteriorarse, producir manchas en la superficie del concreto o que no permitan un soporte firme y exacto de los tableros. 

*Limpieza y engrase de formaletas. 
En el momento de colocar el concreto, la superficie de la formaleta estará libre de incrustaciones de mortero o de cualquier otro material y no tendrá perforaciones, imperfecciones, deformaciones o uniones defectuosas que permitan filtraciones de la lechada a través de ellas o irregularidades en las caras del concreto. 

Antes de ejecutar el vaciado, se cubrirá la superficie de la formaleta que vaya a estar en contacto con el concreto con una capa de aceite mineral, aceite de higuerilla o parafina, para evitar la adherencia entre el concreto y las formaletas, observando especial cuidado en no ensuciar las barras de refuerzo ni las juntas de construcción. Se prohíbe la utilización de aceite quemado. 

*Formaletas para superficies a la vista. 

Materiales y acabado. 
Para las superficies de concreto a la vista las formaletas se construirán con madera fina machihembrada y pulida, tríplex, lámina de acero o similares, con espesores de acuerdo con los diseños presentados para las mismas y aprobadas por la Interventoría y/o Supervisión, en forma tal que produzcan una textura uniforme y una superficie continua sin resaltos ni irregularidades. No se permitirán formaletas defectuosas o con reparaciones que modifiquen la superficie general. 

Cuando con el concreto a la vista se busquen efectos ornamentales, las formaletas recibirán el tratamiento adecuado para lograr la textura y acabado deseados. 

Superficies inclinadas. 
Las caras interiores de los encofrados bajo orientaciones diferentes a la horizontal o vertical, se ajustarán estrictamente a los ángulos o distancias fijadas en los planos. Las caras interiores de los encofrados serán perfectamente ajustadas a la verticalidad y horizontalidad de las piezas o estructuras adyacentes. 

Detalles del concreto. 
Las aristas o ángulos vivos, entrantes o salientes, redondeados o en forma de chaflán, quedarán definidos en los encofrados de acuerdo con los planos o las especificaciones. El material a usar en los encofrados no presentará perforaciones, grietas ni hendiduras. Desencofrado. Los encofrados se ajustarán en forma tal que permitan ser desarmados sin golpearlos ni producir roturas en el concreto, previendo que las aristas no sufran deterioro alguno.



 
*Tacos para armada de losas. 

Los tableros para las losas se soportarán firmemente con vigas y tacos metálicos, de madera o con una combinación de éstos, espaciados y arriostrados suficientemente para asegurar la estabilidad de la obra y la seguridad del personal del Contratista, de la Policía Nacional o de terceros. 

Los daños a la obra y los accidentes que ocurran por deficiencia en el tacado de las losas serán de única y exclusiva responsabilidad del Contratista. Los retardos debidos a tacados deficientes no darán lugar a ampliación en el plazo de ejecución de la obra. 

Las losas que estén a más de 3,20 m sobre la superficie de apoyo para la formaleta de soporte, serán tacadas con tendidos múltiples de durmientes, tacos y diagonales (pie de amigo), es decir, se ejecutarán superficies intermedias de soporte, debidamente apuntalada para evitar desplazamientos laterales que puedan ocasionar peligros al personal, a la obra o a terceros. En caso de utilizar tacos de madera, éstos podrán ser cuadrados o redondos, pero en ambos casos de 10 centímetros o más de lado o diámetro y serán rectos y resistentes. 

*Formaletas para tanques de agua. 

Además de lo especificado anteriormente, para los tanques debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
Diseño de formaletas. El Contratista presentará el diseño de las formaletas que ha de emplear en las paredes, muros y cubierta de los tanques, aclarando el sistema de abrazaderas, soportes, diagonales, y demás accesorios. 

El Contratista será responsable del diseño de las formaletas, cualquier daño en la obra por deficiencia en éstas será de su exclusiva cuenta y responsabilidad. En la cubierta sólo se pondrá la formaleta interior y el acabado exterior se hará de acuerdo con lo especificado en los planos. 

Retiro de formaletas. El retiro de las formaletas sólo podrá hacerse luego de transcurrido el tiempo suficiente para que el fraguado del concreto lo habilite para resistir las cargas actuantes sin deformaciones adicionales a las propias del comportamiento de las estructuras. 

Los tiempos mínimos de las formaletas son los siguientes: Paredes y columnas (2) dos días Losas hasta de 10 cm de espesor (7) siete días Losas de más de 10 cm de espesor (15) quince días Losas que soporten cimbras (28) veintiocho días.

El retiro de formaletas para tiempos menores de los especificados requiere de la aprobación de la Interventoría y/o Supervisión, mediante la presentación por parte del Contratista de un estudio que demuestre y justifique que las cargas actuantes no deformarán la estructura. La formaleta de la cúpula, en tanques circulares, sólo podrá retirarse a los 21 días a partir del último vaciado, siempre y cuando el concreto haya adquirido la resistencia especificada en el diseño. 

CURADO Y PROTECCIÓN

*Curado por agua. 
El curado se hará cubriendo totalmente todas las superficies expuestas con gantes permanentemente saturados, o manteniéndolas mojadas por un sistema de tuberías perforadas, de regadores mecánicos u otro método apropiado, que las mantenga húmedas, entendiéndose que no se permitirá el humedecimiento periódico, sino que éste debe ser continuo. 

El agua que se utilice para curado será limpia y llenará los requisitos especificados para el agua de mezcla. El curado deberá ejecutarse durante siete (7) días para los concretos preparados con cemento tipo I. Todo el equipo y materiales que se requieran para el curado adecuado del concreto se tendrá listo antes de iniciar la colocación del mismo. 

*Curado por compuestos sellantes. 
El Contratista podrá hacer el curado por medio de compuestos sellantes con aprobación de la Interventoría y/o Supervisión, en cuanto al tipo y características del compuesto que se utilice y al sitio de utilización del mismo. 

El compuesto cumplirá con las especificaciones NTC 1977, tipo 2, y para su aplicación y uso se seguirán las especificaciones dadas por el fabricante El compuesto sellante deberá formar una membrana que retenga el agua del concreto y se aplicará con pistola o con brocha inmediatamente después de retirar las formaletas y humedecer la superficie del concreto hasta que se sature. 

Cuando se utiliza compuesto sellante para el curado de concreto, las reparaciones de este no podrán hacerse hasta después de terminar el curado general de las superficies. Las áreas reparadas se humedecerán o cubrirán con compuesto sellante siguiendo las precauciones generales del curado. 

Se entiende que el curado y la protección del concreto después de vaciado, hacen parte del proceso de preparación del mismo y, por consiguiente, los concretos que no hayan sido curados y protegidos como se indica en estas especificaciones, o como los ordene la Interventoría y/o Supervisión, no se aceptarán hasta tanto sean reparados adecuadamente. 
En los casos que sean necesario se ordenará su demolición. Las reparaciones o reconstrucción total serán por cuenta y riesgo del Contratista. 

*Curado y protección para tanques de agua. 

Con relación al curado y protección de los concretos para tanques de agua, además de lo exigido anteriormente se tendrá en cuenta lo siguiente: Como en todo tanque es de primordial importancia la estanqueidad, se tomarán todas las precauciones para evitar el agrietamiento por retracción. Todas las superficies de concreto del tanque se mantendrán húmedas por un tiempo no menor de siete (7) días. El curado de las losas de fondo se hará preferiblemente bajo capas de agua, una vez que se haya terminado el vaciado, por un período no inferior a siete (7) días. Mientras se termina la losa, el curado se hará por irrigación y posterior cobertura con tela plástica; se tendrá en cuenta lo dispuesto en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente y las demás normas vigentes dentro del período de ejecución de las obras hasta su recibo definitivo por parte de la Policía Nacional.

*Curado por medio de vapor. 
Cuando se trate de acelerar el aumento de resistencia y reducir el tiempo de fraguado, puede emplearse el curado a vapor de acuerdo con las recomendaciones de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente y las demás normas vigentes dentro del período de ejecución de las obras hasta su recibo definitivo por parte de la Policía Nacional

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

*Generalidades. 
Sólo se permitirán juntas de construcción en los lugares que se indican en los planos o determine la Interventoría y/o Supervisión y se construirán de acuerdo con el diseño que aparece en ellos; estas se protegerán de: los rayos solares, tráfico de personas o vehículos, lluvias, agua corriente, materiales colocados sobre ella, o cualquier cosa que pueda alterar el fraguado del concreto. 

Las juntas verticales y horizontales en caras expuestas deberán biselarse uniforme y cuidadosamente para que produzcan una buena apariencia. Cuando por fuerza mayor se suspenda el vaciado de vigas y losas, la junta se hará en el tercio medio de la luz libre entre apoyos; si esto no es posible, se utilizará un producto que garantice una buena adherencia entre concreto endurecido y concreto fresco. 

Este producto debe estar previamente aprobado por la Interventoría y/o Supervisión antes de su utilización y se aplicará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Se retirará de las juntas de construcción cualquier exceso de agua antes de iniciar un nuevo vaciado. Después de preparar la superficie de las juntas horizontales, éstas se cubrirán con una capa de mortero de unos 2 cm de espesor, con la misma relación arena-cemento del concreto, la colocación del nuevo concreto se hará antes de que el mortero fragüe. 

Si el concreto anterior ya ha secado y endurecido, se humedecerá hasta la saturación. Cuando se indique en los planos o lo autorice la Interventoría y/o Supervisión, se remplazará el proceso anterior por un adhesivo imprimante, como se indica en la especificación NEGC 506. 

La preparación de las superficies de las juntas de construcción podrá hacerse por medio de un chorro de aire y agua a presión después de que el concreto haya empezado a fraguar, pero antes de que se haya iniciado el fraguado final. Dicha operación tiene por objeto retirar la lechada y descubrir los agregados, pero sin producir aflojamiento de éstos. 

Después de ejecutado lo anterior, se limpiarán con agua las superficies de las juntas hasta que el agua no presente síntomas de turbiedad. Las superficies de las juntas se limpiarán nuevamente con un chorro de agua y aire a presión inmediatamente antes de colocar el concreto del vaciado posterior. 

Cuando sea necesario retirar de las superficies de las juntas materiales extraños como lechada, manchas, basuras o partículas adheridas a ella, será necesario utilizar un chorro de arena húmeda o de aire, y limpiarlas con cepillo de alambre para mejorar las condiciones de adherencia antes de colocar el nuevo concreto. 

Si lo anterior no se hace, deberá picarse la junta hasta descubrir el agregado grueso. No habrá ampliación del plazo contractual por retardos debidos a la reparación de juntas y el costo por este concepto será por cuenta del Contratista.

El Contratista tendrá en cuenta estos tratamientos de las juntas, e incluirá su valor en el precio unitario del concreto. 

*Juntas de construcción para tanques de agua. 

Además de lo especificado anteriormente, el Contratista tendrá en cuenta lo siguiente: La unión entre la fundación y la pared anillo de fundación no es una junta de construcción propiamente dicha, sólo se requiere que allí se desarrolle un vínculo friccional. En estos casos se utilizará el adhesivo imprimante que se especifique en los planos o determine la Interventoría y/o Supervisión según la especificación NEGC 506. 

No podrá utilizarse ningún adhesivo imprimante que no esté previamente aprobado por la Interventoría y/o Supervisión. Para evitar planos de falla en las estructuras, la posición de las juntas de construcción deberá alternarse tanto horizontal como verticalmente. Para conseguir mejor adherencia, impermeabilidad y consolidación, es recomendable que la parte superior de los vaciados se ejecute con el mínimo de asentamiento. No se presentará tráfico ni se usarán formaletas para las superficies de junta horizontal. 

JUNTAS DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN 
Las juntas de expansión y de contracción se construirán en los sitios y con las dimensiones que se muestran en los planos, a menos que la Interventoría y/o Supervisión indique algo diferente. En general, el refuerzo o cualquier otro elemento, excepción hecha de los sellos de impermeabilización, no cruzará estas juntas. Donde se muestre en los planos o donde lo indique la Interventoría y/o Supervisión, las juntas de contracción se cubrirán con un producto imprimante aprobado por la Interventoría y/o Supervisión. 

Todas las juntas de expansión llevarán material premoldeable adecuado para las condiciones a las que va estar expuesto. El material se aplicará según las recomendaciones del fabricante. Las superficies donde se vaya a aplicar el imprimante o el material premoldeable estarán limpias y secas antes de la colocación. Algunas juntas de expansión y contracción podrán estar provistas de sellos de impermeabilización como se muestra en los planos, o lo indique la Interventoría y/o Supervisión. 

Los sellos se instalarán de manera tal que formen un diafragma impermeable continuo en la junta, tal como se indica en la especificación NEGC 507 (Tratamiento de Juntas). Cuando se utilice icopor durante el vaciado para dejar la ranura de dilatación, éste debe retirarse en su totalidad antes de aplicar el imprimante en las superficies de concreto, las cuales se deben secar previamente, y de llenar la ranura con el material especificado. 

REPARACIONES EN EL CONCRETO 
Toda obra de concreto que no cumpla los requisitos enumerados en estas especificaciones o presente hormigueros, huecos y cualquier otra imperfección será reparada o demolida, a juicio de la Interventoría y/o Supervisión y del ingeniero calculista.

Las reparaciones de la superficie del concreto se harán únicamente con personal experto. El Contratista debe corregir todas las imperfecciones que se encuentren para que las superficies del concreto se ajusten a los requisitos exigidos por estas normas. Todas las reparaciones de la superficie del concreto se realizarán antes de veinticuatro (24) horas, contadas a partir del momento en que se retiren las formaletas. 

Las incrustaciones de mortero y rebordes resultantes de empates de tablero se pulirán cuidadosamente. Donde el concreto haya sufrido daños, tenga hormigueros, fracturas, defectos, y donde sea necesario hacer resanes debido a depresiones mayores que las permisibles, las superficies se picarán hasta retirar totalmente el concreto o hasta donde lo determine la Interventoría y/o Supervisión, y resanarse con mortero o concreto de consistencia seca hasta las líneas requeridas de acuerdo con la naturaleza de la reparación, previa utilización de adhesivos autorizados por la Interventoría y/o Supervisión. 

En el caso de fracturas, el picado de las superficies tendrá la profundidad suficiente para permitir una buena adherencia y retención del resane y ejecutarse con sección en forma de cola de pescado. El concreto utilizado para las reparaciones será de las mismas características del concreto de la estructura a reparar. Todas las superficies reparadas se someterán a curado, como lo especifica el numeral 10 con los requisitos de estas especificaciones. 

Los costos por concepto de reparaciones y demoliciones, incluyendo los materiales, equipo, mano de obra y demás elementos necesarios, serán por cuenta directa del Contratista, sin que ello constituya obra o reconocimiento adicional a cargo de la Policía Nacional o sea motivo de prórrogas en los plazos de ejecución pactados. Resanes con mortero de consistencia seca. 

El mortero de consistencia seca se usará para reparación de agujeros cuya profundidad sea igual o mayor que la dimensión menor de la sección del hueco, pero no podrá utilizarse para depresiones poco profundas donde no pueda confinarse, o para huecos que atraviesan completamente la sección, ni en reparaciones que se extiendan más allá del refuerzo. El mortero de consistencia seca se preparará mezclando por volumen seco, dos partes de cemento y cinco partes de arena que pase por la malla No. 16. El color del mortero deberá ser igual al de la superficie terminada del concreto y para obtenerlo se utilizará la cantidad de cemento blanco necesaria. Después de retirar completamente el concreto defectuoso y humedecer por tiempo suficiente las superficies de contacto, se aplicará el mortero en capas de más o menos un centímetro por medio de golpes de martillo sobre varillas de madera de más o menos 2 cm de diámetro. Los aditivos a utilizar deberán estar aprobados por la Interventoría y/o Supervisión.

TIPOS DE CONCRETOS 
*Concreto ciclópeo. 
Se usará concreto ciclópeo en los sitios indicados en los planos o definidos por la Interventoría y/o Supervisión, donde sea necesario profundizar las excavaciones por debajo de la cota proyectada o con el objeto de obtener una cimentación de soporte deseada. Su dosificación será la indicada en los planos, en las especificaciones de obra o la definida por la Interventoría y/o Supervisión y se preparará por volumen. La mezcla tendrá una resistencia a la compresión fc’=21 MPa (210 kg/cm2) y 30% de piedra o una resistencia fc’=17,5 MPa (175 kg/cm2) y 40% en piedra. Las piedras deberán distribuirse uniformemente en forma estratificada.

Entre las capas de piedra deberá colocarse concreto simple, con espesor mínimo de 30 cm, con el fin de que sirva de sustentación a la capa de piedra subsiguiente. Para evitar el daño de las formaletas, deberán colocarse cuidadosamente las piedras, dejando contra éstas un recubrimiento mínimo de 7,5 cm. Además, las piedras deberán lavarse para remover cualquier material extraño adherido a su superficie; de lo contrario, serán rechazadas por la Interventoría y/o Supervisión. 

Como norma general, las piedras deberán humedecerse previamente hasta la saturación, con una hora de anticipación como mínimo, para evitar que absorban la humedad de la mezcla de concreto que las cubrirá, lo cual afectaría el fraguado normal y por consiguiente su resistencia final. En estructuras con espesores menores de 80 cm, la distancia libre entre piedras, o entre piedras y la superficie de la obra, no podrá ser menor de 10 cm. 

En estructuras con espesores mayores, esta distancia no podrá ser menor de 15 cm. En estribos y pilas no podrá usarse concreto ciclópeo en los últimos 50 cm por debajo de la superficie o asiento de la superestructura o placa. La piedra será limpia, durable, libre de fracturas y no meteorizada. Tendrá un tamaño entre 15 y 30 cm y se someterá a las especificaciones del agregado grueso, salvo en lo que se refiere a la gradación. 

No se aceptarán piedras planas ni alargadas en las cuales su longitud sea más del doble de cualquiera de sus otras dimensiones. Todas y cada una de las piedras deberán quedar totalmente rodeadas de concreto sin que la distancia mínima entre dos piedras adyacentes o las piedras y la cara del bloque de concreto sea menor de 10 cm. 
Las piedras deben quedar perfectamente acomodadas dentro de la masa de concreto y colocadas en ésta con cuidado. Ninguna piedra puede quedar pegada a la formaleta. El concreto deberá vibrarse por métodos manuales al mismo tiempo que se agregan las piedras para obtener una masa uniforme y homogénea. 

*Concreto para solado. 
Las fundaciones para columnas, muros, y similares que lleven refuerzo, se realizarán sobre un solado de concreto pobre de 5 centímetros de espesor, con una resistencia mínima de 7 Mpa (70 Kg/cm2). 14.3 
*Concretos para recinte de muros. 

Se usará el concreto indicado en los planos o definidos por la Interventoría y/o Supervisión para garantizar la estabilidad de las estructuras vecinas y de la obra en construcción. El Contratista deberá tener en cuenta el costo de todos los elementos adicionales necesarios para acometer este tipo de actividad. 

*Concretos con resistencia especificada. 
Los sitios de colocación y la resistencia del concreto serán la indicada en el ítem o especificación técnica particular o la que fije la Interventoría y/o Supervisión. Todos los materiales cumplirán los requisitos especificados en esta norma. Los concretos se clasificarán según su resistencia y usos:
Concreto de 14 Mpa (140 Kg/cm2). 
Estos concretos podrán ser utilizados en: - Cimentación de tuberías. - Empotramiento de la tubería por profundidad. - Cimentación de losa de fondo de tanques. 
Concreto de 21 Mpa (210 Kg/cm2). 

Estos concretos podrán ser utilizados en: - Anclajes y apoyos. - Para aliviaderos. Incluye cañuelas elevadas. - Para cabezotes y descoles. - Zapatas, vigas, columnas, losas de fondo y de cubierta. - Para cámaras de inspección. - Dinteles y sillares. - Cordones y cunetas. 

Concreto de 28 Mpa (280 Kg/cm2). 

Estos concretos podrán ser utilizados en: - Anillos para cámaras de inspección. - Tapas para cámaras de inspección. 

Otras resistencias o usos. 

Los concretos que requieran otras resistencias o usos se indicarán en reciente el ítem o especificación técnica particular o en las normas correspondientes al servicio en especial.

C. MORTEROS

Descripción:

Esta especificación reúne las normas técnicas mínimas que ha de tenerse en cuenta para la selección de los materiales que se requieren para la preparación de morteros de pega, morteros para pañete y morteros de inyección para elementos de mampostería.

Materiales:

El mortero estará conformado por los siguientes materiales:
Cemento

Es el elemento aglutinante, será cemento Portland o una combinación de cal y cemento Portland.  En ningún momento se puede utilizar únicamente cal como aglutinante.

Agregados
Estos deben cumplir con lo estipulado en la norma NSR 10.   Para los efectos de este manual, la arena se clasifica y determina de la siguiente manera:

Arena de peña o de mina: Hasta un 20% más fina que el tamiz ICONTEC 74 U (Tamiz 200).

Arena semilavada: hasta un 10% más fina que el tamiz ICONTEC 74 U (Tamiz 200).

Arena lavada Agregados finos (2.1.2.2.1).

Cuando se utilice cal, solo es posible la utilización de arena lavada.
Agua

El agua que se utilice para la mezcla del mortero deberá ser potable y además debe cumplir con los requisitos 
Aditivos

Si son requeridos y así lo especifican los planos, podrán utilizarse siempre y cuando cumplan con el contenido de la.   Si no aparecen especificados en los documentos de construcción, deberá contar con autorización previa de la interventoría- supervisión.

Preparación y Mezclado
Si el mezclado es en forma manual, debe practicarse sobre una superficie de hormigón endurecido o en un recipiente impermeable para evitar la pérdida de la lechada de cemento.  Si se utiliza una mezcladora mecánica, el proceso debe tomar 1 ½ minutos como mínimo.

Según el empleo que vaya a tener y de acuerdo con los materiales que se especifiquen, los morteros tendrán proporciones mínimas de componentes, de acuerdo con la siguiente tabla:

D. MAMPOSTERÍA NO REFORZADA

Descripción: 

La presente especificación se refiere a la ejecución de muros clasificados en la norma NSR 10 como mampostería no reforzada.
Los muros de mampostería no reforzada deben tener un espesor mínimo de 12 cm., la relación entre la distancia sin apoyos, ya horizontal o vertical y el espesor del muro no debe ser mayor de 25, su colocación se debe adelantar con hiladas horizontales completas, haciendo las trabas que fueren necesarias.

En el momento de proceder a la construcción del muro, se debe tener especial cuidado en la limpieza de cada una de las caras, para que éstas tengan la adherencia necesaria por el mortero de pega.  Las juntas de pega deben tener un espesor mínimo de 7 mm y máximo de 10 mm.

Los muros que se intercepten se deben amarrar por medio de conectores o trabajarse entre sí.  Así mismo se deben crear juntas verticales de control en los muros para permitir los movimientos de la edificación en puntos específicos.  La distancia, máxima entre juntas de control no debe ser superior a los 12 m.

La colocación del ladrillo se hará en hiladas que deben quedar perfectamente niveladas se debe ejecutar por la cara más visible del muro respectivo, quedando éstas perfectamente trabadas, salvo indicación específica de colocación hecha sobre los Planos de Detalle; finalmente las esquinas deberán quedar en perfecta línea recta.  Estos muros de ladrillo a la vista se deben proteger con sacos de cemento pegados con engrudo, los cuales se deberán retirar cuando se proceda al aseo general de la Obra.

Materiales:
Cuando se establezca que los muros de fachadas deben ser en ladrillo tolete, la calidad debe ser de primera, de dimensiones uniformes y aristas en perfecto estado, el material para los muros deber ser cortado a máquina, prensado, bien cocido, homogéneo y que no presente grietas ni planos de fractura que perjudiquen su resistencia. Las juntas verticales y horizontales se harán con mortero de cemento y arena en proporciones indicadas para cada caso, siendo el espesor máximo de éstas 1 cm.

E. PAÑETES Y ESTUCOS

Descripción:
Se incluyen en esta especificación los recubrimientos de muros o placas con capas morteros y estucos definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas en pinturas o enchapes de acuerdo a los señalados en Planos Constructivos.

Se debe hacer énfasis en las labores de nivelación de losas estructurales, y de mampostería de muros a pañetar de manera que se controle el desperdicio de mortero por falsos niveles y plomos en losas y cubiertas, procurando que los espesores promedios de pañetes no sobrepasen 1.5 cm. de espesor.

Los pañetes se mezclarán en las proporciones indicadas hasta obtener una consistencia plástica de acuerdo al tipo de aplicación, uniforme y libre de grumos.

Para los pañetes en placas, estos deberán ser aplicados directamente sobre las placas descimbradas, una vez se hayan verificado los niveles de perímetro, y se hayan retirado brozas y resaltos significativos.

Se elaborarán líneas maestras que definirán los niveles finos de las áreas a pañetar a distancias no mayores de 3 m. De manera que las áreas entre ellas puedan ser llenadas y niveladas enrasando con boquilleras de madera recta o de aluminio, para que se obtengan superficies regladas, y de textura continua, llenando con pañete de arena de peña en proporción 1:4, arrojado con firmeza al raso.

A no ser que existan aclaraciones adicionales, el pañete finalmente será retapado para obtener una textura lisa, continua y horizontal con acabado homogéneo afinado con llana de madera.

Materiales:

Mortero de cemento y arena de peña cernida en la proporción establecida para la actividad.
Equipo:

Hilos y mangueras para nivelación, andamios, bateas, baldes, llanas, palustres y boquilleras.

F. ACERO DE REFUERZO 

Esta especificación comprende el suministro, transporte, corte, doblaje, figuración, y colocación de barras de acero para el refuerzo de estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos, lo indicado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, las normas técnicas vigentes y las instrucciones de la Interventoría y/o Supervisión.

*Materiales. 

Las barras de refuerzo serán suministradas por el Contratista libres de defectos, dobladuras y curvas. Se utilizarán barras redondas lisas con un esfuerzo de cedencia de 280 MPa (2.800 kg/cm2 - grado 40) y barras redondas corrugadas con esfuerzo de cedencia de 420 MPa (4.200 kg/cm2 - grado 60), de acuerdo con los planos. 
El refuerzo cumplirá lo especificado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.
Las barras lisas - grado 40 - deberán cumplir lo establecido en la norma NTC 161 y las barras corrugadas - grado 60 - lo establecido en la norma NTC 2289, en cuanto a designación, masa, composición química, propiedades mecánicas, ensayos y rotulado.

*Listas y diagramas de despiece. 

Cuando los planos no incluyan listas o diagramas de despiece, el Contratista los preparará y someterá a la aprobación de la Interventoría y/o Supervisión con una anticipación no menor de quince (15) días antes de ordenar la figuración del refuerzo. 

La aprobación no eximirá al Contratista de su responsabilidad de suministrar, doblar y colocar el refuerzo en forma correcta de acuerdo con los planos de diseño.

La información básica para la realización de un pedido de barras con límite de fluencia de 420
MPa (4.200 kg/cm2 - grado 60) será la siguiente:

- Peso del producto (en kg).
- Nombre del material (barras corrugadas de acero de baja aleación y/o termotratadas para refuerzo de concreto).
- Diámetro (valor del diámetro nominal expresado en milímetros o en octavos de pulgada).
- Designación de la norma técnica (NTC 2289).
- Solicitud del certificado de calidad que especifique la composición química y las características mecánicas de los lotes que conforman el pedido.
* Colocación del refuerzo. 

Se cumplirá lo establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. Las barras de refuerzo se doblarán en frío de acuerdo con los detalles y dimensiones mostrados en los planos. No podrán doblarse en la obra barras que estén parcialmente embebidas en el concreto.

Todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos y deberá asegurarse firmemente para impedir su desplazamiento durante la colocación del concreto.

Para el amarre de las varillas se utilizará alambre y en casos especiales, indicados en los planos o debidamente autorizados por la Interventoría y/o Supervisión, se utilizará soldadura siguiendo los procedimientos contemplados en la norma ANSI/AWS D1.4, la cual describe la selección adecuada de los metales de aporte, las temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, así como los requisitos para el desempeño y el procedimiento de calificación del proceso y los soldadores. 
La distancia del acero a las formaletas se mantendrá por medio de bloques de mortero prefabricados, tensores, silletas de acero u otros dispositivos aprobados por la Interventoría y/o Supervisión. Los elementos metálicos de soporte que vayan a quedar en contacto con la superficie exterior del concreto serán protegidos contra la corrosión. 

En ningún caso se permitirá el uso de piedras o bloques de madera para mantener el refuerzo en su lugar. Antes de iniciar la colocación del concreto debe revisarse que el refuerzo esté libre de óxido, tierra, escamas, aceites, pinturas, grasas y de cualquier otra sustancia extraña que pueda disminuir su adherencia con el concreto. 

Durante el vaciado del concreto se vigilará en todo momento que se conserven inalteradas las distancias entre las barras y el recubrimiento libre entre el acero de refuerzo y las caras internas de la formaleta. No se permitirá el uso de ningún elemento metálico o de cualquier otro material que aflore de las superficies del concreto acabado, distinto a lo indicado expresamente en los planos o en las especificaciones adicionales que ellos contengan. 

*Recubrimiento para el refuerzo. 

El recubrimiento mínimo para los refuerzos será el indicado en los planos, cumpliendo lo establecido en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo-Resistente. Se establece los siguientes recubrimientos mínimos: - Cuando el concreto se coloque directamente sobre el terreno, en contacto con el suelo: 70 mm. En superficies que han de quedar expuestas a la intemperie o en contacto con tierras de rellenos: Barras No. 6 a No. 18: 50 mm. Barras No. 5 y menores: 40 mm - Concreto no expuesto a la intemperie, ni en contacto con la tierra: - En placas, muros y viguetas: 20 mm. - En vigas y columnas: - Refuerzo principal, estribos y espirales: 40 mm Para cualquier otro tipo de condición deberán verificarse los recubrimientos mínimos especificados en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. 

*Ganchos, doblajes y empalmes en las barras. A menos que se indique en otra forma en los planos o especificaciones, la longitud de los traslapos, los radios de doblaje y las dimensiones de los ganchos de anclaje cumplirán con lo indicado al respecto las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente.
El Contratista no podrá modificar los diámetros y espaciamientos de los refuerzos, ni los doblajes indicados en los planos. 

Diámetros mínimos de doblamiento. Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos en el lado interior de la barra, serán los siguientes: - Para barras de refuerzo principal Barras No.2 a No. 8, seis (6) diámetros de la barra. Barras No.9 a No.11, ocho (8) diámetros de la barra. - Para estribos: Barras No. 5 y menores, cuatro (4) diámetros de la barra. Barras No.5 a No.8, seis (6) diámetros de la barra. 

Ganchos estándar. Los ganchos estándar de anclaje cumplirán lo establecido las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, consistirán en: - Un doblez de 180°, más una prolongación con longitud mínima de cuatro diámetros de la barra, pero no menor de 60 mm. - Un doblez de 90° más una prolongación, de longitud mínima igual a 12 diámetros de la barra, en el extremo libre de ésta. - Para estribos y estribos de confinamiento debe cumplirse lo establecido en el capítulo correspondiente de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. 

Desarrollos y empalmes del refuerzo. Cumplirán lo especificado en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente Los traslapos de las barras se ejecutarán en la forma y localización indicadas en los planos. Todo traslapo no indicado requerirá autorización de la Interventoría y/o Supervisión. 

Los traslapos en barras adyacentes se localizarán de tal manera que queden alternados entre sí, cuidando de que no estén en zona de máxima solicitación. Los traslapos de refuerzo en vigas, losas y muros, se alternarán a lado y lado de la sección. Cuando se trate de traslapos hechos con soldadura, se tendrá en cuenta lo indicado al respecto, en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. 

Se podrá utilizar unión mecánica para traslapos, pero con el visto bueno de la Interventoría y/o Supervisión, y con la certificación de resistencia a la compresión y a la tracción de un laboratorio competente. 
MALLA ELECTROSOLDADA
GENERALIDADES: 
La malla electrosoldada se utilizará como refuerzo de temperatura, distribución de carga o retracción de fraguado, en losas o pisos de concreto o como refuerzo principal de acuerdo con los diseños o instrucciones de la Interventoría y/o Supervisión. Las mallas deberán cumplir con lo especificado en las normas NTC 1925 y NTC 2310. Para la colocación y anclajes de las mallas electrosoldadas deberá cumplirse todos los requisitos establecidos en las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente. 

G. PINTURAS

Descripción:
Se refiere el presente capítulo a la selección y aplicación de pinturas por diferentes procesos de acuerdo al tipo de superficie, uso y localización del área a pintar en el mantenimiento. 

Materiales
En la industria de la construcción se utilizan normalmente las siguientes pinturas: Vinilos, Esmaltes, Barnices, Lacas y Anticorrosivos.

Su principal función es proteger a los elementos sobre los que se aplica, del deterioro producido por el medio ambiente y del desgaste producido por el uso.

VINILO
Es una pintura con base en agua que se puede aplicar en muros, cielos rasos y maderas tanto en ambientes interiores como exteriores dependiendo del tipo de vinilo usado.  Para su aplicación se puede emplear brocha de nylon, rodillo o pistola.

Los vinilos se clasifican en tres tipos: 1,2 y 3 según sus propiedades y usos y deben cumplir con la norma ICONTEC No. 133.  Para su mezcla y adición de solventes se deben seguir las recomendaciones propuestas por el fabricante.

ESMALTES
Son Pinturas con base en aceite cuyas propiedades son: lavabilidad, acabado brillante y muy buena adherencia. Se pueden aplicar sobre madera, metal o muros tanto en ambientes interiores como exteriores según el tipo de esmalte.

Los esmaltes deben cumplir con la norma ICONTEC No. 1283.

ANTICORROSIVAS
Son productos diseñados especialmente para proteger los metales contra la corrosión y para ayudar a obtener una mejor adherencia de las pinturas de acabado que se aplican sobre ellas, ya sean vinilos, esmaltes o barnices.

Toda carpintería metálica debe llegar a la obra con una mano de anticorrosivo gris.  Una vez en la obra se procederá, antes de su instalación, a un proceso de limpieza y luego se aplicará por todas sus caras anticorrosivo rojo para dar paso al acabado final.
LACAS
Es un recubrimiento transparente o pigmentado, brillante p mate, hecho con base en una resina termoplástica disuelta en un vehículo volátil y que se seca básicamente por evaporación de la porción volátil.  Las lacas más conocidas son las nitrocelulósicas (piroxilina) y las acrílicas.

Ejecución:
Se debe preparar la superficie eliminando impurezas que puedan atacar la pintura, desmejorar su adherencia, o alterar el acabado final.

Se deben utilizar brochas de nylon de ½ a 1 para marcos, rejas y superficies angostas, de 6” a 7” para muros, rasos y superficies externas, rodillos para superficies grandes y planas, pistolas de aspersión para acabados que así lo exijan.

Previa iniciación de la aplicación, se cubrirá con periódicos las áreas que no deban ser aplicadas, se harán las diluciones y mezclas indicadas por los fabricantes y se procederá aplicando el número de manos recomendados.
En todos los casos, en las superficies pintadas se exigirá un cubrimiento total y uniforme, de acabado terso, libres de defectos como corrugados, grumos, parches, manchas, marcas de brochas, chorreos, burbujas, o cualquier imperfección aparente de la superficie.

H. INSTALACIONES ELÉCTRICAS GENERALES

INSTALACIONES INTERNAS DE MEDIANA Y BAJA TENSIÓN 

ALCANCE
Con el fin de realizar unas instalaciones eléctricas en general en las diferentes actividades desarrolladas por el contratista, en sus diferentes áreas de operación, se estipulan aquí una serie de condiciones técnicas para el desarrollo de los trabajos, en los sitios indicados por la misma. 

En todo caso se debe cumplir con lo dispuesto en: Las normas técnicas y los códigos eléctricos que se rigen a nivel nacional, las demás normas complementarias y las Especificaciones generales de construcción de instalaciones eléctricas. al igual que las normas del Icontec 2050 y Código Eléctrico Nacional última versión, las cuales se detallan en los planos

DESCRIPCIÓN
Las especificaciones de instalaciones eléctricas tan solo se explican en sentido general por cuanto los casos especiales, propios de los trabajos a ejecutarse irán especificados y pormenorizadamente en los formatos de cantidad de obra. Estas especificaciones junto con lo establecido por la Electrificadora Local y los formatos de cantidad de obra, y cálculos respectivos de diseño constituyen la base para ejecutar y entregar en operación el sistema eléctrico.

El trabajo incluido en estas especificaciones comprende el suministro de dirección técnica, mano de obra especializada, materiales, equipo y herramientas necesarias para la ejecución correcta de instalación eléctrica según se indica en los planos, cuadro de carga y en las cantidades de obra. 

REGLAMENTOS Y CÓDIGOS 
Todos los procedimientos que se usen para la instalación de equipos y de materiales eléctricos se ajustarán a lo establecido en el reglamento vigente en la Empresa que controle el sistema eléctrico de las instalaciones intervenidas, a las normas elaboradas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y aprobadas por el Gobierno Nacional y a las particulares o especiales que aún se establezcan. Dichos reglamentos y normas se aplicarán como si estuviesen anotados en estas especificaciones, sin embargo, no significa que lo requerido aquí pueda ser modificado por no encontrarse en ellos.

PLANOS
Los planos de la disposición eléctrica no muestran detalles precisos y completos en los edificios; ellos indican la ubicación aproximada y arreglo general pero no son sus intenciones indicar detalles del equipo ni la ubicación exacta de conductos o de salidas. Con excepción de las medidas que se indiquen, la localización exacta de las salidas, de conductos y su relación con el equipo se determinarán en la obra con la aprobación de la supervisión, la que estará de acuerdo en general, con lo indicado en los planos de disposición. Durante el progreso del mantenimiento, el Contratista marcará en un juego de copias de los planos del proyecto que se haya emitido para el mantenimiento, todos los detalles del cómo se ajustaron en obra y registrarán las modificaciones hechas en la misma. Terminado el mantenimiento el Contratista suministrará un juego de planos estrictamente de acuerdo con la obra ejecutada y aprobada por la Supervisión de Obra.
Los planos adicionales o de detalles que se necesiten para la construcción adecuada de las instalaciones, correrán por cuenta del Contratista y su ejecución se solicitará por medio del supervisor. Quede claramente establecido que las modificaciones y los planos adicionales a los que se hizo referencia serán aprobados en forma estricta por la supervisión antes de la ejecución de la instalación respectiva.

PREVENCIONES EN LAS REDES EXISTENTES

El Contratista tomará todos los cuidados para que no se presenten daños ni interrupciones al servicio prestado en las instalaciones policiales objeto del contrato u otras propiedades.

En los puntos obligados en que se requiera hacer cortes o desconexiones de circuitos y se prevea suspensiones de servicio, el Contratista fijará las fechas en que se realizará dichas maniobras, y dará aviso por escrito con dos (2) días calendario de anticipación, con el objeto de avisar a los usuarios la fecha y tiempo en que se suspenderá el servicio.

Todas las tomacorrientes e interruptores llevarán en el troquel respectivo una etiqueta autoadhesiva plastificada de 1cm de ancho (fondo amarillo y letras tipo imprenta en color negro de 6mms de alto) el (los) número(s) de circuito (s) y la inicial del tablero del cual se derivan, la identificación y organización estará incluida dentro de los costos de los ítems respectivos. Son por cuenta y riesgo exclusivo total del Contratista, todos los daños, deterioros, pérdida total o parcial de los elementos. Materiales, equipos y repuestos, en caso de daño deterioro o pérdida, el contratista debe reparar o reemplazar el elemento dañado, a su cargo y a entera satisfacción de la entidad contratante.

TUBERÍA

Se utilizará tubería tipo “Conduit” o equivalente que cumpla con las Normas ICONTEC 979 para todos los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, acometidas, etc.

Toda la tubería que llegue a los tableros y a las cajas de salida, debe llegar en forma perpendicular y en ningún caso llegará en forma diagonal, esta será prolongada exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijación.

La tubería se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales con contratuerca de tal forma que garanticen una buena fijación mecánica, no se aceptará la deformación del extremo del ducto, para simular la boquilla terminal.
Las tuberías de las instalaciones eléctricas llevarán un conductor de tierra calibre 12 AWG, el cual debe quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos, para lo cual se utilizará tornillo o borne de compresión. La línea a tierra deberá ser continua a lo largo de toda la tubería.

En el valor del punto eléctrico, se deben incluir las incidencias por conductores, tubos, codos, adaptadores, soportes, uniones, boquillas terminales, cajas, rosetas, etc.

CONDUCTORES
Todos los conductores utilizados para las redes eléctricas, serán en cable de cobre blando con aislamiento tipo THW para 600 Voltios, con una temperatura de operación de 75 grados, en los diferentes calibres solicitados.

Los cables que se utilicen en las instalaciones de alumbrado, tomacorrientes, salidas de fuerza y acometidas, deberán ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico resistente a la humedad, en el cual debe tener impreso en su cubierta exterior en intervalos no mayor de dos (2) metros la marca, año de fabricación, el material del conductor, tipo de cableado, calibre en AWG, material de aislamiento (tipo THW), voltaje de operación (para 600 voltios), y temperatura de operación (75 grados centígrados).

Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar dentro de las cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos. Entre caja y caja los conductores serán tramos continuos.
Todas las conexiones de las cajas de derivaciones correspondientes a los sistemas de alumbrado y tomacorrientes hasta el No. 10 AWG se harán entorchándolos y asegurándolos con conector tipo perro; la conexión quedará con doble capa de cinta aislante tipo termoencogible.

Sin excepción todas las conexiones de cables cuyos calibres sean superiores al No. 10 AWG, se harán mediante bornes terminales o especiales para tal fin.

La punta de los cables que entran al tablero se dejará de suficiente longitud (medio perímetro de la tapa del tablero respectivo) con el fin que permita una correcta derivación del mismo; en todas las cajas deben dejarse por lo menos 30 cm para las conexiones de los aparatos correspondientes.

Para la identificación de los diferentes circuitos instalados dentro de un mismo tubo o conectados al mismo tablero de cargas, se usarán los siguientes colores:

NEUTRO: blanco.
TIERRA: verde.
FASES: A. Amarillo.   B. Azul.  C. Rojo.

Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería no se permitirá la utilización de lubricantes de ninguna especie.

CAJAS PARA SALIDAS

Las cajas serán fabricadas en lámina Coll Rolled calibre mínimo NO. 20 y llevarán una capa de galvanizado electrolítico.

Cajas galvanizadas de 2" x 4" (Ref. 5800) para todas las salidas de tomas monofásicas dobles, interruptores sencillos, salidas especiales donde se interconecten máximo dos ductos de Ø 1/2”, etc.

Cajas galvanizadas o plásticas de 4" x 4" (Ref. 2400) para todos los interruptores, tomacorrientes y salidas especiales que no estén incluidos en el caso anterior y se proveerán del correspondiente suplemento.

Cajas galvanizadas o plásticas octagonales de 4" para todas las salidas de lámparas, bien sea en el techo o aplique en el muro.

En todas las cajas se fijará la línea a tierra por medio de un tornillo. Todas las tapas de las cajas, así como de aparatos que se instalen deberán ser niveladas y a ras con las paredes donde se instalen.
Salidas eléctricas para tomacorrientes, interruptores, alumbrado, comunicaciones. Tanto los tomacorrientes (sean monofásicos, bifásicos o trifásicos), salidas de alumbrado, interruptores, aparatos para salidas especiales (toma coaxial, voz/datos) y controles de alumbrado serán del que en cada caso se indica preferiblemente, o equivalente en calidad y precio en el mercado, del tipo de incrustar, de primera calidad y guardarán homogeneidad en sus colores y acabados.

Para las salidas eléctricas, se debe incluir en el costo del aparato respectivo (tomacorriente, lámpara, plafón, interruptor, etc.) la incidencia en el valor unitario de los materiales necesarios de cableado, puesta a tierra, ductería, cajas galvanizadas, codos, uniones, boquillas, tuercas, contratuercas, suplementos, conectores, bornes, marquillas, correas, empalmes, etc.).

I. INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

GENERALIDADES
Todas las especificaciones que a continuación se detallan se refieren a la instalación y montaje de las instalaciones hidráulicas y sanitarias. El Contratista deberá ceñirse estrictamente a las mismas, así como a los planos correspondientes elaborados por el proyectista para la ejecución de la obra. En caso de divergencias, cualesquiera que ellas fueren entre las especificaciones y los planos, el asunto deberá ser sometido al estudio del Supervisor cuyo concepto será definitivo. Cuando con base a las condiciones de adecuación y dotación e instalación el Contratista estime conveniente alguna modificación a los planos o especificaciones, someterá a la consideración del Supervisor los planos y estudios correspondientes. Si la modificación fuere aprobada, los planos respectivos quedaran de propiedad del Contratante sin costo adicional; en caso de rechazo el contratista se sujetará a los planos y especificaciones originales. Estas especificaciones se refieren únicamente a las instalaciones internas de los diferentes bloques, ya que las redes externas serán tomadas como obras exteriores.

BASES PARA TUBERÍA
Todas las tuberías instaladas por los cielos rasos falsos, cuyas derivaciones tengan que cruzar los muros o la estructura para llegar a los cuartos de utilización, estarán provistas de pases de tubo de fibro cemento colocados en el sitio donde cada tubo hace cruce con el muro o con la estructura. Lo mismo debe hacerse para las tuberías que van colocadas por cárcamos entre pisos. Lo anterior, aunque en los planos no este indicado. El diámetro de los pases de tubo en fibro cemento para las tuberías debe tener mínimo el diámetro exterior del tubo que pasa, más una pulgada.

DEFINICIÓN O PROCEDIMIENTO
Los trabajos comprenderán los ítems de acuerdo a los detalles indicados en los planos de instalación hidrosanitarias y ejecutados con equipo adecuado y personal especializado con el objeto de llevar a buen término la correcta ejecución de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento del sistema hidráulico y sanitario.

PREPARACIÓN.
Toda la tubería se cortará exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalación sanitaria y se colocara en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tubería se instalará en forma que se contraiga o se dilate libremente sin deterioro para ningún otro trabajo ni para sí misma.

ACCESIBILIDAD Y REDUCCIÓN Y PENDIENTES
Todas las válvulas, registros de limpieza, equipos accesorios, dispositivos, etcétera, se instalarán en tal forma que permitan el fácil acceso para su reparación o sustitución. Todos los cambios en los diámetros de tuberías se efectuarán con reducciones normales. Se tendrá en cuenta las pendientes indicadas en los planos de instalación sanitaria.

TUBERÍAS
Las tuberías para la red, deben ser del material dispuesto en el ítem o el mismo material o superior en funcionamiento del ya dispuesto en la red, lo anterior previa aprobación del supervisor. Hay que evitar que la tubería se golpee al colocarlas pues los choques son siempre perjudiciales a la tubería (rupturas, ralladuras, abolladuras, etcétera.). Antes que cualquier tubo sea colocado será cuidadosamente inspeccionado en cuanto a defectos. Ningún tubo u otro material que este rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de adecuación y dotación podrá ser colocado. Los tubos válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido durante o antes de la colocación. Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre. Deberán quedar debidamente asegurados en cercamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan. Se utilizarán tuberías de tipo "gres" o PVC para los desagües y baños de primer piso de acuerdo a lo que se especifique en el contrato. Para las bajantes y ventilaciones se utilizarán tuberías de PVC, instaladas de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

UNIONES Y ACCESORIOS
Las uniones de tubería y accesorios deberán sellarse con un pegante apropiado, que garantice el sello hermético de la misma. Los materiales usados para sellos de uniones podrán ser tóxicos solubles. Aun cuando no aparezcan indicado, deberá instalarse por lo menos una "Unión Universal" después de cada válvula registro de paso directo. Así como entre conexiones de bomba, tanques, etcétera. Las salidas para aparatos deben cerrarse con tapones de hierro galvanizado o PVC hasta el momento en que vaya a efectuarla instalación del aparato correspondiente. Los empalmes de tubería de gres, se harán utilizando una mezcla de cemento y arena en proporción 1:3 (al volumen), con un impermeabilizante integral que garantice un sello adecuado; El Supervisor rechazara las uniones o empalmes que a su juicio no sean adecuados. El corte de las tuberías deberá hacerse técnicamente, en forma tal que no presenten des-alineamientos en los puntos de empalmes y uniones.

JUNTAS DE EXPANSIÓN
Cuando cualquiera de las tuberías, utilizadas en la adecuación y dotación, intercepte una junta de dilatación de la estructura de la edificación, se preverá en el sitio de corte, una junta de expansión en forma de "loop", en la correspondiente tubería, hecha a base de codos y niples utilizando si fuere posible uniones escualizables aun cuando no se indique en los planos y tendrá una pendiente por lo menos de 3% en el sentido de aguas abajo. Cuando se presente el caso de un lavamanos, orinales, sifón, etcétera, cuyo desagüe esta sobre la misma tubería de descargue de un WC sin que la estructura permita reventilación adecuadamente se procederá a construir una cámara de reventilación de 0.50 x 0.50 m, previa consulta con el Supervisor.

RED DE ALCANTARILLADO

Localización

La localización previa del proyecto se hará por el Contratista de acuerdo con los detalles indicados en los planos, antes de proceder a ejecutar la obra sobre el terreno, el Supervisor deberá constatar si la localización y referenciación de los trabajos por ejecutar están de acuerdo con los planos de ese mismo proyecto. El Contratista queda en la obligación de entregar al Supervisor las carteras y planos de localización de las obras, una vez terminadas, dejándolas debidamente reverenciadas a un punto artificio.

Disposición de los materiales Excavados

Todos los materiales excavados se colocaron a un lado de la zanja, a menos que el Supervisor haya dado permiso para colocarlos a ambos lados y deben situarse de tal modo que no entorpezcan en ningún momento el acceso a cualquier parte de la obra.

Organización y Transito

El transito debe mantenerse en todo momento a los sitios de descargue de materiales, evitando demoras, en la ejecución de las otras obras en adecuación y dotación. Será necesario colocar puentes sólidos de madera en puntos convenientes sobre las zanjas para facilitar el cruce de un lado a otro de las vigas internas.

Apertura de Zanjas

Todas las zanjas deben abrirse desde la superficie, dejando presillas cada 10 m. No se permite excepto cuando el Supervisor haya dado permiso para ello. Todas las zanjas deben excavarse a las profundidades indicadas en los planos.

No se permitirá iniciar excavaciones de zanjas más de 50 m. adelante del sitio en que está colocándose la tubería correspondiente. Cuando el fondo de la zanja para una tubería es suelo firme, debe conformarse el terreno natural a excavar de modo que al menos el tercio inferior de la superficie exterior del tubo está en contacto con el suelo.
El ancho en centímetros de la excavación en el fondo será 

Diámetro: 6"   8"   10"   12"   14"   16"   18"   20"   24"
Ancho: 60   60   65   70   80   87   94   100   110

Esto con el fin de que la colocación y unión de los tubos pueda hacerse con comodidad y el recebo pueda apisonarse convenientemente al lado de la tubería. Se harán excavaciones adicionales en donde queden las campanas en tal forma que la longitud total del tubo quede apoyada en el terreno.
Entibación de Zanjas

En los sitios en donde las excavaciones pasen de un metro de profundidad y el terreno sea un poco inestable lo cual llega a causar derrumbes, el Contratista, procederá a colocar un entibamiento de madera (debidamente apuntalado) en toda su longitud, de modo que se garantice la estabilidad de las obras.

Evacuación de aguas de las Zanja

En caso de que se presente infiltraciones o inundaciones en las zanjas, el Contratista deberá instalar un equipo adecuado de bombeo para tener en todo momento las zanjas secas.

Tubería para los alcantarillados

La tubería para los alcantarillados de aguas negras, será de gres de primera calidad salvo indicación expresa emanada del Supervisor. Todos los tubos y accesorios serán de campana y espigo, de estructura homogénea, de igual espesor en toda su longitud, impermeables, sanos, libres de rajaduras, protuberancias, etcétera, por ningún motivo se permitirá la colocación de tubería que tenga cualquier defecto.

La colocación de las tuberías se hará sobre una cama de aislamiento hecha de concreto simple 1:3:6 (al volumen), en todos los casos en que, a juicio del Supervisor de Obra, el terreno no sea adecuado para el soporte directo.

El espesor de esta cama de concreto nos será menor de 10 cm, bajo la clave inferior de la tubería y a todo lo ancho de la zanja. La tubería se colocará de tal manera que, al estar colocado el fondo del tubo a los niveles exactos, la cuarta parte inferior del perímetro del mismo descanse íntegramente sobre la cama de concreto. El relleno de la zanja se hará hasta que haya pasado por lo menos 24 horas de haber colocado el concreto.

Uniones de tubería de gres usarán mortero de proporción 1:2 (al volumen) empleando arena lavada. El mortero no debe ser blando, pero si lo bastante húmedo para permitir el ser colocado en el espacio de la junta. El interior de la tubería se limpiará después de que el mortero haya fraguado ligeramente. La unión debe ser concéntrica en el espacio anular dentro de la campana, después de llenado el mortero, se terminará con un biselado exterior.

Ninguna alcantarilla podrá ser tapada mientras el Supervisor de Obra no haya dado su aprobación.

En las tuberías de aguas lluvias deberán colocarse un anillo de estopa alquitranado, debidamente retocado, antes de colocar el mortero anteriormente especificado.

Relleno de Zanjas
Una vez aceptado por el Supervisor de Obra el tramo construido, se rellena las zanjas comenzando por los extremos, primero se recubre el tubo con una capa de tierra o arena 0.20 cm sin piedras. Se apisonan ambos costados del tubo tratando siempre de poner en contacto con suelo, tierra o arena sin piedras para evitar posibles deslizamientos o roturas. Se continúa el relleno con el material aprobado por el Supervisor en capas de 10 cm debidamente apisonados, hasta a la rasante.

Conexión a la red interior
El Contratista hará conexión de las redes interiores, existentes con la red externa, desde la caja donde termina los desagües interiores.

RED DE AGUAS LLUVIAS
Con el propósito de soportar y fijar las bajantes de aguas lluvias, se instalarán soportes tipo abrazadera apoyados en la estructura.

*Material:
Con tubería plástica: se utilizarán soportes fabricados en acero al carbón con acabados galvanizado, según norma MSS – SP- 69. Los extremos de los brazos serán redondeados.

* Esparcimiento y dimensiones:
Los requisitos para esparcimiento y dimensiones de los soportes se ajustarán a las normas MSS – SP- 69 (Tipo 8) de la Manufacturer Standardization Society Of The Valve And Fittings Industry (MSS). O se aplicara lo siguiente:
Las bajantes de aguas lluvias, se soportarán en cada piso con abrazadera de platina de 3/4”x3/8”.

En la red de desagües descolgada la separación máxima entre soportes será de 2.0 metros. Las tuberías horizontales de presión que irán colgadas se fijarán de acuerdo a las siguientes distancias:
Diámetro Tubo Distancia

1/2” a 3/4”			1.00 m
1” 				1.20 m
1.1/4”				1.35 m
1.1/2” a 2” 			1.50 m
2.1/2” a 3” 			1.90 m

* Instalación:

La abrazadera se debe ajustar y asegurar preferiblemente por debajo de un acople o accesorio en la tubería. Los tornillos no se deben sobre – ajustar.

INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Tubería de presión
Definición o procedimiento: La acometida de servicio de agua será de acuerdo a las especificaciones del lugar dadas por la entidad que rige dicho servicio. No podrá ir en la misma brecha que la tubería de alcantarillado. La mínima distancia horizontal libre será entre aguas residuales y acueducto 1.50 m entre aguas lluvias y acueducto, será de 1.00 m.

Materiales: El diámetro y la clase de tubería estarán indicadas en los planos de instalación sanitaria y en los Ítems de este contrato de mantenimiento.

HIERRO GALVANIZADO
Las tuberías en hierro galvanizado irán en los sitios y secciones según lo indique en los planos respectivos, hay que evitar que la tubería se golpee al colocarla, pues los choques son siempre perjudiciales a la tubería (ruptura, ralladuras, etcétera.), antes de que cualquier tubo u otro material que este rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de construcciones no podrá ser colocado. Los tubos, válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido durante o antes de la colocación. Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponados. Siempre deberán quedar debidamente asegurados en cercamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan.

La red de suministro de agua será sometida a una prueba de presión constante de 80 PSI, durante no menos de 6 horas para su aprobación final por parte del Supervisor de Obra, en caso de que se presenten escapes, estos deberán ser corregidos. La prueba se ejecutará instalando manómetros en las partes de máxima y mínima altura de la tubería, inyectando en agua en la parte inferior hasta que el manómetro respectivo marque la presión antes indicada, la cual ha de permanecer constante. Los gastos de reparaciones debidos a la mala calidad de la instalación de las tuberías serán por cuenta del Contratista.

Se usará tubería de hierro galvanizado de acuerdo a los diámetros establecidos en los planos respectivos. Las uniones de las tuberías se harán mediante roscado y se sellarán con soldadura de aluminio.

AGUA POTABLE
Se refiere al suministro e instalación de las tuberías y accesorios que integran la red de agua potable, a partir de la red de distribución hacia el interior la edificación de acuerdo con los cálculos y planos hidráulicos suministrados por la entidad contratante y serán ejecutados por un técnico especializado. En caso de que el estudio lo hiciera el contratista, éste debe revisar y constatar la presión del agua para efecto del diseño, de tal forma que garantice un buen suministro a los aparatos sanitarios.

Se utilizarán tuberías y accesorios PVC de presión tipo pesado, las uniones serán con soldadura PVC previa limpieza de las piezas de empate. No se permitirá doblar la tubería, y se utilizarán todos los accesorios necesarios que la distribución de la red requiera. Todas las salidas en el último tramo serán galvanizadas, dejando como mínimo de 30 centímetros de tubería galvanizada antes del niple terminal. Cada baño o cada columna de aparatos tendrán su respectivo registro y caja con tapa galvanizada, localizadas en sitio que permitan su fácil manejo. Siempre que la instalación deba pasar por una junta de dilatación de la estructura del edificio se utilizará una junta de expansión en la tubería, hecha con codos y soportes escualizables.

Las redes quedarán debidamente embebidas en los pisos y muros y/o se descolgarán de las placas según se especifique en el diseño respectivo.

Las tuberías que van descolgadas en sótanos, cielo raso y por ductos, irán soportadas por abrazaderas metálicas, garantizando su estabilidad.

Todas las redes se someterán a pruebas de presión para constatar que no existan fugas ni filtraciones. Durante el proceso de adecuación y dotación deberán protegerse todas las bocas hidráulicas con su respectivo tapón, para evitar obstrucciones.
La tubería y accesorios deberán cumplir la norma ICONTEC y para su manejo e instalación se seguirán las recomendaciones dadas por los fabricantes.

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DENTRO DE LOS EDIFICIOS
Los trabajos comprenderán los Ítem, de acuerdo a los detalles indicados en los planos de instalaciones hidráulicas y ejecutadas con equipo adecuado y personal especializado con el objeto de llevar a buen término la correcta ejecución de los trabajos de manera que garantice el perfecto funcionamiento del sistema hidráulico.

PREPARACIÓN
Toda la tubería se cortará exactamente a las dimensiones establecidas en los planos de instalación hidráulica y se colocara en su sitio sin necesidad de forzarla ni doblarla, la tubería se instalará en forma que se contraiga o se dilate libremente sin deterioro para ningún otro trabajo ni para sí misma.

TUBERÍA P.V.C. RDE 
Las tuberías para la red de suministro de agua pueden ser en P.V.C. (cloruro de polivinilo) según se indique en los planos hidráulicos, hay que evitar que la tubería se golpee al colocar, pues los choques son siempre perjudiciales a la tubería (rupturas, ralladuras, abolladuras, etc.)

Antes de que cualquier tubo sea colocado será cuidadosamente inspeccionado en cuanto a efectos. Ningún tubo u otro material que está rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de adecuación y dotación del fabricante podrá ser colocado. Los cortes de los tubos se harán con segueta y los extremos se lijarán con lima o papel de lija. Los tubos, válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido, durante o antes de la colocación. Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado siempre, deberá quedar debidamente asegurado en cárcamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan.

Uniones y accesorios.
El mejor sistema para unir tubería de P.V.C. es a base de soldadura líquida que ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de cerda natural. El tubo deberá penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud a la campana, la soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba.

Prueba Hidráulica de la tubería.
La prueba hidráulica se hará entre tramos indicados por el Supervisión y/o Coordinador dentro de los diez días siguientes a la instalación de la tubería. Para el efecto de carga la tubería con agua 24 horas antes de la prueba, la cual debe tener duración de 15 minutos, tiempo en el cual la presión no debe variar más de una atmósfera. 

Los ramales terminales desprovistos de llave se cierran provisionalmente con un tapón. La prueba de presión hidráulica se hará con una bomba de émbolo provista de manómetro y medidor de agua que se instala en la parte baja de la tubería.

Se purga la tubería antes de someterla a presión siendo ésta por lo menos 1.5 veces la presión de servicio. Se admite una pérdida por escapes igual a 232 litros por cm., de diámetro de la sección del tubo por 1.000 mts. de tubería en 24 horas. Si las pérdidas son superiores se revisarán de nuevo las uniones.

La especificación de la "American Wates Association" exige que ninguna instalación de tubería será aceptada mientras el escape no sea menor que el determinado por la siguiente fórmula: 
L= NDVO, donde 1850
L= Escape tolerado en galones por hora
N= Número de juntas en la longitud de la tubería probada
D= Diámetro nominal de la tubería en pulgadas
P= Presión medida durante el ensayo de escape, en libras por   pulgada cuadrada.
Esta fórmula después de la formulación a la unidad dará: 66 litros /día/kilómetro /centímetros o 26.93 litros /día /kilómetro /pulgadas, de diámetro nominal, para tubo de 300 mts. de longitud, a una presión de 10.5 KG/cms2 (150 PSI).

Para otras longitudes de tubería el escape variar proporcionalmente.

El ensayo es hecho comúnmente para longitudes de tubería que no excedan de 300 mts., el tubo se llena de agua y se mantiene a presión por medio de una bomba manual. Debe tenerse cuidado para que no sea retenido aire en la tubería durante el ensayo. Una presión de ensayo de 50% sobre la presión normal de trabajo durante 30 minutos se tiene como aceptable.

La red de suministro de agua será sometida de una prueba de presión constante de 150 PSI durante no menos de 6 horas, para su aprobación final por parte del Supervisión, en caso de que se presenten escapes éstos deberán ser corregidos, la prueba se ejecutará instalando manómetros en las partes de máxima y mínima altura de la tubería, inyectando agua en la parte inferior hasta que el manómetro respectivo marque la presión antes indicada, la cual ha de permanecer constante. Los gastos de reparaciones debidos a la mala calidad e instalación de las tuberías serán por cuenta del Contratista.

ACCESORIOS DE P.V.C. RDE. 

Para el correcto empalme de la red en P.V.C. de acuerdo a los sitios y diámetros necesarios se usará tees reducidas, codos de 90º y 45º, uniones simples, uniones universales, acoples roscados machados o adaptador macho, acoples roscados hembras o adaptador hembra, tapones, bujes, collares de derivación y accesorios unión Z como codos gran radio 90º, codos gran radio 45º, codos gran radio 22 ½º, o codos gran radio 11 1/4º, uniones de reparación adaptadores unión Z, de acuerdo a los diámetros establecidos en los planos respectivos. Estos elementos se sellarán a la red general con soldadura líquida especial para P.V.C.

ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO

Para el correcto empalme de la red en hierro galvanizado se usarán uniones, tees, codos y reducciones de acuerdo a los diámetros establecidos en los planos respectivos. Estos elementos fuera de su roscado se sellarán a la red general con soldadura de aluminio.

UNIONES UNIVERSALES

Aunque en los planos no está indicado, se colocará por lo menos una unión universal después de cada válvula o registro de paso directo, lo mismo que en los de globo. También se instalarán uniones universales en las conexiones de tuberías, con las máquinas, bombas, etc. inmediatamente antes y después de cada una, en forma tal que sea fácil desconectar la máquina en caso de daños.

Tuberías de diámetros de 2 ½" y mayores estarán unidas con falanges en vez de universales, en los mismos lugares indicados para los universales. Los tramos rectos de tuberías, con longitudes mayores de 12 metros, deben llevar una universal o una falange cada 12 metros, en caso de que están instalados por cielos falsos o por sótanos donde sean accesibles.

VÁLVULAS O REGISTROS Y CHEQUES

Las válvulas o registros y cheques para interrumpir el paso al agua serán del tipo del paso directo, para presiones del 125 PSI donde no están indicadas de otra clase.

Los cheques serán de cortina de 3 puntos, sin empaquetadura de fibra.

Todas las válvulas serán de la mejor calidad y de la misma marca para toda la instalación.
El contratista de las instalaciones presentará al Supervisión muestras de las válvulas que instalará antes de hacer las compras de materiales, a fin de que sean aprobadas.

Las válvulas de 3" de diámetro y mayores puedan ser de bronce o con cuerpo de hierro fundido, provistas de disco y asiento de bronce sólido, semejantes al tipo jenkins.

Por ningún motivo se instalará válvulas ni cheques de fabricación italiana. A la entrada de la tubería de abastecimiento de agua a cada baño, se instalará una válvula de paso directo para control de la zona en caso de daños, sin que se suprima el agua en los otros servicios.

FALANGES

Los Falanges serán cotizados e instalados del tipo de sí y ocho huecos y que se ajusten a los de las válvulas, completos con sus tornillos, tuercas y empaques de asbesto grafilado colocados en forma que garanticen un sello hermético.

SOPORTES

Todos los soportes para tuberías colocados por cielos falsos, sótanos y buitrones se ceñirán a las especificaciones e instrucciones dadas en los planos y deben ser escualizables para movimientos sísmicos.
Juntas de expansión

Siempre que se presenten juntas de dilatación en la estructura del edificio, cuando una tubería de agua deba pasar de un lado a otro de la Junta, se proveerá o construirá una junta de expansión en la tubería en forma de loop, hecha con codos y soportes escualizables, aunque en los planos está indicado, con longitud mínima de 20 diámetros y ancho de 10 diámetros del tubo.

Nunca se pondrán tuberías incrustadas entre muros o pisos, pasando de uno a otro lado de una junta de dilatación estructural.
CÁMARAS DE AIRE

Se instalarán las cámaras de aire en las tuberías como se indican en los planos.
Todos los inodoros de fluxómetro estarán provistos de Cámaras de Aire en la conexión del agua, con una longitud de 0.30 mts. Por encima de la entrega del Agua del aparato, en caso que el suministro sea subiendo del piso a los aparatos.

RED SUMINISTRO AGUA 

La acometida de servicio de agua será de acuerdo a las especificaciones del lugar dadas por Empresa de Acueducto que esté en el sector.
MATERIALES

Se usará tubería de PVC. Las uniones se sellarán con soldadura líquida PVC, El diámetro y la clase de tubería estarán indicados en los planos de instalación sanitaria y en los Ítems de cantidad de obra respectivos.

Las tuberías para la red de suministro de agua pueden ser en PVC (cloruro de polivinilo) según se indique en los planos, hay que evitar que la tubería se golpee al colocar, pues los choques son siempre perjudiciales a la tubería (rupturas, rayaduras, abolladuras, etcétera.) Antes de que cualquier tubo sea colocado será cuidadosamente inspeccionado en cuanto a efectos. Ningún tubo u otro material que este rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de adecuación y dotación del fabricante podrá ser colocado. Los cortes de los tubos se harán con segueta y los extremos se lijarán con lima o papel de lija. Los tubos, válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido, durante o antes de la colocación. Cada extremo abierto del tubo deberá mantenerse taponado. Siempre, deberán quedar debidamente asegurados en cárcamos de concreto cuando las condiciones de la obra lo permitan.

UNIONES Y ACCESORIOS

El mejor sistema para unir tubería de P.V.C., es con base de soldadura líquida que ofrece uniones más seguras y resistentes que las roscadas. La soldadura se aplica con brocha de cerda natural. El tubo deberá penetrar dentro del accesorio entre 1/3 y 2/3 de la longitud a la campana. La soldadura se deja secar 15 minutos antes de mover la tubería y 48 horas antes de someter la línea a la presión de prueba.

INSTALACIÓN SUBTERRÁNEA

La profundidad de la zanja mínima para la colocación de la tubería debe ser 60 cm. Si el fondo es de roca u otro material duro, debe colocarse una base de arena gruesa o recebo (sin piedra) de 10 cm. Cuando se encuentra agua, el fondo de la zanja debe estabilizarse con una capa de 30 cm, de gravilla (1/2"tamaño máximo). El fondo de la zanja deberá quedar liso y regular para evitar flexiones de la tubería. La zanja debe mantenerse libre de agua durante la instalación de las uniones de la tubería. El material de relleno de la zanja puede ser tierra proveniente de excavación, libre de rocas y otros objetos punzantes. Por lo general es conveniente ensamblar la tubería en secciones al nivel del terreno del lado opuesto a donde está el material de excavación y luego bajarla al fondo de la zanja. Debe tenerse la línea en forma de Zig-Zag (un ciclo cada 12 metros es satisfactorio) para permitir las contracciones, especialmente si no se trabaja en un día caliente.

PRUEBA

La red de suministro de agua será sometida de una prueba de presión constante de 150 PSI durante no menos de 6 horas, para su aprobación final por parte del Supervisor de Obra, en caso de que se presenten escapes éstos deberán ser corregidos. Se debe hacer la prueba de presión antes de rellenar las zanjas, si se rellena antes de hacer la prueba de debe dejar todas las uniones expuestas. La prueba se ejecutará instalando manómetros en las partes de máxima y mínima altura de la tubería, inyectando agua en la parte inferior hasta que el manómetro respectivo marque la presión antes indicada, la cual ha de permanecer constante. Los gastos de reparaciones debidos a la mala calidad e instalación de las tuberías serán por cuenta del Contratista.

APARATOS SANITARIOS 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIOS O INODOROS

Definición o procedimiento

De conformidad con los planos se instalarán los sanitarios teniendo en cuenta las especificaciones de los fabricantes. Para la colocación de aparatos se tendrán en cuenta las recomendaciones siguientes:

1. Verificar que la campana de desagüe no tenga obstrucción y taponarla.
2. El desagüe debe ser codo o tee y es necesario que exista reventilación.
3. Trazar a escuadra los ejes de la boca del desagüe y prolongar sobre la pared el eje perpendicular a la misma, hasta una altura de 80 cm (ver plano de instalación sanitaria).
4. Verificar las distancias de las bocas de abasto y desagüe de acuerdo con la referencia y según el cuadro de medidas de instalación.
5. Marcar ejes en la base de la taza (campana de salida) y prolongarlos por las paredes laterales exteriores de la misma.
6. Colocar los tornillos de fijación en el tanque y ajustarlo.
7. Colocar el empaque cónico en la válvula de salida.
8. Acoplar el tanque a la taza, ajustando no muy fuerte los tornillos de fijación.
9. Colocar el conjunto tanque-taza sobre la campana haciendo coincidirlos ejes trazados en los pasos 3 y 5.
10. Tomar medida de niple horizontal de abastecimiento, recortarlo y roscarlo, teniendo en cuenta el tipo de la llave de paso que se va a emplear.
11. Verificar en detalle los isométricos de las instalaciones.	
12. Trazar en el piso la huella de la base del sanitario y luego retirarlo. 
13. Colocar el niple horizontal de abasto (o cometida) y la llave de paso a utilizar, con sus respectivos accesorios.
14. Preparar mezcla 1:3 (al volumen) de cemento y arena lavada y colocarla dentro de la huella de la base marcada en el piso.
15. Asentar el sanitario sobre la mezcla y nivelar.
16. Tomar La medida y el pago, recortar y roscar el niple final (vertical) de abasto (o acometida) o determinar la longitud y curvatura del tubo cromado flexible. 
NOTA: en el caso de utilizar la válvula de paso angular sencilla, para determinar la longitud del niple, téngase presente que dicho niple debe penetrar tres centímetros en el orificio de la válvula de entrada.
17. Retirar el sanitario, quitar el tapón de la campana, pulir las paredes de esta y espolvorear cemento blanco sobre la huella dejada por la base del sanitario.
18. Colocar el niple final (vertical) o tubo cromado flexible, tuerce, unión y empaque.
19. Colocar nuevamente el sanitario, con válvula de entrada floja para mayor facilidad de acople con el niple final o tubo cromado flexible.
20. Nivelar nuevamente en dos sentidos (paso 14); El tanque se nivela con ayuda de los tornillos de fijación.
21. Ajustar la válvula de entrada, cuidando que la varilla del flotador no toque el tubo de rebose ni el flotador de pared posterior del tanque.
22. Ajustar la tuerca unión sin permitir que gire la válvula de entrada.
23. Echar lentamente agua en la taza en cantidad necesaria para evacuar los posibles residuos, y evitar los malos olores mientras dure el fraguado.
24. Retirar y cortar completamente la mezcla sobrante de la base, espolvorear cemento blanco alrededor de la misma, pulir y limpiar con palustre y trapo respectivamente.
25. Colocar la manilla del tanque, varilla y gancho de la pera. NOTA: a partir de este paso el sanitario debe permanecer sin uso con el tanque vacío un mínimo de doce (12) horas.
26. Abrir la llave de paso vertical y que el nivel del agua no sobrepase del indicado, y por último comprobar el correcto funcionamiento de la pera y que no existan escapes de agua.

IMPORTANTE
En ningún caso debe usarse yeso y/o cemento puro. La mezcla recomendable es mortero 1:3 (al volumen). En caso de instalar taza campesina se construirá un pedestal de 38.6 cm. de altura en mampostería o concreto reforzado y será recubierto en baldosín de porcelana. Los sanitarios se contabilizarán por unidad, quedando incluidos los empates con la tubería de desagües y la de abasto. Los aparatos instalados deben ser de primera calidad.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS 

DEFINICIÓN O PROCEDIMIENTO

1. Verificar que las distancias de las bocas de abasto (acometida) y desagüe, de acuerdo con la referencia, coincidan con las indicaciones en el cuadro de medidas de instalación.
2. Teniendo presente la altura de instalación, efectuar trazado para localizar los chazos o taquetes.
3. Abrir huecos y colocar chazos enmallados y mortero 1:2 (al volumen)
4. Colocar grapas a nivel
5. Tomar medidas, recortar y roscar los niples horizontales teniendo como base el escudo y llaves de paso.
6. Colocar niples, escudos y llaves de pasos
7. Acoplar la grifería al lavamanos incluyendo el sifón sin el tubo horizontal de desagüe.
8. Colocar el lavamanos en las grapas
9. Tomar la medida de los tubos de abasto y determinar la curvatura necesaria para el acople simultaneo de los tubos de abasto con las llaves de paso.
10. Tomar medida horizontal del tubo de desagüe
11. Retirar el lavamanos
12. Acoplar tubos de abasto o la grifería
13. Cortar el tubo horizontal del desagüe y acoplarlo al sifón con su respectivo escudo.
14. Colocar definitivamente el lavamanos en las grapas, teniendo en cuenta el acople simultaneo de los tubos de abasto con las llaves de pasos.
15. Nivelar en dos sentidos y ajustar tuercas superiores e inferiores de los tubos de abasto.
16. Girar e introducir el tubo horizontal del desagüe y ajustar las tuercas del sifón.
17. Los aparatos se contabilizan por unidad, quedando incluido los empalmes con las tuberías de abasto y desagüe. 

J. CARPINTERÍA MADERA

PREPARACIÓN DE LAS MADERAS: Se utilizarán maderas perfectamente secas y libres de imperfecciones producidas por ataque de insectos, humedad o cortes defectuosos. Se recomienda adquirir las maderas con bastante anticipación, para almacenarlas en un sitio seco y bien ventilado, colocadas unas sobre otras de manera que no trabajen a flexión y procurando que el aire circule libremente entre ellas, con el fin de garantizar el periodo mínimo de reposos y secado.

DIMENSIONAMIENTO: Una vez reposada las maderas, se procederá a hacer los cortes y dimensionamientos definitivos con la mayor exactitud posible, descartando todas las piezas que no llenen los requisitos indicados arriba. 

Las secciones que se van a dejar a la vista se cepillarán en todas sus caras.

INMUNIZACIÓN: La protección de la madera contra el ataque de los insectos y eventualmente contra el fuego, se hará con productos patentados y de calidad reconocida y previamente aprobada por el interventor y/o supervisor.
Tanto las impregnaciones ignífugas como las antisépticas, deberán reunir las siguientes condiciones: Eficacia prolongada, solubilidad en agua, no tóxica para el hombre o animales y que no deterioren la estructura de las maderas. Como ejemplo de protectores contra el fuego se citarán: Barnices a base de óxido, calcio apagado en solución de cloruro de calcio y también soluciones saturadas de fosfato de amonio; también se pueden utilizar sistemas de impregnación a presión en calderas llenas de lechada de cal.

Entre las protecciones antisépticas: Soluciones de sulfato de cobre (impregnación por 24 horas) huleina o productos similares para aplicación a brocha; pentaclorofenos o también naftol en solución al 2% en alcohol desnaturalizado.

COLOCACIÓN DE LAS MADERAS: Para ello se seguirán las especificaciones particulares y los planos en lo que se refiere a ubicación y dimensiones. En general y especialmente en sitios en donde la humedad del ambiente sea alta, las maderas se colocarán de tal manera que tengan ventilación constante, para evitar la formación de hongos. Se protegerán de manera especial, los apoyos sobre mampostería y los extremos de madera incrustados en el terreno. En este último caso es preferible utilizar dados de piedra o elementos metálicos especiales para recibir las maderas fuera del terreno.

En ningún caso se admitirán maderas de secciones menores a las existentes o a las indicadas en los planos o en las especificaciones particulares.

Las uniones entre distintas piezas se harán en lo posible utilizando cajas, espigas, etc. Evitando al máximo el uso de clavos. Donde sea necesario, se utilizarán tornillos de sección y tipo aprobados por el interventor y/o supervisor.
Una vez terminada la carpintería de madera, el interventor y/o supervisor la revisará en todo lo referente a niveles, pendientes, secciones, detalles, acabados, etc.

K. CARPINTERÍA METÁLICA
Condiciones generales: El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica se ejecutará según regla del arte, de acuerdo con los planos de conjunto y de los detalles de planillas especiales, estas Especificaciones, Especificaciones complementarias y las Ordenes de Servicio que al respecto de impartan.

El Contratista deberá presentar a la aprobación muestras del material metálico, perfiles, herrajes y accesorios de las estructuras a ejecutar.

LAMINA COLD ROLLED

Descripción
Será cal. 16 o cal. 18 ancho 45 cm, estructura de soporte en ángulo anclado a piso y muro 3/16 (Pintura epóxica) Las láminas serán de acero calidad comercial libre de defectos como escamas y defectos de superficie, cumplirá con la Norma ASTM A366 Los pernos y tuercas cumplirán con las Normas ANSI B18.2.1, B18.2.2 y ASTM A307 Grado A.

Tornillos: ANSI B18.6.3 y ASTM A307, acero al carbón de cabeza plana pernos de expansión. Anclajes auto- perforantes de coraza tubular de expansión con perno galvanizado.

Los elementos se entregarán con una mano de anticorrosivo a base de zinc compatible con la pintura a utilizar.
Se anclará el fondo del marco a los pisos con pernos de expansión o chazos.

Se coordinará con otros trabajos o el avance de la mampostería o la instalación de divisiones para la instalación de las anclas. A muros en concreto se anclará con chazos o pernos de expansión mínimo 4 por jamba.

Una vez se termine la ejecución de mampostería, o la fijación del marco se removerán los distanciadores en las bases de los marcos, los marcos quedarán lisos, libres de abolladuras y defectos.

Posteriormente se instalarás las cerraduras y herrajes, perforando y retapando donde se requiera. Se ajustará la puerta de manera que las luces laterales sean continuas y parejas en cabezal y jambas, se removerán las puertas abolladas o dañadas y aquellas que no presenten buen ajuste a sus marcos.
ALUMINIO

Descripción

Se refiere a la fabricación, suministro e instalación de ventanas, puertas, marcos, barandas y divisiones para baño, de acuerdo a los ítems descritos en este proceso.

El acabado de los diferentes elementos será crudo, anodizado o pintado de acuerdo a la descripción realizada en los cuadros de ventanas, o en los planos de detalle.
La anodización se realizará por procesos electrolíticos de oxidación anódica formando películas de 5 a 20 micras de acuerdo al color de anodización especificado.

Si se especifican elementos en color, estos serán pintados por medio de procesos electrostáticos.

El fabricante rectificará medidas en obra tomando al menos tres medidas horizontales y tres verticales por vano. Como norma general podrá fabricar los elementos con holguras de 3 mm.

Los elementos se fabricarán de acuerdo a la serie de perfilería, especificada en los cuadros de ventanería del proyecto arquitectónico o a la combinación de estas así especificada.

Los vidrios siempre se instalarán sobre soportes estacionarios de caucho para el sillar y separadores para el cabezal del elemento antes de instalar los pisa vidrios.

Los empaques se instalarán de una sola pieza en el perímetro de la ventana, manteniendo la unión en los cabezales. No se recibirán vidrios instalados con empaques que presenten mayor número de cortes.

Se usará sellador dilatador de buena calidad en los vidrios especificados con uniones a tope.

Se utilizará aluminio aleación AA6063 para perfilaría de uso arquitectónico y AA6261 para uso estructural. Accesorios, tornillería, remaches, empaques, felpas, cauchos y sellantes de acuerdo a lo especificado en cada sistema.

L. ENCHAPES CERÁMICA
La cerámica se deberá dejar en agua durante 24 horas antes de pegarlos y se colocará sobre el pañete humedecido. Se estampillará con pasta de cemento gris o adhesivos especiales para interiores teniendo la precaución de cubrir el 100% de la superficie de la baldosa y se emboquillarán con una pasta de cemento blanco o aditivos de emboquillado rápido, luego de tres horas se limpiará con un trapo limpio y un poco húmedo. La colocación de los baldosines en cerámica deberá comenzar por la hilada inferior, deberán plomarse y nivelarse hilada por hilada. Los muros irán enchapados hasta la altura que indiquen los planos arquitectónicos. Finalmente, para dar brillo, se pasará una estopa impregnada con ACPM. Los filos deberán protegerse con perfiles o wing de aluminio. No se aceptarán tabletas o baldosas con deformaciones o con aristas en mal estado de diferente tonalidad. Los remates o piezas de estos elementos deberán quedar contra los rincones o sectores menos visibles. 
La superficie enchapada será verificada con la prueba del bombillo encendido de tal forma que se comprueba que no haya ondulaciones que dañen la presentación de la superficie

TOLERANCIAS: En superficie no se permitirá hundimientos o sobresaltos mayores a 2 mm. medidos con regla de 1.00 m. colocada en todas las direcciones. 

No deben quedar baldosas huecas. 

Deben estar perfectamente alineadas como es indicado en los planos respectivos o en su defecto como lo indique el interventor o quien lo represente. 

La dilatación máxima entre baldosas debe ser de 3 mm. a 4 mm.; en todas las direcciones la misma dilatación.

M. CIELO RASOS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los presentes trabajos comprenden todas las tareas necesarias para la ejecución, provisión y montaje de los diversos tipos de cielorrasos de las obras.
Incluyen por lo tanto todos los elementos y piezas de ajuste, anclaje, terminaciones, etc., que fueren necesarias para una correcta realización del proyecto, estén o no dibujadas y/o especificadas.

Por lo tanto, se consideran incluidas en el precio del Contratista.

Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. Salvo indicación contraria en los planos, los ángulos serán vivos. Los cielorrasos expuestos a las lluvias, llevarán goterones que sobresalgan por lo menos 3cm hacia abajo con respecto al plano de los mismos, salvo indicación en los planos, los ángulos serán vivos.

Para la ejecución de los goterones, el contratista se remitirá a la supervisión para definir los detalles.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Los materiales responderán en calidad y características a estas especificaciones técnicas y a las contenidas en las respectivas normas en cuanto corresponda.

Todos los materiales serán provistos en sus empaques originales perfectamente cerrados de fábrica. Los materiales que no se ajusten a las presentes disposiciones, o cuyos empaques tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados, debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de la obra, a su costa.

Toda selección necesaria para que cualquier material cumpla las exigencias de estas especificaciones se considerará cubierta por los precios contractuales.

REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en los planos generales, planillas de locales, planos de detalle, etc.
Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las alturas de los mismos, a fin de salvar cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos.

Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que este próximo al mismo.

Salvo indicación contraria en planos en sus encuentros con los paramentos verticales incluirán en todos los casos, una junta de 2 x 1 cm.

Serán trabajados con luz rasante en forma de evitar toda clase de ondulaciones. 

Se incluirá en el precio unitario de los cielorrasos en general, el costo de las aristas, nichos o vacíos que se dejan para embutir artefactos eléctricos y/u otros casos que así se indiquen, para alojar redes.

[bookmark: _Hlk123713807]Es de anotar que las especificaciones técnicas particulares fueron elaboradas y presentadas por el estructurador técnico de este proceso, las cuales se encuentran entregadas mediante comunicación oficial GS-2023-004369-REGI1 del 06/04/2023 dirigida al ordenador del gasto y anexas en formato PDF.

Las especificaciones técnicas particulares deberán ser cargadas en la plataforma transaccional SECOP II dentro del presente proceso contractual, para revisión y consulta pública.
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS (HABILITANTES)

2.5.1	EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE

2.5.1.1	PROPONENTE NACIONAL

El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberán acreditar el requisito de experiencia, para tal efecto las personas naturales, las personas jurídicas, las uniones temporales, los consorcios o cualquier forma de asociación que participen en este proceso, para efectos de verificación de este requisito, deberán acreditar experiencia como se menciona a continuación:

El oferente deberá demostrar su experiencia específica hasta la fecha de cierre de la presente contratación, por lo cual se verificará en el Registro Único de Proponentes que se acredite que dichas operaciones comerciales fueron realizadas antes del cierre del proceso. El oferente entre los contratos para acreditar la experiencia mínima deberá tener registrados en el Registro Único de Proponentes, 3 (tres) cuyo presupuesto sea mayor o igual al 50% del presupuesto total oficial y en los códigos que más adelante se relacionan. El presupuesto total estimado para el presente proceso contratación es:

1. Para el Lote 1 $ 576.320.000,00, equivale a 496,82 SMMLV.
2. Para el Lote 2 $ 785.990.000,00, equivale a 677,57 SMMLV

Este requerimiento se realiza con el ánimo de verificar que el futuro contratista cuente con una experiencia logística y técnica mínima, de lo contrario se considerará como no habilitada la propuesta.

Nota 1: el Certificado de Registro Único de Proponentes constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 2: en la presentación de la oferta el oferente deberá diligenciar el Formato “EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE” del Apéndice No. 2, donde colocará los contratos que considere pertinentes para la evaluación de la experiencia mínima requerida, para consorcios o uniones temporales, se recomienda entregar el Formato “EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE” del Apéndice No. 2, por cada integrante.

Nota 3: el oferente para acreditar la experiencia mínima deberá aportar 01 (uno) contrato en los códigos establecidos cuyo presupuesto sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial de este ítem en SMMLV.

Nota 4: los contratos que acrediten la experiencia deberán estar clasificados por lo menos en uno de los siguientes códigos y cumpliendo el requisito de valor mayor o igual en SMMLV, así:


*VALOR REFERENCIA SMMLV 2023: $1’160.000,00

Nota 5: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la Policía Metropolitana de Tunja, tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

Nota 6: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante será la experiencia de los integrantes, cumpliendo el mismo requisito de contar con 03 (tres) contrato en los códigos establecidos cuyo presupuesto sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial de este ítem en SMMLV. Es decir, los 03 (tres) contratos solicitados, puede suministrarlos uno solo de los miembros o en su defecto 02 (dos) contratos lo aporta uno de los miembros y 01 (uno) el otro miembro, pero, en definitiva, todos y cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales deberán estar inscritos en el RUP en alguna de las clasificaciones establecidas para este proceso contractual, de lo contrario se considerará como no habilitado.
 
Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

Nota 8: si en la información relacionada en el RUP para acreditar la experiencia mínima, no se puede verificar la información que se requiere, la entidad se reserva la facultad de solicitar información adicional.

Nota 9: la Circular Externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente establece “La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia”.

Nota 10: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres días siguientes a la suscripción del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representación en eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

Nota 11: en atención al artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015 (modificado y adicionado por el Decreto 1860 del 2021) criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras públicas. El oferente que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa mencionada, podrá acreditar la experiencia mínima aportando mínimo 02 (dos) contratos, cuyo presupuesto para cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto total oficial. Para el caso de oferentes plurales donde alguno de sus participantes cumpla con la normatividad mencionada en la presente nota, deberá cumplir con la experiencia mínima aportando 02 (dos) contratos, cuyo presupuesto para cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto total oficial. Es decir, los 02 (dos) contratos solicitados los puede suministrar uno solo de los miembros o en su defecto 01 (un) contrato lo aporta uno de los miembros y 01 (uno) el otro miembro, pero, en definitiva, todos y cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales deberán estar inscritos en el RUP en alguna de las clasificaciones establecidas para este proceso contractual, de lo contrario se considerará como no habilitado.

2.5.1.2	EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, por ello se verificará la experiencia mediante certificaciones que deban contener como mínimo la siguiente información:

· Identificación de cada uno de los contratos.
· Nombre o razón social del contratante.
· Nombre o razón social del contratista.
· Objeto del Contrato
· Cuantía o valor del contrato.
· La certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento.
· Si la certificación incluye varios contratos, se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos y se ponderará por contrato suscrito relacionado.
· Si la certificación incluye el contrato principal con sus adiciones se entenderá como un solo contrato certificado.
· Porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un Consorcio, Unión Temporal, Sociedad de Objeto único, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).
· Si se llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberán cumplir con alguno de los siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularización y Legalización, según corresponda.

Nota 1: si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la Policía Metropolitana de Tunja tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

Nota 2: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante será la experiencia de los integrantes, cumpliendo el mismo requisito de contar con mínimo 03 (tres) contratos en los códigos establecidos cuyo presupuesto de cada uno sea mayor o igual al 50% del presupuesto oficial de este ítem en SMMLV. No obstante, todos y cada uno de los miembros de los consorcios o uniones temporales deberán inscritos en el RUP en alguna de las clasificaciones establecidas para este proceso contractual, de lo contrario se considerará como no habilitado.

Nota 3: no podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando estos se asocien entre sí para presentar propuesta.

Nota 4: no se aceptarán auto certificaciones.

Nota 5: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución.

Nota 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de acuerdo con este pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

Nota 8: los proponentes extranjeros deben diligenciar el Formato “CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO” del Apéndice No. 2.

Nota 9: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres días siguientes a la suscripción del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representación en eventos de fuerza mayor a ocaso fortuito.

Nota 10: en caso que la constitución de la persona jurídica nacional o extranjera tenga menos de 3 años de constitución, es válida la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes, de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.5. del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015.

2.5.2	EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizará para la actualización del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho análisis se realizará con la fecha de suscripción del contrato.
TABLA VALOR HISTÓRICO SMMLV.

Enero 1 de 2005 a Dic. 31 de 2005 $381.500.00
Enero 1 de 2006 a Dic. 31 de 2006 $408.000.00
Enero 1 de 2007 a Dic. 31 de 2007 $433.700.00
Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $461.500.00
Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $496.900.00
Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000.00
Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600.00
Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700.00
Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500.00
Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000.00
Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350.00
Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455,00
Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717,00
Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242,00
Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116,00
Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803,00
Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021 $908.526,00
Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1’000.000,00
Enero 1 de 2023 a la fecha $1’160.000,00

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hará la respectiva conversión de acuerdo al año en que suscribió el objeto del contrato. La verificación será realizada por el comité evaluador técnico.

2.5.3 	EXPERIENCIA DEL GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO (PROFESIONALES)

Los profesionales relacionados en el grupo mínimo de trabajo no serán evaluados por el comité técnico en la etapa precontractual, por cuanto solo se evaluará la experiencia del proponente, pero si es obligatorio para el adjudicatario del presente proceso contractual presentar el grupo de trabajo que a continuación se relaciona para la firma del contrato y será el supervisor técnico y/o jurídico quien constatará la veracidad de la información aportada según corresponda. 

Justificación: es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo de trabajo, los cuales estarán al frente de la ejecución de cada una de las actividades de la obra a ejecutar, cuenten con el perfil y experiencia específica suficiente que garantice la calidad de las obras contratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

En concordancia con lo establecido en el instructivo No. 004 DIPON DIRAF – 14.7 del 01/02/2023 "Parámetros institucionales para el desarrollo de obras de mantenimiento en la Policía Nacional", y considerando que este proceso contractual de mantenimiento instalaciones contempla un presupuesto total estimado para el lote 1 de $576.320.000,00, equivalente a 248.41 SMMLV y para el lote 2 de $785.990.000,00, equivalente a 338.79SMMLV  se establece que es de media complejidad, por tal motivo se indican los siguientes perfiles de profesionales y los requisitos mínimos requeridos, para conformar el grupo mínimo de trabajo, así:









PARA EL LOTE 1:
	PROFESIONALES SOLICITADOS
	CANTIDAD
	EXPERIENCIA PROFESIONAL
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
	% DEDICACIÓN EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	VERIFICACIÓN
CUMPLE O NO CUMPLE

	PROFESIONAL I 
Residente de Obra
(ingeniero civil o arquitecto)
	01 (UNO)
	GRADUADO
(ingeniero civil o arquitecto)
	Mínimo 1 año
	70%
	

	PROFESIONAL I
Residente HSEQ
	01 (UNO)
	GRADUADO
(Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo)
	Mínimo 1 año
	26%
	



PARA EL LOTE 2:

	PROFESIONALES SOLICITADOS
	CANTIDAD
	EXPERIENCIA PROFESIONAL
	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
	% DEDICACIÓN EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
	VERIFICACIÓN
CUMPLE O NO CUMPLE

	PROFESIONAL I 
Residente de Obra
(ingeniero civil o arquitecto)
	01 (UNO)
	GRADUADO
(ingeniero civil o arquitecto)
	Mínimo 1 año
	100%
	

	PROFESIONAL I
Residente HSEQ
	01 (UNO)
	GRADUADO
(Profesional en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo)
	Mínimo 1 año
	36%
	



2.5.3.1 	PROFESIONAL OFRECIDO: 

Cabe anotar, que con relación al grupo mínimo de trabajo (profesionales) el oferente deberá aportar diligenciado el Formato “CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO” de este apéndice, como requisito habilitante para los dos lotes.

Solo el adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo deberá entregar las hojas de vida del grupo mínimo de trabajo, que cumplan con la experiencia mínima exigida el día de suscripción del contrato, para la revisión y aprobación por parte de la supervisión técnica y jurídica según corresponda.

La experiencia del PROFESIONAL I Residente de obra (01) se verificará según el siguiente criterio:










APLICA PARA LOTE 1 Y 2

	CRITERIO

	FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

El profesional deberá acreditar título de ingeniero civil o arquitecto, con tarjeta o matricula profesional vigente. Se recomienda que dicho funcionario tenga conocimientos específicos en manejo del programa Microsoft Excel y/o Autocad y experiencia en labores operativas de obras y/o construcciones. 

Debe acreditar experiencia profesional de un (01) año contado a partir de la expedición de la matricula o tarjeta profesional.

Debe acreditar experiencia específica como residente de obra por un periodo de seis meses o superior.

La verificación de los criterios descritos para este funcionario, estará a cargo del supervisor técnico del contrato resultante.



La experiencia del PROFESIONAL I Residente HSEQ (01) se verificará según el siguiente criterio:

	CRITERIO

	FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

El profesional deberá acreditar título profesional en Salud Ocupacional o en Seguridad y Salud en el Trabajo con título de Universidad o Entidad reconocida por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con licencia en Salud Ocupacional vigente expedida por la Secretaría Seccional de Salud con fecha de expedición vigente. También deberá presentar el certificado de capacitación virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del SENA u otra institución avalada por el Ministerio del Trabajo, en cumplimiento al artículo 2.2.4.6.35 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y la Resolución 4927 de 2016. Considerando lo expuesto en la Resolución No. 0312 del 13/02/2019, el nivel de estudios requerido para este funcionario es profesional.

Debe acreditar experiencia específica como profesional HSEQ por un periodo de seis meses o superior.

La verificación de los criterios descritos para este funcionario, estará a cargo del supervisor jurídico del contrato resultante. 



Justificación: Es importante para la entidad, conocer que cada uno de los profesionales que integran el equipo de trabajo, los cuales estarán al frente de la ejecución de cada una de las actividades de la obra a ejecutar, cuenten con la experiencia específica suficiente, que garantice la calidad de las obras contratadas y el cumplimiento de las especificaciones técnicas

2.5.3.2 	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

Cabe anotar, que con relación al compromiso de cumplimiento de las especificaciones técnicas de las actividades estimadas del “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”, el oferente deberá aportar diligenciado el Formato “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS DEL MANTENIMIENTO” de este apéndice, como requisito habilitante.


2.6 FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN

Todas las ofertas presentadas válidamente en el proceso de contratación serán analizadas por los evaluadores designados por la Policía Nacional para tal efecto, aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando con ello una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la Entidad y la realización de los fines que se buscan con la contratación, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratación.

Se determinará la oferta más favorable, ponderando los factores establecidos en el proceso, lo cual busca garantizar la ejecución eficiente del proyecto y asegura respaldo técnico, económico y funcional del mantenimiento.
La Policía Metropolitana de Tunja debe evaluar las ofertas de los proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes y no hayan incurrido en alguna causal de rechazo. 

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el presente pliego de condiciones como el formato para presentación de la oferta; por ende, cualquier modificación en el tipo de archivo como en su contenido será responsabilidad exclusiva del oferente.

La omisión de la información requerida en este Apéndice numeral 2.6, NO SERÁ SUBSANABLE POR SER FACTOR DE PONDERACIÓN.

La propuesta seleccionada será aquella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los aspectos técnicos y económicos.

Estarán habilitados para acceder a esta ponderación los oferentes que hayan cumplido con todos los parámetros técnicos exigidos en el Apéndice No. 2, los aspectos jurídicos, financieros y económicos dispuestos para este proceso, y que no hayan incurrido en alguna causal de rechazo.

Para la selección de los proponentes se efectuará una verificación jurídica, financiera y técnica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente estudio.

Habrá un componente puntuable que se valorará sobre 100 puntos, según los criterios de evaluación que más adelante se relacionan.

	CRITERIO DE LA EVALUACIÓN
	PUNTAJE

	a) Factor Económico
	40

	b) Factor Técnico
	50

	c) Apoyo a la Industria Nacional
	10

	Total
	100 Puntos

	d) Factor Jurídico:
Emprendimientos y empresas conformadas por mujeres según lo establecido en el Decreto 1860 del 2021.
	+0.25% del puntaje total  

	e) Reducción de puntaje al proponente que se le haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha de presentación de las ofertas, según lo establecido en la Ley 2195 de 2022.
	-2% del puntaje total




a)	FACTOR ECONÓMICO (40 puntos).
La descripción de los factores económicos a evaluar, se encuentran relacionados en el Apéndice No. 3.

b)	FACTOR TÉCNICO (50 puntos). 
El requerimiento técnico “OFERTA TÉCNICA ADICIONAL” se refiere al ofrecimiento adicional a las especificaciones técnicas ya estipuladas que realizaría cada oferente en el grupo de actividades establecidas en este proceso. Por cada grupo de actividades que se ofrezca con el mejoramiento de sus especificaciones se le asignará un valor de acuerdo a la siguiente tabla sin superar los cincuenta (50) puntos.

APLICA PARA LOTE 1. 

	ACTIVIDAD QUE OFREZCO
	OFERTA TÉCNICA ADICIONAL
	PONDERACIÓN ADICIONAL

	1
	El oferente que para los ítems A1-7.19, A1-7.20, A4-7.19, A4-7.20, A5-7.19 y A5-7.20 ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida y cantidad requerida, aumente el alcance de las actividades e incluya en cada actividad el alistamiento de la superficie, filos, dilataciones y resanes generales con estuco”, obtendrá el puntaje asignado.
	10 PUNTOS

	2
	El oferente que para los ítems A1-2.32, A1-2.33, A1-2.34, A1-2.35, A4-2.32, A4-2.33, A4-2.34, A4-2.35, A5-2.32, A5-2.33, A5-2.34, A5-2.35, ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida y cantidad requerida, aumente el alcance de las actividades e incluya en cada actividad el desmonte del manto asfaltico existente y alistamiento de la superficie, obtendrá el puntaje asignado.
	10 PUNTOS

	3
	El oferente que para los ítems A1-2.38, A1-2.40, A1-2.41, A1-2.42, A4-2.38, A4-2.40, A4-2.41, A4-2.42, A5-2.38, A5-2.40, A5-2.41, A5-2.42, ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida y cantidad requerida, aumente el alcance de las actividades e incluya en cada actividad el desmonte del cielo raso existente y acabado con pintura tipo vinilo, obtendrá el puntaje asignado.
	10 PUNTOS

	4
	El oferente que para los ítems A1-3.51, A4-3.51, A5-3.51, ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida y cantidad requerida, aumente el alcance de las actividades e incluya en cada actividad el alistamiento del tanque, el cual comprende retiro del agua con bomba hidráulica y los lodos sedimentados de manera manual, obtendrá el puntaje asignado.
	10 PUNTOS

	5
	El oferente que para los ítems A1-3.73, A1-3.74, A4-3.73, A4-3.74, A5-3.73, A5-3.74, ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida y cantidad requerida, aumente el alcance de las actividades e incluya en cada actividad el desmonte de la cerámica existente, desmonte de la grifería existente, demolición de muro si se requiere, resanes con mortero 1:4 y suministro e instalación de cerámica en el área intervenida para cambiar la grifería tipo push, obtendrá el puntaje asignado.
	10 PUNTOS

	TOTAL, PUNTAJE MÁXIMO
	50 PUNTOS



APLICA PARA LOTE 2. 

	ACTIVIDAD QUE OFREZCO
	OFERTA TÉCNICA ADICIONAL
	PONDERACIÓN ADICIONAL

	1
	El oferente que para los ítems A1-7.19, A1-7.20 ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida y cantidad requerida, aumente el alcance de las actividades e incluya en cada actividad el alistamiento de la superficie, filos, dilataciones y resanes generales con estuco”, obtendrá el puntaje asignado.
	10 PUNTOS

	2
	El oferente que para los ítems A1-2.32, A1-2.33, A1-2.34, A1-2.35, ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida y cantidad requerida, aumente el alcance de las actividades e incluya en cada actividad el desmonte del manto asfaltico existente y alistamiento de la superficie, obtendrá el puntaje asignado.
	10 PUNTOS

	3
	El oferente que para los ítems A1-2.38, A1-2.40, A1-2.41, A1-2.42 ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida y cantidad requerida, aumente el alcance de las actividades e incluya en cada actividad el desmonte del cielo raso existente y acabado con pintura tipo vinilo, obtendrá el puntaje asignado.
	10 PUNTOS

	4
	El oferente que para los ítems A1-3.51 ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida y cantidad requerida, aumente el alcance de las actividades e incluya en cada actividad el alistamiento del tanque, el cual comprende retiro del agua con bomba hidráulica y los lodos sedimentados de manera manual, obtendrá el puntaje asignado.
	10 PUNTOS

	5
	El oferente que para los ítems A1-3.73, A1-3.74 ofrezca por el mismo valor unitario, la misma unidad de medida y cantidad requerida, aumente el alcance de las actividades e incluya en cada actividad el desmonte de la cerámica existente, desmonte de la grifería existente, demolición de muro si se requiere, resanes con mortero 1:4 y suministro e instalación de cerámica en el área intervenida para cambiar la grifería tipo push, obtendrá el puntaje asignado.
	10 PUNTOS

	TOTAL PUNTAJE MÁXIMO
	50 PUNTOS



Nota 1: El puntaje total obtenido en este requerimiento será el valor tomado como puntaje del factor técnico del oferente correspondiente para la presente contratación.
Nota 2: Para certificar las ofertas adicionales para cada grupo de actividades y así obtener el respectivo puntaje, se deberá diligenciar el Formulario “OFERTA TÉCNICA ADICIONAL” de este apéndice, el cual será verificado por el comité técnico evaluador.

Finalmente, los ítems debidamente ofertados dentro de la oferta técnica adicional y aceptados por la Policía Nacional mediante la asignación del puntaje, serán ejecutados y pagados durante el contrato de acuerdo a lo establecido en la oferta del oferente al cual se le adjudique el contrato.

c)	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (10 puntos)

Para la verificación, evaluación y asignación del puntaje de que trata este numeral, el proponente deberá diligenciar y suscribir el formulario “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL” de este apéndice, el cual se entenderá presentado bajo la gravedad de juramento. 

De conformidad con el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015, ARTÍCULO 51 DEL DECRETO 019 DE 2012, PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 816 DE 2003, se dará un incentivo a la contratación pública para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con la ocasión de la existencia de un trato nacional, por lo tanto, la entidad ha determinado la siguiente asignación de puntaje para las propuestas que se presenten en el desarrollo del proceso contractual.

a)	Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios 100% nacionales, obtendrán (10) puntos.
b)	Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios nacionales superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos, obtendrán (6) puntos.
c)	Las ofertas presentadas por proponentes nacionales y que involucren bienes y servicios de origen nacional, inferior al 50% de los recursos, obtendrá (5) puntos.
d)	Las ofertas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios 100% nacionales obtendrán (4) puntos.
e)	Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios nacionales, superiores al 50% de los recursos y menor al 100% de estos obtendrán (3) puntos.
f)	Las propuestas presentadas por proponentes extranjeros y que involucren bienes y servicios nacionales de origen nacional inferior al 50% de los recursos, obtendrán (2) puntos.

La evaluación se hará en consideración al porcentaje que diligencie en el FORMULARIO APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL del presente estudio previo.

El artículo 51 del Decreto 019 de 2012 que modifica el parágrafo del artículo 1 de la ley 816 de 2003, establece que se otorgará tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos bienes y servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les concederá el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales. 
La acreditación demostración de tal circunstancia se hará en los términos que señale el reglamento.

El artículo 1 del Decreto 680 de 2021 que modifica parcialmente el artículo 2.2.1.1.1.3.1. Del Decreto 1082 de 2015, define "Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen el porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano.

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si aplican la regla de origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista."

Considerando que el porcentaje asignado por la acreditación de los servicios tiene carácter de comparación de propuestas, los formularios “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL” y “INDICACIÓN DE TRATO NACIONAL” de este apéndice, deberán presentarse junto con la oferta inicial.

El oferente seleccionado con productos de origen nacional o acreditado no podrá cambiar el origen de los servicios al momento de la entrega, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, estos debidamente acreditados.

d) 	FACTOR JURÍDICO: EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS CONFORMADAS POR MUJERES SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1860 DEL 2021:

La descripción de los factores jurídicos a evaluar, se encuentran relacionados en el Apéndice No. 1.

e)	REDUCCIÓN PUNTAJE POR SANCIONES

La descripción de los factores jurídicos a evaluar, se encuentran relacionados en el Apéndice No. 1.


























APÉNDICE III NUMERO 3 PAQUETE FINANCIERO Y ECONÓMICO APLICA PARA LOS DOS ITEMS O LOTES
1.1.20. ECONÓMICOS 

FORMULARIOS  

· CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS (ver formato apendice financiero y economico).

· CERTFICACION DE CONTRATOS PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL EN COLOMBIA APLICA PARA TODOS LOS (ver formato apendice financiero y economico).

· CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS (ver formato apendice financiero y economico).

· FORMATO DE CAPACIDAD FINANCIERA (ver formato apendice financiero y economico).

· CUADRO DE CAPACIDAD FINANCIERA (ver formato apendice financiero y economico).

· SALDO DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS (ver formato apendice financiero y economico).

· DATOS BENEFICIARIO CUENTA APICA PARA TODOS LOS ÍTEMS (ver formato apendice financiero y economico).

1.1.21. Requisitos Financieros de Carácter Habilitante: 

El oferente deberá acreditar los siguientes requisitos financieros, los cuales serán únicamente de verificación de cumplimiento así:

Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en el Registro Único de Proponentes: 
(Contiene información financiera a 31 de diciembre de 2021). Teniendo en cuenta lo contemplado en los artículos 2.2.1.1.1.5.1 y 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, los interesados en participar en este proceso, deberán estar inscritos y con Registro Único de Proponentes-RUP- en firme de acuerdo con los dispuesto por la Ley 1150 de 2007, modificada por el Decreto 019 de 2012. Teniendo en cuenta que las empresas deben enviar a la Cámara de Comercio los estados financieros para que sean registrados en el RUP, por lo que se requiere que esta información esté registrada con corte a 31 de diciembre del 2021. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales el RUP será presentando por cada uno de los integrantes con el lleno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones; Policía Metropolitana de Tunja verificará la información financiera, de acuerdo a lo certificado por la cámara de comercio del domicilio del proponente. 

1.1.22. Certificación Bancaria:  
los OFERENTES deben anexar certificación de la Entidad Bancaria respectiva en la cual se indique nombre del titular, número de cuenta, identificación (NIT o Cedula), sucursal y tipo de cuenta (corriente o ahorro), con el fin de estipularla dentro del contrato que se suscriba en desarrollo del presente proceso, para realizar allí las consignaciones resultantes de los pagos del contrato, es importante que se certifique además que la cuenta se encuentra en estado activa. 

Con el fin de ingresar los datos al Sistema Integral de Información Financiera Dos “SIIF II” del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los Proponentes que participen en este proceso de contratación diligenciarán el formato adjunto a este apéndice denominado “Datos Básicos Beneficiario Cuenta”. En el evento de ser un consorcio o una unión temporal se certificará un número de cuenta bancaria de uno de los consorciados o miembro de la unión temporal. 

En caso que el consorcio o unión temporal sea adjudicatario de la contratación, procederá a abrir una única cuenta a nombre del consorcio o de la unión temporal y presentará el formato adjunto a este apéndice denominado “Datos Básicos Beneficiario Cuenta”, como requisito previo a la suscripción del contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Sistema Integral de Información Financiera Dos “SIIF II”, solo permite acoger una cuenta bancaria para registrar la obligación y orden de pago.

Registro Único Tributario (RUT): 
El Oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la Oferta copia del Registro Único Tributario RUT; las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto. Así mismo, en el evento de ser un consorcio o una unión temporal adquirirá y presenta un Número de Identificación Tributaria –NIT- y allegará la respectiva certificación, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación.

Indicadores Financieros de Verificación: 
la capacidad financiera se verificará con la información contenida en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, que deberá ser aportado por el proponente, para lo cual el estado del RUP será consultado en la página web del Registro Único Empresarial de la Cámaras de Comercio de la jurisdicción del oferente, con el fin de constatar el estado de la inscripción del proponente.

Teniendo en cuenta que la entidad contratante no hará entrega de anticipo, el oferente deberá demostrar y presentar que cuenta con la suficiente capacidad económica y financiera para responder por la ejecución satisfactoria de los servicios. 

Del formato  “Cuadro de Capacidad Financiera” del presente apéndice, se extractarán las cifras con las cuales se evaluarán los indicadores para los oferentes plurales, los cuales serán de cumplimiento. y se medirán de acuerdo a parámetros relacionados en este apéndice.

La Policía Metropolitana de Tunja efectuó un estudio de financiero que permite establecer los indicadores para verificar la capacidad financiera del proceso, de acuerdo con la obligación prevista en el Decreto 1082 de 2015, para ello el estructurador del estudio previo allego mediante medio magnético la cámara de comercio de 16 empresas que cumplen con la actividad económica y que se encuentran publicadas en el SECOP II, empresas en estado activos con información financiera en firme a corte 31 de diciembre de 2021.

Para este análisis se tomó información financiera de 16 empresas del sector, las cuales registran dentro de su actividad económica UNSPSC 72101500, 72102900 y 72103300. Teniendo en cuenta que la información descargada del aplicativo SECOP II. Como se mencionó en el párrafo anterior la información referida es la presentada ante Cámara de Comercio a corte 31-12-2021, con actividad económica u objeto social relacionado con las actividades de mantenimiento de instalaciones y edificaciones, perteneciendo al sector de los bienes y servicios requeridos. Identificada la muestra estadística objeto de estudio se procedió a realizar el análisis de las seis medidas o promedios estadísticos con el fin de determinar los rangos de los indicadores financieros que serán objeto de verificación, en primer lugar  se analizó LA MEDIA ARITMÉTICA en la cual se tuvo en cuenta las 16 empresas y se aplicó el promedio ponderado en forma directa, en segundo lugar se analizó LA MEDIA PODADA para lo cual se tuvo en cuenta 16 empresas por cada indicador, no tomando las cifras más altas, ni las más bajas, para obtener un resultado objetivo, equilibrado y lineal. Es de anotar que para la cobertura de intereses se tuvo en cuenta los valores indeterminados de las empresas a fin de garantizar la participación de los mismos interesados en el proceso; en tercero lugar se analizó LA MEDIANA que como medida estadística representa el valor que ocupa la posición central del indicador dentro de los 16 ítems de la muestra poblacional o posibles oferentes, en cuarto lugar se analizó EL MÍNIMO que promedia el valor del indicador de los 16 posibles oferentes asignando el límite menor o inferior, en quinto lugar se analizó EL MÁXIMO que promedia el valor del indicador de los 16 oferentes asignando el límite mayor o superior, finalmente se analizó el PROMEDIO PONDERADO que agrupo la información obtenida en con los anteriores estadísticos identificados y permite la ponderación de los mismos, obteniendo de esta manera un resultado que se tomado como techo del referencia límite para fijar para cada uno de los indicadores propuestos dentro de este proceso contractual; posteriormente se realizó con base en este último resultado un análisis individual por indicador en comparación con los 16 oferentes de la región que serán los  posible oferente dentro de este proceso de selección, análisis que permitirá fijar el límite establecido para cada requisito habilitante de orden financiero y organizacional y que garantiza los dos objetivos principales del Decreto 1082 de 2015, primero la pluralidad de oferentes y segundo la  minimización de la materialización del riesgo  dentro del proceso contractual para la Entidad contratante. En articulación con lo descrito en el párrafo anterior el análisis estadístico es el siguiente para el presente proceso contractual:

[image: ]

	
	Índice de Liquidez
	Razón de Endeudamiento
	Razón de Cobertura de Intereses
	Capital de trabajo
	Rentabilidad       del Patrimonio
	Rendimiento del activo

	Límite fijado para los indicadores
	>= 1,0
	<= 0,74
	>= 3.0
	>= 45% del presupuesto oficial
	>= 0,06
	>= 0,04

	Numero de posibles oferentes que se habilitarían
	15
	16
	16
	indeterminado
	14
	14



1.1.23. Indicadores de Capacidad Financiera
Los indicadores acá previstos se evaluarán con CUMPLE o NO CUMPLE los siguientes indicadores Financieros: 


	NOMBRE DEL INDICADOR
	FORMULA
	LÍMITE MÍNIMO DE VERIFICACIÓN

	A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ
	Activo Corriente Dividido Pasivo Corriente
	Mayor o igual a 1,0

	B) RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO
	Pasivo Total Dividido Activo Total
	Menor o igual a 0,74

	C) RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
	Utilidad Operacional Dividido en los Gastos de Intereses
	Mayor o igual a 3.0

	D) CAPITAL DE TRABAJO
	Activo corriente menos Pasivo Corriente
	45% del presupuesto oficial

	E) CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	Presupuesto Oficial Estimado Menos Anticipo o pago anticipado.
	Mayor o igual al presupuesto oficial estimado.



[bookmark: _Hlk132015762]La anterior información se verificará con el Registro Único de Proponentes RUP, el cual debe contener la información financiera a corte 31 de diciembre de 2021.

Nota: las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán diligenciar el formato CUADRO CAPACIDAD FINANCIERA.

a) Índice de Liquidez: teniendo en cuenta que con este proceso contractual la Policía Metropolitana de Tunja garantizara los fines esenciales del estado, se requiere que como mínimo los oferentes cuenten con índice de liquidez mínimo que les permita cumplir con las obligaciones financieras en la ejecución del proceso contractual, y de acuerdo al análisis financiero descrito en el numeral 3.1.4, el Índice de Liquidez para este proceso se establece como mayor o igual a 1.0, límite que permitirá al comité evaluador habilitar la oferta presentada y permitirá está sea evaluada económicamente.

Este es uno de los elementos más importantes en las finanzas de una empresa, por cuanto indica la disponibilidad de liquidez y plantea que una empresa tiene Equilibrio Financiero cuando es capaz de satisfacer sus deudas en sus respectivos plazos y vencimientos por lo que es recomendable adquirir compromisos con empresas con un índice de liquidez mayor o igual a 1.0. 

b) Razón de Endeudamiento: teniendo en cuenta que con este proceso contractual la Policía Metropolitana de Tunja garantizara los fines esenciales del estado, se requiere que como mínimo los oferentes cuenten con un índice de Endeudamiento mínimo que les permita cumplir con las obligaciones financieras en la ejecución del proceso contractual, y de acuerdo al análisis financiero descrito en el numeral 3.1.4, la Razón de Endeudamiento para este proceso se establece como menor o igual a 0.74, límite que permitirá al comité evaluador habilitar la oferta presentada y permitirá que está sea evaluada económicamente.

Este indicador mide la proporción de los activos que están siendo financiados por terceros (proveedores o acreedores) dentro de la empresa. 

c) Razón de Cobertura de Intereses: teniendo en cuenta que con este proceso contractual la Policía Metropolitana de Tunja garantizara los fines esenciales del estado, y que como mínimo oferentes cuenten con una razón de cobertura de interés que les permita cumplir con sus obligaciones financieras en la ejecución del proceso contractual, y de acuerdo al análisis financiero descrito en el numeral 3.1.4 la Razón de Endeudamiento para este proceso se establece como mayor o igual a 3.0, límite que permitirá al comité evaluador habilitar la oferta presentada y permitirá que está sea evaluada económicamente. Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva quedan habilitados respecto a este indicador financiero. 

La cobertura de intereses es el equivalente al que una empresa sume todos los intereses de sus deudas y calcular el número de veces que puede pagar estos intereses con sus ingresos obtenidos durante un año antes de pagar el impuesto anual.

d) Capital de Trabajo: teniendo en cuenta que con este proceso contractual la Policía Metropolitana de Tunja garantizará los fines esenciales del estado, se requiere que como mínimo los oferentes cuenten con un Capital de Trabajo que les permita cumplir con sus obligaciones financieras en la ejecución del proceso contractual, y de acuerdo al análisis descrito en el numeral 5.2 “FORMA DE EJECUCIÓN” del estudio de previo del cual este apéndice hace parte, el oferente debe tener en cuenta que la ejecución del proceso está directamente relacionada al plazo de ejecución del contrato y la línea de ejecución, razón por la cual, para este indicador financiero en particular se tiene prevista una ejecución en 6 momentos, un primer momento de planeación y diagnóstico donde se incurre en unos gastos administrativos, y 5 cortes de ejecución de obra, de los cuales el primer corte de obra será aprobado en el segundo comité de obra, lo que implica que el primer desembolso para pago de la ejecución del primer corte de obra este planeado como mínimo para el día 102 de ejecución del objeto del contrato. Por tal motivo, la oferta presentada será evaluada financieramente, de acuerdo al capital de trabajo resultante de este análisis. 
 
LÍNEA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN
La presente línea de ejecución es el resultado de un análisis técnico por parte del estructurador técnico, sobre las variables: presupuesto total asignado, análisis de la administración, contexto geográfico, anualidad, entre otras.

Los siguientes valores corresponden a la meta mínima de ejecución acumulada presupuestal para cada periodo del presente proceso contractual, considerando que el plazo de ejecución son 170 días, según lo consignado en el paquete técnico del proceso, así:

PARA EL LOTE No. 1 
	
	DIAGNOSTICO
	PERIODO 1
	PERIODO 2
	PERIODO 3
	PERIODO 4
	PERIODO 5
	TOTAL

	% MIN EJECUCIÓN
	0,00%
	15,00%
	40,00%
	60,00%
	80,00%
	100,00%
	100,00%

	DIAS
	20
	30
	30
	30
	30
	30
	170



Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado de 30 días, el periodo de diagnóstico, el cual, está establecido en 20 días calendario y se utilizará para visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades a intervenir.  

PARA EL LOTE No. 2 
	
	DIAGNOSTICO
	PERIODO 1
	PERIODO 2
	PERIODO 3
	PERIODO 4
	PERIODO 5
	TOTAL

	% MIN EJECUCIÓN
	0,00%
	15,00%
	40,00%
	60,00%
	80,00%
	100,00%
	100,00%

	DIAS
	20
	30
	30
	30
	30
	30
	170



Cada periodo corresponde a un lapso de tiempo planeado de 30 días, el periodo de diagnóstico, el cual, está establecido en 20 días calendario y se utilizará para visitar las unidades priorizadas y determinar las necesidades a intervenir. 

	TABLA DE TIEMPOS SEGÚN FORMA DE EJECUCIÓN

	PERIODO DE DIAGNOSTICO
	20 días

	PRIMER PLAN DE MANTENIMIENTO (PERIODO 1)
	30 días

	PLAZO ENTREGA CUENTA DE COBRO (5 HÁBILES)
	7 días

	TIEMPO DE TRAMITE PARA DESEMBOLSO ESTIMADO (Presupuesto, Central de Cuentas y Tesorería METUN)
	45 días

	TOTAL, DÍAS TRANSCURRIDOS PARA PRIMER PAGO
	102 días



El tiempo para desembolso está condicionado a la disponibilidad de cupo PAC asignado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público por lo cual la entidad depende de esta variable por parte del Ministerio.

	VERIFICACIÓN CAPITAL DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO

	PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN
	170 días

	% DE ADMINISTRACIÓN
	20%

	PERIODO DE DIAGNOSTICO
	20

	TIEMPO DE TRAMITE PARA DESEMBOLSO ESTIMADO
	102

	%ESTIMADO DE (A) EN DIAGNOSTICO
	2,10%

	LÍNEA DE TIEMPO DE EJECUCIÓN
	37.90%

	CAPITAL DE TRABAJO SOLICITADO
	45.00%



Por lo descrito anteriormente, para el presente proceso se establece el indicador mínimo del 45.00% del valor del presupuesto oficial por lote, límite que revisará el comité evaluador para habilitar la oferta presentada y permitir que está sea evaluada económicamente. Finalmente, este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos.

e) [bookmark: _Hlk132016023]Capacidad Residual del Proceso de Contratación: la Capacidad Residual es la aptitud de un oferente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el contrato objeto del Proceso de Contratación. En los Documentos del Proceso de un contrato de obra pública, la Entidad Estatal debe establecer un requisito adicional a los requisitos habilitantes que es la Capacidad Residual o K de Contratación el cual deben cumplir los interesados en participar en un Proceso de Contratación para la ejecución de una obra pública.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, se entienden como uno solo y la evaluación de la capacidad residual se realizará en forma individual y se multiplicará por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. La sumatoria de los puntos de cada uno de los integrantes será el que establezca el rango en que se encuentra ubicado el consorcio o unión temporal, con el fin de establecer el criterio de “CUMPLE” o “NO CUMPLE”.
Ejemplo (para el indicador de Endeudamiento) 

Consorcio AB:

A = Participación 30%, tiene un índice de endeudamiento de 35.00%
B = Participación 70%, tiene un índice de endeudamiento de 55.00%
      Entonces
      		A 35.00%*30% = 10.50% 
      		B 55.00%*70% = 38.50% 
                 
Total endeudamiento del consorcio AB = 49.00% Cumple

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación menos el anticipo o pago anticipado cuando haya lugar, si el plazo estimado del contrato es menor a doce (12) meses. 

[image: ]

De acuerdo a la “FORMA DE PAGO”, no se estima anticipo o pago anticipado alguno por lo cual la Capacidad Residual del Proceso de contratación es el siguiente:

CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN = $ 1.362.310.000,00 ANTICIPO (No existe anticipó autorizado para estos procesos de contratación.)

La capacidad Residual del Proceso de Contratación es de igual al $ 1.362.310.000,00.

En tal sentido, si la capacidad residual del proponente no es mayor o igual a la capacidad residual del proceso de contratación, éste NO quedara habilitado para continuar en el proceso.

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual igual o superior a la Capacidad Residual establecida en los Documentos del Proceso para el Proceso de Contratación. Por consiguiente, la Capacidad Residual del proponente es suficiente si:
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El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, el proponente debe presentar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:

· La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos; esta información se presentará en el formato que se encuentra en el formato “Saldos de Contratos en Ejecución”, de este apéndice.

· La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos; esta información se presentará en el formato que se encuentra en el formato “Saldos de Contratos en Ejecución”, de este apéndice.

· El oferentes presentará el estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco ( 5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal, si se trata de proponentes obligados a tener un revisor fiscal, si se trata de proponentes obligados a tener RUP, el oferente presentara como documento adicional el estado de resultados que contiene e mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años puesto que la información de liquidez se encuentra en el RUP.[footnoteRef:5]  [5: 
] 


i. Capacidad Residual de Oferente: Colombia Compra Eficiente puso a disposición de los de las entidades y de los usuarios del sistema de compra y contratación pública la aplicación en Excel llamada “Capacidad Residual” para: (a) ayudar a las Entidades Estatales a establecer la Capacidad Residual en los Procesos de Contratación de obra pública; (b) ofrecer a los proponentes una herramienta para verificar si cuentan con la Capacidad Residual exigida en los Procesos de Contratación en los cuales tienen interés y para acreditar está en tales procesos; y (c) ofrecer a las Entidades Estatales una herramienta para verificar la información presentada por los proponentes para acreditar la Capacidad Residual[footnoteRef:6]. Por la cual la Policía Metropolitana de Tunja verificará la capacidad residual de contracción de los oferentes con esta herramienta la cual está a disposición de los interesados para descargar en https://www.colombiacompra.gov.co/content/capacidad-residual. Las instrucciones de uso de la aplicación serán las contempladas en el numera 8 de la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, G-VCRP-02, pág. 13-17, o en su defecto con la guía que se actualice o modifique; por lo anterior el oferente deberá diligenciar y presentar los siguientes formatos: [6: ] 


· Formato Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia
· Formato Certificación de la capacidad técnica.
· Formato Saldo contratos en ejecución (SCE)
· Formato Cuadro de Capacidad Financiera
· Por tratarse de proponentes obligados a estar inscritos en el RUP, adjuntar estado de resultados que contenga el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años.

PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA
Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los factores de ponderación para el cálculo de la Capacidad Residual de la siguiente forma:

Capacidad de organización y financiera: deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.

i. Experiencia: deben presentar el formato capacidad técnica, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente. El proponente debe aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados.

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal junto con un preinforme de auditoría en el cual el auditor o el revisor fiscal certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatal es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la información que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. Para lo cual el oferente extranjero sin sucursal en Colombia, deberá diligenciar y presentar los siguientes formatos.

· Formato Certificación de Contratos para Acreditación De Experiencia
· Formato Certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia 
· Formato Certificación de la capacidad técnica.
· Formato de Capacidad Financiera para Personas Naturales o Jurídicas Extranjeras Sin Domicilio o Sucursal En Colombia
· Formato Saldo contratos en ejecución (SCE)
· Formato Cuadro de Capacidad Financiera
· El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal.

PROPONENTE PLURAL
La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes.

El proponente debe presentar un certificado expedido por su representante legal y por su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente, el cual contenga la lista de los contratos suscritos y vigentes, tanto a nivel nacional o internacional, indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del contrato; y (v) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, indicarlo junto con el porcentaje de participación en el contratista. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, el certificado debe hacer constar expresamente esa circunstancia. El proponente debe establecer los Saldos de los Contratos para cada Período del contrato objeto del Proceso de Contratación asumiendo una ejecución lineal de sus contratos.

Así mismo se procederá a verificar el cumplimiento de la capacidad residual del proponente como lo describe la aplicación en Excel llamada “Capacidad Residual” el portal http://www.colombiacompra.gov.co. Colombia Compra Eficiente. 

Por lo anterior, y de acuerdo al procedimiento establecido en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_guiaresidual_v02_web.pdf, se requiere adjuntar diligenciado:

Para lo cual el oferente plural, deberá diligenciar y presentar los siguientes formatos y requisitos:

· Formato Certificación de Contratos para Acreditación de Experiencia
· Formato Certificación de la capacidad técnica.
· Formato Saldo contratos en ejecución (SCE)
· Formato Cuadro de Capacidad Financiera
· Por tratarse de proponentes obligados a estar inscritos en el RUP, el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años.

Colorarío No. 1 al numeral 3.1.5: para los indicadores de liquidez, nivel de endeudamiento, razón de cobertura de intereses y capital de trabajo si el proponente es una unión temporal los indicadores financieros, serán el resultado de la suma cada uno de los mismo según el porcentaje de participación, si el proponente es un consorcio los indicadores financieros, serán el resultado de la sumatoria de cada uno de sus integrantes.
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Nota: los resultados de los indicadores se trabajan con dos decimales. Si los oferentes presentan los gastos de intereses en cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. Por lo tanto, cumplen con el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.

3.1.1. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

	NOMBRE DEL INDICADOR
	FÓRMULA
	LÍMITE MÍNIMO DE VERIFICACIÓN

	f.) RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
	Utilidad Operacional Dividido por Patrimonio
	Mayor o igual a 0,06

	g.) RENTABILIDAD DEL ACTIVO
	Utilidad Operacional Dividido por Activo Total
	Mayor o igual a 0,04



f) Rentabilidad del Patrimonio: teniendo en cuenta que con este proceso contractual la Policía Metropolitana de Tunja garantizará los fines esenciales del estado, los oferentes deben contar como mínimo de una Rentabilidad de Patrimonio que les permita la eficiencia al tener un resultado positivo sobre el patrimonio en la ejecución del proceso contractual mayor o igual a 0.06 esto de acuerdo al análisis financiero descrito en el numeral 3.1.4 de este documento, límite que permitirá al comité evaluador habilitar la oferta presentada y posteriormente que está sea evaluada económicamente.

Dicho de otro modo, la Rentabilidad sobre patrimonio muestra la eficiencia utilizada para evaluar la capacidad de generar beneficios de una empresa respecto a la inversión realizada por los socios, con el fin de establecer pluralidad de oferentes en el sector una vez analizada la muestra para este indicador se requiere que la Rentabilidad sobre patrimonio sea mayor o igual a 0,06, para el análisis de la muestra de los posibles oferentes tienen un índice de rentabilidad sobre el patrimonio entre 0,01 y 0.45 del sector el 90% cumplen con este indicador, es decir que para el presente proceso los oferentes que tengan una rentabilidad sobre patrimonio mayor o igual a 0,06 quedaran habilitados respecto a este indicador.

g) Rentabilidad del activo: teniendo en cuenta que con este proceso contractual la Policía Metropolitana de Tunja garantizara los fines esenciales del estado, los oferentes deben contar como mínimo con una Rentabilidad del Activo que les permita la eficiencia al tener un resultado positivo sobre el activo en la ejecución del proceso contractual mayor o igual a 0.04 esto de acuerdo al análisis financiero descrito en el numeral 3.1.4 de este documento, límite que permitirá al comité evaluador habilitar la oferta presentada y posteriormente que está sea evaluada económicamente.
 
Una vez analizada la muestra, para este indicador se requiere que la Rentabilidad sobre activos mayor o igual a 0,04, los posibles oferentes que encontramos en el sector tienen un índice de rentabilidad sobre activos entre 0,00 y 0.26 del sector el 90 % cumple con este indicador es un buen porcentaje en pluralidad de oferentes, es así que para el presente proceso los oferentes que tengan una rentabilidad sobre activos mayor o igual a 0,04 quedaran habilitados respecto a este indicador.

Corolario al numeral 3.1.6: Para los indicadores de rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo si el proponente es una unión temporal los indicadores de capacidad organizacional, serán el resultado de la suma de cada uno de los mismo según el porcentaje de participación, si el proponente es un consorcio los indicadores financieros, serán el resultado de la sumatoria de cada uno de sus integrantes.

· Proponentes plurales: Los proponentes plurales (uniones temporales, consorcios o promesas de sociedad futura), serán evaluados con los indicadores de capacidad financiera y organizacional a partir de la información de cada integrante del proponente plural de la siguiente forma: 
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Donde n es el número de integrantes del oferente plural.

NOTA: esta información deberá ser consignada en el formato “Cuadro de Capacidad Financiera”; Es determinante cumplir con los indicadores financieros con el fin de que la propuesta sea habilitada para continuar y participar en la ponderación Económica, si es declarada Inhábil por no cumplir con cualquiera de los índices no será tenida en cuenta para la ponderación. 
3.2. Factores de verificación y Ponderación: 
Todas las ofertas presentadas válidamente en el proceso de contratación serán analizadas por los evaluadores designados por la Policía Metropolitana de Tunja para tal efecto, aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando con ello una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para la Entidad y la realización de los fines que se buscan con la contratación, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General de Contratación.

Se determinará la oferta más favorable, ponderando el factor profesional, lo cual garantiza la ejecución eficiente del proyecto y asegura respaldo técnico, económico y funcional del mantenimiento.

La Policía Metropolitana de Tunja debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes y no hayan incurrido en alguna causal de rechazo. 

Las ofertas deben presentarse en los términos establecidos en el presente Pliego de Condiciones como el formato para presentación de la Oferta. 

La omisión de la información requerida en este numeral, NO SERÁ SUBSANABLE POR SER FACTOR DE PONDERACIÓN.

El personal que se emplee en la ejecución del contrato OBLIGATORIAMENTE debe tener las mismas características OFRECIDAS EN LA PROPUESTA del oferente que resulte elegido dentro de la menor cuantía.
La propuesta seleccionada será aquella que obtenga los mayores puntajes al consolidar los aspectos técnicos y económicos.

Estarán habilitados para acceder a esta ponderación los oferentes que hayan cumplido con todos los parámetros técnicos exigidos en el apéndice No. 2, los aspectos jurídicos, financieros y económicos dispuestos para este proceso, y que no hayan incurrido en alguna causal de rechazo.

Para la selección de los proponentes se efectuará una verificación jurídica, financiera y técnica, de conformidad con los documentos y criterios establecidos en el presente estudio.

Habrá un componente puntuable que se valorará sobre 100 puntos, según los criterios de evaluación que más adelante se relacionan.

	CRITERIO DE LA EVALUACIÓN
	PUNTAJE

	a) Factor Económico
	40

	b) Factor Técnico
	50

	c) Apoyo a la Industria Nacional
	10

	Total
	100 Puntos

	d) Factor Jurídico:
Emprendimientos y empresas conformadas por mujeres según lo establecido en el Decreto 1860 del 2021.
	+0.25% del puntaje total  

	e) Reducción de puntaje al proponente que se le haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha de presentación de las ofertas, según lo establecido en la Ley 2195 de 2022.
	-2% del puntaje total


e) FACTOR ECONÓMICO: (40 Puntos) 
El factor económico se determinará de acuerdo a la información contenida en el apéndice 2 numeral 2.1 “Presupuesto Estimado para la Evaluación Económica”, y será evaluada con la presentación del formato No. 4 “Propuesta Económica” del apéndice No.2 “APÉNDICE TÉCNICO”, el cual debe presentarse en el mismo formato de archivo establecido en los estudios. Al elaborar este formato el proponente deberá diligenciar la totalidad de los ítems. No podrá presentar casillas en blanco, modificar la unidad de medida, descripción de los ítems a ejecutar y cantidades de obra. Los medios magnéticos no deben presentar fallas y/o modificaciones de formato y deben permitir la visualización clara y revisión de su contenido. En caso de que exista discrepancia entre la oferta física con la entregada en medio magnético prevalecerá la física.
La oferta deberá incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecución del objeto del presente proceso de contratación. Serán de exclusiva responsabilidad el proponente, los errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones, así como serán de su responsabilidad las modificaciones generadas al formato propuesta económica por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala interpretación, u otros hechos desfavorables.
La ponderación económica se realizará con cualquiera de las siguientes fórmulas

1. El valor total más cercano por encima o por debajo del promedio aritmético con presupuesto estimado para la evaluación económica. 
2. El valor total más cercano por encima o por debajo del promedio aritmético sin presupuesto oficial. 
3. Menor Precio. 

Una de las anteriores fórmulas se escogerá al segundo día hábil siguiente a la fecha establecida como plazo máximo para la presentación de propuestas, de acuerdo con los dos primeros decimales en que se encuentre el valor de la TRM (Tasa Representativa del Mercado), según la página web de la Superintendencia Financiera. Si la TRM se presenta en un solo decimal se considerará como cero (0) el segundo decimal.
 
· Si los dos primeros decimales de la TRM caen entre cero (00) y treinta y tres (33), se escoge la fórmula 1. 
· Si los dos primeros decimales de la TRM caen entre treinta y cuatro (34) y sesenta y seis (66), se escoge la fórmula 2. 
· Si los dos primeros decimales de la TRM caen entre sesenta y siete (67) y noventa y nueve (99), se escoge la fórmula 3. 
· FORMULA No. 1 VALOR TOTAL MÁS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO ARITMÉTICO CON PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA.

	PP
	=
	PEE+P1+P2+P3+………+Pn

	
	
	N+1


 
Dónde: 
 PP = Precio promedio 
 PEE = Presupuesto estimado para la evaluación económica (Apéndice 2-Paquete Técnico)
 P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar 
 N = Número de propuestas hábiles 

PEE:($482.267.581,23) LOTE No. 1
PEE:($154.088.313,00) LOTE No. 2

Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la fórmula del promedio, se aplicará   una de las fórmulas relacionadas a continuación i y ii, de acuerdo a la oferta económica, si está por encima o por debajo de dicho promedio, el puntaje para cada oferente será el que resulte de la aplicación de cualquiera de las siguientes fórmulas.

1.1.1 Propuestas por encima del precio promedio: 

	VPE
	=
	PMP
	*
	40

	
	
	PPE
	
	


1.1.2	Propuestas por debajo del precio promedio: 
	VPE
	=
	PPE 
	*
	40

	
	
	PMP
	
	



Dónde: 
VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar
PPE = Precio propuesta a evaluar 
PMP = Precio mejor propuesta: equivalente al valor más cercano por encima o por debajo del promedio estimado.
· FORMULA No. 2 VALOR TOTAL MÁS CERCANO POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PROMEDIO ARITMÉTICO SIN PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EVALUACIÓN ECONÓMICA (PEE). 
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PP = Precio promedio 
P1, P2, Pn = Precio Ofertas a Evaluar 
N = Numero de propuestas hábiles 

Una vez calculado el promedio, después de que se escoja la fórmula del promedio, se aplicará una de las fórmulas relacionadas a continuación iii y iv, de acuerdo a la oferta económica, si está por encima o por debajo de dicho promedio, el puntaje para cada oferente será el que resulte de la aplicación de cualquiera de las siguientes fórmulas.
i. Propuestas por encima del precio promedio: 

	VPE
	=
	PMP
	*
	40

	
	
	PPE
	
	


ii. Propuestas por debajo del precio promedio: 

	VPE
	=
	PPE
	*
	40

	
	
	PMP
	
	



Donde: 
VPE = Valor puntaje propuesta a evaluar 
PPE = Precio propuesta a evaluar 
PMP = Precio mejor propuesta: equivalente al valor más cercano por encima o por debajo del promedio estimado.
· FORMULA No. 3 MENOR PRECIO:
Se otorgarán cuarenta (40) puntos a la propuesta que ofrezca el menor precio. Las demás se ponderarán de manera proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula: 

P = Puntaje 
OMP = Oferta menor precio 
PPE = Precio propuesta a evaluar 

P = (OMP / PPE) * 40

Nota 1: cuando en la evaluación económica se habilite sólo una oferta, se le otorgarán los cuarenta (40) puntos siempre y cuando cumpla con los requisitos de verificación técnica, jurídica y económica. 

Nota 1: cuando para la evaluación económica se habiliten sólo dos ofertas, independientemente del valor de los dos últimos decimales de la TRM no aplica la fórmula de promedio aritmético con o sin presupuesto oficial y para tal caso se tomará la fórmula de MENOR PRECIO.
f) Factor Técnico (50 Puntos): 
La descripción de los factores técnicos a evaluar se encuentra relacionada en el Apéndice No. 2.
g) Apoyo a la Industria Nacional (10 Puntos):
La descripción de los Apoyo a la Industria Nacional a evaluar se encuentra relacionada en el Apéndice No. 2.

d) Factor Jurídico: Emprendimientos y empresas conformadas por mujeres según lo establecido en el Decreto 1860 del 2021:

La descripción de los factores jurídicos a evaluar, se encuentran relacionados en el Apéndice No. 1.

e)	REDUCCIÓN PUNTAJE POR SANCIONES
La descripción de los factores jurídicos a evaluar, se encuentran relacionados en el Apéndice No. 1.

[bookmark: _Hlk44416138]CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Policía Metropolitana de Tunja, invita a todas las personas y organizaciones interesadas en hacer veeduría y que se encuentren conformadas de acuerdo a la Ley 850 de 2003, para que realicen el control social a este proceso de contratación. 
 
Las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley podrán desarrollar su actividad durante las etapas precontractual, contractual y post-contractual de este proceso de contratación, realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias, e interviniendo en las audiencias que se convoquen durante el proceso, caso en el cual se les suministrará toda la información pertinente que soliciten y que no esté publicada en la página Web www.colombiacompra.gov.co.
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Nota 1: para proponentes diferentes a uniones temporales o consorcios se aplicarán las fórmulas establecidas en el cuadro anterior.  

Nota 2: para el caso de uniones temporales o consorcios se aplicarán las fórmulas establecidas en el cuadro anterior, atendiendo las opciones establecidas en el capítulo VII PROPONENTES PLURALES, del “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación”, versión M-DVRHPC-05 de Colombia Compra Eficiente así:

La opción uno (1) se aplicará para establecer el capital de trabajo tanto para uniones temporales como para consorcios.

La opción dos (2) se aplicará para las uniones temporales en los indicadores de liquidez, endeudamiento, razón cobertura de intereses, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio.

La opción tres (3)  se aplicará para los consorcios en los indicadores de liquidez, endeudamiento, razón cobertura de intereses, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio

Nota 3: los resultados de los indicadores financieros se trabajarán con dos decimales. 

Nota 4: para el caso del oferente que no se presente en consorcio o unión temporal, si los gastos de intereses se encuentran en cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. Por lo tanto cumplen con el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.  

Nota 5: para el caso de que todos los integrantes del consorcio o unión temporal, presenten los gastos de intereses en cero (0), cumplen con el indicador, salvo que la utilidad operacional de los mismos sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. 

Nota 6: para el caso de que uno o varios de los integrantes del consorcio o unión temporal, presenten los gastos de intereses en cero (0) y su utilidad operacional sea negativa y el (los) otro(s) integrante(s) presenten los gastos de intereses en cero (0) y su utilidad operacional sea positiva, cumplen con el indicador siempre y cuando al realizar la sumatoria de las utilidades operacionales arrojen un resultado mayor a cero. 

1.2.2. ESTADOS FINANCIEROS PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los proponentes extranjeros sin sucursal en Colombia deben acreditar los indicadores financieros de la siguiente forma:

Fecha de corte de los Estados Financieros - Los oferentes extranjeros deben presentar sus estados Financieros a la fecha de corte establecida en los países de origen o en sus estatutos sociales.

Moneda – Los Oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El Proponente y la Entidad Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, el proponente y la Policía Nacional tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera y/o Banco de la República.

Los proponentes extranjeros deben adjuntar un documento en el cual el auditor o el revisor fiscal y/o aquella persona que tenga la potestad de certificar la información de los estados financieros, certifique que: (a) la información financiera presentada a la Policía Nacional es la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoría; y (b) el proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su información y estados financieros. 

Así mismo debe presentar el formulario No. 5 que hace parte del presente pliego de condiciones suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del proponente y/o aquella persona que tenga la potestad de certificar la información de los estados financieros, el cual debe ser coherente con los estados financieros presentados en pesos colombianos.

1.2.3. FACTORES DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
 
Los factores de evaluación económica están establecidos en el sobre No. 2 de la plataforma SECOP II.

1.2.3.1.  IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA. 

El Oferente nacional indicará su identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, para lo cual aportará con la Oferta copia del Registro Único Tributario RUT; tramitado y actualizado. 

Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura acreditarán individualmente éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto. 

Lo anterior conforme el artículo 368 del Estatuto Tributario, en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto, Resolución 139 de 2012 modificada por la Resolución 154 de 2012 expedida por la U.A.E. DIAN y la  guía para actualización de RUT - obligados a llevar contabilidad-publicada el 24 de junio de 2016 por la DIAN.

En el caso de personas naturales que no estén obligadas a llevar contabilidad deberán diligenciar y anexar junto con la propuesta el formato de la plataforma SECOP II denominado “Constancia persona natural no obligada a llevar contabilidad” https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii/formatos-para-compradores-y-proveedores-del-secop-ii 

NOTA: no aplica para las personas naturales y jurídicas de origen extranjero sin sucursal en Colombia.

1.2.3.2. OFERTA ECONÓMICA

La propuesta económica debe presentarse en el SECOP II – SOBRE No. 2 – OFERTA ECONÓMICA.

Para establecer el valor de la oferta, el Proponente debe tener en cuenta lo siguiente: 

Las especificaciones de la ficha técnica y sus anexos y la propuesta económica del presente pliego de condiciones no podrán modificarse, suprimirse o alterarse, así como la descripción de las condiciones que los componen, sus unidades y/o equivalentes y cantidades, toda vez que dicha información se requiere para la comparación de las propuestas.

Los tributos nacionales y distritales, si a ello hubiere lugar, las tasas y los demás costos directos e indirectos que se deriven tanto de la presentación de su oferta, como de la ejecución del contrato. 

Se presume para todos los efectos que los tributos a que haya lugar con ocasión al presente proceso, se encuentran incluidos en el  descuento ofertado. 

Los errores e imprecisiones de tipo aritmético que sean cometidos por el proponente en su oferta económica serán corregidos por la entidad y éste será el valor que tomará la entidad para efectos de la oferta económica.
 
Por error aritmético e imprecisión de tipo aritmético se entiende aquel en que se incurre cuando de las operaciones matemáticas el resultado final no corresponde al real. En todo caso no se considerará error o imprecisión de tipo aritmético cualquier imprecisión, diferencia o ausencia de información referente al descuento ofertado.

En el evento en que de la corrección aritmética del descuento ofertado por el proponente, supere el presupuesto oficial o no cumpla las condiciones establecidas en el presente proceso, ésta será RECHAZADA. 

Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para el contratista en caso de adjudicación.
 
En caso de existir discrepancia en la oferta entre lo dispuesto en letras y números, prevalecerá el valor manifestado en letras, el cual no estará sujeto a cambios o ajustes. Las enmendaduras de precios que aparezcan en la oferta deberán confirmarse con nota al margen y firma del oferente. 

El Proponente al momento de ofertar el descuento, debe tener en cuenta el costo de cada ítem establecido en el formato que para este fin determine el pliego de condiciones.

El Proponente debe diligenciar la información de la oferta económica del secop II señalando claramente los datos requeridos en el mismo, teniendo en cuenta los costos directos e indirectos, fijos y variables, tales como impuestos, imprevistos, margen de utilidad, las prestaciones, salarios del personal ofrecido y demás gastos requeridos, para el descuento ofertado.

El Proponente debe prever los posibles incrementos que se ocasionen, inclusive los que se presenten por cambio de vigencia. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores y omisiones en que incurra al indicar el descuento, lo cual implica que debe asumir los mayores costos o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones. 

El descuento ofertado de la propuesta es fijo durante la ejecución y hasta el cabal cumplimiento del objeto del contrato que surja del presente proceso. 

El descuento ofertado deberá cubrir todos los costos, directos e indirectos, que, a juicio y responsabilidad el proponente, implique la ejecución del objeto contractual, entre ellos los costos de sueldos y salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales, aportes al Sistema General de Protección Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y en general, todos los costos y gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato, inclusive los imprevistos, los gastos de administración, los gastos y costos indirectos y de oficina, los impuestos y contribuciones a que haya lugar a la fecha de presentación de la presente subasta inversa y las utilidades del Contratista. En el descuento ofertado se entenderá incluido dichos impuestos y contribuciones. Al formular la propuesta, el proponente deberá además tener en cuenta los incrementos salariales y prestacionales que puedan producirse, así como los términos del presente proceso de selección y el término de ejecución del contrato. 

Según lo establecido en la forma y procedimiento de ejecución, en caso de que el oferente presente una propuesta económica  que supere el presupuesto oficial asignado al proceso de selección, se considera como una causal de rechazo y no será tenido en cuenta para participar en la subasta.

1.2.3.3.  FORMULARIO No. 2 Y CERTIFICACIÓN BANCARIA

El Proponente deberá adjuntar debidamente diligenciado el formulario No. 2 y una certificación bancaria conforme a la cuenta señalada en este formulario.

Nota: en el evento de estar el  PRESUPUESTO OFICIAL  en moneda extranjera, la cuenta bancaria deberá   ser del exterior a nombre del proponente o su Representante Legal. 


1.3. TÉCNICOS

1.3.1. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES. 

Los bienes deberán cumplir con las especificaciones técnicas mínimas señaladas en el Anexo No. 1 del presente pliego de condiciones, las cuales se verificarán como CUMPLE o NO CUMPLE.

El Oferente deberá diligenciar el formulario No. 7 Acuerdo de Confidencialidad, documento anexo o formato anexo al presente pliego de condiciones.



DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACIÓN 

Verificación de las Propuestas 

El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y lo señalado en el presente Pliego de Condiciones.

Factores de Evaluación

Teniendo en cuenta que el servicio y/o bienes que se pretenden adquirir son bienes y/o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización y conforme con lo expresado en el numeral 3 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, concordado con el Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más favorable corresponde a aquel que de el menor precio a la Entidad, en las condiciones que más le favorezcan.

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN.

De conformidad en el numeral 4 del Artículo 2.2.1.2.1.2.2. Procedimiento para la subasta inversa del Decreto 1082 de 2015, solo “Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la Ficha Técnica”. 

SUBASTA INVERSA

El evento de subasta electrónica se desarrollará mediante la plataforma SECOP II, es la obligación y responsabilidad del Oferente capacitarse con Colombia Compra Eficiente para el desarrollo de la misma, la cual se realiza de acuerdo a lo estipulado por esta Entidad.

PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA INVERSA
Solo podrán participar en el evento de subasta inversa electrónica las propuestas que resulten HABILITADAS en las condiciones jurídicas, financieras y técnicas.

Esta contratación se realizará bajo la modalidad de subasta electrónica de conformidad con las habilitaciones legales desarrolladas en las Leyes 1150 de 2007, 962 de 2005 y 527 de 1999. En ese orden se establece como mecanismo de seguridad jurídica y técnica de las comunicaciones electrónicas dentro del proceso contractual las soluciones de certificación digital ofrecidos por entidades de certificación abiertas. Dichos servicios comprenden – entre otros - la certificación digital de firma y estampado cronológico de mensajes de datos, en el entendido que la Ley 527 de 1999 les ha conferido especial valor jurídico y probatorio en el aseguramiento jurídico y técnico de los mensajes de datos.
 
Establece el artículo 6 de la Ley 962 de 2005 que las entidades estatales podrán desarrollar actuaciones administrativas por medios electrónicos siempre y cuando se garanticen los atributos de autenticidad, integridad y disponibilidad. La autenticidad en las actuaciones de la administración pública por medios electrónicos, utilizando firma digital está dada, pues cada parte de la relación se encuentra determinada habida cuenta que la clave privada empleada en la emisión de la firma digital sólo puede estar siendo empleada por quien es su propietario. Adicionalmente, cuando se firma digitalmente un documento, lo que se hace es manifestar estar de acuerdo con el contenido del mismo, por ende, cuando un mensaje de datos se encuentra firmado a través de la firma digital, la cual proporciona el mayor grado de seguridad jurídica y técnica, se infiere que el autor (iniciador) del mensaje que consta en el certificado, debidamente expedido, está manifestando que su voluntad es la consignada en dicho documento electrónico y por lo tanto no puede negarse a los efectos que del mismo se derivan, estando obligado a lo que allí se establezca, pues se ha determinado que dicho documento es veraz y tiene plenos efectos.

La integridad se verifica en la utilización de la firma digital, pues se presume que el mensaje de datos recibido corresponde al enviado, por cuanto una vez ha sido firmado digitalmente, si se llegara a modificar cualquier parte del mismo a través de los sistemas técnicos se puede comprobar tal cambio. La integridad significa que la información enviada a través del mensaje de datos no carece de alguna de sus partes, como tampoco que ha sido transformada.

En lo que se refiere a la disponibilidad y conservación de las actuaciones instrumentadas por medios electrónicos, los servicios de certificación digital permiten:
 
Asegurar la consulta en el formato original en que se hayan transmitido;
conservar los datos asociados; y
conservar los mecanismos de verificación de firmas.
APERTURA DE LA PROPUESTA ECONÓMICA



La Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera procederá a abrir los sobres que contiene el porcentaje de descuento inicial de los oferentes habilitados antes de la diligencia de subasta para que los evaluadores del comité verifiquen dichas propuestas y determinen el porcentaje de arranque.

REQUERIMIENTO TÉCNICO

 El proponente que haya sido habilitado para participar en el proceso de selección dentro del evento de subasta electrónica inversa, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones técnicas para su participación en el evento de subasta a través de la herramienta destinada para tal fin.
CONEXIÓN INTERNET ESTABLE.
USUARIO Y CLAVE EN EL SECOP II
	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA

	CAPACITACIÓN SOBRE LA HERRAMIENTA DE SUBASTA ELECTRÓNICA PRESENCIAL
Para los oferentes que se encuentren en Bogotá, la capacitación se llevará a cabo de manera presencial, en las instalaciones de Colombia Compra Eficiente (Cra. 7 N° 26-20 Edificio Tequendama, piso 10)
	Según cronograma SECOP II
 
	Según cronograma SECOP II
 
Recuerde que debe registrarse a través del calendario de Colombia Compra Eficiente
 
https://www.colombiacompra.gov.co/ciudadanos/calendario

	SIMULACRO DE SUBASTA ELECTRÓNICA –
PARTICIPACIÓN VÍA INTERNET
	 Según cronograma SECOP II
	Dos (2) días antes de la subasta se notificará por la sección de mensajes en SECOP II
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ANEXO 1
OBLIGACIONES DE LA POLICIA NACIONALL  

1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
	
1. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar los supervisores y apoyos establecidos, a través de quien la POLICÍA NACIONAL mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

1. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través de los supervisores designados para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

1. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 

1. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor competente dará aviso oportuno a la POLICÍA NACIONAL, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

1. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

1. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

1. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto contractual. 

1. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

1. Exigir al personal beneficiario del mantenimiento en instalaciones policiales, atender las recomendaciones de uso y cuidado dadas por el contratista. En caso de presentarse un daño catalogado como mal uso y/o falta de cuidado del personal policial, se debe exigir su reparación en los mismos términos y condiciones o iniciar las acciones administrativas y/o jurídicas que haya a lugar.

 



ANEXO 2
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El adjudicatario del proceso de contratación resultado del presente estudio previo, se obliga a adquirir las siguientes obligaciones durante la ejecución del contrato resultante.

1. Ejecutar el objeto contractual de conformidad con la oferta presentada y con los documentos que hacen parte integral del contrato resultante del presente estudio previo, en concordancia con la normatividad y calidad vigentes.
1. El adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo deberá entregar las hojas de vida del grupo mínimo de trabajo, que cumplan con la experiencia mínima exigida el día de suscripción del contrato.
1. Mantener mínimo el porcentaje dedicación del grupo mínimo de trabajo establecido en la administración soportes del estudio previo.
1. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y trabas en la ejecución del contrato
1. Cumplir cabalmente con sus obligaciones salariales y prestacionales, aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago.
1. Constituir en debida forma y aportar al Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Tunja dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única y cancelar los pagos a que hubiese lugar.
1. El contratista deberá asistir a la reunión de acta de inicio y entregar los documentos estipulados en el proceso contractual.
1. El contratista deberá asistir y entregar los documentos estipulados en el proceso contractual a los diferentes comités de obra realizados en el marco del contrato. Así mismo deberá ceñirse a los parámetros y plazos relacionados en la “FORMA DE EJECUCIÓN” del presente proceso contractual.
1. El contratista deberá entregar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio:
8. En forma física y en magnético los análisis de precios unitarios, acordes con los valores unitarios pactados en el contrato y las especificaciones técnicas específicas; A.P.U que deben contener (materiales, herramientas, equipos y mano de obra), Los A.P.U. deben incluir los desperdicios de materiales, los cuales no serán tenidos en consideración dentro de las cantidades del presupuesto general. - Requisito Técnico
8. La estructura de costos de la Administración (A). - Requisito Técnico
8. Entregar la programación de mantenimiento, de acuerdo con las necesidades identificadas y las órdenes de trabajo aprobadas. (En concordancia con el cronograma de la línea de ejecución contractual). - Requisito Técnico
8. Entregar el Plan de manejo ambiental, Plan del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; Matriz de Identificación de peligros, evaluación, valoración y gestión de los riesgos; Listado de personal a laborar, idoneidad y certificación laboral; proceso de ingreso del personal a laborar, Afiliación del personal a laborar en obra y metodología de pago de impuestos de acuerdo a la normatividad vigente. - Requisito Jurídico y Económico. 
8. En cumplimiento a las disposiciones dadas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio del Trabajo; el contratista deberá presentar el Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad/sanitario para la Obra (PAPSO), donde deberá venir descrito: - Requisito Jurídico

Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). Actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores de la construcción. Este debe incluir la descripción de la labor a ejecutar; las etapas de construcción; los horarios de trabajo; el cronograma de actividades con sus respectivas medidas de prevención sanitaria; los protocolos de higiene; la identificación de las zonas de cuidado en salud dentro de la obra; los profesionales responsables de la implementación del PAPSO que cumplan con los requisitos establecidos en términos de idoneidad, experiencia y cargo en la organización/obra; las estrategias de socialización del PAPSO. Este plan deberá ser revisado y aprobado previamente por el supervisor jurídico y los Responsables de Seguridad y Salud en el Trabajo de las diferentes unidades con asignación presupuestal en el proceso contractual. Posteriormente, este Protocolo de Bioseguridad, Prevención y Promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 deberá ser enviado a las autoridades competentes locales y regionales por el contratista, para obtener la aprobación definitiva para su aplicación. El plan de aplicación del protocolo de seguridad en la obra PAPSO, deberá contener como mínimo: 

	a) Descripción de la obra. 
	b) Etapas de obra. 
	c) Plan de Trabajo del PAPSO. 
	d) Estrategias y actividades. 
	e) Responsabilidades y funciones ante PAPSO. 
	f) Protocolos de limpieza y desinfección. 
	g) Identificación de zonas críticas por COVID-19. 
	h) Plan de capacitación. 
	i) Zona de cuidado de salud. 
	j) Seguimiento y control.  

1. El contratista deberá implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo en concordancia con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Resolución No. 0312 del 13/02/2019 “Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST”, Resolución 01956 del 25/04/2018 por la cual se adoptan las directrices de evaluación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para los contratista y subcontratistas bajo cualquier modalidad de contrato que deban ejecutar cualquier objeto contractual a la Policía Nacional, y demás normatividad vigente en la materia.
1. Para la prevención del contagio y exposición al Riesgo Biológico Virus SARS-COV-2 (COVID-19), el contratista deberá suministrar y garantizar el uso de elementos mínimos para el proceso de higienización de sus empleados, entre los cuales se encuentran: Tapabocas, Alcohol glicerinado mínimo al 60% y máximo 95%, Gel antibacterial,  Jabón líquido para manos, Toallas desechables, y demás que dispongan las autoridades en Salud y/o Entidad contratante.
1. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.
1. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá informar de tal evento a la Policía Metropolitana de Tunja de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.
1. Responder las novedades que se presenten en un tiempo máximo de 48 horas, para casos especiales se deberán responder en los tiempos con lo que se coordine con el supervisor
1. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
1. Responder en los plazos que se establezcan en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.
1. Presentar ante la supervisión técnica del contrato el plano de detalle, bosquejo y/o propuesta de intervención, en concordancia con lo contenido en el presupuesto presentado para cada mantenimiento autorizado, previo al inicio de labores en sitio, con el fin de tomar decisiones en detalle y ajustadas técnicamente y disminuir el riesgo de afectaciones futuras.  
1. Presentar a la Entidad Contratante la documentación relacionada en la FORMA DE PAGO en los plazos y parámetros establecidos.
1. Presentar todos los documentos requeridos para la ejecución del contrato cumpliendo las condiciones, términos y plazos establecidos para el presente proceso.
1. Presentar a la supervisión, como para la suscripción del último pago parcial (cuando este ejecutado el 100% del presupuesto asignado) la siguiente documentación:
19. Informe final
19. Planos récord de la intervención realizada en físico y en medio magnético
19. Recomendaciones de uso y cuidado
1. Garantizar la calidad de los trabajos a realizar durante la ejecución del contrato y por el tiempo que estipule el cuadro de garantías.
1. Reemplazar a sus expensas las intervenciones (trabajos y/o repuestos que consulten de mala calidad o con defectos de fabricación) que no sean recibidas entera satisfacción por parte del supervisor de manera inmediata.
1. Reportar de manera inmediata y por escrito al supervisor del contrato, cualquier situación o anomalía que afecte la debida ejecución del contrato.
1. Atender en forma oportuna e inmediata los requerimientos urgentes efectuados por el supervisor(es) del contrato, durante el horario y/o disponibilidad permanente establecida por la empresa-supervisor de la Entidad.
1. Adoptar las medidas necesarias cuando se produzcan fenómenos que alteren en el equilibrio económico o financiero del contrato, previo informe del supervisor del contrato sobre la ocurrencia de tales hechos.
1. El contratista debe comprometerse a asignar operarios especializados requeridos de acuerdo a las necesidades de cada edificación y de acuerdo a lo ofrecido.
1. Restituir a la POLICÍA NACIONAL los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.
1. Efectuar las correcciones que por parte del supervisor del contrato se indiquen en los tiempos establecidos en el Cronograma de Obra (programación de Obra, optimizando el total de ejecución de la obra).
1. El contratista deberá mantener en orden y aseo el lugar asignado para el almacenamiento de sus materiales y elementos.
1. Ejecutar la obra con profesionales y personal en obra idóneos.
1. Asistir y participar con los profesionales que se requieran en los comités de obra convocados por la entidad cada vez que se considere necesario para el efectivo y oportuno cumplimiento del objeto del contrato.
1. Cumplir con la normatividad ambiental nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El oferente deberá tener los permisos, licencias que dieran lugar dentro del desarrollo de su actividad productiva
1. Dar una capacitación a los uniformados, que habitaran las instalaciones policiales sobre las recomendaciones de uso y cuidado, y garantías (cuando sea necesario).
1. Cumplir a cabalidad el cronograma o programación de obra que se establezca en cada comité de obra.
1. Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final del contrato, serán asumidas como responsabilidad del contratista.
1. Ejecutar con sus propios medios y personal, en forma independiente y con plena autonomía hasta su total terminación y aceptación final, los trabajos correspondientes al proyecto señalado en el presente estudio previo.
1. El contratista se compromete con la Policía Nacional, a entregar certificado de disposición final de los elementos que se generen de la actividad tantos residuos peligrosos, no peligrosos y especiales, en las diferentes actividades de mantenimiento, así como los de escombros, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente y ente de control (Ministerio del Medio Ambiente).
1. El contratista deberá aportar todas las herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de las actividades y deberá ser tomado desde el punto de vista del mantenimiento, el costo de los consumos correrá por cuenta del contratista
1. Los elementos y materiales que se utilicen para las actividades de mantenimiento deberán ser previamente aprobados por el supervisor mediante la presentación de muestras con la debida anticipación. Este podrá ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones
1. Será por cuenta del contratista los sitios de almacenaje que considere necesarios para la correcta marcha de los trabajos y cuya localización debe ser aprobada por el supervisor. Tan pronto se haya determinado el mantenimiento de las instalaciones en cada uno de los frentes de trabajo y antes que se efectúe la liquidación final del contrato, el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios y las instalaciones tal y como se encontraban antes de iniciar las labores.
1. El contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las actividades de mantenimiento hasta la entrega y recibido en forma definitiva por la supervisión del contrato; la reparación de daños ocasionados en el transcurso de la ejecución del contrato, si los hubiera, correrá por cuenta del contratista y se hará a satisfacción del supervisor del contrato.
1. Será por cuenta del contratista el uso obligatorio y el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, anteojos, calzado, cinturones de seguridad arnés, protectores auditivos y cualquier otro elemento necesario que la ley y el supervisor exijan. Mantendrá en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas vigentes en Colombia referente a sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
1. La omisión de descripciones detalladas de procedimientos de mantenimiento, construcción en muchas de las especificaciones, refleja la posición básica que el contratista es ingeniero civil o arquitecto debidamente matriculado y con tarjeta profesional vigente, que conoce las prácticas del mantenimiento de instalaciones y construcción, por lo tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a la debida proyección de las reparaciones, y la calidad de las actividades de mantenimiento realizadas y la programación de la mismas.
1. Será condición para control de personal un carné con nombre cédula de ciudadanía, logotipo del contratista o entidad y número asignado al trabajador, de igual manera suministrará un listado con nombre completo y número de cedula al supervisor del contrato.
1. Si se presentare cualquier accidente en el lugar en donde se ejecutan las actividades de mantenimiento objeto del presente contrato, será por cuenta del contratista el cubrimiento de los gastos que este genere y su responsabilidad por el no empleo de los elementos de seguridad industrial contemplada por la ley.
1. El contratista deberá contemplar el personal no profesional necesario (en concordancia con el componente “Mano de Obra” establecido en el APU) para atender el total de actividades de mantenimiento en los diferentes frentes de trabajo del plan de mantenimiento y cumplir con los estándares de calidad establecidos en las especificaciones técnicas, el plazo y % de ejecución establecido en el comité de obra. Así mismo, deberá atender las actividades de mantenimiento extraordinarias en concordancia con lo establecido en la forma de ejecución de este proceso contractual. Así pues, si es requerido por el supervisor técnico y/o coordinador del contrato formalmente, se deberá contar con la disponibilidad física y permanente durante el plazo de ejecución del contrato del siguiente personal (no profesional), con el fin de no generar traumatismos, inconformidades con el servicio y/o dilaciones en la solución y/o reparación de las necesidades requeridas, así:
45. (2) Maestros de obra
45. (1) Electricistas (estos funcionarios deberán contar con matrícula vigente del CONTE)
45. (1) Plomero
45. (1) Carpintero (madera y metálico)
45. (2) Pintores
45. (2) Operarios Multifuncionales (que tenga conocimiento en soldadura).
De existir la solicitud anterior y no cumplirse esto por parte del contratista, debe ser informado este incumplimiento por escrito ante el ordenador del gasto con el fin de generar las acciones administrativas y legales correspondientes.
1. El contratista para atender las actividades de mantenimiento relacionadas a la red eléctrica de las edificaciones policiales objeto de este contrato, deberá disponer de personal cualificado y debidamente matriculado ante el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas (CONTE), y sus ejecuciones deberán regirse bajo la normatividad técnica vigente en la materia. Por lo anterior, el supervisor (es) podrá verificar y/o consultar los registros públicos en el consejo profesional que corresponda, considerando que de acuerdo a lo establecido en el decreto anti-trámites, a partir del 2020 se elimina la tarjeta plástica y se expedirá únicamente el Certificado de Matrícula Profesional. 
1. Para todas las actividades de mantenimiento de la red eléctrica y/o aparatos eléctricos el contratista deberá aportar la declaración de cumplimiento del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE establecido por el Ministerio de Minas y Energía, como soporte del recibido a satisfacción del supervisor técnico en el periodo de pago específico. 
1. Mantener en perfecto estado de funcionamiento el sistema eléctrico, que incluye iluminación, salidas eléctricas, tablero de protección y distribución de baja tensión y redes eléctricas internas, en general de los inmuebles descritos en el objeto, incluyéndose el suministro de materiales de recambio, repuestos y accesorios, tubos fluorescentes, bombillos, balastos y en general, todo lo necesario para el correcto funcionamiento en este aspecto de los inmuebles descritos en el objeto.
1. El contratista deberá presentar informes de la cantidad de residuos tanto peligrosos como no peligrosos que genera por la actividad propia del contrato, llevando un consolidado y control mes a mes de la generación y disposición de los mismos.
1. El contratista se compromete a establecer un canal directo y respetuoso de comunicación con el supervisor(es), coordinador(es) y/o demás intervinientes formales del contrato. Así mismo, deberá establecer una coordinación con el Coordinador de la unidad que corresponda para la entrega mediante documento de los elementos desmontados en el desarrollo del mantenimiento y que la unidad requiera para reutilización en otras unidades policiales con condiciones diferentes a las de propiedad.
1. El oferente se compromete a utilizar insumos y productos de primera calidad los cuales deberán cumplir entre otros con las exigencias de los reglamentos sanitarios vigentes, para lo cual la Policía Metropolitana de Tunja podrá ordenar cada vez que lo estime conveniente, la toma de muestras para análisis químicos o bacteriológicos en uso del stock. Utilizando en lo posible materiales biodegradables para los envases, empaques y elementos de aseo
1. Los operarios deben contar con dotación personal completa y especializada de acuerdo a la actividad desempeñada por cada uno de estos, dicha dotación debe ser entregada trimestralmente acorde a las normas técnicas colombianas, sin ninguna excepción se permitirá que los empleados que no cuenten con los elementos de seguridad ya mencionados o estos se encuentren deteriorados, pueda laborar o realizar algún tipo de trabajo dentro de las instalaciones.
1. Se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, señalizar zonas de almacenamiento, vías de circulación y señalización de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
1. El contratista deberá garantizar la disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceites usados, luminarias, RAEE, Envases de Sustancias Químicas y de derivados de hidrocarburo, baterías y pilas, llantas, escombros entre otros relacionados con el título 6 residuos peligrosos decreto 1076 de 2015 o el que lo modifique o derogue) que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la Policía Nacional. (Presentar al supervisor de contrato certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios).
1. El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.
1. El contratista deberá presentar las memorias de cálculo de obra, indicando claramente ítem, medidas, cantidades, lugar, localización gráfica, fecha, corte, en medio magnético formato Excel y físico debidamente firmadas, con la presentación de cada acta parcial de obra y/o formato RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES. 
1. El contratista deberá realizar la estimación de la ejecución a realizar durante los planes de mantenimiento y presentar la solicitud de PAC correspondiente en el comité de obra respectivo.
1. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la  cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta.
1. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

ANEXO No. 3
MINUTA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PN METUN. ________________________ CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y ____________________________ CUYO OBJETO ES EL “”.  
CONTRATO DE COMPRAVENTA  PN DIRAF No. __________________ CELEBRADO ENTRE LA POLICÍA NACIONAL Y LA FIRMA____________, CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICIÓN CÁMARAS DE VIDEOCONFERENCIA”.


Entre los suscritos, de una parte la POLICÍA NACIONAL, quien actúa a través de su representante legal o su delegado para el caso que nos ocupa Coronel MARCOS WILSON FORERO RUGE, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.314.640 expedida en el municipio de Chiquinquirá (Boyacá)CoronelYESID BELLO CUBIDESumero79.555.014 , obrando en nombre de la NACIÓN - POLICÍA NACIONAL, en su calidad de COMANDANTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, nombrado mediante Resolución No. 2836 del 25 de julio de 2023Resolución 0195 del 03 de febrero de 2021 del Ministerio de Defensa Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y la Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024 emanada de la Dirección General de la Policía Nacional, en adelante se denominará la POLICÍA NACIONAL – POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, con Nit. 900.801.209-4 y por la otra, el CONTRATISTA, debidamente identificados como aparece en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”, hemos convenido celebrar el presente contrato, previos los siguientes considerandos: a) Que se elaboraron los estudios previos de conformidad con lo señalado en el Decreto 1082 de 2015. b) Que, al momento de la apertura del proceso de selección, se contó con la respectiva apropiación presupuestal que respalda el presente compromiso. c) Que el presente contrato se deriva de un proceso de contratación realizado por la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía en cumplimiento al artículo 2.2.1.2.1.2.26 del Decreto 1082 de 2015. d) Que habiéndose dado cumplimiento a todos los trámites y requisitos que exige la contratación administrativa para este tipo de contrato (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015), es procedente la celebración del mismo, el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA. OBJETO: el objeto del presente contrato es el señalado en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. SEGUNDA. FINALIDADES DEL CONTRATO: el presente contrato está orientado a lograr la efectiva y eficiente prestación del servicio propio de la Policía Nacional, en consecuencia, el CONTRATISTA se compromete para con la POLICÍA a entregar la obra para suplir las necesidades definidas en los estudios previos. En tal sentido, queda claro que todas las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, derivadas del presente contrato, así como de la naturaleza de su objeto y las finalidades por él previstas, son obligaciones de resultado. Estas finalidades deberán tenerse en cuenta para la adecuada comprensión e interpretación del presente contrato, especialmente en lo que concierne a sus reglas y condiciones, así como para determinar el alcance de los derechos y obligaciones que el mismo atribuye a las partes. TERCERA. –VALOR: para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma descrita en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO: todos los precios aquí contemplados se entienden firmes y fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias. CUARTA. FORMA DE PAGO: la POLICÍA pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. PARÁGRAFO PRIMERO – PAGOS PARCIALES: de acuerdo con lo establecido para el presente proceso PARÁGRAFO SEGUNDO – CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley. QUINTA – APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: el presente contrato está amparado por el certificado de disponibilidad presupuestal que se indica en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. Una vez suscrito el mismo se efectuará el correspondiente registro presupuestal. SEXTA – PLAZO Y FORMA DE EJECUCIÓN: el plazo y forma de ejecución del contrato es el señalado en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. SÉPTIMA – VIGENCIA: la Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. OCTAVA – LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: el sitio en el cual se prestará el servicio objeto del presente contrato será el que aparece en el anexo No. 1 “DATOS DEL CONTRATO”. NOVENA – DERECHOS DEL CONTRATISTA: en general, son derechos del CONTRATISTA: 1.) Recibir el pago que en su favor establece el presente contrato. 2.) Tener acceso a los elementos físicos necesarios para desarrollar el objeto del contrato, en caso que los mismos sean necesarios, y cumplir con sus obligaciones. 3.) Obtener la colaboración necesaria de la POLICÍA para el adecuado desarrollo del contrato. DÉCIMA – OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: en general, son obligaciones del CONTRATISTA: de acuerdo con lo establecido para el presente proceso DÉCIMA PRIMERA – DERECHOS DE LA POLICÍA NACIONAL. 1.) Supervisar el desarrollo y ejecución del presente contrato, y acceder a los documentos e información que soportan la labor del CONTRATISTA. 2.) Solicitar y recibir información técnica respecto de los bienes y/o servicios entregados del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del presente contrato. 3.) Rechazar los elementos proveídos cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos. DÉCIMA SEGUNDA – OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: de acuerdo con lo establecido para el presente proceso DÉCIMA TERCERA – RESERVA DEL PRESENTE CONTRATO: el CONTRATISTA se obliga para con la POLICÍA NACIONAL a no suministrar ninguna clase de información o detalle a terceros y a mantener como documentación reservada, todos los aspectos que conozca en el cumplimiento del presente contrato, así como los asuntos técnicos e instalaciones de la POLICÍA NACIONAL, conocidos o que llegaren a ser conocidos por el CONTRATISTA, durante el desarrollo con posterioridad a la ejecución del contrato. DÉCIMA CUARTA – MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO A CARGO DEL CONTRATISTA Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción y registro del contrato y la entrega de la copia firmada del mismo al CONTRATISTA, éste deberá constituir y presentar a favor de la POLICÍA, uno cualquiera de los mecanismos de cobertura de riesgo establecidos en el Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes riesgos: De acuerdo con lo establecido para el presente proceso DÉCIMA QUINTA.– INDEMNIDAD: el CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la POLICÍA NACIONAL de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones. DÉCIMA SEXTA– SANCIONES: de acuerdo con lo establecido para el presente proceso. PARÁGRAFO. – APLICACIÓN DEL VALOR DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS: una vez notificada la resolución por medio de la cual se imponen alguna de las sanciones antes descritas, el CONTRATISTA dispondrá de quince (15) días calendario para proceder de manera voluntaria para a su pago. Las multas no serán reintegrables aún en el supuesto que el CONTRATISTA dé posterior ejecución a la obligación incumplida. En caso de no pago voluntario y una vez en firme la resolución que imponga multas, podrá tomarse del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, hacer efectiva la garantía en caso de existir, o acudir a la jurisdicción coactiva. DÉCIMA SÉPTIMA OTRAS FACULTADES EXCEPCIONALES: en caso de presentarse cualquiera de las circunstancias establecidas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993, debidamente establecidas y documentadas, la POLICÍA podrá hacer uso de las facultades excepcionales allí previstas, en caso que las mismas resulten aplicables. DÉCIMA OCTAVA– MONEDA DEL CONTRATO. – La moneda del presente contrato es la indicada en el anexo No. 1 DATOS DEL CONTRATO. DÉCIMA NOVENA – CESIONES Y SUBCONTRATOS: El CONTRATISTA no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato a persona alguna natural o jurídica, nacional o extranjera, sin previa autorización escrita de la POLICÍA, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar dicha autorización. La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato. La POLICÍA no adquirirá relación alguna con los Subcontratistas. VIGÉSIMA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, la cual se entenderá cumplida con la suscripción del presente Contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Ley. VIGÉSIMA PRIMERA – SUSPENSIÓN TEMPORAL: las partes podrán suspender temporalmente el plazo de ejecución del contrato, cuando se presenten causas que impidan la ejecución temporal o transitoria, por ocurrencia de un imprevisto o hecho inevitable, una vez establecida en debida forma la causal se suscribirá un acta entre las partes, donde conste el evento, su causa, el término de la suspensión y aquellas previsiones que se consideren necesario consignar. El tiempo de suspensión no se computará para los efectos del plazo extintivo del presente contrato. Para el reinicio de la ejecución y, superada la situación que originó la suspensión del plazo de ejecución, se suscribirá la correspondiente acta de reinicio. VIGÉSIMA SEGUNDA – SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: si con ocasión del desarrollo y ejecución del contrato, sugieren diferencias o discrepancias entre las partes, estas se comprometen a utilizar los mecanismos de solución directa previstos en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. VIGÉSIMA TERCERA – PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: para el perfeccionamiento del contrato se requiere de la firma de las partes, para la legalización el registro presupuestal por parte de la POLICÍA y para la ejecución, la presentación por parte del Contratista de la Garantía Única, para la aprobación por parte de la POLICÍA NACIONAL según Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.2.3.1. VIGÉSIMA CUARTA – DOCUMENTOS: entre otros, los documentos que a continuación se relacionan se consideran para todos los efectos parte integrante del presente contrato y en consecuencia producen sus mismos efectos u obligaciones jurídicas y contractuales: 1.) Pliego de condiciones y Propuesta del contratista en aquellas partes aceptadas por la POLICÍA. 2.) Anexos del contrato. 3.) Documentos que suscriban las partes. VIGÉSIMA QUINTA– IMPUESTOS: el CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la Ley colombiana. VIGÉSIMA SEXTA – LIQUIDACIÓN: el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007. VIGÉSIMA SÉPTIMA – VEEDURÍAS CIUDADANAS: el presente contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993. VIGÉSIMA OCTAVA – RÉGIMEN LEGAL: este contrato se regirá por el Estatuto General de Contratación Administrativa vigente y sus Decretos reglamentarios, las Leyes de presupuesto, en general las normas civiles y comerciales vigentes, las demás normas concordantes que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente contrato y las disposiciones de la Policía Nacional que apliquen. VIGÉSIMA NOVENA– CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: en virtud del presente contrato, el CONTRATISTA se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. TRIGÉSIMA – DOMICILIO CONTRACTUAL: para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio contractual la ciudad de Tunja, para constancia de lo anterior, se firma en un (1) original en Tunja., a los 
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ANEXO No. 3.1
 “DATOS DEL CONTRATO”

(HACE PARTE DE LA MINUTA DEL CONTRATO)

	CONTRATO 
	No. 

	CONTRATANTE
	POLICÍA NACIONAL 

	REPRESENTANTE LEGAL Y/O DELEGADO
	NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO

	CÉDULA DE
CIUDADANÍA No.
	Del ordenador del gasto

	CARGO
	Cargo del ordenador del gasto

	DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO 
	Del ordenador del gasto.

	CONTRATISTA
	NOMBRE: de la firma contratista
NIT: 
REPRESENTANTE LEGAL: nombre del representante legal
DOC. IDENTIDAD: C.C. del representante legal 
CIUDAD NOTIFICACIÓN: Bogotá D.C.
DIRECCIÓN: de notificación de la firma contratista
TELÉFONO: 
FAX: 
E-MAIL: 

	CONSIDERANDOS
	Que el presente contrato se deriva del PROCESO (SE INDICA EL TIPO DE PROCESO Y EL NÚMERO DEL MISMO)

	SUPERVISOR DEL CONTRATO
	El supervisor del contrato será (se señala el cargo del supervisor), o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la Dirección Administrativa y Financiera.(o el ordenador del gasto en cada caso)

	CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO
	El objeto del presente contrato es: (se indica el objeto del contrato)
	ÍTEM
	RECURSO
	UNIDAD

	
	Se han de discriminar cada recurso comprometido
	




	CLÁUSULA TERCERA.- VALOR

	Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de (INDICAR EL VALOR EN LETRAS)  ($INDICAR EL VALOR EN NÚMEROS) MONEDA LEGAL, incluido IVA. (O SEÑALAR SI NO INCLUYE IVA)
	ÍTEM
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	
	
	
	





	CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO




	El pago del presente contrato se efectuará (SEÑALAR LA FORMA DE PAGO A EMPLEAR).
Los pagos se harán a la siguiente cuenta:
NOMBRE BENEFICIARIO: firma contratista, en caso de ser un consorcio o unión temporal debe estar a nombre de la misma.
BANCO: 
TIPO DE CUENTA: corriente y/o ahorros, especificar.
NÚMERO DE CUENTA: 
OFICINA: 

	CLÁUSULA QUINTA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
	SE DEBE SEÑALAR EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA  LA CONTRATACIÓN Y EL OFICIO DE APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS

	CLÁUSULA SEXTA.- PLAZO Y LA FORMA DE EJECUCIÓN
	Se señala el plazo y la forma  de ejecución, el cual cuenta a partir de la aprobación de la garantía única en caso que esta aplique o desde el registro presupuestal en caso que no se haya pactado. 

	CLÁUSULA NOVENAOCTAVA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIEJECUCIÓN.
	Se señala el sitio de ejecución del futuro contrato

	CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVAVIGÉSIMA-  MONEDA DEL CONTRATO
	
Pesos colombianosPesos Colombianos 




NOTA: las cláusulas que no estén relacionadas en el presente anexo, se encuentra en el cuerpo de la minuta del contrato.
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ANEXO No. 4

CARTA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
Ciudad__________ fecha____________

Señores
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA 
Vía SECOPII


Referencia: manifestación de interés en participar proceso PN METUN SA MC 002 2024.


OPCIÓN 1: MANIFESTANTE PERSONA NATURAL O JURÍDICA

Yo_________________________________, identificado con cedula de ciudadanía número ___________________de,_____________, en mi calidad de representante legal de_________________________________________,Nit__________________, presento Manifestación de Interés en participar dentro del proceso PN METUN SA MC 002 2024, que tiene por objeto “”.

OPCIÓN 2: MANIFESTANTE COMO CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.

Nosotros___________________________, identificado con C.C.______________, y ________________________ identificado con C.C.______________, actuando, respectivamente, en nombre y representación de __________________________, presentamos Manifestación de Interés en participar dentro del proceso PN METUN SA MC 002 2024, que tiene por objeto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”.

Para los siguientes lotes o ítems así:

Marcar con una X en cual o cuales lotes desea participar.  

· Lote número 1___________.
	
· Lote número 2___________.

Nota 1: Los oferentes persona natural o jurídica deben adjuntar los siguientes documentos: (Matricula Mercantil, Certificado de Existencia y Representación Legal y Registro Único Tributario).

Nota 2: Los oferentes consorcios o uniones temporales deben adjuntar los siguientes documentos: (Matricula Mercantil, Certificado de Existencia y Representación Legal y Registro Único Tributario de cada uno de los integrantes).

Atentamente,

El proponente:
Firma del representante legal del proponente:
Nombre o razón social del oferente:
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐):
Nombre Representante Legal:
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐):
Dirección:
Teléfono:
Email:


FORMATO  1 APENDICE JURIDICO 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
APLICA PARA TODOS LOS ITEMS
Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja
Ciudad.

Referencia: Carta de presentación de la oferta del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número   cuyo objeto es: , para el lote No.  Elegir el lote.

Yo (nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una unión temporal o de un consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de Indicar el nombre del proponente de quien se actúa, propuesta seria y formal para participar en el proceso de selección Diligenciar el número del proceso, convocado por la POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja, cuyo objeto es 

Conforme a la información suministrada en los términos establecidos en el pliego de condiciones y/o invitación publica que rige el proceso, en las leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él. El objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en el pliego de condiciones y/o invitación publica de conformidad con el formulario “especificaciones técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de los pliegos de condiciones y/o invitación publica, la de sus anexos y formularios, así como el de cada una de las adendas hechas al mismo.

1. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.

1. Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.

1. Que el proponente, en este caso (indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas, y que el nombre de su representante legal, dirección, correo electrónico, teléfono y fax son los siguientes: (información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente).

1. Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en los pliegos de condiciones y/o invitación publica en la ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

1. Que nos comprometemos con la POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, a cumplir con los servicios ofrecidos en la presente propuesta, que corresponden las especificaciones técnicas solicitadas y plazos establecidos en los pliegos de condiciones y/o invitación.

1. Reconocemos y aceptamos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los bienes y/o servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los bienes y/o servicios que se entregarán a la Policía Metropolitana de Tunja, en el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de los pliegos de condiciones y/o invitación publica sus formularios y adendas que llegaren a suscribirse.

1. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

1. Reconocemos que ni la Policía Metropolitana de Tunja, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia o visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

1. Reconocemos que ni los pliegos de condiciones y/o invitación publica, del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.


1. Aceptamos plena, incondicional e irrestrictamente los términos del contrato que se nos ofrece, conforme al formulario “minuta del contrato” de los pliegos de condiciones y/o invitación publica, y nos comprometemos a suscribirlo sin modificaciones sustanciales o formales de ninguna naturaleza, por la sola adjudicación que a nosotros se nos haga del contrato, salvo aquellas modificaciones que determine incluir la Policía Metropolitana de Tunja, por considerarlas necesarias para incorporar las variaciones que se deriven de los adendas que se expidan dentro del presente proceso de selección las que de antemano aceptamos.

1. Los documentos confidenciales serán señalados en la oferta presentada en SECOP II, y la Entidad tendrá la facultad de comprobar la confidencialidad del documento y aceptarla o rechazarla según lo que establece la ley sobre los documentos confidenciales.


1. Los suscritos (integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

1. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.


1. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

1. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono (os): Fax, correo electrónico.
 
1. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

1. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

1. El plazo de ejecución será el establecido en el pliego de condiciones y/o invitación pública.  

1. Que la vigencia de la presente oferta es de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de esta.

EL PROPONENTE


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 							
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: 								
NUMERO CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 			DE: 			
NOMBRE DE LA FIRMA PROPONENTE: 							
DIRECCIÓN COMERCIAL: 									
NIT: 						 REGIMEN: COMUN (   ) – SIMPLIFICADO (   )
TELEFONO: 			FAX: 			EMAIL:					



















FORMATO 2 APENDICE JURIDICO
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
APLICA PARA TODOS LOS ITEMS.
Ciudad, seleccionar la fecha.	

Señores.
POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja
Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número   cuyo objeto es: , para el lote No.  Elegir el lote.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Seleccion abreviada de Menor cuantía, para la celebración de un contrato estatal para el 

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la policía nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la policía nacional y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.
5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la policía nacional.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:
  
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

 
	SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE PROPONENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÈS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.









FORMATO 3 APENDICE JURIDICO 
COMPROMISO SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
“APLICA PARA TODOS LOS ITEMS”.
Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía Número   cuyo objeto es: “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACÁ, Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS Y/O REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES QUE DEPENDEN ADMINISTRATIVAMENTE DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA Y A LAS DEMÁS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE SU JURISDICCIÓN, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE”.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución No. 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa,  actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL
Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 
Nota: seleccionar,  según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con  el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 

· Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar  los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución No. 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente: 

1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II o III

2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II o III.

3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV o V y de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo IV o V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente: 
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones










FORMATO 4 APENDICE JURIDICO 
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL 
APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja
Ciudad.

Referencia: compromiso sistema de gestión ambiental para el proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía Número   cuyo objeto es: 

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, además mis servicios cumplirán los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional.

comprometo a cumplir y respetar los programas ambientales establecidos para la Policía Metropolitana de Tunja en cuanto al proceso de reciclaje, uso y ahorro del agua y energía, educación, y el compromiso en desarrollar mecanismos de protección de los recursos naturales renovables conforme a la nueva Legislación Ambiental en Colombia y cumplir con los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la norma constitucional Ley 23 de 1973, Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993 Ley 139 de 1994, Ley 299 de 1995, Decreto 948 de 1995, Documento CONPES 2834 de 1996, Decreto 1076 de 2015 y todas las disposiciones que modifiquen, reglamenten o se encuentren vigentes en materia ambiental.  

Cualquier infracción de carácter ambiental por omisión de permiso, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, será asumida como mi responsabilidad en calidad de contratista.

El oferente se compromete contemplar personal bajo su responsabilidad con capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos.

Así mismo, certifico que no me encuentro en el registro único de infractores ambientales RUIA.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato que corresponda.



El proponente:
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones







FORMATO 5 APENDICE JURIDICO
COMPROMISO ANTICORRUPCION 
APLICA PARA TODOS LOS ITEMS
Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja
Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número   cuyo objeto es:  

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL - Policía Metropolitana de Tunja, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - Policía Metropolitana de Tunja para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.
El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 
Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la Policía Metropolitana de Tunja, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:7] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [7:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 


El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes del año).

El proponente:
  
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.





FORMATO 6 APENDICE JURIDICO
AUSENCIA DE INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES
Y PROHIBICIONES PARA CONTRATAR
APLICA PARA TODOS LOS ITEMS
Ciudad, seleccionar la fecha.


Señores.
POLICÍA NACIONAL – Policía Metropolitana de Tunja
Ciudad.

Referencia: proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número   cuyo objeto es: 

Yo, __________________________________________ Identificado con cédula de ciudadanía Nro.___________________ expedida en ____________________ obrando en nombre propio y/o de la persona jurídica que represento de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración para que en caso de resultar favorecido con la adjudicación de la contratación, declaro bajo la gravedad del juramento que no existe respecto del OFERENTE, sus asociados, su representante legal o dependientes, incapacidades, ni causales de inhabilidad o incompatibilidad, ni prohibición alguna de acuerdo con las normas vigentes que puedan impedir o vicien la presentación de nuestra oferta o la firma del Contrato que pudiera resultar de la eventual adjudicación. 

En constancia se firma la presente Declaración.  





_____________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal















FORMATO 7 APENDICE JURIDICO 
CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES A LOS SISTEMAS DE SALUD, PENSIONES, ARL Y OBLIGACIONES PARAFISCALES
APLICA PARA TODOS LOS ITEMS

						
	CIUDAD
	DIA
	MES
	AÑO

	
	
	
	



			
Señores:
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA 
Tunja 
							
					
							
							
Yo, ____________________________________________, identificado con cedula de ciudadanía Nro. ______________________________de ______________________________ en calidad de ________________________________________ de la firma proponente _______________________________________________________ identificada con NIT _________________________ manifiesto bajo la gravedad del juramento: 		


Que hemos cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, pensiones, ARL y obligaciones parafiscales señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y que a la fecha nos encontramos a Paz y Salvo por estos conceptos y nos comprometemos a que durante la vigencia del contrato que se llegue a celebrar haremos los aportes que correspondan, de acuerdo con lo establecido en la Ley.					

Cordialmente,

						
FIRMA											
	
NOMBRE 														
C.C. Nro. 										

NOMBRE DEL PROPONENTE										

NOTA 1: Para el caso en que el presente formato sea diligenciado por el Contador o Revisor Fiscal, según corresponda, se deberá anexar la fotocopia de la cedula y de la tarjeta profesional

En todo caso deberá anexar la última planilla (PILA) cancelada por estos conceptos


FORMATO 1  APENDICE TECNICO
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.


	NO. DE CONTRATOS SUGERIDOS A EVALUAR
	NUMERO CONSECUTIVO EN RUP DEL CONTRATO EJECUTADO Y/O LIQUIDADO A EVALUAR
	OBJETO DEL CONTRATO
	


Valor en SMMLV
	

Mayor o igual a XXXXX SMMLV
(Cumple o No Cumple)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



El proponente:
 
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

Nota1: Para consorcios y/o uniones temporales, se recomienda para facilitar la evaluación técnica entregar un formato diligenciado por cada uno de los integrantes.

Nota 2: Si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, se tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unión Temporal.

Nota 3: Para el caso de oferentes que cumplan el artículo 2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1082 del 2015 (modificado y adicionado por el decreto 1860 del 2021) criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de compras pública, solo diligenciaran las dos primeras filas del formato.


FORMATO 2  APENDICE TECNICO
CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO.
APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS


Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – DILIGENCIAR LA UNIDAD A LA QUE PRESENTA LA OFERTA
Ciudad.

Referencia: Clasificación del proponente extranjero de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número  cuyo objeto es: 

El suscrito declaro bajo gravedad de juramento acorde a la actividad comercial desarrollada, o al objeto social de la empresa que represento, que me encuentro facultado para ejercer las actividades comerciales propias a cada actividad, especialidad y grupo descrito en el pliego de condiciones "Clasificación en el Registro Único de Proponentes", así


	SEGMENTO
	FAMILIAS
	CLASES

	Segmento
	Familia
	Clases




Autorizo a la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional para verificar la información suministrada. 



Atentamente, 






__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal









FORMATO 3  APENDICE TECNICO
CARTA DE COMPROMISO SOBRE EL GRUPO MÍNIMO DE TRABAJO
APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS


Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 
Ciudad.

Referencia: proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía Número  cuyo objeto es: 

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad, que en caso de ser el adjudicatario del proceso contractual resultante del presente estudio previo me comprometo a presentar el personal profesional ofrecido y entregar sus hojas de vida con toda la documentación requerida el día de la suscripción del contrato y que estos cumplirán con los requisitos mínimos exigidos en el presente estudio previo.
La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato, en el componente que corresponda.

El proponente:
 



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones













FORMATO 4  APENDICE TECNICO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES ESTIMADAS DEL MANTENIMIENTO

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ciudad.

Referencia: proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía Número  cuyo objeto es: 

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad y compromiso de ejecutar el objeto del contrato resultante del presente estudio previo conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas generales y específicas de las actividades estimadas para el proceso, así como en lo contenido en la oferta técnica adicional suscrita para este proceso contractual.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato, en el componente que corresponda.

El proponente:
 



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones














FORMATO 5  APENDICE TECNICO
PROPUESTA ECONÓMICA
APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS

A continuación, se ilustra la forma en que los oferentes deberán presentar su oferta técnica y económica, así:

V/R UNIT OFERTADO: Deberá estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada actividad contemplada, en su defecto la propuesta será rechazada.
V/R PARCIAL OFERTADO: será igual al producto (CANT)*(V/UNIT OFERTADO) para cada ítem.
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capítulo.

COSTOS DIRECTOS, será equivalente a la suma de los subtotales de cada uno de los capítulos de los CUADRO PARA LA OFERTA ECONÓMICA 
ADMINISTRACIÓN: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.
IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.
UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.
IVA SOBRE LA UTILIDAD: equivale al 0% de la UTILIDAD
COSTO TOTAL: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACIÓN) + (IMPREVISTOS) + (UTILIDAD) + (IVA SOBRE LA UTILIDAD) + (COSTOS DIRECTOS))
 
CUMPLE SI - NO: Estas casillas serán diligenciadas por el comité evaluador económico verificara que cada V/ PARCIAL OFERTADO está en el rango establecido por la entidad.
 
Nota 1: el comité evaluador económico designado por la unidad, efectuará como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, que estén habilitadas jurídica y técnicamente.

Nota 2: se verificará que el V/R UNIT OFERTADO de la propuesta se encuentre entre el 95% y el 100% del V/UNIT LIMITE de cada actividad, de lo contrario la propuesta se rechazará.

Nota 3: la oferta que no oferte los costos indirectos (AIU), será rechazada. (Es decir que no diligencia las casillas correspondientes a los costos indirectos de la oferta económica)

Nota 4: el comité económico verificará que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100% del PEE y que no esté por debajo del 95% de este. Así pues, las ofertas que superen el valor total establecido en el PEE o estén por debajo del 95% de este, serán rechazadas.

Nota 5: el comité evaluador técnico, verificará que no se hayan modificado la descripción de las actividades. Así mismo, el comité técnico verificará que no se hayan cambiado la cantidad en los ítems a ofertar, ni las unidades de medida, de presentarse la situación la propuesta será rechazada. Por tal motivo, las modificaciones generadas al formato propuesta económica establecido por la entidad contratante serán responsabilidad del oferente.

Con la presentación de la propuesta, el contratista se compromete a ejecutar el número de actividades que la Policía Nacional requiera. 


A continuación, se ilustra la forma en que los oferentes deberán presentar su oferta técnica y económica, así:



V/R UNIT OFERTADO: deberá estar entre un rango 95% al 100% del V/UNIT LIMITE, para cada actividad contemplada, en su defecto la propuesta será rechazada.
V/R PARCIAL OFERTADO: será igual al producto (CANT)*(V/UNIT OFERTADO) para cada ítem.
SUBTOTAL CAPITULO: equivalente a la sumatoria de todas las actividades de cada capítulo.

COSTOS DIRECTOS: será equivalente a la suma de los subtotales de cada uno de los capítulos de los CUADRO PARA LA OFERTA ECONÓMICA.
ADMINISTRACIÓN: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.
IMPREVISTOS: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.
UTILIDAD: equivalente a un porcentaje del SUBTOTAL EDIFICACIONES A INTERVENIR.
IVA SOBRE LA UTILIDAD: equivale al 19% de la UTILIDAD
COSTO TOTAL: equivalente a la sumatoria de (ADMINISTRACIÓN) + (IMPREVISTOS) + (UTILIDAD) + (IVA SOBRE LA UTILIDAD) + (COSTOS DIRECTOS))
 
CUMPLE SI - NO: Estas casillas serán diligenciadas por el comité evaluador económico verificara que cada V/ PARCIAL OFERTADO está en el rango establecido por la entidad.
 
Nota 1: el comité evaluador económico designado por la unidad, efectuará como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en el VALOR DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, que estén habilitadas jurídica y técnicamente.

Nota 2: se verificará que el V/R UNIT OFERTADO de la propuesta se encuentre entre el 95% y el 100% del V/UNIT LIMITE de cada actividad, de lo contrario la propuesta se rechazará.

Nota 3: la oferta que no oferte los costos indirectos (AIU), será rechazada. (Es decir que no diligencia las casillas correspondientes a los costos indirectos de la oferta económica)











_________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Nota 4: el comité económico verificará que el COSTO TOTAL PROPUESTO, no supere el 100% del PEE y que no esté por debajo del 95% de este. Así pues, las ofertas que superen el valor total establecido en el PEE o estén por debajo del 95% de este, serán rechazadas.

Nota 5: el comité evaluador técnico, verificará que no se hayan modificado la descripción de las actividades. Así mismo, el comité técnico verificará que no se hayan cambiado la cantidad en los ítems a ofertar, ni las unidades de medida, de presentarse la situación la propuesta será rechazada. Por tal motivo, las modificaciones generadas al formato propuesta económica establecido por la entidad contratante serán responsabilidad del oferente.

Con la presentación de la propuesta, el contratista se compromete a ejecutar el número de actividades que la Policía Nacional requiera. 

NOTA: en concordancia con las instrucciones estipuladas en el formato 2BS-FR-0004, para la presentación de la propuesta económica los oferentes deberán diligenciar el formato Microsoft Excel que corresponda dentro del proceso, y entregarse en este mismo tipo de archivo. 







FORMATO 6  APENDICE TECNICO
OFERTA TÉCNICA ADICIONAL 
APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 
Ciudad.

Referencia: proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía Número  cuyo objeto es: 

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de ofrecimiento y compromiso de ejecutar las características técnicas adicionales como se relaciona a continuación.

	[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125]ACTIVIDAD QUE OFERTO
	SI
	NO

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	.
	
	

	n
	
	



Los ítems ofertados y aceptados por la Policía Nacional mediante la asignación del puntaje al oferente al cual se le adjudique el contrato, deberán ser ejecutados y facturados durante el contrato, de acuerdo con lo establecido en la propuesta.
Los posibles oferentes, deberán realizar una evaluación financiera y económica previa para ofertar las actividades adicionales, atendiendo que una vez lo oferte, deberá cumplir con la ejecución de estos, so pena de iniciar procesos por posibles incumplimientos.

Una vez se suscriba el contrato con el adjudicatario del proceso de contratación resultante del presente estudio previo, se incluirá una obligación adicional donde el adjudicatario se obliga a ejecutar las actividades mejoradas, de acuerdo a la oferta técnica adicional.

Los oferentes deberán aportar los análisis de la oferta adicional (APU y Especificaciones), que soporten la debida inclusión de la actividad adicional ofertada, de lo contrario no dará lugar al puntaje en la evaluación técnica contemplada en este proceso contractual. 

En la descripción de la actividad se deberá escribir textual el texto para acceder al puntaje técnico adicional.
_____________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) 




FORMATO 7  APENDICE TECNICO
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 
Ciudad.

Referencia: Apoyo a la industria nacional del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número  cuyo objeto es: 

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal y/o comprometiendo a las personas naturales y/o personas jurídicas que represento o apodero que:

1.	OFRECIMIENTO DE BIENES Y/O SERVICIOS NACIONALES (PRODUCCIÓN NACIONAL, ACUERDO O TRATADO INTERNACIONAL O PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD)

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean prestados y suministrados así:
	
	
	Marcar (X) según corresponda

	Por Producción
Nacional
	Cuando es prestado y/o suministrado por un oferente colombiano o residente en Colombia
	SI ☐

	Por Acuerdo o Tratado Internacional o Principio de Reciprocidad
	Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de países que hacen parte de Acuerdos o Tratados Internacionales celebrados con Colombia para compras estatales aplicables a este proceso de contratación
	SI ☐
Deberá allegar diligenciado el formulario indicación de trato nacional

	
	Para los bienes y/o servicios correspondientes a empresas nacionales de países que aplican el Principio de Reciprocidad
	SI ☐
Deberá allegar diligenciado el formulario indicación de trato nacional



	Porcentaje de los bienes y/o servicios de acuerdo con el desarrollo del proceso contractual.
	Certifico
Marcar con (x) donde corresponda
	Puntaje determinado según pliego de condiciones

	Igual al 100%	☐
	

	>= 50% y < 100%	☐
	

	< 50%	☐
	



Nota 1: los oferentes que certifiquen el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas en el Numeral 1 del presente obtendrán la asignación puntos de acuerdo a lo descrito en el literal c de los “FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN”. 

Nota 2: los oferentes que hayan diligenciado el Numeral 1 del presente formulario, en cualquiera de sus apartes, no deberán diligenciar lo exigido en el Numeral 2 de este formulario.

Nota 3: para la verificación y asignación del puntaje de que trata el Numeral 1 de este formulario, el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción y presentación junto con la propuesta.

2. 	OFRECIMIENTOS DE BIENES Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS CON COMPONENTE NACIONAL

Este punto lo deben diligenciar los oferentes cuyos bienes y/o servicios sean ejecutados así:

	
	
	Marcar (X) según corresponda

	Por Componente Nacional
	Cuando la incorporación de bienes y/o servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos
	SI ☐

	En el Exterior
	Cuando la incorporación de bienes y/o servicios es realizada mediante la vinculación de personas naturales o jurídicas que presten servicios profesionales, técnicos u operativos extranjeras
	SI ☐




	Porcentaje de los bienes y/o servicios de acuerdo con el desarrollo del proceso contractual.
	Certifico
Marcar con (x) donde corresponda
	Puntaje determinado según pliego de condiciones

	Igual al 100%	☐
	444
	>= 50% y < 100%	☐
	333
	< 50%	☐
	222


Nota 1: los oferentes que demuestren el cumplimiento de cualquiera de las situaciones y condiciones exigidas en el Numeral 2 del presente formulario, obtendrán la asignación puntaje de acuerdo a lo descrito en el literal c de los “FACTORES DE VERIFICACIÓN Y PONDERACIÓN” 

Nota 2: la incorporación de componente colombiano puede ofrecer servicios profesionales, técnicos y operativos, para esto último deberá allegar el comprobante de afiliación al Sistema General de Seguridad Social o copia de Contratos de Trabajo o Comprobante de los Pagos de Nómina. En todo caso, el componente nacional debe corresponder al porcentaje mínimo aquí exigido. 

Nota 3: para la verificación y asignación del puntaje de que trata el Numeral 2 de este formulario, el mismo se entenderá prestado bajo la gravedad de juramento con su suscripción y presentación junto con la propuesta.


El proponente:
 



__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones



FORMATO 8  APENDICE TECNICO
INDICACIÓN TRATO NACIONAL 
APLICA PARA TODOS LOS ÍTEMS

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 
Ciudad.

Referencia: Indicación de trato nacional Diligenciar el cargo a desempeñar para el proceso número  cuyo objeto es: 

En observancia a lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, de conformidad con el Artículo 20 de Ley 80 de 1993 y para efectos del Parágrafo del Artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el Artículo 51 del Decreto 019 de 2012; para otorgar puntaje como productor 100% nacional se deberá diligenciar por parte del Oferente el siguiente Anexo, discriminando la información dependiendo si es un Tratado o Acuerdo Internacional o si aplica el Principio de Reciprocidad, así;

PARA TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES

En caso de haberse suscrito y se encuentre vigente Acuerdo o Tratado Internacional alguno aplicable al presente proceso de contratación, indicar los siguientes datos:

Identificación o denominación del Acuerdo o Tratado: Diligenciar identificación del acuerdo.
Objeto del Tratado: Diligenciar el objeto del tratado
Ubicación en el SECOP (Link): Diligenciar link de consulta
RECIPROCIDAD

En ausencia de Acuerdo o Tratado Internacional, pero si existe trato nacional en virtud del Principio de Reciprocidad, indicar los siguientes datos:

Fecha de la expedición de la certificación: seleccionar fecha de expedición.
Estado sobre el que se certifica: Diligenciar estado.
Ubicación en el SECOP (LINK): Diligenciar link de consulta

Nota: estos datos serán verificados por la Dirección Administrativa y Financiera por medio de la Página Web www.colombiacompra.gov.co, teniendo en cuenta que conforme con el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación” Versión M-MACPC-12 expedido por la Agencia Nacional de Contratación, la Entidad debe verificar los contenidos sobre Trato Nacional ya que no en todos los casos los conoce.

_____________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal




FORMATO 9  APENDICE TECNICO
IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD 
(APLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

[image: ]
	
	REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES
	[image: ]

POLICIA NACIONAL

	CÓDIGO: 2BS-FR-0071
	
	

	FECHA: 14-05-2021
	IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD
	

	VERSIÓN:  0
	
	

	CONTRATO PN XXXXX No. XX-XX-XXXX-XX

	N°
	SIGLA UNIDAD
	DEPENDENCIA SOLICITANTE

(Sigla Seccional, Grupo, Estación, Subestación, CAI, Etc.)
	ESPACIO FISÍCO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD

(Oficina, Baño, Guardia, Alojamiento, Habitación, Zona, Etc.)
	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

Enunciar claramente el problema
	Aprobado por Comandante Unidad
	GRUPO BIENES RAÍCES

Este espacio se diligencia en forma manuscrita 

	
	
	
	
	
	Si o No
	CONSECUTIVO DE LA NECESIDAD 
	GRADO, NOMBRE Y FIRMA JEFE GRUPO BIENES RAICES

	1
	MEVIL
	Estación los Fundadores
	Cubierta
	Reparación de cubierta dañada por afectación asociada a vegetación en predio vecino.
	 
	MEVIL-1
	IT GARCIA JORGE

	2
	MEVIL
	Estación los Fundadores
	Guardia
	Reposición mueble guardia por deterioro y vetustez.
	 
	MEVIL-2
	IT GARCIA JORGE

	3
	MEVIL
	Estación los Fundadores
	Baño Social primer piso
	Mantenimiento general baño social primer piso por vetustez y aparatos sanitarios defectuosos.
	 
	MEVIL-3
	IT GARCIA JO 

	4
	MEVIL
	Estación los Fundadores
	Alojamientos auxiliares.
	Mantenimiento general de baño alojamiento auxiliares.
	 
	MEVIL-4
	IT GARCIA JORGE

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	n..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FECHA DE ELABORACIÓN:
	DD/MM/AA

	NOMBRE, GRADO Y FIRMA DE FUNCIONARIO QUE GENERA LA NECESIDAD
	 Ejemplo:   CT.ALEXANDER JIMENEZ VELASQUEZ

	
	                    Comandante Estación de Policía Fundadores

	GRADO, NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR O COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO Y/O METROPOLITANA
	Ejemplo:    CR. ALFREDO GONZÁLEZ PARRA

	
	                    Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

	
	En constancia que se revisó y aprobó la solicitud de las necesidades, en concordancia con lo establecido en el procedimiento 2BS-PR-0014 “REALIZAR MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES”

	Nota: este formato deberá ser presentado ante el Grupo de Bienes Raíces de la unidad, debidamente firmado, para su revisión, tramite, viabilidad y autorización en los parámetros técnicos establecidos por DIRAF y sin presentar enmendaduras.












FORMATO 10  APENDICE TECNICO
ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES
RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES 

(APLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

[image: ]
	[bookmark: RANGE!A1:O72] 
	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES
	[image: ]
POLICIA NACIONAL

	Código:  2BS-FR-0072
	
	

	Fecha: 14-05-2021
	ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES
	

	Versión: 0
	
	

	

	Este Espacio lo diligenciará el Contratista, en concordancia con el formato de identificación de la necesidad y parámetros establecidos en el contrato. Se diligencia un formato de orden de trabajo, por cada necesidad identificada.

	FECHA DE ELABORACION FORMATO:
	dd  / mm  / aaaa

	CONTRATO DE OBRA: 
	PN XXXXX No. XX-XX-XXXX-XX

	CONSECUTIVO NECESIDAD:
	MEVIL-1

	NECESIDAD:
	 Ejemplo:   reparación de cubierta dañada por afectación asociada a la vegetación en el predio vecino.

	UNIDAD:
	 Relacionar la unidad donde se evidencia la necesidad de mantenimiento. Ejemplo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

	DEPENDENCIA SOLICITANTE:
	Relacionar la dependencia donde se requiere el mantenimiento.  Ejemplo:  Estación los Fundadores.

	ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:
	Relacionar el espació físico donde se presenta la necesidad de mantenimiento.  Ejemplo:  Cubierta.

	ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:
	A1

	Solo se ingresarán las actividades de mantenimiento requeridas para satisfacer la necesidad radicada, en concordancia con la visita y diagnóstico técnico realizado, separándolas según el capítulo de mantenimiento para efectos de organización y control. Este espacio lo diligenciará el Contratista, en concordancia con los parámetros establecidos en el contrato.

	Nº
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO $
	VALOR PARCIAL $
	OBSERVACIONES

	1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$0,00
	 

	4
	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$0,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	$0,00
	 

	COSTO DIRECTO TOTAL
	$0,00

	 

	ADMINISTRACIÓN
	0%
	$0,00

	IMPREVISTOS
	0%
	$0,00

	UTILIDAD
	0%
	$0,00

	IVA
	19%
	$0,00

	COSTO INDIRECTO TOTAL
	$0,00

	VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO
	$0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Elaboró:
	
	
	Proyectó y Aprobó:
	Revisó y Aprobó:
	Revisó:
	
	
	
	
	Verificación Técnica:

	_________
	
	 
	 _________________
	______________________________
	 _____________________
	  _________________

	ING. XXXXXXX
	ARQ. XXXXX
	XXXXXXXXXXX
	SI. XXXXXXXXX
	CT. XXXXXXXXX

	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
	RESIDENTE DE OBRA
	CONTRATISTA
	COORDINADOR UNIDAD (CON -SIN) DELEGACIÓN 
	SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	AUTORIZADO EN COMITÉ DE OBRA
	SI_______NO _______    Número de Comité ________    Fecha de Comité _____________
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	OBSERVACIONES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Revisó y Autorizó:
	
	
	Revisó y Autorizó:
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	CR. XXXXXXXXX
	
	
	CR. XXXXXXXXXX
	

	 
	COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO
	
	ORDENADOR DEL GASTO
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nota 1:  las ordenes de trabajo autorizadas por la ordenación del gasto, estarán supeditadas en su ejecución al presupuesto asignado para la instalación y/o unidad policial.

	Nota 2: las ordenes de trabajo deben ser incluidas en una programación de obra, la cual debe ser revisada y aprobada por el supervisor técnico, como requisito previo al inicio de las actividades proyectadas para mantenimiento.

	Nota 3: Es posible que el proceso de estimación de actividades y cantidades en la presente orden de trabajo, se soporte inicialmente en la estipulación de manera formal de las necesidades de mantenimiento por parte de la unidad policial, para luego continuar con un procedimiento de medición en sitio, sin ningún tipo de apique, muestreo o procedimiento invasivo, por parte del funcionario técnico que las realice, razón por la cual, podría ocurrir algunas divergencias con las actividades ejecutadas finalmente, las cuales deben ir plenamente justificadas en el formato RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES 2BS-FR-0074 para efectos de cualquier revisión por parte de los entes de control.  

	Nota 4: La firma del COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO aplica únicamente para el caso de las necesidades de la unidad sin delegación del gasto. El resto de firmas aplica para todos los casos.

	 





FORMATO 11  APENDICE TECNICO

RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES 

(APLICA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

[image: ]
	[bookmark: RANGE!A1:P121] 
	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES
	[image: ]POLICIA NACIONAL

	Código: 2BS-FR-0074
	
	

	Fecha: 14-05-2021
	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES
	

	Versión: 0
	
	

	CONTRATO:
	Relacionar el número y fecha del contrato
	OBJETO
	Relacionar el objetivo del contrato

	UNIDAD:
	Relacionar la unidad a la que corresponde el mantenimiento
	  Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD DEL RUBRO): 
	 $                                        -   

	ORDENADOR DEL GASTO:
	Grado y Nombre del Ordenador del Gasto
	
	

	COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:
	Grado y Nombre del Comandante de la unidad sin delegación del gasto (Solo aplica para trámites de necesidades de la unidad sin delegación del gasto)
	 Fecha de Inicio Contrato: 
	DD/MM/AA

	CONTRATISTA:
	Relacionar el nombré del Contratista
	 Valor Adición: 
	 $                                         -   

	SUPERVISOR TÉCNICO:
	Grado y Nombre del Supervisor
	 Valor total presente formato: 
	 $                                         -   

	COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:
	Grado, nombre y cargo del Coordinador de la unidad con delegación del gasto o de la unidad sin delegación del gasto según corresponda
	 Fecha presente formato: 
	DD/MM/AA

	RESIDENTE DE OBRA:
	Indicar la profesión y nombre del Residente de Obra.
	 Corte de mantenimiento: 
	1A

	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:
	Indicar la profesión y el nombre del profesional administrativo de obra
	 Periodo Ejecución corte de mantenimiento: 
	Del DD/MM/AA al DD/MM/AA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	INSTALACIÓN POLICIAL
	Relacionar la Instalación Policial.

	Este Espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato

	CONSECUTIVO NECESIDAD 
	  Ejemplo:  MEVIL-1

	NECESIDAD:
	  Ejemplo:   reparación de cubierta dañada por afectación asociada a la vegetación en el predio vecino..

	DEPENDENCIA SOLICITANTE:
	 Relacionar la dependencia donde se requiere el mantenimiento.  Ejemplo:  Estación los Fundadores.

	ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:
	 Relacionar el espació físico donde se presenta la necesidad de mantenimiento.  Ejemplo:  Cubierta.

	ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:
	A1
	 
	 
	 
	 

	Solo se ingresarán las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas y requeridas para satisfacer la necesidad expuesta en su totalidad, es decir, no se podrá pagar actividades parciales por necesidad: modelo necesidad totalmente terminada - necesidad tramitada para pago. Dichas actividades deberán coincidir con lo evidenciado en sitio de acuerdo con la inspección técnica realizada. Las actividades de mantenimiento se deben separar según el capítulo de mantenimiento para efectos de organización y control.     Este espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con los parámetros establecidos en el contrato.

	Nº
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANTIDAD
PLANEADA
	CANTIDAD 
EJECUTADA
	VALOR UNITARIO
	VALOR PARCIAL
	OBSERVACIONES DEL ITEM 
Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.

	1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                             - 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                              - 
	 

	2
	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                              - 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                              - 
	 

	SUBTOTAL
	 $                                                  - 

	INSTALACIÓN POLICIAL
	Relacionar la Instalación Policial.

	Este Espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato.

	CONSECUTIVO NECESIDAD 
	Ejemplo:   MEVIL-3

	NECESIDAD:
	Ejemplo:  Mantenimiento general baño social primer piso por vetustez y aparatos sanitarios defectuosos.

	DEPENDENCIA SOLICITANTE:
	Ejemplo:  Estación los Fundadores.

	ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:
	Ejemplo:  Baño Social primer piso.

	ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:
	A1

	Solo se ingresarán las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas y requeridas para satisfacer la necesidad expuesta en su totalidad, es decir, no se podrá pagar actividades parciales por necesidad: modelo necesidad totalmente terminada - necesidad tramitada para pago. Dichas actividades deberán coincidir con lo evidenciado en sitio de acuerdo con la inspección técnica realizada. Las actividades de mantenimiento se deben separar según el capítulo de mantenimiento para efectos de organización y control.  Este espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con los parámetros establecidos en el contrato.

	Nº
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANTIDAD
PLANEADA
	CANTIDAD 
EJECUTADA
	VALOR UNITARIO
	VALOR PARCIAL
	OBSERVACIONES DEL ITEM 
Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.

	1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                             - 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                              - 
	 

	3
	MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                              - 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                              - 
	 

	SUBTOTAL
	 $                                                  - 

	INSTALACIÓN POLICIAL
	Relacionar la Instalación Policial.

	Este Espacio lo diligenciará el Contratista en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato.

	CONSECUTIVO NECESIDAD
	Ejemplo:  MEVIL-8

	NECESIDAD:
	Ejemplo:  Tratamiento de humedades recurrentes y progresivas en muros de oficina. 

	DEPENDENCIA SOLICITANTE:
	Ejemplo:  Seccional de Investigación Criminal.

	ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD:
	Ejemplo:  Oficina Subjefatura Seccional de Investigación Criminal.

	ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:
	A1

	Solo se ingresarán las actividades de mantenimiento finalmente ejecutadas y requeridas para satisfacer la necesidad expuesta en su totalidad, es decir, no se podrá pagar actividades parciales por necesidad: modelo necesidad totalmente terminada - necesidad tramitada para pago. Dichas actividades deberán coincidir con lo evidenciado en sitio  de acuerdo con la inspección técnica realizada. Las actividades de mantenimiento se deben separar según el capítulo de mantenimiento para efectos de organización y control. Este espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con los parámetros establecidos en el contrato.

	Nº
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANTIDAD
PLANEADA
	CANTIDAD 
EJECUTADA
	VALOR UNITARIO
	VALOR PARCIAL
	OBSERVACIONES DEL ITEM 
Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems extraordinarios, ítems no previstos, etc.

	1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                              - 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                              - 
	 

	7
	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA

	
	
	
	
	
	
	
	 $                              - 
	

	
	
	
	
	
	
	
	 $                              - 
	

	12
	MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES 

	
	
	
	
	
	
	
	 $                              - 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 $                              - 
	 

	SUBTOTAL
	 $                                                 - 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	TOTAL COSTO DIRECTO
	 
	 
	 $                                                                                            -   

	ADMINISTRACIÓN
	0%
	 
	 $                                                                                            -   

	IMPREVISTOS
	0%
	 
	 $                                                                                             -   

	UTILIDAD
	0%
	 
	 $                                                                                             -   

	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	19%
	 
	 $                                                                                             -   

	TOTAL COSTO INDIRECTO
	 
	 
	 $                                                                                             -   

	COSTO TOTAL
	 
	 
	 $                                                                                             -   

	SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR
	 $ 

	SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR
	 $ 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Elaboró:
	
	
	
	Proyectó y Aprobó:
	Revisó y Aprobó:
	Revisó:
	
	
	
	Verificación Técnica:

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	____________________
	 
	___________________________
	
	 __________________________
	
	 

	ING. XXXXXXX
	
	ARQ. XXXXX
	             XXXXXXXXXXX
	         SI. XXXXXXXXX
	
	CT. XXXXXXXXX

	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO
	
	RESIDENTE DE OBRA
	CONTRATISTA
	          COORDINADOR          UNIDAD CON DELEGACIÓN
	
	SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(Este Espacio lo diligenciará el GRUPO BIENES RAÍCES en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)
 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	RECIB0 Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA:
	SI______            NO _______    Número de Comité _______    Fecha de Comité _____________
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	OBSERVACIONES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Revisó y Autorizó:
	
	
	
	Revisó y Autorizó:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	CR. XXXXXXXXX
	
	
	CR. XXXXXXXXXX
	
	

	
	
	COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO*
	
	ORDENADOR DEL GASTO
	
	 

	
	
	
	
	(Esta firma solo aplica para trámites de necesidades de la unidad sin delegación del gasto)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	 




[bookmark: _Hlk81293100]


FORMATO 1  APENDICE FINANCIERO Y ECONOMICO
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA
APLICA PARA TODOS LOS ITEM

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 
Ciudad.

Referencia: certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente, del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número  cuyo objeto es: 

	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento Clasificador UNSPSC (A)
	Participación del proponente en el contratista plural (B)
	Valor total de los contratos en ejecución (valor del contrato ponderado por la participación) (A*B)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Total
	

	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento Clasificador UNSPSC (A)
	Participación porcentual
del proponente en el contratista plural (B)
	Valor en pesos colombianos de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (C)
(A*B) = C

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Total
	



El proponente:
 __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

__________________________________
Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo
Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional 

NOTA: los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento


[bookmark: _Hlk81293173][bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]FORMATO 2  APENDICE FINANCIERO Y ECONOMICO
[bookmark: _GoBack]COCERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA
APLICA PARA TODOS LOS ITEM

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 
Ciudad.

Referencia: certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente, del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número  cuyo objeto es: 
	Contratos relacionados con la actividad de estudios en Moneda del País de Origen (A)
	Contratos relacionados con la actividad estudios y diseños convertidos a Moneda Legal Colombiana (B)
	Participación porcentual
del proponente en el contratista plural (C)
	Valor en pesos colombianos de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (D)
(B * C) = D

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Total
	
	



	Contratos relacionados con la actividad de la construcción – segmento Clasificador UNSPSC (A)
	Participación porcentual
del proponente en el contratista plural (B)
	Valor en pesos colombianos de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (C)
(A*B) = C

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Total
	



El proponente:
 __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

__________________________________
Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo
Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional 

NOTA: los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento


[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: _Hlk81293190]FORMATO 3  APENDICE FINANCIERO Y ECONOMICO
CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA

, 

Señores.
POLICÍA NACIONAL – 
Ciudad.

Referencia: certificación de contratos para acreditación de experiencia proponente extranjero sin sucursal o domicilio en Colombia, del proceso de , Número  cuyo objeto es: 

	4Contratos relacionados con la actividad de estudios en Moneda del País de Origen (A)
	Contratos relacionados con la actividad estudios y diseños convertidos a Moneda Legal Colombiana (B)
	Participación porcentual
del proponente en el contratista plural (C)
	Valor en pesos colombianos de los contratos ejecutados (valor del contrato ponderado por la participación) (D)
(B * C) = D

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Total
	
	



El proponente: __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: 
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): 
Nombre Representante Legal: 
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) 

__________________________________
Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: 
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) 
Cargo: 
Número de la Tarjeta Profesional: 

NOTA: los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento

FORMATO 3
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA
APLICA PARA TODOS LOS ITEM
Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 
Ciudad.

Referencia: certificado de capacidad técnica del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número  cuyo objeto es: 

Oferente: 

	Nombre del socio y/o profesional 
	Profesión
	No. de matrícula profesional
	Número y año del Contrato laboral o de prestación de servicios profesionales
	Vigencia del Contrato

	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 

	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 

	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 

	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 

	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 

	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 
	Diligenciar 




El proponente:
 
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

__________________________________
Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo
Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional 

Nota: Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento


FORMATO 44  APENDICE FINANCIERO Y ECONOMICO
CERTIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIRA
APLICA PARA TODOS LOS ITEM
Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIAMETROPOLITANA DE TUNJA 
Ciudad.

Referencia: Cuadro de capacidad financiera del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número  cuyo objeto es: 

La solicitud de las vigencias a tener en cuenta, se realizará de acuerdo a las normas vigentes, debiéndose realizar los ajustes acordes a la misma, por el estructurador del estudio previo, cuando se generen cambios

	PROPONENTE
	ACTIVO CORRIENTE
	ACTIVO TOTAL
	PASIVO CORRIENTE
	PASIVO TOTAL

	 
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00

	
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00

	
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00



	PROPONENTE
	UTILIDAD OPERACIONAL
	GASTOS DE INTERESES
	PATRIMONIO

	 
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00

	
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00

	
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00
	$   20XX 000.000.000,00



Para el diligenciamiento del siguiente cuadro, en el caso de proponentes extranjeros, deberán realizar la conversión de la moneda según corresponda al país, a dólares y posteriormente a pesos colombianos.

	Proponente
	Liquidez
	Nivel de endeudamiento
	Capital de trabajo
	Razón de cobertura de intereses
	Rentabilidad del patrimonio
	Rentabilidad del activo

	Nombre del proponente
	Activo corriente sobre pasivo corriente
	Pasivo total sobre activo total
	Activo corriente menos pasivo corriente
	Utilidad operacional dividida por los gastos de intereses
	Utilidad operacional dividida por el patrimonio
	Utilidad operacional dividida por el activo total

	RESULTADO
	%
	%
	%
	%
	%
	%



Declaramos bajo la gravedad de juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.
 
El proponente:


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal


_________________________________
Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo
Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional 


































FORMATO 55  APENDICE FINANCIERO Y ECONOMICO
SALDO CONTRATOS EN EJECUCION
APLICA PARA TODOS LOS ITEM

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 
Ciudad.

Referencia: formulario saldo contratos en ejecución del proceso de Selección Abreviada de Menor cuantía, Número  cuyo objeto es: 

Con el fin de acreditar la capacidad Residual para la contratación de obras, a continuación, nos permitimos relacionar los contratos en ejecución que afectan mi capacidad en los siguientes términos:

	Contratos vigentes por Empresa
	Valor
	Fecha inicio 
(dd-mm-aaaa)
	Plazo (meses)
	Oferente Plural (Si, No)
	Participación (%)
	¿Está suspendido? (Si, No)
	Fecha suspensión       (dd-mm-aaaa)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Nota 1: la información aquí presentada, es veraz y se presenta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestada con la suscripción del mismo
Nota 2: el formulario debe ser diligenciado por el proponente o por cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuando el proponente sea plural

El proponente:
__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

_________________________________
Firma del Contador público y/o Revisor fiscal 
Nombre: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Cargo: Diligenciar cargo
Número de la Tarjeta Profesional: Diligenciar el número de la tarjeta profesional 




FORMATO 66  APENDICE FINANCIERO Y ECONOMICO
BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA 
APLICA PARA TODOS LOS ITEM
Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 
Ciudad.


Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA _____                     CANCELACIÓN_____

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario 				 NIT 			 y/o C.C. ___________
Dirección 					 Teléfono		 Fax			
Departamento 				Ciudad				Municipio		
Denominación de la cuenta 	Corriente ______estado___________
                         		Ahorros _______estado___________

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente deberá indicar el correo electrónico para el efecto.

CORREO ELECTRÓNICO:	_____________________________ SI (___)
TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA: 

Entidad Financiera 					Código 					
Sucursal 				Código 			Ciudad 			
Dirección 					 Teléfono		 Fax			
Número de la cuenta 										

(Adjuntar certificación bancaria)
_____________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐ C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐ C.E. ☐)
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image10.emf
Aprobado por 

Comandante 

Unidad

GRADO, NOMBRE Y FIRMA 

JEFE GRUPO BIENES 

RAICES

1 MEVIL Cubierta

Reparación de cubierta

dañada por afectación

asociada a vegetación en

predio vecino.

IT GARCIA JORGE

2 MEVIL Guardia

Reposiciónmuebleguardia

por deterioro y vetustez.

IT GARCIA JORGE

3 MEVIL

Baño Social primer 

piso

Mantenimientogeneralbaño

social primer piso por

vetustez y aparatos

sanitarios defectuosos.

IT GARCIA JORGE

4 MEVIL

Alojamiento 

auxiliares.

Mantenimiento general de

baño alojamiento auxiliares.

IT GARCIA JORGE

n..

GRADO, NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR O 

COMANDANTE DEL DEPARTAMENTO Y/O 

METROPOLITANA

Ejemplo:    CR. ALFREDO GONZÁLEZ PARRA

                    Comandante Policía Metropolitana de Villavicencio

Enconstanciaqueserevisóyaprobólasolicituddelasnecesidades,enconcordanciaconloestablecidoenel

procedimiento 2BS-PR-0014 “REALIZAR MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES”

Nota:esteformatodeberáserpresentadoanteelGrupodeBienesRaícesdelaunidad,debidamentefirmado,parasurevisión,tramite,viabilidady

autorización en los parámetros técnicos establecidos por DIRAF y sin presentar enmendaduras.



FECHA DE ELABORACIÓN: DD/MM/AA

NOMBRE, GRADO Y FIRMA DE 

FUNCIONARIO QUE GENERA LA NECESIDAD

 Ejemplo:   CT.ALEXANDER JIMENEZ VELASQUEZ

                    Comandante Estación de Policía Fundadores



Estación los Fundadores MEVIL-4



Estación los Fundadores MEVIL-1

Estación los Fundadores MEVIL-2

Estación los Fundadores MEVIL-3

FECHA: 14-05-2021

VERSIÓN:  0



CONTRATO PN XXXXX No. XX-XX-XXXX-XX

N°

SIGLA 

UNIDAD

CONSECUTIVO DE 

LA NECESIDAD 

GRUPO BIENES RAÍCES



Este espacio se diligencia en forma 

manuscrita 

Si o No

REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES

IDENTIFICACIÓN ESPECÍFICA DE LA NECESIDAD

POLICIA NACIONAL

CÓDIGO: 2BS-FR-0071

DEPENDENCIA 

SOLICITANTE



(Sigla Seccional, Grupo, 

Estación, Subestación, CAI, 

Etc.)

ESPACIO FISÍCO 

DONDE SE 

PRESENTA LA 

NECESIDAD



(Oficina, Baño, 

Guardia, Alojamiento, 

DESCRIPCION DE LA 

NECESIDAD 



Enunciar claramente el 

problema
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Nº ÍTEM UND CANTIDAD

VALOR UNITARIO 

$

1

4

0%

0%

0%

19%

Proyectó y Aprobó: Revisó y Aprobó:            Verificación Técnica: Revisó:

 _________________________________________  _______________________________

AUTORIZADO EN COMITÉ DE OBRA

Revisó y Autorizó: Revisó y Autorizó: Revisó y Autorizó:

CR. WHARLINTON IVÁN GUALDRÓN GUALDRÓN

___________________________________ _____________________________________

ING. YESID ALDEMAR YURGAKY ARRIAGA

CONTRATISTA

VALOR TOTAL ORDEN DE TRABAJO - $                                                             

IMPREVISTOS - $                                                             

UTILIDAD

- $                                                             

COSTO INDIRECTO TOTAL - $                                                             

ING. KARLA O ING CRISTIAN

RESIDENTE DE OBRA

COSTO DIRECTO TOTAL



 $                                                     - 



ADMINISTRACIÓN - $                                                             

- $                                                             

IVA



 $                                                     - 



Relacionar el espació físico donde se presenta la necesidad de mantenimiento.  Ejemplo:  Cubierta.

A1

Nota3:



Esposiblequeelprocesodeestimacióndeactividadesycantidadesenlapresenteordendetrabajo,sesoporteinicialmenteenlaestipulacióndemaneraformaldelasnecesidadesdemantenimientopor

partedelaunidadpolicial,paraluegocontinuarconunprocedimientodemediciónensitio,sinningúntipodeapique,muestreooprocedimientoinvasivo,porpartedelfuncionariotécnicoquelasrealice,razónporla

cual,podríaocurriralgunasdivergenciasconlasactividadesejecutadasfinalmente,lascualesdebenirplenamentejustificadasenelformatoRECEPCIÓNDETALLADADELMANTENIMIENTOINSTALACIONES

POLICIALES 2BS-FR-0074 para efectos de cualquier revisión por parte de los entes de control.  

Nota 1:  las ordenes de trabajo autorizadas por la ordenación del gasto, estarán supeditadas en su ejecución al presupuesto asignado para la instalación y/o unidad policial.

Nota2:lasordenesdetrabajodebenserincluidasenunaprogramacióndeobra,lacualdebeserrevisadayaprobadaporelsupervisortécnico,comorequisitoprevioaliniciodelasactividadesproyectadaspara

mantenimiento.

OBSERVACIONES



 $                                                     - 



 $                                                     - 



SI. CRISTIAN CAMILO MUÑOZ MOLINA



 $                                                     - 



- $                                                             



SI. RONAL MAURICIO TÉLLEZ VÁSQUEZ

SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO COORDINADOR DECUN

 $                                                     - 



PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

ORDEN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES

dd  / mm  / aaaa

PN DECUN N° 26-6-10018-21



POLICÍA NACIONAL



MEVIL-1

Código:  2BS-FR-0072

Fecha: 14-05-2021

Versión: 0

 $                                                     - 



 $                                                     - 

 $                                                     - 

 $                                                     - 

 $                                                     - 



 $                                                     - 



MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS 

 $                                                     - 



UNIDAD:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:



VALOR PARCIAL $ OBSERVACIONES

ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN POLICIAL:

FECHA DE ELABORACIÓN FORMATO:

CONTRATO DE OBRA: 

CONSECUTIVO NECESIDAD :

NECESIDAD:  Ejemplo:   reparación de cubierta dañada por afectación asociada a la vegetación en el predio vecino.

Departamento de Policía Cundinamarca

Estación de Policía Sibaté

ACTIVIDADES PRELIMINARES

ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA 

LA  NECESIDAD:



DESCRIPCIÓN



 $                                                     - 



 $                                                     - 



CR. JAVIER OSWALDO AYA PÉREZ

SUBCOMANDANTE DECUN COMANDANTE DECUN



MY. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ BLANCO

JEFE ADMINISTRATIVO DECUN



SI_______NO _______    Número de Comité ________    Fecha de Comité _____________


image13.jpeg




image14.emf
OBJETO

Nº ITEM UNIDAD

CANTIDAD

PLANEADA

CANTIDAD 

EJECUTADA

1

2

Nº ITEM UND

CANTIDAD

PLANEADA

CANTIDAD 

EJECUTADA

1 ACTIVIDADES PRELIMINARES

3 MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS

0%

0%

0%

19%

Elaboró: Proyectó y Aprobó: Revisó y Aprobó: Revisó: Verificación Técnica:

___________________________________ _____________________________________ _________________________________________

Revisó y Autorizó: Revisó y Autorizó:

(Esta firma solo aplica para trámites de necesidades de la unidad sin delegación del gasto)

(Este Espacio lo diligenciará el GRUPO BIENES RAÍCES en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)

                                                ________________________________

#¡REF!

IMPREVISTOS #¡REF!

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA COORDINADOR UNIDAD CON DELEGACIÓN SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO



 $                                                        - 



SUBTOTAL - $                                                                                          

Relacionar la Instalación Policial.

Este Espacio lo diligenciará el Contratista en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato.

INSTALACIÓN POLICIAL

- $                                                                                          

CONSECUTIVO NECESIDAD :

NECESIDAD:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA  

ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL:

DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL

SUBTOTAL

OBSERVACIONES DEL ITEM 

Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems 

extraordinarios, ítems no previstos, etc.

Soloseingresaránlasactividadesdemantenimientofinalmenteejecutadasyrequeridasparasatisfacerlanecesidadexpuestaensutotalidad,esdecir,nosepodrápagaractividadesparcialespornecesidad:modelonecesidadtotalmenteterminada-

necesidadtramitadaparapago.Dichasactividadesdeberáncoincidirconloevidenciadoensitio deacuerdoconlainspeccióntécnicarealizada.Lasactividadesdemantenimientosedebensepararsegúnelcapítulodemantenimientoparaefectosde

organización y control.  Este espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con los parámetros establecidos en el contrato.

Este Espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato.

Ejemplo:   MEVIL-3

Ejemplo:  Mantenimiento general baño social primer piso por vetustez y aparatos sanitarios defectuosos.

Ejemplo:  Estación los Fundadores.

Ejemplo:  Baño Social primer piso.

A1

INSTALACIÓN POLICIAL

Relacionar la Instalación Policial.



PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES 

 POLICÍA NACIONAL 

Código: 2BS-FR-0074

Fecha: 14-05-2021

RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES

Versión: 0

UNIDAD:

Relacionar la unidad a la que corresponde el mantenimiento

CONTRATO: Relacionar el número y fecha del contrato Relacionar el objetivo del contrato

COMANDANTE UNIDAD SIN 

DELEGACIÓN DEL GASTO:

Grado y Nombre del Comandante de la unidad sin delegación del gasto (Solo aplica para trámites de necesidades de la unidad sin delegación del gasto)  Fecha de Inicio Contrato:  DD/MM/AA

  Valor total del Contrato (SIGLA UNIDAD 

DEL RUBRO): 

- $                                                                        

ORDENADOR DEL GASTO: Grado y Nombre del Ordenador del Gasto

SUPERVISOR TÉCNICO: Grado y Nombre del Supervisor  Valor total presente formato:  #¡REF!

COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) 

DELEGACIÓN DEL GASTO:

Grado, nombre y cargo del Coordinador de la unidad con delegación del gasto o de la unidad sin delegación del gasto según corresponda  Fecha presente formato:  DD/MM/AA

CONTRATISTA:

Relacionar el normbre del Contratista

 Valor Adición: 

- $                                                                        



RESIDENTE DE OBRA: Indicar la profesión y nombre del Residente de Obra.  Corte de mantenimiento:  1A

PROFESIONAL ADMINISTRATIVO: Indicar la profesión y el nombre del profesional administrativo de obra  Periodo Ejecución corte de mantenimiento: Del  DD/MM/AA  al  DD/MM/AA

ACTIVIDADES PRELIMINARES

MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS 



 $                                                        - 



 $                                                        - 

OBSERVACIONES DEL ITEM 

Indicar causas de cantidades adicionales, o ítems 

extraordinarios, ítems no previstos, etc.

Soloseingresaránlasactividadesdemantenimientofinalmenteejecutadasyrequeridasparasatisfacerlanecesidadexpuestaensutotalidad,esdecir,nosepodrápagaractividadesparcialespornecesidad:modelonecesidadtotalmenteterminada-

necesidadtramitadaparapago.Dichasactividadesdeberáncoincidirconloevidenciadoensitio deacuerdoconlainspeccióntécnicarealizada.Lasactividadesdemantenimientosedebensepararsegúnelcapítulodemantenimientoparaefectosde

organización y control.     Este espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con los parámetros establecidos en el contrato.

VALOR UNITARIO



 $                                                        - 



SI______            NO _______    Número de Comité _______    Fecha de Comité _____________

INSTALACIÓN POLICIAL

Relacionar la Instalación Policial.

CONSECUTIVO NECESIDAD :

NECESIDAD:

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA  

NECESIDAD:

Este Espacio lo diligenciará el CONTRATISTA en concordancia con el formato orden de trabajo y parámetros establecidos en el contrato

  Ejemplo:  MEVIL-1

  Ejemplo:   reparación de cubierta dañada por afectación asociada a la vegetación en el predio vecino..

 Relacionar la dependencia donde se requiere el mantenimiento.  Ejemplo:  Estación los Fundadores.

 Relacionar el espació fisico donde se presenta la necesidad de mantenimiento.  Ejemplo:  Cubierta.



 $                                                        - 



 $                                                        - 



ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL: A1

DESCRIPCIÓN VALOR PARCIAL

#¡REF!

SALDO INICIAL DEL ANTES  DE FACTURAR $

SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR $

UTILIDAD #¡REF!

IVA SOBRE LA UTILIDAD #¡REF!

TOTAL COSTO INDIRECTO #¡REF!

 $                                                        - 



 $                                                        - 



 $                                                        - 



CR. XXXXXXXXX CR. XXXXXXXXXX

COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO* ORDENADOR DEL GASTO

OBSERVACIONES



TOTAL COSTO DIRECTO #¡REF!

ADMINISTRACIÓN

ING. XXXXXXX ARQ. XXXXX XXXXXXXXXXX SI. XXXXXXXXX CT. XXXXXXXXX

RECIB0 Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA:

COSTO TOTAL
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