FORMATO 2. PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: suministro del servicio de producción e instalación de piezas de señalización requeridas por el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.
	Segmento  
	Familia  
	Clase  
	Código  

	Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios 
	Etiquetado y accesorios 
	Señalización 
	55121700 

	Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios 
	Etiquetado y accesorios 
	Señalizaciones 
	55121900  



		ítem 
	Referencia 
	Descripción 
	UNIDAD 
	Valor unitario IVA incluido

	1 
	Letras exteriores 
	Letras en alucobond brush o metálico que diga BIBLIOTECA. Incluir instalación con andamios o líneas de vida, pernado con realces. La fijación de las letras se recomienda hacerlo por medio de dilatadores aproximadamente de 7 a 10 cm pernados a pared, pero se definirá según las condiciones del espacio. Medida: 150 x 18 cm aproximadamente. 
	Unidad
	

	2 
	Cartelera ref. 1 
	Cartelera en alucobond fijado a muro por medio de tornillos. Medida: 65 x 200 cm 
	Unidad
	

	3 
	Cartelera ref. 2 
	Cartelera en alucobond fijado a muro por medio de tornillos. Medida: 106 x 200 cm 
	Unidad
	

	4 
	Señal de piso interior 
	Señal en acrílico de 9mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada  en plotter de corte en instalación frontal, fijado con tornillos a dos bases en L en acero inoxidable de 15 mm. Medida del acrílico de 60 x 180 cm 
	Unidad
	

	5 
	Bolsillos en acrílico 
	Bolsillos en acrílico de 3mm de 60 x 20 cm pegados a madera o a pared con cinta doble faz y silicona 
	Unidad
	

	6 
	Bolsillos en acrílico ref.2 
	Bolsillo en acrilico cristal de 3mm fijación con cinta doble faz a mueble de madera. Medida: 25x25cm 
	Unidad
	

	7 
	Señal interior en acrílico ref.1 
	Señal en acrílico de 6mm con impresión en espejo laminado blanco con informaciónvariada  en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico. Instalación de la señal con escalera de dos o tres pasos: descolgadas de techo con guaya y buge uña de aluminio. Medida: 100 x 25 cm. Incluir instalación. 
	Unidad
	

	8 
	Señal interior en acrílico ref.2 
	Señal doble en acrílico de 4mm cada uno, ensanduchado con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico por ambas caras. Instalación de la señal con escalera de dos o tres pasos: descolgadas de techo con guaya y buge uña de aluminio. Medida: 100 x 25 cm. Incluir instalación. 
	Unidad
	

	9 
	Señal interior en acrílico ref.3 
	Señal en acrílico de 9mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico. Incluir instalación con cinta doble faz y silicona. Medida: 30 x 30 cm 
	Unidad
	

	10 
	Señal dewey 
	Señal en acrílico de 9mm con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte (se elige el color según el diseño) en instalación frontal sobre el acrílico. Incluir instalación con buges de aluminio a la pared. 
	cm2 
	

	12 
	Señal externa en alucobond ref.1 
	Señal en Alucobond con impresión en vinilo para exterior laminado mate. Instalado a pared con cinta doble faz y silicona. Medida 30 x 30 cm 
	Unidad
	

	13 
	Señal externa en alucobond ref.2 
	Adhesivo laminado mate para exterior sobre alucobond de 70 x 100 cm. Incluir instalado a pared, atornillado en las cuatro esquinas. No con buges. 
	Unidad
	

	14 
	Adhesivo sobre Acrilico 
	Material: vinilo Adhesivo y plotter de corte instalado sobre acrílico Tintas: impresión digital. Acabados: Laminado mate o brillante con instalación tipo espejo o frontal Incluir instalación y desinstalación 
	cm2 
	

	15 
	Señal de piso exterior ref.1 
	Señal en alucobond de 50 x 70 cm con impresión en vinilo adhesivo para exterior, instalada sobre estructura metálica en ángulo de hierro con pintura electrostática y 180 cm de alto, fijada a césped por medio de mortero. 
	Unidad
	

	16 
	Señal de piso exterior ref.2 
	Señal en alucobond de 25 x 180 cm con adhesivo para exterior instalada sobre estructura metálica en ángulo de hierro con pintura electrostática y 230 cm de alto (50 cm enterrados), fijada a césped por medio de mortero. 
	Unidad
	

	17 
	Señal tipo bandera ref.1 
	Señal flagger o bandera doble en acrílico de 3 mm cada uno, ensanduchado o doblado con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte en instalación frontal sobre ambas caras. Medidas: pestaña 7 cm, señal 30 x 15 cm, instalada a pared por medio de tornillos 
	Unidad
	

	18 
	Señal tipo bandera ref.2 
	Señal flagger o bandera doble en acrílico de 3 mm cada uno, ensanduchado o doblado con impresión en espejo laminado blanco con información variada en plotter de corte en instalación frontal sobre ambas caras. Medidas: pestaña 7 cm, señal 30 x 30 cm, instalada a pared por medio de tornillos 
	Unidad
	




	


VALOR TOTAL GUÍA INICIAL DE PRECIOS _____________________________
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