
	[image: escudo]

SECRETARÍA DE CULTURA
	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ESTUDIO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PATRIMONIAL DEL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI




[bookmark: _heading=h.gjdgxs]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA ESTUDIO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PATRIMONIAL DEL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI


Las actividades A PRESUPUESTAR SE ENCUENTRAN EN EL ESTUDIO PREVIO, sus especificaciones están basadas en el listado de análisis de precios unitarios y de los insumos de la Gobernación del Valle y el listado de precios unitarios de la Alcaldía de Santiago de Cali.

NOTAS:

· El proponente a parte de la visita puede hacer otras visitas acompañados de su personal calificado, antes de la presentación de la oferta para su respectivo diagnóstico y aclaraciones, evitando así futuras reclamaciones ni sobre costos a la entidad. 

· Los mantenimientos deberán ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas aprobadas por el municipio de Santiago de Cali- Secretaria de Cultura y en los sitios y cantidades debidamente autorizados por la Interventoría en recorrido de obra con el oferente que resulte ganador.  

Realizar el mantenimiento por valor total de $103.142.160 al proyecto de inversión denominado “Protección de la infraestructura patrimonial de Cali” con BP26003841, a fin de realizar acciones de intervención de infraestructura en el Teatro Municipal de Cali que garanticen la protección de esta infraestructura patrimonial del Municipio.
Realizar intervención para la conservación de los bienes de interés cultural y patrimonial de Santiago de Cali. Específicamente el Teatro Municipal Enrique Buenaventura por valor de $103.142.160.
Las actividades a las que se destinará este recurso son: 
· Pintar mil doscientos (1200) M2 con pintura koraza en fachadas del teatro municipal.
· Pintar mil seiscientos (1600) M2 con Pintura tipo 1 a muros existentes en el área interna del teatro municipal.
· Cambio de quince (15) push de lavamanos que se encuentren en mal estado
· Cambio de diez (10) push de sanitarios que se encuentren en mal estado
· Cambio de uno (1) sensor sanitario que se encuentra en mal estado
· Cambio de veinte (20) tapas de sanitario

1. “MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA PINTURA EN FACHADAS Y ZONAS INTERNAS DEL EQUIPAMIENTO.
	
Generalidades Sobre las superficies que necesiten mantenimiento de muros interiores y exteriores, se ejecutarán los trabajos de aplicación de pintura. Algunas superficies que vayan a pintarse se limpiarán con trapo seco, quitándoles el polvo, la grasa y los residuos gruesos que puedan tener, resanando huecos y desportilladuras; se aplicará luego una capa de estuco afinado con llana metálica, en las partes en que sea necesario, finalmente se lijará la superficie debiendo presentar un acabado completamente nivelado, uniforme y terso, enchapados, puertas, ventanas, vigas, columnas entre otros. Después que haya secado el pulimento, se aplicará a rodillo como mínimo tres manos de pintura extendida, en forma pareja y ordenada, sin rayas, huellas o goteras, aceptándose cortar con brocha en las partes de difícil acceso al rodillo; igualmente nunca se deberá extender pintura sobre superficies húmedas o antes que la mano anterior este completamente seca. La pintura que DESCRIPCIÓN: Las pinturas a utilizar será tipo Viniltex o similar lavable, de primera calidad, para áreas interiores y tipo Koraza para uso exterior, debiendo llegar a la obra en sus envases y recipientes originales sellados. En todos los casos se debe presentar el certificado de calidad de las pinturas.

1.1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:

· Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
· Consultar Planos de Detalles. 
· Solicitar aprobación por interventoría de la pintura para exteriores a utilizar. 
· Garantizar colores y acabados de alta calidad.
· Diluir y mezclar pintura siguiendo instrucciones del fabricante.
· Limpiar superficie a pintar, liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. 
· Humedecer previamente con imprimante, según especificación del fabricante. 
· Aplicar mínimo dos manos de pintura o hasta alcanzar el acabado final satisfactorio, según recubrimiento, solución usada y equipo de aplicación.
· Dejar secar entre manos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
· Ejecutar y conservar filos y dilataciones exigidas por interventoría. 
· Verificar acabados para aceptación.

1.2. EQUIPO:

· Brochas de Nylon y rodillos de felpa
· Disolventes. 
· Andamios en caso de ser necesarios

· FORMA DE PAGO:

La forma de pago será por metro cuadrado (M2) de intervención de superficie, recibido a satisfacción por la interventoría o Supervisor. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas, equipos, mano de obra y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.

2. “MANTENIMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA INSTALACIÓN DE PUSH PARA LAVAMANOS, SANITARIOS, SENSOR PARA SANITARIO DEL EQUIPAMIENTO.

Suministro, transporte e instalación de grifería de pared tipo push accionamiento hidromecánico, cierre automático, conexión hidráulica de 1/2'' para lavamanos y sanitarios, de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle, incluye todo lo necesario para su perfecta instalación y puesta en funcionamiento. Serán productos de primera calidad. La instalación de la grifería se hará cumpliendo las instrucciones de la casa fabricante.

2.1. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN:
Instalación: se verificará que los diámetros de llegada y presión del agua sean los requeridos para cada uno y que el desagüe se encuentre bien localizado, acorde con los planos hidrosanitarios de detalle, la instalación se hará cumpliendo las medidas e indicaciones de planos y las recomendaciones del fabricante. 
· Verificación de que la grifería debe ser nueva y debe disponer de certificados de calidad por parte del fabricante (debe permanecer en buen estado hasta la entrega al Contratante). 

· No se aceptará ninguna válvula que presente raspones, fisuras, roturas o imperfectos por manipulación inadecuada. 

· Incluye los resanes que haya a lugar y éstos correrán por cuenta del Contratista. El material sobrante del proceso deberá ser tratado, retirado de la obra, transportado y depositado en los sitios de disposición final autorizados para tal fin.

 ∙    Una vez conectado el desagüe se procede con la instalación de la grifería y la realización de la conexión entre el punto hidráulico y el aparato, comprobando el sello en todos los elementos utilizados, así como en el punto de conexión.

2.2. EQUIPO:

· Llave de tubo de ½”
· Llave inglesa o de expansión  
· Cinta teflón  


UNIDAD DE MEDIDAD: (UND)

FORMA DE PAGO: La forma de pago será por unidad (UND) de intervención de punto hidráulico donde se cambiará el push de descarga sanitaria o descarga de lavamanos, recibido a satisfacción por la interventoría o Supervisor. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluye herramientas, equipos, mano de obra y todos los insumos necesarios para su correcta ejecución.


Para constancia de la presentación del presente informe de “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: PARA ESTUDIO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PATRIMONIAL DEL TEATRO MUNICIPAL ENRIQUE BUENAVENTURA, DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI” se firma en Santiago de Cali en el mes de mayo del 2024
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