ANEXO 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

	No 
	UNIDAD BENEFICIADA
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD DE MEDIDA
	NECESIDAD TOTAL

	1
	SETRA
	COMPRESOR DE 454 LITROS 120 GALONES
Compresor de 4 cilindros con tanque horizontal, tablero de encendido 
CARACTERISTICAS:                                                                                                                                                                                                                     CAPACIDAD   500 Litros 
POTENCIA  15 HP
MOTOR WEG
VOLTAJE 220/440
PRESIÓN 150 - 175 PSI
VELOCIDAD 1750 RPM
FASES TRIFÁSICO
ETAPAS 2
DESPLAZAMIENTO 46 PCM
TABLERO DE ENCENDIDO 1
POLEAS ACERO
CABEZOTE 4 CILINDROS 
	UNIDAD 
	1

	2
	ARADM 
	TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR DE ½-20V VEL VAR                              El Taladro Percutor de 1/2" (13 mm) 20V 
MAX* tiene un mandril de 1/2" (13 mm) brinda mayor fuerza de agarre. El modo de reflector cuenta con una función de apagado de 20 minutos que permite un tiempo de trabajo prolongado en espacios oscuros o estrechos. Contiene 22 posiciones de embrague y 3 rangos de velocidad
	UNIDAD 
	10

	3
	ARADM 
	MAQUINA DE DRENAJE K-400C-32W 3/8-75                                                                       Capacidad del tambor Cable de 100' (30,5 m) para diámetros de 3⁄8'' (10 mm) o de 75' (22,5 m) para diámetros de 1⁄2'' (12 mm). Motor El motor de 1/3 HP hace girar el cable a 165 RPM. Peso (solo la maquina (29 45 lb (20,4 kg).
El cable de 38 Pulgadas (10 mm) es ideal para tuberías de 1 12 Pulgadas (38 mm) a 3 Pulgadas (76 mm).
El cable de 12 Pulgadas (13 mm) es ideal para tuberías de 3 Pulgadas (76 mm) a 4 Pulgadas (102 mm).
El carro de transporte integrado - permite un Fácil movimiento al lugar de trabajo. Las ruedas grandes para trabajo pesado Fácilmente se desplazan sobre superficies disparejas y por escaleras.
La manija telescópica integrada - sube la manija para Facilitar el transporte.
El sistema de control de cables hace que el tambor deje de girar cuando la hoja se traba en un atasco. Esto ayuda a evitar que el cable se tuerza dentro del tambor y avisa al operario que se ha encontrado un atasco.
El cable de "núcleo macizo? - tiene un resistente bobinado integral (IW) de 3?8 Pulgadas (10 mm) o 1?2 Pulgadas (13 mm), que no se pliega
	UNIDAD 
	1

	4
	ARADM 
	SOLDADOR INVERSOR MIG/TIG/MMA 180AMP 110/220V SI8180MP FRECUECIA 50/60 HZ 110V/220V                                                                                                                                    Voltaje de entrada: 110/220V 1ph
Frecuencia: 50 - 60 Hz
Procesos: TIG LIFT ARC
Voltaje en Vacío: 78V
Rango de Amperaje: 10 - 180 Amp
Ciclo de Trabajo a 40º: 60%
Fusible Mínimo Recomendado: 16A
Corriente de Salida DC
Clase de insulación: I.CL.H
IP: 21 S
Peso: 9,0 Kg
Dimensiones: 36 cm Alto x 24 cm Ancho x 46 cm Largo
Alta Portabilidad.
Conectores rápidos 10/25.
Turbo Ventilación
Puede Soldar hasta 5/32” en electrodos revestidos.
Uso profesional
Garantía: 2 años.
Cuenta con respaldo en garantía y mantenimiento de Centros Fixer.
	UNIDAD 
	1

	5
	SETRA
	HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL
Equipo de lavado de alta presión, agua fría, para trabajo pesado con bomba, sistema de cigüeñal, con una salida 
CARACTERISTICAS:                                                                                                                                                                                                              ARRANCADOR  1
BOMBA 921
PRESIÓN DE TRABAJO 3000 PSI Regulables 
CAUDAL 15 L/m
POTENCIA  7,5 HP 
VOLTAJE 220/440  V. Trifásico
BASE METÁLICA  1
PISTOLA (Lanza 90 cms. y boquilla abanico) 1
MANGUERA DE ALTA PRESIÓN FORRADA 60 MTS. 
REGULADOR DE PRESIÓN  1
FILTRO DE AGUA (Fácil de limpiar) 1
	UNIDAD 
	1

	6
	SETRA
	ESPUMADORA: 
Equipo de espuma para jabón y aire comprimido 
CARACTERISTICAS:                                                                                                                                                                                                                    MANÓMETRO 1
VÁLVULA DE SEGURIDAD 1
VÁLVULA DE CIERRE  1
LLAVE DE PASO 1
PRESIÓN MAX  80 PSI
PINTURA ELECTROSTÁTICA  1
TANQUE  MAX 90 GALONES
	UNIDAD 
	1

	7
	SETRA
	ASPIRADORA DE 65 LITROS  DOS MOTORES                                                                                                                                                  CARACTERISTICAS 
CAPACIDAD  60 - 65 LITROS / 16 GAL
POTENCIA  MAX 6 HP /4500 W
POTENCIA NORMAL  2 HP / 1500 W
VOLTAJE  110 VOLTIOS 
PASO DE AIRE  130 L/s
SUCCIÓN COLUMNA DE AGUA  2.200
LONGITUD DE CABLE  7 METROS
LONGITUD DE MANGUERA  2.50 M
ASPIRACION  SECO Y HUMEDO 
	UNIDAD 
	1

	8
	SETRA
	MANGUERA DE ALTA PRESIÓN  R2 ACERADA ¼” DE 60 METROS ENCAUCHETADA PARA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 (Mangueras de agua)
	UNIDAD 
	2

	9
	SETRA
	[bookmark: _GoBack]FORRO DE MANGUERA ENCAUCHETADA DE ALTA PARA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 en material plástico en espiral (Protectores)
	UNIDAD 
	2

	10
	SETRA
	LANZA PARA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN  DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 (Tubo de acero al carbono sin uniones para uso comercial)
	UNIDAD 
	2

	11
	SETRA
	BOQUILLA TIPO ABANICO PARA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 (Boquillas de rociado)
	UNIDAD 
	2

	12
	ARADM 
	ALICATE DE 8” ELECTRICISTA                                                                                                                          
Alto : 5.8 cm
Ancho : 1 cm
Fabricada en acero al carbono con acabado pulido. Mango de vinil de alto desempeño, en color negro con amarillo. Punta plana y mordaza con estriado recto para agarre firme y seguro. Quijadas (mordazas) maquinadas con precisión para mejor sujeción. Mayor palanca que proporciona mejor agarre y fuerza de corte. Cortes más precisos. Largo: 8" (20 cm). Longitud de mordaza: 38 mm. Dureza de mordazas: 42 - 48 HRc. Dureza del área de corte: 52 - 63 HR.
Garantía : 12 meses
	UNIDAD 
	10

	13
	ARADM 
	JUEGO DE DESTORNILLADORES  20PZS                                                                                                                Tipo de trabajo : Profesional
Alto : 3.556 cm
Ancho : 31.4 cm
Largo : 35.5 cm
	UNIDAD 
	10

	14
	SETRA
	ACOPLE RÁPIDO  ¼” PARA LAS MANGUERAS DE ALTA   (Acople de tubo) E ACUERDO A ESPECIFICACIÓN  DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 
	UNIDAD 
	1

	15
	SETRA
	UNIÓN ¼” PARA MANGUERA DE HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN  DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 (Uniones hidráulicas)
	UNIDAD 
	2

	16
	SETRA
	PISTOLA HIDROLAVADORA DE ACUERDO A ESPECIFICACIÓN ACUERDO A ESPECIFICACIÓN DE HIDRO LAVADORA INDUSTRIAL ITEM 5 (Pistola de aire comprimido)
	UNIDAD 
	2

	17
	ARADM 
	GSF01-COMPRESOR DE AIRE CA6256                                                                                                        Tipo: Acople directo
Motor: 2.5 Hp
Capacidad tanque: 25 lt
cfm – psi: 7.3 – 0 /3.2 – 40 / 2.2 – 90
Presión máx: 125 PSI
Peso: 22.0 Kg
Dimensiones Al x An x la (mt): 0.63 x 0.28 x 0.58
	UNIDAD 
	1

	18
	ARADM 
	HIDROLAVADORA  CON CARRETE 1800 PSI 5.8 L/MIN
Su Presión es de 1800 psi
Maneja un Caudal (l/h) máx. 350
Un consumo de (W) 1500
Rendimiento de superficie (m²/h) 30
Peso sin accesorios (kg) 12,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 306 x 396 x 872                                                                                          
	UNIDAD 
	2

	19
	ARADM 
	CARRETILLA PLASTICA 6FT 120LTS RUEDA ANTIPINCHAZO CAR                                                                    Capacidad de carga  120 litros
Número de rueda  1
	UNIDAD 
	1




	OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

	Los elementos suministrados deberán cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas, para lo cual el supervisor del contrato realizara la respectiva verificación.   

	Los elementos a suministrar no deben tener defectos de fábrica, de lo contrario serán devueltos y estos deberán ser remplazados por el contratista, sin generar costos adicionales para el Comando General; y en un tiempo máximo de veinticuatro (24) horas, dependiendo de la necesidad, manifestada por parte del supervisor del contrato.     

	Se debe garantizar que las herramientas que se adquieran sean nuevas, de marca reconocida y no remanufacturados.

	PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

	El contratista deberá efectuar todas las pruebas necesarias para comprobar el correcto, perfecto y continuo funcionamiento de cada uno de los bienes entregados a plena satisfacción. Estas pruebas serán coordinadas por el supervisor.

	GARANTÍA

	Período de garantía mínimo de doce (12) meses sobre la totalidad de los elementos adquiridos contados a partir del acta de recibo a satisfacción. 

	El contratista se compromete a responder por la calidad, idoneidad, seguridad, el buen estado y funcionamiento de las herramientas, en los términos de la ley 1480 de 2011 que todo productor y/o proveedor debe garantizar la calidad de sus productos de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas.  

	Aspectos que el contratista debe incluir en la garantía. - Corresponden a la garantía legal las siguientes obligaciones:

	1. Como regla general, reparación totalmente gratuita hasta por un año de los defectos de los bienes, así como su transporte, de ser necesario, Si los bienes no admiten reparación, se procederá a su reposición. Cualquiera de las anteriores en un término no superior de quince (15) días calendario, contados a partir del requerimiento que realice el supervisor del contrato. 

	2. En caso de repetirse la falla y atendiendo a la naturaleza de los bienes y a las características del defecto, a elección del COGFM-DIADF, se procederá al cambio parcial o total del o los bienes por otros de la misma especie, características o especificaciones técnicas, las cuales en ningún caso podrán ser inferiores a las requeridas en las especificaciones técnicas exigidas. 

	3. Disponer de asistencia o soporte técnico para la instalación, mantenimiento de los bienes y su utilización, de acuerdo con la naturaleza de estos y las especificaciones técnicas exigidas.

	4. Garantizar la entrega total de los bienes y, de ser el caso, el registro correspondiente en forma oportuna.

	5. Las partes, insumos, accesorios o componentes de las herramientas que deban ser cambiados por efectividad de garantía, deben ser de igual o mejor calidad, sin embargo, no necesariamente idénticos a los originalmente instalados.
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_____________________, identificado con cc No_______________________ Expedida en _________________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas contempladas en el anexo técnico del proceso de selección y me comprometo a suministrar los bienes y servicios bajo las condiciones técnicas requeridas por el Comando General, sin condición alguna. 

Así mismo, declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de Bogotá a los ________________ 


NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.
Representante Legal
Empresa:
NIT.
