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[bookmark: _Toc142481720]DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

[bookmark: _Toc142481721]Objeto: 

ADQUISICIÓN DE CARPAS PARA RESGUARDO DE ELEMENTOS DE LOS TRABAJADORES Y EQUIPO MENOR, PARA LOS FRENTES DE OBRA QUE REALIZA LA UAERMV.
[bookmark: _Toc142481722]Lugar de ejecución o entrega: 
El lugar de entrega de los productos será en las instalaciones de la sede Operativa la Elvira de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento vial, ubicada en la Calle 22 D No 120 - 40 sujeta a previa coordinación del almacén y de la Supervisión o quien hace sus veces.

[bookmark: _Toc142481723]CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –Códigos UNSPSC
	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Productos

	49121500
	49000000
Equipos, suministros y accesorios para deportes y recreación.
	49120000
Equipos y accesorios para acampada y exteriores.
	49121500
equipos para camping y exteriores.
	00













[bookmark: _Toc142481724]CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
	ÍTEM
	SERVICIO / ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	MODALIDAD
NORMA TÉCNICA
	HORAS DE INTENSIDAD
IMAGEN DE REFERENCIA
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	CARPA TIPO KIOSCO 
	[bookmark: _Hlk40012654]Tipo de carpa: Tipo kiosco con cortinas, con 4 caras o cortinas.
Material: Lona a base de PVC con fibra de poliéster interna de 480 gramos 100 % impermeable, lona de larga duración con fibra interna de alta resistencia para trabajo pesado, recubierta con PVC flexible, con protección biocida a la acción de los rayos solares, totalmente sellada en uniones por electro frecuencia y reforzada en sus esquinas y terminales, con ojaletes metálicos o plásticos vulcanizados.  Módulo con su respectiva solapa o traslape manilado, para evitar filtraciones de agua al unir todas las secciones.
las cortinas de cada una de las carpas requeridas deben ser lisas, sin ningún tipo de ventanas o mallas.
Color: verde oliva y verde limón.
Estructura: Tradicional metálica cerchada de 1” y 1½” de pulgada en calibre 18, para su sistema cerchado y para sistema sostenimiento en 4 (cuatro) laterales en tubo cuadrado de 1”1/2 calibre 18, totalmente desarmable pintura electroestática color negro.  Con cuatro laterales cada carpa en la misma calidad de lona.
Estampado: De acuerdo con el diseño.
Colores: De acuerdo con el diseño
Dimensiones: 3 mts x 3 mts.
Forma: Cuadrada.
Peso de la lona: El calibre o espesor total del producto es de 400 Micras aprox. y el peso de 480 gr/m2 aprox.
Tipo de tejido: Lona Laminada con PVC flexible por ambos lados, reforzado en su interior con tela 100% poliéster texturizado en tejido de punto tipo pique.
Garantía: La garantía legal para los productos nuevos de doce (12) meses.
Suministrar un instructivo para la instalación, mantenimiento y utilización de las carpas, para lo cual debe realizar una capacitación sobre armado, cuidado y buen funcionamiento, la cual deberá ser concertada de manera previa con el supervisor.
Las carpas deben ser 100% nuevas, sin que hayan sido reparadas o remanufacturadas. 
	N/a
	[image: C:\Users\User\Documents\WhatsApp Image 2020-08-01 at 5.15.50 PM.jpeg]

[image: ]
	24
	UNIDAD

	2
	CARPA TIPO KIOSCO
PLEGABLE
	Tipo de carpa: Quiosco con 4 caras o cortinas de quitar y poner:
Color de las cortinas:  dos cortinas laterales transparentes y dos cortinas de color verde limón 
Color del techo: verde oliva y verde limón.
Estructura: metálica plegable de 2x2 mts fabricada en  tubería  cold rolled calibre 18 cuadrada y pintura  electrostática  para evitar oxidación.
Estampado: De acuerdo con el diseño.

Colores: De acuerdo con el diseño.

Dimensiones: 2 mts x 2 mts 
Forma: Cuadrada

Nota: las imágenes son una muestra de cómo deberían ser mas no son los colores oficiales se debe tener en cuenta los colores arriba o abajo  mencionados
	N/A
	[image: Newvision - Tecnología][image: ]
	2
	UNIDAD







[bookmark: _Toc142481725]REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES: 
El contratista deberá entregar las carpas descritas en el cuadro del numeral 3. Características y requerimientos técnicos de acuerdo con la necesidad, condiciones y cantidad especificada en esta  FICHA TÉCNICA.

4.1.1. CARACTERISTICAS Y DESCRIPCIÓN TECNICA DEL ESTAMPADO PARA LAS
      CARPAS MISIONALES.
Cada una de las carpas requeridas, deberá tener estampadas 2 (dos) caras laterales (derecha e izquierda) con el logo y nombre de la unidad (UMV UNIDAD DE MANTEAMIENTO VIAL) en color negro y 2 (dos) caras frontal y posterior con el escudo y el logo de la Alcaldía, acompañado por la marca ciudad de Bogotá en color rojo, las carpas en su totalidad son verde Limón, el techo cuenta con dos colores (verde Limón y verde oliva ) de acuerdo con el cmyk para imprimir, y al manual de uso de marca alcaldía de Bogotá, guardando las proporciones de las siguientes ilustraciones:
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Descripción generada automáticamente]
[image: Gráfico, Gráfico circular

Descripción generada automáticamente]
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La recepción de las carpas se hará en el Almacén General de la UAERMV, con el acompañamiento del supervisor del contrato o apoyo a la supervisión, con el fin de verificar las especificaciones técnicas solicitadas.
El contratista deberá tener en cuenta los siguientes aspectos para la ejecución del contrato: 
4.1.2. Plazo de ejecución del contrato 
Para la ejecución del contrato se dará un tiempo estimado de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato por parte del contratista.
Durante la ejecución del contrato el contratista tendrá un plazo de veinte  (20) días calendario para adquirir  los materiales necesarios para la fabricación de las carpas con logos de la UAERMV y emblemas e imagen institucional, diez (10) días calendario para fabricar la primera carpa de muestra,  una vez se tenga fabricada la carpa, el contratista deberá informar al supervisor del contrato en un término no mayor a dos (2) días que la carpa muestra se encuentra fabricada con el fin de realizar una visita técnica con el área generadora de la necesidad y comunicaciones para avalar y aprobar el color, calidad  y emblemas e imagen institucional de la UEARMV de las carpas de acuerdo a lo estipulado en el Anexo  FICHA TÉCNICA – REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.
Una vez sea avalada la carpa muestra por el supervisor del contrato el contratista tendrá un plazo de (33) días calendaría para fabricar las veintiséis (26) carpas, una vez terminadas el contratista deberá realizar la entrega de las mismas en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario para la entrega del total de las carpas de acuerdo al plazo de fabricación de las mismas, por último el contratista tendrá veinte (20) días calendario para la entrega de las carpas que se devuelvan por tener imperfecciones, daños o que no cumplan con la calidad requerida en esta ficha técnica.
4.1.3. Transporte.
El contratista asumirá los costos generados por fletes de transporte para la entrega de las carpas.
La UAERMV no se hará responsable por daños a terceros generados por accidentes de tránsito, multas o foto multas que llegasen a generar por autoridades de tránsito durante el transporte al sitio de entrega de las carpas, dicha responsabilidad será asumida directamente por el contratista.
Deben ser entregada en la Sede Operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, en la nueva Sede Operativa ubicada en la Calle 22 d No. 120 – 40, sujeto a previa coordinación del almacén y de la Supervisión o quien hace sus veces.

4.1.4.  Condiciones Generales: 
[bookmark: _Toc142481726]Para recibir las carpas adquiridas, se requiere el acompañamiento al supervisor del contrato, de personal del almacén general de la Entidad, a fin de verificar cantidad, estado de lonas y estructuras de las carpas, para dar el correspondiente ingreso al inventario de la Entidad.

4.2. Durante la Presentación de las Propuestas
El proponente adjunto a su propuesta anexará el certificado de Autoevaluación de estándares mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST) del año inmediatamente anterior según normatividad legal vigente.

4.3. [bookmark: _Toc142481727]Antes de la entrega del bien o servicio, el contratista debe: 
El contratista deberá informar al supervisor del contrato en un término no mayor a dos (2) días que la carpa muestra se encuentra fabricada con el fin de realizar una visita técnica con el área generadora de la necesidad y comunicaciones para avalar y aprobar el color, calidad  y emblemas e imagen institucional de la UEARMV.

4.4. [bookmark: _Toc142481728]Durante la ejecución del contrato (Describir el bien o servicio) el contratista: 
El contratista deberá entregar en una sola y única entrega las carpas en la sede Operativa ubicada en la Cl. 22d No. 120 D –40 sujeta a previa coordinación del almacén y de la Supervisión o quien haga sus veces, teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el plazo de ejecución y la ficha técnica.
El contratista deberá garantizar que las carpas adquiridas cumplan con las características descritas en los parámetros técnicos objeto de la contratación.
El contratista deberá dar cumplimiento a la ficha verde (FICHA CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL)

ASPECTOS TÉCNICO AMBIENTAL QUE DEBEN APLICARSE AL TIPO DE CONTRATO

PROPOSITO DE LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES

Normatividad Aplicable
Resolución 2184 de 2019, "Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones".    
Acuerdo 808 de 2021, “Por el cual se prohíben progresivamente los plásticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital".

Cláusula(s):
4. Garantizar la no utilización de Elementos Plástico de un Solo Uso -EPSU, entregando los elementos adquiridos en empaques y/o embalajes de materiales reciclados o ecológicos; se debe entregar la certificación correspondiente que soporte lo anterior. 

4.5. [bookmark: _Toc142481729]Después de la Entrega del bien o servicio, el contratista:
Para el caso en que se presente defecto de fabricación en la calidad de las carpas el contratista deberá garantizar el cambio oportuno de esta; para ello el supervisor informará al contratista, de las carpas que no cumplan con las especificaciones técnicas de esta ficha.

El transporte de las carpas que no sean recibidas por parte del almacenista o supervisor del contrato estará a cargo del contratista hasta que cumpla con las especificaciones técnicas del contrato, para lo cual se harán las respectivas actas de recibo a satisfacción.

NOTA: tenga en cuenta que la entidad liquidará y descontará los impuestos y tasas, tales como rete ICA, estampilla Universidad Distrital, estampilla Pro-Adulto Mayor, estampilla Pro-Cultura, y todos aquellos a los que haya lugar (SI APLICA). 

SUSCRITO CERTIFICA QUE:

Me comprometo a cumplir en su totalidad con lo descrito en la ficha técnica, asumiendo las obligaciones que este compromiso acarrea. 


FIRMA*: ____________________________________________________ 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: __________________________ 
*Este anexo debe ser suscrito por el representante legal del oferente.


La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTIÓN de la UAERMV
	Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071
PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195 
Sede Operativa - Calle 22D No. 120-40
Página web: www.umv.gov.co
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