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ANEXO NO. 03
“OFERTA ECONÓMICA”


	TIPO 1 
ACTIVIDAD FÍSICA
	VALOR UNITARIO ANTES DEL IVA
	IVA
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA

	1
	Alquiler de tarima: Tarima de tres metros con sesenta centímetros (3,60) de frente x dos metros con cuarenta centímetros (2,40) de profundidad y altura de un metro con cincuenta centímetros (1,50), una (1) escalera de acceso con pasamanos, faldón de color negro para su recubrimiento, transporte e instalación en el lugar del evento garantizando la seguridad y estabilidad de los asistentes al evento.
	1
	UNIDAD
	
	
	

	2
	Alquiler de sonido: Sonido convencional compuesto por dos (2) cabinas de mínimo 1000 watts activas o pasivas instaladas sobre trípode, una (1) consola análoga de seis (6) canales, dos (2) diademas de línea profesional, cables de señal, extensiones eléctricas, personal y todos los accesorios necesarios para garantizar su correcta instalación y funcionamiento durante
el desarrollo del evento en el lugar indicado por el contratante.
	1
	UNIDAD
	
	
	

	3
	Alquiler de planta eléctrica: Planta eléctrica monofásica de mínimo 3.5 KVA con todos sus accesorios para garantizar su correcta instalación y funcionamiento durante ocho (8) horas en al lugar indicado por contratante.
	1
	UNIDAD
	
	
	





	TIPO 2
EVENTOS
	VALOR UNITARIO ANTES DEL IVA
	IVA
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA

	ITEM
	DESCRIPCIÓN PRODUCTO / SERVICIO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	
	
	

	

1
	Alquiler de tarima: Tarima de cinco (5) metros de frente x cinco metros (5) de profundidad y altura de un metro con cincuenta centímetros (1,50), una (1) escalera de acceso con pasamanos, faldón de color negro para su recubrimiento, transporte e instalación en el lugar del evento garantizando la seguridad y estabilidad de los asistentes al evento
	

1
	

UNIDAD
	
	
	

	











2
	
Alquiler de sonido: Alquiler de sistema de sonido line array pasivo para intemperie compuesto por ocho (8) cajas (cuatro (4) por arreglo L y cuatro (4) por arreglo R) que sea capaz de reproducir cuatro mil (4.000) watts RMS (max SPL 132dB Low - 136db Hi), las cabinas line array deberán tener las siguientes características: respuesta de frecuencia (-3 dB) HF: 900Hz - 16kHz, LF: 50Hz - 4KHz, doble parlante de 12" y doble Driver 3"; un (1) procesador de señal de ocho (8) entradas x ocho (8) salidas con conectividad Ethernet para trabajo inalambrico a traves de Wi Fi; Un (1) amplificador de poder que sea capaz de reproducir quinientos (500) Watts (RMS) a 2 ohm por canal; Un (1) amplificador de poder que sea capaz de reproducir dos mil (2.000) Watts (RMS) a 2 ohm por canal; Cuatro (4) subwoofer 1x18" de alta potencia para bajas frecuencias con bobina móvil de 100mm capacidad de salida cuatrocientos (400) Watts RMS (SPL 104 dB) respuesta de frecuencia 30Hz -300Hz; dos (2) amplificadores de cuatro canales capaz de reproducir dos mil quinientos (2.500) Watts (RMS) a 2 Ohms por canal; Una (1) consola digital con capacidad de treinta y dos (32) canales de entrada y dieciséis (16) salidas auxiliares con sistema de mezcla inalámbrico a través de Ipad; dos (2) snakes digitales (stage box) de dieciséis (16) canales de entrada y ocho (8) salidas auxiliares con cables UTP mínimo categoría cinco (5) para exteriores de mínimo veinte (20) metros de longitud; Dos (2) sistema de Side Field compuesto por dos (2) cabinas convencionales con doble parlante de 15" y un driver de 3" con capacidad de salida de seiscientos (600) watts RMS (max SPL 130 dB) a 4 Ohms, cobertura de 90°x40° respuesta de frecuencia (-3dB) 46 Hz - 1.7 kHz y subwoofer 2x18" de alta potencia para bajas frecuencias con bobina móvil de 100mm capacidad de salida cuatrocientos (400) Watts RMS (SPL 104 dB) respuesta de frecuencia 30Hz -300Hz; tres (3) monitores de piso compuesto por 2 parlantes de 12" y un driver de 3", capacidad de salida de quinientos (500) Watts RMS (max SPL 134dB) a 16 Ohms,cobertura 80°x60°, respuesta de frecuencia (-3 dB) 56Hz -5.7kHz, angulación del monitor 50°; cuatro (4) micrófonos inalámbricos vocales de diadema con receptor inalámbrico individual, conectores de salida XLR; Kit de microfoneria para batería (mínimo 8 micrófonos); kit de microfoneria para instrumentos (mínimo 12 micrófonos); kit de microfoneria vocal (mínimo 4 micrófonos); deberá contar con cables XLR, AC, speakon y accesorios para su puesta en marcha y perfecto funcionamiento, personal profesional y técnico para garantizar su correcta instalación y manejo.
	










1
	










UNIDAD
	
	
	

	3
	Planta eléctrica: monofásica de mínimo 12 KVA con todos sus accesorios
para garantizar su correcta instalación y funcionamiento durante ocho (8) horas en al lugar indicado por el contratante.

	1
	UNIDAD
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