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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
CONTRATO DE OBRA DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA DE SEMAFORICO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El Municipio de Apartadó, Antioquia, cuenta con una red semafórica sobre la cual se requiere realizar reparación y mantenimiento correctivo y preventivo, direccionados a cumplir con su función de ordenar, situación que facilitará y optimizará la regulación y control del tránsito vehicular y peatonal en el Municipio.

El tránsito es uno de los factores más importantes en el crecimiento y transformación de una ciudad, por cuanto hace posible la movilización de las personas y vehículos incidiendo de manera importante en la planificación económica de la misma. Dentro del sistema, el semáforo es un dispositivo útil para el control y seguridad, que, mediante la asignación prefijada del derecho de la vía para los diferentes movimientos en las intersecciones y otros sitios de las vías, el semáforo ejerce una profunda influencia sobre el tránsito. 

Todo esto es con la finalidad de salvaguardar la seguridad vial y la libre circulación de los ciudadanos, principios rectores de tránsito conforme a la ley 769 de 2002, es necesario que las autoridades adopten las medidas pertinentes con el fin de combatir los índices de siniestros y de mantener una movilidad razonable y ágil sobre las vías de uso público del Municipio. Una de dichas medidas es la reparación y mantenimiento correctivo y preventivo de los semáforos que se encuentran en las intersecciones viales del municipio, y de los controladores de los semáforos que regulan la operación del sistema. 

La Secretaría de Movilidad del Municipio de Apartadó, en consideración a que las redes semafóricas del algunos puntos de la carrera 100 se ha visto afectada con nuevos daños y robos de cableado, incluso en lugares donde ya han ejecutado ejercicios de reparación, tales como: corrosión en los soportes, postes, ménsulas, y cajas de controladores, deterioro en las caras, lentes y viseras de los semáforos, además de fallas eléctricas de sistemas y de funcionamiento en los equipos de control, y errores de programación sistematizada esto hace que el tráfico vehicular se vea afectado en su movilidad y presenta más riesgo para la circulación del peatón en cada uno de los sectores donde se han presentado los robos de cableado y elementos de la red semafórica.
En virtud de lo anterior, se requiere contratar el servicio de reparación y mantenimiento  correctivo de las intersecciones semafóricas ubicadas en la carrera 100 y sus calle de intersección  y de los controladores del sistema de semáforos y por lo tanto la Secretaría de Movilidad ha determinado que la necesidad de garantizar la eficacia de la red semafórica de la diferentes intersecciones viales del Municipio se puede satisfacer con la contratación de una Persona Natural o Jurídica, que cuente con la suficiente idoneidad para la REPARACIÓN, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO AL SISTEMA DE SEMAFORICO EN EL 
MUNICIPIO DE APARTADÓ, ANTIOQUIA, y para que la operación de los semáforos sea correcta y eficiente, se requiere un proceso de reparación de los equipos semafóricos y una actualización de las programaciones a medida que se modifiquen las condiciones de operación en las diferentes intersecciones. 
Estas tareas son siempre necesarias y representan parte de los costos involucrados en la operación de los semáforos; mantenimiento de la pintura de postes, ménsulas, gabinetes de controladores y otros elementos metálicos, asegurando en todo momento su buen funcionamiento eléctrico, electrónico y/o electromagnético, suministrando las partes que sea necesario remplazar (tales como: lámparas, bombillos, fusibles, porta fusibles, transistores, condensadores, temporizadores y demás elementos eléctricos que sean necesarios remplazar), los cuales deberán ser nuevos y de acuerdo a especificaciones dadas por el fabricante del sistema eléctrico, electrónico y/o electromagnético, que requiera de mantenimiento.

Con el presente proceso de contratación pública, se pretende dar cumplimiento a las funciones propias de la Secretaría de Movilidad, brindando condiciones óptimas y adecuadas que permitan a los usuarios de las vías del Municipio circular con plena seguridad y comodidad por las mismas, las cuales se encuentran ubicadas en las siguientes direcciones:

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
a) Localización: Apartadó se encuentra ubicado en la zona noroeste del Departamento de Antioquia en las coordenadas 7°52’ 40” de latitud norte y 76° 37’ 44” de longitud oeste. Limita por el Norte y el Oeste con el Municipio de Turbo, por el Este con el Departamento de Córdoba y por el Sur con el Municipio de Carepa. Su cabecera municipal está a 336 kilómetros de la capital departamental que es Apartadó y posee una extensión de 600 Km2 , de los cuales 5,65 km2 pertenecen al área urbana (aproximadamente el 1%).
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Figura 1.1. Localización zona urbana. 
Figura 1.1. Localización zona urbana. 

	INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS - MUNICIPIO DE APARTADO

	Intersección Nro.
	DIRECCIÓN
	NOMBRE

	1
	CRA 100 X CALLE  104
	SECTOR CARBON PALO

	2
	CRA 98 X CALLE 103
	ZONA SALUDCOOP

	3
	CRA 100 X CALLE  101
	ZONA CEMENTERIO

	4
	CRA 100 X CALLE  100
	CENTRO COMERCIAL PLAZA DEL RIO

	5
	CRA 100 X CALLE  99
	LOS GUADUALES

	6
	CRA 100 X CALLE  98
	SALIDA BARRIO ORTIZ

	7
	CRA 100 X CALLE  97
	LOS CHOCOLATES

	8
	CRA 100 X CALLE  96
	BANCOLOMBIA

	9
	CRA 100 X CALLE  94
	RCN LA VOZ DE URABA

	10
	CRA 100 X CALLE  92
	LA TABLITA

	11
	CRA 100 X CALLE  89
	ENTRADA TERMINAL 

	12
	CRA 99 X CALLE  96
	APARTACENTRO

	13
	CRA 99 X CALLE  97
	PRENDERIA LA MONEDA

	14
	CRA 99 X CALLE 94
	SUNISA

	15
	CALLE 99 X CRA 103
	TORTAS EL GORDO

	16
	CALLE 98 X CRA 98
	ALMACEN EL GRAN CAMPEÓN

	17
	CRA 104 X CLL 104
	ZONA ESTADIO

	18
	CRA 101A X CALLE  98
	DISTRIBUIDORA LA COSECHA

	19
	CALLE 97 CARRERA 98
	MI COLEGIO

	20
	CALLE 98 CARRERA 103
	EL PAPAYASO

	21
	CARRERA 104A CALLE 99A
	PERROS LA 70

	22
	CALLE 100 84 Y 85
	BARRIO SAN SAN FERNANDO


3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Reparación correctiva en la CRA 100 X CALLE  89 y CRA 100 X CALLE 104 puntos semafóricos de la ciudad para reestablecer el funcionamiento de la red semafórica de la carrera 100 la cual, por descargas eléctricas, este tipo de Equipos (Controladores de Tráfico) requieren una cambio y reparación de sus semáforos vehiculares.

Se deben adelantar labores de limpieza y repintado de los diferentes componentes del sistema semafórico para evitar la corrosión y prevenir un deterioro que implique el reemplazo de los Postes y Ménsulas que hacen parte del amueblamiento existente.

Adicionalmente se requiere efectuar una actualización de Firmware de los controladores de tráfico existentes, para mejorar sus funcionalidades y efectuar una actualización de los tiempos de verde efectivo ya que los volúmenes vehiculares han cambiado y los tiempos actuales ya no cumplen con las demandas vehiculares en los diferentes puntos semafóricos de la ciudad.

Adelantar un mantenimiento preventivo y correctivo en los diferentes puntos sanforizados de la ciudad, limpieza y repintado de los componentes semafóricos. 

Actualización de software y tiempos de verde efectivo para los controladores existentes en la ciudad.
El Plan general de Reparación y mantenimiento de semáforos debe incluir las actividades que a continuación se relaciona:

1.  Mantenimiento de las líneas de sincronismo y comunicación que estén operando en un área determinada. Incluyendo la detección de fallas de líneas.

2.  Mantenimiento periódico y suministro de algunos Materiales, incluyen. Para Semáforos, Gabinetes y equipos de   control Semafóricos, módulos de LEDS

3.  Mantenimiento de labores de limpieza y repintada de los diferentes componentes del sistema semafóricos (elementos metálicos) para evitar la corrosión y prevenir un deterioro que implique el remplazo de los postes y ménsulas que hace parte del amoblamiento existente.

4.  Ajuste de hora y fecha de controladores que no cuenten con sistemas automáticos de actualización.

5.  Ejecución de modificaciones a las instalaciones semafóricas asociadas a efectuar una actualización de los tiempos de verde efectivos ya que los volúmenes de vehiculares han cambiado y los tiempos actuales ya no cumplen con las demandas vehiculares en los diferentes puntos semafóricos del municipio.

6. Revisión de líneas de alimentación, cables de luces, cajas de distribución, cables de tierras, y otros componentes de los sistemas.

7. Restablecer el funcionamiento de las intersecciones semafóricas por un técnico operativo que los fusibles, porta fusibles, luces, cables y proceda a restablecer el cruce semafórico esto es debido a los cambios de voltajes de red pública y anotar en el formato de control de visita de redes semafóricas.

8. Se deben realizar también acciones para detectar y reparar anomalías o fallas tales como:

· Fundidas de módulos de LEDS con desperfectos

· Semáforos mal orientados

· Lentes destruidos o descoloridos

· Viseras rotas

· Postes inclinados o derribados

· Daños en equipos de control

· Obstrucción de visibilidad de semáforos por ramas, letreros, u otros elementos.

· Robo de elementos de semáforos

· Si se detecta un poste inclinado o derribado, semáforos mal orientados, lentes destruidos, daños a los equipos de control, cámaras rotas, botoneras en mal estado, etc., el caso debe ser informado inmediatamente y su reparación debe concretarse en el plazo establecido en el contrato de mantenimiento.

· Si se detecta un semáforo apagado se debe dar aviso a la S.M. Municipal y proceder inmediatamente a su solución.

Las tareas de actualización de la conformación de redes, periodización o programación se deben realizar de acuerdo con lo indicado en los capítulos del Manual de Señalización Vial 2015.

El adjudicatario del proceso deberá recibir las instalaciones en su actual estado sin que pueda indicar ningún inconveniente o reparo para ello, pudiendo con anterioridad a la realización de la oferta visitar las instalaciones para su estudio, previa autorización y sin interferir en su normal funcionamiento.
a. Ítems de pago: 
	FORMULARIO 1

	PRESUPUESTO OFICIAL

	[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

	

	Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U.  Resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

	 

	Nº
	ITEM DE     PAGO
	ESPECIFICACIONES
	DESCRIPCION
	UND.
	CANT.
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	GENERAL
	PART.
	
	
	
	
	

	1. MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS

	1
	1.1
	 
	 
	MANTENIMIENTO DE POSTES METALICOS DE  4" TALES COMO MASTILES T1=26 Y MENSULAS T2=49, INCLUYE.  LIMPIEZA, DESENGRASE Y PINTURA BLANCA CON FRANJAS NEGRAS, INCLUYE TRANSPORTE, CARROCANASTA, ESCALERAS DIELECTRICAS, MATERIALES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, CONFORME A LA NORMATIVA DEL MANUAL DE SEÑALIZACION 2015 DEL MINISTERIO.
	UN
	75

	$201.000
	$15.075.000

	1
	1.2
	
	
	MANTENIMIENTO DE SEMAFOROS VEHICULARES 3 X 200MM LED EXISTENTES0 SON: SEMAFORO S1 51, SEMAFORO S2 64 Y SEMAFORO S3 36, REVISION PARA DETECTAR ANOMALIAS EN EL SISTEMA DE SUJECION, CORTES O FISURAS DEL CABLEADO
	UN
	151
	$146.000
	$22.046.000

	1
	1.3
	
	
	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GABINETE DEL EQUIPO DE CONTROL SEMAFORICO TIPO ITC 2, LIMPIEZA DE MAIN BOARD, TARJETAS Y FUENTES DE ALIMENTACION, LIMPIEZA DEL TABLERO Y CIRCUITO ELECTRICO DE PROTECCION DEL EQUIPO, TOMAS DE SERVICIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, INCLUYE:PINTURA AL GABINETE Y AJUSTE DE CHAPA
	UN
	16
	$398.590
	$6.377.440

	1
	1.4
	
	
	ADECUACION Y MONTAJE DE MODULO TIPO LED COLOR AMARILLO - ROJO - VERDE.  PARA SEMAFORO VEHICULAR S2 EN MENSULA, EN HOUSING ESTANDAR SEMAFORICO EN ALTURA APROXIMADA DE 4,5 MTS, INCLUYE, TRANSPOTES, CARRO GRUAS
	UN
	25
	$885.000
	$22.125.000

	1
	1.5
	
	
	MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRONICO PARA ITC-2 Y CLS-14,LABORES DESTINADA AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO DE CONTROL DE TRAFICO EXISTENTE, INSTALACION DE NUEVAS TARJETAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA , ACTUALIZACION , REPROGRAMACION DEL SOFTWARE CON NUEVAS PROGAMACION DE TIEMPOS DE VERDE EFECTIVO INCLUYENDO TABLA DE FESTIVOS PARA EL AÑO 2024, INCLUYE  VISITAS TECNICAS.
	UN
	14
	$399.500
	$5.593.000

	1
	1.6
	
	
	REPARACION E INSTALACION DE LOS SOPORTE DE SUJECION PARA HOUSING DE 200 MM SEMAFORICO EN ALUMINIO (PAR)
	UN
	10
	$382.500
	$3.825.000

	1
	1.7
	
	
	REPARACION E INSTALACION DE HOUSING (CARCAZA) PARA SEMAFOROS VEHICULARES EN DE TAMAÑO 200 MM FABRICADO EN POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA COLOR NEGRO, TIPO PLANO
	UN
	2
	$745.000
	$1.490.000

	1
	1.8
	
	
	ADECUACION E INSTALACION DE UPS APC TIPO SMART Y/O SIMILAR 1500 VAC CON BATERIAS  12V 8,0 AH
	UN
	14
	$659.000
	$9.226.000

	1
	1.9
	
	
	ADECUACION Y MONTAJE DE MODULO LED PEATONAL, VERDE, ROJO Y RELOJ REGRESIVO EN ALTURA APROX, DE 4 MTS, INCLUYE TRANSPORTE, DESMONTE DE LOS MODULO EXISTENTES, CAMBIOS.
	UN
	4
	$885.900
	$3.543.600

	1
	1.10
	
	
	REPARACION E INSTALACION DE MODULO LED PARA SEMAFOROS VEHICULAR 200MM TRICOLOR AMARILLO PLENO CONTADOR DECRECIENTE EN ROJO Y EN VERDE.
	UN
	9
	$1.590.000
	$14.310.000

	1
	1.11
	
	
	REPARACION E INSTALACION DE VISERAS NEGRA HOUSING FUTURA
	UN
	39
	$125.323,41025641
	$4.887.613

	
	SUBTOTAL MANTENIMIENTO DE LAS INTERCESIONES SEMAFORICAS
	
	$108.498.653

	
	REPARACIONES DE LA INTERSECCION SEMAFORICA CALLE 89* CRA 100 Y LA CALLE 104* LA CRA 100.
	UN
	CANT
	VR UNITARIO
	VR TOTAL

	2

	2.1
	
	
	ADECUACION E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T2 (Ménsula) BRAZO DE 4,5 m., FABRICADO EN DOS SECCIONES CON  TUBERIA A.N DE 4" Y 3", .Pintado en colores Blanco y Negro. SE INCLUYE . LA BASE EN CONCRETO Y ARMADURA METALICA DE LA CALLE 89 XCRA 100.
	UN
	1
	$5.265.000
	$5.265.000

	2
	2.2
	
	
	ADECUCACION Y MONTAJE DE SEMAFOROS VEHICULAR EN POLICARBONATO UV de 200 mm ,TRES MODULOS LED ROJO,VERDE,RELOJ DECRECIENTEY SISTEMA DE FIJACION TIPO T2(S2)
	UN


	2
	$ 4.999.000
	$9.998.000

	2
	2.3
	
	
	REPARACION E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO DE 4X16 PARA CONTROL DE TRAFICO.
	ML
	90
	$25.000
	$2.250.000

	2
	2.4
	
	
	REALSAR LA BASE EN CONCRETO DEL EQUIPO CLS-14 DE LA INTERECCION SEMAFORICA DE CALLE 104 X CRA 100 CARBON DE PALO. SUBIERON ANDEN Y QUE BAJITO EL EQUIPO
	UN
	1
	$4.590.000
	$4.590.000

	
	SUB TOTAL 
	
	$22.103.000

	SUB TOTAL OBRAS  
	$130.601.653

	ADMINISTRACION
	15%
	$19.590.248

	IMPREVISTO
	0%
	$ 0

	UTILIDAD
	6%
	$7.836.099

	TOTAL, OBRA
	$ 158.028.000

	  

	NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
	DESCRIPCION
	 PORCENTAJE 

	NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
	ADMINISTRACION
	 A= 
	15%

	NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
	IMPREVISTO
	 I= 
	0%


UTILIDAD

	
	 U= 
	6%
	

	
	TOTAL A.I.U
	 A.I.U.= 
	21%


4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el establecido en la sección 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  
CINCO (05) MESES –SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
5. FORMA DE PAGO

El Municipio de Apartadó pagará parcialmente el valor del contrato, por el sistema de Precios Unitarios no reajustables, por medio de actas parciales de obra. Cada acta debe ir acompañada de un informe (cuyo contenido se describe más adelante) de obra y cantidades con sus respectivas memorias de cálculo, aprobadas por parte de la supervisión e informe de actividades. Este informe debe contener además el respectivo registro fotográfico indicando el estado anterior y posterior a la intervención, cumplimiento del cronograma, gestión ambiental. 

Los pagos al contratista por concepto de obras ejecutadas, se liquidaran de acuerdo con las cantidades de obra aceptadas en la respectiva acta y a los precios unitarios fijos determinados en su propuesta y en el contrato, previa presentación del informe de supervisión, acta de obra y de la cuenta de cobro debidamente aprobada por la supervisión, acompañada de la certificación de cumplimiento a satisfacción del recibo de obras, expedida por el supervisor del contrato y presentación de la certificación del representante legal y/o contador en la que conste que se encuentra al día en el pago de la nómina y los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Igualmente, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio de Apartadó:

a. Una relación completa de los trabajadores, discriminados por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.

b. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (si es el caso) y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.

c. El recibo a satisfacción, por parte del Supervisor, de los trabajos realizados.

Los precios unitarios del contrato no serán reajustables, no se realizará pago de anticipo.

El Municipio de Apartadó pagará el valor del contrato a través de actas parciales, en la cuenta Bancaria (Ahorros o Corriente) según certificado entregado por el contratista.

Parágrafo 1: Si el contratista no se encuentra a paz y salvo con el Municipio de Apartadó, lo autoriza para que al momento del pago automáticamente y sin previo aviso realice el correspondiente cruce de cuentas, para compensar los valores que tenga en mora por cualquier concepto. 

Parágrafo 2: Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. 

Parágrafo 3: Para cada pago se debe presentar cuenta de cobro o factura, informe de interventoría, informe de supervisión y constancia de recibo a satisfacción firmada por el supervisor y autoliquidaciones del pago de salud y pensiones, el pago debe cumplir con las normas internas de la secretaria de Hacienda en lo relacionado con pagos.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO
· Normas Técnicas Colombianas – NTC

· Especificaciones generales de construcción de carreteras adoptadas por Ministerio de Transporte mediante Resolución No. 0001376 del 26 de mayo de 2014.

· Manual de diseño geométrico para carreteras, adoptado por el Ministerio de Transportes mediante Resolución No. 000744 del 4 de marzo de 2009.

· Normas de ensayo de materiales para carreteras, adoptadas por el Ministerio de Transportes mediante Resolución No. 0001375 del 26 de mayo de 2014.
a. Materiales
· Semáforos

· equipos de Control Semafórico
· panel led de color verde, amarillo y rojo para Semáforos 200mm

· Batería Para UPS 18AMP
· Desengrasante

· Limpiador

· Pintura blanca

· Pintura negra

· Tiner

· Limpiador

· Pañol

· Proteter

· Soporte tipo aluminio-patos siemens

· Accesorios fijación

Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en resaltos y su señalización, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
La alcaldía municipal se compromete a entregar todos documentos que hacen parte de la ejecución del proyecto como son planos, diseños y especificaciones. 

El Contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este Contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses


Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 

· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:

· Un (1) Ingeniero electricista
· Un (1) Tecnólogo de Sistemas 
· Un (1) Técnico profesional en redes eléctricas
· Un (1) Profesional en Salud ocupacional
a. Requisitos del personal 

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
· Un Ingeniero de Obra: con dedicación del 50%, que acredite título Profesional como o Ingeniero electricista, para lo cual se deberá aportar hoja de vida, copia de cedula, el certificado de vigencia -COPNIA-, acompañado de la matrícula profesional y experiencia requerida.
· Un programador de Control de las redes semafóricas: con dedicación del 50%, que acredite ser Tecnólogo de Sistemas, para lo cual se deberá aportar hoja de vida, copia de cedula, el certificado de vigencia -COPNIA, acompañado de la matrícula profesional y experiencia requerida.
· Oficial Eléctrico con dedicación del 100%, que acredite ser técnico Profesional en Redes Eléctricas, para lo cual se deberá aportar hoja de vida, copia de cedula, el certificado de vigencia -COPNIA, acompañado de la matrícula profesional y experiencia requerida.
· Coordinador del Sistema de Salud Seguridad en el Trabajo: con dedicación del 100%, debe acreditar ser Profesional en Salud ocupacional y/o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, aportar hoja de vida, copia de cedula, y experiencia requerida.
	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Experiencia 

	Director de obra:

 Ingeniero electricista
	Mayor o igual a 1 año como profesional, la cual se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional
	A partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, acreditar dos (2) certificaciones como ingeniero de obra, en proyectos similares al objeto 

	Programador de Control de las redes semafóricas:

Tecnólogo de Sistemas
	Mayor o igual a 1 año, como Tecnólogo, el cual se contabilizará a partir de la expedición del titulo
	A partir de la fecha de expedición del Título, acreditar una (1) certificación en proyecto similar al objeto

	Oficial Eléctrico:
técnico Profesional en Redes Eléctricas
	Mayor o igual a 6 meses, como técnico el cual se contabilizará a partir de la expedición del título. 
	A partir de la fecha de expedición del Título, acreditar una (1) certificación en proyecto similar al objeto

	Coordinador del Sistema de Salud Seguridad en el Trabajo:
Profesional en Salud ocupacional y/o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo
	Mayor o igual a 2 años como como profesional de SST, contados a partir licencia.

	A partir de la fecha de expedición del Título profesional, acreditar una (1) certificación como coordinadora de Seguridad y salud en el trabajo, contrato de obra o en proyectos similares al objeto


b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
· Carro Canasta
· Arnés y elementos de sujeción
· Escaleras y andamios
· Taladros
· Herramienta menor
· Camioneta

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:

Para el mantenimiento preventivo y correctivo de los semáforos no se utilizan obras provisionales 
10. SEÑALIZACIÓN
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Para el mantenimiento preventivo y correctivo de los semáforos no se hace necesario tener permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del contrato.
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:

Los ítems que aparecen en el formulario de cantidades de obra se describen en forma concisa y no en detalle, por lo tanto, para la determinación de los precios unitarios y la ejecución del contrato los interesados deben consultar las especificaciones particulares del proyecto. Igualmente, deberán conocer lo establecido en las siguientes normas, las cuales serán de consulta permanente y estricto cumplimiento, según su jerarquía y vigencia:

· Manual de Señalización Vial Dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015, adoptado mediante la Resolución Nro. 1885 de junio 17 de 2015 por el Ministerio de Transporte.

· Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción: Resolución No. 02413 de 1979, emanada del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.

· Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre

13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES

Para la reparación colectiva de los semáforos no se utilizan documentos técnicos adicionales como manuales, guías, apéndices, anexos o similares, requeridos para la ejecución del contrato y que debe tener en cuenta el proponente al momento de estructurar y presentar su oferta

En constancia, se firma en Apartadó, a los 

______________________________________________
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