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Capítulo 4–PAVIMENTOS ASFÁLTICOS


1. OBJETO DEL PROCESO

43600C1408 REALIZAR EL MANTENMIMIENTO LADO AIRE Y LADO TIERRA DEL AEROPUERTO MITU.

2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
j) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
k) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
l) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
m) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
n) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.


3. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


CASA ADMINISTRATIVA	
	
1			PRELIMINARES				
1,1			Localización y replanteo 	M2

Descripción:

Consiste en situar en el terreno los alineamientos planimétricos y cotas de proyecto de acuerdo con lo indicado en los planos de construcción, bajo la supervisión y aprobación de la  supervisor y su pago y recibo definitivo llevarán el visto bueno de la misma.

Todas las modificaciones o variaciones que se sucedan durante el desarrollo de la obra se indicarán en los planos de construcción a manera de memorias de planimetría de obra definitiva.

Forma de Pago:

La ejecución del ítem se medirá por metros lineal (Ml) de concreto debidamente ejecutado, previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas, y de los
requisitos mínimos de acabados.
	 
1,2			Desmonte y retiro cubierta (teja A-C) y estructura, incluye retiro	M2	 

[bookmark: _Hlk168678965]DESCRIPCIÓN.  
Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar todos los elementos que constituyen la cubierta como son las tejas de fibro cemento     

CONSIDERACIONES  
•    Observe el área a intervenir. 
•    Retirar las tejas quitando los amarres, tornillos o anclajes que las esté uniendo a la estructura. •    Desmontar estructura retirando las columnas y correas. 
• Desmontar la estructura retirando los perfiles de la pared regateando el muro para poder desincrustarlos. 
•    En caso de que la estructura esta soldada utilizar pulidora para cortar esta y retirarla en partes. • El retiro de cubierta debe ejecutase con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas en caso de que haya algunas.   

MEDIDA Y FORMA DE PAGO.   La unidad de medida, en  la que se hará el  pago  será relacionado con el número de metros cuadrados  (M2)  de  desmonte  cubiertas  teja  de  asbesto  y/  o  asbesto  cemento,  debidamente ejecutado y aprobado por la i supervisoria. La realización del pago se hará efectiva de acuerdo a los precios establecidos en el contrato incluyendo costo de herramienta y equipos, mano de obra y transporte.

1,3			Desmonte de muebles	UNI

DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar las gavetas interiores sometidas a adecuación, previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la i supervisoria. 

ALCANCE Y PROCEDIMIENTO:  
Retirar las gavetas en madera haciendo palanca con el atornillador. 
Retirar manijas. 
Desatornillar los tornillos para retirar el marco de madera.  
Si es necesario se desarmar el marco desatornillando el sistema de tornillos que permiten que este sea un marco. 
Cuidar y preservar las paredes, estucos y accesorios para una próxima reutilización si la i supervisoria lo requiere. 
Cuidar los elementos desmontados para ser entregados a la universidad para su posterior uso. 

MATERIALES Y EQUIPOS  
 Herramienta menor.  
 Equipo de corte y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad.  
 Equipos para cargue y retiro de material sobrante.  
 Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de gaveta desmontada recibida a satisfacción por la supervisoria. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

 1,4			Demolición de enchapes, incluye retiro	M2	 


DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a los trabajos para demoler y retirar el piso, incluyendo el mortero y el material que se encuentra adherido al concreto, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la i supervisoria. 

ALCANCE Y PROCEDIMIENTO:  
Ubicar el lugar de trabajo. 
Verificar que el recinto donde se va a demoler el piso acabado este completamente desocupado. Retirar el guarda-escoba con maceta y puntero; colocando sobre el guarda-escoba el puntero y luego dar golpes al puntero con la maceta. 
Retirar el material que se encuentra adherido al concreto con maceta y puntero. Demoler el piso existente con maceta y puntero. 
Las demoliciones deben ejecutasen las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 

MATERIALES Y EQUIPOS  
 Herramienta menor.  
 Equipo de corte y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad.  
 Equipos para cargue y retiro de material sobrante.  
 Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida de pago será por unidad (M2) de demolición de piso, incluyendo el material que se encuentra adherido al concreto y ML de guarda-escoba retirado, recibido a satisfacción por la supervisoria. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

1,5			Limpieza y lavado de superficies con equipos a presión	M2

[bookmark: _Hlk168755011]La actividad se desarrollará sobre áreas definidas por el supervisor y se harán básicamente y principalmente donde indique el supervisor.

El Contratista deberá tener en consideración:

•	Lineamientos generales y particulares. 
•	Limpieza. 
•	Suministro e instalación de materiales. 
•	Suministro, instalación, movimiento y retiro de andamios. 
•	Mano de obra. 
•	Equipos y herramientas.
•	
Los muros libres de sales y poco contaminados con residuos cementosos pueden lavarse con solo agua ya sea a presión, vapor o sin presión. Cuando se utiliza presión se debe cuidar de no sobrepasar presiones que erosionen (1000 psi).
 
Debe tenerse en cuenta que para el lavado no se debe hacer uso excesivo de agua.
 
medida y pago

El pago se hará por metro cuadrado (m²), el valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos suministro de materiales, mano de obra y cualquier otra actividad o elemento exigido por la Supervisor, que a su criterio sean necesarios para desarrollar correctamente esta labor constructiva. No habrá para este concepto el pago de metros lineales.
	 
2			CUBIERTA				
2,1	Manto Fiberglass 3mm	M2

El Contratista deberá tener en consideración:

•	Lineamientos generales y particulares. 
•	Limpieza. 
•	Suministro e instalación de materiales. 
•	Suministro, instalación, movimiento y retiro de andamios. 
•	Sellado de juntas y traslapos. 
•	Pruebas hidráulicas. 
•	Mano de obra. 
•	Equipos y herramientas.

La superficie debe estar sana, seca, limpia, libre de polvo, grasa u otras materias extrañas.

Se extenderá inicialmente un riego de liga con brocha o rodillo sobre toda la superficie habiendo previamente verificado que haya una adecuada pendiente en la superficie a impermeabilizar para evitar apozamientos. Dicho riego de liga se dejará secar por lo menos un día.

Una vez seca la capa imprimante se extenderá el manto que será adherido al concreto mediante calor suave sin sobrecalentar la tela.

El manto estará provisto de por lo menos cinco (5) capas, así:

•	Capa de polietileno flamable en el momento de la instalación. 
•	Capa de asfalto con características que mejoren su durabilidad, comportamiento a bajas y altas temperaturas, deformación, resistencia al envejecimiento. 
•	Capa de refuerzo que puede ser en polietileno o fibra de vidrio. 
•	Segunda capa de asfalto. 
•	Capa de protección contra los rayos ultra violeta. Puede ser en aluminio o pintura de aluminio según se indique en las especificaciones particulares.

Se deberá sellar con espátula o barra los bordes y aplicar pintura bituminosa de aluminio en todos los traslapos en caso de usar membranas con recubrimiento de aluminio.
Los traslapos en sentido longitudinal no podrán ser menores de 5 cm., y en sentido transversal, menores de 8 cm.
Los traslapos entre dilataciones estructurales no podrán ser menores a 10 cm. a lado y lado de la dilatación.
Los traslapos en re impermeabilizaciones será de 5 cm. mínimo.
Los traslapos en tanques o piscinas no podrán ser menores a 10 cm. 
No se aceptarán traslapos en remates, medias cañas, bordes de antepechos, poyos o desagües.

El Supervisor exigirá una prueba hidráulica que consistirá en tapar las salidas de las rejillas, gárgolas, bajantes, etc. e inundar el techo con agua hasta la altura de la impermeabilización, prueba que durará por lo menos dos (2) días en los cuales se observará si hay infiltraciones, las cuales deberán ser reparadas por el Contratista a su costo. De igual forma, éste último, deberá suministrar todos los elementos necesarios para que dicha prueba pueda efectuarse.

Medida y pago

Se pagará por metro cuadrado (m²) cuantificado y aprobado por la Supervisoría. El valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos, materiales, mano de obra y cualquier otra actividad o elemento exigido por la Supervisoría que a su juicio sean necesarios para la correcta ejecución de esta actividad. El Contratista deberá suministrar el certificado de calidad proveniente de la casa fabricante del manto utilizado el cual será aprobado por la Supervisoría.
	 
3			PINTURA				
3,1			Pintura vinilo tipo coraza cara superior teja	M2	 
3,2			Vinilte sobre muros 3 manos	M2
3,3			Pintura coraza para eterior 	M2

Se refiere esta especificación al suministro e instalación de pintura vinilo, de los muros en fachada y donde sea necesario, aplicando como mínimo tres manos. Los materiales deben aprobarse por la supervisoria antes de utilizar y
ejecutar muestras.

El Contratista debe garantizar colores de alta calidad y debe aplicar la pintura siguiendo las instrucciones del fabricante.

Las superficies donde se vaya a aplicar este producto deben limpiarse previamente para liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. Las superficies se deben humedecer previamente con imprimante, según las especificaciones del fabricante.

Debe realizarse un acondicionamiento de la superficie existente raspando la pintura deteriorada, posteriormente se resanará con plastiestuco hasta obtener una superficie uniforme para proceder a aplicar tres manos como mínimo de la pintura vinilo equivalente, los colores a aplicar serán definidos por la Supervisoria.

[bookmark: _Hlk169862423]MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

La pintura vinilo se medirán en metros cuadrados (M2) con aproximación a dos decimales y su pago se hará de acuerdo con el precio unitario consignado en el formulario de la propuesta. En el precio unitario se incluirán todos los costos de los materiales, mano de obra, alquiler de andamios, transportes, retiro de sobrantes y demás costos directos e indirectos empleados para su correcta aplicación. La ejecución de dilataciones, filos, esquinas, etc., estará incluida en el precio unitario. La medición se hará sobre áreas netas terminadas, descontando los vanos, y no se hará ninguna clase de compensación por tramos de dimensiones menores de 1 M2, tramos que deben ser contempladas por el CONTRATISTA en el precio unitario.	 
	 
4			ACCESORIOS 				
4,1			Lavaplatos en Acero Inoidable con grifería tipo Ganzo	UNID	 

DESCRIPCIÓN

Se considera como ítem de obra el montaje de aparatos sanitarios, la mano de obra requerida para la colocación y empalme a las redes tanto de suministro como de desagües de los diferentes aparatos hidrosanitarios según el diseño arquitectónico e hidráulico. Los aparatos a instalar tendrán que contar con la previa aprobación por parte de la dirección arquitectónica.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Los aparatos serán suministrados por la firma Contratante o por quien haga sus veces así como los diferentes tipos de griferías a instalar en cada uno de los aparatos.

· Se debe fijar al muro, al mesón o al piso según sea el caso el aparato que se desea instalar, verificando que su posición corresponda con los detalles arquitectónicos. Para el caso de los sanitarios se debe usar una brida de fijación y no usar mortero.
· Posteriormente se continuara con la respectiva conexión de los aparatos a la red de desagües, comprobando el sello en todos los elementos utilizados así como en el punto de conexión.
· Una vez conectado el desagüe se procede con la instalación de la grifería y la realización de la conexión entre el punto hidráulico y el aparato, comprobando el sello en todos los elementos utilizados así como en el punto de conexión.

Una vez se haya realizado la instalación completa de cada aparato este deberá quedar en servicio.
La SUPERVISORIA realizará la aprobación o rechazo de los trabajos concluidos, verificando el cumplimiento de esta especificación, los resultados de pruebas de los materiales, el procedimiento constructivo y en general la ejecución total del trabajo.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

El contratista deberá realizar el montaje de los aparatos sanitarios de acuerdo con la norma NTC 1500, en estricta conformidad con las especificaciones del fabricante.
La actividad debe en todos los casos, cumplir con lo establecido en los planos generales de diseño y con lo determinado en los anexos de diseño respectivos.
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el  supervisor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.


4.2 			Combo Sanitario Gl

Sanitario Redondo Smart + Mueble Básico + Lavamanos Marsella + Grifería Koral + Accesorios Ródano

Especificaciones

Tipo 				Combos con mueble
Acabado 			Brillante
Capacidad volumétrica 	4.8 litros
Color 				Rovere
Consumo de agua  		4.8 l/min
Material 			Porcelana y mdf
Número de piezas		4
Sistema de descarga 	Eco dual flush
Capacidad de descarga	500 g

[bookmark: _Hlk169862826]MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

El combo sanitario se medirán en global (Gl) con aproximación a dos decimales y su pago se hará de acuerdo con el precio unitario consignado en el formulario de la propuesta. En el precio unitario se incluirán todos los costos de los materiales, mano de obra, transportes, retiro de sobrantes y demás costos directos e indirectos empleados para su correcta aplicación. La ejecución de dilataciones, filos, esquinas, etc., estará incluida en el precio unitario. La medición se hará sobre áreas netas terminadas, tramos que deben ser contempladas por el CONTRATISTA en el precio unitario.





4.3 Suministro e instalacion de bombillos de 40 wattios LED
[image: ]
Se realizará con su correspondiente punto de conexión y roseta.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

El bombillo led, punto de conexión y roseta  se medirá en unidad (Unid) con aproximación a dos decimales y su pago se hará de acuerdo con el precio unitario consignado en el formulario de la propuesta. En el precio unitario se incluirán todos los costos de los materiales, mano de obra, transportes, retiro de sobrantes y demás costos directos e indirectos empleados para su correcta aplicación. La ejecución de dilataciones, filos, esquinas, etc., estará incluida en el precio unitario. La medición se hará sobre áreas netas terminadas, tramos que deben ser contempladas por el CONTRATISTA en el precio unitario.


4.4 Caseta para lavado de ropas Gl 

Se realizará de acuerdo a las instrucciones y necesidad de los funcionarios de cuartel de bomberos
Se incluirá todo lo relacionado a materiales de acuerdo al valor unitario, el contratista deberá realizar un plano de la caseta de los materiales a utilizar tal que sea aceptado por el supervisor del contrato.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por global (gl) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la supervisoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

•	Materiales
•	Equipos y herramientas.
•	Mano de obra.
•	Transportes dentro y fuera de la obra.
•	Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra. 

4,5			Cocina integral	UNID	1,00	 

[bookmark: _Hlk168748766]Color Reveré o similar 

Color puertas Reveré Arena o similar 

Medidas 2.10 metros 

Alto mueble inferior 88.7 centímetros 

Ancho mueble inferior 210 centímetros 
Fondo mueble inferior 52 centímetros 
Alto mueble superior 58 centímetros 
Ancho mueble superior 210 centímetros 
Fondo mueble superior 33.5 centímetros 
Material de la estructura Aglomerado Melaminico o similar 
Material de las puertas Aglomerado Melaminico o similar 
Material de las manijas Acero 
Material de las bisagras Metal 
Material de las patas Acero 
Material mesón Acero inoxidable 
Número de puertas 6 puertas
Número de cajones 5 cajones 
Color del mesón Acero
[image: ]



MATERIALES Y EQUIPO 

Cocina integral en madeflex o similar, incluye mueble superior, mueble inferior, mesón en acero inoxidable con lavamanos y estufa cuatro puestos, Mano de obra, Acarreo horizontal, herramienta menor. 

[bookmark: _Hlk168753585]MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida será el unidad (un) de Cocina integral en madeflex o similar, incluye mueble superior, mueble inferior, mesón en acero inoxidable con lavamanos y estufa cuatro puestos, instalado y aprobados por la supervisoría.  El trabajo mal ejecutado y rechazado por el supervisor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

	CUARTEL DE BOMBEROS
								
5			PRELIMINARES				

5,1			Demolición de enchape de muro y piso 	M2

DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a los trabajos para demoler y retirar el piso, incluyendo el mortero y el material que se encuentra adherido al concreto, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la i supervisoria. 

ALCANCE Y PROCEDIMIENTO:  
Ubicar el lugar de trabajo. 
Verificar que el recinto donde se va a demoler el piso acabado este completamente desocupado. Retirar el guarda-escoba con maceta y puntero; colocando sobre el guarda-escoba el puntero y luego dar golpes al puntero con la maceta. 
Retirar el material que se encuentra adherido al concreto con maceta y puntero. Demoler el piso existente con maceta y puntero. 
Las demoliciones deben ejecutasen las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 

MATERIALES Y EQUIPOS  
• Herramienta menor.  
• Equipo de corte y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad.  
• Equipos para cargue y retiro de material sobrante.  
• Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida de pago será por unidad (M2) de demolición de piso, incluyendo el material que se encuentra adherido al concreto y ML de guarda-escoba retirado, recibido a satisfacción por la supervisoria. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.
 
5,5			Demolición de placa de piso	M2

DESCRIPCIÓN
Demolición de placas de concreto, existentes dentro del edificio a intervenir, que implican la ejecución de nuevas obras o que no estén contempladas dentro de los proyectos de adecuación estructural, arquitectónica y de instalaciones a construir. Incluye retiro, cargue y transporte fuera de la obra de los materiales provenientes de la demolición a los botaderos autorizados por autorizados por la entidad correspondiente.

4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

· Consultar y cumplir todas las normas para disposición de escombros establecidos por la entidad
· correspondiente.
· Estudiar la posibilidad de reutilizar los materiales.
· Prever y ejecutar medidas que garanticen la estabilidad de los elementos que se conservan.
· Cortar los suministros de servicios públicos en áreas a intervenir.
· Sellar descargues y acometidas de suministro que interfieran en áreas a intervenir.
· Desmontar instalaciones eléctricas que interfieran con el área de trabajo.
· Desmontar elementos de carpintería que intervengan en el área de trabajo.
· Desmontar acabados reutilizables que interfieran en el área de trabajo.
· Realizar la demolición manualmente o con el equipo mecánico.
· Cortar acero de refuerzo si existe.
· Adecuar zonas de demolición para iniciar el proceso constructivo.
· Retirar sobrantes y escombros.
· Transportar material de desecho a los lugares dispuestos para ello.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

La demolición deberá cumplir con los parámetros que requiera la  supervisoria técnica, se deberá verificar que el área demolida este completamente limpia después de la demolición y que el retiro de los escombros sea realice en un lugar autorizado.
Adicionalmente, se deberá cumplir con las exigencias generales y específicas sugeridas por el interventor de obra, además de las establecidas con el respectivo contrato de la obra.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO
Se medirá y pagará por metro cuadrado (M2) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la  supervisoria. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:

· Materiales
· Equipos y herramientas.
· Mano de obra.
· Transportes dentro y fuera de la obra.
· Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

 
6			PINTURA				
6,1			Vinilte sobre muros 3 manos	M2	


El Contratista debe garantizar colores de alta calidad y debe aplicar la pintura siguiendo las instrucciones del fabricante.

Las superficies donde se vaya a aplicar este producto deben limpiarse previamente para liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. Las superficies se deben humedecer previamente con imprimante, según las especificaciones del fabricante.

Debe realizarse un acondicionamiento de la superficie existente raspando la pintura deteriorada, posteriormente se resanará con plastiestuco hasta obtener una superficie uniforme para proceder a aplicar tres manos como mínimo de la pintura vinilo equivalente, los colores a aplicar serán definidos por la Supervisoria.

El estuco se aplicará en dos (2) manos; después de aplicar la primera mano todas las superficies deberán lijarse y no podrá aplicarse la segunda mano hasta cuando el Supervisor haya dado su aprobación al acabado de la superficie.

El tapaporos se aplicará en dos (2) manos; después de aplicar la primera mano todas las superficies deberán lijarse y no podrá aplicarse la segunda mano hasta cuando el Supervisor haya dado su aprobación al acabado de la superficie. La preparación de las superficies a las que se les aplicará acabado en yeso, deberá hacerse separando y emparejando previamente con revoque de cemento las cavidades, huecos e imperfecciones que se hubieren causado en aquellos después de haber sido retocados. 
Deberá transcurrir un tiempo mínimo de ocho (8) días entre la preparación con revoque de
las superficies y la aplicación del acabado de yeso, tiempo durante el cual deberán conservarse húmedas las superficies. Todos los materiales que se emplean para la ejecución de este acabado deberán ser de primera calidad. El Contratista deberá tener especial cuidado de que el yeso no esté parcialmente fraguado y salvo indicación contraria del Supervisor, para la preparación del acabado especificado en este artículo, deberá usarse yeso sin ningún otro material aparte del agua, cal y cemento. Será necesaria la aprobación previa del Supervisor sobre la preparación del sistema y aplicación de tapaporos.
El Contratista deberá ejecutar las muestras necesarias para determinar antes de la iniciación del trabajo la consistencia de la pasta, el acabado de la superficie, etc.
Las superficies de los muros y placas que indique el Supervisor o los señalados en los planos, deberán ser pintadas con tres (3) manos de pintura mate de primera calidad a base de vinilo, igual o equivalente al Viniltex fabricado por Pintuco, la cual deberá ser aplicada con brocha o rodillo y según las instrucciones de la casa fabricante. 
En general las diferentes manos de pintura deberán ser ejecutadas por personal experto en esta clase de labores. Las pinturas deben quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.
La película de pintura no podrá aplicarse sino a las superficies que hayan recibido previamente el tapaporos especificado en esta misma sección y cuando las mismas estén completamente secas. Antes de la aplicación de la pintura se deberán eliminar todas las partes flojas, remendar las imperfecciones, eliminar las grasas, etc., luego deberán lijarse todas las superficies y deberá eliminarse el polvo resultante antes de la primera mano.
Se proveerán cubiertas y protecciones adecuadas para evitar salpicaduras de pintura o daños de cualquier clase en los equipos, en las instalaciones y obras vecinas al área de trabajo. Se protegerá la cerrajería, las cubiertas de interruptores y cualquier otro elemento que pueda mancharse durante la aplicación de la pintura; una vez terminada esta se procederá a limpieza a satisfacción de la Supervisoría.
Las capas de pintura seca que se formen en la superficie de los recipientes deberán desecharse; no se permitirá el uso de pintura que haya formado una capa seca superficial que pueda indicar una alteración apreciable de la composición original.
No se permitirá adelgazar las pinturas con disolventes o gasolina a menos que el fabricante recomiende este procedimiento.
Las dilataciones que se realizaron sobre el friso, se ejecutarán de igual manera en estuco y se pintarán con las mismas especificaciones del muro o placa; por otra parte los muros tendrán bien definidos los filos o esquineros. La ejecución de dichos filos, estará incluida en el precio unitario.
Para todas las pinturas medidas por M2 se descontarán los vanos de puertas y ventanas.
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La pintura vinilo se medirán en metros cuadrados (M2) con aproximación a dos decimales y su pago se hará de acuerdo con el precio unitario consignado en el formulario de la propuesta. En el precio unitario se incluirán todos los costos de los materiales, mano de obra, alquiler de andamios, transportes, retiro de sobrantes y demás costos directos e indirectos empleados para su correcta aplicación. La ejecución de dilataciones, filos, esquinas, etc., estará incluida en el precio unitario. La medición se hará sobre áreas netas terminadas, descontando los vanos, y no se hará ninguna clase de compensación por tramos de dimensiones menores de 1 M2, tramos que deben ser contempladas por el CONTRATISTA en el precio unitario.

6,2			Manto Impermeabilizante 1mm de 30*1mm	M2	 
6,3	Manto asfaltico IMPERMEABILIZANTE MORTERPLAS N-4 - 4mm  11m2 - impermeabilización y reparación de humedad	M2
Dimensiones

Espesor 4 mm

Especificaciones

Medida 10 x 1,1 metro
Observaciones

La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
Material
Asfalto
Uso
Impermeabilización de superficies con acabado en piso duro, jardineras, terrazas, muros de contención, sótanos, subterráneos, etc
Color
Plateado
Beneficios
No se rasga, mayor flexibilidad por su refuerzo central, más duración por sus asfaltos sin rellenos, no necesita pintarse
Tipo	Impermeabilizante
Rendimiento aproximado 11 m2

Más detalles

Características
Lámina para impermeabilización bituminosa con acabado en piso duro transitable ó áreas que no estén expuestas directamente a los rayos ultravioleta, con recubrimiento superior en polietileno de alta densidad.
Recomendaciones
El equipo mínimo para la instalación está compuesto por: soplete, tanque de gas y palustre, contar con los siguientes elementos de seguridad : casco, guantes de carnaza, gafas, zapatos planos y extintor



6.4			Cielo Raso suspendido en lámina PVC, blanco mate 	M2	

DESCRIPCIÓN 
Este ítem comprende la provisión, colocación de cielo raso en PVC de 200mm x 10 mm x 6 m, o similar, suspendido e independizado del techo por una estructura de soporte.

MATERIALES  
Los materiales a utilizar en el precio unitario presenten ítem serán:  

• Placa de PVC  
• Estructura de acero galvanizado  
• Accesorios  

Estos materiales deberán tener las siguientes especificaciones técnicas:  

PANELES DE PVC Dimensiones: 200mm de ancho x 10mm de espesor x 5.90m de largo - Modelos: Liso Light y Duplodez Frisado Light - Color: Blanco, Gris claro - Propiedad: Resistente e inmutable a la humedad.  

ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA (PERFILES): sistema de suspensión y fijación tradicional. - Parante Galvanizado de 38mm x 38mm x 0.45mm x 3.00ml - Riel Galvanizado de 39mm x 25mm x 0.45mm x 3.00ml  

TORNILLOS: según condiciones estructurales: - Tornillo FRAMER P/Estructura Metal Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo WAFER P/Estructura Pta. Fina de 8x12 - Tornillo FRAMER P/Panel Pta. Fina de 7x7/16” - Tornillo GYPLAC P/Panel Pta. Fina de 1”  

FULMINANTES: según nivel de resistencia del muro y/o perfil estructural: - Fulminante Cal. 22” Color Marrón - Fulminante Cal. 22” Color Verde CLAVOS PARA FIJACIÓN; según encuentros: - Clavo P/Fijación de 1” - Clavo P/Fijación de ¾”  

SELLADORES: Sellador Silicona SIKA o similar; de alta resistencia líquido de color blanco, cartucho de 300ml, Densidad Aprox. 1.02 kg/l Tipo Masilla elastométrica a base de silicona con fungicidas de reticulación ácida. Dureza Shore Aprox. 23, Temperaturas de Aplicación de +5°C a +40°C, Temperaturas de servicio de 50°C a +150°C, Velocidad de Polimerización (23°C y 50% HR) Aprox. 1.5 mm/24 horas, Aprox. 4 mm/3 días Formación de piel (a 20°C) 10-15 minutos.  
 
EQUIPO 
• Herramienta menor  
• Herramienta eléctrica 

FORMA DE EJECUCIÓN  Se seguirán los procedimientos constructivos indicados por el fabricante.  

a) Armado de la Suspensión: Antes de instalar los perfiles, se determinará el nivel en el que se instalará el falso cielo raso de PVC, así mismo las paredes de los ambientes deberán estar lisos, libres de rebabas o similares. Se fijarán los perfiles para colgateo respetando las especificaciones del fabricante y el diseño de detalles en los planos correspondientes, dejando los elementos colgantes para fijar el falso cielo raso. A partir de allí se constituirá la estructura, empezando por el perímetro del ambiente, con rieles metálicos galvanizados, luego la estructura de fijación del falso cielo raso con parantes metálicos galvanizados; siguiendo las especificaciones detalladas en los planos correspondientes.
b) Seguidamente se fijará los acabamientos perimetrales de PVC, tipo “U” o “L”. c) Se procederá a montar y fijar las planchas de PVC de 200mm x 10mm con torillos framer de 7x7/16” o similar (esta operación se hará con taladro eléctrico o inalámbrico). d) Terminado del emplanchado total del techo. e) Limpieza final. Sobre el Terminado - Retoques: De ser el caso y en acuerdo anticipado con el cliente: Las juntas u orificios se sellarán con sellador y aplicador asegurándose de no dejar espacios vacíos entre el perfil de PVC y el muro o similar.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO La medición se hará por metro cuadrado (m2) tomando en cuenta las superficies netas a ejecutar

6,5	Suminsitro e instalación de Panel Led Sobreponer 6060cm 48W Luz Fresca	UNID 
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6.6			Suministro e instalacion de bombillos de 40 wattios LED	UNID	
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6.7			Pintura - sistema de recubrimiento Acrílico y base epóxica	M2

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento epóxico de 2 componentes, base solvente, para proteger y decorar paredes en ambientes interiores, que van a ser sometidos a asepsia rutinaria, y pisos quevan a ser expuestos a alto tráfico o tráfico vehicular.

USOS
Especial para la protección y decoración de paredes y pisos en interiores de hospitales, quirófanos, laboratorios, restaurantes, plantas de bebidas y/o alimentos, etc., que requieran condiciones de alta asepsia. También para pisos expuestos a tráfico frecuente y productos químicos y para recubrimiento interior de tanques de almacenamiento de agua potable.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

✓ Excelente adherencia, alta lavabilidad y fácil limpieza.
✓ Resistente a aceites, grasas, algunos disolventes orgánicos, ácidos débiles, sales, álcalis, inmersión en agua dulce o salada y a exposición a altas temperaturas en seco (120ºC) y en húmedo (70ºC).
✓ Resistente a humedad, vapor de agua, manchas, grasas, formación de hongos y lavado con químicos como hipoclorito y jabones de yodo.

PRESENTACIONES

Kit de 2 componentes, ¾ de galón de componente A, color blanco y ¼ de galón de componente B (catalizador) incoloro
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7			ACABADOS				
7,1			Enchape de piso y muros	M2

Descripción y método     

Se humedece la superficie, se aplica una lechada de cemento gris, a medida que avanza la colocación de la cerámica, los cuales a su turno se le aplica una película de cemento puro para que se pueda pegar.     
Los baldosines deben nivelarse y alinearse, a fin de obtener una colocación perfecta.     

Los cortes que sean necesarios, son con máquina para obtener un buen acabado y presentación luego serán lijados para dar un mejor remate en sus filos. Sobre la superficie instalada se procede a dar una lechada de cemento blanco para cubrir totalmente las juntas, aplicándola con un cepillo de cerdas suaves o espátula de caucho, removiendo el sobrante con tela o estopa.     

Después de unas 3 horas se debe limpiar con un trapo limpio ligeramente humedecido la superficie enchapada para impedir que el baldosín se manche; finalmente se lava la superficie con trapo y se da brillo con estopa seca.   b.  Materiales     - Cerámica.    - Cemento blanco.    - Cemento gris. Estopa Agua   

DUROPISO INCLUYE ALISTADO   
a. Descripción y método      

Se refiere este ítem a los pisos en baldosín corrugado (decorpiso) de porcelana y que son utilizables en los pisos de los baños.      
Sobre el alistado en concreto de 2.500 PSI y antes de sentar la baldosa se rectifican los niveles de piso fino, colocando a distancias prudenciales, puntos fijos de nivel y si hay desagües dejando hacia estos las pendientes requeridas.       
En seguida se sienta la baldosa estampillándola con una lechada de cemento gris asegurándose de que quede sentado en toda la superficie.      
Cuando sea necesario recortar la baldosa en dimensiones especiales se colocarán éstas en los sitios menos visibles del ambiente. Las juntas se sellan con cemento blanco mezclado con un colorante mineral del mismo color de la baldosa.      Antes de que la lechada de cemento endurezca, debe limpiarse convenientemente la superficie de la baldosa, utilizando un trapo seco o estopa, a fin de evitar manchas en el piso.  La superficie terminada debe quedar libre de resaltos y salientes en sus uniones de manera que sea uniforme y continuo, finalmente el piso deberá brillarse con trapo.   

b. Materiales    
- Baldosa de cerámica duropiso de primera calidad.   
- Cemento.   
- Cemento blanco. Color mineral. Agua   
- Cortadora   
- Estopa   
- Mortero 1:3 para alistado   
c. Unidad de medida     

La unidad de medida es el metro cuadrado



	 
7,2			Placa maciza e=10cm d=1/2" c. 20cm ambos sentidos 	M2	

DESCRIPCION 

Este ítem se refiere a la ejecución del acceso a la placa macizas de contra piso en concreto con malla electro soldada para los niveles contra terreno.
	 
PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

• La placa se funde sobre la sub-base en recebo u otro material que sirva como soporte de esta. 
• Las instalaciones hidrosanitarias y eléctricas beben estar fijadas antes de fundir la placa. 
• Se coloca los testeros en los bordes y se extiende la malla electro soldada. 
• Se verifican las dimensiones, niveles y bordes de la placa. 
• Luego se vacía el concreto con el espesor y nivel indicado. 
• Se vibra para eliminar el máximo de burbujas en el concreto. 
• Después del fraguado se hace el curado con agua (mínimo una semana). 
• Se desencofra y se realiza reparaciones y resanes.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN 

• Los refuerzos deben estar recubiertos con concreto. 
• Placa nivelada

ENSAYOS A REALIZAR 

• Ensayos para concreto (NSR 10).

MATERIALES 

•  Concreto de 3000 psi según especificaciones en planos 
•  Recebo según especificación en planos. 
•  Demás materiales necesarios para la correcta ejecución del ítem

EQUIPO 

• Palustre. 
• Pala. 
• Martillo de caucho 
• Vibrador de aguja. 
• Balde. 
• Carretilla.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida de pago será el número de metros cuadrados (M2) si se especifica el espesor de la placa. También se puede medir por metros cúbicos (M3) de placa de concreto debidamente ejecutado y aprobado por la supervisoría, y su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato.  

8			VARIOS				
8,1			Cocina integral	UNID	

Color Reveré o similar 

Color puertas Reveré Arena o similar 

Medidas 2.10 metros 

Alto mueble inferior 88.7 centímetros 

· Ancho mueble inferior 210 centímetros 

· Fondo mueble inferior 52 centímetros 

· Alto mueble superior 58 centímetros
 
· Ancho mueble superior 210 centímetros 

· Fondo mueble superior 33.5 centímetros 

· Material de la estructura Aglomerado Melaminico o similar 

· Material de las puertas Aglomerado Melaminico o similar 

· Material de las manijas Acero 

· Material de las bisagras Metal 

· Material de las patas Acero 

· Material mesón Acero inoxidable 

· Número de puertas 6 puertas

· Número de cajones 5 cajones 

· Color del mesón Acero
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MATERIALES Y EQUIPO 

Cocina integral en madeflex o similar, incluye mueble superior, mueble inferior, mesón en acero inoxidable con lavamanos y estufa cuatro puestos, Mano de obra, Acarreo horizontal, herramienta menor. MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida será el unidad (un) de Cocina integral en madeflex o similar, incluye mueble superior, mueble inferior, mesón en acero inoxidable con lavamanos y estufa cuatro puestos, instalado y aprobados por la  supervisoria y/o supervisión.  El trabajo mal ejecutado y rechazado por el supervisor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.

 
8,2	Suministro e instalacion de Mampara Corrediza para Baño Color Plateado Sterling Inc	UND
	 
DESCRIPCIONES:  

Sistemas de Mampara Corrediza para Baño Color Plateado Sterling Inc fijados a piso o cielo
 mediante anclajes injertos.                                                 

Características:  

Los errajes son de tipo antivandalico.  las bisagras escuadras, zapatas, tornillos y cerraduras 
serán de acero inoxidable mientras que las perchas serán de acero cromado como terminación la
palanca de resina fenólica lleva una lámina  HPL de acuerdo a una carta de colores.

Los bordes son pulidos se dispone de dos variedades de divisiones de baños según la carta de
colores de los fabricantes.

EJECUCIÓN.  

Ubicar y hacer el trozado donde va las divisiones de solido fenólico con sus dimensiones. 
Se toma los niveles con nivel de manguera. Revisar Diseños Arquitectónicos.  

TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.  las divisiones de solido fenólico deberá cumplir con las
dimensiones determinadas y con sus espacios exactos para la instalación de elementos que se
necesiten.  Deben estar niveladas y aplomadas, sin deflexiones.  

EQUIPO. 

Plomada.
Nivel de burbuja. 
Nivel de manguera. 
Regla metálica (boquillera).

MATERIALES.

[bookmark: _Hlk168751256]Sistemas de Mampara Corrediza para Baño Color Plateado Sterling Inc

MEDIDA Y FORMA DE PAGO. 

La medida será el número de unidad (Unid) de Sistemas de Mampara Corrediza para Baño Color
Plateado Sterling Inc de acuerdo con los planos de detalle, debidamente ejecutados y aprobados
por la supervisoria. Su forma de pago se hará según los precios establecidos en el contrato. 
En este valor se incluye el costo de equipo, herramienta, mano de obra y transporte.

8,3			Suministro e instalación de Polarizado en ventanales	M2

Película de Seguridad (por vidrio)  
Calibre 	Mínimo 4 micras y máximo de 8 micras 
Color 	De trasparente a máximo polarizado según especificación de la entidad Protección de rayos UV Mínimo 90% 
Resistencia 	Mínimo 10.000 PSI
Serán instaladas en las cabinas del primer y segundo piso del cuartel de bomberos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) instalado y aprobados por la  supervisora.  El trabajo mal ejecutado y rechazado por el supervisor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.
	 
8,4			Cortina Enrollable Blackout medida y color a escoger	UND

Garantía				1 año
Privacidad				Blackout
Material del tejido			100% poliéster
Mecanismo de operación		Manual con cadena plástica
Tubo enrollador	De aluminio. F 32 mm, 38 mm o 50 mm, predeterminado según peso del tejido. Conoce detalles en ficha técnica.
Soportes de instalación	Acero con acabado metalizado y cubiertas plásticas. Instalación a techo o pared. Conoce detalles en ficha técnica.
Perfil inferior				De aluminio, oculto en bolsillo. Tapas plásticas en los extremos
Motorización	A baterías recargables. Incluye control remoto. Conoce detalles en ficha técnica.
Cenefa	En aluminio y color asociado al tejido. Tapas laterales en plástico. Conoce detalles en ficha técnica.
Seguridad 				Incluido en el empaque

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
La unidad de medida será el Unidad (Unid) instalado y aprobados por la  supervisora.  El trabajo mal ejecutado y rechazado por el supervisor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista

	 
8,5			Manto carpinteria metalica	GL

Para el desarrollo de esta actividad se iniciara con verificación e inspección a toda la estructura en aluminio y se realizara un inventario de todos los elementos que estén sueltas, desajustadas y que van ser cambiados. Se reforzara todo la estructura en aluminio. Posterior al cambio de estas partes se deberá deberá ser del mismo color al existente.

Se sellará en todo su perímetro con silicona anti-moho en cada uno de los elementos en aluminio que se encuentra en el cuartel. El Contratista deberá garantizar que no entrará agua desde el exterior hacia dentro de la construcción.
 
Medida y forma de pago

Se medirá y pagará Global (Gl) mantenimiento general debidamente aplicada y aceptada por la supervisión. El precio será el estipulado en el contrato y su valor incluye todos los materiales, equipos, acabados de filo y dilataciones.

	 
CERRAMIENTO PERIMETRAL	
							
9			CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	
9,1			DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE

Esta actividad se desmontará el cerramiento existente tal como lo indica el formato 7 que se encuentra en poste de concreto y cerca en alambre incluye su retiro. El contratista deberá tener especial cuidado de no afectar áreas cercanas a la malla perimetral.

Forma de Pago:

La ejecución del ítem se medirá por metros lineal (Ml) de concreto debidamente ejecutado, previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas, y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos estructurales, o de las medidas en obra aprobadas debidamente por el SUPERVISORÍA.

El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, y las observaciones del SUPERVISORÍA.

9,2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA RECUBIERTA EN PVC CALIBRE 10 h=2 MTS ETERIOR (INCLUYE POSTE GALVANIZADO 2" CON PEINSAO SUPERIOR DE 0.50 MTS A 30 ° CON TAPON DE PVC DE REMATE, INCLUYE PLATINA DE 1/8  1/2" DE FIJACION DE LA MALLA AL TUBO Y ALAMBRE TENSOR CALIBRE 8 EN LA PARTE SUPERIOR MALLA INCLUYE PINTURA Y ALAMBRE DE PUAS A 4 HILOS.	ML
	 

Este trabajo comprende todas las actividades requeridas para la ampliación de un cerramiento en malla eslabonada galvanizada cal. 10 y ojo de 2” forrada en PVC, la cual debe cumplir con la Norma de 80 gramos de galvanizado/M2, además este contenido debe certificarse en la propuesta. Este tipo de cerramiento ha de construirse en el sitio claramente descrito en el plano de localización que hace parte de los términos de referencia. Además comprende las siguientes actividades:
● Suministro e instalación de postes en tubería galvanizada, Diámetro de 2” calibre 16 y longitud de 3.0 mts.
● Suministro e instalación de diagonales o pie de amigo de refuerzo en tubería galvanizada, Diámetro de 2” calibre 16.
● Suministro e instalación de pie de amigo anti volcamiento en tubería galvanizada, Diámetro de 2” calibre 16.
● Suministro e instalación de mallas eslabonada galvanizada calibre 10 ojo de 2” forrada en PVC que cumpla con la norma 80 gramos de galvanizado/M2.
● Suministro e instalación de alambre de púas calibre 14 x 4 hilos.
● Mano de obra de soldadura.
● Suministro e instalación de tensor superior en acero cal 8 en la parte superior de la malla.
● Suministro e instalación de platina para fijación de la malla a los bastidores.
● Suministro y colocación de mortero de fijación en la parte inferior triangular.
Cada una de estas sub-actividades será recibida previa aprobación del supervisor.

POSTES, PIE DE APOYO Y PIE DE AMIGO (ML)

Los postes, pie de apoyo y pie de amigo deberán ser de tubería galvanizada y sus diámetros corresponderán a lo indicado en la descripción y en los planos del proyecto y deberán estar provistos de codos, tapones, anclajes y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Además deberán contar con los dobleces establecidos en los planos para los postes y los pies de amigo anti volcamiento.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALMBRE DE PÚA (MI)

El alambre de púas deberá ser galvanizado de triple torsión número 14 doble hilo con separación mínima de 13 cm entre púas y púas de 4 puntas y se instalaran en 4 hiladas.

SUMINISTRO Y COLOCACION PLATINA (UND)

La platina de fijación será de 1/8” * ½” y de 2.00 mts de altura. Irá instalada sobre el poste galvanizado de 2” y entre tejida con la malla eslabonada y la fijación se hará utilizando puntos de soldadura. Que garanticen una óptima estabilidad.

CONSTRUCCIÓN

El contratista suministrará la mano de obra, materiales y equipos necesarios para la ejecución de los trabajos indicados en los planos, especificaciones o que sean ordenados por el supervisor.
Los postes que soportarán la malla serán de tipo galvanizados de 2” de diámetro, estarán colocados cada 2.50 mts entre ejes con profundidad de anclaje en la cimentación de 0.45 mts y longitud vertical libre de 2.05 mts, adicionalmente tendrá una sección inclinada de 0.50 mts de longitud a 45 grados con respecto a la horizontal, la cual tendrá argollas simétricamente dispuestas para recibir 4 hiladas de alambre de púas. La longitud total de postes será de 3.0mts.
Cada 6 módulos y en todos los cambios de dirección superiores a 30 grados, se colocarán diagonales pie de apoyo y pie de amigo en tubería galvanizada de 2” de diámetro, a ambos lados del tubo arriostrado.
Todos los postes, diagonales, longitudinales de 3/8” y pie de amigos, deberán ser pintados con esmalte del color indicado en los planos o por el supervisor. Antes del esmalte del poste se le aplicará un tratamiento tal que produzca una total adherencia del esmalte.
Una vez instalados los pies de amigos y pie de apoyo, se procederá a la instalación de la malla eslabonada por tramos de 20 mts o hasta los sitios donde se presenten cambios de nivel superficial y/o cambios tangenciales de dirección, templándola y asegurándola a los postes con una platina de sujeción soldada al poste y pintada posteriormente con wash primer y esmalte.

MORTERO DE FIJACION PARA LA MALLA	ML

En la parte inferior de la malla se colocará un mortero triangular de h= 10 cmt, cemento-arena en proporción 1:4, con el fin de evitar que el agua se empoce y dañe el tubo y la malla, este deberá tener un acabado uniforme, de tal forma que no presente hundimientos ni protuberancias. Para todos los trabajos descritos en las especificaciones, el supervisor exigirá la contratación de mano de obra calificada, para garantizar la calidad de las obras civiles y los trabajos de soldadura que se presenten.

Forma de Pago:

La ejecución del ítem se medirá por metros lineal (Ml) de concreto debidamente ejecutado, previa verificación del cumplimiento de las especificaciones y normas, y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado del cálculo proveniente de los planos estructurales, o de las medidas en obra aprobadas debidamente por el SUPERVISORÍA.

El precio unitario incluirá todos los costos de suministro de materiales, transporte, formaletas, mano de obra, vibrado, desencofrado y curado; así como los trabajos complementarios que se requieran para la correcta ejecución del ítem, de acuerdo a los diseños estructurales, y las observaciones del SUPERVISORÍA.

TORRE DE CONTROL 	
							
10			PRELIMINARES				
10,1			Demolición de muros exterior en superboard, incluye retiro	M2

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a los trabajos de demolición de los muros existentes que la obra demande, incluye también la demolición de cualquier estructura de concreto, reforzado o no, existente en el muro incluyendo el retiro de los escombros generados. 

ALCANCE Y PROCEDIMIENTO:  
Es necesario establecer medidas de seguridad para evitar daños en las construcciones aledañas y accidentes a personas que transitan por el lugar donde se trabaja. 
Se debe retirar todos los elementos como puertas, ventanas, marcos de estas u otros materiales recuperables en el sitio, antes de comenzar la demolición.  
En caso de existir aún instalaciones de servicios en funcionamiento, estas deberán suspenderse antes de la iniciación de las demoliciones.
 La demolición de muros debe hacer por pisos de arriba hacia abajo y por hiladas completas. Asegurar los muros que no están bien sustentados, por medio de puntales, para que no se desplomen bruscamente. 
El muro se divide en dos, cada parte se demuele desde el centro hacia los lados.  
Demoler el muro con maceta y puntero el ladrillo, bloque o concreto que lo conforman. 
Si la interventoría requiere mantener un muro en pie, se debe dejar como mochetas los otros muros que acceden a éste. No derribarlos completamente. 
Las demoliciones deben ejecutasen con las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 
No someter los muros a una presión peligrosa por acumulación excesiva de escombros contra ellos. 

MATERIALES Y EQUIPOS
  
 Herramienta menor.  
 Equipo de corte y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad.  
 Equipos para cargue y retiro de material sobrante.  
 Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de demolición de muro con retiro de escombros y material sobrante, recibido a satisfacción por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

	 
10,2			Desmonte de ventanal	M2	

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar y retirar las ventanas de las zonas sometidas a adecuación, previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. 

ALCANCE Y PROCEDIMIENTO:  

Retirar los pisa-vidrios haciendo palanca con el atornillador. Retirar los vidrios. Desatornillar los tornillos para retirar el marco de muro.  Si es necesario se desarmar el marco desatornillando el sistema de tornillos que permiten que este sea un marco. Cuidar y preservar las paredes, estucos y accesorios para una próxima reutilización si la interventoría lo requiere. 

MATERIALES Y EQUIPOS  

 Herramienta menor.  
 Equipo de corte y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad.  
 Equipos para cargue y retiro de material sobrante.  
 Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante. 

 MEDIDA Y FORMA DE PAGO: la unidad de medida de pago será por metro cuadrado (m2) de ventana desmontada recibida a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

10,3			Limpieza y lavado de superficies con equipos a presión	M2	 

La actividad se desarrollará sobre áreas definidas por el supervisor y se harán básicamente y principalmente donde indique el supervisor.

El Contratista deberá tener en consideración:

•	Lineamientos generales y particulares. 
•	Limpieza. 
•	Suministro e instalación de materiales. 
•	Suministro, instalación, movimiento y retiro de andamios. 
•	Mano de obra. 
•	Equipos y herramientas.

Los muros libres de sales y poco contaminados con residuos cementosos pueden lavarse con solo agua ya sea a presión, vapor o sin presión. Cuando se utiliza presión se debe cuidar de no sobrepasar presiones que erosionen (1000 psi).
 
Debe tenerse en cuenta que para el lavado no se debe hacer uso excesivo de agua.
 
medida y pago

El pago se hará por metro cuadrado (m²), el valor de este ítem incluye todas las labores anteriormente descritas en el alcance, herramientas, equipos suministro de materiales, mano de obra y cualquier otra actividad o elemento exigido por la Supervisor, que a su criterio sean necesarios para desarrollar correctamente esta labor constructiva. No habrá para este concepto el pago de metros lineales.

10,4			Demolicion de enchape de muro y piso 	M2


DESCRIPCIÓN: 
Este ítem se refiere a los trabajos para demoler y retirar el piso y muro, incluyendo el mortero y el material que se encuentra adherido al concreto, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría. 

ALCANCE Y PROCEDIMIENTO:  

· Ubicar el lugar de trabajo. 
· Verificar que el recinto donde se va a demoler el piso acabado este completamente desocupado. Retirar el guarda-escoba con maceta y puntero; colocando sobre el guarda-escoba el puntero y luego dar golpes al puntero con la maceta. 
· Retirar el material que se encuentra adherido al concreto con maceta y puntero. 
· Demoler el piso existente con maceta y puntero. 
· Las demoliciones deben ejecutasen las normas de seguridad, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas. 

MATERIALES Y EQUIPOS  
 Herramienta menor.  
 Equipo de corte y/o los requeridos para la correcta ejecución de la actividad.  
 Equipos para cargue y retiro de material sobrante.  
 Plan de contingencia vial para retiro de material sobrante.  

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida de pago será por unidad (M2) de demolición de piso, incluyendo el material que se encuentra adherido al concreto y ML de guarda-escoba retirado, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.





	 
11			VENTANERIA				
11,1	Suministro en instalacion de vidrios de seguridad según especificacion existente	m2	 

DESCRIPCIÓN
Suministro e instalación Paneles en vidrio templado de seguridad de 8 mm, con parales en acero
inoxidable anclados a la estructura y dilatadores en acero

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN 

· Limpiar superficie a instalar 
· Proteger con cartón o similar el manto impermeabilizante existente 
· Alinear con método laser o piola 
· En caso de rotura de ladrillo, debe hacerse el respectivo reemplazo o resane del mismo

ENSAYOS A REALIZAR 

Verificación de niveles y dimensiones.

EQUIPO 

· Herramienta menor  
· Nivel laser 
· Piola 
· Equipo de retiro y disposición final

MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida de pago será metro cuadrado (M2), recibidos
 a satisfacción por la interventoría previo retiro de escombros y presentación del certificado de
 disposición final de cada viaje. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.
  El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye:  
· Materiales  
· Equipos 
· Mano de obra. 
· Transporte dentro y fuera de la obra

11,2			Cortina PLASTIC-VIEW para cabina torre de control	M2

Cortinas exclusivas para uso en torres de tráfico aéreo cumpliendo con todas las normas de ALTA SEGURIDAD TECNICA exigidas por la Federal Aviation Administration ( F.A.A.), OACI. 

Las cortinas Plastic-View están fabricadas con accesorios y componentes de Alta Calidad técnica y sin competencia.

El Material F72 SR es un material marca registrada por Plastic-View ATC Inc, no existe este producto en la competencia. Esta formado por 3 capas certificadas por la FAA en USA con las que podemos brindar distintos tipos de bloqueos y absorciones de la luz, calor/frio y UV registradas en nuestras EE.TT del material.

[image: ]
	 
12			PINTURA				 
12,1			Vinilte sobre muros 3 manos	M2	 
12,2			Pintura coraza para eterior 	M2

[bookmark: _Hlk168659812]Se refiere esta especificación al suministro e instalación de pintura vinilo, de los muros en fachada y donde sea necesario, aplicando como mínimo tres manos. Los materiales deben aprobarse por la supervisoria antes de utilizar y ejecutar muestras.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) de.  El trabajo mal ejecutado y rechazado por el supervisor será reconstruido por cuenta y cargo del Contratista.
	 
12,3			Esmalte sintético para cerchas metálicas y columnas	ML	

DESCRIPCIÓN.  

Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura esmalte muros, para dar una mejor terminación y apariencia, que se requieren para la ejecución de la obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisoría.
 
 EJECUCIÓN.
•	Ubicar las áreas a intervenir que debe ser pintada.
•	Verificar que la superficie de los muros que se encuentra limpia y lisa teniendo en cuenta el estilo arquitectónico con el cual fue diseñada.
•	Limpiar el polvo, mugre o grasa que puede tener la superficie a intervenir.
•	Lijar las superficies la superficie para retirar cualquier material ajen a está.
•	Preparar la pintura esmalte con thinner para disolverla.
•	Aplicar la primera mano de pintura esmalte con rodillo, brocha o pistola de compresor de arriba hacia abajo a lo largo del muro. 
•	Dejar secar la primera mano de esmalte para luego aplicar la segunda mano de pintura.
•	En caso de que alguna parte del muro quede traslucida se debe despachar con brocha o pistola de compresor y esmalte la parte afectada.

 TOLERANCIA PARA ACEPTACIÓN.
•	El esmalte sobre las muros deben quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.
•	Los colores serán en blanco y naranja.
 
 EQUIPO.
•	Brocha.
•	Rodillo.
•	Compresor de aire.

 MATERIALES.
•	Lija de agua #400.
•	Thinner.
•	Pintura esmalte pintulux. 
 MEDIDA Y FORMA DE PAGO.

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de aplicación de pintura esmalte sobre rejas o marcos de ventana, recibidos a satisfacción por la supervisoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

13			ACABADOS				
13,1			Enchape de piso y muros	M2

Descripción y método     

Se humedece la superficie, se aplica una lechada de cemento gris, a medida que avanza la colocación de la cerámica, los cuales a su turno se le aplica una película de cemento puro para que se pueda pegar.     
Los baldosines deben nivelarse y alinearse, a fin de obtener una colocación perfecta.     

Los cortes que sean necesarios, son con máquina para obtener un buen acabado y presentación luego serán lijados para dar un mejor remate en sus filos. Sobre la superficie instalada se procede a dar una lechada de cemento blanco para cubrir totalmente las juntas, aplicándola con un cepillo de cerdas suaves o espátula de caucho, removiendo el sobrante con tela o estopa.     

Después de unas 3 horas se debe limpiar con un trapo limpio ligeramente humedecido la superficie enchapada para impedir que el baldosín se manche; finalmente se lava la superficie con trapo y se da brillo con estopa seca.   b.  Materiales     - Cerámica.    - Cemento blanco.    - Cemento gris. Estopa Agua   

DUROPISO INCLUYE ALISTADO   
a. Descripción y método      

Se refiere este ítem a los pisos en baldosín corrugado (decorpiso) de porcelana y que son utilizables en los pisos de los baños.      
Sobre el alistado en concreto de 2.500 PSI y antes de sentar la baldosa se rectifican los niveles de piso fino, colocando a distancias prudenciales, puntos fijos de nivel y si hay desagües dejando hacia estos las pendientes requeridas.       
En seguida se sienta la baldosa estampillándola con una lechada de cemento gris asegurándose de que quede sentado en toda la superficie.      
Cuando sea necesario recortar la baldosa en dimensiones especiales se colocarán éstas en los sitios menos visibles del ambiente. Las juntas se sellan con cemento blanco mezclado con un colorante mineral del mismo color de la baldosa.      Antes de que la lechada de cemento endurezca, debe limpiarse convenientemente la superficie de la baldosa, utilizando un trapo seco o estopa, a fin de evitar manchas en el piso.  La superficie terminada debe quedar libre de resaltos y salientes en sus uniones de manera que sea uniforme y continuo, finalmente el piso deberá brillarse con trapo.   

b. Materiales    
- Baldosa de cerámica duropiso de primera calidad.   
- Cemento.   
- Cemento blanco. Color mineral. Agua   
- Cortadora   
- Estopa   
- Mortero 1:3 para alistado   

c. Unidad de medida     

La unidad de medida es el metro cuadrado.  

		 
13,2	Manto asfaltico IMPERMEABILIZANTE MORTERPLAS N-4 - 4mm 11m2 - impermeabilización y reparación de humedad	M2

Dimensiones

Espesor 4 mm

Especificaciones

Medida 10 x 1,1 metro
Observaciones

La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
Material
Asfalto
Uso
Impermeabilización de superficies con acabado en piso duro, jardineras, terrazas, muros de contención, sótanos, subterráneos, etc
Color
Plateado
Beneficios
No se rasga, mayor flexibilidad por su refuerzo central, más duración por sus asfaltos sin rellenos, no necesita pintarse
Tipo
Impermeabilizante
Rendimiento aproximado
11 m2

Más detalles

Características
Lámina para impermeabilización bituminosa con acabado en piso duro transitable ó áreas que no estén expuestas directamente a los rayos ultravioleta, con recubrimiento superior en polietileno de alta densidad.
Recomendaciones
El equipo mínimo para la instalación está compuesto por: soplete, tanque de gas y palustre, contar con los siguientes elementos de seguridad : casco, guantes de carnaza, gafas, zapatos planos y extintor

	 
13,3			Muro en Bloque No 5	M2	 

DESCRIPCION 

Ejecución de muros en bloque de concreto estructural liso ó unidades de perforación vertical portante de concreto. Bloques de 12 x 20 x 40(a x h x l). Incluye la ejecución de uniones entre elementos estructurales y no estructurales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar norma NSR 10 ( D 4.5.10 ). 
• Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. 
• Consultar Planos Estructurales y verificar refuerzos y anclajes. 
• Verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes. 
• Limpiar bases y losas y verificar niveles. 
• Replantear muros de fachada y posteriormente replantear muros interiores. 
• Prever retrocesos para incrustaciones, cajas e instalaciones técnicas.                                                                                                                                                                                                                                           • Instalar anclajes. 
• Instalar refuerzos de acuerdo a las especificaciones de los Planos Estructurales. • Instalar boquilleras y guías. 
• Preparar morteros de pega y humedecer yacimientos. 
• Esparcir morteros en áreas de pega. 
• Sentar bloques sin humedecer y retirar sobrantes de la mezcla. 
• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. Aplicar grouting. 
• Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
• Limpiar superficies de muros. 
• Proteger muros contra la intemperie.

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION 

• Espesores mínimos de paredes para bloques. Tabla D 3.3 – NSR 10 
• Tolerancias constructivas para muros de mampostería. Tabla D 4.2 – NSR 10

MATERIALES 

• Mortero de pega (NTC 3329, ASTM C270) 
• Acero Fig. 60.000 Lbs 
• Agua 
• Alambre Negro Cal. 18 
• Arena Lavada De Peña 
• Arena Lavada De Rio 
• Bloque Concreto Concreblock  (NTC 4026, ASTM C90) 
• Cemento Gris 
• Grafil 4.0 Mm - 8.0 Mm

EQUIPO 

• Equipo menor de albañilería. 
• Equipo para transporte vertical y horizontal. 
• Equipo para mezcla de morteros.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de muro ejecutado y debidamente aceptado por la  supervisor previa verificación de los resultados de los ensayos y del cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados. 

La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. Se medirán muros planos, curvos ó quebrados, de cualquier altura y longitud (muretes, remates, antepechos, etc.). No se medirán y por tanto no se pagarán elementos por metros lineales. No se medirán y por consiguiente no se pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. 

El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 9. 
• Mano de obra. 
• Transporte dentro y fuera de la obra. 

En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.

13,4			Pañetes muros eteriores  y culatas mortero 1:4 impermeabilizado	M2	 
DESCRIPCION 
Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado definiendo las superficies de los mismos, para ser acabadas con enchapes de cerámica de acuerdo a lo señalado en los Planos Arquitectónicos y en los Cuadros de Acabados. Incluye filos y dilataciones.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
• Consultar Planos Arquitectónicos. 
• Consultar NSR 10.
• Definir y localizar en los Planos Constructivos los muros a ser enchapados en cerámica. 
• Ejecutar prolongaciones hidráulicas e instalaciones eléctricas. 
• Instalar incrustaciones de mampostería. 
• Definir en la totalidad de la mampostería las caras a pañetar. 
• Retirar brozas y resaltos significativos. 
• Realizar nivelación y plomada de muros a pañetar. 
• Elaborar líneas maestras cada 3 ms. máximo. 
• Definir los plomos finos. 
• Preparar el pañete en proporciones indicadas – Mortero 1:4 con arena de Peña. 
• Impermeabilizar la mezcla con un impermeabilizante integral líquido o en polvo siguiendo las especificaciones del fabricante. 
• Arrojar con firmeza la mezcla al muro. 
• Instalar boquilleras y guías. 
• Mantener los plomos de muros a escuadra formando ángulo recto entre ellos. 
• Retapar y alisar el pañete con llana de madera. 
• Ejecutar juntas de control, de construcción y unión de elementos estructurales y no estructurales. • Moldear los filos. 
• Verificar niveles, plomos y alineamientos. 
• Curar el pañete. 
• Limpiar superficies de muros. 
• Proteger muros contra la intemperie

MATERIALES 
• Mortero 1:3 de cemento y arena 
• Impermeabilizante Integral para mortero (Sika-1, Masterseal 501, Toxement 1A, Omicron, Toxement Polvo) o equivalentes.

EQUIPO
• Equipo menor de albañilería. 
• Equipo para transporte vertical y horizontal. 
• Equipo para mezcla de morteros.

REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES 

• Norma NSR 10. 
• Normas NTC y ASTM.

[bookmark: _Hlk168670084]MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m²) de pañete impermeabilizado sobre mampostería ejecutado, ya sea sobre superficies quebradas, curvas, planas, machones, mochetas ó muretes y cualquiera que sea su altura y longitud. Los filos, dilataciones y goteras que necesiten ejecutarse deberán incluirse dentro del valor de metro cuadrado de pañete. 
Todo lo anterior debidamente aceptado por la  supervisor previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos. No se medirá y por tanto no se pagará ningún tipo de elemento por metro lineal. No se medirán y por tanto no se pagarán las aberturas y/o vanos para puertas y ventanas. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
• Materiales descritos en el numeral 
• Equipos descritos en el numeral 
• Mano de obra. 
• Transporte dentro y fuera de la obra. En este valor se incluye el mortero de pega y los materiales, equipo y mano de obra para ejecución de juntas entre elementos estructurales y no estructurales.

NO CONFORMIDAD 
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

14,1 		SUMINISTRO E INSTALACION ACRILICO SEMITRANSPARENTE DE 5 mm

Esta actividad se deberá instalar sobre la superficie nueva a instalar deberá ser lisa sin taches para proteger el piso.

El acrílico se adapta a cualquier superficie. Sin taches para baldos sin que se corra ni se mueva.

Tendrá un corte especial al área en donde se va instala las láminas deberá quedar continua será de espesor 5 mm, aparte deberá instalar cada 20 cm de la lámina cinta antideslizante de 48 mm.

Medida y pago 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2), incluyendo todo lo especificado en esta actividad recibidos a satisfacción por la supervisoria. El pago se hará con base en el  precio unitario pactado.

14,2		CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA 48mm FOTOLUMINISCENTE

Cinta antideslizante fotolumiscente: Absorbe la luz solar o eléctrica para luego mantenerse iluminada. Se instalara en todos los pasos de las escaleras de la torre. 

Material 		Fibra mineral 
Uso 			De uso industrial, en pisos o escaleras de alto tránsito
Color 			Negro

UNIDAD Y FORMA DE PAGO
La unidad de medida será la metro lineal (ml), debidamente aprobado por el Supervisor El pago se hará al precio unitario del contrato y consistirá en la compensación total y única por el, mano de obra y herramientas para la correcta ejecución de este ítem


15			RED HIDROSANITARIAS				
15,1			Mantenimiento red hidrosanitarias	Gl	1,00	 

Un mal mantenimiento de redes hidráulicas hará que la capacidad de transporte de las mismas disminuya, pero también puede causar desatascos, roturas, o incómodas inundaciones. Mantener correctamente las redes hidráulicas es también una cuestión sanitaria. Para llevar a cabo un correcto mantenimiento se deben llevar a cabo múltiples acciones:

Lavar las tuberías con agua a presión: este tipo de trabajos se acomete con el fin de evitar la acumulación de desperdicios en la propia tubería y en sus paredes. Determinados productos químicos crean películas en el interior de las tuberías que pueden deteriorar los materiales.
Vaciado y limpieza de fosas sépticas para evitar fugas o desbordamientos. La fosa séptica sirve como depuradora para el tratamiento de las aguas residuales que se generan en el hogar.
Limpieza de colectores, arquetas, sumideros y canaletas.
Reparación y renovación de tuberías afectadas: es importante que las tuberías estén en perfecto estado y que se detecte rápidamente cualquier desperfecto, fisura o rotura que pueda ocurrir. Para ello, se realizan labores de mantenimiento y prevención.
Los sistemas hidráulicos industriales también requieren labores de mantenimiento, más complejas si cabe. En estos casos es de vital importancia revisar algunos elementos como el depósito de aceite, el respirador de aire, el interruptor de alta temperatura, o comprobar que la bomba funciona correctamente. Acumuladores, mangueras, abrazaderas y válvulas son otros elementos que hay que tener en cuenta.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por global (gl). Todo lo anterior debidamente aceptado por la  supervisor previa y aceptación de los requisitos mínimos de acabados. La medida será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos Arquitectónicos.


CASETA VOR 								

16			PRELIMINARES				
16,1			Demolición pañetes	M2	

DESCRIPCION 

Consiste en la demolición manual de muros y pisos, de la construcción existente. El desarrollo de estas tareas contempla el trasiego de escombros hasta punto de acopio del material según sea determinado con la  supervisor o supervisión. El personal de obra deberá tener todos los implementos de seguridad para el desarrollo de la actividad.

ACTIVIDADES PREVIAS A CONSIDERAR PARA LA EJECUCION DEL ITEM 

• Prever efectivo cerramiento y control de transeúntes en el espacio peatonal próximo. 
• Verificar que se hallan sellado por completo suministro de servicios públicos como agua, electricidad, gas, etc. 
• Estudiar alternativas de accesos peatonales.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 
 Instalar puertas de cerramientos y elementos de contención para suciedad en área de trabajo.
 Instalación de pasillos delimitados para protecciones de personal y evacuación de elementos residuales de obra. 
 Traslado a zona de acopio designada.

 ALCANCE
Demolición de muros y pisos. Incluye el traslado del escombro desde el punto de la obra hasta lugar de acopio.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de demolición manual, debidamente ejecutados y recibidos a satisfacción por el supervisor. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre Planos Arquitectónicos y verificada en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:  
• Materiales descritos en anteriormente. 
• Equipos y herramientas descritos anteriormente. 
• Mano de obra. 
• Transportes dentro y fuera de la obra


16,2			Estuco plastico	M2

Se refiere esta especificación al suministro e instalación de pintura vinilo, de los muros en fachada y donde sea necesario, aplicando como mínimo tres manos. Los materiales deben aprobarse por la supervisoria antes de utilizar y ejecutar muestras.

El Contratista debe garantizar colores de alta calidad y debe aplicar la pintura siguiendo las instrucciones del fabricante.

Las superficies donde se vaya a aplicar este producto deben limpiarse previamente para liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. Las superficies se deben humedecer previamente con imprimante, según las especificaciones del fabricante.

Debe realizarse un acondicionamiento de la superficie existente raspando la pintura deteriorada, posteriormente se resanará con plastiestuco hasta obtener una superficie uniforme para proceder a aplicar tres manos como mínimo de la pintura vinilo equivalente, los colores a aplicar serán definidos por la Supervisoria.

El estuco se aplicará en dos (2) manos; después de aplicar la primera mano todas las superficies deberán lijarse y no podrá aplicarse la segunda mano hasta cuando el Supervisor haya dado su aprobación al acabado de la superficie.

El tapaporos se aplicará en dos (2) manos; después de aplicar la primera mano todas las superficies deberán lijarse y no podrá aplicarse la segunda mano hasta cuando el Supervisor haya dado su aprobación al acabado de la superficie. La preparación de las superficies a las que se les aplicará acabado en yeso, deberá hacerse separando y emparejando previamente con revoque de cemento las cavidades, huecos e imperfecciones que se hubieren causado en aquellos después de haber sido retocados. 

Deberá transcurrir un tiempo mínimo de ocho (8) días entre la preparación con revoque de
las superficies y la aplicación del acabado de yeso, tiempo durante el cual deberán conservarse húmedas las superficies. Todos los materiales que se emplean para la ejecución de este acabado deberán ser de primera calidad. El Contratista deberá tener especial cuidado de que el yeso no esté parcialmente fraguado y salvo indicación contraria del Supervisor, para la preparación del acabado especificado en este artículo, deberá usarse yeso sin ningún otro material aparte del agua, cal y cemento. Será necesaria la aprobación previa del Supervisor sobre la preparación del sistema y aplicación de tapaporos.

El Contratista deberá ejecutar las muestras necesarias para determinar antes de la iniciación del trabajo la consistencia de la pasta, el acabado de la superficie, etc.

Las superficies de los muros y placas que indique el Supervisor o los señalados en los planos, deberán ser pintadas con tres (3) manos de pintura mate de primera calidad a base de vinilo, igual o equivalente al Viniltex fabricado por Pintuco, la cual deberá ser aplicada con brocha o rodillo y según las instrucciones de la casa fabricante. 

En general las diferentes manos de pintura deberán ser ejecutadas por personal experto en esta clase de labores. Las pinturas deben quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.

La película de pintura no podrá aplicarse sino a las superficies que hayan recibido previamente el tapaporos especificado en esta misma sección y cuando las mismas estén completamente secas. Antes de la aplicación de la pintura se deberán eliminar todas las partes flojas, remendar las imperfecciones, eliminar las grasas, etc., luego deberán lijarse todas las superficies y deberá eliminarse el polvo resultante antes de la primera mano.
Se proveerán cubiertas y protecciones adecuadas para evitar salpicaduras de pintura o daños de cualquier clase en los equipos, en las instalaciones y obras vecinas al área de trabajo. Se protegerá la cerrajería, las cubiertas de interruptores y cualquier otro elemento que pueda mancharse durante la aplicación de la pintura; una vez terminada esta se procederá a limpieza a satisfacción de la Supervisoría.

Las capas de pintura seca que se formen en la superficie de los recipientes deberán desecharse; no se permitirá el uso de pintura que haya formado una capa seca superficial que pueda indicar una alteración apreciable de la composición original.

No se permitirá adelgazar las pinturas con disolventes o gasolina a menos que el fabricante recomiende este procedimiento.
Las dilataciones que se realizaron sobre el friso, se ejecutarán de igual manera en estuco y se pintarán con las mismas especificaciones del muro o placa; por otra parte los muros tendrán bien definidos los filos o esquineros. La ejecución de dichos filos, estará incluida en el precio unitario.

Para todas las pinturas medidas por M2 se descontarán los vanos de puertas y ventanas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

La pintura vinilo se medirán en metros cuadrados (M2) con aproximación a dos decimales y su pago se hará de acuerdo con el precio unitario consignado en el formulario de la propuesta. En el precio unitario se incluirán todos los costos de los materiales, mano de obra, alquiler de andamios, transportes, retiro de sobrantes y demás costos directos e indirectos empleados para su correcta aplicación. La ejecución de dilataciones, filos, esquinas, etc., estará incluida en el precio unitario. La medición se hará sobre áreas netas terminadas, descontando los vanos, y no se hará ninguna clase de compensación por tramos de dimensiones menores de 1 M2, tramos que deben ser contempladas por el CONTRATISTA en el precio unitario.
	 
17			PINTURA				
17,1			Viniltex sobre muros 3 manos	M2	 
17,2			Pintura coraza para exterior 	M2

Se refiere esta especificación al suministro e instalación de pintura vinilo, de los muros en fachada y donde sea necesario, aplicando como mínimo tres manos. Los materiales deben aprobarse por la supervisoria antes de utilizar y ejecutar muestras.

El Contratista debe garantizar colores de alta calidad y debe aplicar la pintura siguiendo las instrucciones del fabricante.

Las superficies donde se vaya a aplicar este producto deben limpiarse previamente para liberarla de todo tipo de residuos de materia orgánica y grasas. Las superficies se deben humedecer previamente con imprimante, según las especificaciones del fabricante.

Debe realizarse un acondicionamiento de la superficie existente raspando la pintura deteriorada, posteriormente se resanará con plastiestuco hasta obtener una superficie uniforme para proceder a aplicar tres manos como mínimo de la pintura vinilo equivalente, los colores a aplicar serán definidos por la Supervisoria.

El estuco se aplicará en dos (2) manos; después de aplicar la primera mano todas las superficies deberán lijarse y no podrá aplicarse la segunda mano hasta cuando el Supervisor haya dado su aprobación al acabado de la superficie.

El tapaporos se aplicará en dos (2) manos; después de aplicar la primera mano todas las superficies deberán lijarse y no podrá aplicarse la segunda mano hasta cuando el Supervisor haya dado su aprobación al acabado de la superficie. La preparación de las superficies a las que se les aplicará acabado en yeso, deberá hacerse separando y emparejando previamente con revoque de cemento las cavidades, huecos e imperfecciones que se hubieren causado en aquellos después de haber sido retocados. 

Deberá transcurrir un tiempo mínimo de ocho (8) días entre la preparación con revoque de
las superficies y la aplicación del acabado de yeso, tiempo durante el cual deberán conservarse húmedas las superficies. Todos los materiales que se emplean para la ejecución de este acabado deberán ser de primera calidad. El Contratista deberá tener especial cuidado de que el yeso no esté parcialmente fraguado y salvo indicación contraria del Supervisor, para la preparación del acabado especificado en este artículo, deberá usarse yeso sin ningún otro material aparte del agua, cal y cemento. Será necesaria la aprobación previa del Supervisor sobre la preparación del sistema y aplicación de tapaporos.

El Contratista deberá ejecutar las muestras necesarias para determinar antes de la iniciación del trabajo la consistencia de la pasta, el acabado de la superficie, etc.

Las superficies de los muros y placas que indique el Supervisor o los señalados en los planos, deberán ser pintadas con tres (3) manos de pintura mate de primera calidad a base de vinilo, igual o equivalente al Viniltex fabricado por Pintuco, la cual deberá ser aplicada con brocha o rodillo y según las instrucciones de la casa fabricante. 

En general las diferentes manos de pintura deberán ser ejecutadas por personal experto en esta clase de labores. Las pinturas deben quedar con una apariencia uniforme, libre de burbujas, poros, sin rayas, goteras, manchas o marcas de brocha.

La película de pintura no podrá aplicarse sino a las superficies que hayan recibido previamente el tapaporos especificado en esta misma sección y cuando las mismas estén completamente secas. Antes de la aplicación de la pintura se deberán eliminar todas las partes flojas, remendar las imperfecciones, eliminar las grasas, etc., luego deberán lijarse todas las superficies y deberá eliminarse el polvo resultante antes de la primera mano.
Se proveerán cubiertas y protecciones adecuadas para evitar salpicaduras de pintura o daños de cualquier clase en los equipos, en las instalaciones y obras vecinas al área de trabajo. Se protegerá la cerrajería, las cubiertas de interruptores y cualquier otro elemento que pueda mancharse durante la aplicación de la pintura; una vez terminada esta se procederá a limpieza a satisfacción de la Supervisoría.

Las capas de pintura seca que se formen en la superficie de los recipientes deberán desecharse; no se permitirá el uso de pintura que haya formado una capa seca superficial que pueda indicar una alteración apreciable de la composición original.

No se permitirá adelgazar las pinturas con disolventes o gasolina a menos que el fabricante recomiende este procedimiento.
Las dilataciones que se realizaron sobre el friso, se ejecutarán de igual manera en estuco y se pintarán con las mismas especificaciones del muro o placa; por otra parte los muros tendrán bien definidos los filos o esquineros. La ejecución de dichos filos, estará incluida en el precio unitario.

Para todas las pinturas medidas por M2 se descontarán los vanos de puertas y ventanas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO: 

La pintura vinilo se medirán en metros cuadrados (M2) con aproximación a dos decimales y su pago se hará de acuerdo con el precio unitario consignado en el formulario de la propuesta. En el precio unitario se incluirán todos los costos de los materiales, mano de obra, alquiler de andamios, transportes, retiro de sobrantes y demás costos directos e indirectos empleados para su correcta aplicación. La ejecución de dilataciones, filos, esquinas, etc., estará incluida en el precio unitario. La medición se hará sobre áreas netas terminadas, descontando los vanos, y no se hará ninguna clase de compensación por tramos de dimensiones menores de 1 M2, tramos que deben ser contempladas por el CONTRATISTA en el precio unitario.

17,3	Manto asfaltico IMPERMEABILIZANTE MORTERPLAS N-4 - 4mm  11m2 - impermeabilización y reparación de humedad	M2

Dimensiones

Espesor
4 mm
Especificaciones

Medida
10 x 1,1 metro
Observaciones
La foto de este producto ha sido ambientada, por lo cual no incluye ningún adorno, ni accesorios, ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.
Material
Asfalto
Uso
Impermeabilización de superficies con acabado en piso duro, jardineras, terrazas, muros de contención, sótanos, subterráneos, etc
Color
Plateado
Beneficios
No se rasga, mayor flexibilidad por su refuerzo central, más duración por sus asfaltos sin rellenos, no necesita pintarse
Tipo
Impermeabilizante
Rendimiento aproximado
11 m2
Zona
Nacional Despacho incluido=Este producto tiene envío incluido sin costo adicional. Consulta más información en métodos de envío y retiro.
Más detalles

Características
Lámina para impermeabilización bituminosa con acabado en piso duro transitable ó áreas que no estén expuestas directamente a los rayos ultravioleta, con recubrimiento superior en polietileno de alta densidad.
Recomendaciones
El equipo mínimo para la instalación está compuesto por: soplete, tanque de gas y palustre, contar con los siguientes elementos de seguridad : casco, guantes de carnaza, gafas, zapatos planos y extintor.
	 
17,4			MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M3	

Descripción y método Almacenamiento del cemento:  El cemento en sacos debe almacenarse en sitios secos, libres de humedad, bien ventilados y aislados del suelo o de cualquier ambiente húmedo.  No deben colocarse más de 10 sacos uno sobre otro para períodos largos (hasta 60 días como máximo).  Cuando el cemento haya sido almacenado en la obra durante un periodo mayor de 2 meses no puede ser utilizado, a menos que los cilindros ejecutados con este material y los ensayos especiales sobre el mismo demuestren que el cemento está en condiciones satisfactorias.    

Agregado fino: La arena se obtiene en fuentes que sean aprobadas previamente por el  supervisor. La aprobación de determinada fuente de suministros no constituye la aprobación de todo el material sacado de ella. El contratista es responsable de que la calidad de la arena sea uniforme, limpia, densa y libre de lodos y materia orgánica.  El tamaño debe estar comprendido entre 0.5 y 2 milímetros muy bien gradado.    

Almacenamiento:  El almacenamiento de agregados finos debe hacerse en lugares especialmente preparados para este fin, que permitan que el material se conserve libre de tierra o elementos extraños. Cada agregado se almacena separadamente y en forma tal que se evite la separación o segregación de tamaño.          

Agua: El agua para la mezcla del concreto debe ser limpia sin ácidos, aceites, sales, materias orgánicas, limos o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la calidad, resistencia o durabilidad del concreto.

[image: ]
 Materiales        
-agua 
-arena lavada 
-cemento gris.
- impermeabilizante sika

Unidad de medida  

La unidad de medida es m3


1. PERSONAL QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Para la ejecución del presente proceso de contratación el contratista debe disponer de un equipo de trabajo mínimo requerido, compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes mínimos de dedicación:

	No.
	Perfil o Rol
	Cantidad de Profesionales
	% Dedicación

	1
	Ingeniero Civil
	Uno (01)
	100%



a. Requisitos del personal
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

	EQUIPO DE TRABAJO

	ROL
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA

	
	
	GENERAL
	ESPECIFICA

	
Un (1) Encargado de proyecto Dedicación: 100%
	

Profesional
	Ingeniero Civil con experiencia profesional de mínimo cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación pública; con Matrícula profesional vigente.
	Certificar dos años en experiencia de OBRAS DE CONSTRUCCCION O RECONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O CONSERVACIÓN O ADECUACIÓN O MANTENIMIENTO O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL O REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL DE: EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES.



i. Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formación profesional como de postgrados, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

· Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institución le dé a la profesión.
· Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones allí relacionadas.

ii. Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptarán si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación. No obstante, en caso de que el contratista.
requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace deberá cumplir con iguales o mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio será aprobado por el supervisor del contrato previa la presentación de la documentación respectiva
iii. La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.

b. Funciones mínimas para cada ROL:
ENCARGADO DE PROYECTO:

Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos.

· Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del personal Técnico y administrativo a su cargo.
· Ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas en el diseño técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, así como la colocación de los hitos y puntos de referencia
· Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra, optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra.
· Controlar el buen estado de operatividad y el uso del equipo mecánico asignado, así como el aprovisionamiento oportuno de los insumos necesarios.
· Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustibles, lubricantes, repuestos, viáticos y otros rubros inherentes a las actividades administrativas del Proyecto.
· Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de custodia de los bienes de la obra a su cargo.
· Mantener la información técnico - económica debidamente registrada y actualizada, cumpliendo con los plazos establecidos para su presentación.
· Presentar los Informes Técnicos Mensuales e Informe Final del Manejo Financiero sobre la Ejecución de Obra.
· Informar de inmediato a la superioridad a fin de coordinar acciones, en caso de emergencias o interrupciones de vías en el ámbito geográfico de la obra.
· Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la Base Legal de su Contrato.

c. Documentos soporte del Equipo de trabajo:

	
Carta de intención
	Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el número y objeto correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrónico).

	
Título profesional
	Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva Universidad; acreditado según la legislación de cada estado.
Los títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.

	Matrícula profesional
	Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, según la normatividad legal aplicable.

	Certificado vigencia de la matrícula profesional
	Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluación de los roles
a presentar con la propuesta.

	Título posgrado
	Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o Institución de Educación, debidamente acreditada conforme a la legislación de cada Estado.



	
	Los títulos otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.

	


Certificaciones
	Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formación académica según el ROL a desempeñar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones autorizadas.

	
	Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que se indique:
· Cargo
· Tiempo Laborado
· Objeto u Objetivo del cargo
· Contratante
· Contacto

	Documento de identificación
	Ejemplar legible de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.

	Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el
exterior
	
Los profesionales extranjeros deberán presentar el correspondiente permiso temporal para ejercer sin matrícula profesional, a la suscripción del acta de inicio.



Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

iv. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán aportadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. La entidad tendrá dos (2) días hábiles para la verificación de las hojas de vida; en caso de no cumplir, el contratista deberá allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) día hábil siguiente a la comunicación de la entidad. La aprobación de las hojas de vida se hará dentro de un (1) día hábil siguiente a la corrección de las hojas de vida.
v. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
vi. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
vii. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar.
viii. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:




	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

ix. El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor del contrato.
x. Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la información, se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
xi. Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del título de los objetos de los contratos aportados, se incluya explícitamente las palabras que describen el objeto de este proceso, no obstante, sí es necesario como soporte que el contratista anexe información contractual que permita evidenciar claramente el cumplimiento de lo solicitado.
xii. En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la información aquí relacionada, el contratista podrá adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidación, acta de recibo final entre otros, que demuestren la experiencia del profesional.
· El personal calificado será el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los informes deberán estar suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional.
· Para documentos expedidos en el exterior, se deberá cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones para estos casos.
· No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.
· El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un recurso humano adicional para la ejecución del contrato.

xiii. En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentación presentada.
xiv. No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.


2. GARANTÍA TÉCNICA

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el servicio objeto del contrato no es requerida.

NOTA: La entidad en aras de cumplir con el presente proceso, establece los siguientes tiempos para la correcta legalización después de adjudicado el contrato:


	ACTIVIDAD
	PLAZO

	EXPEDICIÓN DEL RP (Entidad)
	2 DIAS HABILES

	EXPEDICIÓN DE POLIZAS (Contratista)
	2 DIAS HABILES

	APROBACIÓN DE POLIZAS (Entidad)
	2 DIAS HABILES

	DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR (Entidad)
	1 DIA HABIL

	CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Contratista)
	4 DIAS HABILES

	ACTA DE INICIO (Supervisor y Contratista)
	2 DIAS HABILES

	INFORME DE AVANCE DE OBRA (Contratista)
	1 POR SEMANA CALENDARIO

	PRESENTACIÓN DE INFORME PARA TRAMITE DE CUENTA (Contratista)
	1 POR CUENTA



3. CRONOGRAMA DE EJECUCION

El contratista debe suscribir y presentar para aprobación del supervisor del contrato, dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio, el cronograma de ejecución semanal, donde se detallen cada una de las actividades a realizar dentro del término de ejecución y en cumplimiento de las especificaciones técnicas, para la vigilancia y seguimiento del contrato. 

El contratista podrá presentar modificación del cronograma de ejecución al supervisor del contrato para su aprobación, previa justificación de los hechos que lo motiven, siempre y cuando NO afecten el termino de ejecución pactado o las características técnicas de los bienes o servicios contratados
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