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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TECNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

Señor proponente, se ha publicado la ficha técnica del servicio, a su vez se ha diseñado el presente anexo, en el cual se ha consignado en literalidad la ficha técnica del servicio solicitado, aquí NO se debe hacer ninguna descripción adicional, por cuanto las condiciones del servicio fueron diseñadas de conformidad con la necesidad de la entidad, en este caso el proponente solo se adhiere a ella, convirtiendo el futuro contrato en un verdadero contrato de adhesión, definido este, como: 
“Aquél cuyo clausulado se redacta por una de las partes sin intervención de la otra, cuya libertad contractual queda limitada a manifestar o no la aceptación de sus estipulaciones, de adherirse o no al contrato”

	Clasificación del bien o servicio 
	
	CÓDIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN

	46101500
	Armas de fuego

	46101800
	Accesorios de armas y municiones




	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA PARA ARMAS DE FUEGO TIPO FUSILES CALIBRE 5.56 DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.



	Calidad
	
N/A



	Generalidades 
	
El fusil es un arma de fuego automática y semiautomática utilizada por los diferentes grupos de Policía Judicial y administrado por el Grupo de Armamento adscrito a la Sección Técnico-Operativa del Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI.



	Requisitos generales
	
Mantenimiento de Fusil (Arma automática y armas automáticas), en todos sus componentes: 

Externos: Cañón, Receptor o armazón
Internos: Mecanismo de alimentación, Mecanismos de cierre, Mecanismos de disparo y persecución, Mecanismo de extracción, Mecanismos de seguridad.



	Requisitos específicos
	El mantenimiento correctivo implica 2 fases: FASE I. DESPIECE Y DESPLAQUE y FASE II. REVISIÓN DE LOS MECANISMOS Y CAMBIO DE REPUESTOS REQUERIDOS. 

· FASE I. DESPIECE Y DESPLAQUE DE FUSILES 5.56

Previo al mantenimiento correctivo (fusiles), se realizarán las siguiente actividades o servicios:

	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	     Bushmaster
	Colt
	Galil

	1
	
Despiece general del arma.


	X
	X
	X

	2
	
Revisión de piezas para constatar fracturas y fisuras en material.


	X
	X
	X



Los Fusiles 5.56 que presenten fisuras o fracturas no continuan para la FASE II del mantenimiento correctivo y deben ser devueltas a la Fiscalía General de la Nación para su reemplazo por otra arma de fuego que requiera de mantenimiento correctivo.

· FASE II. REVISIÓN DE LOS MECANISMOS Y CAMBIO DE REPUESTOS REQUERIDOS DE FUSILES 5.56

Una vez realizado el despiece y desplaque de la FASE I, se debe efectuar la revisión de los mecanismos internos y externos de los Fusiles y realizar el cambio de repuestos requeridos de acuerdo al tipo de arma.

Descripción de mecanismos

	Externos
	Cañón

	
	Conjunto receptor o Marco

	Internos
	Mecanismo de alimentación

	
	Mecanismos de cierre

	
	Mecanismos de disparo y percusión

	
	Mecanismo de extracción

	
	Mecanismos de seguridad



El proceso del mantenimiento correctivo del fusil calibre 5.56, consiste en realizar las actividades o servicios descritas a continuación, incluido el suministro y cambio de los repuestos (piezas) requeridos para el correcto funcionamiento, así:

	ÍTEM
	ACTIVIDAD

	1
	Desarme y arme general del arma 


	2
	Cambio de sistemas de tensión del disparador, sistema de percusión y mecanismos de disparo.


	3
	Limpieza del ánima del cañón y tubo de gases

	4
	Limpieza y lubricación general.

	5
	Desplaque superficial y desoxidación de los mecanismos internos y externos del arma.

	6
	Recubrimiento de pintura cerámica de alta resistencia y adherencia color Negro a los elementos externos del arma.

	7
	Recubrimiento de pintura cerámica de alta resistencia y adherencia color negro al proveedor del arma.

	8
	Tratamiento superficial de pavonado a los elementos y mecanismos internos del arma (piezas móviles).


	9
	Cambio de pasadores en mal estado.

	10
	Cambio de muelles (resortes).

	11
	Reparación del punto y alza de Mira o cambio si presenta deformación.




Nota: Para la adherencia del pavón y el revestimiento cerámico en caso de exposición a altas temperatura (estas no deben sobrepasar las temperaturas indicadas según recomendación de fabricante de arma), de manera que no afecte la calidad del material del arma.

Cambio de repuestos de acuerdo al tipo de Fusil:

Se cambiarán los siguientes repuestos de acuerdo con las necesidades de cada arma:

	Ítem 
	Actividad a realizar
	Tipo de Fusiles 5.56

	
	Cambio de repuestos
	Bushmaster
	Colt
	Galil
	

	1
	Resorte recuperador.
	X
	X
	X

	2
	Resorte del pestillo del seguro del bloqueador.
	X
	X
	X

	3
	Resorte del des conector.
	X
	X
	X

	4
	Resorte del disparador.
	X
	X
	X

	5
	Resorte de la empuñadura.
	X
	X
	X

	6
	Resorte del perno reten.
	X
	X
	X

	7
	Resorte del seguro de la tapa.
	X
	X
	X

	8
	Resorte del pestillo poste de mira.
	X
	X
	X

	9
	Resorte de guardapolvo.
	X
	X
	X

	10
	Resorte perilla lateral.
	X
	X
	X

	11
	Muelle plano.
	X
	X
	X

	12
	Resorte alojamiento de la mira.
	X
	X
	X

	13
	Resorte perilla de elevación.
	X
	X
	X

	14
	Resorte de la guía.
	X
	X
	X

	15
	Resorte de la palanca de asistencia.
	X
	X
	X

	16
	Resorte del expulsor.
	X
	X
	X

	17
	Resorte del extractor.
	X
	X
	X

	18
	Resorte del botón de la palanca retenedora.
	X
	X
	X

	19
	Resorte del martillo.
	X
	X
	X

	20
	Resorte y pestillo ping de los pasadores de la culata.
	X
	X
	X

	21
	Reemplazar guardamano plástico por guardamano táctico en aluminio con riel picatinni.
	X
	X
	X

	22
	Adaptar Empuñadura vertical al riel picatinni.
	X
	X
	X

	23
	Cambio de sistemas de tensión del disparador, sistema de percusión y mecanismos de disparo.
	X
	X
	X

	24
	Cambio de pasadores en mal estado.
	X
	X
	X

	25
	Cambio de muelles (resortes).
	X
	X
	X



Nota: Los resortes y repuestos cambiados durante el proceso de mantenimiento correctivo de las armas de fuego, deben ser devueltos al depósito General de Armamento de la Fiscalía General de la Nación, para que se efectúe la correspondiente disposición final de acuerdo con la normatividad vigente que rige la materia. 

· PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

Una vez efectuada la revisión de los mecanismos internos y externos de la subametralladora y realizado el cambio de repuestos requeridos, se deben realizar las pruebas de funcionalidad:

1. Localización y corrección de averías o desperfectos de mecanismos internos y externos que impidan que el arma de fuego funcione de manera normal respecto al tipo de fusil.

2. Las armas de fuego para su óptimo funcionamiento deben cumplir con la secuencia de pasos para realizar el proceso de disparo, así:

a) Alimentación: Colocación del cartucho en la vía de alimentación.

b)	Percusión: Golpe del percutor sobre el cartucho que se encuentra en la recamara.

c)	Extracción: Retirar la vainilla que se encuentra en la recamara.

d)	Eyección: abandono de la vainilla por la acción del eyector. 

3.	Se debe cumplir con el desarrollo de pruebas de funcionalidad de cada una de las armas de fuego tipo Fusil calibre 5.56 de las marcas y modelos relacionadas para el Mantenimiento correctivo. 

	Se deberá desarrollar pruebas de disparo de veinte (20) cartuchos para la verificación de funcionalidad de sus mecanismos tales como:

	Mecanismos de disparo y percusión

	Mecanismo de extracción

	Mecanismos de seguridad



NOTA: Inicialmente se deberá desarrollar las pruebas con cinco (5) cartuchos tiro a tiro, diez (10) cartuchos en ráfaga y Cinco (5) disparos tiro a tiro, para verificar la funcionalidad del arma, Si se presentan fallas en alguno de los mecanismos anteriormente relacionados se deberá realizar las correcciones para continuar con las pruebas de funcionalidad hasta completar la cantidad de los cartuchos solicitados por arma de fuego (veinte (20) cartuchos c/u).

Seguridad y custodia de las armas

Disponer y brindar la seguridad suficiente, en cuanto a controles físicos (bodegas y cajas fuertes), humanos (seguridad privada, de reacción y apoyo), medios técnicos (CCTV), alarmas con enlace al centro de monitoreo de la empresa de seguridad para protección y custodia de las armas objeto de mantenimiento, aspecto que será verificado por el supervisor del contrato.

	
Empaque y rotulado


	N/A

	
Presentación y Unidad de Medida


	UNIDAD POR CADA MARCA Y TIPO DE ARMA



Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.



___________________________
Nombre y firma del representante legal
CC
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