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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TECNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

Señor proponente, se ha publicado la ficha técnica del servicio, a su vez se ha diseñado el presente anexo, en el cual se ha consignado en literalidad la ficha técnica del servicio solicitado, aquí NO se debe hacer ninguna descripción adicional, por cuanto las condiciones del servicio fueron diseñadas de conformidad con la necesidad de la entidad, en este caso el proponente solo se adhiere a ella, convirtiendo el futuro contrato en un verdadero contrato de adhesión, definido este, como: 
“Aquél cuyo clausulado se redacta por una de las partes sin intervención de la otra, cuya libertad contractual queda limitada a manifestar o no la aceptación de sus estipulaciones, de adherirse o no al contrato”

	Clasificación del bien o servicio
	
	CÓDIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN

	46101500
	Armas de fuego

	46101800
	Accesorios de armas y municiones




	Nombre Comercial del Bien o Servicio
	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA ARMAS DE FUEGO TIPO PISTOLAS CALIBRE 9 MM, DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.



	Calidad
	
N/A



	Generalidades 
	
La pistola es un arma de fuego automática y semiautomática utilizada por los diferentes grupos de Policía Judicial y administrado por el Grupo de Armamento adscrito a la Sección Técnico Operativa del Departamento de Investigaciones Nacionales y Análisis Criminal del Cuerpo Técnico de Investigación - CTI.



	Requisitos generales
	
Mantenimiento de Pistolas (Arma semiautomáticas), en todos sus componentes: 

Externos: Receptor o armazón

Internos: Mecanismo de alimentación, Mecanismos de cierre, Mecanismos de disparo y percusión, Mecanismo de extracción, Mecanismos de seguridad.



	Requisitos específicos
	
El mantenimiento correctivo implica 2 fases: FASE I. DESPIECE Y DESPLAQUE y FASE II. REVISIÓN DE LOS MECANISMOS Y CAMBIO DE REPUESTOS REQUERIDOS. 

· FASE I. DESPIECE Y DESPLAQUE DE PISTOLAS 9 mm

Se realizarán las siguientes actividades o servicios:

	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	Tipo de Pistolas

	
	
	Pietro Beretta
	Cz
Compact
	Jericho
	Sig Sauer
	Vektor


	1
	Despiece general del arma
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Revisión de piezas para constatar fisuras, fracturas o desgastes en el material
	X
	X
	X
	X
	X



Las pistolas 9MM que presenten fisuras o fracturas no continúan para la FASE II del mantenimiento correctivo y deben ser devueltas a la Fiscalía General de la Nación para su reemplazo por otra arma de fuego que requiera de mantenimiento correctivo.

· FASE II. REVISIÓN DE LOS MECANISMOS, CAMBIO DE REPUESTOS REQUERIDOS DE PISTOLAS 9 mm

 Una vez realizado el despiece y desplaque de la FASE I, se debe efectuar la revisión de los mecanismos internos y externos de la pistola y realizar el cambio de repuestos requeridos de acuerdo al tipo de arma.

Descripción mínima de mecanismos

	Externos
	Conjunto de la corredera

	
	Conjunto Receptor o Marco

	Internos
	Mecanismo de alimentación

	
	Mecanismos de cierre

	
	Mecanismos de disparo y percusión

	
	Mecanismo de extracción

	
	Mecanismos de seguridad



El proceso del mantenimiento correctivo de las pistolas calibre 9 mm, consiste en realizar las actividades o servicios descritas a continuación, incluido el suministro y cambio de los repuestos (piezas) requeridos para el correcto funcionamiento, así:

	ÍTEM
	ACTIVIDAD

	1
	Desarme y arme general del arma 

	2
	Cambio de sistemas de tensión del disparador, sistema de percusión y mecanismos de disparo.

	3
	Desplaque superficial y desoxidación de los mecanismos internos y externos del arma.

	4
	Limpieza del ánima del cañón.

	5
	Limpieza y lubricación general.

	6
	Recubrimiento de pintura cerámica de alta resistencia y adherencia color negro a los elementos externos.

	7
	Recubrimiento de pintura cerámica de alta resistencia y adherencia color negro al proveedor del arma.

	8
	Tratamiento superficial de pavonado a los elementos y mecanismos internos del arma (piezas móviles).

	9
	Cambio de pasadores.

	10
	Cambio de los resortes 

	11
	Cambio de los tornillos y arandelas de las cachas pistolas CZ.

	12
	Cambio de las cachas pistolas CZ.

	13
	Cambio Varilla guía de polímero por varilla guía metálica para las pistolas CZ. 

	14
	Reparación del punto y alza de Mira



Nota: Para la adherencia del pavón y el revestimiento cerámico en caso de exposición a altas temperatura, estas no deben sobrepasar las temperaturas indicadas según recomendación de fabricante de arma, de manera que no afecte la calidad del material del arma.

Cambio de repuestos de acuerdo al tipo de Pistola 9MM:

Se cambiarán los siguientes repuestos de acuerdo con las necesidades de cada arma:

	Ítem
	Actividad a realizar
	Marca de Pistolas

	
	Cambio de repuestos
	Pietro Beretta
	Sig Sauer
	Jericho
	Cz
Compact 75D y 75BD 

	Vektor 

	1
	Resorte del fiador.
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Resorte recuperador.
	X
	X
	X
	X
	X

	3
	Resorte del disparador.
	X
	X
	X
	X
	X

	4
	Resorte del percutor.
	X
	X
	X
	X
	X

	5
	Resorte de los pestillos del seguro de la corredera.
	X
	X
	X
	X
	N/A

	6
	Resorte de la barra del martillo.
	X
	X
	X
	X
	X

	7
	Resorte del retén de la corredera.
	X
	X
	X
	X
	X

	8
	Resorte del seguro bloqueador del percutor.
	X
	X
	X
	X
	X

	9
	Resorte barra del disparador (extensor).
	X
	X
	X
	N/A
	X

	10
	Resorte palanca de desarme.
	X
	X
	X
	N/A
	X

	11
	Resorte de uña extractora
	X
	X
	X
	X
	X

	12
	Cambio sistemas de tensión del   disparador, sistema de percusión y mecanismos de disparo
	X
	X
	X
	X
	X

	13
	Cambio de pasadores.
	X
	X
	X
	X
	X

	14
	Cambio de los resortes 
	X
	X
	X
	X
	X

	15
	Cambio de los tornillos y arandelas de las cachas.
	X
	N/A
	N/A
	X
	N/A

	16
	Cambio de las cachas.
	N/A
	N/A
	N/A
	X
	N/A

	17
	Cambio Varilla guía de polímero por varilla guía metálica
	N/A
	N/A
	N/A
	X
	N/A

	18
	Reparación del punto y alza de Mira 
	X
	X
	X
	X
	X



Nota: Los resortes y repuestos cambiados durante el proceso de mantenimiento correctivo de las armas de fuego, deben ser devueltos al depósito General de Armamento de la Fiscalía General de la Nación, para que se efectúe la correspondiente disposición final de acuerdo con la normatividad vigente que rige la materia. 

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

Una vez efectuada la revisión de los mecanismos internos y externos de la pistola y realizado el cambio de repuestos requeridos, se deben realizar las pruebas de funcionalidad:

1. Localización y corrección de averías o desperfectos de mecanismos internos y externos que impidan que el arma de fuego funcione de manera normal respecto al tipo de Pistola.

2. Las armas de fuego para su óptimo funcionamiento, deben cumplir con la secuencia de pasos para realizar el proceso de disparo, así:

a) Alimentación: Colocación del cartucho en la vía de alimentación.

b)	Percusión: Golpe del percutor sobre el cartucho que se encuentra en la recamara.

c)	Extracción: Retirar la vainilla que se encuentra en la recámara.

d)	Eyección: abandono de la vainilla por la acción del eyector. 

3.	Se debe cumplir con el desarrollo de pruebas de funcionalidad de cada una de las armas tipo pistola calibre 9 mm de las marcas y modelos relacionadas para el Mantenimiento correctivo. 

Las pruebas se desarrollarán con el disparo de 15 cartuchos para la verificación de funcionalidad de sus mecanismos tales como:

	Mecanismos de disparo y percusión

	Mecanismo de extracción

	Mecanismos de seguridad



Inicialmente se deberá desarrollar las pruebas con el disparo de seis (6) cartuchos para verificar la funcionalidad del arma, si se presentan fallas en alguno de los mecanismos anteriormente relacionados se deberá realizar las correcciones respectivas de la FASE II., para continuar con las pruebas de funcionalidad hasta completar la cantidad de cartuchos solicitados por arma de fuego (quince cartuchos c/u).

Seguridad y custodia de las armas

Disponer y brindar la seguridad suficiente, en cuanto a controles físicos (bodegas y cajas fuertes), humanos (seguridad privada de Bogotá, de reacción y apoyo), medios técnicos (CCTV), alarmas con enlace al centro de monitoreo de la empresa de seguridad para protección y custodia de las armas objeto de mantenimiento, aspecto que será verificado por el supervisor del contrato.



	Empaque y rotulado
	
N/A



	
Presentación y Unidad de Medida


	UNIDAD POR CADA MARCA Y TIPO DE ARMA.



Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.



____________________________
Nombre y firma del representante legal
CC
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