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PROPUESTA ECONÓMICA y CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Señores
DISPENSARIO MÉDICO NIVEL II BOGOTÁ 
Ciudad

ASUNTO: CONTRATACIÓN DE MENOR CUANTIA 
Yo (Nombre/s de la/s persona/s que está/n suscribiendo la oferta)_______________________, identificado con cédula (Numero de la Cédula) ___________________ y como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el/los firmante/s de la oferta; si el/los oferente/s actúa/n en su propio nombre, éste/éstos deberá/n suscribirlo)________________________, declaro que conozco entiendo y cumpliré todas las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXCLUYENTES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, ESTE ANEXO SE ENTEDERA ACEPTADO CON EL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE FORMULARIO.

Por lo anterior mi propuesta para “MEJORA EN LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL DISPENSARIO MÉDICO NIVEL I LEGUIZAMO, DE LA REGIONAL CENTRO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD NAVAL -PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE.”, Así:

	1.0
	

CONSULTA EXTERNA  (Bloque 2)
	 
UNIDADE MEDIDA
	 
CANTIDAD
	VR. UNITARIO
	IVA
	VALOR UNITARIO + IVA 
	VR. TOTAL ( VALOR UNITARIO + IVA POR LA CANTDAD ESTABLECIDA)
	VALOR PRECIO TECHO

	 
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	DESMONTE   DE   CUBIERTA   EXISTENTE   EN   LAMINA   TERMOACUSTICA INCLUYE DISPOCISION FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO
	M2
	522,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 8.265.000,00 

	1.2
	MANTENIMIENTO  DE  ESTRUCTURA  METALICA  DE  SOPORTE  DE  CUBIERTA INCLUYE    GRATEADO,    LIMPIEZA    PREVIA,    APLICACIÓN    DE    PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE
	ML
	650,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 12.783.333,33 

	1.3
	SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  PERFIL  TUBULAR  METALICO  CUADRADO NORMA ASTM 500 GRADO C  DE 80X 40 MM DE 2 MM INCLUYE SOLDADURA, APLICACIÓN   DE   ESQUEMA   DE   PINTURA   PINTURA   (ANTICORROSIVO   Y ACABADO  EN  PINTURA  ESMALTE  Y  ELEMENTOS  DE  FIJACIÓN  (SOPORTE METÁLICO PARA APOYO PERFIL, ANCLAJES, TORNILLERIA etc)
	KG
	450,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 14.155.500,00 

	1.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL EN  ACERO  GALVANIZADO  NORMA  ASTM   A  792  COLOR  VERDE   CAL  26 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN
	M2
	522,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 45.302.640,00 

	1.5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO COLOR VERDE  CAL 26 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.
	ML
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 2.424.000,00 

	1.6
	SUMINISTRO  E  INSTALACION  CANAL  AGUAS  LLUVIAS  EN  PVC TIPO AMAZONAS  INCLUYE: DESMONTE EXISTENTE,ACCESORIOS, CORTES, FIJACION, HERRAMIENTAS, RETIRO   ELEMENTOS   SOBRANTES   Y   TODO   LO   NECESARIO   PARA   SU INSTALACION
	ML
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 3.780.000,00 

	1.7
	SUMINISTRO   E   INSTALACION   BAJANTE   DE   AGUAS   LLUVIAS   EN   PVC 4"  INCLUYE:   DESMONTE   EXISTENTE,   ,   ACCESORIOS,   CORTES,   FIJACION, HERRAMIENTAS, RETIRO ELEMENTOS SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION
	ML
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 3.870.000,00 

	2.0
	URGENCIAS-ADMINISTRACION-HOSPITALIZACION-FARMACIA- LABORATORIOS (Bloque 3)
	 

	 
	CUBIERTA
	 

	2.1
	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE TERMOACUSTICA INCLUYE DISPOCISION FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO
	M2
	1490,40
	 
	 
	 
	 
	 $ 23.598.000,00 

	2.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL EN  ACERO  GALVANIZADO  NORMA  ASTM   A  792  COLOR  VERDE   CAL  26 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN
	M2
	1490,40
	 
	 
	 
	 
	 $ 129.346.848,00 

	2.3
	MANTENIMIENTO      DE      ESTRUCTURA      DE      CUBIERTA      METALICA, ESCARIFICACION,   APLICACIÓN   PINTURA   ANTICORROSIVO   Y   ACABADO FINAL,REEMPLAZO   DE   PARTES   EN   MAL   ESTADO.INCLUYE   TODO   LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA EJECUCION
	M2
	1490,40
	 
	 
	 
	 
	 $ 29.311.200,00 

	2.4
	SUMINISTRO  E  INSTALACION  CANAL  AGUAS  LLUVIAS  EN  PVC TIPO AMAZONAS  INCLUYE: DESMONTE EXISTENTE,ACCESORIOS, CORTES, FIJACION, HERRAMIENTAS, RETIRO   ELEMENTOS   SOBRANTES   Y   TODO   LO   NECESARIO   PARA   SU INSTALACION
	ML
	80,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 3.024.000,00 

	2.5
	SUMINISTRO   E   INSTALACION   BAJANTE   DE   AGUAS   LLUVIAS   EN   PVC 4"  INCLUYE:   DESMONTE   EXISTENTE,   ,   ACCESORIOS,   CORTES,   FIJACION, HERRAMIENTAS, RETIRO ELEMENTOS SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION
	ML
	52,50
	 
	 
	 
	 
	 $ 3.386.250,00 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	 

	3.0
	LAVANDERIA. MORGUE, CUARTO DE RESIDUOS Y ALOJAMIENTOS (Bloque 7)
	

	 
	PRELIMINARES
	

	3.1
	DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA EXISTENTE INCLUYE DISPOCISION FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO
	M2
	314,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 4.971.666,67 

	3.2
	DEMOLICION DE PISOS EXISTENTE INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA Y DISPOCISIÓN FINAL DE ESCOMBRO EN SITIIO AUTORIZADO
	M2
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 1.436.200,00 

	3.3
	DEMOLICION DE ENCHAPE EN PARED  EXISTENTE INCLUYE RETIRO, LIMPIEZA Y DISPOCISIÓN FINAL DE ESCOMBRO EN SITIO AUTORIZADO
	M2
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 1.723.440,00 

	3.4
	DESMONTE DE APARATOS ELECTRICOS (EXTRACTORES AIRE - VENTILADORES TECHO
	UND
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 322.000,00 

	3.5
	DESMONTE DE CALDERA INCLUYE TUBERIA EMPOTRADA EN PARED  Y DISPOSICION FINAL  EN SITIO AUTORIZADO. 
	UND
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 1.507.000,00 

	3.6
	DESMONTE TORRE SECADORA INDUSTRIAL INCLUYE DISPOSICION FINAL  EN SITIO AUTORIZADO. 
	UND
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 428.000,00 

	 
	CUBIERTA
	 

	3.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ARQUITECTONICA TRAPEZOIDAL EN  ACERO  GALVANIZADO  NORMA  ASTM   A  792  COLOR  VERDE   CAL  26 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN
	M2
	220,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 17.113.066,67 

	3.8
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DE CUBIERTA CERCHAS Y CORREAS INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA, GRATEADO, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, ACABADO EN PINTURA ESMALTE ALQUIDICO
	M2
	314,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 6.070.666,67 

	3.9
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE METALICO COLOR VERDE  CAL 26 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN.INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.
	ML
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 808.000,00 

	3.10
	SUMINISTRO  E  INSTALACION  CANAL  AGUAS  LLUVIAS  EN  PVC TIPO AMAZONAS  INCLUYE: DESMONTE EXISTENTE,ACCESORIOS, CORTES, FIJACION, HERRAMIENTAS, RETIRO   ELEMENTOS   SOBRANTES   Y   TODO   LO   NECESARIO   PARA   SU INSTALACION
	ML
	40,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 1.512.000,00 

	3.11
	SUMINISTRO   E   INSTALACION   BAJANTE   DE   AGUAS   LLUVIAS   EN   PVC 4"  INCLUYE:   DESMONTE   EXISTENTE,   ,   ACCESORIOS,   CORTES,   FIJACION, HERRAMIENTAS, RETIRO ELEMENTOS SOBRANTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION
	ML
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 1.375.000,00 

	 
	PISOS Y ENCHAPES
	 

	3.12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MORTERO DE NIVELACIÓN 1:3 SOBRE  PISO. ESPESOR DE 0.05 METROS 
	M3
	2,50
	 
	 
	 
	 
	 $ 2.019.000,00 

	3.13
	SUMINISTRO E INSTALACIONDE REVOQUE SOBRE MURO, MORTERO 1:3 ACABADO LISO . INCLUYE FILOS Y DILATACIONES
	M2
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 2.722.800,00 

	3.14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE   DE PISO  FORMATO A 0.40X0.40 COLOR A ESCOGER  TIPO TRAFICO PESADO INCLUYE BOQUILLA.
	M2
	50,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 3.435.000,00 

	3.15
	SUMINISTRO E INSTALACIUON DE CHARQUERA (POLLO) EN CONCRETO DE 3000 PSI  ESPESOR  0.08 CM, H= 0.07 CM INCLUYE FILOS 
	ML
	3,80
	 
	 
	 
	 
	 $ 814.340,00 

	 
	PINTURA
	 

	3.16
	SUMINISTRO   Y   APLICACIÓN   DE   ESTUCO   PLASTICO   ACRILICO    SOBRE MUROS EXTERIORES INCLUYE FILOS Y DILATACIONES INCLUYE  TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.
	M2
	230,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 13.072.280,00 

	3.17
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE  IMPERMEABILIZANTE SOBRE MURO CON SELLAMUR SIMILAR O DSE MEJORES CARACTERISTICAS INCLUYE ESCARIFICACION 
	M2
	230,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 30.260.333,33 

	3.18
	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTIRA EPOXICA ACRILICA A BASE DE AGUA DE PINTUCO SIMILAR O DE MEJORES CARACTERISTICAS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES
	M2
	95,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 7.410.000,00 

	3.19
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA  ESMALTE  PARA  EXTERIORES  DE  PINTUCO  O SIMILAR COLOR A ESCOGER, APLICACIÓN  SOBRE SUPERFICIE METALICA  INCLUYE LIMPIEZA.  (PUERTA PRINCIPAL)
	M2
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 2.152.800,00 

	3.20
	SUMINISTRO Y  APLICACIÓN DE  PINTURA VINILO  TIPO I  PARA INTERIORES Y EXTERIORES DE PINTUCO O SIMILAR  ANTIHONGOS  O SIMILAR SOBRE MUROS Y COLUMNAS INCLUYE LIMPIEZA Y RESANE  DE  PARED.INCLUYE  TODO  LO  REQUERIDO  PARA  LA  CORRECTA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD.
	M2
	390,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 16.276.000,00 

	 
	CIELORASO
	 

	3.21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC COLOR BLANCO 9 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE DISTANCIADA A 50 CM, RINCONERAS,MEDIACAÑAS, UNIONES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.
	M2
	230,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 25.605.440,00 

	 
	SISTEMA ELECTRICO 
	 

	3.22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED DE 18 W D=10" A 110 V INCLUYE PUNTO ELECTRICO Y APERTURA PARA LUMINARIA
	UND
	28,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 5.762.400,00 

	3.23
	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 110 V, 20 AMP LUMINEX O SIMILAR. INCLUYE PUNTO ELECTRICO.
	UND
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 1.552.600,00 

	3.24
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOBLES ATERRIZADAS A 220 V PARA AA LUMINEX O SIMILAR INCLUYE PUNTO ELECTRICO, REGATAS, RESANES, TUBERIA Y CAJAS.
	UND
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 656.000,00 

	3.25
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOBLES ATERRIZADAS A 110 V LUMINEX O SIMILAR INCLUYE PUNTO ELECTRICO, REGATAS, RESANES, TUBERIA Y CAJAS.
	UND
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 5.590.000,00 

	 
	INSTALACIONES HIDRAULICA
	 

	3.26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA 1/2" INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 454.000,00 

	3.27
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO D=1/2" INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 608.950,00 

	 
	INSTALACIONES SANITARIAS
	 

	3.28
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA D= 2" 
	ML
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 1.248.000,00 

	3.29
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO DE 2" INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 870.000,00 

	 
	MAMPOSTERIA 
	 

	3.30
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL RAYADO DIVISORIO INCLUYE  MORTERO DE PEGA Y  ANCLAJES 
	M2
	6,30
	 
	 
	 
	 
	 $ 355.194,00 

	3.31
	SUMINISTRO E  INSTALACIÓN DE REVOQUE IMPERMEABILIZADO MORTERO  1:3  
	M2
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 3.360.658,00 

	3.32
	CONSTRUCCIÓN DE ENTREPAÑOS  EN L  CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI DE  4 ML X 0.55M  X 0.07 M  INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
	 M3 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 5.160.000,00 

	3.33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORCELANATO DE 0.80 MT SOBRE MESON INCLUYE  RETALES WIN  METALICO Y ESTANPILLADA
	 M2 
	2,30
	 
	 
	 
	 
	 $ 1.059.610,00 

	 
	CARPINTERIA METALALICA 
	 

	3.34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS CORREDIZAS  METALICAS  EN ALUMINIO COLOR ANOLOC / BLANCO O NATURAL  INCLUYE MARCO, CHAPA TIPO CLOSET Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN (CLOSET)
	M2
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 10.872.000,00 

	3.35
	MANTENIMIENTO DE PORTON DE CORTINA INCLUYE GRATEADO, CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO, TENSION DE RESORTES, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVO, ACABADO EN PINTURA ESMALTE ALQUIDICO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
	UND
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 2.163.333,33 

	 
	APARATOS Y ACCESORIOS 
	 

	3.36
	SUMINISTRO E INSTLACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU INCLUYE  REGATASESANES, VIGILANTE DE TENSION A 220V ELEMENTOS DE FIJACION Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO
	UND
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 13.715.000,00 

	3.37
	SUMINISTRO E INSTALACION DE POCETA DE LAVADO  DE 0.60 X 0.60 X 0.50 INCLUYE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" , PUNTO SANITATRIO DE 2", ENCHAPE SOBRE MUROS, LLAVE TERMINAL DE 1/2", REJILLA DE ANTICUCARACHA DE 2"
	UND
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 245.800,00 

	4.0
	DMLEG  INSTALACIONES HIDRAULICAS
	 

	 
	PRELIMINARES
	

	4.1
	LOCALIZACION Y REPLANTEO
	ML
	350,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 1.808.333,33 

	4.2
	REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE DISEÑOS POR INGENIERO HIDRAULICO ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	UND
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 450.000,00 

	4.3
	MANTENIMIENTO DE TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO DE 3M DE ALTURA X 3,05 DIAMETRO. INCLUYE RESANES EN FIBRA DE VIDRIO, LIMPIEZA PREVIA Y APLICACIÓN DE PINTURA PÓXICA.
	UND
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 1.429.000,00 

	4.4
	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE METÁLICA PARA TANQUE ELEVADO. INCLUYE LIMPIEZA PREVIA, GRATEADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ALQUIDICA
	ML
	240,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 4.952.000,00 

	 
	EXCAVACIÓN Y RELLENOS
	 

	4.5
	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMUN
	M3
	59,64
	 
	 
	 
	 
	 $ 2.355.780,00 

	4.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO CON RECEBO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO
	M3
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 9.003.600,00 

	 
	RED DE ACUEDUCTO
	 

	4.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESIÓN  RDE 21 DIAMETRO 3" INCLUYE PRUEBAS HIDROSTATICAS
	 ML 
	 $ 250,00 
	 
	 
	 
	 
	 $ 21.250.000,00 

	4.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESIÓN  RDE 21 DIAMETRO 2" INCLUYE PRUEBAS HIDROSTATICAS
	 ML 
	 $ 200,00 
	 
	 
	 
	 
	 $ 17.733.333,33 

	4.9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC PRESIÓN  RDE 21 DIAMETRO  1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y PRUEBAS HIDROSTAICAS
	 ML 
	 $ 153,00 
	 
	 
	 
	 
	 $ 12.252.240,00 

	 
	ACCESORIOS
	 

	4.10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLLARIN DE TOMA AGUA POTABLE DE 2"
	 UND 
	 $ 9,00 
	 
	 
	 
	 
	 $ 936.000,00 

	4.11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUGE REDUCCION DE 3" A 2" 
	 UND 
	 $ 3,00 
	 
	 
	 
	 
	 $ 312.000,00 

	4.12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PLASTICA PARA MEDIDOR DE AGUA POTABLE. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	 UND 
	 $ 4,00 
	 
	 
	 
	 
	 $ 833.600,00 

	4.13
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DIAMETRO 3" INCLUYE SOLDADURA
	 UND 
	 $ 3,00 
	 
	 
	 
	 
	 $ 168.600,00 

	4.14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DIAMETRO 2" INCLUYE SOLDADURA
	 UND 
	 $ 1,00 
	 
	 
	 
	 
	 $ 56.200,00 

	4.15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 PVC   DIAMETRO 3" INCLUYE SOLDADURA
	 UND 
	 $ 1,00 
	 
	 
	 
	 
	 $ 56.200,00 

	4.16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 PVC DIAMETRO 2" INCLUYE SOLDADURA
	 UND 
	 $ 3,00 
	 
	 
	 
	 
	 $ 168.600,00 

	4.17
	SUMINISTRO E INSTALACION DE  VALVULA DE CORTE DIAMETRO 1/2" EN PVC. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	 UND 
	 $ 4,00 
	 
	 
	 
	 
	 $ 224.800,00 

	4.18
	SUMINISTRO E INSTALACION DE  VALVULA DE CORTE DE CORTINA DIAMETRO 2" EN BRONCE METÁLICO. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	 UND 
	 $ 2,00 
	 
	 
	 
	 
	 $ 112.400,00 

	 
	ELÉCTRICO
	 

	4.19
	 DISEÑOS  INGENIERO ELECTRICISTA ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RETIE
	UND
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 2.890.400,00 

	4.20
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA TRIFILAR DE 12HP, CON SUCCIÓN DE 2" Y ESCAPE DE 2" VOLTAJE 220V CAUDAL 900L/MIN DE PEDROLLO SIMILAR O DE MEJORES CARACTERISTICAS. INCLUYE FLOTADORES ELÉCTRICOS, ACCESORIOS PVC 2" (CODOS, UNIVERSAL, ADACTADOR MACHO. ADACTADOR HEMBRA, VALVULA DE PIE O CHEQUE VERTICAL, MANGUERA DE SUCCION DIAMETRO 2" ABRAZADERA METALICA)  Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	UND
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 11.242.000,00 

	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE CONTROL PARA 02 ELECTROBOMBAS DE 12HP, INCLUYE TOTALIZADORTRIFILAR  60 AMP PARA RIEL OMEGA SIEMENS, ABB O SIMILAR  , 2 BREKER TRIFILAR PARA RIEL OMEGA DE 30 AMP  SIEMENS, ABB, SCHNEIDER O SIMILIAR ,01 VIGILANTE DETENSION TRIFILAR, 02 CONTACTORES DE 30 AMP SIEMENS, ABB, SCHNEIDER O SIMILAR. 02 RELE PROTECCION TERMICO DE 20 A 30 AMP, 01 PARA DE EMERGENCIA TIPO HONGO, 02 DISYUNTOR, 02 LUZ PILOTO 220V COLOR ROJO, 02 LUZ PILOTO 220V COLOR VERDE, 02 SELECTORES DE 3 POSICIONES, INSTALACION DE 15 MTS CABLE No 6, EL   TABLERO FABRICADO EN LAMINA COL-ROLLED CAL 16 BWG, CON DOBLE PUERTA Y CHAPA FRONTAL, PANELES LATERALES, INFERIOR Y SUPERIOR DESMONTABLES, CIERRES DE PUNTAS, CON ACCESO PROYECTADO POR LA CARA INFERIOR, ACABADO EN PINTURA ELECTRÓSTATICA RAL 7031, DE DIMENSIONES SUGERIDAS EN PLANOS, INCLUYE BARRAJE TRIFÁSICO PARA 70 AMP PINTANDO O CON AUTOFUNDENTE DE COLORES PARA LAS FASES A 220V, BARRAJE DE NEUTRO PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE COLOR BLANCO, BARRAJE DE TIERRA PINTADO O CON AUTOFUNDENTE DE CORLOR VELER, ACCESORIOS DE ANCLAJE EN PISO, VARILLA, ROSCADA, TUERCA, ARANDELA Y ANCLAS HDI DE 3/8", CINTA AISLANTE No. 33 MARMA 3M, CINTAS DE MARCACIÓN, MARQUILLA EN ACRÍLICO COLOR NEGRA EN LETRA BLANCA, INCLUYE TRANSPORTE, ZAJE Y UBICACIÓN TABLERO. EL TABLERISTA FABRICANTE DEBE ADJUNTAR LOS CERTIFCADOS DE CONFORMIDAD CON EL RETIE PARA LA CETIFICACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO. INCLUYENDO REGISTRO DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS VIGENTES EXIGIDOS.
	UND
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 1.552.900,00 

	4.21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 2X14 AWG ENCAUCHETADO PARA SEÑAL DE FLOTADOR ELÉCTRICO. INCLUYE TUBERÍA Y CANALIZACIÓN.
	ML
	120,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 33.720.000,00 

	 
	TANQUE SUBTERRANEO
	 

	4.22
	MANTENIMIENTO DE TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO REFORZADO, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA, RESANE DE FISURA CON SIKAFLEX, APLICACIÓN DE MEMBRANAS DE SIKAPROOF EN LAS JUNTAS, APLICACIÓN DE PINTURA PÓXICA COLOR A ESCOGER
	M2
	90,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 16.032.000,00 

	4.23
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN ALUMINIO COLOR ANOLOC INCLUYE PERFILERIA PB 6038  MARCO, VISAGRAS, CERRAJERIA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO EN CUARTO DE BOMBAS
	M2
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 3.370.000,00 

	4.24
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE TRANSFERENCIA ELÉCTRICA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO, CAPACIDAD DE 150 KVA A 220 V. LA TRANSFERENCIA COMPRENDE ACOMETIDA DE CONEXIÓN DE TABLERO GENERAL, TABLERO DE ACOMETIDAS Y GENERADOR CON CABLE THHW O XHHW 3(2X 4/0) + 4/0 + 1/0 CU, EL TABLERO DE LA TRANSFERENCIA Y LOS EQUIPOS QUE SE CONECTAN DEBEN TENER CERTIFICACIÓN RETIE. LA TRANSFERENCIA DEBE REALIZAR CONMUTACIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CARGA DE FORMA AUTOMÁTICA Y MANUAL. SE DEBE INSTALAR Y SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.
	UND
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 3.659.183,67 

	4.25
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DPS CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (SUPRESOR) CLASE II+III (4P) 20 KA 120 / 208 V. EL EQUIPO DEBE TENER CERTIFICACIÓN RETIE. SE DEBE INSTALAR Y SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.
	UND
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 1.634.666,67 

	4.26
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE BANCO DE BATERÍAS DE 18 BATERÍAS DE 12 V A 55 AH LIBRE DE MANTENIMIENTO, EL BANCO DE BATERÍAS DEBE CONTAR CON GABINETE DE ALMACENAMIENTO DE BATERÍAS, CONEXIÓN A UPS Y EN PARALELO A OTRO BANCO DE BATERÍAS EXISTENTE CON SIMILARES CARACTERÍSTICAS, DEBE TENER CERTIFICACIÓN RETIE. SE DEBE INSTALAR Y SUMINISTRAR TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.
	UND
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 $ 5.485.217,00 

	 
	 COSTOS DIRECTOS
	 
	 $                           -   
	 $                              -   
	 $                                       -   
	 $                                    -   
	$ 0

	 
	ADMINISTRACIÓN
	 
	 $                           -   
	 $                              -   
	 $                                       -   
	 $                                    -   
	$ 0

	 
	IMPREVISTO
	 
	 $                           -   
	 $                              -   
	 $                                       -   
	 $                                    -   
	$ 0

	 
	UTILIDAD
	 
	 $                           -   
	 $                              -   
	 $                                       -   
	 $                                    -   
	$ 0

	 
	TOTAL AIU
	 
	 $                           -   
	 $                              -   
	 $                                       -   
	 $                                    -   
	$ 0

	 
	IVA SOBRE UTILIDAD
	 
	 $                           -   
	 $                              -   
	 $                                       -   
	 $                                    -   
	$ 0

	 
	 COSTOS INDIRECTOS (TOTAL AIU + IVA SOBRE LA UTILIDAD)
	 
	 
	 $                           -   
	 $                              -   
	 $                                       -   
	 $                                    -   
	$ 0

	 
	VALOR TOTAL (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)
	 
	 
	 $                           -   
	 $                              -   
	 $                                       -   
	 $                                    -   
	$ 0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



EL VALOR TOTAL DE MI OFERTA ES DE   $.............................. (ESPECIFICAR EN LETRAS Y NÚMEROS) INCLUIDAS EROGACIONES.

Nota: El valor del contrato será por el valor total de la Oferta a la que resulte adjudicado el contrato

NOTA 1: Diligenciar este formato en hojas con membrete de la empresa oferente y firma del representante legal.
NOTA 2: No debe modificarse el formulario 
NOTA 3: La oferta económica no puede sobrepasar por cada ítem el precio techo.
NOTA 4: El valor unitario debe ser ofertado SIN DECIMALES
NOTA 5: Se debe incluir el valor del IVA, si a ello hubiere lugar. En el evento en el que el proponente no discrimine el impuesto al valor agregado IVA sin redondear, la Dirección de Sanidad Naval lo considerará INCLUIDO en el valor por ítem de la oferta y así lo aceptará el proponente.
NOTA 6: No se aceptarán propuestas que no incluyan como mínimo el 100% de los ítems requeridos.
NOTA 7: La adjudicación se realizará por el valor total del presupuesto asignado u ofertado. La administración se reserva la posibilidad de incrementar las cantidades.

NOTA 8: Se debe incluir el valor total de la oferta en la Plataforma SECOPII.


Atentamente, 

___________________________
REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre
Identificación
Razón social

