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ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ
“INTENDENTE MARITZA BONILLA RUÍZ”


No. GS – 2024 -                            - ESSUM-DIREC 17.7


Fusagasugá, 
	

INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR OFERTA AL PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA
PN ESSUM MIC 044 2024


La ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ “INTENDENTE MARITZA BONILLA RUÍZ”, invita a todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, en consorcio o unión temporal existentes en el mercado nacional, con capacidad de ofrecer el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, CONTROLES DE ACCESO - CA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON), a participar en el presente proceso, debiendo cumplir con las condiciones técnicas mínimas establecidas y demás requisitos habilitantes exigidos para el mismo.

Se recomienda a los interesados en participar en este proceso, leer detenidamente los documentos del proceso de contratación y cumplir con las exigencias previstas para el mismo, previa las siguientes recomendaciones:

1. Examine rigurosamente la totalidad del contenido del estudio previo, invitación, anexos, formularios, formatos y adendas (si las hubiere), en el entendido de que todos estos documentos hacen parte integral del proceso de contratación y es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su contenido.

2. Verifique no estar incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades para participar en las modalidades de selección de contratistas que adelantan las entidades estatales y para celebrar contratos con las mismas según lo dispuesto en la normativa legal vigente. 

3. Proceda a reunir la información y documentación exigida antes del cierre del proceso y verifique la vigencia para los documentos que la requieran, presentando en debida forma los anexos y formularios adjuntos a la invitación antes del cierre programado para la presentación de ofertas en la plataforma SECOP II. 

4. Adelante oportunamente los trámites tendientes a la obtención de los documentos que deben allegar con las propuestas y verifique que contiene la información completa que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley y dentro de las condiciones en la presente invitación.

5. Suministre toda la información requerida (certificaciones) dentro de la invitación.

6. Tenga en cuenta el presupuesto estimado por la Entidad para el presente proceso de selección.

7. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso señalado en la plataforma SECOP II, así como los manuales y guías expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, para la presentación de propuestas en la plataforma transaccional ya que, vencido el plazo para presentar estas, la entidad dará como no presentadas las allegadas después del cierre. En todo caso la hora oficial será la señalada dentro del cronograma en la plataforma de Contratación Pública SECOP ll.

8. El proponente con la presentación de la propuesta, autoriza a la entidad para verificar toda la información que en ella se suministre.

9. Toda consulta debe formularse por escrito dentro de la plataforma SECOP II, en ningún caso la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz atenderá consultas formuladas por correo electrónico o cualquier otro medio distinto al establecido por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. Cualquier acuerdo que se haga entre funcionarios de esta unidad policial y los oferentes respecto del proceso de selección que se pretende aperturar, de ninguna manera compromete a esta entidad estatal.  

10. Los proponentes deberán verificar permanentemente la plataforma transaccional SECOP II, todos los documentos que se generen con ocasión del presente proceso. Por lo anterior, es responsabilidad exclusiva de los interesados conocer su contenido.

11. El idioma de la propuesta y todos los documentos e información relacionada con la misma, deben presentarse en castellano. Si alguno de ellos está en otro idioma, deberá acompañarse de la traducción oficial en los términos de la Ley 1564 de 2012 artículo 251, Código General del Proceso.

MODALIDAD DE SELECCIÓN

El presente proceso de contratación se adelantará por modalidad de SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA, según lo establecido en las Leyes 1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015. Las condiciones de la presente invitación son las siguientes:

1.   DATOS DEL PROCESO

	Objeto
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, CONTROLES DE ACCESO - CA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON)

	Presupuesto
	Del presente proceso, corresponde a la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($85.300.000.00) IVA incluido, discriminados en dos Lotes, así:

	

LOTE

	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL
	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	REC
	CANT
	
VALOR UNITARIO ESTIMADO, INCLUIDO IVA
	
VALOR TOTAL ESTIMADO INCLUIDO IVA

	1
	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
	ESSUM
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CCTV, CA Y PLATAFORMA   S TECNOLÓGICAS DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON)”
	10
	1
	35.300.000
	35.300.000

	2
	A-02-02-02-008-007-01-5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO
	ESGON
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CCTV, CA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON)”
	10
	1
	50.000.000
	50.000.000

	VALOR TOTAL ESTIMADO
	$85.300.000.00



Nota. Una vez finalizado el plazo de ejecución del futuro contrato y en caso que se evidencien sobrantes, la entidad procederá a reducir el mismo del valor total del contrato en cumplimento al principio de anualidad de la contratación estatal.

El presente proceso se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 7324 del 17/07/2024 expedido por el Jefe de Presupuesto de la unidad policial.

	Plazo de ejecución   
	El plazo de ejecución será hasta de ciento cincuenta (150) días, o hasta agotar el presupuesto oficial asignado, lo primero que ocurra, previa aprobación de los requerimientos de perfeccionamiento y ejecución de la aceptación de oferta por el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II de Colombia Compra Eficiente, sin que en ningún caso sobrepase la vigencia de 2024.
Nota 1. Para el cumplimiento de los requisitos de recepción de los servicios el contratista deberá prever los tiempos y recursos necesarios.

Nota 2. De acuerdo al Artículo 17 del derecho al debido proceso de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 86 “imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento” de la Ley 1474 de 2011, cuando exista el incumplimiento del plazo establecido anteriormente se aplicará las sanciones establecidas en la Ley.

Nota 3. El tiempo de ejecución descrito con anterioridad aplica para cada Lote.

	Lugar de prestación del servicio 
	LOTE 1

El servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del CCTV y CA y plataformas tecnológicas de datos, comunicaciones y audiovisuales se llevará a cabo en la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz “Intendente Maritza Bonilla Ruiz” ubicada en la calle 19 N° 50-24 en Fusagasugá-Cundinamarca, previa coordinación con el supervisor del contrato. Así mismo, el contratista previa concertación y autorización del supervisor de la aceptación de oferta, podrán retirar de las instalaciones los elementos o equipos, que requieran ser intervenidos especializadamente en los talleres o laboratorios del contratista, para tal actividad deberán suscribir entre las partes (supervisor y contratista) un acta de entrega de los bienes a reparar.

Si se requiere desplazar un elemento o equipo a las instalaciones del contratista para ejecutar actividades de mantenimiento preventivo o correctivo o realizar pruebas de funcionamiento, esta actividad se realizará con el visto bueno del supervisor de la aceptación de oferta sin costo adicional para la entidad.

LOTE 2

La prestación del servicio de recolección se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela de Policía Gabriel González ubicada en la Carrera 13 Calle 6 en El Espinal-Tolima, previa coordinación con el supervisor del contrato. Así mismo, el contratista previa concertación y autorización del supervisor de la aceptación de oferta, podrán retirar de las instalaciones los elementos o equipos, que requieran ser intervenidos especializadamente en los talleres o laboratorios del contratista, para tal actividad deberán suscribir entre las partes (supervisor y contratista) un acta de entrega de los bienes a reparar.

Si se requiere desplazar un elemento o equipo a las instalaciones del contratista para ejecutar actividades de mantenimiento preventivo o correctivo o realizar pruebas de funcionamiento, esta actividad se realizará con el visto bueno del supervisor de la aceptación de oferta sin costo adicional para la entidad.

	Forma de pago 
	La Escuela de Policía Provincia de Sumapaz cancelará el valor de la aceptación de oferta de la siguiente forma:

Se realizarán pagos parciales de los servicios recibidos a satisfacción, en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente la radicación de la factura y/o cuenta de cobro (según aplique), de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Al igual que la presentación de los siguientes documentos así:

•	Factura Original o cuenta de cobro (Según aplique) (Deberá ser publicada por parte del contratista en el portal SECOP II, antes de ser radicada en la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz) y cumplir con lo requerido en el sistema Olimpia o demás sistemas autorizados por la DIAN, para efectos de la revisión y aprobación de facturas electrónicas. 
•	Original de la constancia del recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato
•	Planilla de pago de parafiscales del mes que tramita la cuenta
•	Certificación por escrito del paz y salvo de la cancelación de parafiscales del mes que tramita la cuenta. 

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). El contratista deberá presentar con la oferta la Certificación de existencia de cuenta corriente o de ahorros expedida por la entidad bancaria.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la Escuela. El oferente deberá cumplir a cabalidad lo establecido en la Ley 1819 en el párrafo transitorio segundo del artículo 308 modifica el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, estableciendo que a fecha de 1 de enero de 2019 todos los contribuyentes obligados a declarar y pagar el IVA y el impuesto al consumo deberán expedir factura electrónica. Y todas aquellas normas y leyes en el referente de la facturación electrónica. 

Cuando sean necesarios elementos de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación, de acuerdo con el derecho a turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC).  Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas a la ESSUM.

Nota 1. El contratista deberá presentar la factura electrónica la cual debe ser validada ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), posterior a eso debe ser enviada al correo electrónico del supervisor de la aceptación de oferta, donde este último dará aprobación siempre que cumpla con todos los requisitos establecidos por el Decreto No. 358 del 05/03/2020 y la Resolución 000042/2020. 

La factura electrónica debe ser cargada en la plataforma transaccional SECOP II, dentro del espacio destinado para tal fin, una vez haya sido validada y aceptada por la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz.

Nota 2. La Escuela de Policía Provincia de Sumapaz efectuará las deducciones a que haya lugar según las obligaciones tributarias que tenga el contratista ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de conformidad con la inscripción en el Registro Único Tributario.
 
Nota 3. Cualquier tipo de impuesto, que genere la ejecución de la aceptación de oferta, será a cargo del contratista.

Nota 4. El proveedor deberá enviar la prefactura electrónica de venta a los correos electrónicos essum.gutic@policia.gov.co (Lote1) y esgon.gutic@policia.gov.co (Lote 2) con el fin de verificar antes del cargue al sistema.

	Causales de rechazo de la propuesta o declaratoria desierta del proceso 
	Son causales para el rechazo de las propuestas, las siguientes:

a. Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia interna, proyectos de concepto de evaluación o de respuesta a observaciones, no enviados oficialmente a los proponentes.

b. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes que altere de cualquier manera la aplicación del principio de selección objetiva.

c. Cuando el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o incompatibilidades fijadas por la Constitución y la Ley.

d. Cuando el objeto social de la firma o persona natural, incluido en el certificado de existencia y representación legal no faculte a la sociedad para desarrollar la actividad materia de la futura contratación.

e. Cuando el oferente sea persona jurídica y se encuentre incurso en alguna de las causales de disolución o liquidación proferidas por autoridad competente.

f. Cuando el valor de la propuesta contenga precios artificialmente bajos y estos no sean debidamente justificados por el proponente al momento del requerimiento de la entidad.

g. La NO presentación de los documentos habilitantes dentro del término establecido en la invitación.

h. Cuando la oferta supere el valor estimado.

i. Cuando la oferta no cumpla con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, debido a que su condición, no permita la subsanación de estas.

j. Cuando dentro del mismo proceso de selección se presenten varias propuestas por el mismo proponente o integrante del proponente, por si o por interpuesta persona, en consorcio, unión temporal o individualmente, o cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente o su representante legal sean socios o representante legal de otra empresa jurídica proponente dentro del mismo proceso de selección, o cuando uno o más socios de la persona jurídica proponente, o su representante legal se presente como personas naturales en este proceso de selección, en estos casos, solo será válida la primera propuesta entregada a través de la plataforma SECOP II.

k. Cuando el proponente no subsane, subsane en forma incorrecta o subsane fuera del término fijado en la invitación, la información o documentación solicitada respecto de un requisito o documento habilitante.

l. En caso de que la propuesta sea presentada a través de un proponente plural, esta debe ser enviada desde el usuario plural creado en la plataforma SECOP II, el integrante que creo el proveedor plural es el único habilitado en el SECOP II para presentar la oferta como proponente plural, en caso de que la propuesta no sea presentada a través del usuario plural creado en la plataforma, es decir, que sea presentada por alguna de sus integrantes, será considerada como causal de rechazo.

CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO

La Escuela de Policía Provincia de Sumapaz declarará desierto el presente proceso al vencimiento del plazo previsto para adjudicar, cuando entre las propuestas presentadas no se logre adjudicar a ninguna el contrato ofrecido, ya sea porque las propuestas no cumplan con las condiciones para ser adjudicatarias, porque no se presenten propuestas, o por cualquier otra causa que impida la selección objetiva.

Si de la consulta y análisis de precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes en el presente proceso, la entidad podrá descalificarlos o declarar desierto el proceso, caso en el cual deberá darse inicio a uno nuevo. 

Si una vez verificadas todas las ofertas presentadas, no se logra la habilitación, el proceso se declarará desierto. La declaratoria de desierto del proceso se hará mediante comunicación motivada, la cual se publicará en el SECOP II.

	Factores que se tendrán en cuenta para la evaluación 
	Al momento de la entrega de las propuestas, se determinará el orden de elegibilidad, comenzando por la oferta con propuesta económica de menor valor hasta la de mayor valor.

La entidad procederá a verificar los requisitos habilitantes y condiciones técnicas de la oferta con el ofrecimiento económico de menor valor, en caso que este no cumpla con los requisitos habilitantes exigidos, vencido el plazo para subsanar los mismos, se procederá a verificar la oferta del ofrecimiento económico con el segundo menor valor y así sucesivamente.   

Si una vez verificadas todas las ofertas presentadas, no se logra la habilitación, el proceso se declarará desierto.

	Procedimiento en caso de empate a menor precio 
	De conformidad con el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020.

	Información de aceptación de la oferta 
	Con la comunicación de aceptación de la oferta publicada en el SECOP II, el proponente seleccionado quedará notificado de esta. 

	Análisis de garantías:
tipificación, estimación y asignación del riesgo
	Las contenidas en el Anexo ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS de la presente Invitación.

	Vigencia
	La vigencia de la presente aceptación es el plazo de ejecución y cuatro meses más.

	Cláusula de indemnidad
	
Se pacta entre las partes la cláusula de indemnidad, en donde el contratista se obliga a mantener a la entidad contratante, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de los subcontratistas o dependientes. 
 



2. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES.

Los proponentes deberán presentar su oferta, y cargarla en el SECOP II, con los siguientes documentos debidamente diligenciados (según sea el caso):

· Carta de presentación de la oferta de acuerdo al formulario anexo, firmada por el oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica).

· Certificado Existencia y Representación Legal para personas jurídicas o matricula de persona natural expedido (s) por la Cámara de Comercio respectiva, debidamente renovado, de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 33 del Decreto 410 del 27 de marzo de 1971 por el cual se expide el código de comercio, debiendo observarse fecha de expedición de la presente vigencia.

· Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal o proponente.

· La Policía Nacional consultará el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República de la firma y del representante legal, en caso de que el proponente o su representante legal presente antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, no se tendrá en cuenta su propuesta para evaluación.

· La Policía Nacional consultará los antecedentes judiciales del oferente o su representante legal, en caso de que presenten antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, no se tendrá en cuenta su propuesta para evaluación.   

· La Policía Nacional consultará el certificado de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación del representante legal, en caso de que presente antecedentes vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado, no se tendrá en cuenta su propuesta para evaluación.   

· Anexar certificación de aportes a seguridad social y parafiscales cuando aplique, suscrito por el representante legal o revisor fiscal, en este último evento, se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal. 

· Copia del Formulario de Inscripción en el Registro Único Tributario actualizado, expedido en la presente vigencia, de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 6 del Decreto 2460 del 07 de noviembre de 2013 por el cual se reglamenta el articulo 555-2 del Estatuto Tributario.

Sin embargo, La actualización del RUT se hace efectiva cuando se modifican o adicionan los datos consignados originalmente en cualquiera de sus elementos constitutivos de identificación, ubicación o clasificación, por lo tanto, Es responsabilidad suya, como persona obligada, actualizar la información contenida en el RUT a más tardar un mes después del hecho que genera la actualización. En todo caso, el documento deberá tener fecha de expedición de la presente vigencia.

· Certificación Bancaria vigente con fecha no superior a noventa días de su expedición con relación a la fecha de entrega de la oferta según cronograma en la plataforma SECOP II.

· DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA (diligenciar formulario adjunto).

· Diligenciar formulario anexo “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN”, suscrito por el oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica).

· Anexar certificación debidamente suscrita por el oferente (persona natural o representante legal de la persona jurídica), que no encuentran incursos en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones para contratar con el Estado.

· Copia de la Autorización para facturar expedida por la DIAN (cuando aplique).

· MEDIDAS CORRECTIVAS RNMC La Escuela de Policía Provincia de Sumapaz consultará y verificará en la página Web de la Policía Nacional de Colombia, el Registro Nacional de Medidas Correctivas de la persona natural y el representante legal de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio o unión temporal, con el fin de comprobar que el oferente no presenta multas vigentes, en caso contrario, la propuesta del proveedor no se tendrá en cuenta para evaluación. Lo anterior a tenor de la Ley 1801 de 2006 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” en su artículo 183. Consecuencias por el no pago de multas, numeral 4. Contratar o renovar contrato con cualquier Entidad del Estado.

· VERIFICACION DEL RUIA, La Escuela de Policía Provincia de Sumapaz consultará y verificará en la página Web http://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales “ANLA” que la persona natural o el representante legal de la persona jurídica o de los integrantes del consorcio o unión temporal, no presenta multas vigentes, en caso contrario, la propuesta del proveedor no se tendrá en cuenta para evaluación. Lo anterior a tenor de la Ley 1801 de 2006 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” en su artículo 183 consecuencias por el no pago de multas, numeral 4. Contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.

3. CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	[bookmark: _Hlk102048750]Publicación de la invitación
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN –SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Fecha: ________________

Hora: 19:00 horas

	Publicación de estudios previos
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN –SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Fecha: ________________

Hora: 19:00 horas

	Plazo para recepción de observaciones
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN –SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Fecha: ________________

Hora: 19:00 horas

Nota 1. Los interesados podrán solicitar aclaraciones de la presente invitación, desde la publicación de la misma, hasta dentro del término establecido anteriormente.

Nota 2. La información sobre preguntas, respuestas y adendas serán publicadas en el Portal Único de Contratación Estatal-SECOP II: https://www.secop.gov.co/CO1Marketplace/Common/Workarea/Index;    (salvo la información de carácter reservado) y deberán tenerse en cuenta para la elaboración de la propuesta.). 

Nota 3. No se resolverán consultas u observaciones efectuadas por correo electrónico, telefónicamente o en forma personal, sola será tenida en cuenta en este proceso de mínima cuantía, la información recibida a través del sistema electrónico SECOP II.

Nota 4. Las observaciones presentadas en un plazo posterior al mencionado al inicio del presente ítem, se entenderán como no realizadas y no serán objeto de verificación y respuesta por parte de la Administración.

	Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a MiPymes
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN –SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Fecha: ________________

Hora: 19:00 horas

Dentro del mismo término para formular observaciones al presente proceso de selección, se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a MiPymes colombianas. 

	Respuesta a las observaciones a la invitación
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN –SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Fecha: ________________

Hora: 23:59 horas

	Publicación del aviso de limitación a MiPymes o si podrá participar cualquier interesado
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN –SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Fecha: ________________

Hora: 23:59 horas

	Plazo máximo para expedir adendas
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN –SECOP II https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

Fecha: ________________

Hora: 19:00 horas

	Presentación de Ofertas
	Lugar:  la propuesta debe ser presentada en el PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN –SECOP II
http://www.colombiacompra.gov.co/

Fecha:  ______________
Hora:  14:00 horas

	Apertura de sobres
	Lugar:  PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN –SECOP II http://www.colombiacompra.gov.co/

Fecha:  ______________
Hora:  14:05 horas

	Informe de presentación de ofertas
	Lugar: PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN –SECOP II http://www.colombiacompra.gov.co/

Fecha:  ______________
Hora:  14:10 horas

	Publicación del informe de evaluación de las Ofertas
	Dentro del día hábil siguiente a la fecha de recibo de ofertas. 

Hora:  23:59 horas

	Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación y Presentación de Documentos Habilitantes
	Dentro del día hábil siguiente la fecha de publicación del informe de resultados de evaluación de las propuestas. 

Hora:  19:00 horas

	Aceptación de ofertas
	Dentro del día hábil siguiente, al plazo otorgado a los proponentes para presentar observaciones a la evaluación.

Hora:  23:59 horas

	Entrega de las garantías de ejecución del contrato
	Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y expedición del registro presupuestal.

	Plazo de validez de las ofertas
	60 días calendario contados a partir de la fecha de presentación de ofertas. 



NOTA. De ser necesaria la modificación de las condiciones de la invitación, esta se efectuará mediante ADENDA, la cual será expedida y publicada en el portal único de contratación hasta el día hábil anterior a la fecha establecida para la recepción de las ofertas.

4. SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

[bookmark: _Hlk102058691]LOTE 1

La supervisión del contrato estará a cargo de un funcionario adscrito a la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz designado por la Dirección de Escuela, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto de la Resolución 00090/2018, capítulo XII SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA, por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049/2014 y por los artículos 83 y 84 de la Ley 1474/2011, bajo el cumplimiento estricto del artículo 26 de la Ley 80/1993  demás normas que regulen la materia.

Quien, a su vez, verificará el acertado cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental y Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo, durante la etapa contractual y post contractual del presente proceso.

LOTE 2

La supervisión del contrato estará a cargo de un funcionario adscrito a la Escuela de Policía Gabriel González designado por la Dirección de Escuela, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto de la Resolución 00090/2018, capítulo XII SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA, por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049/2014 y por los artículos 83 y 84 de la Ley 1474/2011, bajo el cumplimiento estricto del artículo 26 de la Ley 80/1993  demás normas que regulen la materia.
  
Quien, a su vez, verificará el acertado cumplimiento al Sistema de Gestión Ambiental y Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo, durante la etapa contractual y post contractual del presente proceso.

5. INVITACIÓN A VEEDURIAS
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Dirección de la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz “Intendente Maritza Bonilla Ruiz”, invita a todos los ciudadanos y entidades gubernamentales o no gubernamentales, así como a las veedurías de todos los órdenes, interesadas en hacer control social a la Contratación Pública, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las diferentes etapas contractuales establecidas en el SECOP II y consulten los documentos del proceso de selección que en este documento se cita, dando cumplimiento con esto, a las estipulaciones de la Ley 850 de 2003 “por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”
 
6. SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
 
En el evento de conocerse casos especiales de corrupción en las Entidades del Estado, se reportará el hecho a la Secretaría de la Transparencia  de la Presidencia de la República, creada mediante el Decreto 2647/2022 mediante el cual se reestructuro el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y se consignaron diferentes funciones para la Secretará de Transparencia, con la misión de asesorar y apoyar directamente al presidente de la república en el diseño de una política Integral de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y coordinar su implementación.
 
En todas las actuaciones derivadas de la presente invitación convocatoria mínima cuantía y del futuro contrato o contratos que lleguen a formar parte de esta, el proponente obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes consagran.
 
En el caso que la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz observe hechos constitutivos de corrupción por parte de un proponente durante el proceso de selección, sin perjuicio de las acciones legales a que hubiere lugar, podrá RECHAZAR la respectiva oferta y dar traslado a la entidad competente para adelantar las actuaciones legales del caso.
 
Si los hechos constitutivos de corrupción tuvieren lugar dentro del plazo de ejecución del futuro contrato, tales circunstancias podrán dar lugar a la declaratoria de caducidad, de conformidad con las reglas previstas para el efecto en la ley y en el respectivo contratos o contratos.

Atentamente,

ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ




Teniente coronel DIANA LINER ROJAS MONCADA
Directora Escuela de Policía Provincia de Sumapaz
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	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
	


POLICÍA NACIONAL

	Código: 2BS-FR-0035
	
	

	Fecha:  16-10-2013
	INVITACION CONVOCATORIA MINIMA CUANTIA
	

	Versión: 2
	
	



INFORMACIÓN PÚBLICA
[bookmark: _Hlk105486500]El proponente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de especificaciones técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, ésta ficha técnica será verificada por el estructurador del estudio previo y/o dueño de la necesidad aplicando el criterio de cumple o no cumple.

PROPONENTE __________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.


	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESCÓN)

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	LOCALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

	1.1
	Localización del Sistema ESSUM
	En las instalaciones de la Escuela Provincia de Sumapaz calle 19 No. 50-24 Barrio la Gran Colombia, del municipio de Fusagasugá - Cundinamarca, previa coordinación con el supervisor de la aceptación de oferta, en los horarios de 07:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, días hábiles, cumpliendo con las medidas de seguridad personal, y previa solicitud ingreso al correo electrónico institucional essum.gutic@policia.gov.co
	  
	  

	1.2
	Localización del Sistema ESCÓN
	En las instalaciones de la Escuela de Policía Gabriel González ubicada en la Carrera 13 Calle 6, Espinal (Tolima), previa coordinación con el supervisor de la aceptación de oferta, en los horarios de 07:30 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas de lunes a viernes, días hábiles, cumpliendo con las medidas de seguridad personal, y previa solicitud ingreso al correo electrónico institucional esgon.gutic@policia.gov.co
	
	

	2
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, CONTROLES DE ACCESO - CA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM)

	2.1
	Mantenimiento Preventivo 
	Es la acción o conjunto de acciones que como objetivo tienen la función de mantener los equipos en correcto estado y funcionamiento, esto mediante tareas sistemáticas de inspección y diagnóstico, todo esto al grupo de equipos y elementos especificados en el numeral 2.3, de modo que se eviten fallas a futuro que representen amenazas para el funcionamiento del mismo, y se deban hacer correcciones o cambio del equipo en su totalidad. Con la aplicación de un mantenimiento preventivo se logra garantizar la vida útil de los elementos o equipos de los sistemas y hasta prolongar su uso con una buena eficiencia. 
El futuro contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos de los sistemas, en las etapas previas o incipientes (antes de) de modo que posibles fallas que puedan causar un daño mayor que ocasionen el no funcionamiento de los sistemas en un 100%, de esta forma se evita paros de emergencia y tiempo con los sistemas fuera de funcionamiento. 
	  
	  

	2.2
	Frecuencia Mantenimiento Preventivo 
	El futuro contratista deberá efectuar un (01) mantenimiento preventivo durante la presente vigencia al sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), Controles de Acceso (CA), plataforma tecnológica de datos, comunicaciones y audiovisuales de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, ubicada en la calle 19 N° 50-24 Barrio la Gran Colombia, del municipio de Fusagasugá- Cundinamarca.
	  
	  

	2.3
	Elementos que integran el circuito
	El Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), los Controles de Acceso (CA) y las plataformas tecnológicas de datos, comunicaciones y audiovisuales de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, está conformado principalmente por los siguientes elementos:
Sistema Circuito Cerrado de Televisión - CCTV:
	ÍTEM
	CANT
	CLASE
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN

	1
	6
	Cámara PTZ
	HIKVISION
	DS-2DF8236IX-AEL(W)
	tipo domo exterior - (2MP 36x Network IR Speed Dome).

	2
	7
	Cámara Fija
	HIKVISION
	DS-2CD4A26FWD-IZ(H)(S)
	Tipo Bullet exterior - (2MP IR array bullet network camera).

	3
	7
	Cámara Fija
	HIKVISION
	DS-2CD2755FWD-IZS
	tipo domo interior - (5MP WDR Vari-focal network dome camera).

	4
	1
	Cámara 360° 
	HIKVISION
	DS-2DP1636Z-D
	(PanoVu series 16MP 360° Panoramic + PTZ Camera).

	5
	1
	Enlace Radio
	CAMBIUM NETWORK
	PMP 450i Access Point
	Radio enlace tipo 1.

	6
	3
	Enlace Radio
	CAMBIUM NETWORK
	PMP 450b Subscriber Module
	Radio enlace tipo 2.

	7
	9
	Switch
	PLANET
	Planet IGS-10020mt (v2)
	Tipo 1 - (Industrial 8-port 10/100/1000T + 2 100/1000X SFP Managed Switch).

	8
	5
	Switch
	PLANET
	planet XGS3-24042 
	Tipo 2 - (24-Port Gigabit + 4-Port 10G SFP + Layer 3 Stackable Managed Switch).

	9
	1
	Pantalla
	HIKVISION
	DS-S2055NL-B LCD
	Tamaño 55”.

	10
	1
	Software
	HIKVISION
	Ivms-5200 Professional
	Visualización, control y administración -matriz de video de 22 cámaras habilitadas.

	11
	1
	Workstation
	HP
	Z240
	Gabinete de escritorio.

	12
	1
	joystick
	HIKVISION
	DS-1100KI Network Keyboard
	Para operador centro de control.

	13
	1
	Servidor
	DELL
	PowerEdge R740
	Tipo Rack para bastidor.

	14
	1
	NVR
	HIKVISION
	DS-9600NI-I8 Series NVR
	Sistema de almacenamiento con capacidad 32 canales.

	15
	8
	UPS
	CHICAGO DIGITAL POWER
	UPO11-1.5AX
	Batería 12V / 34 W.

	16
	5
	Aire Acondicionado
	LG
	VM122C7
	Tipo mini Split.



Plataformas Tecnológicas de Datos.
	ÍTEM
	CANT
	CLASE
	DESCRIPCIÓN

	1
	2
	Centro de Computo
	Espacio destinado para la preservación de los equipos activos de red (Conmutadores Switch, Servidor, NVR, UPS, Patch Panel, Patch Cord, cableado estructurado de red eléctrica y datos) (Centro de cómputo Bloque administrativo y Centro de cómputo Guardia).


Controles de Acceso - CA:
	ÍTEM
	CANT
	CLASE
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN

	1
	5
	Control de Acceso 
Biométrico
	HIKVISION
	
	Módulos de controles de acceso biométrico, cableado, circuito electrónico y controladoras.

	1
	2
	Sistema Detección de 
Incendios
	
	
	Panel de detección de incendios, detector de humo o sensor de temperatura, estación manual de incendios, módulo de control

	1
	3
	Molinete
	PATRIA
	
	Barrera de acceso peatonal con verificación mediante circuito eléctrico a través de identificación Biométrica, fabricada en acero inoxidable.

	2
	1
	Barrera abatible
	PATRIA
	
	Barrera de acceso abatible de único carril, fabricada en acero inoxidable.

	2
	1
	Pórtico Detector de Metales
	GARRET
	PD655i
	Pórtico detector de metales – Input: tensión 110-204V ~ 45 W – Frecuencia 50/60 HZ.

	3
	1
	Escáner rayos X
	ASTROPHYSICS
	XIS6040
	Equipo de rayos X para el control de equipaje – Tensión: 110V – Frecuencia: 50/60 Hz.


 
Plataformas Tecnológicas Audiovisual:
· Sistema de sonido portátil 1

	ÍTEM
	CANT
	CLASE
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN

	1
	1
	Procesador Digital de Señal
	DBX
	DriveRack PA
	100-120VAC 50/60Hz

	2
	1
	Procesador Digital de Señal
	DBX
	DriveRack PA2
	100-120VAC 50/60Hz

	3
	2
	Altavoz Activo
	Electro-Voice
	ETX-15P
	Altavoz de 15”, tipo Auto amplificado, potencia nominal 2000W

Transductor de
baja frecuencia
(LF) 15 pulgadas, 380 mm

Transductor de
alta frecuencia
(HF)
Controlador de compresión en titanio de 1.25 pulgadas

	4
	2
	Altavoz Subwoofer
	Electro - Voice
	ETX-18SP
	Subwoofer de 18”, tipo auto amplificado, Potencia nominal 1800W

Transductor de
baja frecuencia
(LF)
18 pulgadas, 457 mm

Nivel Máximo
de Salida 135 dB SPL

	5
	4
	Altavoz Activo
	JBL
	PRX825 SERIES
	Altavoz dual de rango completo de dos vías 15”, potencia máxima 1500 vatios.

	6
	1
	Acondicionador de Potencia
	Furman
	M-8Dx
	Entrada: 1 X 14 AWG cable de alimentación con
enchufe de 3 conductores.
Salida: 8 X panel trasero 3 tomas AC
1 X panel frontal 3 puntas AC

Alimentación de línea 120V AC

	7
	1
	Mezclador
	YAMAHA
	MG20XU
	mezclador de 20 canales con interfaz USB



Sistema de sonido portátil 2
	ÍTEM
	CANT
	CLASE
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN

	1
	1
	Amplificador
	CROWN
	GXLS5000D
	100-120VAC 50/60Hz

	2
	2
	Altavoz Pasivo 
	PEAVEY
	PV115
	Altavoz de 15”, tipo pasivo, potencia máxima de 800 vatios.

Controlador de compresión dinámica de diafragma de titanio RX14 con un diafragma de titanio de 1.4 "

	3
	2
	Altavoz Pasivo
	JBL
	JRX100
	Altavoz dual de 15”, tipo pasivo, potencia máxima de 2000 vatios.

	4
	1
	Mezclador
	SOUNDCRAFT
	Si Expression 2
	24 preamplificadores de micrófono

	5
	1
	Mezclador
	Behringer  
	XENYX X1222USB
	24-BIT Multi- FX Processor



Sistema de sonido Auditorio Salón Azul
	ÍTEM
	CANT
	CLASE
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN

	1
	4
	Altavoz de pared 
	JBL
	CSS1S/T 
	Altavoz compacto de dos vías

	2
	1
	Altavoz activo
	JBL
	315
	Altavoz compacto de dos vías

	3
	1
	Mezclador 
	SOUND TECH 
	PMX10
	Mezclador autoamplificado de 1100 W, 10 canales estéreo 


	4
	2
	Proyector de video
	EPSON
	H904A PowerLite L610W
	Proyector láser inalámbrico Epson PowerLite L610U WUXGA 3LCD - 6000 lúmenes

	5
	2
	Proyector de video
	EPSON
	EX3260
	Proyector 3LCD 3300 Lumens SVGA HDMI

	6
	1
	Proyector de video
	EPSON
	H449A PowerLite 435W
	Proyector de corto alcance Epson PowerLite 435W 3LCD H449A con 1070 HORAS DE LÁMPARA



	
	

	2.4
	Reportes 
	Todas las fallas, anomalías y novedades detectadas en el desarrollo de los mantenimientos preventivos, deberán ser reparadas y reportadas en el informe de mantenimiento. (Deberá adjuntar registro fotográfico) 
	
	

	2.5
	Generalidades 
Mantenimiento Preventivo. 
Parte 1. 
 
El contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades generales al Grupo de equipos y elementos de los sistemas, contemplados dentro del objeto del presente contrato 
	Calibración (Donde aplique) 
Por medio de este procedimiento se busca comparar los valores obtenidos, como parámetros iniciales de funcionamiento y, como esta medida corresponde al patrón de referencia, se verificará y se pondrá puesta a punto los equipos del sistema. 
Inspección 
Consiste en examinar de forma visual el estado de un equipo en cada una de sus partes y componentes, en busca de imperfecciones o daños, de modo que se pueda verificar el correcto funcionamiento del equipo. 

Evaluación 
Antes de iniciar alguna labor o tarea de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo, se debe evaluar el funcionamiento del mismo con el fin de determinar el estado antes de intervenir el sistema, esta información debe quedar plasmadas en el informe de visita. 
	
	

	2.6
	Generalidades 
Mantenimiento Preventivo. 
Parte 2. 
 
El contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades generales al Grupo de equipos y elementos de los sistemas, contemplados dentro del objeto del presente contrato
	Apariencia 
Los daños como decoloración, hendiduras y rasguños menores o cualquier anomalía que no afecte el funcionamiento, no puede ser tomado como no funcional, pero estas pueden ser corregidas en el mantenimiento correctivo (si esto aplica) y no afecta los términos de garantía de acuerdo al origen del caso. 
Integridad 
Todo equipo se considera completo al poseer al 100% todos sus componentes, eléctricos, mecánicos y demás elementos que lo conformen dentro de su construcción de fábrica, los cuales son partes esenciales para su funcionamiento. 
La falta o no existencia de alguno de estos por manipulación ajena al personal especializado de soporte, podrá afectar los términos de garantía del equipo. 
Limpieza 
Es la remoción de agentes extraños o dañinos a la estructura original del equipo o elemento, esto por medio de productos especializados para dichos equipos. 
La eliminación de archivos dañinos (virus o elementos basura) en los equipos de cómputo, estaciones de trabajo, servidores, NVR, CCTV y CA, la actualización de firmware y software, también hacen parte del proceso de limpieza.
	
	

	2.7
	Generalidades 
Mantenimiento Preventivo. 
Parte 3. 
 
El contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades generales al Grupo de equipos y elementos de los sistemas, contemplados dentro del objeto del presente contrato
	Lubricación 
Es la acción de reducir el rozamiento y todos los efectos causados por este en superficies adyacentes en movimiento, por lo cual se aplica entre estas superficies sustancias lubricantes de acuerdo al tipo de elemento, con el fin de reducir la fricción y el desgaste de las partes móviles, esto no aplica para todo los sistemas y solo algunos elementos lo requieren como rodamientos en la planta eléctrica. 
Pruebas de Funcionamiento 
Son las pruebas que se realizan a los equipos para determinar el funcionamiento de estos de acuerdo a los criterios del fabricante o lista de chequeo, en esta se establecen los parámetros de rendimiento y seguridad establecidos para el equipo. Los equipos que no cumple con estos parámetros serán sometidos a diagnóstico para determinar el causante. Estas pruebas son realizadas por personal idóneo y capacitado de acuerdo al tipo de equipo.
	
	

	2.8
	Actividades Mantenimiento Preventivo 
	El contratista como mínimo deberá realizar las siguientes actividades dentro de cada mantenimiento preventivo así: 
	
	

	2.8.1
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CAJAS DE INSPECCIÓN 
	· Inspeccionar estado de la tapa, (Marcos y paredes interiores) 
· Destapar y limpiar en su interior toda la suciedad que se encuentre. * Revisar el estado de los cables y conexiones que pasan por la caja, (aislar nuevamente en caso de ser necesario). 
· Fumigar al interior para evitar la proliferación de plagas. 
· Tapar verificando que cierre correctamente. 
	  
	  

	2.8.2
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
POSTE 
	· Inspeccionar estado del poste. (No debe presentar fracturas) 
· Inspeccionar cimentación. (Debe estar bien hincado, no debe presentar desviaciones) 
	  
	  

	2.8.3
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
DUCTOS, CANALIZACIONES, 
ESCALERILLAS, CANALETAS 
	Inspeccionar estado 
Destapar y limpiar en su interior toda la suciedad que se encuentre. * Revisar el estado de los cables y conexiones (aislar nuevamente en caso de ser necesario). 
Tapar verificando que cierre correctamente.
	  
	  

	2.8.4
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
SOPORTES Y/O BRAZOS DE 
CÁMARAS 
	· Inspeccionar estado de soportes y/o brazos de cámara 
· Inspeccionar Abrazaderas (collarines) 
· Inspeccionar estado de cinta bandit y hebillas. 
· Revisión del torque de los tornillos en las abrazaderas (corona antiescalatoria, soportes para el mástil, soporte brazo para domo, radio si aplica). 
· Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura 
	  
	  

	2.8.5
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
RADIOENLACES 
	· Inspeccionar estado del equipo externo. 
· Verificar línea de vista con la torre o punto de repetición. 
· Ajustar dirección del radio si se requiere para una señal óptima. 
· Revisión del torque de los tonillos en las abrazaderas. 
· Revisar la conexión a tierra del radio. 
· Desconectar cable de alimentación e inspeccionar puerto y conectores. 
· Limpiar puerto RJ 45 Y conector RJ45, sellar con silicona (Si aplica). * Desconectar el cable de la antena externa, revisar conectores y limpiarlos (si aplica). 
· Realizar limpieza general al radio. 
· Verificar estado de fuente de alimentación (Voltaje entrada y salida) * Verificar pacth cord y cables de comunicación, (Reemplazar si están deteriorados)

	
	

	2.8.6
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
GABINETES 
	· Inspeccionar estado del gabinete en su exterior e interior. 
· Inspeccionar estado de cinta bandit y hebillas de sujeción. * Revisar el ajuste de la chapa y estado de la puerta. (cerraduras y bisagras) 
· Verificar cierre de puerta y ajuste que no permita ingreso de agua o insectos. 
· Limpieza interior y exterior del gabinete (utilizar soplador al interior) * Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura. 
	
	

	2.8.7
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PROTECCIONES (DPS, IP) 
	· Inspeccionar estado de los elementos de protección. (No puede presentar quemaduras) 
· Revisar valores de voltaje de entrada (Acometida) y de salida. 
· Verificar valores de conexión a tierra. 
· Verificar conexiones en bornes y terminales. 
· Ajustar el torque de los tornillos de las borneras. 
	  
	  

	2.8.8
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
TRANSFORMADOR DE 
AISLAMIENTO 
	· Inspeccionar estado de transformador. (No puede presentar quemaduras, revisar bobinas) 
· Revisar valores de voltaje de entrada (Acometida) y de salida. 
· Verificar valores de conexión a tierra. 
· Verificar conexiones en bornes y terminales. 
· Ajustar el torque de los tornillos de las borneras. 
	  
	  

	2.8.9
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
UPS 1 KVA, 1,5 KVA ó 2 KVA. PUNTO DE CÁMARA 
	· Inspeccionar estado de la UPS, temperatura de funcionamiento. * Inspeccionar display LCD, verificar estado de carga de la batería e indicadores de estado. 
· Medir valores de voltaje de entrada (Acometida) y de salida (Ajustar si aplica en parámetros de configuración) 
· Limpieza de partes, de control y electrónica, aplicar con aire comprimido a baja presión. 
· Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, etc. 
· Realizar prueba funcional mediante corte del suministro eléctrico (Previo aviso a los operadores CCTV). Con esto se prueba entrada de servicio de UPS en modo desconexión de línea y respuesta para soportar la carga demandada por equipos del gabinete.
	  
	  

	2.8.10
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CÁMARAS TIPO DOMO PTZ 
	· Inspeccionar estado de la Cámara en su exterior, carcasa y burbuja. (No presente fracturas)
· Medir valores de voltaje AC de entrada al adaptador de la cámara.
· Medir el voltaje DC de salida del adaptador.
· Desconectar alimentación DC del domo para realizar limpieza. * Revisar empaques, que no estén rotos o doblados en el sello de la burbuja.
· Revisar que las conexiones de alarmas, datos y poder estén correctamente conectadas a las borneras, ajustar.
· Verificar patch cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados)
· Cerrar y verificar el estado exterior del domo y funcionamiento.
	
	

	2.8.11
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CÁMARAS TIPO FIJAS 
	· Inspeccionar estado de la Cámara en su exterior, carcasa. (No presente fracturas) 
· Medir valores de voltaje AC de entrada al POE de la cámara. 
· Desconectar alimentación POE de la cámara y realizar limpieza. * Revisar empaques, que no estén rotos o doblados en el sello de la carcasa. 
· Verificar patch cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) 
· Cerrar y verificar el estado exterior de la cámara y funcionamiento.
	  
	  

	2.8.12
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

SWITCHES - PUNTO DE 
CÁMARA 
	· Inspeccionar estado del switch, temperatura de funcionamiento. 
· Medir valores de voltaje AC de entrada 
· Retirar todas las conexiones de red del equipo y verificar link y estado de puertos. 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en los puertos y en el ventilador de la fuente del equipo. 
· Aplicar limpiador de circuitos electrónicos a los puertos. 
· Verificar pacth cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) 
· Revisar los patch cords de fibra. 
· Reconectar los puertos y verificar link. 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar conectividad con Centro de Monitoreo. 
	  
	  

	2.8.13
	Generalidades Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
AIRE ACONDICIONADO
	Limpieza general a las unidades externas, internas, sistema de control, gabinetes, tableros eléctricos y sitio de ubicación de los aires acondicionados y sus accesorios tanto eléctricos como mecánicos y electrónicos, los bordes de pintura envejecida deben ser desvanecidos para mejorar la apariencia.
	
	

	2.8.14
	Generalidades Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
AIRE ACONDICIONADO
	Chequeo de vibraciones y ruidos, al igual que la revisión del gabinete que soporta las unidades compresoras y manejadoras y demás elementos que conforman el aire acondicionado, verificando su estado físico y pruebas de medición de ruido mostrado en decibeles, revisión del sistema de alimentación y control.
	
	

	2.8.15
	Generalidades Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
AIRE ACONDICIONADO

	Realizar verificación y cambio si se requiere de los siguientes componentes:  
· Lubricante.
· Refrigerante. 
· Filtros.
· Cambio filtro de agua si es requerido. 
· Verificar las presiones de las unidades condensadoras.
· Verificar nivel de agua de los drenajes y sus componentes. 
· Verificación de los parámetros de control, sensores de temperatura y humedad. 
· Verificación y limpieza de las unidades manejadoras internas como externas y de sus accesorios.  
La empresa contratada para el mantenimiento debe suministrar los lubricantes, refrigerantes, filtros y elementos que se requieran para el mantenimiento preventivo sin ningún costo para la unidad policial.

	
	

	2.8.16
	Generalidades Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
AIRE ACONDICIONADO

	El servicio de mantenimiento preventivo deberá incluir mano de obra calificada, aclarando que el mantenimiento incluye las unidades internas (manejadoras) y externas (condensadoras) del aire acondicionado, además el sistema de control, eléctrico y mecánico. 

Las demás pruebas que requiera el equipo para su óptimo funcionamiento.
	
	

	2.8.17
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
AIRE ACONDICIONADO - 
UNIDAD MANEJADORA 
	· Inspeccionar el nivel del aceite refrigerante, adicionar si se requiere, bombas y drenajes de agua, ventiladores y ducterías en general.
· Revisión y ajustes de los parámetros en general del aire acondicionado con el fin de eliminar fallas.
· Revisión del sistema de lubricación en general.
· Revisión o medición de la presión de refrigerante.
· Inspeccionar estado del equipo. (Temperatura de funcionamiento, Ductos de refrigeración)
· Revisión ducterías de alta y baja presión. Detectar y sellar fugas de gases.
· Revisión del sistema eléctrico, electrónico y de control del aire acondicionado (Limpieza de contactos eléctricos, relés interruptores y protecciones de motores eléctricos).
· Limpieza interior y exterior de la unidad. (Aplicar aire a baja presión) * Ajuste de tornillos en general
· Revisión y ajuste de la amortiguación.
· Revisión y limpieza o cambio del filtro del aire.
· Revisión de Motores eléctricos (diagnóstico de estado rodamientos y soportes)
· Verificación del funcionamiento de los sensores de temperatura, presión y niveles del refrigerante y demás pertinentes.
· Inspección del sistema de ventilación de las unidades compresoras y manejadoras.
· Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación y cambio en caso de ser necesario.
· Limpieza y lubricación de motor, rotor de ventilador, aspas y condensadoras y serpentines con líquido a presión desincrustante.
· Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema del aire acondicionado.
· Verificar temperaturas de entrada y salida del intercambiador de calor * Limpieza de ductos de drenaje.
· Revisión general del sistema eléctrico y electrónico del equipo, instrumentos de medición, presión, voltaje, corriente, temperatura, alarmas, tablero de control, sistema de protección, conexiones, cableado de fuerza y control.
· Chequeo de conexiones y cableado de fuerza y control.
· Medir Voltaje de entrada AC.
· Medir corriente en plena carga del circuito.
· Pruebas técnicas de funcionamiento general del equipo, revisar que encienda y opere correctamente.
· Revisión del sistema de regulación de temperatura y ajuste de parámetros
· Inspeccionar, ajustar y limpiar las borneras de sistema de alimentación eléctrica y del sistema de control.
· Inspeccionar y probar el sistema de arranque y parada automático de los motores y ventiladores que conforman la unidad del aire acondicionado.
· Realizar limpieza general con agentes adecuados a los componentes tanto eléctricos, electrónicos y mecánicos que no produzcan daño ni deterioro a los mismos.
	
	

	2.8.18
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD EVAPORADORA (Mini 
Split) 
	Inspeccionar el nivel del aceite refrigerante adicionar si se requiere, bombas y drenajes de agua, ventiladores y ducterías en general.

· Revisión y ajustes de los parámetros en general del aire acondicionado con el fin de eliminar fallas.
· Revisión del sistema de lubricación en general.
· Revisión o medición de la presión de refrigerante.
· Inspección de las unidades internas como externas, limpieza general  
· Inspección del sistema de ventilación de las unidades compresoras y manejadoras.
· Inspeccionar estado del equipo. (Temperatura de funcionamiento, Ductos de refrigeración)
· Revisión ducterías de alta y baja presión. Detectar y sellar fugas de gases.
· Revisión del sistema eléctrico, electrónico y de control del aire acondicionado (Limpieza de contactos eléctricos, relés interruptores y protecciones de motores eléctricos).
· Limpieza interior y exterior de la unidad. (Aplicar aire a baja presión) * Ajuste de tornillos en general 
· Revisión de Motores eléctricos (diagnóstico de estado rodamientos y soportes) 
· Verificación del funcionamiento de los sensores de temperatura, presión y niveles del refrigerante y demás pertinentes.
· Limpieza y lubricación de motor, rotor de ventilador, aspas y condensadoras y serpentines con líquido a presión desincrustante.
· Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema del aire acondicionado.
· Verificar temperaturas de entrada y salida del intercambiador de calor * Limpieza de ductos de drenaje. 
· Limpieza del tanque y accesorios que conforman el drenaje de descarga de agua condensada producida por el equipo, desde la salida del equipo hasta la boca del drenaje final
· Revisión general del sistema eléctrico y electrónico del equipo, instrumentos de medición, presión, voltaje, corriente, temperatura, alarmas, tablero de control, sistema de protección, conexiones, cableado de fuerza y control.
· Chequeo de conexiones y cableado de fuerza y control.
· Medir Voltaje de entrada AC. 
· Medir corriente en plena carga del circuito. 
· Pruebas técnicas de funcionamiento general del equipo, revisar que encienda y opere correctamente, verificar temperatura en el recinto.
· Revisión del sistema de regulación de temperatura y ajuste de parámetros
· Inspeccionar, ajustar y limpiar las borneras de sistema de alimentación eléctrica y del sistema de control.
· Inspeccionar y probar el sistema de arranque y parada automático de los motores y ventiladores que conforman la unidad del aire acondicionado.
· Realizar limpieza general con agentes adecuados a los componentes tanto eléctricos, electrónicos y mecánicos que no produzcan daño ni deterioro a los mismos.
	
	

	2.8.19
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 

CENTRO DE CONTROL - UPS
	· Inspeccionar estado de la UPS, temperatura de funcionamiento. * Inspeccionar display LCD, verificar estado de carga de la batería e indicadores de estado. 
· Medir valores de voltaje de entrada (Acometida) y de salida (Ajustar si aplica en parámetros de configuración) 
· Limpieza de partes, de control y electrónica, aplicar con aire comprimido a baja presión. 
· Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, etc. 
· Realizar prueba funcional mediante corte del suministro eléctrico (Previo aviso a los operadores CCTV). Con esto se prueba entrada de servicio de UPS en modo desconexión de línea y respuesta para soportar la carga demandada por equipos del gabinete. 
	
	

	2.8.20
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE CONTROL - TABLEROS ELÉCTRICOS (RED 
NORMAL / RED REGULADA) 
	· Inspeccionar estado del tablero. 
· Limpieza interior y exterior de la unidad. (Aplicar aire a baja presión) * Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura. * Ajuste de tornillos en general. (Verificar torque en borneras) * Revisión de protecciones. 
· Verificar funcionamiento de breakers, o fusibles. (Medir voltaje AC)

	
	

	2.8.21
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE CONTROL - ILUMINACIÓN 
	· Inspeccionar estado de lámparas. (Enciendan 100%) * Medir Voltaje de entrada AC. 
· Revisión y limpieza contactos eléctricos. 
· Limpieza y ajuste general. 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente.
· (Reemplazarlas si es necesario)
	  
	  

	2.8.22
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE CONTROL -TOMACORRIENTE 
	· Inspeccionar estado de los tomacorrientes. 
· Revisar los voltajes de entrada y de salida (fase-tierra, fase-neutro, neutro-tierra). 
· Medir valores de voltaje AC de entrada * Limpiar los conectores de los tomacorrientes. 
· Verificar cables de conexión. 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. 
	
	

	2.8.23
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE CONTROL - ESTACIONES DE TRABAJO - HARDWARE 
	· Inspeccionar estado de la CPU, temperatura de funcionamiento. 
· Medir valores de voltaje AC de entrada. 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en las tarjetas y en el ventilador de la fuente del equipo y procesador. 
· Aplicar limpiador de circuitos electrónicos si se requiere. 
· Ajuste de tornillos en general. (Realizada la limpieza, se deben verificar que cada una de las tarjetas quede bien asegurada). 
· Revisar dispositivos periféricos y limpiar. (Teclado y mouse) (reemplazar si están deteriorados)
· Verificar pacth cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar conectividad. 
	
	

	2.8.24
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE CONTROL - ESTACIONES DE TRABAJO - SOFTWARE 
	· Verificar funcionamiento de los programas instalados en este equipo. (Desinstalar software diferente a los instalados para la operación del sistema). 
· Verificar funcionamiento del software de CCTV 
· Verificar software de gestión de UPS (SNMP manager), software de gestión de radioenlaces, software de gestión control de acceso. 
· Realizar desfragmentación de Disco, comprobación de errores del mismo. Limpieza de archivos basura. 
· Actualización de antivirus y demás software cuando existan actualizaciones disponibles. 
	
	

	2.8.25
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE CONTROL - MONITORES GRAN 
FORMATO, VIDEO WALL Y 
OPERADOR 
	· Inspeccionar estado del monitor, temperatura de funcionamiento. * Medir valores de voltaje AC de entrada * Limpiar con aire a baja presión el equipo. 
· Limpiar pantalla con paño microfibra. 
· Ajuste de tornillos en general, soportes. 
· Verificar cables de video, (reemplazar si están deteriorados) * Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar imagen. 
	
	

	2.8.26
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE CONTROL - TECLADOS - JOYSTICK 
	· Inspeccionar estado de teclado. 
· Medir valores de voltaje AC de entrada en la fuente. 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo. 
· Limpiar pantalla LCD con paño microfibra. 
· Verificar respuesta de control. 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. 
· (Realizar configuración de ser necesario).
	
	

	2.8.27
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE CONTROL – MOBILIARIO y PINTURA 

	· Restaurar módulos de operadores (Escritorio - Silla) quedando funcionales para el servicio. 
· Restaurar los puntos eléctricos y lógicos (Cables eléctricos, cables UTP, tomas, faceplate y Jack) 
· Organización del cableado 
· Aplicar Pintura centro de control, se debe aplicar mínimo 2 capas de pintura. El color será aprobado por el supervisor del contrato. 
	
	

	2.8.28
	Actividades Generales del mantenimiento preventivo
	1. El futuro contratista deberá en el mantenimiento preventivo organizar el cableado del rack, inspeccionar, ajustar, revisar, limpiar el sistema completo de CCTV, ajuste y verificación de contactos eléctricos, ajuste de los soportes y el enfoque de las cámaras (validación del punto de grabación), Test de diagnóstico de hardware y software en los equipos que tengan estas opciones, así como efectuar las demás pruebas que requiera el sistema para su óptimo funcionamiento.
	
	

	2.8.29
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE COMPUTO – RACK O BASTIDOR
	· Inspeccionar estado del RACK O BASTIDOR de piso en su exterior e interior. 
· Inspeccionar estado de soportes y ruedas. 
· Ajuste de tornillos en general (bisagras, puertas, bandejas) * Revisar el ajuste de la chapa y estado de la puerta. (cerraduras y bisagras) 
· Verificar cierre de puertas. 
· Limpieza interior y exterior del gabinete (Limpiar con aire a baja presión al interior)
· (Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura). 
· Revisar los voltajes de entrada y de salida de las regletas (fase-tierra, fase-neutro, neutro-tierra). 
	  
	  

	2.8.30
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE COMPUTO -SWITCHES O CONMUTADORES
	· Inspeccionar estado del switch, temperatura de funcionamiento. 
· Medir valores de voltaje AC de entrada 
· Retirar todas las conexiones de red del equipo y verificar link y estado de puertos. 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en los puertos y en el ventilador de la fuente del equipo. 
· Aplicar limpiador de circuitos electrónicos a los puertos. 
· Verificar patch cord y cables de comunicación (reemplazarlos) 
· Revisar los patch cords de fibra. 
· Reconectar los puertos y verificar link. 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar conectividad con Centro de control. 
	  
	  

	2.8.31
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE COMPUTO - PATCH PANEL, VOZ Y DATOS 
	· Inspeccionar estado del patch panel. 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en los puertos. 
· Verificar patch cord, Jack y cables de comunicación, (reemplazarlos)
· Organizar cableado estructurado y organizadores. 
	  
	  

	2.8.32
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE COMPUTO -SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO - HARDWARE 
	· Inspeccionar estado de la unidad de grabación, temperatura de funcionamiento. 
· Medir valores de voltaje AC de entrada 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en las tarjetas y en el ventilador de la fuente del equipo y procesador. 
· Aplicar limpiador de circuitos electrónicos si se requiere. 
· Ajuste de tornillos en general. (Realizada la limpieza, se deben verificar que cada una de las tarjetas quede bien asegurada). 
· Verificar pacth cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar conectividad. 
	
	

	2.8.33
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE COMPUTO - SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO - SOFTWARE 
	· Verificar funcionamiento de los programas instalados en este equipo. (Desinstalar software diferente a los instalados para la operación del sistema). 
· Verificar funcionamiento del software. 
· Revisar tiempo de grabación (en días). * Revisar estado de los discos (Arreglos Raid) * Verificar configuración de red y usuarios. 
· Revisar licencias habilitadas. 
· Actualización de software cuando existan actualizaciones disponibles. 
	
	

	2.8.34
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE COMPUTO -SERVIDORES - HARDWARE 
	· Inspeccionar estado de la CPU, temperatura de funcionamiento. * Medir valores de voltaje AC de entrada 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en las tarjetas y en el ventilador de la fuente del equipo y procesador. 
· Aplicar limpiador de circuitos electrónicos si se requiere. 
· Ajuste de tornillos en general. (Realizada la limpieza, se deben verificar que cada una de las tarjetas quede bien asegurada). 
· Revisar dispositivos periféricos y limpiar. (Teclado y mouse) 
· Verificar pacth cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) 
· Revisar que el equipo opere correctamente, verificar conectividad.
	  
	  

	2.8.35
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE COMPUTO -SERVIDORES - SOFTWARE 
	· Verificar funcionamiento de los programas instalados en este equipo. (Desinstalar software diferente a los instalados para la operación del sistema). 
· Verificar funcionamiento del software y aplicaciones para el funcionamiento correcto del sistema. 
· Realizar desfragmentación de Disco, comprobación de errores del mismo, limpieza de archivos basura. 
· Actualización de antivirus y demás software cuando existan actualizaciones disponibles. 
	  
	  

	2.8.36
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE COMPUTO - TABLEROS ELÉCTRICOS (RED 
NORMAL / RED REGULADA) 
	· Inspeccionar estado del tablero. 
· Limpieza interior y exterior de la unidad. (Aplicar aire a baja presión) * Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura. * Ajuste de tornillos en general. (Verificar torque en borneras) * Revisión de protecciones. 
· Verificar funcionamiento de breakers, o fusibles. (Medir voltaje AC) (reemplazar si están deteriorados)

	  
	  

	2.8.37
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE COMPUTO - ILUMINACIÓN 
	· Inspeccionar estado de lámparas. (Enciendan 100%) * Medir Voltaje de entrada AC. (reemplazar si están deterioradas).
· Revisión y limpieza contactos eléctricos. 
· Limpieza y ajuste general. 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. 
	
	

	2.8.38
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE COMPUTO -MULTITOMA 
	· Inspeccionar estado del multitoma. 
· Revisar los voltajes de entrada y de salida de las regletas (fase-tierra, fase-neutro, neutro-tierra). 
· Medir valores de voltaje AC de entrada * Limpiar los conectores de las tomas. 
· Verificar cables de conexión.  (reemplazar si están deteriorados)
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. 
	  
	  

	2.8.39
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CENTRO DE COMPUTO –PINTURA
	Aplicar Pintura centro de cómputo, se debe aplicar mínimo 2 capas de pintura. El color será aprobado por el supervisor del contrato. 
	
	

	2.8.40
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CONTROLES DE ACCESO - 
BIOMÉTRICOS
 
	· Verificar el estado de los dispositivos que integran la solución tecnológica. (Módulos de control de acceso biométrico, lectores, botones de salida, paneles, cableado, circuito eléctrico y electrónico y controladoras) * Limpiar dispositivos. 
· Hacer pruebas de operación y funcionamiento.
· Verificar cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente.
	
	

	2.8.41
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
DETECCIÓN DE 
INCENDIOS 
	· Verificar el estado de los dispositivos que integran la solución tecnológica. (Estación manual de incendios, sirena, sensores detectores de humo o de temperatura, paneles de detención de incendios, módulo de control.) * Limpiar dispositivos. 
· Hacer pruebas de alarma y funcionamiento. 
· Verificar cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. 
	
	

	2.8.42
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CONTROLES DE ACCESO - MOLINETES
	· Verificar el estado de los dispositivos que integran la solución tecnológica. (Tarjeta electrónica, cableado, placa controladora y gabinetes, mecanismo del dispositivo, conector de brazo, fijación al suelo, armazón, cerradura, pictogramas LED, solenoide, componentes mecánicos y rodamientos), configuración.
· Verificar modos de operación y funciones.
· Verificar sistema de medición preciso.
· Verificar asistencia de movimientos de los brazos.
	  
	  

	2.8.43
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO -BARRERAS ABATIBLE   

	· Verificar el estado de los dispositivos que integran la solución tecnológica. (Tarjeta electrónica, cableado, placa controladora y gabinetes, mecanismo del dispositivo, conector de brazo, fijación al suelo, armazón, cerradura, pictogramas LED, solenoide, componentes mecánicos y rodamientos), configuración.
· Verificar modos de operación y funciones.
· Verificar sistema de medición preciso.
· Verificar asistencia de movimientos de barrera abatible.
	
	

	2.8.44
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – PÓRTICO DETECTOR DE METALES 

	1. Todos los pórticos detectores de metales fabricados a nivel mundial, independiente de su marca y modelo, cumplen una misma función, detectar metales ferrosos y no ferrosos en personas. Su filosofía de funcionamiento se basa en la generación de campos electromagnéticos que al ser interrumpidos por cualquier densidad metálica produce una alarma, Las configuraciones y características de operación que éstos poseen. No obstante, estas diferencias, todos los pórticos detectores de metales están compuestos básicamente por dos unidades:
1. 
1. Unidad de control y programación.

(Elementos)

· Tarjeta de Control Principal.
· Botonera o teclado de programación.
· Display o visualizador de segmentos.

1. Unidad detectora y fuente de poder.

(Elementos)

· Panel Transmisor (TX).
· Panel Receptor (RX).

· Fuente de poder.
· Batería de respaldo.

	
	

	2.8.45
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – PÓRTICO DETECTOR DE METALES 

	Inspección auditiva y visual. Como aspecto importante del mantenimiento preventivo practicado a este equipo, es que, al inicio y término de la actividad, se debe realizar una inspección auditiva y visual con el equipo en funcionamiento.
La inspección visual por una parte permitirá verificar el correcto funcionamiento de todas las señales luminosas de status y de alarmas de detección del equipo. 
La inspección auditiva permitirá además verificar los niveles de alarmas audibles que posee el equipo.
	  
	  

	2.8.46
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – PÓRTICO DETECTOR DE METALES 

	Limpieza de componentes
Los pórticos detectores de metales en términos generales no requieren de mantenimientos preventivos, a menos que cambien los ajustes o el ambiente de operación. Por lo tanto, la verificación de un buen funcionamiento junto a la limpieza de sus componentes constituye las principales labores a realizar en un mantenimiento preventivo. Se debe considerar el retiro del polvo y la limpieza de todos los componentes del equipo. Esta labor se debe realizar utilizando un soplador eléctrico y brochas de pelo fino para ayudar a retirar la suciedad que se encuentre muy adherida. 
Los subsistemas y/o componentes a considerar son los siguientes:
· Tarjeta de control principal.
Para acceder a esta placa se debe abrir la Unidad de Control y Programación y se debe efectuar un mantenimiento de limpieza a cada uno de sus componentes internos utilizando soplador eléctrico y brochas de pelo fino.
· Botonera o teclado de programación
Esta unidad solo requiere de limpieza externa y se debe realizar con un paño húmedo y detergente no abrasivo. 
· Display o visualizador de segmentos
Esta unidad solo requiere de limpieza externa y se debe realizar con un paño húmedo y detergente no abrasivo. 
· Unidad detectora de metales
Los dos paneles que forman la unidad detectora son sellados y por lo tanto solo se debe considera su limpieza exterior utilizando paños húmedos con detergente no abrasivo.
· Fuente de poder
Este elemento se puede ubicar en uno de los paneles TX o RX o por el contrario en la unidad de control y programación. La mayoría de las marcas considera una fuente de poder sellada. Por lo tanto, se debe considerar solo la limpieza de sus conectores de alimentación con brocha y limpia-contactos. 
	
	

	2.8.47
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – PÓRTICO DETECTOR DE METALES 

	Ajustes y calibración.
Como se señaló anteriormente, estos equipos no requieren de ajustes ni calibraciones permanentes a menos que ocurra una falla, varíen los ajustes o el ambiente de operación. Una vez que se ha instalado y se han ajustado los niveles de sus parámetros operacionales (sensibilidad, programa de discriminación, volumen de alarma audible, etc.), el equipo difícilmente perderá su ajuste de valores y por lo tanto rara vez requerirá de una recalibración a no ser que por razones operativas se necesite modificar sus parámetros.
En el caso de que se presenten condiciones en las que se requiera ajustar parámetros, Se deberá proceder como se indica:
Para efectuar los ajustes del equipo se debe acceder a través del teclado existiendo por lo general dos niveles de acceso.
-Modo de operador.
Solamente se puede ajustar el nivel del volumen y tono de la alarma audible en este nivel.
-Modo de programador. 
A este modo por lo general solo accede el personal de seguridad designado y el personal técnico calificado a cargo del mantenimiento. Se debe ingresar mediante clave autorizada a través del teclado.
	
	

	2.8.48
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – PÓRTICO DETECTOR DE METALES 

	Ajustes de la sensibilidad.
La sensibilidad de un pórtico detector de metales se define como la capacidad que posee el mismo para lograr detectar pequeños y diferentes tipos de elementos metálicos que atraviesan y cortan un campo electromagnético formado entre los paneles TX y RX. El ajuste de este parámetro se debe realizar portando un objeto patrón a través del portal y accediendo al panel de control del equipo para ir variando los valores. Los ajustes determinan el tamaño del objeto. Una mayor sensibilidad permitirá la detección de objetos más pequeños. Usualmente el criterio principal en la detección es el tamaño del objeto. En cierta medida, el tamaño y el tipo de material (metales ferrosos y no ferrosos) pueden variar el límite de detección, así como la orientación y la velocidad a la cual el objeto es pasado a través del portal. La sensibilidad relativa de materiales con acero, acero inoxidable y aluminio tienen una respuesta diferente. La detección de aluminio es casi similar a otros metales no ferrosos tales como cobre, bronce, oro y plata.
	
	

	2.8.49
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – PÓRTICO DETECTOR DE METALES
	Ajuste de programas de detección.
Los diferentes programas de detección de un pórtico detector de metales vienen incorporados en el software del sistema y se deben verificar en el manual de mantenimiento. En todos los programas algunas características pueden ser ajustadas por el usuario. Cuando un programa es seleccionado, los ajustes previos para tal programa serán los que quedarán vigentes. Los ajustes deben efectuarse para cada programa en forma individual. Algunos programas por ejemplo facilitan la operación de los equipos en ambientes extremadamente contaminados con interferencias eléctricas. La operación puede ser optimizada probando los programas y seleccionando el que entregue los mejores resultados.

Al realizar un ajuste fino en un pórtico detector de metales instalado en un sitio determinado, el técnico debe determinar el nivel de seguridad deseado, decidiendo en primer lugar que objetos deberán ser detectados. Una vez escogido el objeto de referencia, éste debe ser usado exclusivamente en el proceso de calibración para asegurar la consistencia del funcionamiento. Algunos programas se utilizan en aplicaciones especiales, cuando se desea detectar materiales de alto magnetismo y baja conductividad o bajo magnetismo y alta conductividad. Este ajuste se puede utilizar por ejemplo para reducir las falsas alarmas originadas por zapatos de seguridad, al mismo tiempo que se pueda mantener un nivel de seguridad total adecuado.
	
	

	2.8.50
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – PÓRTICO DETECTOR DE METALES
	Ajuste de volumen de alarma audible.
El volumen se ajusta para que exceda el nivel de ruido de fondo de manera que la alarma sea oída por el operador. Por lo general y como medida de seguridad el volumen mínimo posible solo puede ajustarse con la clave de acceso. 
	
	

	2.8.51
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – PÓRTICO DETECTOR DE METALES
	Ajuste de tono de alarma audible.
Un aspecto importante del mantenimiento preventivo, es que el personal técnico calificado debe considerar al inicio y término de la actividad, una inspección auditiva y visual con el equipo en funcionamiento. A través de esta inspección se podrá detectar cualquier tipo de ruido anormal en el funcionamiento de los subsistemas electromecánico y mecánico del sistema (sistema transportador y ventiladores).


	
	

	2.8.52
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – ESCÁNER RAYOS X
	Los equipos de rayos-X convencionales fabricados para la inspección de bultos, independiente de su marca, se diferencian básicamente por su tamaño físico y por lo general su modelo está asociado al tamaño del túnel de inspección y/o a las dimensiones físicas del equipo. Por lo general los equipos diseñados para inspección de equipaje de bodega y carga tienen el túnel de inspección a baja altura (aproximadamente a 0.3m. del nivel del piso) y los equipos para inspección de equipaje de mano tienen el túnel de inspección a mediana altura (aproximadamente a 0.6m. del nivel del piso). 

La configuración y disposición física de los componentes en el interior del chasis de los equipos va a variar dependiendo de altura del túnel de inspección. En el caso de los equipos que tienen su túnel de inspección a mediana altura, el generador de rayos-X estará ubicado en la zona baja del chasis (bajo el túnel de inspección). Por el contrario, los equipos que tienen el túnel de inspección en la zona baja (a nivel del piso), el generador de rayos-X se ubica en la zona alta del chasis (sobre el túnel de inspección). 

Por razones de filosofía de inspección, la posición física del arreglo detector de rayos-X va a depender de la ubicación del generador de rayos-X. Cuando el generador de rayos-X está ubicado bajo el túnel de inspección, el arreglo detector se encontrará sobre el túnel (diagonalmente opuesto). Por el contrario, si el generador de rayos-X se ubica sobre el túnel de inspección, el arreglo detector se encontrará bajo el túnel de inspección.
	
	

	2.8.53
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – ESCÁNER RAYOS X
	No obstante, estas diferencias físicas estructurales, todos los equipos de rayos-X están compuestos básicamente por tres subsistemas. Uno Electrónico, otro electromecánico y un tercero mecánico. Por lo tanto, el mantenimiento practicado en este tipo de equipo debe incluir estos tres subsistemas. 
· Subsistema electrónico.
· Computador o estación de trabajo.
· Generador de rayos-X.
· Fuente de poder del generador de rayos-X o unidad controladora de rayos-X.
· Tarjeta electrónica de control de potencia principal.
· Arreglo detector de rayos-X.
· Fuente de poder principal.
· Panel de control.
· Teclado (keyboard), que se conecta al computador en labores de mantenimiento.
· Monitor de video.
· Juego de lámparas monitoras de estado.
· Regulador de voltaje o UPS.
· Juego de sensores ópticos.
El equipo de rayos-X concentra su funcionamiento en un computador o estación de trabajo dedicado. En este, se concentran todas las funciones y procesos lógicos que se ejecutan en el equipo. El sistema operativo utilizado es Windows7.
· Subsistema electromecánico.
· Juego de interruptores de parada de emergencia.
· Juego de Interruptores de enclavamiento (interlock).
· Ventiladores.
· Rodillo motor (Power Roller o Drive Roller).

· Subsistema mecánico.
· Chasis metálico.
· Cinta transportadora.
· Juego de cortinas plomadas.
· Set de rodillos (rodillos guías y tensores).

De acuerdo a especificaciones estándares, el equipo de rayos-X de equipaje de mano está diseñado para soportar alrededor de 80 kilogramos sobre la cinta transportadora. 
	
	

	2.8.54
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – ESCÁNER RAYOS X
	Inspección auditiva y visual.
Un aspecto importante del mantenimiento preventivo practicado a este equipo, es que el personal técnico calificado debe considerar al inicio y término de la actividad, una “Inspección auditiva y visual” con el equipo en funcionamiento. A través de esta inspección se podrá detectar cualquier tipo de ruido anormal en el funcionamiento de los subsistemas electromecánico y mecánico del sistema (sistema transportador y ventiladores).
La inspección visual permitirá verificar el correcto nivel de alineación de la cinta transportadora, el estado de las lámparas monitoras de status (lámparas de activación de rayos-X y de sistema energizado), tanto en el chasis del equipo como en el panel de control. También se podrá comprobar el estado de conservación de la cinta transportadora y las cortinas plomadas en la entrada y salida del túnel de inspección.
Con el equipo apagado se debe realizar una inspección visual al interior del túnel de inspección, verificando el estado de conservación de los sensores ópticos y de las protecciones ubicadas en las ranuras de acceso al arreglo detector de rayos-X. En el interior del chasis del equipo, se podrá comprobar si existe alguna filtración de aceite refrigerante en el generador de rayos-X.
	
	

	2.8.55
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – ESCÁNER RAYOS X
	Limpieza de componentes.
Como parte importante del mantenimiento preventivo, se debe considerar el retiro del polvo y la limpieza de todos los subsistemas y componentes del equipo. Esta labor se debe realizar utilizando un soplador eléctrico y brochas de pelo fino para ayudar a retirar la suciedad que se encuentre muy adherida. Los subsistemas y/o componentes a considerar son los siguientes: 
· Computador o estación de trabajo

Esta unidad debe ser abierta para efectuar un mantenimiento de limpieza profundo a cada uno de sus componentes internos. La fuente de poder debe retirarse y abrirse para una limpieza correcta.
· Generador de rayos-X

Esta unidad es compacta y sellada. En algunos equipos viene en un único módulo junto a la Fuente de Poder o Unidad Controladora de rayos-X. Solo requiere de una limpieza externa mediante soplador eléctrico.
· Fuente de poder del generador de rayos-X o Unidad Controladora de rayos-X

Cuando esta Unidad viene separada del generador de rayos-X, debe ser abierta para efectuar un mantenimiento de limpieza profundo a cada uno de sus componentes y elementos internos.
· Tarjeta de Control de Potencia Principal

Por tratarse por lo general de una tarjeta electrónica sin cubierta, es fácil acceder a su limpieza. Solo requiere de una limpieza externa mediante soplador eléctrico.
· Arreglo Detector de Rayos-X

Las tarjetas electrónicas que componen el arreglo detector de rayos-X, están ubicadas en el interior de una caja metálica herméticamente cerrada y por lo tanto no están expuestas a la contaminación del polvo o suciedad externa. La razón por la cual están protegidas de esta forma, se debe a la alta sensibilidad que presentan los cristales fotoluminiscentes (elementos transductores que convierten los rayos-X en luz visible) a la luz y humedad externa. Es por esta razón que en su interior se ubican paquetes con cristales de silicio, cuya misión es absorber cualquier muestra de humedad que pudiera existir. Esta caja se debe abrir solo en caso de falla o cuando corresponda el remplazo de los cristales de silicio. La frecuencia del reemplazo de los cristales de silicio debe ser anual.
· Fuente de Poder Principal

Esta unidad debe ser abierta para efectuar un mantenimiento de limpieza profundo a cada uno de sus componentes y elementos internos, incluyendo su ventilador. 
· Panel de Control

Debido a su permanente exposición, esta unidad debe ser abierta para poder efectuar un mantenimiento de limpieza profundo en su tarjeta electrónica y contactos internos de la botonera. Para la limpieza de los contactos se debe utilizar alcohol isopropílico y para la botonera utilizar detergente no abrasivo.
· Teclado o Keyboard

Esta unidad a diferencia del panel de control, se encuentra constantemente protegida en el interior del chasis del equipo por lo que necesitará solo una limpieza externa con soplador eléctrico.
· Monitores de Video 

Cuando se trata de monitores con pantalla LCD o LED, solo es necesario soplar hacia el interior a través de sus rejillas.
· Lámparas Monitoras de Estado

Estos elementos deben ser limpiados con un paño húmedo con detergente no abrasivo.
· Sensores Ópticos

Estos elementos se encuentran expuestos a todo tipo de suciedad en el interior del túnel y por lo tanto requieren de una eficiente limpieza. Muchas veces se bloquean por exceso de polvo y esta situación provoca que los rayos-X se activen sin la presencia de bultos en el interior del túnel de inspección, provocando con ello un desgaste innecesario del generador de rayos-X. Se debe acceder a su limpieza con brochas finas para soltar el polvo adherido y luego soplador eléctrico.
· Sistema Transportador

Este subsistema está compuesto por la cinta transportadora y el conjunto de rodillos instalados en el casis del equipo. Se debe considerar retirar todo el polvo y residuos con el uso de brochas y soplador eléctrico. En forma semestral se deberá desarmar el sistema transportador (retirar cinta transportadora y rodillos guías) para poder efectuar una limpieza profunda. El rodillo motor solo se debe limpiar externamente ya que es sellado y libre de mantenimiento.
· Interruptores de Parada de Emergencia
Estos elementos deben ser limpiados con un paño húmedo con detergente no abrasivo.
· Ventiladores
Estos elementos deben ser limpiados con brochas y soplador eléctrico.
· 
· Cortinas Plomadas
Debido a su alto nivel de exposición y contacto con la suciedad, estos elementos deben ser limpiados primeramente con soplador eléctrico para retirar el polvo suelto y luego se debe limpiar con un paño húmedo utilizando detergente no abrasivo.
· Cinta Transportadora
Al igual que las cortinas plomadas, este elemento está muy expuesto a la suciedad por lo cual se debe considerar retirar el polvo suelto con soplador eléctrico y luego limpiar con paño húmedo con detergente no abrasivo.
· Chasis
En la limpieza del chasis del equipo se debe considerar retirar todo el polvo superficial y luego proceder a limpiar con paño húmedo con detergente no abrasivo, preocupándose de no dañar las señaléticas referidas a la seguridad operacional del equipo.
· UPS o Regulador de Voltaje
Estos equipos deben ser abiertos para efectuar un mantenimiento de limpieza profundo a cada uno de sus componentes internos. La verificación y medición de las baterías de la UPS debe realizarse en forma semestral, para prever su reemplazo con antelación.

	
	

	2.8.56
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – ESCÁNER RAYOS X
	Ajustes y calibración
Los ajustes y calibraciones se deberán realizar siguiendo las recomendaciones del fabricante para el mantenimiento y aplicando las instrucciones entregadas en el presente documento.
· Colimación del Generador de rayos-X

La colimación del generador de rayos-X en cualquier equipo de inspección utilizado se realizará de acuerdo a lo especificado por cada fabricante. Este procedimiento consiste en optimizar al máximo la proyección del haz de rayos-X (Fotones emitidos desde el generador) hacia el arreglo detector de rayos-X. Se debe aclarar que la colimación solo será necesaria cuando un equipo se instala por primera vez y cuando se mueve o traslada de lugar. No obstante, lo anterior, en cada mantenimiento se debe verificar el estado de la colimación del equipo a través de un gráfico provisto por el software del sistema. Es importante señalar que una mala colimación va a producir dos problemas graves en la operación y seguridad del equipo. Se reduce notoriamente la penetración de los cuerpo u objetos inspeccionados y por ende la calidad de la imagen visualizada por el operador. Por otra parte, se produce una mayor dispersión del haz de rayos-X, lo que se traduce en un mayor riesgo de radiación dispersa fuera del equipo.

El procedimiento de colimación se debe realizar con el equipo energizado y con el grafico de diodos activado mediante el menú de mantenimiento. Interactuando en este menú, el especialista deberá activar los rayos-X y verificar su alineación. Para esto cada fabricante entrega una gráfica debidamente graduada donde se verá claramente el grado de alineación del haz respecto a la línea detectora de rayos-X. Una vez que el especialista determine que la colimación se encuentra fuera del rango aceptado o fuera de tolerancia, deberá proceder a ajustar mecánicamente la abertura dispuesta en el generador de rayos-X.

Si tras ajustar la abertura del generador de rayos-X al máximo permitido no se obtienen resultados positivos en la gráfica, se deberá proceder a desplazar la posición del generador de rayos-X sobre el riel que lo soporta. Este desplazamiento debe ser mínimo y verificando en cada momento la respuesta en la gráfica en tiempo real. Si a pesar de realizar estos dos ajustes no se obtiene una mejora en la colimación, se deberá verificar la posición del arreglo detector de rayos-X, la cual perfectamente puede haber sufrido algún desplazamiento. Es importante señalar que todo este procedimiento se realiza con el generador de rayos-X activado y por lo tanto el especialista deberá tomar todas las medidas de seguridad desde el punto de vista de la protección radiológica. Una vez que se consigue colimar el equipo, se debe realizar la medición de los niveles de radiación ionizante para certificar que éstos se encuentran dentro de los niveles especificados por el fabricante. En cada mantenimiento es prioritario que el técnico especializado verifique el estado de la colimación del generador de rayos-X.

· Ajuste de la tensión mecánica de la cinta transportadora

No es normal que la cinta transportadora pierda por si sola la tensión mecánica que trae de fábrica. Por lo general se requerirá el ajuste de su tensión mecánica en caso puntuales tales como el remplazo de la misma. En caso de que ocurra el cambio de la cinta, primero se debe ajustar su tensión mecánica y luego se debe considerar la alineación de la misma. En cada mantenimiento se debe verificar que la tensión mecánica de la cinta se encuentre bien ajustada. En forma práctica se sabrá que el nivel de tensión es el correcto cuando el sistema transportador pueda desplazar la carga máxima para la cual el equipo fue diseñado.
(Reemplazar si está deteriorada)
· Ajuste de alineación de la cinta transportadora

Por lo general este procedimiento no se requiere a no ser que se remplace la cinta o se desplace de posición el equipo. En caso de requerirse, este procedimiento, se debe efectuar con el equipo energizado ya que después de cada ajuste en el desplazamiento de sus rodillos se deberá hacer girar la cinta por un tiempo mínimo de 10 minutos para asegurarse de que ésta no volverá a descentrarse. En términos generales se trata de ajustar mecánicamente la posición de los rodillos provistos para tal efecto (rodillos guías y de tensión), hasta conseguir que la posición de la cinta quede centrada sobre la base del túnel de inspección. En cada mantenimiento se debe verificar que la alineación de la cinta se encuentre bien ajustada.
· Ajuste de corriente (mA) y voltaje (kV) del Generador de rayos-X

Este procedimiento será necesario solo en caso de efectuar un remplazo del generador o de la unidad de control de rayos-X. Los equipos traen sus valores ajustados de fábrica. Por lo general el ajuste de fábrica nunca está en el límite del rango ya que esto disminuye su vida útil. Por lo tanto, en la práctica los encontraremos ajustados de fábrica en valores cercanos a los 140 Kv con 0.7mA. En cada mantenimiento se debe verificar mediante el menú de servicio que estos valores no se encuentren alterados.

	
	

	2.8.57
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – ESCÁNER RAYOS X
	Medición y verificación de parámetros funcionales

La mayoría de los parámetros y valores de funcionamiento de los equipos de rayos-X se pueden monitorear y verificar a través de las diferentes opciones que entrega el software asociado y el menú de mantenimiento provisto por cada fabricante.

· Medición del voltaje y corriente del generador de rayos-X

Mediante las opciones del menú de mantenimiento se debe acceder a la lectura de los parámetros de funcionamiento del generador de rayos-X. Para esta medición se requiere que el equipo se encuentre encendido y con los rayos-X activados. Al ingresar al menú de mantenimiento, el equipo saldrá automáticamente del modo normal de operación y por lo tanto se podrán activar y desactivar los rayos-X sin necesidad de ingresar cuerpos u objetos en el interior del túnel. La lectura de los valores de voltaje y corriente es directa y por lo general los fabricantes de las diferentes marcas lo presentan en Kv (kilo volts) y mA (mili amperios).

· Medición de los voltajes de la fuente de poder principal

Esta medición se debe realizar con el equipo energizado y encendido, utilizando un multímetro conmutado en Vdc. Se debe verificar cada uno de los voltajes de salida de la fuente, los cuales deben corresponder a los indicados por el fabricante en el manual de mantenimiento. En caso de existir algún voltaje fuera de tolerancia se debe realizar el ajuste mecánico a través de potenciómetros incluidos en la misma unidad. Si la fuente de poder no tiene opción de ajuste y ha perdido la tolerancia en alguno de sus voltajes se debe reemplazar de inmediato ya que esta situación podría dañar otros componentes del equipo y finalmente encarecer el mantenimiento y la disponibilidad del equipo.

· Medición de los voltajes y parámetros internos del computador o estación de trabajo

Para acceder a la lectura de los parámetros del computador o estación de trabajo se debe ingresar al Set Up del sistema durante el encendido del equipo, utilizando el teclado. Una vez que se ha ingresado al Set Up se deberá manipular con especial cuidado para no modificar ningún parámetro en forma equívoca. Se debe avanzar hasta el menú descrito como “ROM PCI/ISA BIOS. CHIPSET FEATURES SETUP. AWARD SOFTWARE, INC.” En esta ventana operacional aparecerán los valores referidos a: temperatura interna del computador, temperatura del CPU, velocidad (RPM) del ventilador del CPU, voltaje del CPU y voltajes suministrados por la fuente de poder interna. En esta ventana de monitoreo el técnico podrá advertir cualquier anomalía en el funcionamiento interno del computador o estación de trabajo de manera de poder corregirlo antes de que se produzca una falla.

· Verificación de la colimación

Mediante el menú de mantenimiento se debe ingresar al gráfico de diodos y verificar que la colimación del generador de rayos-X se encuentre dentro del rango permitido para una máxima ganancia de señal en el arreglo detector de rayos-X.

· Verificación del funcionamiento de los sensores ópticos

Mediante el menú de mantenimiento se debe ingresar a la opción de prueba de los sensores infrarrojos y comprobar su correcto funcionamiento. Su correcta operación dependerá de su alineación y limpieza.
· Verificación del panel de control

Mediante el menú de mantenimiento se debe ingresar a la opción de prueba de las funciones del panel de control y comprobar su correcto funcionamiento.

	
	

	2.8.58
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – ESCÁNER RAYOS X
	Verificación de funcionamiento de los dispositivos de seguridad
Los dispositivos de seguridad en un equipo de rayos-X son elementos fundamentales para obtener una operación segura. Es por esta razón que su verificación de funcionamiento se debe realizar en forma exhaustiva y en el caso de encontrar alguno de estos elementos con falla se debe dejar inmediatamente el equipo fuera de servicio hasta que sea reparado o reemplazado.

· Verificación de los Interruptores de parada de emergencia

Con el equipo energizado y funcionando, accione los botones de parada de emergencia ubicados en el chasis del equipo y en el panel de control, verificando que cada uno de ellos provoque una detención total del funcionamiento del equipo.

· Verificación de las cortinas plomadas

Con el equipo apagado verifique el correcto estado de conservación de las cortinas plomadas. Estas deben estar completas, sin daño y cubriendo totalmente la zona de la entrada y salida del túnel de inspección. Cualquier daño que éstas presenten será motivo para dejar el equipo fuera de servicio por no reunir las condiciones mínimas de seguridad radiológica.

· Verificación de los interruptores de enclavamiento (Interlocks)

Con el equipo apagado verifique que todos los interlock instalados en el equipo se encuentren funcionando correctamente, principalmente los que se ubican en los paneles de acceso al generador de rayos-X.

· Verificación de las luces indicadoras de estado

Con el equipo energizado y funcionando verifique que todas las luces monitoras de estado se encuentren funcionando normalmente tanto las instaladas en el chasis como en el panel de control del equipo. Por norma las luces monitoras de activación de rayos-X son de color rojo y deben estar instaladas en el chasis, en la entrada y salida del túnel de inspección y otras en el panel de control. Por otra parte, las luces monitoras que indican que el equipo está encendido son de color amarillo o verde y acompañan a las luces monitoras de activación de rayos-X, en el chasis y en el panel de control.

	
	

	2.8.59
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – ESCÁNER RAYOS X
	Medición de niveles de radiación ionizante

La medición y certificación de los niveles de radiación ionizante en un equipo de rayos-X, es fundamental para asegurar una condición radiológica segura. El fabricante recomienda realizar dos tipos de mediciones. El nivel de dosis por inspección y los niveles de radiación de fuga. Para tal efecto se debe utilizar una cámara de ionización configurada en diferentes modos para cada medición.

· Medición de dosis de radiación ionizante por inspección

Esta medición permite conocer el nivel de radiación ionizante que utiliza el equipo para penetrar e inspeccionar los equipajes o la carga y se realiza en el interior del túnel de inspección. Con los rayos-X activados se debe pasar la cámara de ionización diez veces por el interior del túnel de inspección y el instrumento entregará la sumatoria de las dosis absorbidas. El valor obtenido se divide por la cantidad de veces que pasó el instrumento y se obtiene un valor que no debe ser en ningún caso mayor a 0.5 mR (roentgen o röntgen)

· Medición de dosis de radiación ionizante por fugas

Esta medición permite conocer si el equipo de rayos-X se encuentra con alguna filtración de radiación ionizante hacia el exterior del chasis del equipo. Con los rayos-X activados en forma permanente se debe pasar la cámara de ionización a lo largo de la superficie del chasis del equipo, separado a diez centímetros de éste. Se debe considerar toda la superficie del equipo, extremos superior e inferior, salida y entrada del túnel de inspección y posición del operador. En ningún momento se deberá detectar un nivel que supere los 0.1mR/hr (1μSv/hr).

	
	

	2.8.60
	Generalidades -Actividades Mantenimiento 
Preventivo 

CONTROLES DE ACCESO – ESCÁNER RAYOS X
	Verificación de parámetros operacionales

La verificación de los parámetros operacionales en un equipo de rayos-X es fundamental para garantizar que éste se encuentra realizando su función en forma correcta. Para esta verificación se requiere la utilización de un Maletín de Prueba. Este certificador posee en su interior los elementos necesarios para certificar los siguientes parámetros:

· Nivel de penetración

La penetración de un equipo de rayos-X se define como la capacidad que éste posee para penetrar un material de un número atómico determinado. En los equipos de rayos-X para fines de seguridad se mide en milímetros en acero. Por lo tanto, se mide a través de una barra de acero escalonada con diferentes medidas de grosores (Stepwedge). Esta barra se gradúa desde los 10mm. hasta los 36mm. En la base de dicha barra se encuentran adheridos cablecillos de un diámetro muy pequeño que la cruzan a lo largo. Dependiendo hasta qué escalón es capaz de penetrar los rayos-X para visualizar el cable detrás de la barra, se podrá saber cuál es el nivel de penetración del equipo. La gran mayoría de los equipos convencionales poseen una penetración que va desde los 20mm. A los 35mm. en acero. En cada mantenimiento preventivo el técnico debe verificar que lo especificado por el fabricante se cumpla en esta prueba.

· Resolución de detección

La resolución de detección de un equipo de rayos-X se define como la capacidad que éste posee para lograr detectar un cable de un diámetro muy pequeño dentro de un equipaje o paquete. El fabricante de equipos de rayos-X especifica este parámetro utilizando la unidad AWG (American Wire Gauge), que es una referencia de clasificación de diámetros. En la práctica cuanto más alto es el AWG más delgado es el alambre y por lo tanto a mayor AWG especificado por el fabricante mejor será la resolución de detección de un equipo de rayos-X.
· Discriminación de número atómico
La discriminación de número atómico también conocida como discriminación de materiales orgánicos/inorgánicos, se define como la capacidad que posee un equipo de rayos-X para leer y separar mediante diferenciación de colores y matices los materiales orgánicos de los inorgánicos.
· Discriminación de niveles de grises
Este parámetro se define como la capacidad que posee un equipo de rayos-X para diferenciar mediante tonos de grises las diferentes densidades atómicas que presentan los elementos inspeccionados.

	
	

	2.8.61
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 1- PROCESADOR DIGITAL DE SEÑAL
	· Un aspecto importante del mantenimiento preventivo practicado a este equipo, es que el personal técnico de ser calificado y certificado.
· El mantenimiento preventivo que se realiza a los equipos pertenecientes a los sistemas de audio, debe estar orientado a la verificación, inspección, limpieza y corrección de fallas que permitan operar correctamente, con la finalidad de prolongar su vida útil.
	
	

	2.8.62
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 1- PROCESADOR DIGITAL DE SEÑAL
	Un procesador digital de señal es un dispositivo que tiene la capacidad de modificar las señales digitales recibidas en tiempo real, según como este programado su software.  
	
	

	
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 1- PROCESADOR DIGITAL DE SEÑAL
	· Inspeccionar estado del equipo, temperatura de funcionamiento. * Medir valores de voltaje AC de entrada 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo parte externa e interna
· Aplicar limpiador de circuitos electrónicos si se requiere. 
· Ajuste de tornillos en general (Realizar la limpieza, se debe verificar que la tarjeta quede bien asegurada.
· Revisar conexiones de entrada y salida que se encuentren operando correctamente.
· Revisión y calibración de los equipos, verificación de los niveles de frecuencia. (Solucionar ruidos e interferencias que afecten el normal funcionamiento de los equipos) 
· Revisar que el equipo opere correctamente, verificar conectividad.
	
	

	2.8.63
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 1- ALTAVOCES
	El mantenimiento preventivo que se realiza a los equipos pertenecientes a los sistemas de audio, debe estar orientado a la verificación, inspección, limpieza y corrección de fallas que permitan operar correctamente, con la finalidad de prolongar su vida útil.

 
	
	

	2.8.64
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 1- ALTAVOCES
	· Limpieza externa e interna de partes y componentes del sistema de audio.
· Revisión y calibración de los equipos pertenecientes al sistema de audio, verificación de los niveles de frecuencia.
· Medición de impedancia, refuerzo y reconexión de terminales y cableado.
· Verificación y ajuste de niveles de tensión y corriente de entrada y salida. 
· Revisión y calibración de transductor LF.
· Revisión y calibración de transductor HF.
· Verificación y ajuste de niveles de presión sonora
· Revisión y ajuste de conectores y cableado.
· Revisión y adecuación de recinto, verificación del estado de la madera y renovación de contrachapado.
· Limpieza de guardapolvos.
· Se debe verificar que el altavoz quede encendiendo y opere correctamente.
	
	

	2.8.65
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 1- ALTAVOCES SUBWOOFER
	· Limpieza externa e interna de partes y componentes del sistema de audio.
· Revisión y calibración de los equipos pertenecientes al sistema de audio, verificación de los niveles de frecuencia.
· Medición de impedancia, refuerzo y reconexión de terminales y cableado.
· Verificación y ajuste de niveles de tensión y corriente de entrada y salida.
· Revisión y calibración de transductor LF.
· Revisión y calibración de transductor HF.
· Verificación y ajuste de niveles de presión sonora
· Revisión y ajuste de conectores y cableado.
· Revisión y adecuación de recinto, verificación del estado de la madera y renovación de contrachapado.
· Limpieza de guardapolvos.
· Se debe verificar que el altavoz quede encendiendo y opere correctamente.
	
	

	
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 1-ACONDICIONADOR DE POTENCIA
	· Inspeccionar estado del equipo, temperatura de funcionamiento. * Medir valores de voltaje AC de entrada.
· Limpiar con aire a baja presión el equipo parte externa e interna
· Aplicar limpiador de circuitos electrónicos si se requiere. 
· Ajuste de tornillos en general (Realizar la limpieza, se debe verificar que la tarjeta quede bien asegurada.
· Revisar conexiones de entrada y salida que se encuentren operando correctamente.
· Revisar que el equipo opere correctamente.
	
	

	
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 1-MEZCLADOR
	· Limpieza externa e interna de partes y componentes
· Revisión y calibración del equipo, verificación de los niveles de frecuencia. (Solucionar ruidos e interferencias que afecten el normal funcionamiento del equipo)
· Medición de impedancia, refuerzo y reconexión de terminales.
· Verificación y ajuste de niveles de tensión y corriente de entrada y salida.
· Revisión y calibración de LF en todos los canales.
· Revisión y calibración de MF en todos los canales.
· Revisión y calibración de HF en todos los canales.
· Verificación y ajuste de niveles de presión sonora en todos los canales
· Revisión y ajuste de conectores fijos en PCB y conectores aéreos en cableado de audio.
· Revisión y adecuación de recinto, verificación del estado de la estructura y renovación de contrachapado.
· Limpiar con aire a baja presión el equipo parte externa e interna
· Se debe verificar que el mezclador quede encendiendo y opere correctamente.
	
	

	2.8.66
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 2- AMPLIFICADOR
	· Un aspecto importante del mantenimiento preventivo practicado a este equipo, es que el personal técnico de ser calificado y certificado.
· El mantenimiento preventivo que se realiza a los equipos pertenecientes a los sistemas de audio, debe estar orientado a la verificación, inspección, limpieza y corrección de fallas que permitan operar correctamente, con la finalidad de prolongar su vida útil.
	
	

	2.8.67
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 2- AMPLIFICADOR
	Un amplificador de potencia de audio es un amplificador electrónico que amplifica las señales de audio electrónicas de baja potencia recibidas en tiempo real.


	
	

	
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 2- AMPLIFICADOR
	· Inspeccionar estado del equipo, temperatura de funcionamiento. * Medir valores de voltaje AC de entrada 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo parte externa e interna
· Aplicar limpiador de circuitos electrónicos si se requiere. 
· Ajuste de tornillos en general (Realizar la limpieza, se debe verificar que la tarjeta quede bien asegurada.
· Revisar conexiones de entrada y salida que se encuentren operando correctamente.
· Revisión y calibración de los equipos, verificación de los niveles de frecuencia. (Solucionar ruidos e interferencias que afecten el normal funcionamiento de los equipos) 
· Revisar que el equipo opere correctamente, verificar conectividad.
	
	

	2.8.68
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 2- ALTAVOCES PASIVOS
	· Limpieza externa e interna de partes y componentes del sistema de audio.
· Revisión y calibración de los equipos pertenecientes al sistema de audio, verificación de los niveles de frecuencia.
· Medición de impedancia, refuerzo y reconexión de terminales y cableado.
· Verificación y ajuste de niveles de tensión y corriente de entrada y salida. 
· Revisión y calibración de transductor LF.
· Revisión y calibración de transductor HF.
· Verificación y ajuste de niveles de presión sonora
· Revisión y ajuste de conectores y cableado.
· Revisión y adecuación de recinto, verificación del estado de la madera y renovación de contrachapado.
· Limpieza de guardapolvos.
· Se debe verificar que el altavoz quede encendiendo y opere correctamente.
	
	

	2.8.69
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 2-MEZCLADOR
	· Limpieza externa e interna de partes y componentes
· Revisión y calibración del equipo, verificación de los niveles de frecuencia. (Solucionar ruidos e interferencias que afecten el normal funcionamiento del equipo)
· Medición de impedancia, refuerzo y reconexión de terminales.
· Verificación y ajuste de niveles de tensión y corriente de entrada y salida.
· Revisión y calibración de LF en todos los canales.
· Revisión y calibración de MF en todos los canales.
· Revisión y calibración de HF en todos los canales.
· Verificación y ajuste de niveles de presión sonora en todos los canales
· Revisión y ajuste de conectores fijos en PCB y conectores aéreos en cableado de audio.
· Revisión y adecuación de recinto, verificación del estado de la estructura y renovación de contrachapado.
· Limpiar con aire a baja presión el equipo parte externa e interna
· Se debe verificar que el mezclador quede encendiendo y opere correctamente.
	
	

	2.8.70
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO SALON AZUL 2 - ALTAVOZ DE PARED
	· Limpieza externa e interna de partes y componentes del sistema de audio.
· Revisión y calibración de los equipos pertenecientes al sistema de audio, verificación de los niveles de frecuencia.
· Medición de impedancia, refuerzo y reconexión de terminales y cableado.
· Verificación y ajuste de niveles de tensión y corriente de entrada y salida. 
· Revisión y calibración de transductor LF.
· Revisión y calibración de transductor HF.
· Verificación y ajuste de niveles de presión sonora
· Revisión y ajuste de conectores, cableado y canalización.
· Revisión y adecuación de recinto, verificación del estado y renovación de contrachapado.
· Limpieza de guardapolvos.
· Se debe verificar que el altavoz quede encendiendo y opere correctamente.
	
	

	2.8.71
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO SALON AZUL 2 - MEZCLADOR
	· Limpieza externa e interna de partes y componentes
· Revisión y calibración del equipo, verificación de los niveles de frecuencia. (Solucionar ruidos e interferencias que afecten el normal funcionamiento del equipo)
· Medición de impedancia, refuerzo y reconexión de terminales.
· Verificación y ajuste de niveles de tensión y corriente de entrada y salida.
· Revisión y calibración de LF en todos los canales.
· Revisión y calibración de MF en todos los canales.
· Revisión y calibración de HF en todos los canales.
· Verificación y ajuste de niveles de presión sonora en todos los canales
· Revisión y ajuste de conectores fijos en PCB y conectores aéreos en cableado de audio.
· Revisión y adecuación de recinto, verificación del estado de la estructura y renovación de contrachapado.
· Limpiar con aire a baja presión el equipo parte externa e interna
· Se debe verificar que el mezclador quede encendiendo y opere correctamente.
	
	

	2.8.72
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA AUDIOVISUAL – SISTEMA DE SONIDO SALON AZUL 2 – PROYECTOR DE VIDEO
	Inspeccionar estado del equipo, temperatura de funcionamiento. * Medir valores de voltaje AC de entrada 
Limpieza del exterior 
· Para quitar polvo o suciedad, usar un paño suave y seco que no deje pelusas
· Para quitar suciedad persistente, humedecer un paño con agua y con un poco de jabón suave. No rociar liquido directamente.
Precaución:
No utilizar cera, alcohol, benceno, diluyente de pintura u otros productos químicos para limpiar el exterior del proyector. Estos productos pueden dañarlo. No utilizar aire comprimido en lata ya que los gases pueden dejar residuos inflamables.
Mantenimiento de la lampara del proyector
El proyector lleva un registro del número de horas de uso de la lámpara y muestra esta información en el sistema de menú del proyector.
Reemplace la lámpara lo antes posible cuando ocurra lo siguiente:
· Se oscurece o empieza a deteriorar la imagen proyectada.
· Aparece un mensaje al encender el proyector indicándole que reemplace la lámpara.
· El indicador de la lámpara parpadea de color naranja y el indicador de encendido parpadea de color azul.
Nota: Debe reiniciar el temporizador de la lámpara después de reemplazarla para eliminar el mensaje de reemplazo y llevar un registro del uso correcto.
Limpieza de la lente
· Limpieza de la lente del proyector para remover manchas en la superficie. (Para quitar polvo o manchas de se debe hacer uso de papel para limpiar lentes)
· Para quitar manchas persistentes, se debe humedecer un paño suave que no deje pelusas con limpiador para lentes y frotar la lente con cuidado. No rociar ningún líquido directamente sobre la lente.

Advertencia: 
No utilizar un limpiador para lentes que contenga gas inflamable. El alto calor generado por la lámpara del proyector puede causar un incendio.
Precaución:
· No utilizar limpiador de vidrios o cualquier material abrasivo para limpiar la lente y no exponer a ningún impacto ya que se podría dañar. No utilizar aire comprimido en lata ya que los gases pueden dejar residuos. No tocar la lente con las manos descubiertas para evitar dejar huellas en la superficie de la lente o dañarla.
· Limpiar con aire a baja presión el equipo parte externa e interna
· Verificar si es necesario reemplazar la lampara y el filtro de aire.
· Ajuste de tornillos en general (Realizar la limpieza, se debe verificar que la tarjeta quede bien asegurada.
· Revisar conexiones de entrada y salida que se encuentren operando correctamente.
· Revisar que el equipo opere correctamente.

	
	

	2.8.73
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
OTROS EQUIPOS, ELEMENTOS 
Y COMPONENTES DE LOS 
SISTEMAS
	1. Serán contempladas las actividades que recomienda el fabricante y/o concertadas con el supervisor del contrato. 
	  
	  

	2.8.74
	Actividades Generales del mantenimiento preventivo
	El futuro contratista debe suministrar todas las partes, repuestos, accesorios y demás herramientas que sean necesarias para efectuar y llevar a cabo el mantenimiento preventivo, sin ningún costo para la unidad policial.
	
	

	3
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, CONTROLES DE ACCESO - CA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES PARA ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM)

	3.1
	Mantenimiento Correctivo 
	Es la acción que corrige los defectos o daños que puede tener un equipo o elementos, por medio de este se corrigen o reparan las averías detectadas, para el funcionamiento correcto de los sistemas. 
Durante la vigencia del contrato, el contratista deberá realizar todos los diagnósticos, correcciones, reparaciones y/o cambio de repuestos, piezas, accesorios, que garanticen el correcto funcionamiento de los sistemas. 
Para este tipo de mantenimiento se debe generar un caso o solicitud de servicio por medio de los canales de atención establecidos para el cumplimiento del contrato, la cual asignará un número de ticket, de acuerdo a los tiempos de respuesta se realiza un seguimiento hasta que quede solucionada la falla. 
	  
	  

	3.1.1
	Elementos que integran los sistemas
	El Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), los Controles de Acceso (CA) y las plataformas tecnológicas de datos, comunicaciones y audiovisuales de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, está conformado principalmente por los siguientes elementos:
Sistema Circuito Cerrado de Televisión - CCTV:
	ÍTEM
	CANT
	CLASE
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN

	1
	6
	Cámara PTZ
	HIKVISION
	DS-2DF8236IX-AEL(W)
	tipo domo exterior - (2MP 36x Network IR Speed Dome).

	2
	7
	Cámara Fija
	HIKVISION
	DS-2CD4A26FWD-IZ(H)(S)
	Tipo Bullet exterior - (2MP IR array bullet network camera).

	3
	7
	Cámara Fija
	HIKVISION
	DS-2CD2755FWD-IZS
	tipo domo interior - (5MP WDR Vari-focal network dome camera).

	4
	1
	Cámara 360° 
	HIKVISION
	DS-2DP1636Z-D
	(PanoVu series 16MP 360° Panoramic + PTZ Camera).

	5
	1
	Enlace Radio
	CAMBIUM NETWORK
	PMP 450i Access Point
	Radio enlace tipo 1.

	6
	3
	Enlace Radio
	CAMBIUM NETWORK
	PMP 450b Subscriber Module
	Radio enlace tipo 2.

	7
	9
	Switch
	PLANET
	Planet IGS-10020mt (v2)
	Tipo 1 - (Industrial 8-port 10/100/1000T + 2 100/1000X SFP Managed Switch).

	8
	5
	Switch
	PLANET
	planet XGS3-24042 
	Tipo 2 - (24-Port Gigabit + 4-Port 10G SFP + Layer 3 Stackable Managed Switch).

	9
	1
	Pantalla
	HIKVISION
	DS-S2055NL-B LCD
	Tamaño 55”.

	10
	1
	Software
	HIKVISION
	Ivms-5200 Professional
	Visualización, control y administración -matriz de video de 22 cámaras habilitadas.

	11
	1
	Workstation
	HP
	Z240
	Gabinete de escritorio.

	12
	1
	joystick
	HIKVISION
	DS-1100KI Network Keyboard
	Para operador centro de control.

	13
	1
	Servidor
	DELL
	PowerEdge R740
	Tipo Rack para bastidor.

	14
	1
	NVR
	HIKVISION
	DS-9600NI-I8 Series NVR
	Sistema de almacenamiento con capacidad 32 canales.

	15
	8
	UPS
	CHICAGO DIGITAL POWER
	UPO11-1.5AX
	Batería 12V / 34 W.

	16
	5
	Aire Acondicionado
	LG
	VM122C7
	Tipo mini Split.



Plataformas Tecnológicas de Datos.
	ÍTEM
	CANT
	CLASE
	DESCRIPCIÓN

	1
	2
	Centro de Computo
	Espacio destinado para la preservación de los equipos activos de red (Conmutadores Switch, Servidor, NVR, UPS, Patch Panel, Patch Cord, cableado estructurado de red eléctrica y datos) (Centro de cómputo Bloque administrativo y Centro de cómputo Guardia).



Controles de Acceso - CA:
	ÍTEM
	CANT
	CLASE
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN

	1
	5
	Control de Acceso 
Biométrico
	HIKVISION
	
	Módulos de controles de acceso biométrico, cableado, circuito electrónico y controladoras.

	1
	2
	Sistema Detección de 
Incendios
	
	
	Panel de detección de incendios, detector de humo o sensor de temperatura, estación manual de incendios, módulo de control

	1
	3
	Molinete
	PATRIA
	
	Barrera de acceso peatonal con verificación mediante circuito eléctrico a través de identificación Biométrica, fabricada en acero inoxidable.

	2
	1
	Barrera abatible
	PATRIA
	
	Barrera de acceso abatible de único carril, fabricada en acero inoxidable.

	2
	1
	Pórtico Detector de Metales
	GARRET
	PD655i
	Pórtico detector de metales – Input: tensión 110-204V ~ 45 W – Frecuencia 50/60 HZ.

	3
	1
	Escáner rayos X
	ASTROPHYSICS
	XIS6040
	Equipo de rayos X para el control de equipaje – Tensión: 110V – Frecuencia: 50/60 Hz.


 
Plataformas Tecnológicas Audiovisual:
· Sistema de sonido portátil 1

	ÍTEM
	CANT
	CLASE
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN

	1
	1
	Procesador Digital de Señal
	DBX
	DriveRack PA
	100-120VAC 50/60Hz

	2
	1
	Procesador Digital de Señal
	DBX
	DriveRack PA2
	100-120VAC 50/60Hz

	3
	2
	Altavoz Activo
	Electro-Voice
	ETX-15P
	Altavoz de 15”, tipo Auto amplificado, potencia nominal 2000W

Transductor de
baja frecuencia
(LF) 15 pulgadas, 380 mm

Transductor de
alta frecuencia
(HF)
Controlador de compresión en titanio de 1.25 pulgadas

	4
	2
	Altavoz Subwoofer
	Electro - Voice
	ETX-18SP
	Subwoofer de 18”, tipo auto amplificado, Potencia nominal 1800W

Transductor de
baja frecuencia
(LF)
18 pulgadas, 457 mm

Nivel Máximo
de Salida 135 dB SPL

	5
	4
	Altavoz Activo
	JBL
	PRX825 SERIES
	Altavoz dual de rango completo de dos vías 15”, potencia máxima 1500 vatios.

	6
	1
	Acondicionador de Potencia
	Furman
	M-8Dx
	Entrada: 1 X 14 AWG cable de alimentación con
enchufe de 3 conductores.
Salida: 8 X panel trasero 3 tomas AC
1 X panel frontal 3 puntas AC

Alimentación de línea 120V AC

	7
	1
	Mezclador
	YAMAHA
	MG20XU
	mezclador de 20 canales con interfaz USB



Sistema de sonido portátil 2
	ÍTEM
	CANT
	CLASE
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN

	1
	1
	Amplificador
	CROWN
	GXLS5000D
	100-120VAC 50/60Hz

	2
	2
	Altavoz Pasivo 
	PEAVEY
	PV115
	Altavoz de 15”, tipo pasivo, potencia máxima de 800 vatios.

Controlador de compresión dinámica de diafragma de titanio RX14 con un diafragma de titanio de 1.4 "

	3
	2
	Altavoz Pasivo
	JBL
	JRX100
	Altavoz dual de 15”, tipo pasivo, potencia máxima de 2000 vatios.

	4
	1
	Mezclador
	SOUNDCRAFT
	Si Expression 2
	24 preamplificadores de micrófono

	5
	1
	Mezclador
	Behringer  
	XENYX X1222USB
	24-BIT Multi- FX Processor



Sistema de sonido Auditorio Salón Azul
	ÍTEM
	CANT
	CLASE
	MARCA
	MODELO
	DESCRIPCIÓN

	1
	4
	Altavoz de pared 
	JBL
	CSS1S/T 
	Altavoz compacto de dos vías

	2
	1
	Altavoz activo
	JBL
	315
	Altavoz compacto de dos vías

	3
	1
	Mezclador 
	SOUND TECH 
	PMX10
	Mezclador autoamplificado de 1100 W, 10 canales estéreo 


	4
	2
	Proyector de video
	EPSON
	H904A PowerLite L610W
	Proyector láser inalámbrico Epson PowerLite L610U WUXGA 3LCD - 6000 lúmenes

	5
	2
	Proyector de video
	EPSON
	EX3260
	Proyector 3LCD 3300 Lumens SVGA HDMI

	6
	1
	Proyector de video
	EPSON
	H449A PowerLite 435W
	Proyector de corto alcance Epson PowerLite 435W 3LCD H449A con 1070 HORAS DE LÁMPARA



	
	

	3.1.2
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 1
	El futuro contratista deberá efectuar todos los mantenimientos correctivos a todo costo a los Sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), los Controles de Acceso (CA) y las plataformas tecnológicas de datos, comunicaciones y audiovisuales de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz ubicada en la calle 19 N° 50-24 Barrio la Gran Colombia del municipio de Fusagasugá- Cundinamarca. A fin de mantener los sistemas en correcto estado de funcionamiento, para lo cual el contratista deberá suministrar todos los repuestos, partes y/o accesorios necesarios a fin cumplir a cabalidad dicha tarea, sin generar gastos adicionales para la unidad policial.
	
	

	3.1.3
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 2
	El contratista deberá efectuar el mantenimiento correctivo inicial a los siguientes componentes a fin que los sistemas funcionen correctamente, así:
· Puesta en funcionamiento de 05 UPS de 1KVA marca Chicago Digital Power modelo UPO11-1.5AX.
· Puesta en funcionamiento de 02 aires acondicionados Marca LG, modelo VM122C7.
· El servidor DELL EMC R740 presenta fallas en los módulos FAN con arrastre en los ventiladores.
· Se requiere reemplazar 02 Molinetes de barreras de acceso peatonal con verificación mediante circuito electrónico a través de identificación biométrica (elaboración en acero inoxidable), los cuales presentan fallas en tarjeta electrónica y se encuentran fuera de funcionamiento.
· Se requiere reemplazar 01 pantalla de visualización ubicado en el centro de control, el cual presenta fallas de funcionamiento y se apaga constantemente.
· Se requiere poner en funcionamiento Escaner de Rayos X para el control de equipaje, el cual presenta fallas de funcionamiento, cinta trasportadora no opera de manera normal y, el equipo se reinicia constantemente.
	
	

	3.1.4
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 3
	El futuro contratista deberá realizar a todo costo, el mantenimiento correctivo del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de la Escuela de Policía Provincia del Sumapaz, por lo tanto, el contratista deberá entregar el CCTV en optimo estado de funcionamiento, para lo cual deberá realizar todas las acciones necesarias (cambios y/o reparación de las piezas, partes y/o accesorios).
	
	

	3.1.5
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 4
	El futuro contratista garantizará el óptimo funcionamiento del sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, durante la vigencia 2024, para lo cual deberá realizar todos los mantenimientos correctivos que haya a lugar para garantizar tal fin.
	
	

	3.1.6
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 5
	Revisión, pruebas de conexiones y cableado de trasmisión de video desde cámaras hasta el cuarto de comunicaciones, (incluye medios exteriores, equipos activos y pasivos de red). Si no es posible desde la cámara al centro de gestión, se realizarán las reparaciones pertinentes, incluyendo los repuestos y materiales necesarios.
	
	

	3.1.7
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 6
	Revisión y pruebas de matriz de video, comprobar la correcta configuración y funcionalidad. Se debe garantizar el correcto funcionamiento de la matriz de video.
	
	

	3.1.8
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 7
	Revisión y pruebas de equipo joystick para manejo de cámaras. Comprobar la correcta configuración y funcionamiento. Se debe garantizar el correcto funcionamiento de la visualización de cámaras en los monitores dispuestos para ello.
	
	

	3.1.9
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 8
	En las cámaras PTZ que presenten averías o fallas de funcionamiento se realizarán las reparaciones, incluyendo los repuestos y/o configuraciones necesarias.
	
	

	3.1.10
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 9
	Mantenimiento correctivo del sistema de potencia ininterrumpida del sistema de CCTV, conformado por una (1) UPS de 6 KVA y 5 UPS de 1 KVA. El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento del sistema de potencia ininterrumpida del CCTV.
	
	

	3.1.11
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 10
	Realizar revisión y configuración de los switches del centro de cómputo y cada uno de los gabinetes nodo de concentración. El contratista deberá entregar organizado e identificado todas las conexiones del gabinete del nodo principal, deberá reemplazar los conectores a fin de garantizar el óptimo funcionamiento del sistema de CCTV.
	
	

	3.1.12
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 11
	Todos los equipos presentes en el sistema de CCTV (cámaras, housing, matriz, NVR, Quad, joystick, monitores, UPS, etc.), deberán ser puestos en funcionamiento, realizando las respectivas actividades de reparación, incluyendo repuestos, en el caso de ser necesario.
	
	

	3.1.13
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 12
	El futuro contratista realizará todos los cambios de partes y/o repuestos y/o elementos necesarios por otros de iguales o superiores características, con el objeto de mantener la disponibilidad del servicio.
	
	

	3.1.14
	Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 13
	El proponente realizará el cambio de todas las partes, repuestos, consumibles originales, que se encuentren averiados, dañados y/o defectuosos, que sean necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de Circuito Cerrado de Televisión CCTV de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz.
	
	

	3.1.15
	Actividades Mantenimiento 
Correctivo
	En caso de que algún elemento relacionado en el ÍTEM 3.1.1 Elementos que integran los sistemas, presente fallas de funcionamiento y que sea necesario para la puesta en marcha del equipo. y esta se relacione con cableado, POE, (Power Over Ethernet) u otro daño que no constituye o hace parte del elemento, deberá ser suministrada por el contratista y realizar los ajustes necesarios para la puesta en funcionamiento del mismos, sin generar costo alguno adicional.  
	
	

	3.1.16
	Actividades Mantenimiento 
Correctivo
	En caso de que algún elemento relacionado en el ÍTEM 3.1.1 Elementos que integran los sistemas. requiera algún repuesto para la puesta en marcha del equipo. El Futuro Contratista debe manifestarlo por escrito al Supervisor del Contrato. Y que, a su vez, de acuerdo con la necesidad presentada, realizará el estudio de mercado (tres cotizaciones de otras empresas y la cotización del contratista, la cual deberá encontrarse dentro de los precios establecidos en el Estudio de Mercado o por debajo) y solicitará el visto bueno del Supervisor del Contrato.
	
	

	3.1.17
	Actividades Mantenimiento 
Correctivo
 
UPS 1 KVA, 1,5 KVA ó 6 KVA. PUNTO DE VIGILANCIA Y CENTRO DE CONTROL 
	Cambio de baterías en UPS marca Chicago Digital Power modelo UPO11-1.5AX para cada punto de vigilancia, relacionado en el ÍTEM 3.1.10 Generalidades del Mantenimiento Correctivo Parte 9
	  
	

	3.1.18
	Actividades Mantenimiento 
correctivo
 
AIRE ACONDICIONADO - 
UNIDAD MANEJADORA 
	· Revisión de fugas en manejadora y tuberías, si existen se debe corregir o reparar el daño. 
· Se realizará carga de refrigerante en el sistema si la unidad manejadora lo requiere.
· Si se identifican fallas o averías en contactos eléctricos, relés, interruptores y protecciones de motores eléctricos, deberán ser reemplazados.
	  
	

	3.1.19
	Actividades Mantenimiento 
Correctivo
 
AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD EVAPORADORA (Mini 
Split) 
	· Revisión de fugas en evaporadora y tuberías, si existen se debe corregir o reparar el daño. 
· Se realizará carga de refrigerante en el sistema si la unidad manejadora lo requiere.
· Si se identifican fallas o averías en contactos eléctricos, relés, interruptores y protecciones de motores eléctricos, deberán ser reemplazados.
	
	

	3.1.20
	Actividades Mantenimiento Correctivo 

ADECUACIÓN CENTRO DE CONTROL
	· El futuro contratista deberá actualizar la estación de monitoreo de (1) un operador (puesto de trabajo conformado por escritorio y silla), con las respectivas adecuaciones de puntos eléctricos y lógicos. Este debe ser diseñado a la medida del espacio del cuarto de monitoreo, para ubicación de un (1) operador que monitorea el CCTV, deberá suministrar escritorio y silla ergonómica.
· El futuro contratista deberá realizar las adecuaciones eléctricas pertinentes a fin de garantizar el correcto funcionamiento de los equipos.
· Se debe actualizar las luminarias del cuarto de monitoreo, estas deberán ser tipo LED.
· Se debe pintar el cuarto de monitoreo, mínimo dos (2) capas de pintura. El color será aprobado por el supervisor del contrato.
	
	

	3.1.21
	Actividades Mantenimiento 
Correctivo

PLATAFORMA TECNOLOGICA DE DATOS – CENTROS DE COMPUTO 

(Centro de cómputo Bloque administrativo y Centro de cómputo Guardia).
	Realizar revisión y puesta en funcionamiento de equipos activos de red (Conmutadores Switch, Servidor, NVR, UPS, Patch Panel, Patch Cord, cableado estructurado de red eléctrica y datos), si existen fallas que impidan el correcto funcionamiento del mismo, deberán ser resueltas por el contratista, así:
· Reemplazo de pacht cort ethernet categoría 6ª RJ45 para conexión en rack o bastidor. 
· Instalación y adecuación de 9 puntos de red. 
· Instalación y adecuación de 9 puntos de corriente regulada. 
· Instalación y adecuación de 9 puntos de corriente no regulada. 

Punto de red a todo costo comprendiendo elementos, instalación, mano de obra y trabajos de infraestructura requeridos. Dentro de los elementos a contemplar por cada uno de los puntos de red se tendrán en cuenta: FacePlate, caja, Jack RJ45, cable F/UTP, canaleta plástica, ducterias MT, organizadores, patch cord, cableado eléctrico regulado y no regulado, tomas eléctricas reguladas y no reguladas, sistemas de puesta a tierra y demás elementos necesarios para su instalación y puesta en funcionamiento.
Todos los elementos que componen el cableado estructurado deberán ser unimarca. Como son el cable par trenzado. Los jacks, paneles, face plates, patch cords, cables de fibra óptica asi como toda su conectividad asociada como es el caso de bandeja, adapters, conectores y patch cords de fibra óptica.
El Sistema de Cableado Estructurado de voz y datos debe cumplir con las especificaciones de la categoría 6A y las recomendaciones consignadas en los siguientes estándares:
· ANSI/TIA-942 B Infraestructura de Telecomunicaciones para Centros de Datos. Provee las guías y los requerimientos para el diseño e instalación de un Centro de Datos o cuarto de cómputo.
· ANSI/TIA 568-D conjunto de normas para instalaciones de cableado para premisas del cliente 
· ANSI/TIA 568-0-D
· ANSI/TIA 568-1-D
· ANSI/TIA 568-2-D
· ANSI/TIA 568-3-D
· ANSI/TIA-569-D Commercial Building Standard for Telecomunications Pathways and Spaces, que estandariza prácticas de diseño y construcción dentro y entre edificios, que son hechas en soporte de medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como canaletas y guías, facilidades de entrada al edificio, armarios y/o closet de comunicaciones y cuarto de equipos.
· ANSI/TIA-606 C Administration Standard for the Telecomunications Commercial Building dura of Comercial Buildings, que da las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de Cableado Estructurado.
· ANSI/TIA-607 C Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments for Telecomunications, que describe los métodos estándares para distribuir las señales de tierra a través de un edificio.
· NTC 6064 Tecnologia de la Informacion Cableado Generico para Instalaciones de Clientes.
· Instalación de puntos de cableado que cumplan todos los estándares internacionales en sus últimas versiones ANSI/TIA 568-2.D, para categoría 6A. Incluye instalación red eléctrica regulada a UPS, canaleta perimetral plástica e instalación de energía comercial.
· El alcance específico consistirá en la adquisición e instalación del cableado estructurado para voz y datos. Este alcance incluye las siguientes actividades: 
· Instalación de puntos de cableado que cumplan todos los estándares internacionales en sus últimas versiones ANSI/TIA 568 D, para categoría 6 A. Incluye instalación red eléctrica regulada por UPS, canaleta perimetral plástica e instalación de energía comercial.
· Informe de la certificación de cableado estructurado para cada uno de los puntos y para cada elemento que constituye el canal; la empresa contratista debe entregar la garantía extendida por instalación y certificación con el fabricante de producto por un lapso de tiempo de 25 años.
· Identificación y Administración del sistema de cableado estructurado de acuerdo a ANSI/TIA 606A.
· Instalación y puesta en funcionamiento del sistema de energía regulada por UPS atendiendo las recomendaciones de NTC 2050, NEC y RETIE.
· Realización e instalación de todas las áreas y segmentos de cableado estructurado en sus últimas versiones, ANSI/TIA 568 D para categoría 6A.

CABLE F/UTP CATEGORIA 6 A
· Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/TIA-568-2-D, el estándar IEEE 802.3an-2006 de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-T.
· Debe soportar por lo menos las siguientes aplicaciones: 100 Mb/s Ethernet 10GBase-T, 100Base-TX (Fast Ethernet), 1000base-T (Gigabit Ethernet); IEEE 802.3, ANSI X3.263; 1.2Gb/s ATM; Token Ring 4/16 para Voz y Datos.
· Debe existir compatibilidad mecánica y eléctrica de los productos y cables de la Categoría 6A, con las categorías anteriores. 
· El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones, con especificación de su cubierta o chaqueta type LSZH (UL o ETL) de acuerdo a la norma IEC 60332-3.  Retardante de llama, no generar gas toxico y libre de halógenos (LSZH).
· El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Dentro del cable, los conductores de cobre deben estar trenzados en pares firmemente y estos deben tener separación individual para mejorar su desempeño.
· El cable deberá ser calibre No. 23 AWG, el diámetro externo máximo del cable debe ser de 7.2 mm.
· No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación. El código de colores de pares debe ser el siguiente: 

Par 1: Azul-Blanco.
Par 2: Anaranjado-Blanco.
Par 3: Verde-Blanco.
Par 4: Marrón-Blanco.
Debe poseer un elemento que ayude a reducir los efectos de Alien Cross Talk
El forro del cable debe tener impresa, como mínimo, la siguiente información: nombre del fabricante, número de parte, tipo de cable, número de pares, tipo de listado (LSZH), y las marcas de mediciones secuenciales para verificación visual de longitudes. 
Serán listados por UL y/o ETL, para garantizar que el cable ofrecido ha sido avalado por este laboratorio. 
Este estará identificado individualmente con el correspondiente logo de la prueba realizada por el laboratorio (UL y/o ETL), de forma permanente. 
El cable debe permitir en su instalación al menos un radio mínimo de curvatura de 4 veces su diámetro externo a una temperatura de 0ºC sin ocasionar deterioro en forro o aislantes.
Velocidad de propagación >69% de 10 a 500 Mhz, Debe poseer una impedancia característica de 100Ω, +/- 15% hasta 100Mhz, +/- 22% entre 100 – 350Mhz y +/- 32% entre 350 – 500Mhz de respuesta para ancho de banda de acuerdo con el ANSI/TIA 568-2-D para categoría 6 A.
La clasificación de flamabilidad de la chaqueta debe cumplir con IEC 60332-3, 60754-2, 61034-2
Estos cables deben ser verificados por ETL (Intertek) para el estándar ANSI/TIA–568-2-D y/o ISO 11801 para Categoría 6 Aumentada deberán ser listados (UL y/o ETL). Retardante de llama, no generar gas toxico y libre de halógenos; superior a LSZH que debe cumplir mínimo con los estándares internacionales IEC 60332-1 (no propagación de Incendio), IEC 61034 parte 2 (baja emisión de humos opacos) e IEC 60754 parte 2 (libre de halógenos y baja emisión de gases corrosivos).
El diámetro externo máximo del cable debe ser de 7.2 mm.
Garantizar el desempeño de canal de acuerdo al estándar 568-2-D a distancias cortas, esto usando patch cords estándar 2.1 metros para categoría 6 A.
Se anexa la siguiente tabla con las mediciones mínimas de desempeño del canal exigidas para el cableado estructurado, las cuales deben ser cumplidas para el peor de los casos al momento de la prueba con una frecuencia mínima de 500Mhz. (Información verificada en la prueba de ETL).

	Freq (Mhz)
	NEXT dB
	PSNEXT  dB
	RL  dB 
	ACRF
dB
	PSACRF
dB
	IL
dB
	PSANEXT
dB
	PSAACRF
dB

	500
	≥ 42
	≥ 40
	≥ 20
	≥ 25
	≥ 25
	≤ 30
	≥ 25
	≥ -20



· Valores que serán tenidos en cuenta de acuerdo con los mínimos aceptados y aprobados por el estándar de la ANSI/TIA 568-2-D.
· El contratista deberá suministrar e instalar las canaletas perimetrales plástica de 15x5x200 cms o longitudes superiores o inferiores para cada punto de red relacionado.
· Canaletas con tapa accesorios de instalación como curvas, codos, Tees, uniones de tapa y base, tapas finales, divisores para varios espacios, sujetadores.
· Color Blanco marfil, tornillería de instalación y chazos.
· Canaleta instalada en todo su recorrido. Se verificará su tendido, verticalidad y horizontalidad.
· Canaleta de alta resistencia a impactos y torceduras. Listada UL y/o CSA rango 600V; cumpla estándar UL o NEMA.
· Canaleta con accesorios y/o divisores y/o herrajes porta tomacorrientes y porta face plate.
· Suministro e instalación de face plate, listado UL y/o CSA, de la misma marca del fabricante de la solución. 
· Los face plates ofertados deben de permitir la ubicación del Jack tanto en forma plana como en forma angulada sin necesidad de cambiar este elemento.
· En color Beige o blanco, que aloje dos puertos para Jack RJ45, tornillos de fijación, cajas de instalación de acuerdo con la necesidad y tiras de marcación.
· Labels que identificarán cada elemento contemplado en la solución de cableado tanto UTP, Eléctrico y los elementos que la componen.
· Suministro e instalación de Labels para Patch panel autoadhesivos que permitan identificar cada elemento pasivo en el rack.

SUBSISTEMA ELÉCTRICO REGULADO
· Cada puesto de trabajo contará con dos (02) tomas eléctricas de dos conexiones americana tipo HGIG 20 A 120 V tierra aislada; una de color naranja grado industrial para circuitos regulados y otra de color blanco marfil para circuito no regulado.
· Los circuitos deben ser cableados para la red regulada en cable eléctrico 3X12 AWG, circuito eléctrico entorchado pre-ensamblado en fábrica en color rojo, blanco y verde, cable con aislamiento en THHN/THWN 90˚ C. (para disminuir el espacio en canaletas y mayor transporte de corriente)
· Conectores americanos o uniones rápidas para cable 10-12 AWG de auto desforre para derivación, instalados en cada punto regulado. No se admiten empalmes directos sobre cables para derivaciones. Deberán emplearse uniones rápidas.
· Considerar una base de trabajo de hasta 10 tomas de energía por circuito independiente para equipos principales de cómputo y de comunicaciones.
· Suministro e instalación de caja y tapa (naranja y blanco marfil) para cada una de las tomas eléctricas.



	
	

	3.1.22
	Actividades Mantenimiento 
Correctivo

CONTROLES DE ACCESO - ESCANER DE RAYOS X PARA EL CONTROL DE EQUIPAJE
	Revisión y puesta en funcionamiento del equipo, si existen fallas que impidan el correcto funcionamiento del mismo, deberán ser resueltas por el contratista, así:
· Configuración física y lógica del equipo y accesorios.
· Calibración física y lógica del equipo y accesorios
· Remplazo de cinta transportadora y/o elementos o accesorios. 
· Reemplazo de los cristales de silicio.

Cualquiera otra falla que se derive de las antes mencionadas y que impidan el óptimo funcionamiento del equipo deberá ser asumida por el contratista.

	
	

	3.1.23
	Actividades Mantenimiento 
Correctivo

CONTROLES DE ACCESO - MOLINETE
	· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de 2 Molinetes de barreras de acceso peatonal con verificación mediante circuito electrónico a través de identificación biométrica (elaboración en acero inoxidable), deben ser compatibles con los equipos que integran el sistema de controles de acceso.
· El futuro contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de los molinetes, operando en optimo funcionamiento, por acceso biométrico y tarjetas electrónicas.
· El futuro contratista deberá suministrar 60 tarjetas electrónicas con escarapela, configuradas y operando con el sistema actual. 
· El factor de empaquetamiento y diseño debe ser similar al existente.

	
	

	
	PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS AUDIOVISUAL - SISTEMA DE SONIDO PORTÁTIL 
	· Revisión y puesta en funcionamiento de los equipos que integran el sistema, si existen fallas que impidan el correcto funcionamiento de los mismos, deberán ser resueltas por el contratista, así:
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de transductor de LF 2 x JBL 275 (15 in) woofer, para altavoz JBL PXR825 dual 15 pulgadas.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de transductor de HF 1 x JBL 2408H-2 37.5 mm (1.5 in) diafragma de polímero anular, controlador de compresión de neodimio, para altavoz JBL PXR825 dual 15 pulgadas.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de transductor de LF 2 x JBL 275 (15 in) woofer, para altavoz PEAVEY PV115.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de transductor de HF Woofer de alta resistencia con bobina móvil de 2 3/8" e imán de 50 onzas, montaje de altavoz con tuerca en T, para altavoz PEAVEY PV115 de 15 pulgadas.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de transductor de LF BL M115-8A x 2, para altavoz JBL JRX100 dual 15 pulgadas.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de transductor de HF JBL 2412, motor de compresión de salida de 1" montado en Guía de ondas de transición, para altavoz JRX100 dual 15 pulgadas.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de transductor de LF de 135 mm (5,25 pulgadas), para altavoz JBL CSS-1S/T.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de transductor de HF 19 mm (0.75 in) polycarbonate dome tweeter de 8 ohm, para altavoz JBL CSS-1S/T.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de transductor de LF 1 x M115-2 380 mm (15 in), para altavoz JBL 315.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de transductor de HF 1 x JBL 2414H-1 25.4 mm (1 in) diafragma de polímero, motor de compresión de neodimio, para altavoz JBL 315.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de placa principal PCB para proyector Epson H904A.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de módulo de lampara para proyector Epson H904A.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de módulo de lampara ELPLP96 para proyector EPSON EX3260.
· Reemplazo, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de módulo de lampara ELPLP61 para proyector EPSON H449A.
· Cualquiera otra falla que se derive de las antes mencionadas y que impidan el óptimo funcionamiento del equipo deberá ser asumida por el contratista.
	
	

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLATAFORMA TECNOLOGICA DE DATOS DE ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ (ESGON)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	4.1
	Mantenimiento Preventivo 
	Es la acción o conjunto de acciones que como objetivo tienen la función de mantener los equipos en correcto estado y funcionamiento, esto mediante tareas sistemáticas de inspección y diagnóstico, todo esto al grupo de equipos y elementos especificados, de modo que se evite fallas a futuro que representen amenazas para el funcionamiento del mismo, y se deban hacer correcciones o cambio del equipo en su totalidad. Con la aplicación de un mantenimiento preventivo se logra garantizar la vida útil de los elementos o equipos de un sistema y hasta prolongar su uso con una buena eficiencia. 
El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, en las etapas previas o incipientes (antes de) de modo que posibles fallas que puedan causar un daño mayor ocasionen el no funcionamiento del sistema en un 100%, de esta forma se evita paros de emergencia y tiempo con el sistema fuera de funcionamiento. 
	  
	  

	4.2
	Frecuencia Mantenimiento Preventivo 
	El contratista deberá efectuar uno (01) mantenimiento preventivo durante la ejecución de la aceptación de oferta, en las instalaciones de la Escuela de Policía Gabriel González ubicada en la Carrera 13 Calle 6, Espinal (Tolima)
	  
	  

	4.3
	Elementos que integran el circuito
	El Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) de la Escuela de Policía Gabriel González, está conformado principalmente por los siguientes elementos:
	Cant
	Descripción

	24
	Cámara de CCTV tipo bala marca Hikvision modelo DS-2CD2T32-I5

	01
	Cámara de CCTV tipo domo PTZ Hikvision modelo DS-2DF8236IX-AEL

	03
	Cámara de CCTV tipo bala marca Dahua modelo DH-IPC-HFW2531TN

	03
	Cámara de CCTV tipo domo PTZ marca Dahua modelo DH-SD6CE245U-HNI

	01
	NVR Hikvision modelo DH- DS-7732NI-E4   

	01
	NVR Dahua modelo DHI-NVR5216-4KS2

	01
	JOYSTICK marca Dahua modelo NKB1000/KBD1000/KB1000

	01
	Televisor led de 55 pulgadas Samsung

	01
	Pantalla led de 55 pulgadas Dahua



	
	

	4.4
	Reportes 
	Todas las fallas, anomalías, novedades detectadas en desarrollo de los mantenimientos preventivos, deberán ser reparadas, subsanadas y reportadas en el informe de mantenimiento. (Deberá adjuntar registro fotográfico) 
	
	

	4.5
	Generalidades 
Mantenimiento Preventivo. 
Parte 1. 
 
El contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades generales al Grupo de equipos y elementos del sistema, contemplados dentro del objeto del presente contrato 
	Calibración (Donde aplique) 
Por medio de este procedimiento se busca comparar los valores obtenidos como parámetros iniciales de funcionamiento y como esta medida corresponde al patrón de referencia, verificar y poner en puesta punto los equipos del sistema. 
Inspección 
Consiste en examinar de forma visual el estado de un equipo en cada una de sus partes y componentes, en busca de imperfecciones o daños, de modo que se pueda verificar el correcto funcionamiento del equipo. 
Evaluación 
Antes de iniciar alguna labor o tarea de mantenimiento preventivo, correctivo o predictivo, se debe evaluar el funcionamiento del mismo con el fin de determinar el estado antes de intervenir el sistema, esta información debe quedar plasmadas en el informe de visita. 
	
	

	4.6
	Generalidades 
Mantenimiento Preventivo. 
Parte 2. 
 
El contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades generales al Grupo de equipos y elementos del sistema, contemplados dentro del objeto del presente contrato
	Apariencia 
Los daños como decoloración, hendiduras y rasguños menores o cualquier anomalía que no afecte el funcionamiento, no puede ser tomado como no funcional, pero estas pueden ser corregidas en el mantenimiento correctivo (si esto aplica) y no afecta los términos de garantía de acuerdo al origen del caso. 
Integridad 
Todo equipo se considera completo al poseer al 100% todos sus componentes, eléctricos, mecánicos y demás elementos que lo conformen dentro de su construcción de fábrica, los cuales son partes esenciales para su funcionamiento. 
La falta o no existencia de alguno de estos por manipulación ajena al personal especializado de soporte, podrá afectar los términos de garantía del equipo. 
Limpieza 
Es la remoción de agentes extraños o dañinos a la estructura original del equipo o elemento, esto por medio de productos especializados para dichos equipos. 
La eliminación de archivos dañinos (virus o elementos basura) en los equipos de cómputo y CCTV, la actualización de firmware y software, también hacer parte del proceso de limpieza.
	
	

	4.7
	Generalidades 
Mantenimiento Preventivo. 
Parte 3. 
 
El contratista deberá llevar a cabo las siguientes actividades generales al Grupo de equipos y elementos del sistema, contemplados dentro del objeto del presente contrato
	Lubricación 
Es la acción de reducir el rozamiento y todos los efectos causados por este en las superficies adyacentes en movimiento por lo cual se aplica entre estas superficies sustancias lubricantes de acuerdo al tipo de elemento con el fin de reducir la fricción y el desgaste de las partes móviles, esto no aplica para todo el sistema y solo algunos elementos lo requieren como rodamientos en la planta eléctrica. 
Pruebas de Funcionamiento 
Son las pruebas que se realizan a los equipos para determinar el funcionamiento de estos de acuerdo a los criterios del fabricante o lista de chequeo, en esta establecen los parámetros de rendimiento y seguridad establecidos para el equipo. Los equipos que no cumple con estos parámetros serán sometidos a diagnóstico para determinar el causante. Estas pruebas son realizadas por personal idóneo y capacitado de acuerdo al tipo de equipo.
	
	

	4.8
	Actividades Mantenimiento Preventivo 
	El contratista como mínimo deberá realizar las siguientes actividades dentro de cada mantenimiento preventivo así: 
	
	

	4.9
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CAJAS DE INSPECCIÓN 
	· Inspeccionar estado de la tapa, (Marcos y paredes interiores) 
· Destapar y limpiar en su interior toda la suciedad que se encuentre. * Revisar el estado de los cables y conexiones que pasan por la caja, (aislar nuevamente en caso de ser necesario). 
· Fumigar al interior para evitar la proliferación de plagas. 
· Tapar verificando que quede bien cerrado. 
	  
	  

	4.10
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
POSTE 
	· Inspeccionar estado de poste. (No debe presentar fracturas) 
· Inspeccionar cimentación. (Debe estar bien hincado, no debe presentar desviaciones) 
	  
	  

	4.11
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
DUCTOS, CANALIZACIONES, 
ESCALERILLAS, CANALETAS 
	· Inspeccionar estado 
· Destapar y limpiar en su interior toda la suciedad que se encuentre. * Revisar el estado de los cables y conexiones (aislar nuevamente en caso de ser necesario). 
· Tapar verificando que quede bien cerrado. 
	  
	  

	4.12
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
SOPORTES Y/O BRAZOS DE 
CÁMARAS 
	· Inspeccionar estado de soportes y/o brazos de cámara 
· Inspeccionar Abrazaderas (collarines) 
· Inspeccionar estado de cinta bandit y hebillas. 
· Revisión del torque de los tornillos en las abrazaderas (corona antiescalatoria, soportes para el mástil, soporte brazo para domo, radio si aplica). 
· Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura 
	  
	  

	4.13
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
GABINETES 
	· Inspeccionar estado del gabinete en su exterior e interior. 
· Inspeccionar estado de cinta bandit y hebillas de sujeción. * Revisar el ajuste de la chapa y estado de la puerta. (cerraduras y bisagras) 
· Verificar cierre de puerta y ajuste que no permita ingreso de agua o insectos. 
· Limpieza interior y exterior del gabinete (utilizar soplador al interior) * Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura. 
	
	

	4.14
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PROTECCIONES (DPS, IP) 
	· Inspeccionar estado de los elementos de protección. (No puede presentar quemaduras) 
· Revisar valores de voltaje de entrada (Acometida) y de salida. 
· Verificar valores de conexión a tierra. 
· Verificar conexiones en bornes y terminales. 
· Ajustar el torque de los tornillos de las borneras. 
	  
	  

	4.15
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
TRANSFORMADOR DE 
AISLAMIENTO 
	· Inspeccionar estado de transformador. (No puede presentar quemaduras, revisar bobinas) 
· Revisar valores de voltaje de entrada (Acometida) y de salida. 
· Verificar valores de conexión a tierra. 
· Verificar conexiones en bornes y terminales. 
· Ajustar el torque de los tornillos de las borneras. 
	  
	  

	4.16
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
UPS 1 KVA, 1,5 KVA ó 2 KVA. PUNTO DE CÁMARA 
	· Inspeccionar estado de la UPS, temperatura de funcionamiento. * Inspeccionar display LCD, verificar estado de carga de la batería e indicadores de estado. 
· Medir valores de voltaje de entrada (Acometida) y de salida (Ajustar si aplica en parámetros de configuración) 
· Limpieza de partes, de control y electrónica, aplicar con aire comprimido a baja presión. 
· Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, etc. 
· Realizar prueba funcional mediante corte del suministro eléctrico (Previo aviso a los operadores CCTV). Con esto se prueba entrada de servicio de UPS en modo desconexión de línea y respuesta para soportar la carga demandada por equipos del gabinete.
	  
	  

	4.17
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CÁMARAS TIPO DOMO PTZ 
	· Inspeccionar estado de la Cámara en su exterior, carcasa y burbuja. (No presente fracturas)
· Medir valores de voltaje AC de entrada al adaptador de la cámara.
· Medir el voltaje DC de salida del adaptador.
· Desconectar alimentación DC del domo para realizar limpieza. * Revisar empaques, que no estén rotos o doblados en el sello de la burbuja.
· Revisar que las conexiones de alarmas, datos y poder estén correctamente conectadas a las borneras, ajustar.
· Verificar patch cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados)
· Cerrar y verificar el estado del exterior del domo y funcionamiento.
	
	

	4.18
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
CÁMARAS TIPO FIJAS 
	· Inspeccionar estado de la Cámara en su exterior, carcasa. (No presente fracturas) 
· Medir valores de voltaje AC de entrada al POE de la cámara. 
· Desconectar alimentación POE de la cámara y realizar limpieza. * Revisar empaques, que no estén rotos o doblados en el sello de la carcasa. 
· Verificar patch cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) 
· Cerrar y verificar el estado del exterior de la cámara y funcionamiento.
	  
	  

	4.19
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
SWITCHES - PUNTO DE 
CÁMARA 
	· Inspeccionar estado del switch, temperatura de funcionamiento. 
· Medir valores de voltaje AC de entrada 
· Retirar todas las conexiones de red del equipo y verificar link y estado de puertos. 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en los puertos y en el ventilador de la fuente del equipo. 
· Aplicar limpiador de circuitos electrónicos a los puertos. 
· Verificar pacth cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) 
· Revisar los patch cords de fibra. 
· Reconectar los puertos y verificar link. 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar conectividad con Centro de Monitoreo. 
	  
	  

	4.20
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
UPS CENTRO DE CONTROL 
	· Inspeccionar estado de la UPS, temperatura de funcionamiento. * Inspeccionar display LCD, verificar estado de carga de la batería e indicadores de estado. 
· Medir valores de voltaje de entrada (Acometida) y de salida (Ajustar si aplica en parámetros de configuración) 
· Limpieza de partes, de control y electrónica, aplicar con aire comprimido a baja presión. 
· Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los equipos, temperatura, humedad, etc. 
· Realizar prueba funcional mediante corte del suministro eléctrico (Previo aviso a los operadores CCTV). Con esto se prueba entrada de servicio de UPS en modo desconexión de línea y respuesta para soportar la carga demandada por equipos del gabinete. 
	
	

	4.21
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
TABLEROS ELÉCTRICOS (RED 
NORMAL / RED REGULADA) 
	· Inspeccionar estado del tablero. 
· Limpieza interior y exterior de la unidad. (Aplicar aire a baja presión) * Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura. * Ajuste de tornillos en general. (Verificar torque en borneras) * Revisión de protecciones. 
· Verificar funcionamiento de breakers, o fusibles. (Medir voltaje AC)

	
	

	4.22
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
ILUMINACIÓN 
	· Inspeccionar estado de lámparas. (Enciendan 100%) 
· Medir Voltaje de entrada AC. 
· Revisión y limpieza contactos eléctricos. 
· Limpieza y ajuste general. 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. 
	  
	  

	4.23
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
RACK
	· Inspeccionar estado del RACK de piso en su exterior e interior. 
· Inspeccionar estado de soportes y ruedas. 
· Ajuste de tornillos en general (bisagras, puertas, bandejas) * Revisar el ajuste de la chapa y estado de la puerta. (cerraduras y bisagras) 
· Verificar cierre de puerta. 
· Limpiar interior y exterior del gabinete (utilizar soplador si es necesario al interior) 
· Verificar si existe presencia de corrosión y aplicar pintura. 
· Revisar los voltajes de entrada y de salida de las regletas (fase-tierra, fase-neutro, neutro-tierra). 
	  
	  

	4.24
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
MULTITOMA - PDU 
	· Inspeccionar estado del multitoma. 
· Revisar los voltajes de entrada y de salida de las regletas (fase-tierra, fase-neutro, neutro-tierra). 
· Medir valores de voltaje AC de entrada * Limpiar los conectores de las tomas. 
· Verificar cables de conexión. 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. 
	  
	  

	4.25
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
SWITCHES 
	· Inspeccionar estado del switch, temperatura de funcionamiento. 
· Medir valores de voltaje AC de entrada 
· Retirar todas las conexiones de red del equipo y verificar link y estado de puertos. 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en los puertos y en el ventilador de la fuente del equipo. 
· Aplicar limpiador de circuitos electrónicos a los puertos. 
· Verificar patch cord y cables de comunicación (reemplazar si están deteriorados) 
· Revisar los patch cords de fibra. 
· Reconectar los puertos y verificar link. 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar conectividad con Centro de Monitoreo. 
	  
	  

	4.26
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
PATCH PANEL, VOZ Y DATOS 
	· Inspeccionar estado del patch panel. 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en los puertos. 
· Verificar patch cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) 
· Organizar cableado estructurado y organizadores. 
	  
	  

	4.27
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO - SOFTWARE 
	· Verificar funcionamiento del software. 
· Revisar tiempo de grabación (en días). * Revisar estado de los discos (Arreglos Raid) * Verificar configuración de red y usuarios. 
· Revisar licencias habilitadas. 
· Actualización de software cuando existan actualizaciones disponibles. 
	
	

	4.28
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO - HARDWARE 
	· Inspeccionar estado de la unidad de grabación, temperatura de funcionamiento. 
· Medir valores de voltaje AC de entrada 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo, haciendo énfasis en las tarjetas y en el ventilador de la fuente del equipo y procesador. 
· Aplicar limpiador de circuitos electrónicos si se requiere. 
· Ajuste de tornillos en general. (Realizada la limpieza, se deben verificar que cada una de las tarjetas quede bien asegurada). 
· Verificar pacth cord y cables de comunicación, (reemplazar si están deteriorados) 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar conectividad. 
	  
	  

	4.29
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
MONITORES GRAN 
FORMATO, VIDEOWALL Y 
OPERADOR 
	· Inspeccionar estado del monitor, temperatura de funcionamiento. * Medir valores de voltaje AC de entrada * Limpiar con aire a baja presión el equipo. 
· Limpiar pantalla con paño microfibra. 
· Ajuste de tornillos en general, soportes. 
· Verificar cables de video, (reemplazar si están deteriorados) * Revisar que el equipo encienda y opere correctamente, verificar imagen. 
	
	

	4.30
	Actividades Mantenimiento 
Preventivo 
 
TECLADOS - JOYSTICK 
	· Inspeccionar estado de teclado. 
· Medir valores de voltaje AC de entrada en la fuente. 
· Limpiar con aire a baja presión el equipo. 
· Limpiar pantalla LCD con paño microfibra. 
· Verificar respuesta de control. 
· Revisar que el equipo encienda y opere correctamente. 
	  
	  

	4.31
	Actividades Generales del mantenimiento preventivo Parte 1
	El futuro contratista deberá en el mantenimiento preventivo organizar el cableado del rack, inspeccionar, ajustar, revisar, limpiar el sistema completo de CCTV, ajuste y verificación de contactos eléctricos, ajuste de los soportes y el enfoque de las cámaras (validación del punto de grabación), Test de diagnóstico de hardware y software en los equipos que tengan estas opciones, así como efectuar las demás pruebas que requiera el sistema para su óptimo funcionamiento.
	
	

	4.32
	Actividades Generales del mantenimiento preventivo Parte 2
	El futuro contratista debe suministrar todas las partes, repuestos, accesorios y demás herramientas que sean necesarias para efectuar y llevar a cabo el mantenimiento preventivo, sin ningún costo para la Policía Nacional.
	
	

	5.
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLATAFORMA TECNOLOGICA DE DATOS DE ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ (ESGON)

	5.1
	Mantenimiento Correctivo 
	Es la acción que corrige los defectos o daños que puede tener un equipo o elemento, por medio de este se corrigen o reparan las averías detectadas, para el funcionamiento correcto del sistema de CCTV. 
Durante la vigencia del contrato, el contratista deberá realizar todos los diagnósticos, correcciones, reparaciones y/o cambio de repuestos, piezas, accesorios, que garanticen el correcto funcionamiento del sistema de CCTV. 
Para este tipo de mantenimiento se debe generar un caso o solicitud de servicio por medio de los canales de atención establecidos para el cumplimiento del contrato, la cual asignará un número de ticket, de acuerdo a los tiempos de respuesta se realiza un seguimiento hasta que quede solucionada la falla. 
	  
	  

	5.2
	Una vez suscrita el acta de inicio, se generará el primer ticket de servicio, en el cual el contratista deberá realizar el primer diagnóstico y mantenimiento correctivo a los equipos, elementos y fallas que se relacionan a continuación, que en este momento se encuentran fuera de servicio y/o no permiten que el sistema funcione correctamente, en coordinación con el supervisor del contrato, así: 
	· cámaras Hikvision tipo bala exterior.
· cámaras Dahua tipo bala exterior
· domo PTZ Hikvision
· domo PTZ Dahua
· sistema de puesta a tierra
· Las demás que resulten durante la ejecución.

	
	

	5.3
	Bolsa de Repuestos y materiales 

	Esta bolsa de dinero estará disponible para realizar el suministro, de repuestos y/o consumibles requeridos en el mantenimiento correctivo, para asegurar la continuidad de la operación del sistema de videovigilancia. La bolsa de repuestos puede ser utilizada y consumida, en cualquier momento durante la vigencia del contrato. Se debe disponer de repuestos de mayor consumo para garantizar los mantenimientos correctivos. Los repuestos serán suministrados a medida que sean requeridos hasta completar el presupuesto disponible para esta actividad. No obstante, previa autorización del supervisor del contrato. 
	
	

	5.4
	Componentes no incluidos en la lista de repuestos y materiales 

	En la ejecución de los mantenimientos correctivos, en caso de requerir repuestos que no estén relacionados la oferta económica, deberán ser adicionados y deberán estar sustentados en mínimo 3 cotizaciones. El valor será fijado a través de una fórmula matemática y estadística conforme el supervisor del contrato o interventoría y contratista. 
	
	

	6
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS AUDIOVISUALES DE ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ (ESGON)
	
	

	6.1
	Se realizará mantenimiento preventivo a los equipos audiovisuales que se encuentran ubicados en la plaza de armas, auditorio principal, sala de juntas de la dirección y aulas de clases.

El mantenimiento preventivo consiste en realizar limpieza parte interna y externa de cada una de las piezas y partes que componen los equipos, verificación de los soportes, ajustes de tornillos de sujeción, rectificación de soldaduras, retiro del oxido.

Se debe verificar el ajuste y ecualización del sistema de los sonidos en los lugares que se realizara el mantenimiento preventivo.
	
	

	6.2
	Los equipos audiovisuales que componen la escuela para el mantenimiento PREVENTIVO son los siguientes:

01 SISTEMA MULTIMEDIA DE SONIDO, MARCA GENIUS, MODELO SW-5.1 1800
01 VIDEOBEAM MARCA EPSON, MODELO POWER LITE W39
11 VIDEOBEAM MARCA OPTOMA
12 VIDEBEAM MARCA PANASONIC, MODELO LX321 XGA
04 CABINAS MARCA THUMP, MODELO TH-15A
02 ARRIVE, MARCA ELECTRO VOICE, MODELO ZXA1
04 CABINAS AMBIENTALES, MARCA JBL, MODELO CBT50LA-1-WH
01 CONSOLA DE SONIDO ANALOGA MARCA BEHRINGER, MODELO SX 3242FX
04 CABINAS DE 03 VIAS, MARCA YAMAHA, MODELO C215V
02 AMPLIFICADOR DE SONIDO MARCA VENTODJ
02 BAJOS MARCA JBL, MODELO JRX118
01 CONSOLA DE SONIDO DIGITAL MARCA, ALLEN&HEATH, MODELOQU-16
01 DBX DRIVE RACK 260
01 AMPLIFICADOR DE SONIDO, MARCA QSC, MODELO RMX 850C
01 MICROFONO INALAMBRICO MARCA SHURE, MODELO PG58

Todos los elementos audiovisuales a intervenir deberán quedar instalados y en perfecto estado de funcionamiento a satisfacción del supervisor de la aceptación de oferta.
	
	

	7
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS AUDIOVISUALES DE ESCUELA DE POLICIA GABRIEL GONZALEZ (ESGON)
	
	

	7.1
	El mantenimiento correctivo son las tareas técnicas, destinadas a corregir las fallas del equipo que demuestren la necesidad de reparación o reemplazo que corrige los errores del equipo que dependen de la intervención para volver a su función inicial.
	
	

	7.2
	Las tareas del mantenimiento correctivo para los equipos audiovisuales consisten en lo siguiente:

· Verificación y rectificación de las conexiones de las entradas y salidas de audio (soldadura, oxido, desgastes, desajuste).
· Verificación del estado de los parlantes partes interna, sistema de ecualización, soporte y sujeción, (ecualización y rectificación de parámetros).
· Verificación, rectificación de (soldadura, interferencia, desgastes, mala conexión, oxido), estado de funcionamiento, de perrillas, potenciómetros, faders, botones de encendido.
· Verificación ajuste y ecualización del sistema de amplificación de cada cabina.
· Ajuste y configuración de los parámetros de ecualización de cada cabina.
· Verificación ajuste parte externa del parlante, pintura de las rejillas de protección de las cabinas, verificación de estado de los módulos de potencia y amplificación general de la cabina.
· Incluye cambio y reposición de perrillas, potenciómetros, faders, botones de encendido (originales), que se encuentren en mal estado de funcionamiento desgaste o daños por el uso diario del equipo. 
	
	

	7.3
	Se realizará ajuste y empotraje con materiales metálicos inoxidables y resistentes en el techo de la plaza de armas que soporte el peso (con mínimo 15 kilos de reserva cada cabina) para las 02 cabinas de 03 vías, marca Yamaha, modelo c215v que serán las que se instalarán.

Esta adaptación se realizará de manera resistente y, garantizando la armonía con lo existente, se deberán dejar en iguales o mejores condiciones la plaza de armas.

De igual manera se realizará el cambio total de los cableados eléctricos y de sonido a estas cabinas, así como también las tuberías por donde conducen los cableados.

Todo el trabajo que se realice en la plaza de armas y demás lugares a intervenir deberá quedar de manera estética y armoniosa.

Cumplimiento de este ítem a satisfacción del supervisor de la aceptación de oferta.
	
	

	7.4
	Todos los mantenimientos correctivos que se realicen están incluidos la instalación y mano de obra dentro de la bolsa de repuestos.
	
	

	8
	GENERALIDADES
	
	

	8.1
	TODOS LOS SUMINISTROS O ENTREGA DE LOS ELEMENTOS RELACIONADOS DENTRO DEL LISTADO DE LA BOLSA DE REPUESTO INCLUYE LA INSTALACION Y/O MANO DE OBRA.
	
	

	8.2
	El futuro contratista deberá garantizar el total funcionamiento de los equipos del CCTV y de audiovisuales en los sitios intervenidos
El supervisor de la aceptación de oferta verificará junto con el contratista, el funcionamiento total de los sistemas de sonidos y audiovisual ubicados en los lugares mencionados en el presente ítem.
	
	

	8.3
	El contratista deberá realizar un informe mensual de la ejecución contractual de cada escuela, de todas las actividades realizadas y partes suministradas a fin de verificar el avance del cumplimiento de la aceptación de oferta.
Nota: El informe de ejecución deberá ser dirigido al supervisor de la aceptación de oferta de cada escuela.
	
	

	8.4
	Se debe comprobar que el sistema eléctrico del CCTV y audiovisuales, no presenta daños físicos y sus mediciones de Voltaje se encuentren de manera adecuada. Se debe tener en cuenta que las líneas eléctricas correspondan a cada sistema, y se deje garantizado el correcto funcionamiento de la UPS y su independencia
	
	

	8.5
	Se deben realizar las fusiones de fibra necesarias de todo el sistema para el correcto funcionamiento del sistema de CCTV de las dos escuelas, como también los empalmes punto a punto, cambios de path cords de fibra óptica.
	
	

	8.6
	Los Sistemas CCTV tendrá las condiciones, físicas, locativas y ambientales, apropiadas para la operación de todo el sistema como un conjunto de una manera eficiente, por lo cual se deberán realizar las adaptaciones/adecuaciones que sean necesarias dentro la ejecución del proyecto, que se consideran generales sin excluir otros tipos de requerimientos que sean necesarios para el óptimo funcionamiento del sistema.  
	
	

	8.7
	Las cámaras que presenten averías o fallas de funcionamiento, el contratista realizara las respectivas reparaciones, incluyendo los repuestos y/o configuraciones necesarias.
	
	

	8.8
	Se deben realizar todos los trabajos técnicos y de instalación necesaria en el área asignada para implementación del proyecto, garantizando la armonía con lo existente, se deberán dejar en iguales o mejores condiciones los lugares o puntos en los cuales sea necesario realizar intervenciones. 
	
	

	8.9
	El cableado eléctrico, datos, UTP, fibra óptica deberá ser identificado por el contratista.
	
	

	8.10
	Sí el supervisor de la aceptación de oferta suministra equipos, partes y/o accesorios que hacen parte de la Escuela, para efectos de cambio y/o instalación dentro de los lugares a intervenir, para efectos de cambio, instalación y mano de obra dentro de los lugares a intervenir, el contratista hará este reemplazo con instalación sin ningún costo adicional para la Policía Nacional
	
	

	8.11
	El contratista debe proveer la conectividad necesaria para que el sistema opere correctamente de manera confiable, con el fin de permitir la interconexión de los diferentes equipos de la Red y del Sistema, 
Si se requieren puntos de cableado estructurado para la conexión de las cámaras, igualmente si requiere los puntos de red para el centro de monitoreo y cuarto de equipos.
El contratista deberá instalar toda la ductería necesaria en IMC, EMT y/o canaleta plástica para el cableado de cámaras.
	
	

	8.12
	El futuro contratista deberá presentar cronograma de actividades de las dos escuelas, dentro de los primeros 15 días de inicio de la aceptación de oferta, al igual que el personal que está a cargo de dicho procedimiento, el cual deberá ser aprobado por los supervisores del contrato.
	
	

	8.13
	Las cantidades y/o servicios señalados en el presente proceso son estimados mínimos, por lo tanto, el contratista, de ser necesario suministrará todas las cantidades, elementos, accesorios y/o equipos adicionales que sean requeridos para el correcto funcionamiento de los sistemas de video vigilancia (CCTV), sin costo adicional para la Policía Nacional.
	
	

	8.14
	El futuro contratista debe instalar, adecuar, suministrar todos los elementos, como acometidas eléctricas racks, equipos activos, puntos lógicos, puntos regulados y no regulados de AC, etc., que sean necesarios o se estimen convenientes para la ejecución del proyecto.
	
	

	8.15
	Conectividad garantizada a 1 GB con Categoría (6A) debidamente certificado con instrumento de medición e informe.
	
	

	8.16
	Si el supervisor de la aceptación de oferta, considera necesario el traslado de cámaras existentes entre los diferentes sitios de visualización del sistema, con el fin de mejorar la videovigilancia dentro de la Escuela, el contratista hará estos cambios sin ningún costo adicional para la Policía Nacional.
	
	

	8.17
	Se debe garantizar que todas las cámaras del CCTV, queden funcionando correctamente y se visualicen dentro del centro de monitoreo.
	
	

	8.18
	El futuro contratista podrá reutilizar equipos o materiales existentes (si se encuentran en óptimas condiciones) en coordinación y plena aprobación del supervisor de la aceptación de oferta.
	
	

	8.19
	Las canalizaciones, ducterías, canaletas y bandejas existentes en buen estado pueden ser utilizadas en su medida previa coordinación con el supervisor de la aceptación de oferta.
	
	

	8.20
	Revisión y pruebas de conexiones y cableado de trasmisión de video desde cámaras hasta el cuarto de comunicaciones (incluye medios exteriores, equipos activos y pasivos y cableado coaxial y de fibra). Si no es posible desde la cámara al centro de gestión, se realizarán las reparaciones pertinentes, incluyendo los repuestos y materiales necesarios.
	
	

	8.21
	Revisión y pruebas del joystick para manejo de cámaras. Comprobar la correcta configuración y funcionamiento. Se debe garantizar el correcto funcionamiento de la visualización de cámaras en las pantallas dispuestas para ello.
	
	

	8.22
	Todo el cableado F/UTP, patchcord, fibra óptica deberán estar marquillados y certificados, así mismo todos los convertidores de medios de fibra óptica a UTP deberán reorganizarse dentro del rack y se dejarán identificados de acuerdo a la cámara de seguridad que le corresponda. 
Lo anterior a satisfacción del supervisor de la aceptación de oferta.
	
	

	8.23
	En las cámaras PTZ que presenten averías o fallas de funcionamiento, el contratista podrá realizar las respectivas reparaciones, incluyendo los repuestos y/o configuraciones necesarias 
	
	

	8.24
	El futuro contratista deberá entregar al supervisor del contrato el diagrama de conexión del sistema CCTV existente en medio digital y físico de las dos escuelas.
	
	

	8.25
	Todos los equipos presentes en el sistema de CCTV (cámaras, Switches, matriz, NVR, joystick, monitores, UPS, etc), deberán ser puestos en funcionamiento, realizando las respectivas actividades de configuración, mantenimiento, limpieza y reparación, incluyendo repuestos, en el caso de ser necesario.
	
	

	8.26
	El oferente deberá informar por escrito que cuenta con un laboratorio de electrónica y de sistemas con sus herramientas de medición y calibración, para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo y de reparación de los equipos contemplados en el presente proceso, lugar de ubicación (ciudad y nomenclatura).
Disponibilidad 7X24.

Así mismo deberá contar con línea telefónica, Correo electrónico, plataforma de mesa de ayuda del contratista y aplicación WEB soporte.
	
	

	8.27
	El contratista prestará el servicio en la ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ, lugar donde se encuentran ubicados los equipos físicamente, salvo que por razones técnicas sea necesario el traslado únicamente a los laboratorios de la firma contratista, para reparación o diagnóstico especializados, previa autorización del supervisor de la aceptación de oferta.
	
	

	8.29
	El futuro contratista deberá realizar las pruebas finales de funcionamiento total del sistema antes de finalizar la aceptación de oferta. No se recibirá si existen elementos fuera de servicio o con fallas en algún componente del sistema.
	
	

	8.30
	El futuro contratista deberá verificar IR y ruido en la imagen de cámaras CCTV y realizar los cambios respectivos de tal forma que la imagen sea aceptada por el supervisor de la aceptación de oferta sin costo adicional.
	
	

	8.31
	El oferente deberá presentar documento vigente expedido por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en la cual se certifique se encuentre inscrito en el registro de productores y comerciantes de equipos tecnológicos de vigilancia y seguridad privada, en las secciones de importación, comercialización, instalación y arrendamiento.

Nota: En el evento de presentarse como Consorcio o Unión Temporal, todas y cada una de las partes que la conforma, deberán presentar la certificación.  
	
	

	8.32
	No se aceptarán equipos y repuestos fabricados por terceros, remarcados es decir equipos OEM (marca blanca), solamente se aceptarán equipos ODM (marcas propias).
	
	

	8.33
	El futuro contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a sistemas equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público y adecuaciones técnicas en las instalaciones que son propiedad de la Institución. En caso de que estas se presenten, se restablecerán al estado original y los costos involucrados a la misma, al igual que sanciones o multas serán responsabilidad del contratista.
	
	

	8.34
	Todas las especificaciones técnicas, son las mínimas requeridas, por lo tanto, los oferentes podrán ofrecer o reemplazar por mejores características de las solicitadas y mantener dichos ofrecimientos durante las entregas o implementación de los sistemas.
	
	

	8.35
	Los daños originados por descargas eléctricas u otro tipo de anomalías en la red, será total responsabilidad del contratista, para lo cual deberá reemplazar los equipos, sin ningún costo adicional a fin de satisfacer la disponibilidad de los sistemas. 
	
	

	8.36
	Las cámaras de video vigilancia están orientadas únicamente a cubrir operaciones de seguridad de instalaciones
	
	

	8.37
	El manejo de toda la información y trabajos técnicos de instalación del sistema se considera CONFIDENCIAL, de manera que los planos, manuales técnicos y cualquier otro tipo de información estarán limitados únicamente a la supervisión, el suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la POLICÍA NACIONAL.
	
	

	8.38
	El personal dispuesto para el cumplimiento del objeto del presente proceso será vinculado directamente por el futuro contratista, sin que exista relación laboral con la Policía Nacional. La Escuela de Policía Gabriel González se reserva el derecho de solicitar el retiro o remplazo del personal que no considere competente.
	
	

	8.39
	El futuro contratista garantizará, que los profesionales que integran el equipo de trabajo, los cuales estarán al frente de los trabajos contratados, cuenten con la experiencia específica suficiente y capacitada para que garantice la calidad del servicio.
	
	

	8.40
	El futuro contratista deberá cumplir al 100% las normas establecidas por las leyes colombianas para ejecutar las labores trabajo en alturas en contrataciones, seguridad social, certificaciones vigentes de todos los elementos que se utilicen para estas actividades.
	
	

	8.41
	El futuro contratista deberá garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial y de protección necesarios de acuerdo con la normatividad vigente.
	
	

	8.42
	Todos los gastos (administración, transporte, logística, materiales y demás) ocasionados por la ejecución contractual, serán asumidos por el futuro contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta y, por lo tanto, serán asumidos en su totalidad por el contratista.
	
	

	8.43
	El futuro contratista debe garantizar que su personal cuente con afiliación a seguridad social (ARL, EPS; AFP y CCF), verificación planilla FOSYGA, contrato de trabajo, exámenes médicos ocupacionales (con énfasis de trabajo en alturas si la actividad a desarrollar lo amerita), registros de entrega y capacitación sobre uso de Elementos y Equipos de Protección Individual, notificación de riesgos laborales dentro de la actividad a desarrollar, pre operacional a la maquinaria que pueda ser utilizada durante la instalación, tener establecido un procedimiento ATS (Análisis de Trabajo Seguro), contrato de trabajo de los operarios del contratista, informar el procedimiento de la actividad (mantenimiento) a realizar.
	
	

	8.44
	El futuro contratista deberá retirar todos los elementos que sean necesarios a fin de dar cumplimiento al contrato (cables, canaletas, tornillos, puntillas, etc.). que no se encuentre en servicio y hará disposición final de la misma. 
	
	

	8.45
	La ejecución del proyecto debe regirse y cumplir por la normatividad eléctrica vigente como el código eléctrico nacional y RETIE.
	
	

	8.46
	El futuro contratista deberá verificar los puntos eléctricos, correcta corrección de acuerdo a la norma RETIE, conexiones sin dejar cables expuestos.
	
	

	8.47
	El técnico que presta los servicios de mantenimiento deberá contar con el vestuario que lo identifique como integrante de la empresa, así como carné de identificación expedido por la empresa contratista prestadora de servicio de soporte y mantenimiento además de tener su propio kit de herramientas y elementos de trabajo para realizar los mantenimientos de una manera segura.
	
	

	8.48
	El oferente deberá entregar en la propuesta, la hoja de vida de los profesionales y técnicos, los cuales deben estar certificados por la compañía.
	
	

	9
	PRECIOS:
	
	

	9.1
	El oferente deberá certificar por escrito que mantendrá fijos los precios durante la vigencia de la aceptación de oferta, por lo tanto, los precios pactados en la aceptación de oferta no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos impuestos y demás erogaciones que se puedan presentar en la contratación.
	
	

	10
	GARANTÍA
	
	

	10.1
	El tiempo de garantía es de un (1) año para todos los productos suministrados en la bolsa de repuestos para las dos escuelas de policía contados a partir del acta del recibido a satisfacción.
	
	

	10.2
	La garantía es de cobertura total, incluye equipos, materiales, lugares y elementos intervenidos y no intervenidos durante la ejecución, cubre daños por fallas eléctricas, daños relacionados con los convertidores de medios de fibra óptica a utp, Gbits, empalmes y/o conectorizacion de fibra, daños en cables UTP, daños de elementos pasivos, activos y demás del sistema.
Así mismo, la garantía cubrirá los elementos suministrados dentro de la bolsa de repuestos para los equipos audiovisuales.
El futuro contratista deberá garantizar disponibilidad y funcionamiento del CCTV de las dos escuelas y CA de la ESSUM 7 x 24 para todas las cámaras.
	
	

	10.3
	Respecto a las baterías que sean reemplazadas durante el mantenimiento estas tendrán una garantía de doce (12) meses contados a partir del acta del recibido a satisfacción.
	
	

	10.4
	Aplicación de garantía, tiempos de respuesta y de indisponibilidad permitida:
1. Generación del incidente: Una vez presentada la falla en el sistema, el supervisor de la aceptación de oferta genera a través de correo electrónico el incidente al contratista el inconveniente presentado de los equipos intervenidos.

1. Tiempo respuesta para Diagnostico: El contratista tiene máximo 24 horas para realizar presencia en sitio de la novedad con personal idóneo, a fin de validar e identificar el fallo, contados a partir del envío del correo electrónico.  

1. Tiempo respuesta para garantizar disponibilidad: El contratista tiene 48 horas adicionales al diagnóstico para restaurar el funcionamiento del sistema y subsanar las fallas. En caso de fallas que no sean solucionables en sitio, el contratista deberá remplazar todos los equipos, materiales, partes o elementos que presentan las fallas por unos de iguales o superiores características en calidad de préstamo a fin de garantizar la disponibilidad del sistema. El elemento o elementos retirados, con autorización del supervisor de la aceptación de oferta, el contratista deberá desplazarlos hacia sus instalaciones o laboratorios para realizar reparación de estos.

1. Tiempo de reparación: El contratista tiene 10 días calendario para efectuar la reparación, o trámites ante fábrica para solucionar fallas. En caso de exceder este tiempo o que el equipo retirado no pueda ser reparado el contratista deberá reemplazar dicho elemento por uno nuevo de las mismas o superiores características del inicialmente entregado, los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán totalmente a cargo del contratista. 

El tiempo excedido al establecido para Tiempo respuesta para Diagnostico, Tiempo respuesta para garantizar disponibilidad, y tiempo de reparación se cuantificará en horas (h) más un 10% adicional, el cual se adicionará a la garantía base de un (1) año, para todos los componentes en la aceptación de oferta y en las mismas condiciones señalas aquí.
Nota 1: Los elementos que presenten más de dos fallas en menos de un año deberán ser reemplazados por nuevos. 
	
	

	10.5
	El oferente debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos de TODOS y cada uno de los componentes de los equipos de ser requerido por el tiempo de garantía sin costo adicional para el proyecto.
	
	

	10.6
	Los múltiples empalmes y demás elementos que se requieran posteriores a la entrega del proyecto debido a cortes o fractura deben ser asumidos por el contratista, durante el periodo de la garantía sin costo adicional para el proyecto.
	
	

	11
	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
	
	

	11.1
	Se debe habilitar mínimo a (6) funcionarios en nivel del manejo, uso y operación del CCTV de la ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZALEZ 
Esta transferencia de conocimientos debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal capacitador deberá tener las mismas competencias exigidas al contratista en la experiencia del contratista en cuanto al nivel de educación y experiencia y debe ser aprobado por el supervisor de la aceptación de oferta). Duración mínima es de 04 horas para lo cual deberá contar con el material adecuado para llevar a cabo la capacitación.
Temas a tratar:
· Operación
· Conceptos de grabación.
· Administración técnica y operativa.
· Nota: la transferencia de conocimiento no genera costos para las presentes condiciones técnicas.

LUGAR:
En las instalaciones de la Escuela Provincia de Sumapaz calle 19 N° 50-24 Barrio la Gran Colombia, del municipio de Fusagasugá- Cundinamarca, previa coordinación con los supervisores de la aceptación de oferta.

En las instalaciones de la Escuela de Policía Gabriel González ubicada en la Carrera 13 Calle 6, Espinal (Tolima), previa coordinación con los supervisores de la aceptación de oferta.
	
	

	11.2
	El futuro contratista deberá realizar acta firmada por los funcionarios que realizaron y participaron, con el grado, nombres completos, número de cédula, cargo y correo electrónico institucional.
Se debe indicar en el acta los temas vistos y entregar en original a los supervisores de la aceptación de oferta de cada escuela.
	
	

	12
	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
	
	

	12.1
	Con el fin de garantizar la calidad del servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere que el oferente acredite experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados durante los años (2021, 2022 o 2023) de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el cincuenta por ciento (50%) del presupuesto asignado para el mismo, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones (certificación por contrato) con concepto favorable de la recepción de los contratos o  actas de liquidación bilateral, deberá contener la siguiente información mínima:
· Fecha de la certificación
· Nombre de la entidad que reporta y número de identificación (NIT o documento que haga sus veces conforme a la ley)
· Nombre y cargo de la persona que reporta la información
· Nombre de la persona natural o jurídica proponente y número de identificación (NIT o documento que haga sus veces conforme a la ley)
· Número del contrato.
· Las fechas contractuales de iniciación, terminación.
· Objeto del contrato.
· Valor del contrato.
· Indicador de cumplimiento del contrato, que deberá ser de cumplimiento total y a satisfacción del contrato.
· El proponente deberá allegar copia escaneada de los contratos ejecutados que hace referencia a las certificaciones solicitadas en este ítem.

NOTA: Las certificaciones serán objeto de verificación, no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones cuya calificación sea regular o mala.
	
	

	13
	NIVEL DE EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL
	
	

	13.1
	Gerente de Etapa de Mantenimiento
Cantidad: uno (1)
Título profesional en: Ingeniería de sistemas, electrónica o telecomunicaciones con especialización en Gerencia de Proyectos matricula profesional vigente.
Experiencia General: El profesional propuesto deberá tener como mínimo cinco (05) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional. 
Experiencia Específica: El profesional propuesto deberá haber participado como gerente de proyectos en mínimo tres (3) contratos relacionados con actividades de CCTV y audiovisuales.
Fotocopia cedula de ciudadanía
Titulo o acta de pregrado del profesional
Tarjeta profesional
Certificado de antecedentes profesionales
Soportes de la experiencia que deberán ser expedidas por entidades públicas y/o privadas, no aceptarán auto certificaciones del proponente ni del profesional.

Con el fin de garantizar la permanencia y continuidad de este profesional durante todo el proceso, se deberá anexar carta de compromiso al 100% de disponibilidad firmada por el personal propuesto para el presente cargo.
	
	

	13.2
	Técnicos de instalación
Cantidad dos (2)
Dos (2) Técnicos y/o tecnólogos en electrónica, electricidad, telecomunicaciones, sistemas o carreras afines.
Experiencia general: Cada técnico y/o tecnólogo propuesto deberá tener como mínimo dos (2) años contados a partir de la fecha de expedición del diploma.
Experiencia Específica: Los técnicos propuestos deberán haber participado como técnicos en mínimo dos (2) contratos relacionados con actividades redes para CCTV y audiovisuales 
Documentos a acreditar con la oferta
Fotocopia cedula de ciudadanía
Titulo y/o Acta de pregrado y/o Matricula profesional
Fotocopia diploma
Soportes de la experiencia contractual relacionadas con actividades de CCTV y audiovisuales que deberán ser expedidas por entidades públicas y/o privadas, no se aceptarán auto certificaciones del proponente ni del profesional.
Certificado de trabajo seguro en alturas avanzado vigente (no mayor a un (1) año)
Con el fin de garantizar la permanencia y continuidad de los técnicos y/o tecnólogos durante todo el proceso, se deberá anexar carta de compromiso al 100% de disponibilidad firmada por el personal propuesto para el presente cargo.
	
	

	14
	CAPACIDAD OPERATIVA
	
	

	14.1
	El oferente deberá certificar por escrito que cuenta con los medios y personal para entregar los servicios que se refiere el objeto del proyecto dentro de las instalaciones de la Escuela de Policía PROVINCIA DE SUMAPAZ y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ, con el cuidado y medidas de seguridad.
	
	

	15
	COMPROMISOS CON EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
	
	

	15.1
	El oferente manifiesta cumplir con la Resolución 0372/2009 “por la cual se establecen los elementos que deben contener los planes de Gestión de Devolución de productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo Acido y se adoptan otras disposiciones”
	
	

	15.2
	El futuro contratista deberá aplicar los Sistema de Gestión ambiental (ISO 14001).
	
	

	15.3
	El oferente deberá realizar el manejo adecuado y la disposición final de todos los repuestos y o los elementos que ya cumplan su vida útil, anexando la certificación ambiental.
	
	

	15.4
	Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminan las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior el contratista deberá hacer entrega a la Policía Nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporte, que evidencie la destrucción de estos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente.
	
	

	15.5
	El futuro contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción de acuerdo a la normatividad ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados y/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior el contratista deberá hacer entrega al supervisor del contrato, la certificación acompañada del acopio soporte documental, que evidencie la destrucción de éstos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la ley 1672 del 19 de julio del 2013 “por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones".
	
	

	15.6
	El futuro contratista deberá tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar, mejorar y recuperar la salud de las personas en su vida de trabajo, individual y colectivamente de sus empleados que realicen las visitas técnicas a instalaciones policiales, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional.
	
	

	15.7
	El oferente deberá tener en cuenta el Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible 1076 del 2015.
	
	

	15.8
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales, que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio para el mantenimiento del CCTV y audiovisuales, será asumida como responsabilidad del contratista y no de la Policía Nacional.
	
	

	15.9
	Se deberá tener en cuenta las guías No 1DS-GU-0009 guía para la implementación de programas de gestión ambiental para la Policía Nacional, 1DS-GU-0016 guía para la implementación y aseguramiento de los sistemas de gestión de la calidad y ambiental.
· Las normas de manejo ambiental serán de obligatorio cumplimiento por parte del Contratista. 
· 
· El Contratista es responsable de todas las contravenciones o acciones que originen daño o deterioro ambiental, daños a terceros y/o la violación de las disposiciones legales ambientales vigentes en el país, por parte del personal que labore en el proceso contractual.
 
· Los costos de las acciones correctivas por daños ambientales atribuibles al contrato, las multas impuestas o la reparación de daños causados a terceros estarán a cargo del Contratista, quien deberá tomar las acciones pertinentes para remediarlas, según sea el caso, en el menor tiempo posible. 

· Es responsabilidad del Contratista asegurar un buen funcionamiento de los equipos, accesorios y demás utilizados en desarrollo de los diferentes contratos con el objeto de evitar escapes sustancias nocivas que contaminen o dañen los suelos, los cuerpos de agua, el aire, los organismos, las personas o sus bienes. 

· El Contratista deberá establecer un programa de control y mantenimiento de la maquinaria y los equipos que permita a la Supervisión Ambiental verificar su buen estado y funcionamiento. 

· La Supervisión Ambiental definirá las zonas de riesgo para las diferentes actividades del contrato, verificará la implantación del Plan de manejo ambiental.

· Las condiciones en términos ambientales se deben dar en cumplimiento a los requisitos legales, que se enmarca en las disposiciones de la normatividad ambiental de Colombia, especialmente en las descritas en la Ley 2811 de 1974, Ley 99 del 1993  y Decreto 1076 de 2015 y demás que apliquen  o aquellos que se modifiquen o se sustituyan en materia ambiental, teniendo en cuenta en implementar las estrategias de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ambientales negativos potenciales que se generaran a partir de proyectos, obras y/u otras actividad.

· Se debe identificar y cumplir con la normativa ambiental vigente en el ámbito nacional, regional y local, según el área geográfica y donde se desarrollen, teniendo presente la tramitación y obtención de permisos ambientales según los recursos del ambiente a impactar en los proyectos, obras, actividades y servicios.

· Cualquier infracción de carácter ambiental por omisión de permiso, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio u obra, será asumida como responsabilidad del contratista. El contratista que tenga personal bajo su responsabilidad, deberá contemplar capacitaciones en temas ambientales como: impactos ambientales, manejo de residuos sólidos, líquidos, escombros entre otros, donde se realice el manejo y actuación de los mismos.

El oferente se compromete a realizar procedimientos en las actividades contratadas, que no afecten la salud humana y el medio ambiente, como el cuidado del recurso hídrico. Todos los productos químicos utilizados, deben ser manipulados según las indicaciones de uso.

· El futuro contratista deberá mantener las licencias, permisos y/o conceptos que le permitan desarrollar esta actividad vigente al momento de la ejecución del contrato y hasta la finalización del mismo.

· Se debe especificar la identificación de sustancias químicas que se presentan a nivel mundial para determinar peligros durante el manejo, almacenamiento y manipulación, en este caso las sustancias que entren en contacto con el agua, desprenden gases inflamables: Sustancias que, al reaccionar con el agua, son susceptibles de inflamarse espontáneamente o desprender gases inflamables en cantidades peligrosas.

· Se recomienda enfocarse en aspectos clave relacionados con los principales impactos ambientales en el ciclo de vida de los bienes y servicios tales como: (Contenido Reciclado, Reducción de Toxicidad Reducción de Emisiones y/o Vertimientos, Menor uso de energía, menos consumibles, Mayor vida útil, Desarmable, Reciclable, Materias Primas Renovables, Certificados Ambientales, cuando aplique).   

· Cuando se trate de bienes considerados como contaminantes del medio ambiente, con sujeción a la legislación ambiental de post-consumo, el futuro contratista, una vez terminada la vida útil deberá recibirlos nuevamente y proceder a realizar su disposición final adecuada, para lo cual deberá dar cumplimiento al procedimiento exigido por la normatividad en particular.

· La empresa debe hacer constar que la disposición final de los residuos se realizará en sitios ambientalmente autorizados bajo estrictas normas de higiene y seguridad industrial sometiéndolos a diferentes tipos de tratamiento, dando cumplimiento a las exigencias legales impuestas por el Ministerio de Medio Ambiente tales como: Licencia ambiental, permiso de funcionamiento para el tratamiento de los residuos peligrosos y especiales, que acrediten y garanticen el óptimo desempeño de la empresa.

Para realizar una correcta gestión en todos los temas ambientales, se debe tener presente como actor primario el cumplimiento de los requisitos legales aplicables según el tema, así mismo se debe garantizar la gestión ambientalmente adecuada de las sustancias, sus envases y residuos teniendo en cuenta la normatividad nacional vigente sobre almacenamiento, transporte, manejo y disposición final de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos. 
	
	

	16
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	
	

	16.1
	El futuro contratista deberá aplicar los Sistema de Gestión en seguridad y salud ocupacional (OHSAS 18001) en la ejecución del proyecto.
	
	

	16.2
	En el tiempo de ejecución de la aceptación de oferta y durante la garantía el futuro contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano.
Nota: El oferente deberá diligenciar el Formulario compromisos con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debidamente diligenciado y firmado.
	
	

	16.3
	El oferente debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes:
Procurar el cuidado integral de su salud:
Al respecto es necesario que el contratista se encuentre debidamente afiliado al Sistema General de Seguridad Social, en especial a la Administradora de Riesgos laborales y Entidad Prestadora de Servicios en Salud, así como también el personal que conforma sus equipos de trabajo y que prestan sus servicios a favor del ente público a través de las actividades asignadas por el contratista.
Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo:
Es importante resaltar que todo trabajador (dependiente y/o independiente), debe portar los elementos de protección personal - industrial reglamentarios, durante la ejecución de las actividades con el fin de minimizar afectaciones sobre la integridad física, esto es, cascos, gafas, tapa oídos, careta o tapabocas, chalecos reflectivos, overoles, guantes, calzado de protección industrial, arnés y/o pretales para trabajo en alturas a partir de dos metros; es de agregar que en las cláusulas de los procesos contractuales es preciso registrar que estos elementos deben contar con las condiciones técnicas mínimas. Así mismo, es importante indicar en los acervos documentales la necesidad por parte de los contratistas y sus colaboradores de mantener las medidas de protección y distanciamiento mientras se mantenga la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional.
Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales:
Siendo necesario para el ente público la toma de decisiones frente a los eventos presentados a los trabajadores, en relación con la afectación de su salud producto de eventualidades ocurridas durante el desarrollo de actividades laborales, aun cuando se trate de contratistas o terceros contratados por estos, dejar constancia en los procesos contractuales de la obligación de informar la ocurrencia de incidentes, enfermedades laborales y accidentes de trabajo.
Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales:
Según el despliegue de actividades programadas por intermedio del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo como órgano interno de la unidad, así como también aquellas proyectadas por parte de la Administradora de Riesgos Laborales, es preciso indicar en los procesos contractuales la obligatoriedad de contar con la participación del personal contratista y su equipo de trabajadores, con el fin impactar a las personas sobre la importancia en el cuidado y autocuidado de la salud desde la perspectiva de lo público.
Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG - SST:
Es preciso indicar al contratista que el gobierno nacional expidió el Decreto 1072 del 26-05-2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", el cual no es exclusivo de las instituciones públicas, ya que se trata de una norma nacional de obligatorio cumplimiento con enfoque en la protección de la salud de los trabajadores. Resolución No. 0312 del 13-02-2019 "Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo", expedida por el Ministerio del Trabajo, establece que estos son de obligatorio cumplimiento para todos los empleadores públicos y privados. Las empresas o empleadores con diez (10) o menos trabajadores deben cumplir con los siguientes estándares mínimos:
Asignación de una persona como responsable de dinamizar las actividades de seguridad y salud en el trabajo.
Afiliación al sistema general de seguridad social (Riesgos Laborales, Fondo de Pensiones y Entidad Prestadora de Servicios en Salud).
Capacitación en Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Evaluaciones médico - ocupacionales.
Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos con el acompañamiento de la ARL.
Ejecutar las actividades de prevención y control de peligros y/o riesgos, con base en el resultado de la identificación de peligros y la evaluación y valoración de riesgos.
Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada de la aceptación de oferta:
El Decreto 723 de 2013 del 15-04-2013, estableció las "Reglas para llevar a cabo la afiliación, cobertura y el pago de aportes en el Sistema General de Riesgos Laborales de las personas vinculadas a través de contrato formal de prestación de servicios con entidades o instituciones públicas o privadas, tales como contratos civiles, comerciales o administrativos y de los trabajadores independientes que laboren en actividades de alto riesgo", por lo que se hace necesario que por parte del contratista se informe cualquier novedad que se haya suscitado y que tenga injerencia en el proceso contractual, para este caso en especial en temas relacionados con la salud, con la finalidad de tomar las acciones de prevención y/o corrección a que haya lugar como entidad pública.
	
	

	17
	DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS
	
	

	17.1
	La Policía Nacional considerando que usted ofrece condiciones personales y profesionales para acceder a la información que se administra en la institución, teniendo en cuenta la misión de la Policía Nacional y que este implica manejar información de diferentes niveles de clasificación, requiere que en correspondencia con el voto de confianza otorgado con la posibilidad de acceso a la información de la Policía Nacional.
	
	

	18
	ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
	
	

	18.1
	Confidencialidad e integridad de la información institucional: Dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la Entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.
	
	

	18.2
	En virtud de la presente aceptación de oferta, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución de la futura de la aceptación de oferta; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo. El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información.
	
	

	18.3
	El manejo de toda la información para el desarrollo de la instalación de los CCTV, CA Y AUDIOVISUALES de la Policía Nacional se considera CONFIDENCIAL, de manera que los planos, diseño, manuales técnicos y cualquier otro tipo de información estarán limitados únicamente a la supervisión. El suministro de copias para otras personas o entidades deberá ser solicitada a la POLICÍA NACIONAL.
	
	

	18.4
	En virtud de la presente aceptación de oferta, el CONTRATISTA se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución de la aceptación de oferta, y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio o bien a adquirir y sea revelada información marcada como confidencial.
Nota: El oferente deberá diligenciar el Formulario acuerdo de confidencialidad, debidamente diligenciado y firmado.
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Nota 1: Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada NO APTA técnicamente. Las especificaciones técnicas requeridas son mínimas, por lo tanto, se pueden ofertar mejores características. En la columna de cumple/no cumple se debe decir si su oferta cumple o no con lo requerido, de acuerdo a cada una de las especificaciones técnicas ofertadas por la firma y se deberá anexar la documentación requerida de acuerdo a los ítems donde se solicita.
En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en la Parte 2 – Titulo 1 – Capitulo 1 – Sección 1 – Subsección 6 del Decreto 1082 de 2015.
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DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015
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	AMPARA LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL CONTRATISTA CON OCASIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA AMPARADO, Y SERÁN BENEFICIARIOS TANTO LA ENTIDAD CONTRATANTE COMO LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL CONTRATISTA O SU SUBCONTRATISTA. LA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER COMO MÍNIMO, EN ADICIÓN A LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES LOS AMPAROS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO NO. 2.2.1.2.3.1.17 DE DECRETO 1082 DEL 26 DE MAYO DE 2015.

	GARANTÍA ÚNICA
	RIESGO JURÍDICO 
	NO PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES 
	CINCO POR CIENTO 5% DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 
	CONTRATISTA 
	VIGENTE POR UN TÉRMINO IGUAL A LA VIGENCIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA Y TRES (3) AÑOS MÁS. 
	AMPARA A LA ENTIDAD DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTE OBLIGADO EL CONTRATISTA DERIVADO DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA.



Expedida a favor de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, con NIT. (808.000.859-0). Debe constar expresamente en la póliza que ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria convenidas. Así mismo, se indicará que en el evento en que, por incumplimiento del contratista garantizado, el asegurador resolviera continuar, como cesionario, con la ejecución del contrato y la entidad estatal contratante estuviere de acuerdo con ello, el contratista garantizado aceptará desde el momento de contratación de la póliza la cesión del contrato a favor del asegurador. En todo caso, dependiendo del tipo de mecanismo de cobertura elegido, deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015.



CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO
DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACIÓN DEL RIESGO
	ESTIMACIÓN DEL RIESGO
	ASIGNACIÓN DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACIÓN COBERTURA / VIGENCIA

	MULTA
	RIESGO JURÍDICO 
	LA NO CONSTITUCIÓN DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA. 
	MULTA CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO DOS POR CIENTO (0,2%) DEL VALOR DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA 
	CONTRATISTAS 
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO Y HASTA POR DIEZ (10) DÍAS.
	CUANDO EL CONTRATISTA NO CONSTITUYA DENTRO DEL TÉRMINO Y EN LA FORMA PREVISTA EN LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, O EN ALGUNO DE SUS MODIFICATORIOS, LA PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA.

	MULTA
	RIESGO JURÍDICO 
	INCUMPLIMIENTO PARCIAL
	MULTAS CUYO VALOR SE LIQUIDARÁ CON BASE EN UN CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) DEL VALOR DEJADO DE CUMPLIR O ENTREGAR
	CONTRATISTA
	LA MULTA SE APLICARÁ POR CADA DÍA DE RETARDO HASTA POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, QUE SE DESCONTARÁ DEL SALDO QUE LE ADEUDE LA ENTIDAD. ESTA SANCIÓN SE IMPONDRÁ MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO MOTIVADO, EN EL QUE SE EXPRESARÁ LAS CAUSAS QUE DIERON LUGAR A ELLA.
	AMPARA LA MORA O INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ALGUNA OBLIGACIÓN DERIVADA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

	CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA
	RIESGO JURÍDICO 
	INCUMPLIMIENTO TOTAL – DECLARATORIA DE CADUCIDAD
	VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA
	CONTRATISTA
	EL 20% DEL VALOR TOTAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA CUANDO SE TRATE DE INCUMPLIMIENTO TOTAL DEL MISMO Y PROPORCIONAL AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA
	AMPARA EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFINITIVO DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA POR PARTE DEL CONTRATISTA, SE BUSCA EL PAGO PARCIAL Y DEFINITIVO DE LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN A LA ENTIDAD.



CLAÚSULA DE INDEMNIDAD

Se pacta entre las partes la cláusula de indemnidad, en donde el contratista se obliga a mantener a la entidad contratante, libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de los subcontratistas o dependientes

Nota: La estimación, tipificación, asignación de riesgos y determinación de garantías constan de dos (02) folios.
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	NUMERO
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	A QUIEN SE LE ASIGNA EL RIESGO
	TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA
	AFECTA LA EJECUCIÓN DEL ACEPTACIÓN OFERTA 
	PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO
	FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO
	COMO SE REALIZA EL MONITOREO
	PERIODICIDAD CUANDO

	1
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA SE RETIRE, ANTES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y NO CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	1
	4
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ INFORMAR AL CONTRATISTA DESDE LA ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA LAS CONSECUENCIAS DEL NO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
	1
	2
	3
	BAJO
	NO
	ANALISTA DE ACEPTACIÓN OFERTA S
	DESDE LA ADJUDICACIÓN HASTA LA LEGALIZACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	LA NOTIFICACIÓN Y FIRMA DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	EN LA ADJUDICACIÓN

	2
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DESCRITAS EN EL ANEXO 
	NO EJECUCIÓN DEL ACEPTACIÓN OFERTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
	2
	3
	5
	MEDIO
	ENTIDAD
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA/ EN LA ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA. INFORMAR SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	DE ACUERDO AL A NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR

	3
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	FALSEDAD EN LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA OFERTA
	DECLARATORIA DESIERTO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
	1
	4
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	EVITAR EL RIESGO/VERIFICACIÓN ESTRICTA DE LOS DOCUMENTOS QUE CONFORMA LA OFERTA, POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR
	1
	1
	2
	BAJO
	NO
	COMITÉS EVALUADORES (JURÍDICO, ECONÓMICO Y TÉCNICO)
	EVALUACIÓN DE LOS COMITÉS
	PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES
	VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA LA OFERTA.
	DE ACUERDO A LA CRONOLOGÍA DEL PROCESO

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE EL CONTRATISTA NO CUMPLA CON EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	SANCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD AL CONTRATISTA
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR EL RIESGO DÁNDOLE A CONOCER AL CONTRATISTA QUE CUENTA CON UN RECURSO LLAMADO PRORROGA
	1
	1
	2
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	FIRMA DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	INFORME DE SUPERVISIÓN
	TODO EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA

	5
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS BIENES
	NO EJECUCIÓN DEL ACEPTACIÓN OFERTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISIÓN EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN LA ACEPTACION DE OFERTA
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	DE ACUERDO A LA NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN

	6
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGOS DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD Y MALA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
	NO EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	2
	3
	5
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA /INFORMES DE SUPERVISIÓN EN DONDE SE REALICE SEGUIMIENTO A LO REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ESTABLECIDAS EN LA ACEPTACION DE OFERTA
	1
	2
	3
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	TERMINACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	INFORMES DE SUPERVISIÓN
	DE ACUERDO A LA NOTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN

	7
	ESPECIFICO
	EXTERNO
	 EJECUCIÓN 
	AMBIENTAL 
	EL INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LA CONTRATACIÓN DE BIENES CON PARÁMETROS DE COMPRAS VERDES Y LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES SUJETOS A LAS MISMAS
	CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
	3
	1
	4
	MEDIO
	CONTRATISTA
	REDUCIR LAS CONSECUENCIAS O EL IMPACTO Y REDUCIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
	3
	2
	5
	BAJO
	SI
	SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	DESDE LA ADJUDICACIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	TERMINO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA

	REVISIÓN MENSUAL POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

	MENSUAL


	8
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	QUE SE MATERIALICE UN RIESGO EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	QUE SE PUEDA VINCULAR LA RESPONSABILIDAD A LA ENTIDAD, POR NO ESTAR CUBIERTO EN PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

	2
	4
	6
	ALTO
	CONTRATISTA
	EXIGIR LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, PREVIO AL INICIO DE EJECUCIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA, ASIMISMO, REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE ESTE MECANISMO DE COBERTURA POR PARTE DE LA ORDENACIÓN DEL GASTO.
	2
	1
	3
	BAJO
	SI
	JEFE GRUPO DE CONTRATOS
	DESDE LA EMISIÓN DE LA ACEPTACION DE OFERTA
	HASTA LA TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN  
	ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN E INFORMES DE SUPERVISIÓN
	DESDE EL PERFECCIONAMIENTO CONTRACTUAL Y HASTA TERMINAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN
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Los precios base para el mantenimiento preventivo y/o correctivo de CCTV, control de acceso, plataforma tecnológica de datos y audiovisuales para la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz "Intendente Maritza Bonilla Ruiz" y Escuela de Policía Gabriel González” incluye repuestos, instalación y mano de obra, fueron tomados a partir del análisis del valor estimado realizado, así:


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	MENOR VALOR COTIZADO UNITARIO CON IVA INCLUIDO

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL A TODO EL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, CONTROLES DE ACCESO – CA, PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE LA ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) 
	UN
	1
	$     15.600.000,00

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE DATOS DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON)
	UN
	1
	$     10.400.000,00

	3
	Cámara Domo PTZ Nueva 
	UN
	1
	$      8.200.000,00

	4
	Cámara Fija Nueva 
	UN
	1
	$      2.500.000,00

	5
	Reposición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de pantalla LED 65” para centro de control con:
· Tecnología Panel: LED con Retroiluminación
· Pantalla o sobre posición de película: Anti-Reflectaba.
· Tamaño: Mínimo 65" diagonal
· Tipo de monitor: Diseñado para CCTV o Industrial
· Resolución: Mínimo Full HD 1920 x 1080 o superior
· Pantalla o sobre posición de película: Anti reflectiva de fábrica
· Conexiones de entrada: DVI y/o HDMI y/o DisplayPort. No se permiten conversores o acoples intermedios entre el equipo origen de la imagen y el equipo operador
· Montaje y herraje: De acuerdo al lugar de Instalación
· Angulo de visión: 178°/178°
· Vida útil: Mínimo 40000 Horas (4,56 años)
· Bisel: Igual o menor a 2.5 mm

	UN
	1
	$     10.900.000,00

	6
	Reposición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de 02 Molinetes de barreras de acceso peatonal con verificación mediante circuito electrónico a través de identificación biométrica (elaboración en acero inoxidable). Deben ser compatibles con el sistema existente.
	UN
	1
	$      9.600.000,00

	7
	Mantenimiento, reparación y puesta en funcionamiento de Escaner de Rayos X para el control de equipaje, el cual presenta fallas de funcionamiento, cinta trasportadora no opera de manera normal y, el equipo se reinicia constantemente.
	UN
	1
	$     12.400.000,00

	8
	Cambio e instalación Batería 12v, 7amp secas para ups 2ka, incluye conectores
	UN
	1
	$         230.000,00

	9
	Batería 12V, 120amp/horas secas. incluye conectores
	UN
	1
	$         250.000,00

	10
	Batería 12V, 9 amp/horas secas. incluye conectores
	UN
	1
	$         250.000,00

	11
	Poe inyector de 60W para cámara
	UN
	1
	$         210.000,00

	12
	Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia tipo tomo interior
	UN
	1
	$           85.000,00

	13
	Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia tipo domo PTZ exterior
	UN
	1
	$         240.000,00

	14
	Fuente de Poder VDC, para cámara videovigilancia tipo bala
	UN
	1
	$           85.000,00

	15
	Lente cámara de videovigilancia domo PTZ
	UN
	1
	$      1.300.000,00

	16
	Lente cámara de videovigilancia bala
	UN
	1
	$      1.100.000,00

	17
	Lente cámara de videovigilancia domo fija
	UN
	1
	$         980.000,00

	18
	Tarjeta de comunicaciones para cámara 
	UN
	1
	$         450.000,00

	19
	Sistema de movimiento (motores y engranaje) cámara PTZ
	UN
	1
	$         680.000,00

	20
	Brazo soporte de cámara DOMO PTZ 
	UN
	1
	$         430.000,00

	21
	Brazo soporte de cámara FIJA 
	UN
	1
	$         180.000,00

	22
	Burbuja acrílica Cámara DOMO PTZ 
	UN
	1
	$         410.000,00

	23
	Carcasa acrílica Cámara DOMO PTZ 
	UN
	1
	$         340.000,00

	24
	Carcasa acrílica Cámara FIJA 
	UN
	1
	$         210.000,00

	25
	Suministro batería para UPS marca Chicago Digital Power modelo UPO11-1.5AX.
	UN
	1
	$         140.000,00

	26
	Módulos FAN para servidor DELL EMC R740
	UN
	1
	$      1.300.000,00

	27
	Mantenimiento, reparación y/o reposición Tarjetas electrónicas de torniquetes, marca WOLPAC
	UN
	1
	$      3.900.000,00

	28
	Carga de refrigerante en el sistema para aire acondicionados Marca LG, modelo VM122C7
	UN
	1
	$         190.000,00

	29
	Mantenimiento de fugas en manejadora y tuberías para aires acondicionados
	UN
	1
	$         270.000,00

	30
	Mantenimiento correctivo aires acondicionados marca LG, modelo VM122C7.
	UN
	1
	$         380.000,00

	31
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de pdu conmutadas de 10 puertos
	UN
	1
	$         290.000,00

	32
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de TUBERÍA IMC 3/8", Incluye accesorios, anclajes grapas
	UN
	1
	$         110.000,00

	33
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de ORGANIZADOR DE 2UR de administración de cables, incluye sujeciones, accesorios y tapas.
	UN
	1
	$         230.000,00

	34
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de PATCH PANEL 1UR, incluyen los accesorios para la correcta identificación 24 puertos, categoría 6a
	UN
	1
	$      1.680.000,00

	35
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de Canaleta PLÁSTICA 15X5X200, INCLUYE ACCESORIOS COMO UNIONES, TEES, CURVAS, TAPA FINAL Y DIVISORES para la instalación de salidas de voz, datos y energía eléctrica.
	UN
	1
	$         120.000,00

	36
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación DE BANDEJA TIPO MALLA 10X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO. (incluye instalación de cableados)
	UN
	1
	$           90.000,00

	37
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación DE BANDEJA TIPO MALLA 20X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO. (incluye instalación de cableados)
	UN
	1
	$         160.000,00

	38
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación DE BANDEJA TIPO MALLA 30X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO. (incluye instalación de cableados)
	UN
	1
	$         180.000,00

	39
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación DE BANDEJA TIPO MALLA 40X5X300 CMS PARA ANCLAJE A TECHO. (incluye instalación de cableados)
	UN
	1
	$         230.000,00

	40
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de FACE PLATE en color Beige o blanco, que aloje dos puertos para JACK MODULAR CAT 6A, tornillos de fijación y tiras de marcación.
	UN
	1
	$           20.000,00

	41
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación PATCH CORD DE RED CAT. 6A PARA CONEXIÓN EN ESTACIÓN DE TRABAJO
	UN
	1
	$           65.800,00

	42
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación PATCH CORD DE RED CAT. 6A RJ45 PARA CONEXIÓN EN RACK marquillado y certificado.
	UN
	1
	$           41.500,00

	43
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de JACK MODULAR CAT 6 A marquillado y certificado.
	UN
	1
	$           65.700,00

	44
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de cableado F/UTP categoría 6A en 100 % cobre marquillado y certificado
	UN
	1
	$             8.500,00

	45
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación CINTA VELCRO DOBLE FAZ
	UN
	1
	$             5.300,00

	46
	Chapa gabinete 
	UN
	1
	$         198.600,00

	47
	Mantenimiento y/o reparación de bandejas de Fibra óptica
	UN
	1
	$           68.000,00

	48
	Mantenimiento, reparación y/o reposición de módulos Gbit SFP 5 Gbps certificado. 
	UN
	1
	$         640.000,00

	49
	Fusiones de fibra para empalme punto a punto
	UN
	1
	$      1.450.000,00

	50
	Reparación y/o cambio PATCH CORD DÚPLEX DE FIBRA ÓPTICA LC/LC (monomodo)
	UN
	1
	$         187.000,00

	51
	Reparación y/o cambio PATCH CORD DÚPLEX DE FIBRA ÓPTICA LC/LC (multimodo)
	UN
	1
	$         198.700,00

	52
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación del ODF de 19 pulgadas doce (12) fibras (incluye fusiones y pruebas)
	UN
	1
	$      1.480.000,00

	53
	Cambio de pigtail fibra óptica multimodo (ST/ST)
	UN
	1
	$         150.000,00

	54
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de caja de empalme para fibra óptica
	UN
	1
	$         250.000,00

	55
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de mufla o cubierta para fibra óptica
	UN
	1
	$         580.000,00

	56
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación y puesta en funcionamiento de fibra multimodo de doce (12) hilos para uso exterior (dieléctrico)
	UN
	1
	$           15.900,00

	57
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación y puesta en funcionamiento de fibra monomodo de doce (12) hilos para uso exterior (dieléctrico)
	UN
	1
	$           14.100,00

	58
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación y puesta en funcionamiento de fibra multimodo de veinticuatro (24) hilos para uso exterior (dieléctrico)
	UN
	1
	$           35.400,00

	59
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación y puesta en funcionamiento de fibra monomodo de veinticuatro (24) hilos para uso exterior (dieléctrico)
	UN
	1
	$           34.300,00

	60
	Suministro e Instalación de guaya de 1/8” en acero, incluye pernos y amarres para sujetar al cable a tensionar.
	UN
	1
	$           12.300,00

	61
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de convertidor de medios de cobre a fibra gigabit.
	UN
	1
	$         830.000,00

	62
	Mantenimiento, reparación y/o reposición e instalación de organizadores de fibra óptica
	UN
	1
	$         160.000,00

	63
	Mantenimiento, reparación y/o reposición de tubería PVC de 01 pulgada por 1 metro
	UN
	1
	$           12.600,00

	64
	Mantenimiento, reparación y/o reposición de tubería PVC de 01 ½ pulgada 1 metro
	UN
	1
	$           23.000,00

	65
	Mantenimiento, reparación y/o reposición de cajas de inspección de piso.
	UN
	1
	$         310.000,00

	66
	Mantenimiento, reparación y/o reposición de cajas de paso en color blanco de 15x15 cm
	UN
	1
	$           95.000,00

	67
	Abrazadera Metálica para sujeción de tubería a poste 
	UN
	1
	$           45.600,00

	68
	Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 12 AWG 
	UN
	1
	$           15.000,00

	69
	Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 10 AWG 
	UN
	1
	$           25.000,00

	70
	Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 8 AWG 
	UN
	1
	$           29.600,00

	71
	Cable Eléctrico Encauchetado 3 x 6 AWG 
	UN
	1
	$           43.000,00

	72
	Cable de Poder x 1 metro. 
	UN
	1
	$           12.300,00

	73
	Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra 2/0 (incluye instalación y puesta en funcionamiento)
	UN
	1
	$           54.000,00

	74
	Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra 1/0 (incluye instalación)
	UN
	1
	$           48.000,00

	75
	Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 2 (incluye instalación)
	UN
	1
	$           39.000,00

	76
	Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 4 (incluye instalación)
	UN
	1
	$           35.000,00

	77
	Alambre Desnudo Sistema Puesta a Tierra No. 6 (incluye instalación)
	UN
	1
	$           29.000,00

	78
	Electrodo Sistema de Puesta a Tierra 5/8'' (incluye instalación)
	UN
	1
	$         270.000,00

	79
	Punto de Soldadura exotérmica 
	UN
	1
	$           90.000,00

	80
	Fabigel kilo 
	UN
	1
	$           40.000,00

	81
	Extensor Video Digital HDMI 
	UN
	1
	$           85.000,00

	82
	Cable Video HDMI 28 AWG Certificado x metro 
	UN
	1
	$           34.000,00

	83
	Cable Video HDMI 26 AWG Certificado x metro 
	UN
	1
	$           26.000,00

	84
	Cable Video HDMI 24 AWG Certificado x metro 
	UN
	1
	$           19.000,00

	85
	Cable Video DisplayPort Certificado x metro 
	UN
	1
	$           32.000,00

	86
	Cable Video DVI Certificado x metro 
	UN
	1
	$           32.000,00

	87
	Conversor HDMI - DisplayPort certificado 
	UN
	1
	$           85.000,00

	88
	Conversor HDMI - DVI certificado 
	UN
	1
	$           85.000,00

	89
	Conversor DisplayPort - DVI certificado 
	UN
	1
	$           85.000,00

	90
	Amplificador de Distribución HDMI 1 entrada x 4 salidas 
	UN
	1
	$         198.700,00

	91
	Combo teclado mouse en una usb
	UN
	1
	$         320.000,00

	92
	Disco SATA 3.5'' para Sistema de Almacenamiento x 1 TB 
	UN
	1
	$         510.000,00

	93
	Fuente de Poder NVR 
	UN
	1
	$         320.000,00

	94
	Salida Eléctrica Corriente Regulada 
	UN
	1
	$         280.000,00

	95
	Salida Eléctrica Corriente Normal 
	UN
	1
	$         260.000,00

	96
	Salida de Voz - Datos 
	UN
	1
	$         260.000,00

	97
	Canaleta Metálica 10X4 
	UN
	1
	$           85.700,00

	98
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELEMENTOS AUDIOVISUALES DE LA ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON)
	UN
	1
	$     12.500.000,00

	99
	Suministro de cable XLR con puertos macho hembra
	UN
	1
	$           70.000,00

	100
	Suministro de cable speakon con puertos 
	UN
	1
	$           70.000,00

	101
	Suministro de cable plug a plug de 6.35 mm macho a macho
	UN
	1
	$           40.000,00

	102
	Suministro de cable plug a plug de 3.5 mm
	UN
	1
	$         365.000,00

	103
	Suministro de cable 2 a 1 RCA a Plug 3,5 mm macho a macho
	UN
	1
	$         270.000,00

	104
	Suministro de cable XLR macho a plug 3.5 macho
	UN
	1
	$         189.000,00

	105
	Suministro de cable XLR hembra a plug 3.5 macho
	UN
	1
	$         210.000,00

	106
	Adaptador de RCA hembra a plug macho 6.35 mm 
	UN
	1
	$           75.000,00

	107
	Suministro de cargador con 04 baterías recargables AA de 3000 MAH 
	UN
	1
	$         130.000,00

	108
	Suministro de cargador con 04 baterías recargables AAA de 1100 MAH 
	UN
	1
	$         120.000,00

	109
	Suministro de cargador con 02 baterías recargables 9V 
	UN
	1
	$         120.000,00

	110
	Suministro micrófono inalámbrico marca shure, modelo pg58
	UN
	1
	$      3.980.000,00

	111
	Suministro de adaptador original de Audio Plug Estéreo 3.5 mm A Jack 6.3 mm
	UN
	1
	$           65.800,00

	112
	Cable Extensión de USB Activa de alta transferencia de video para cámara web, mínimo 30 metros de largo.
	UN
	1
	$         130.000,00

	113
	Capturadoras de Video Streaming Hdmi 4k USB 3.0
	UN
	1
	$         650.000,00

	114
	Mantenimiento correctivo amplificador de sonido marca VENTODJ, reparación de los conectores de salida, entrada, luces led, ventiladores y controles de potencia.
	UN
	1
	$      1.300.000,00

	115
	Mantenimiento correctivo amplificador de sonido, marca QSC, MODELO RMX 850C, reparación de los conectores de salida, entrada, luces led, ventiladores y controles de potencia.
	UN
	1
	$      1.250.000,00

	116
	Mantenimiento, reparación de cierres mariposa, ruedas, refuerzos   y ajuste de estuche rígido o rack de audios.
	UN
	1
	$      2.500.000,00

	117
	Mantenimiento correctivo, reparación de caja y pintura en color negro resistente de buena calidad para madera para las cabinas y/o parlantes de sonido.
	UN
	1
	$         250.000,00

	118
	Suministro de medusa rectangular mínima de 20 canales para cable XLR macho – hembra de punta a punta.
	UN
	1
	$      1.300.000,00

	119
	Cambio y/o reposición de puertos de audio XLR para cabinas de sonido
	UN
	1
	$         190.000,00

	120
	Cambio y/o reposición de entradas de audio XLR para amplificador de sonido
	UN
	1
	$         450.000,00

	121
	Cambio y/o reposición de entradas de audio XLR para consola de sonido análoga
	UN
	1
	$         390.000,00

	122
	Cambio y/o reposición de entradas de audio XLR para consola de sonido digital.
	UN
	1
	$         890.000,00

	123
	Suministro lámparas para videobeam marca OPTOMA
	UN
	1
	$      1.560.000,00

	124
	Suministro lámparas para videobeam marca PANASONIC, modelo LX321 XGA
	UN
	1
	$      1.480.000,00

	125
	Suministro lámparas para videobeam marca EPSON, MODELO POWER LITE W39
	UN
	1
	$      1.530.000,00

	126
	Ajuste y empotraje con materiales metálicos inoxidables y resistentes en el techo de la plaza de armas que soporte el peso (con mínimo 15 kilos de reserva cada cabina) para las 02 cabinas de 03 vías, marca Yamaha, modelo c215v
	UN
	1
	$         870.000,00

	127
	Suministro de Faceplate hembra HDMI 
	UN
	1
	$         165.800,00

	128
	Suministro de Faceplate hembra VGA
	UN
	1
	$         198.700,00

	129
	Suministro de Faceplate USB de alta transferencia
	UN
	1
	$         195.400,00

	130
	Suministro faceplate puertos XLR hembra de 03 puertos de alta resistencia
	UN
	1
	$         230.000,00

	131
	Suministro faceplate puertos XLR hembra de 01 puertos de alta resistencia
	UN
	1
	$         195.700,00

	132
	Suministro faceplate puertos XLR hembra de 02 puertos de alta resistencia
	UN
	1
	$         194.300,00

	133
	Suministro de cable de altavoz estero de cobre puro de alta calidad
	UN
	1
	$             9.800,00

	134
	Suministro, cambio y/o reposición de perrillas, potenciómetros, faders, botones de encendido (originales) 
	UN
	1
	$         130.000,00

	135
	Suministro, cambio y/o reposición de faders para consola de sonido.
	UN
	1
	$         145.000,00

	136
	Suministro, cambio y/o reposición de potenciómetros para amplificadoras de sonido
	UN
	1
	$           98.700,00

	137
	Suministro, cambio y/o reposición de botones de volumen, power y/o dbs para cabinas de sonido.
	UN
	1
	$         230.000,00

	138
	Suministro de trípode para micrófonos de alta resistencia 
	UN
	1
	$         280.000,00

	139
	Suministro de trípode para cabina de sonido
	UN
	1
	$         280.000,00

	140
	Suministro de piaña para micrófono
	UN
	1
	$         130.000,00

	141
	Reubicación e instalación de puntos para micrófono alámbricos, incluye cableado, cajas, canaleta, conectores y línea de 15 metros para micrófono.  
	UN
	1
	$      3.300.000,00

	142
	Suministro e instalación de toma eléctrico de dos conexiones americana tipo HGIG 20 A 125 V tierra aislada color naranja grado industrial para corriente regulada.
	UN
	1
	$           65.000,00

	143
	Suministro e instalación de cable 3*12 AWG en cada punto regulado.
	UN
	1
	$           22.000,00

	144
	Suministro e instalación de cable 3*12 AWG en cada punto comercial
	UN
	1
	$           22.000,00

	145
	Suministro e instalación de toma eléctrico de dos conexiones americana tipo HGIG 20 A 125 V tierra aislada color blanco grado industrial para corriente comercial.
	UN
	1
	$         135.000,00

	146
	Suministro extensión eléctrica encauchetado con recubrimiento en PVC de alta resistencia, color negro 3X10 AWG incluye clavija con polo a tierra hembra y macho
	UN
	1
	$           25.000,00

	147
	Suministro e instalación de transductor de LF 2 x JBL 275 (15 in) woofer, para altavoz JBL PXR825 dual 15 pulgadas.
	UN
	1
	$         290.000,00

	148
	Suministro e instalación de transductor de HF 1 x JBL 2408H-2 37.5 mm (1.5 in) diafragma de polímero anular, controlador de compresión de neodimio, para altavoz JBL PXR825 dual 15 pulgadas.
	UN
	1
	$         340.000,00

	149
	Suministro e instalación de transductor de LF 2 x JBL 275 (15 in) woofer, para altavoz PEAVEY PV115.
	UN
	1
	$         330.000,00

	150
	Suministro e instalación de transductor de HF Woofer de alta resistencia con bobina móvil de 2 3/8" e imán de 50 onzas, montaje de altavoz con tuerca en T, para altavoz PEAVEY PV115 de 15 pulgadas.
	UN
	1
	$         350.000,00

	151
	Suministro e instalación de transductor de LF BL M115-8A x 2, para altavoz JBL JRX100 dual 15 pulgadas.
	UN
	1
	$         330.000,00

	152
	Suministro e instalación de transductor de HF JBL 2412, motor de compresión de salida de 1" montado en Guía de ondas de transición, para altavoz JRX100 dual 15 pulgadas.
	UN
	1
	$         320.000,00

	153
	Suministro e instalación de transductor de LF de 135 mm (5,25 pulgadas), para altavoz JBL CSS-1S/T.
	UN
	1
	$         310.000,00

	154
	Suministro e instalación de transductor de HF 19 mm (0.75 in) polycarbonate dome tweeter de 8 ohm, para altavoz JBL CSS-1S/T.
	UN
	1
	$         380.000,00

	155
	Suministro e instalación de transductor de LF 1 x M115-2 380 mm (15 in), para altavoz JBL 315.
	UN
	1
	$         350.000,00

	156
	Suministro e instalación de transductor de HF 1 x JBL 2414H-1 25.4 mm (1 in) diafragma de polímero, motor de compresión de neodimio, para altavoz JBL 315.
	UN
	1
	$         390.000,00

	157
	Suministro e instalación de placa principal PCB para proyector Epson H904A.
	UN
	1
	$         180.000,00

	158
	Suministro e instalación de módulo de lampara para proyector Epson H904A.
	UN
	1
	$      1.480.000,00

	159
	Suministro e instalación de módulo de módulo de lampara ELPLP96 para proyector EPSON EX3260.
	UN
	1
	$      1.530.000,00

	160
	Suministro e instalación de módulo de lampara ELPLP61 para proyector EPSON H449A.
	UN
	1
	$      1.490.000,00



NOTA. EL OFERENTE DEBERÁ OFRECER EN LA PLATAFORMA SECOP II, UN ÚNICO PORCENTAJE (%) DESCUENTO, (NÚMERO ENTERO), ejemplo: 5 %, el cual se aplicará a cada uno de los ítems del presente anexo.

NOTA 2. Los ítems relacionados en la tabla anterior aplican para ambos Lotes, a excepción del 1 (Aplica solo Lote 1) y 98 (Aplica solo Lote 2). Dentro de la plataforma SECOP II, el oferente podrá elegir si quiere presentar su oferta por un Lote en específico o por ambos Lotes, para lo cual se debe tener en cuenta las ubicaciones de las Escuelas para establecer costos.
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Información verificada y aprobada por los funcionarios dueños de la necesidad que firman el presente estudio previo.
FORMULARIO
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

(Ajustar formularios y anexos según necesidad)

Ciudad y fecha

Señores
ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ
Ciudad.

Presentación de propuesta para el proceso de mínima cuantía PN ESSUM MIC 044 2024 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, CONTROLES DE ACCESO - CA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON), Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso mínima cuantía No. PN ESSUM MIC 044 2024 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, CONTROLES DE ACCESO - CA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON), conforme a la información suministrada en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él objeto del proceso se encuentra detalladamente enunciado en la invitación y en el Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales. 
 
En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente: 

1. Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de las adendas hechos al mismo.
2. Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento.
3. Que ni el representante legal ó apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidades determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.
4. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.
5. El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones.
6. Que me obligo a suministrar a solicitud de LA ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.
7. Que la presente propuesta consta de ____xxxxxxx_ (letras) ____ (números) folios distribuidos en... (Número de fólderes en los que es presentada la propuesta) 
8. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones), Teléfono(s): ___________ Fax: ________ correo electrónico: __________, otros: (cuales)
9. Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).
10. Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).
11. El plazo de ejecución del contrato que se suscriba con ocasión de la presente invitación y oportunidad será de 150 días, iniciando a partir del perfeccionamiento del contrato el cual se dará con la firma de las partes. Para su ejecución, se requiere del correspondiente registro presupuestal, de la constitución de la garantía por parte del contratista y la aprobación de esta por parte del respectivo delegatario de contratación y el perfeccionamiento del acta de inicio.
12. Que la vigencia de la presente oferta es de sesenta (60) días calendario contados a partir de la presentación de la misma.
13.  Que el valor total de la propuesta es de $__________________________________



 




_________________________
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(Firma del representante legal)
FORMULARIO
DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 

APERTURA ________                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario 	___________________________ NIT ________________
                                	__________________________ Y/O
                                  	___________________________ C.C. _______________
Dirección                    	__________________ Teléfono________ Fax________
                                  	_________________              ________
                       		_________________

Departamento _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta            Corriente	______

                                                  Ahorros	______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

1.   Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________ SI (___)

TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA: 

Entidad Financiera ________________________	Código _________________

Sucursal _________________Código__________ 	Ciudad _________________

Dirección _______________Teléfono__________ 	Fax______________

Número de la cuenta _____________________________
(Adjuntar certificación bancaria)


______________________________    
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NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO
FORMULARIO
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

[bookmark: _Hlk109498007]Fusagasugá, seleccionar la fecha.

Señores.
ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ
Ciudad.


Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de contratación por mínima cuantía, PN ESSUM MIC 044 2024 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, CONTROLES DE ACCESO - CA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON).

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ “INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ”, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal. 

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ “INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ”, para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero. 

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación. 

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia. 

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores. 

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de LA ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ “INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ”, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL - ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ “INTENDENTE MARITZA BONILLA RUIZ”, durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas,[footnoteRef:1] son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio. [1:  Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.] 


El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre - contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente:

	

__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones




	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
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	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
	

	
	



NOTA: para el caso de ofertas conjuntas, suscribirán el presente documento todas los que conforman el consorcio o unión temporal a través del integrante, representante legal o apoderado.
FORMULARIO
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Fusagasugá, seleccionar la fecha.

Señores.
ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ
Ciudad.

Referencia: acuerdo de confidencialidad del proceso de contratación por mínima cuantía, número PN ESSUM MIC 044 2024 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, CONTROLES DE ACCESO - CA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON).

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de mínima cuantía, para la celebración de un contrato estatal para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, CONTROLES DE ACCESO - CA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON).

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

1. Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la UNIDAD POLICIAL o por terceros formalmente designados para el efecto.

2. Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ y/o sus designados.

3. Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.
4. Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.
5. Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ.

6. Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

7. El contratista mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al supervisor del contrato cuando lo solicite. 

8. Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el objeto del presente contrato.

9. No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

10. Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

11. No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la UNIDAD POLICIAL.

12. No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ.

13. Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.
El proponente:
  __________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
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Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
FORMULARIO
COMPROMISO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN Y SALUD EN EL TRABAJO

Fusagasugá, seleccionar la fecha.

Señores.
ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DEL SUMAPAZ
Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de contratación por mínima cuantía PN ESSUM MIC 044 2024 cuyo objeto es el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN - CCTV, CONTROLES DE ACCESO - CA Y PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE DATOS, COMUNICACIONES Y AUDIOVISUALES ESCUELA DE POLICÍA PROVINCIA DE SUMAPAZ (ESSUM) Y ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ (ESGON).

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal, domiciliado en Domicio de la persona firmante, identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

[bookmark: _Hlk101372235]La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:  

[bookmark: _Hlk101372240]“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA. Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa, actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato. 

PERSONA NATURAL. Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones policiales en donde preste mis servicios. 

Nota: seleccionar, según corresponda.
De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá: 

· Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad. 

· Participar en las actividades que la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales. 

· Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

· Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades. 

· Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada. 

· Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato. 

· Diligenciar los formatos del SGSST de la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada. 

· Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.  

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, considerando lo siguiente: 

1. Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III
2. Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II ó III.
3. Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.
El proponente:

_________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
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Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
1. Poner a disposición del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecución y entrega del objeto contratado.
	
2. Una vez se surta el proceso de contratación estatal, asignar un supervisor, a través de quien la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ mantendrá la interlocución permanente y directa con el CONTRATISTA. 

3. Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a través del supervisor designado para el efecto, exigiéndole la ejecución idónea y oportuna del objeto a contratar.  

4. Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones técnicas contenidas en el anexo técnico. 

5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, para lo cual el supervisor dará aviso oportuno a la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ, sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento. 

6. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a las disponibilidades presupuestales y de PAC previstas para el efecto.

7. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripción del contrato.

8. Solicitar y recibir información técnica respecto del bien o servicio y demás del CONTRATISTA en desarrollo del objeto del contractual. 

9. Incluir aquellas obligaciones propias de cada proceso que coadyuven al cumplimiento de las obligaciones contractuales.

10. Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

NOTA: además de las propias de su condición, deberá indicarse aquellas que correspondan a actividades o trámites a cargo de la administración, a partir de los cuales, el contratista estará obligado al cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

En los procesos que se adelantan bajo el amparo de un Acuerdo Marco de Precios, deberá citarse la cláusula correspondiente a las obligaciones de la Entidad Compradora, contenida en la minuta del respectivo acuerdo marco. 
	ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
	[image: ]
POLICÍA NACIONAL

	OBLIGACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
	




1. Cumplir con el objeto contractual.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas. 

3. Responder en los plazos que la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule. 

4. Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la realización de cualquier pago. 

5. Constituir en debida forma y aportar al Grupo Contractual y Seguimiento de la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, la Garantía Única.

6. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros. 

7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias. 

8. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

9. Restituir a ESCUELA DE POLICIA PROVINCIA DE SUMAPAZ los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso de que se hayan suministrado. 

10. CATALOGACIÓN. - EL CONTRATISTA deberá proporcionar la información necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los artículos de abastecimiento relacionados y/o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones señaladas por el Supervisor, quien acreditará el cumplimiento de la presente cláusula, mediante un certificado en que conste la entrega total de la información requerida. La presente certificación será necesaria para la liquidación del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la cláusula de catalogación.

11. Incluir todas aquellas obligaciones que el contratista debe cumplir con el fin de alinear la actividad contractual a las buenas prácticas en materia ambiental. Tener además en cuenta lo establecido en la resolución 03049 del 2014, “Por medio del cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional”, actualizada, modificada y complementada por las Resoluciones Nos. 00090 del 2018 apéndice 1 y apéndice 2 del 2020.

12. Así mismo incluir las obligaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos del gobierno nacional en el tema del COVID.

13. Para la facturación de los bienes o servicios contratados, se debe tener en cuenta los lineamientos y parámetros contemplados en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  por medio del cual se implementa el modelo de recepción de facturas de venta, notas débito y/o notas crédito, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo con la Directiva Presidencial 09 del 17 de septiembre de 2020 “Lineamientos para el Pago de Proveedores del Estado” y la Resolución No. 000042 del 05 de mayo de 2020, “Por la  cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos” y el registro de la factura electrónica de venta.

14. Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5º de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.

NOTA: se deben precisar claramente las obligaciones que con ocasión del contrato deberá cumplir el contratista, que sean relevantes en su cumplimiento. Para su concreción podrán usarse verbos como: realizar, entregar, ejecutar, suministrar, atender, etc. Así mismo actualizar los lineamientos relacionados con la normatividad cuando se generen cambios.

En los procesos que se adelantan bajo el amparo de un Acuerdo Marco de Precios, deberá indicarse la cláusula correspondiente a las obligaciones del proveedor en la operación secundaria, contenida en la minuta del respectivo acuerdo marco.
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POLICÍA NACIONAL

	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
	



En el caso de servicios de mantenimiento de bienes inmuebles, se debe relacionar y referenciar las obligaciones contractuales contempladas en el modelo indicado por la dependencia institucional competente, conforme lo establecido en la guía “Lineamientos para el mantenimiento de bienes inmuebles en la Policía Nacional”.
La Policía Nacional considerando que usted ofrece condiciones personales y profesionales para acceder a la información que se administra en la Institución, teniendo en cuenta la misión de la Policía Nacional y que este implica manejar información de diferentes niveles de clasificación, requiere que en correspondencia con el voto de confianza otorgado con la posibilidad de acceso a la información de la Policía Nacional usted suscriba el siguiente compromiso.

Yo, ____________________________________________________ Identificado con la cedula de ciudadanía No.   __________, con domicilio en_______________________________________, de la empresa__________________________ , cargo_______________________________, en adelante denominado EL CONTRATISTA O TERCERO, bajo el contrato ______convenio ______ acuerdo_______ No.___________ del _________, me comprometo a cumplir cabalmente los compromisos y demás directrices del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional.  

Así mismo declaro que:

Reconozco que la información es un activo sobre el cual se sustentan los objetivos estratégicos de la Institución y que es mi responsabilidad conocer las políticas de seguridad de la información, adoptarlas, cumplirlas, hacerlas respetar e informar cualquier incidente que se presente con el uso y manipulación de la misma al Jefe de la Oficina de Telemática de la unidad donde se preste el servicio, o a quien realice las funciones de telemática, el cual reportará el incidente al CSIRT “Computer Security Incident Response Team”.

Esta declaración comienza con la firma del contrato o convenio o acuerdo y permanecerá vigente mientras subsista el objeto que dio inició al mismo, manteniéndose inclusive durante las prórrogas sin necesidad de firmar una nueva declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información.

Así mismo, si el contrato, convenio u acuerdo inicial termina y se inicia después un nuevo contrato, convenio u acuerdo, pero con el mismo objeto del contrato, convenio u acuerdo anterior, esta declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información tomará vigencia sin necesidad de firmar uno nuevo.

CONFIDENCIALIDAD

· EL CONTRATISTA O TERCERO se obliga en forma directa e irrevocable ante la POLICÍA NACIONAL a no revelar, divulgar o facilitar, bajo cualquier forma, a ninguna persona natural o jurídica, sea esta pública o privada, y a no utilizar para su propio beneficio o para beneficio de terceros, la información relacionada con el ejercicio de sus funciones en la Policía Nacional, así como también las políticas y/o cualquier otra información vinculada con sus funciones. 

· EL CONTRATISTA O TERCERO asume la obligación de mantener la confidencialidad acordada en la presente declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información por el tiempo que dure vigente la relación laboral y por un plazo adicional de 2 años contados a partir de la extinción del vínculo contractual y/o acuerdo y/o convenio.

· La violación o el incumplimiento de la declaración de confidencialidad y compromiso con la seguridad de la información. por parte EL CONTRATISTA O TERCERO, generará las acciones de tipo penal, disciplinario, administrativo y fiscal a que haya lugar. 

· Si una orden judicial obligara al EL CONTRATISTA O TERCERO a divulgar información confidencial, este se compromete a dar aviso previo a la POLICIA NACIONAL de modo que la POLICIA NACIONAL pueda impugnar la solicitud o procurar una orden judicial que lo proteja.

· El CONTRATISTA O TERCERO reconoce que esta información tiene un valor intangible, que no es generalmente dado a conocer al público o a terceros que podrían usarla en contra de la POLICÍA NACIONAL, de sus integrantes, de los habitantes de Colombia o del mismo Estado y que la información está sujeta a un esfuerzo razonable de la POLICÍA NACIONAL para mantener su reserva y confidencialidad. Así mismo, EL CONTRATISTA O TERCERO no hará ninguna duplicación o copia del material confidencial.
· El CONTRATISTA O TERCERO devolverá inmediatamente todo material confidencial que se le haya entregado o asignado cuando así lo requiera o solicite la POLICÍA NACIONAL.

· El CONTRATISTA O TERCERO se compromete a no utilizar información o material confidencial una vez finalizada la relación contractual o laboral.

· El CONTRATISTA O TERCERO se compromete a guardar completa confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso por su condición laboral o actividades que desempeñe, así mismo a no extraer, consultar, copiar, borrar, ni revelar información crítica y sensible a la que tenga acceso en perjuicio de la Policía Nacional o de sus funcionarios.

RESERVA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO Y/O ACUERDO.

El CONTRATISTA reconoce que todos los trabajos llevados a cabo en LA POLICÍA NACIONAL, son sujetos a la dirección y control por parte de la Institución Policial y constituyen una función contratada de conformidad a lo establecido en el régimen jurídico vigente aplicable a los CONTRATISTAS.

El CONTRATISTA o TERCERO informará a la POLICÍA NACIONAL cualquier descubrimiento, invento o creación que haya hecho, considerándose esto como parte del material confidencial, los cuales corresponderán a actividades propias desarrolladas con ocasión a la ejecución del objeto contratado, convenido o acordado y serán de propiedad de la POLICÍA NACIONAL.

ME COMPROMETO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, toda vez que:

He leído, comprendido, e interiorizado las políticas de seguridad de la información que se encuentran en el 1DT- MA- 0001 Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información vigente para la Policía Nacional y es mi deber conocer la última versión que exista del mencionado documento. Conozco mis deberes y derechos con respecto a la seguridad de la información.

Entiendo que el incumplimiento de las políticas de seguridad de la información, ya sea en forma intencional, negligente o con violación al deber objetivo de cuidado, implican acciones de tipo penal, disciplinario, administrativo y fiscal a que haya lugar. 

Comprendo que dado el caso que se cause un daño a la Policía Nacional, como consecuencia de la inobservancia al deber objetivo de cuidado, la Policía Nacional podrá adelantar las acciones penales, civiles o contenciosas administrativas, en aras de buscar el resarcimiento de los daños y perjuicios que se llegaren a causar. Suscribo este compromiso en ______________, a los ______________ (__) días del mes de __________________ del año 20_____.

EL CONTRATISTA O TERCERO


Firma:			______________________________

Post-Firma:		______________________________

Identificación		______________________________ 

Empresa:		______________________________

Cargo:			______________________________  

NOTA. El presente formato se solicitará a quien sea el adjudicatario del presente proceso de selección.
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