
	FORMATO No. 8 – OFRECIMIENTOS ADICIONALES

	Ciudad y fecha

	

	Señores

	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA – INM.

	

	

	REFERENCIA: Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA - 007 DE 2024

	

	El suscrito 			obrando en su calidad de 		, en nombre y representación     de 	con      domicilio     en  	, debidamente autorizado, de conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos del presente proceso, ofrezco a la entidad sin costos alguno mejorar la calidad de los elementos que indico a continuación:

MARQUE CON UNA X SOLO UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

Dentro del mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de detección de incendios, control de acceso, luminarias de emergencias y detectores de gases para mantener la sede actual del INM, se le otorgara el siguiente puntaje:

Para la evaluación se tendrán en cuenta los siguientes elementos.

1. [bookmark: _Hlk136085687]El proponente que ofrezca adicionalmente los tipos de sensores para garantizar la seguridad de las personas y proteger los activos del INM, proporcionando una detección temprana y precisa de cualquier situación de incendio, se le otorgará un puntaje máximo de treinta y ocho (38) puntos. OFREZCO SI (  ) NO (  )

	TIPO DE SENSOR
	DESCRIPCIÓN
	PUNTAJE

	Sensores detectores direccionable de humo, con base, protocolos de lazo CLIP y LiteSpeed, compatible con el panel MS9600LS.
	● Rango de tensión de operación: 15 a 32 VDC
● Corriente de Standby: 200μA @ 24 VDC
● Corriente máxima de alarma (LED encendido): 2 mA @ 24 VDC
● Rango de humedad de operación: 10% a 93% humedad relativa
● Rango de temperatura de operación: 0° a 50°C.
	12 puntos

	Sensores detector direccionable de temperatura, con base, protocolos de lazo CLIP y LiteSpeed, compatible con el panel MS9600LS.
	● Rango de tensión de operación: 15 a 32 VDC
● Corriente de Standby: 200μA @ 24 VDC
● Corriente máxima de alarma (LED encendido): 2 mA @ 24 VDC
● Rango de humedad de operación: 10% a 93% humedad relativa
● Punto de salida de la temperatura fija: 57 ºC
● Detección del ritmo de aumento: más de 8,3ºC por minuto.
	12 puntos


	Sensor detector direccionable de Humo Inteligente Fotoeléctrico y Temperatura, con base, protocolos de lazo CLIP y LiteSpeed, compatible con el panel MS9600LS.
	● Rango de tensión de operación: 15 a 32 VDC
● Corriente de Standby: 200μA @ 24 VDC
● Corriente máxima de alarma: 2 mA @ 24 VDC
● Rango de humedad de operación: 10% a 93% humedad relativa
● Punto
	14 puntos


	TIPO DE SENSOR
	DESCRIPCIÓN
	MARQUE CON UNA X LOS OFRECIMIENTOS REALIZADOS

	Sensores detectores direccionable de humo, con base, protocolos de lazo CLIP y LiteSpeed, compatible con el panel MS9600LS. (12 puntos)
	· Rango de tensión de operación: 15 a 32 VDC
· Corriente de Standby: 200μA @ 24 VDC
· Corriente máxima de alarma (LED encendido): 2 mA @ 24 VDC
· Rango de humedad de operación: 10% a 93% humedad relativa
· Rango de temperatura de operación: 0° a 50°C.
	

	Sensores detector direccionable de temperatura, con base, protocolos de lazo CLIP y LiteSpeed, compatible con el panel MS9600LS. (12 puntos)
	· Rango de tensión de operación: 15 a 32 VDC
· Corriente de Standby: 200μA @ 24 VDC
· Corriente máxima de alarma (LED encendido): 2 mA @ 24 VDC
· Rango de humedad de operación: 10% a 93% humedad relativa
· Punto de salida de la temperatura fija: 57 ºC
· Detección del ritmo de aumento: más de 8,3ºC por minuto.
	

	Sensor detector direccionable de Humo Inteligente Fotoeléctrico y Temperatura, con base, protocolos de lazo CLIP y LiteSpeed, compatible con el panel MS9600LS. (14 puntos)
	· Rango de tensión de operación: 15 a 32 VDC
· Corriente de Standby: 200μA @ 24 VDC
· Corriente máxima de alarma: 2 mA @ 24 VDC
· Rango de humedad de operación: 10% a 93% humedad relativa
· Punto
	




1. El proponente que ofrezca dentro del personal mínimo requerido, Ingeniero electrónico o de Sistemas con certificación de programación o configuración del sistema Kantech expedida por el representante de la marca en Colombia y de instalación, programación o configuración de sistemas de detección de incendios Honeywell. 

El proponente podrá aportar para este requisito el perfil de uno o dos profesionales que cumplan con el requisito anteriormente descrito.

Nota: Se deja de presente que solo se entregara el puntaje a los proponentes que certifiquen los dos sistemas. OFREZCO SI (  ) NO (  )


● No se otorgarán puntos si no se entrega ninguna de las opciones descritas anteriormente.



NOTA: CADA PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR ESTE FORMATO, EL CUAL DEBERÁ SER SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL/PERSONA NATURAL/APODERADO FACULTADO, MEDIANTE EL CUAL ACREDITA EL OFRECIMIENTO REALIZADO PARA LA OBTENCIÓN DEL PUNTAJE.

	NOMBRE DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	

	NIT. - CC
	

	DIRECCIÓN
	

	TELÉFONO:
	

	CELULAR:
	

	E.MAIL:
	

	FIRMA:
	



*Por favor no modificar las casillas. Colocar toda la información requerida.
