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[bookmark: _Hlk136880694]ANEXO A LA INVITACION PUBLICA QUE COMPLEMENTA LO DISPUESTO EN LA PLATAFORMA SECOP II PARA EL PROCESO DE MC-061-CENACFLORENCIA-2024, CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CIVIL (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL ORGÁNICO DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS PRESUPUESTALMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE “CENAC REGIONAL FLORENCIA”



ANEXO 2 
ESPECIFICIACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


Ciudad y fecha, ____________________________________

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento de los servicios, objeto de la presente solicitud. Marque con una X en la columna “CUMPLE” o “NO CUMPLE”:


	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
	U/M
	CANTIDAD DE PERSONAL
	TOTAL DOTACION  
	COLORES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	A-02-02-01-002-008 (DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

	DOTACION PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO 

	1
	53101904
	Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón: Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.1 color azul oscuro - sin prenses  
	UNIDAD
	34
	34
	[image: C:\Users\yuly.orozco\Desktop\Azul-Oscuro-043-700x700.jpg]
	
	

	2
	53101602
	Camisa formal manga larga (clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 color blanco 
	UNIDAD
	34
	34
	[image: C:\Users\yuly.orozco\Desktop\2d70227e3c749e82315cae7fe69778ea.jpg]

	
	

	3
	53101602
	Camisa formal manga larga (clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 rosa claro
	UNIDAD
	34
	34
	[image: ]
	
	

	4
	53101602
	Camisa formal manga larga (clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4  color azul bebe 
	UNIDAD
	34
	34
	[image: ]
	
	

	5
	53101602
	Pantalón formal para dama: Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.1.3 (clima cálido) color negro
	UNIDAD
	30
	60
	[image: C:\Users\yuly.orozco\Desktop\Color_negro.jpg]

	
	

	6
	53101602
	Falda: Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.1.2 (clima cálido) color negro - sin prenses
	UNIDAD
	4
	8
	[image: C:\Users\yuly.orozco\Desktop\Color_negro.jpg]
	
	

	7
	53111602
	Calzado de calle para dama: Según norma tecnica NTMD-361 Numeral 3.1.2.1  color negro, altura de tacon 2½
	PAR
	7
	21
	[image: ]
	
	

	8
	53111602
	Calzado de calle para dama: Según norma tecnica NTMD-361 Numeral 3.1.2.1  color negro, altura de tacon 5 a 8½
	PAR
	27
	81
	[image: ]
	
	



* Nota 1: Los trajes sastres deben venir 31 con saco y pantalón - 3 sastres con saco y falda

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
	U/M
	CANTIDAD DE PERSONAL
	TOTAL DOTACION  
	COLORES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
DOTACION PERSONAL MASCULINO ADMINISTRATIVO 
	
	

	9
	53101902
	Vestido formal de dos piezas para hombre: saco y pantalón según norma tecnica NTDM-359 Numeral 3.1.2.1 color azul oscuro - sin prenses 
	UNIDAD
	8
	8
	[image: C:\Users\yuly.orozco\Desktop\Azul-Oscuro-043-700x700.jpg]
	
	

	10
	53101602
	Camisa formal manga larga (clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.2.2  color blanco 
	UNIDAD
	8
	8
	[image: C:\Users\yuly.orozco\Desktop\2d70227e3c749e82315cae7fe69778ea.jpg]
	
	

	11
	53101602
	Camisa formal manga larga (clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.2.2  color rosa claro
	UNIDAD
	8
	8
	[image: ]
	
	

	12
	53101502
	Camisa formal manga larga (clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.2.2  color  azul bebe
	UNIDAD
	8
	8
	[image: ]
	
	

	13
	53101502
	Pantalón de dril formal para caballero: Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.2.13 color negro - sin prenses   
	UNIDAD
	8
	16
	[image: C:\Users\yuly.orozco\Desktop\Color_negro.jpg]
	
	

	14
	53101502
	Corbata: Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.2.4 color  vino tinto un solo tono 
	UNIDAD
	8
	8
	[image: ]

	
	

	15
	53111601
	Calzado de calle para caballero formal: Según norma tecnica NTMD-361 Numeral 3.2.2.1  color negro
	PAR
	8
	8
	[image: ]
	
	

	16
	53111601
	Calzado de calle para caballero formal: Según norma tecnica NTMD-361 Numeral 3.2.2.1  color marrón
	PAR
	8
	16
	[image: ]
	
	



* Nota1: 1 par de zapatos negros para caballero deben ser planos (sin tacón, por problemas de salud según salud ocupacional)
* Nota2: 2 pares de zapatos marrón deben de ser planos (sin tacón, por problemas de salud según salud ocupacional)

	ITEM
	COD UNSPSC
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
	REGISTRO FOTOGRAFICO
	U/M
	CANTIDAD DE PERSONAL
	TOTAL DOTACION
	CUMPLE
	NO CUMPLE  

	
	
	UNIFORMES ESTILISTA, SERVICIOS GENERALES VETERINARIO Y ORIENTADOR CLIMA CÁLIDO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/ INT-0
	
	
	
	
	
	

	17
	53102704
	3.1.8.1 DISEÑO 1. Uniforme servicios generales clima cálido femenino. 
Color: Azul Oscuro
Blusa. El diseño de Ia blusa debe ser semientellada, con corte frances y escotes en v cruzada y manga corta.                                    
Pantalón: El diseño del pantalôn debe ser Iinea recta, debe tener una pretina encauchada o resortada en Ia parte posterior tipo sudadera es decir cuatro costuras paralelas distribuidas uniformemente, Ia cual debe ir unida en los costados con Ia pretina delantera lisa, a pretina debe tener una dimension de 40 mm ± 2 mm.
	[image: ]
	UNIDAD
	28
	84
	
	

	18
	46181605
	FICHA TECNICA CALZADO No. ET-PN-207 PONAL
2. REQUISITOS
2.1 REQUISITOS ESPECIFICOS
2.1.1 Material principal: Elaborado en cuero o en material sintético con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.
2.1.3 Suela. En P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) ó goma y EVA (ETIL – VINIL – ACETATO), de alta resistencia a la abrasión, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.
2.1.4 Forro interno. En material textil transpirable
2.1.5 Puntera y contrafuerte. En material termoplástico de retorno rápido
2.1.6 Cordones. En poliéster 100%, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.
2.1.7 Sobre-plantilla. en EVA, látex u otro material de efecto amortiguante, forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento antibacterial.
2.1.8 Plantilla de armado. En material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de éste conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad.
2.1.9 Cuello. Abullonado con espuma de alta densidad
Calzado Deportivo Tipo Zapatilla) - dos colores diferentes
	[image: ]
	PAR
	28
	84
	
	



Nota 1: Tres (03) de los uniformes son para una femenina administrativa que por condiciones de salud y recomendación de medica debe usar este estilo de uniforme y zapatilla deportiva (este uniforme no debe ser antifluido)

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
	REGISTRO FOTOGRAFICO
	U/M
	CANTIDAD DE PERSONAL
	TOTAL DOTACION
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	
	UNIFORME PARA COCINERO, AUXILIAR DE COCINA, CHEF Y PANADERO No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04689/ INT-0
	
	
	
	
	
	

	19
	53102704
	DISEÑO I UNIFORME PARA COCINERO, AUXILIAR DE COCINA, CHEF El uniforme para cocinero, auxiliar de cocina, chef, panadero debe Ilevar cuatro prendas, las cuales están compuestas de blusa, pantalon, delantal y gorro.                                                     

3.1.2 BLUSA, CAMISA 0 FILIPINA PARA COCINERO Y AUXILIAR DE COCINA
Blusa Filipina. La blusa, debe estar compuesta por un espaldar y dos delanteros,
de igual forma debe ir cruzada el delantero y debe Ilevar una cremallera como
sistema de cierre con una dimensión de 70 a 80 mm ± 5 mm, dependiendo de Ia
talla, al mismo tiempo debe Ilevar un broche de presión al final del cruce como
sistema de ajuste. Ver. (Grafico 5 diseño 5)
De igual forma los delanteros deben ir curados, para el personal masculino el cruce
debe ir de izquierda a derecha y para el personal femenino debe ir de derecha a
izquierda.
Cuello. Cuello tipo militar cruzado.
Mangas. Deben ser largas, en Ia manga izquierda debe Ilevar un bolsillo a a altura
del antebrazo con una dimensión de 120 mm ± 5 mm de ancho de boca de bolsillo y 140 mm ± 5 mm de largo, el bolsillo debe Ilevar una división para el bolsillo porta
esferos
Debe Ilevar un el escudo bordado del Ejército Nacional ubicado a Ia altura del
pecho lado izquierdo o derecho, teniendo en cuenta Si es femenino 0 masculino
con una dimensión de 60 mm ± 5 mm de alto por 60 mm ± 5 mm de ancho.
	FIGURA No. 5[image: ]

	UNIDAD
	14
	42
	
	

	20
	53101502 
	3.1.2.1 PANTALON DEL CHEF COCINERO Y AUXILIAR DE COCINA
Pantalón. El pantalón debe estar compuesto por dos delanteros y dos posteriores
el corte debe ser línea recta.
Cintura. Debe ser resortada con un elástico de 45 mm ± 5 mm de ancho y debe ir
confeccionada tipo sudadera. Es decir, con cuatro costuras y debe Ilevar un cordón
en el contorno de Ia cintura con una dimensión de 1500 mm ± 5 mm como sistema
de ajuste
Bolsillos. Debe Ilevar dos bolsillos a cada lado con un ancho de boca de bolsillo de
160 mm ± 5 mm y un fondo de bolsillo de 240 mm ± 5 mm, además, el fondo del
bolsillo debe ser en Ia misma tela del pantalón.
Bolsillo posterior. Debe Ilevar un bolsillo al lado derecho de doble ribete con una
dimensión de ancho de bolsillo de 135 mm ± 5 mm. Los ribetes de los bolsillos
deben tener un ancho de 5 mm ± 1 mm.
Bolsillo lateral base de pierna. Debe Ilevar un bolsillo de parche en el lateral
derecho con una dimensiOn de boca de bolsillo de 180 mm± 5 mm y un fondo de
bolsillo de 200 mm ± 5 mm.
Color. Para el cocinero y auxiliar de cocina debe ser negro con diseños blancos
como se ilustra Ver (grafico 6 diseño 6)
	FIGURA No. 6[image: ]

	UNIDAD
	14
	42
	
	

	21
	46181501 
	3.1.2.2 DELANTAL 0 MANDIL PARA COCINERO Y AUXILIAR DE COCINA
Delantero. Debe ser en una sola pieza, y debe ir embonado en todo el contorno, de igual forma debe Ilevar una tira doble tela con una dimensión de 35 mm ± 2 mm de ancho en Ia misma tela principal del delantal en uno de los extremos debe llevar una hebilla con el fin de pasar Ia tira para el ajuste de acuerdo a Ia necesidad
Bolsillos de parche frente alto. Debe ser de parche, con una dimensión de boca
de bolsillo de 135 mm ± 5 mm y un fondo de bolsillo de 100 mm ± 5 mm, debe Ilevar una franja o, orla con una dimensión de 30 mm ± 5 mm de ancho unida de Ia línea de boca de bolsillo hacia abajo y debe ir pespuntada en todo gel contorno.
Bolsillo altura línea de cintura. Debe ser un bolsillo de parche con tapa tipo
canguro removible, el largo del delantal debe ser 50 mm ± 5 hacia arriba de Ia
rodilla, además debe Ilevar un cinturón que inicia donde terminan los costados y el
escote de Ia sisa, como sistema de ajuste. Ver (grafico 7 diseño 7)
	FIGURA No. 7

	[image: ]UNIDAD
	14
	42
	
	

	22
	46181710 
	3.1.2.3 GORRO PARA COCINERO 0 AUXILIAR DE COCINA
El gorro este debe estar elaborado tela poliéster y algodón, color negro con una cinta ajustable en Ia parte trasera que ofrece un ajuste perfecto, Talla Única que se adapta a cualquier adulto (Unisex), Ver (grafico 8 diseño 8)
	[image: ]FIGURA No. 8
	UNIDAD
	14
	42
	
	

	23
	46181501 
	3.1.2.2 DELANTAL 0 MANDIL PARA COCINERO Y AUXILIAR DE COCINA
Delantero. Debe ser en una sola pieza, y debe ir embonado en todo el contorno, de
igual forma debe Ilevar una tira doble tela con una dimension de 35 mm ± 2 mm de
ancho en Ia misma tela principal del delantal en uno de los extremos debe llevar una
hebilla con el fin de pasar Ia tira para el ajuste de acuerdo a Ia necesidad
Bolsillos de parche frente alto. Debe ser de parche, con una dimensiOn de boca
de bolsillo de 135 mm ± 5 mm y un fondo de bolsillo de 100 mm ± 5 mm, debe Ilevar
una franja o, orla con una dimensiOn de 30 mm ± 5 mm de ancho unida de Ia Imnea
de boca de bolsillo hacia abajo y debe ir pespuntada en todo gel contorno.
Bolsillo altura lInea de cintura. Debe ser un bolsillo de parche con tapa tipo
canguro removible, el largo del delantal debe ser 50 mm ± 5 hacia arriba de Ia
rodilla, además debe Ilevar un cinturOn que inicia donde terminan los costados y el
escote de Ia sisa, como sistema de ajuste. Ver (grafico 7 diseno 7)
	[image: ]FIGURA No. 9
	UNIDAD
	14
	42
	
	

	24
	46181605
	CALZADO PERSONAL FEMENINO DE COCINA Y PANADERO MASCULINO: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.1 -CALZADO PERSONAL FEMENINO DE  COCINA Y PANADERO MASCULINO (Punto b)
	[image: Crocs Blancos | MercadoLibre 📦] 
	PAR
	14
	42
	
	



	ITEM
	COD UNSPSC
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
	REGISTRO FOTOGRAFICO
	U/M
	CANTIDAD DE PERSONAL
	TOTAL DOTACION
	CUMPLE
	NO CUMPLE  

	
	
	3.1.2 PERSONAL FEMENINO: 3.1.2.1 Uniforme personal femenino cafeterias, mesa y bar y Técnico hotelero (UNIFORME CAFETERIA, MESEROS, BAR Y TÉCNICO HOTELERO CLIMA CALIDO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/ INT-0)
	
	
	
	
	
	

	25
	53102704
	3.1.2.1 Uniforme personal femenino cafeterias, mesa y bar y Técnico hotelero

Diseño I Compuesto por blusa, pantalón y chaleco

Color. Principe de gales con base café.
Diseno y confección.
Blusa salmon. El diseño de Ia blusa debe ser escote en "v", corte frances, y pinzas 
Chaleco. El chaleco debe estar compuesto por dos frentes, un espaldar, escote en "v", centro frente cruzado.                                                 
Pantalón. Debe ser de Iinea semi recta, confeccionada en dos delanteros y dos posteriores.
	[image: ][image: ]

	UNIDAD
	1
	1
	
	

	26
	53102704
	3.1.2.2. Diseño 2. Compuesto por blusa, pantalon y chaleco

Color. Azul oscuro con blusa amarillo mostaza
Blusa amarilla mostaza. El diseño de Ia blusa debe ser escote en "v", corte francés, y pinzas en los costados, manga corta con puños
Chaleco. El chaleco debe estar compuesto por dos frentes, un espaldar, escote en
"v", centro frente cruzado con dos botones alineados
                            
Pantalón. Debe ser de Imnea semi recta, confeccionada en dos delanteros y dos
posteriores
	 [image: ]
	UNIDAD
	1
	1
	
	

	27
	53102704
	3.1.2.3 Diseño 3. Compuesto 01 blusa, falda y chaleco

Color. Palo de rosa con blusa blanca con anclas 
Blusa fondo blanca con anclas. Escote en "v cruzada montando el derecho sobre el izquierdo, debe llevar 5 botones a tono con el color de Ia tela principal del vestido,además, debe Ilevar una pinza a cada lado.
Chaleco. El chaleco debe estar compuesto por dos frentes, un espaldar, escote en "v", centro frente cruzado y corte francés. Ver (grafico 3 diseño 3)                                                                                        
Falda. Debe ser de corte semi entubada confeccionado en un delantero y dos posteriores, con una pretina de 45 mm± 3 mm, los posteriores debe llevar dos pinzas a cada lado con una dimension de 55 mm ± 3 mm. AsI mismo debe llevar una cremallera de 160 mm ± 5 mm de largo y, debe ir con abertura montada en Ia parte posterior con una dimension de 140 mm ± 3 mm
	[image: ] 
	UNIDAD
	2
	4
	
	

	28
	 53111602
	3.1.2.2 CALZADO CASUAL DAMA - SEGÚN NORMA TECNICA CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO PERSONAL CIVIL NTD - 0361  
3.1.2.2.1 Cuero: debe ser flexible y uniforme, y no debe presentar eflorescencias de grasas o de sales 
3.1.2.2.2 Diseño: el diseño del calzado casual podrá ser desde un zapato plano tipo mocasín hasta un botín que sea moderno, anatómico y actual suministrando el máximo de seguridad y comodidad a los pies del usuario 
3.1.2.2.3 Suela: según el diseño puede ser cosida a la capellada en todo su contorno. La cara de la suela en contacto con el piso debe tener un diseño en relieve que ofrezca efecto antideslizante, de agarre para superficies húmedas o secas. 
3.1.2.2.4 Ojáletes: según el diseño las perforaciones para el paso de los cordones 
deben poseer refuerzos con Ojáletes de alta resistencia, así como una pieza interna de cuero recuperado para evitar la rotura de material al momento de tensionarlos. Cuando sean metálicos deben ser resistentes a la oxidación. 
3.1.2.2.5 Costuras: deben ser uniformes y continuas sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas, pliegues y restos de material que causen maltrato o molestias al usuario 
3.1.2.2.6 Acabados: el calzado no debe presentar cuños; lados y puntas arrugadas, punteras y contrafuertes marcados, cortes descentrados. El número de puntadas por cada 25,4 mm (1 pulgada) debe ser de 9 ± 1. 
Al colocar el calzado sobre una superficie plana, debe presentar estabilidad dimensional. 
El terminado del calzado no debe presentar peladuras, cortaduras, manchas de pegante, el color debe ser homogéneo.
ALTURA TACON: 3 CM 
COLOR: NEGRO
	MODELO DE REFERENCIA 






[image: ]
	PAR
	2
	6
	
	



*NOTA: Una dotación completa (3 uniformes) debe venir en falda en los diferentes colores por temas de religión

	ITEM
	COD UNSPSC
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
	REGISTRO FOTOGRAFICO
	U/M
	CANTIDAD DE PERSONAL
	TOTAL DOTACION
	


CUMPLE
	NO CUMPLE  

	
	
	
UNIFORMES ESTILISTA, SERVICIOS GENERALES VETERINARIO Y ORIENTADOR CLIMA CÁLIDO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/ INT-0
	
	
	
	
	
	

	29
	53102704
	UNIFORME ESTILISTA

3.1.2 DISEÑO 1. Compuesto por blusa y pantalón bota recta.
Color. Salmon naranja y orlas camel
Blusa. El diseño de Ia blusa debe ser semientellada, con corte frances, escotes en
v cruzada y manga corta.
Delantero. El diseño de Ia blusa debe ser semientellada, con corte francés en el
delantero al igual que el espaldar, debe ser escote en v cruzada, las orlas o franjas
que van sobrepuestas en escote en v, deben tener una dimensión de 38 mm ± 2 mm el color de debe ser camel en contraste con el color de Ia tela principal del uniforme.
(ver grafico diseño 1.)
Cremallera costada. Debe Ilevar ubicada una cremallera a tono con Ia tela principal del uniforme en el costado izquierdo iniciando, iniciando a 26 mm ± 1 mm de Ia unión de sisa con una dimensión de 35 mm ± 5 mm como sistema de cierre.
Manga. Debe ser corta con una franja de color camel en contraste con el color de Ia tela principal del uniforme con una dimensión de 35 mm ± 2 mm como bocamanga.
Bolsillos. Debe Ilevar dos bolsillos de parche con una dimensión de 165 mm ± 5 mm de ancho y una profundidad de 195 mm ± 5 mm, situados entre el corte francés y el costado en el delantero bajo de Ia línea de cintura, así mismo debe Ilevar una franja o, orla de color camel en contraste con Ia tela principal del uniforme, ubicada de línea 
de boca de bolsillo hacia abajo con una dimensión de 30 mm ± 2 mm. (Ver grafico
No I diseño 1)
Cremallera. Debe Ilevar una cremallera ubicada en Ia boca del bolsillo con una
dimensión de 155 mm ± 5 mm como sistema de cierre, a tono con Ia tela principal
del uniforme.
A Ia altura del pecho, a lado derecho debe Ilevar una identificación con un bordado
del logo del Ejército Nacional de Colombia, con una dimension de 60 mm ± 5 mm de
diámetro y los colores y caracterIsticas institucionales. Ver (grafico No 1. Diseño 1)
Pantalón: El diseno del pantalOn debe ser linea recta, debe tener una pretina
encauchada o resortada en Ia parte posterior tipo sudadera, es decir cuatro costuras
paralelas distribuidas uniformemente Ia cual debe ir unida en los costados con Ia
pretina delantera lisa, Ia pretina debe tener una dimension de 40 mm ± 2 mm de
ancho.
Bolsillos delanteros altos. Debe llevar dos bolsillos de parche en los delanteros.
Con una boca de bolsillo sesgada y una cremallera con una dimensiOn de 165 mm
± 5 mm. (Ver grafico diseno 2.)
	[image: ]
	UNIDAD
	5
	5
	
	

	30
	53102704
	3.1.3 DISEÑO 2. Compuesto por blusa y pantalón bota recta.
Color: rosado fuerte con negro 
Blusa. El diseño de Ia blusa debe ser semientellada, con corte tipo francés, escotes en v cruzada y manga corta
Delantero. Enteriza con cremallera en el costado con una dimensión 380 mm ± 5 mm y escote en V, debe ir con una franja o, orla en el mismo material en el contorno del escote delantero con una dimensión de 30 mm ± 3 mm.
Además, debe Ilevar una franja de color negro en contraste con Ia tela principal del
uniforme, esta debe ir sobrepuesta ubicada a bajo de Ia Ilnea de unión de hombros, unida entre Ia sisa y el escote en v, con una dimensión de 35 mm ±2 mm. (ver grafico No 2 diseño 2.)
Manga. Corta con dobladillo. (ver gráfico 2 diseño 2)
Bolsillos. Debe Ilevar dos bolsillos de parche ubicado desde el cone tipo francés
hasta el costado, en el frente a bajo de Ia línea de cintura, con una dimensión de
boca de bolsillo de 165 mm ± 5 mm, asI mismo, debe Ilevar una cremallera con una dimensión de 155 mm ± 5 mm como sistema de cierre.
En el bolsillo del lado izquierdo debe Ilevar una presilla o, bies donde va ubicada
una argolla tipo Ilavero. (Ver figura 2 diseño 2)
Pantalón: El diseño del pantalón debe ser Línea recta, debe tener una pretina
encauchada o resortada en Ia parte posterior tipo sudadera es decir cuatro costuras
paralelas distribuidas uniformemente, Ia cual debe ir unida en los costados con Ia
pretina delantera lisa, Ia pretina debe tener una dimensión de 40 mm ± 2 mm.
La bota del pantalón debe ser recta.
Bolsillos delanteros altos. Debe Ilevar dos bolsillos de parche en los delanteros, el bolsillo debe Ilevar una franja o, orla de color negro en contraste con el color de Ia tela principal del uniforme, Ia cual va unida en union de los costados hasta Ia unión de Ia pretina con una dimensión de 40 mm ±2 mm y, debe Ilevar una boca de bolsillo de 165 mm ± 5 mm sesgada con cremallera de 155 mm ± 5 mm de largo. (Ver gráfico No 2 - diseño 2.)
Bolsillo de parche base pierna. Debe Ilevar dos bolsillos de parche a Ia altura de
Ia base de Ia pierna, con una dimensión de 165 mm ± 5 mm de ancho y una
profundidad d 240 mm ± 5 mm con su respectiva tapa, Ia cual se debe Ilevar dos
broches de presión como sistema de ajuste y deben ser a tono con Ia tela principal del uniforme. (Ver grafico No 2 diseño 2)
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	31
	53102704
	3.1.4 DISEÑO 3. Compuesto por blusa y pantalôn bota recta.
Color. Azul aguamarina
Blusa. El diseño de Ia blusa debe ser semientellada, con corte tipo frances, escotes
en v cruzada y manga corta
Delantero. Enteriza con cremallera en el costado con una dimensiOn 380 mm ± 5 mm y escote en V, debe ir con una franja o, orla en el mismo material en el contorno del escote delantero con una dimensión de 30 mm ± 3 mm.
Además, debe Ilevar una franja de color negro en contraste con Ia tela principal del uniforme, esta debe ir sobrepuesta ubicada a bajo de Ia Ilnea de uniOn de hombros, unida entre Ia sisa y el escote en v, con una dimensión de 35 mm ±2 mm. (ver gráfico No 3 diseño 3.)
Manga. Corta con dobladillo. (ver figura 3 diseño 3)
Bolsillos. Debe Ilevar dos bolsillos de parche ubicado desde el corte tipo frances
hasta el costado, en el frente a bajo de Ia línea de cintura, con una dimensión de
boca de bolsillo de 165 mm ± 5 mm, asI mismo, debe Ilevar una cremallera con una dimensión de 155 mm ± 5 mm como sistema de cierre.
En el bolsillo del lado izquierdo debe Ilevar una presilla 0, bies donde va ubicada
una argolla tipo Ilavero. (Ver grafico 3 diseno 3)
Pantalón: El diseño del pantalón debe ser línea recta, debe tener una pretina
encauchada o resortada en Ia parte posterior tipo sudadera es decir cuatro costuras paralelas distribuidas uniformemente, Ia cual debe ir unida en los costados con Ia pretina delantera lisa, Ia pretina debe tener una dimensiOn de 40 mm ± 2 mm. La bota del pantalón debe ser recta.
Bolsillos delanteros altos. Debe Ilevar dos bolsillos de parche en los delanteros, el bolsillo debe Ilevar una franja o, orla de color negro en contraste con el color de Ia tela principal del uniforme, Ia cual va unida en union de los costados hasta Ia unión de Ia pretina con una dimensión de 40 mm ± 2 mm y, debe Ilevar una boca de bolsillo de 165 mm ± 5 mm sesgada con cremallera de 155 mm ± 5 mm de largo. (Ver grafico No 3 - diseño 3.)
Bolsillo de parche base pierna. Debe Ilevar dos bolsillos de parche a Ia altura de
Ia base de a pierna, con una dimensión de 165 mm ± 5 mm de ancho y una
profundidad d 240 mm ± 5 mm con su respectiva tapa, Ia cual se debe Ilevar dos
broches de presión como sistema de ajuste y deben ser a tono con Ia tela principal
del uniforme. (Ver grafico 3 diseño 3)
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	32
	46181605
	FICHA TECNICA CALZADO No. ET-PN-207 PONAL
2. REQUISITOS
2.1 REQUISITOS ESPECIFICOS
2.1.1 Material principal: Elaborado en cuero o en material sintético con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.
2.1.3 Suela. En P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) ó goma y EVA (ETIL – VINIL – ACETATO), de alta resistencia a la abrasión, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.
2.1.4 Forro interno. En material textil transpirable
[image: ]2.1.5 Puntera y contrafuerte. En material termoplástico de retorno rápido
2.1.6 Cordones. En poliéster 100%, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.
2.1.7 Sobre-plantilla. en EVA, látex u otro material de efecto amortiguante, forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento antibacterial.
2.1.8 Plantilla de armado. En material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de éste conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad.
2.1.9 Cuello. Abullonado con espuma de alta densidad
Calzado Deportivo Tipo Zapatilla) - dos colores diferentes
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CUMPLE
	NO CUMPLE  

	
	
	UNIFORMES ESTILISTA, SERVICIOS GENERALES VETERINARIO Y ORIENTADOR CLIMA CÁLIDO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/ INT-0
	
	
	
	
	
	

	33
	53102704
	3.1.6. DISEÑO 2. Uniforme estilistas personal masculino clima cálido
Diseño 2. Compuesto por camisa y pantalón bota recta.
Color. Camel con beige   
Camisa. El diseño de Ia camisa debe ser cuello tortuga con cierre en frente en cremallera que suba hasta el cuello y manga corta   
Pantalón: El diseño del pantalOn debe ir con pretina resortada tipo sudadera con cuatro costuras distribuidas uniformemente y debe ser bota recta.
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	34
	53102704
	3.1.7. DISEÑO 3 Uniforme estilistas personal masculino clima cálido
Diseño 3. Compuesto por camisa y pantalon bota recta.
Color. azul grisaceo.                                                                                              
Camisa. El diseño de Ia camisa debe ser cuello tortuga con cierre en frente en cremallera que suba hasta el cuello y manga corta   
Pantalón: El diseño del pantalon debe ir con pretina resortada tipo sudadera con cuatro costuras distribuidas uniformemente y debe ser bota recta
	[image: ]
	UNIDAD
	4
	4
	
	

	35
	46181605
	FICHA TECNICA CALZADO No. ET-PN-207 PONAL
2. REQUISITOS
2.1 REQUISITOS ESPECIFICOS
2.1.1 Material principal: Elaborado en cuero o en material sintético con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.
2.1.3 Suela. En P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) ó goma y EVA (ETIL – VINIL – ACETATO), de alta resistencia a la abrasión, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.
2.1.4 Forro interno. En material textil transpirable
2.1.5 Puntera y contrafuerte. En material termoplástico de retorno rápido
2.1.6 Cordones. En poliéster 100%, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.
2.1.7 Sobre-plantilla. en EVA, látex u otro material de efecto amortiguante, forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento antibacterial.
2.1.8 Plantilla de armado. En material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de éste conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad.
2.1.9 Cuello. Abullonado con espuma de alta densidad
Calzado Deportivo Tipo Zapatilla) - dos colores diferentes
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CUMPLE
	NO CUMPLE  

	
	
	UNIFORMES ESTILISTA, SERVICIOS GENERALES VETERINARIO Y ORIENTADOR CLIMA CÁLIDO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/ INT-0 - SASTRE FEMENINA
	
	
	
	
	
	

	36
	53102704
	3.1.1 UNIFORME FEMENINO SASTRE
3.1.2 DISEÑO 1. Compuesto por blusa y pantalon bota recta.
Color. Salmon naranja y orlas camel                  
Blusa. El diseño de Ia blusa debe ser semientellada, con corte frances, escotes en v cruzada y manga corta.                                
Pantalón: El diseno del pantalon debe ser linea recta, debe tener una pretina encauchada o resortada en Ia parte posterior tipo sudadera, es decir cuatro costuras paralelas distribuidas uniformemente Ia cual debe ir unida en los costados con Ia pretina delantera lisa, Ia pretina debe tener una dimension de 40 mm ± 2 mm de
ancho.
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	37
	53102704
	3.1.3 DISEÑO 2. Compuesto por blusa y pantalon bota recta.                             
Color: rosado fuerte con negro                                 
Blusa. El diseño de Ia blusa debe ser semientellada, con corte tipo frances, escotes en v cruzada y manga corta                                          
Pantalón: El diseño del pantalón debe ser Imnea recta, debe tener una pretina encauchada o resortada en Ia parte posterior tipo sudadera es decir cuatro costuras paralelas distribuidas uniformemente, Ia cual debe ir unida en los costados con Ia pretina delantera lisa, Ia pretina debe tener una dimension de 40 mm ± 2 mm.
La bota del pantalón debe ser recta
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	38
	53102704
	3.1.4 DISEÑO 3. Compuesto por blusa y pantalôn bota recta.                             
Color. Azul aguamarina                         
Blusa. El diseño de Ia blusa debe ser semientellada, con corte tipo frances, escotes en v cruzada y manga corta
Pantalón: El diseño del pantalon debe ser Imnea recta, debe tener una pretina encauchada o resortada en Ia parte posterior tipo sudadera es decir cuatro costuras paralelas distribuidas uniformemente, Ia cual debe ir unida en los costados con Ia pretina delantera lisa, Ia pretina debe tener una dimensiOn de 40 mm ± 2 mm. La bota del pantalón debe ser recta
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	39
	46181605
	FICHA TECNICA CALZADO No. ET-PN-207 PONAL
2. REQUISITOS
2.1 REQUISITOS ESPECIFICOS
2.1.1 Material principal: Elaborado en cuero o en material sintético con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.
2.1.3 Suela. En P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) ó goma y EVA (ETIL – VINIL – ACETATO), de alta resistencia a la abrasión, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.
2.1.4 Forro interno. En material textil transpirable
2.1.5 Puntera y contrafuerte. En material termoplástico de retorno rápido
2.1.6 Cordones. En poliéster 100%, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.
2.1.7 Sobre-plantilla. en EVA, látex u otro material de efecto amortiguante, forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento antibacterial.
2.1.8 Plantilla de armado. En material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de éste conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad.
2.1.9 Cuello. Abullonado con espuma de alta densidad
Calzado Deportivo Tipo Zapatilla) - dos colores diferentes
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	NO CUMPLE  

	
	
	UNIFORMES ESTILISTA, SERVICIOS GENERALES VETERINARIO Y ORIENTADOR CLIMA CÁLIDO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/ INT-0 - SASTRE MASCULINO
	
	
	
	
	
	

	40
	53102704
	3.1.5 DISEÑO 1. UNIFORMES SASTRE PERSONAL MASCULINO CLIMA CÁLIDO
Diseño 1. Compuesto por camisa y pantalon bota recta.
Color. Azul celeste.                                                            
Camisa. El diseno de Ia camisa debe ser con escote en V y manga corta.                                     Pantalón: El diseno del pantalon debe ir con pretina resortada tipo sudadera con
cuatro costuras distribuidas uniformemente y debe ser bota recta.
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	41
	53102704
	3.1.6. DISEÑO 2. Uniforme sastre personal masculino clima cálido
Diseño 2. Compuesto por camisa y pantalón bota recta.
Color. Camel con beige   
Camisa. El diseno de Ia camisa debe ser con escote en V y manga corta.
Pantalón: El diseño del pantalon debe ir con pretina resortada tipo sudadera con cuatro costuras distribuidas uniformemente y debe ser bota recta.
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	42
	53102704
	3.1.7. DISEÑO 3 Uniforme sastre personal masculino clima cálido
Diseño 3. Compuesto por camisa y pantalon bota recta.
Color. azul grisaceo.                                                                                              
Camisa. El diseno de Ia camisa debe ser con escote en V y manga corta.
Pantalón: El diseño del pantalon debe ir con pretina resortada tipo sudadera con cuatro costuras distribuidas uniformemente y debe ser bota recta
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	43
	46181605
	FICHA TECNICA CALZADO No. ET-PN-207 PONAL
2. REQUISITOS
2.1 REQUISITOS ESPECIFICOS
2.1.1 Material principal: Elaborado en cuero o en material sintético con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.
2.1.3 Suela. En P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) ó goma y EVA (ETIL – VINIL – ACETATO), de alta resistencia a la abrasión, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.
2.1.4 Forro interno. En material textil transpirable
2.1.5 Puntera y contrafuerte. En material termoplástico de retorno rápido
2.1.6 Cordones. En poliéster 100%, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.
2.1.7 Sobre-plantilla. en EVA, látex u otro material de efecto amortiguante, forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento antibacterial.
2.1.8 Plantilla de armado. En material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de éste conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad.
2.1.9 Cuello. Abullonado con espuma de alta densidad
Calzado Deportivo Tipo Zapatilla) - dos colores diferentes
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CUMPLE
	NO CUMPLE  

	
	
	UNIFORME PARA COCINERO, AUXILIAR DE COCINA, CHEF Y PANADERO No. JEMPPCEDE4-DIETE-ET-04689/ INT-O
	
	
	
	
	
	

	44
	46181500
	3.1.3 DISEO 2 UNIFORME PARA PANADERO

3.1.3.1 CAMISAS PARA PANADERO
La camisa debe estar confeccionada en tela de poliéster. Escote en v cuello sport manga corta, bolsillo de parche al lado derecho a Ia altura de Imnea de pecho, asi mismo debe Ilevar un corte a Ia altura de Ia lInea de sisa. Escudo bordado del Ejército Nacional a Ia altura del pecho lado izquierdo con una dimensiOn de 60 mm ± 5 mm de alto por 60 mm ± 5 mm de ancho, Ver (grafico 9 diseno 9).

3.1.3.2 CAMISETA
La camiseta básica de manga corta, cuello redondo normal, debe ser 100% algodon grueso, color blanco, esta se debe porta debajo de Ia camisa. Ver (grafico 10 diseno 10)
	[image: ]FIGURA No. 10
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	45
	46181500
	3.1.3.3 PANTALON PARA PANADERO

Pantalón. El pantalón debe estar compuesto por dos delanteros y dos posteriores
el corte debe ser línea recta.
Cintura. Debe ser resortada con un elástico de 45 mm ± 5 mm de ancho y debe ir
confeccionada tipo sudadera. Es decir, con cuatro costuras y debe Ilevar un cordón en el contorno de a cintura con una dimensión de 1500 mm ± 5 mm como sistema de ajuste.
Bolsillos. Debe Ilevar dos bolsillos a cada lado con un ancho de boca de bolsillo de 160 mm ± 5 mm y un fondo de bolsillo de 240 mm ± 5 mm, además, el fondo del bolsillo debe ser en Ia misma tela del pantalón.
Bolsillo Posterior. Debe Ilevar un bolsillo al ado derecho de doble ribete con una
dimensión de ancho de bolsillo de 135 mm ± 5 mm. Los ribetes de los bolsillos
deben tener un ancho de 5 mm ± 1 mm.
Bolsillo lateral base de pierna. Debe Ilevar un bolsillo de parche en el lateral derecho con una dimensión de boca de bolsillo de 180 mm± 5 mm y un fondo de bolsillo de 200 mm ± 5 mm. 
Color. Para el chef el pantalón debe ser de color blanco Ver (grafico 11 diseño 11)
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FIGURA No. 11
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	46
	46181605
	CALZADO PERSONAL FEMENINO DE COCINA Y PANADERO MASCULINO: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.1 -CALZADO PERSONAL FEMENINO DE  COCINA Y PANADERO MASCULINO (Punto b)
	[image: Crocs Blancos | MercadoLibre 📦] 
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	UNIFORME ENTRENADOR DEPORTIVO, TECNICO ENTRENADOR DEPORTIVO, ARTE CIRCENSE Y PISCINERO No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04691/ INT-OO
	
	
	
	
	
	

	47
	53102900
	3.1.1 Diseño y confección. El uniforme no debe presentar manchas o decoloración en Ia tela, ni ningún otro defecto como cortes 0 huecos, hebras sueltas, motas y deformaciones.
La confección debe ser simétrica, libre de torcidos, pliegues, costuras defectuosas y frunces en ninguna de sus partes. Cada uniforme debe presentar en sus piezas uniformidad en su tejido y color.

3.1.5 Camiseta
El diseño de Ia camiseta debe ser enfrente una espalda y manga rangla, debe ser en tejido de punto antibacterial. Debe Ilevar a Ia altura del pecho al lado izquierdo el escudo bordado del Ejército Nacional o de Ia unidad a a que pertenece según corresponda de acuerdo at numeral 2.2.10, con una dimensión de 60 mm ± 2 mm de alto por 60 mm ± 2 mm de ancho.
COLOR: Gris Plata - Pantone® 154305 TCX
	[image: ]
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	48
	53102900
	CONJUNTO DE PANTALOS Y CHAQUETA
3.1.6 Pantalón
Este debe ser en corte semi recto, compuesto por dos delanteros y dos posteriores.
3.1.6.1 Delantero
El diseño del delantero Ileva dos bolsillos en Ia parte superior o bolsillos altos, los cuáles deben ir sesgados y una boca de bolsillo de 20 mm ± 5 mm, Ia boca del bolsillo debe Ilevar una cremallera con una dimensión de 180 mm ± 5 mm. La boca del bolsillo debe ir desde Ia unión de los costados hasta Ia unión de Ia pretina.
A a altura de Ia rodilla debe llevar sobrepuesto un material flexible o tejido de punto hacia Ia unión de costados ver figura 1. Pantalón. Asimismo, debe ir resortada Ia bota del Pantalón.
3.1.6.2 Parte posterior
El pantalón debe Ilevar a Ia altura de Ia rodilla en Ia parte posterior, cubriendo los poplíteos, un corte desde a base de pierna hacia Ia altura de los gemelos, con una dimensión de 200 mm ± 5 mm. Esta parte debe ir en una malla lisa doble.
Asimismo, en Ia parte posterior debe ir un corte en los posteriores hacia Ia unión de Ia pretina con una dimensión de 40 mm ± 5 mm hacia Ia unión de los costados y en el centro atrás debe Ilevar una dimensión de 50 mm ± 5 mm, debe ir en una malla lisa doble. Con una profundidad de bolsillo de 260 mm más o menos 5 mm.

3.1.7 Chaqueta
La chaqueta de Ia sudadera, de ir compuesta por un espaldar y dos delanteros. La chaqueta debe ir completamente forrada en malla lisa doble. Debe Ilevar a Ia altura del pecho al lado izquierdo el escudo bordado del Ejército Nacional o de Ia unidad a Ia que pertenece según corresponda de acuerdo al numeral 2.2.10, con una dimensión de 60 mm ± 2 mm de alto por 60 mm ± 2 mm de ancho.
3.1.7.1 Delanteros
Debe Ilevar en el centro frente una cremallera como sistema de cierre con una dimensión de 650 mm ± 10 mm, el cuello debe ser tipo militar con una altura de 75 mm ± 5 mm, Ia cremallera debe ii desde el ruedo de Ia chaqueta hasta el final del cuello. La parte delantera de Ia chaqueta a Ia altura de Ia sisa debe Ilevar un corte con una aletilla, donde va ubicado a cada lado un bolsillo con una dimensión de 180 mm ± 5 mm de boca de bolsillo 01 200 mm ± 5 mm de fondo, Ia boca del bolsillo debe Ilevar una cremallera de 160 mm ± 5 mm. El fondo de bolsillo debe ir en Ia misma tela principal de Ia chaqueta, en los costados debe ir un corte desde el ruedo de Ia chaqueta hasta el corte de línea de Ia sisa vertical, esta pieza debe ser en malla lisa doble y en color gris plata en contraste con el color de Ia tela principal de Ia chaqueta. En el ruedo de Ia chaqueta debe Ilevar un rib con una dimensión de 80 mm ± 5 mm, el rib debe ser a tono con Ia tela principal de Ia chaqueta también podrá ser resortada con un ancho de 45 mm ± 5 mm.
3.1.7.2 Mangas
Las mangas deben ser en una o dos piezas y deben Ilevar un rib en Ia bocamanga o puno con una dimensión de 56 mm ± 2 mm. Cada manga puede ser en una sola hoja o en dos hojas, en el centro de Ia manga deben ir dos franjas a lo largo de Ia manga con una dimensión de 15mm ± 1 mm. Está franja debe ir de color gris plata en contraste con Ia tela principal de Ia chaqueta. La cremallera debe ser invisible y debe Ilevar un recubrimiento impermeable. En los costados debe ir una franja con una dimensión de 10 mm ± 5 mm desde el inicio del ruedo hasta el puno de Ia manga. Ver figura I
COLOR: AZUL REY - Pantone® 194151 TCX
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	49
	53102900
	3.1.8 Características Pantaloneta
El diseño de Ia pantaloneta debe ser en dos delanteros y dos posteriores, Ia cintura debe ir resortado con una dimensión de ancho de 45 mm ± 5 mm.
3.1.8.1 Delanteros
Los delanteros deben Ilevar un [image: ]bolsillo a cada lado sesgado con una dimensión de boca de bolsillo de 160 mm ± 5 mm. La pantaloneta debe tener un dobladillo de 25 mm ± 5mm de Ia bocamanga de Ia pantaloneta. De igual forma debe Ilevar un forro en malla lisa tipo calzoncillo. El forro debe Ilevar un resorte fileteado en todo el contorno de Ia pierna.
En el centro frente delantero pretina debe Ilevar dos ojetes a cada lado con una distancia más o menos un milímetro. Debe Ilevar un cordón como sistema de ajuste con una dimensión de 120 mm ± 5 mm.
La pantaloneta debe Ilevar una franja lateral a cada lado con una dimensión de 80 mm ± 5 mm en malla lisa. El color de Ia franja o orla debe ser en contraste con Ia tela principal de Ia pantaloneta como se muestra en Ia figura 3.
COLOR: AZUL REY -  Pantone® 194151 TCX
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	50
	53111900
	FICHA TECNICA CALZADO No. ET-PN-207 PONAL
2. REQUISITOS
2.1 REQUISITOS ESPECIFICOS
2.1.1 Material principal: Elaborado en cuero o en material sintético con soporte textil, impermeable, durable y de fácil limpieza.
2.1.3 Suela. En P.V.C (POLI-VINILO-CLORURO) ó goma y EVA (ETIL – VINIL – ACETATO), de alta resistencia a la abrasión, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.
2.1.4 Forro interno. En material textil transpirable
2.1.5 Puntera y contrafuerte. En material termoplástico de retorno rápido
2.1.6 Cordones. En poliéster 100%, cuando se verifique de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.2.
2.1.7 Sobre-plantilla. en EVA, látex u otro material de efecto amortiguante, forrada en material textil en la parte superior, con tratamiento antibacterial.
2.1.8 Plantilla de armado. En material sintético, de características tales que permita o facilite el montaje de la capellada y la unión de éste conjunto con la suela, de alto poder de absorción de la humedad.
2.1.9 Cuello. Abullonado con espuma de alta densidad
Calzado Deportivo Tipo Zapatilla) - dos colores diferentes
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	NO CUMPLE  

	
	
	CONDUCTORES CLIMA CALIDO
	
	
	
	
	
	

	51
	46181500
	PANTALON HABANO PARA LAS UNIDADES TACTICAS JEMPP-CEDE4-DIETE-FTPT-00169/INT-0 
- PAGINAS:  1 A LA 23
	[image: ]
	UNIDAD
	6
	18
	
	

	52
	53103000
	CAMISETA TIPO POLO PARA UNIDADES TACTICAS: JEMPP-CEDE4-DIETE-FT-00173/ INT-0
- PAGINAS: 24 A LA 47

COLOR:  AZUL OSCURO

NOTA: PARA LAS CAMISETAS TIPO POLO ASIGNADA PARA LOS CONDUCTORES SOLAMENTE DEBEN DE LLEVAR EL ESCUDO BORDADO DE EJERCITO EN LA MANGA DERECHA, SIN NINGUN OTRO BORDADO 
	[image: ]
	UNIDAD
	6
	18
	
	

	53
	53103100
	CHALECO HABANO PARA LAS UNIDADES TACTICAS: JEMPP-CEDE4-DIETE-EF-00177 /INT-0

- PAGINAS: 48 A LA 82

NOTA: PARA EL CHALECO ASIGNADO A LOS CONDUCTORES, DEBE VENIR BORDADO EL ESCUDO DE EJERCITO ENFRENTE AL LADO IZQUIERDO
	[image: ]
	UNIDAD
	6
	18
	
	

	54
	53111500
	BOTA DE COMBATE TIPO DESIERTO - MEDIA CAÑA EN CUERO Y LONA BI DENSIDAD / NTMD-0292-A1
	[image: ]
	PAR
	6
	18
	
	



	ITEM
	COD UNSPSC
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
	REGISTRO FOTOGRAFICO
	U/M
	CANTIDAD DE PERSONAL
	TOTAL DOTACION
	


CUMPLE
	NO CUMPLE  

	
	
	CARPINTEROS - OPERARIOS DE MAQUINAS - TECNICO MECANICO - TECNICO MANTENIMIENTO GENERAL / OVEROL ENTERIZO -  NTMD-0084-A2
	
	
	
	
	
	

	55
	46181500
	3.1 REQUISITOS GENERALES

3.1.1 Diseño y Confección. El overol enterizo debe ser confeccionado con
cierre vertical en el delantero, debe llevar dos bolsillos a la altura del pecho y cuatro en el pantalón, debe tener mangas largas (ver nota 2) y cuello tipo camisa. La confección del overol debe ser completamente simétrica, con sensación de suavidad al tacto, libre de torcidos, pliegues y hebras sueltas. El overol no debe presentar manchas o decoloración en la tela, cortes o perforaciones.
El overol debe llevar en la parte de la espalda, a la altura de la cintura, un elástico para darle más cuerpo a la prenda. El elástico debe ir cosido al overol por la parte interna del espaldar, a lo largo de la cintura y adicionalmente debe llevar una cinta de refuerzo, de la misma tela del overol, a lo largo de todo el elástico, para que no incomode al usuario. La longitud del elástico depende de la medida de cintura para cada talla del overol. Ver figura 2.

Nota 1. A solicitud de las Fuerzas, el overol debe llevar una pretina simulada de 5 cm ± 0,5 cm de ancho, alrededor de la cintura, del mismo material de la tela del overol y cosida a éste con dos costuras sencillas paralelas, sin eliminar el elástico. Ver figura 4.
	[image: ]
	UNIDAD
	11
	33
	
	

	56
	53111500
	CALZADO DE SEGURIDAD PARA CARPINTEROS - CARPINTEROS - OPERARIOS DE MAQUINAS - TECNICO MECANICO - TECNICO MANTENIMIENTO GENERAL - FICHAS TÉCNICAS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P
Bota de seguridad: Caña alta de 8" , fabricado en cuero con puntera reforzada. NTC 2396 Botas seguridad.
	[image: ]
	PAR
	11
	33
	
	



	ITEM
	COD UNSPSC
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
	REGISTRO FOTOGRAFICO
	U/M
	CANTIDAD DE PERSONAL
	TOTAL DOTACION
	


CUMPLE
	NO CUMPLE  

	
	
	OVEROL DE TRABAJO CON RESISTENCIA A LA LLAMA NTMD-0272
ESPECIALIDAD TECNICO ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ Y ELECTRICISTA
	
	
	
	
	
	

	57
	46181500
	3.1.1 Diseño y confección. El overol enterizo debe ser confeccionado con
cierre vertical en la parte frontal, debe llevar dos (02) bolsillos a la altura del pecho y seis (06) en el pantalón, debe tener mangas largas y cuello tipo camisa o tipo redondo según sea especificado por cada Fuerza. La confección del overol debe ser completamente simétrica, libre de torcidos, pliegues y hebras sueltas. El overol no debe presentar manchas o decoloración en la tela, cortes o perforaciones. Las marcas o accesorios de cualquier material que lleve la prenda no deben desteñir y deben ser adheridos a ésta con material [image: ]adecuado, de tal forma que resistan los tratamientos de la prenda que los porta.
El overol lleva en la parte de la espalda a la altura de la cintura, un elástico para darle cuerpo a la prenda. El elástico debe ir cosido al overol por la parte interna del espaldar, a lo largo de la cintura y adicionalmente debe llevar una cinta de refuerzo, de la misma tela del overol, a lo largo de todo el elástico, para que no incomode al usuario. La longitud del elástico depende de la medida de cintura para cada talla del overol. Ver figura 2.
El overol debe llevar una pretina simulada de 50 ± 5 mm de ancho, alrededor de la
cintura, del mismo material de la tela del overol y cosida a éste con dos costuras
sencillas paralelas, sin eliminar el elástico. Ver figura 4. A su vez, el overol debe llevar una correa de cinta adhesiva de gancho y lazo en la parte frontal del mismo para darle un mejor ajuste al cuerpo. Ver figura 3.
	
	UNIDAD
	4
	12
	
	

	58
	53111500
	BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS: La presente especificación técnica 
tiene por objeto establecer los requisitos y características que debe cumplir las 
botas de seguridad dieléctricas. puntera cuero calibre entre 1.8 — 2.0 mm de 
seguridad con puntera no metálica en composite, suela Vulcanizada 0 inyectada 
al corte. cocida o inyectada al corte, la plantilla fabricada en material espumado y 
recubierto en poliéster de algodón o poliuretano, forro de capellana o interno en 
tela no tejida en mezcla de poliéster y resinas acrílicas o tejido 100% poliéster, 
cordones redondos en poliéster y/o algodón, contrafuerte en material PVC termo 
formado. cuello acolchado anti rozaduras. Ojales en plástico. lengüeta en material 
sintético o cuero con base textil, suela resistente a hidrocarburos con resistencia 
de hasta 14000V. 
Tallas sujetas a las necesidades, color negro. EN 12568 Resistencia al Impacto 
ASTM-F2413-11Resistencja dieléctrica. 
	[image: ]
	PAR
	4
	12
	
	

	59
	46181500
	Guantes de Carnaza: Los guantes de carnaza son resistentes a la abrasión y a las chispas de soldadura.
ANSI / ISEA 105-2000

NOTA: LOS GUANTES DE CARNAZA SON ASIGNADOS SOLAMENTE PARA LOS TECNICOS ELECTRICISTAS SEGÚN OFICIO CON RADICADO No.  2022496002751113 / Difusión oficio No. 2022218002433833 del JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA-DOCUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS DE DOTACION CIVIL-2022
	[image: ]
	PAR
	4
	12
	
	



	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN 
	U/M
	CANTIDAD DE PERSONAL
	TOTAL DOTACION
	COLORES
	
CUMPLE
	
NO CUMPLE

	DOTACION ORIENTADOR ESPIRITUAL

	60
	53101602
	Camisa formal manga larga (clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.2.2  color blanco 
	UNIDAD
	1
	1
	[image: C:\Users\yuly.orozco\Desktop\2d70227e3c749e82315cae7fe69778ea.jpg]
	
	

	61
	53101602
	Camisa formal manga larga (clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.2.2  color azul claro
	UNIDAD
	1
	1
	[image: ]
	
	

	62
	53101602
	Camisa formal manga larga (clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.2.2  color palo rosa
	UNIDAD
	1
	1
	[image: ]
	
	

	63
	53101602
	Pantalón de dril formal para caballero: Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.2.13 color habano - sin prenses   
	UNIDAD
	1
	1
	[image: ]
	
	

	64
	53101602
	Pantalón de dril formal para caballero: Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.2.13 color negro - sin prenses   
	UNIDAD
	1
	1
	[image: ]
	
	

	65
	53101602
	Pantalón de dril formal para caballero: Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.2.13 color cafe - sin prenses   
	UNIDAD
	1
	1
	[image: ]
	
	

	66
	53111601
	Calzado de calle para caballero formal: Según norma tecnica NTMD-361 Numeral 3.2.2.1  color negro
	PAR
	1
	1
	[image: ]
IMAGEN DE REFERENCIA
	
	

	67
	53111601
	Calzado de calle para caballero formal: Según norma tecnica NTMD-361 Numeral 3.2.2.1  color marron
	PAR
	1
	2
	[image: ]
IMAGEN DE REFERENCIA
	
	



IMPORTANTE:

Los Uniformes de Dotación Civil (prendas de vestir y calzado) solicitados deben estar sujetos al cumplimiento de las siguientes fichas técnicas establecidas por el Ministerio de Defensa Nacional (las cuales serán cargadas en el SECOP II como archivos anexos PDF y son de obligatorio cumplimiento): 


· NORMA TECNICA NTMD-0359 DOTACION DE VESTUARIO CIVIL CLIMA CALIDO Y FRIO
· PANTALON HABANO PARA LAS UNIDADES TACTICAS JEMPP-CEDE4-DIETE-FTPT-00169/INT-0 
· NORMA TECNICA NTMD-0361 CALZADO PARA DAMA Y CABALLERO PERSONAL CIVIL
· UNIFORME ESTILISTA, SERVICIOS GENERALES VETERINARIO Y ORIENTADOR CLIMA CÁLIDO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04695/ INT-0
· OVEROL ENTERIZO NTMD-0084-A2 CARPINTEROS - OPERARIOS DE MAQUINAS - TECNICO MECANICO - TECNICO MANTENIMIENTO GENERAL
· OVEROL DE TRABAJO CON RESISTENCIA A LA LLAMA NTMD-0272
· UNIFORMES ENTRENADOR DEPORTIVO, TECNICO ENTRENADOR DEPORTIVO, ARTE CIRCENSE Y PISCINERO No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04691/ INT-0
· UNIFORME PARA COCINERO, AUXILIAR DE COCINA, CHEF Y PANADERO No. JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04689/ INT-0
· UNIFORME CAFETERIA, MESEROS, BAR Y TÉCNICO HOTELERO CLIMA CÁLIDO JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-04685/ INT-0
· ANEXO N° 01 INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL – ESPECIFICACIONES DEL CALZADO PANADERO, PELUQUERIA, SASTRE Y ENTRENADOR DEPORTIVO
· BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS JEMGF-COPER-DIPSE-SST-ET-04579/ SST-0
· FICHAS TÉCNICAS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E.P.P - DIPSE

* Las fichas técnicas de pantalón habano, camiseta tipo polo, chaleco habano y bota de combate tipo desierto se encuentran consolidados en solo archivo en formato Pdf denominado “FICHAS TÉCNICAS DOTACIÓN CONDUCTORES - PRENDAS DE VESTIR - CALZADO” para mayor facilidad (las cuales serán cargadas en el SECOP II como archivos anexos PDF y son de obligatorio cumplimiento).

NOTA 1: Las Especificaciones Técnicas descritas en el cuadro anterior están exhibidas por especialidad, lo anterior, para garantizar mayor entendimiento de la composición de cada Dotación Civil para los Beneficiarios de las prendas de vestir y calzado. 

NOTA 2: De igual manera se tuvieron en cuenta las prescripciones médicas y las diferentes autorizaciones de uso de uniformes de dotación de acuerdo con cada caso en especial. 
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(Grifico. No 7. UNIFORME SERVICIOS GENERALES LILA AZULOSO CALIDO
Disefo 1
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FIGURA N° 5: VISTA GENERAL CAMISA DE COCINERO Y AUXILIAR DE
COCINA-
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7. ANEXOS
GRAFICO No 1. DISENO 1. UNIFORME PRINCIPE DE GALES
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GRAFICO NO 2 DISERO 2 UNIFORME DAMA CLIMA CALIDO
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GRAFICO NO 3 DISERO 3. UNIFORME PALO DE ROSA CLIMA CALIDO.
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Grifico No2. UNIFORME ESTILISTAS ROSADO FUERTE CLIMA CALIDO
Diseno2
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Grifico No 3. UNIFORME ESTILISTAS AZUL AGUA MARINA CALIDO
Disero
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Gréfico. No 5. UNIFORME CAMEL CON BEIGE MASCULINO CALIDO
Diseno2
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Gréfico. No 8. UNIFORME ESTILISTAS AZUL GRISACEO MASCULINO CALIDO
Disefo3
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Gréfico. No 1. UNIFORME ESTILISTAS SALMON CLIMA CALIDO
Diseno 1
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Grifico No2. UNIFORME ESTILISTAS ROSADO FUERTE CLIMA CALIDO
Diseno2
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Grifico No 3. UNIFORME ESTILISTAS AZUL AGUA MARINA CALIDO
Disero
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Grifico. No 4. UNIFORME ESTILISTAS AZUL CELESTE MASCULINO CALIDO
Disoo 1
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Gréfico. No 8. UNIFORME ESTILISTAS AZUL GRISACEO MASCULINO CALIDO
Disefo3
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VISTA PANTALON DE FRENTE N°1
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Figura 1. Vista frontal camiseta tipo polo
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