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FICHA TÉCNICA
OBJETO: REALIZAR OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL ÁREA SOCIAL DE LA SEDE PRINCIPAL DE CORNARE
Según el clasificador de bienes y servicio de Naciones Unidas, los bienes y/o servicios que requiere Cornare se encuentran clasificados en:
	CODIGO
	ACTIVIDAD

	72102900
	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

	72151900
	Servicios de albañilería y mampostería

	72141510
	Servicios de demolición

	72153605
	Servicios de remodelación de cocinas y baños

	72151302
	Servicios de pintura comercial

	72151400
	Servicios de construcción de recubrimientos de muros

	72151100
	Servicios de construcción de plomería

	76111500
	Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de oficinas

	72101500
	Servicios de apoyo para la construcción



ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS
	ÍTEM
	UNSPSC
(Código clasificador de bienes y servicios)
	DESCRIPCION
	UND
	CANT

	1
	72151302
	Mano de obra pintura en muros y techos caverna
	M2
	1019

	2
	72151302
	Suministro y mano de obra pintura blanca en muros y techos de cocina y restaurante para aplicación de impermeabilizante (de 2 a 3 manos de pintura)
	M2
	265

	3
	72151900
	Retiro de puerta y cierre vano en mampostería, revoque (incluye suministros) y pintura
	Global
	1

	4
	72151100
72153605
	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de combos sanitarios blancos tipo institucional, consumo de agua 4,8 litros con tanques compactos y modernos, con sistema accionamiento de botón push ergónomico con su respectiva válvula de entrada y sistema hidrostático, más lavamanos con pedestal, grifería y accesorios
	un
	2

	5
	76111500
	Limpieza y mantenimiento de 3 fuentes de agua, limpieza de obra, recogida de escombros y votada de materiales provenientes de la misma.
	global
	1

	6
	72151100
72153605
	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de orinal referencia tipo institucional, diseño moderno de formas orgánicas de tráfico mediano, consumo de agua 1,9 lpf (0,5 gpf), sifón integrado en porcelana, presión optima de funcionamiento mínima 25 PSI y máxima 80 PSI.  
	un
	1

	7
	72141510
	Retiro de aparatos sanitarios 
	un
	5

	8
	72102900
	Instalación de puerta no incluye suministro
	un
	1

	9
	72102900
	Apertura de vanos para puerta incluye filetes y botada de escombros
	un
	1

	10
	72102900
	Instalación y suministro de vidrios claros de 1.41 * 1.11 y .70 *.40
	un
	2

	11
	72151400
	Retiro de puerta y cierre vano en baños hombres en ladrillo, revoque y pintura
	un
	1

	12
	72102900
	Suministro y siembra de plántulas para embellecimiento y paisajismo de entornos.
	M2
	12

	13
	72102900
	Mano de obra resanes, incluye cemento, revoque y estuco para su correcta instalación en muros y salidas de ventanas.
	M2
	9

	14
	72151302
	Mano de obra para pintura en tapas en concreto para luminarias 0,52x0,80
	un
	18

	15
	72101500
	Administración
	Global
	1

	16
	72101500
	Utilidad
	Global
	1

	17
	72101500
	IVA sobre la utilidad
	Global
	1



OBLIGACIONES DE LAS PARTES
DE CORNARE 
a) Ordenar los desembolsos de recursos, de acuerdo a la forma establecida.
b) Realizar la supervisión al contrato en tiempo y forma oportuna.
c) Realizar un informe final una vez ejecutadas las obras de acuerdo con el formato FGJ-287

DEL CONTRATISTA
a) Atender las recomendaciones de Cornare.
b) Cumplir con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.
c) Realizar el objeto del contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas definidas en los documentos del presente proceso.
d) Elaborar las bitácoras de obra y presentarlas a la supervisión del contrato
e)  Realizar la disposición de los residuos de construcción en un lugar dispuesto para ello, para lo cual deberá presentar Certificación expedida por el contratista, en el cual indique el sitio de disposición y la cantidad de residuos
f) Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST: El ejecutor sus contratistas o subcontratistas deberán dar cumplimiento a las obligaciones laborales en materia de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual deberá: 
1) Antes de iniciar labores, el contratista deberá dar a conocer al personal que labore en el contrato los riesgos y peligros a los que están expuestos y proporcionar inducción sobre el SG-SST. 
2) En general el contratista deberá cumplir con toda la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
[bookmark: _GoBack]g) El contratista deberá una vez suscrito el contrato, discriminar los valores unitarios de acuerdo al precio adjudicado para dar inicio a la ejecución contractual.

NOTA: _________________ (Nombre del proponente), me comprometo a cumplir con las especificaciones técnicas y las obligaciones establecidas en los pliegos de condiciones y estudios y documentos previos. 


______________________
Firma del proponente

                                                                                                     Vigente desde:                                                              F-GJ-275 V.01
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Conectados por la Vida, la Equidad y el Desarrollo Sostenible
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