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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA PRECONTRACTUAL
ANEXO 1: FORMATO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Ciudad.

Asunto: XX-CUC-XXX-XXX

Respetados señores:

El/ los suscrito(s)	, actuando en calidad de (INDICAR CALIDAD) del proponente (INDICAR NOMBRE DEL PROPONENTE CON SU IDENTIFICACIÓN – EN CASO DE PROPONENTE PLURAL, SEÑALAR EL NOMBRE DE CADA ASOCIADO Y EL
PORCENTAJE EN LA CONFORMACIÓN), manifestó/amos al Servicio Nacional de Aprendizaje
-SENA-, que, de acuerdo con el Pliego de Condiciones del PROCESO No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, presento la siguiente propuesta y en caso de que sea aceptada por el SENA, nos comprometemos a firmar el contrato correspondiente y a ejecutar profesionalmente.

Declaramos así mismo:

1. Que conocemos los Pliegos de Condiciones, documentos y estudios previos, incluyendo cada uno de sus anexos y formatos, adendas y en especial el conocimiento y aceptación de las especificaciones técnicas, y en los demás apartes de los documentos del proceso. Igualmente, declaramos que conocemos, entendemos y aceptamos lo dispuesto en los manuales e instructivos emitidos por Colombia Compra Eficiente, especialmente el que refiere el protocolo de indisponibilidad de la plataforma SECOP II.
2. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los firmantes de esta carta.
3. Que ninguna persona o entidad distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive.
4. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características de los bienes y servicios descritos en el presente proceso contractual y sus requisitos técnicos mínimos y en los demás apartes del pliego de condiciones y demás documentos del proceso, y asumimos la responsabilidad derivada de la obligación de haber



realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar esta propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio y por tanto nos comprometemos a proveer a LA ENTIDAD, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso, los servicios, bienes, coberturas y demás requisitos establecidos en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso, en los términos, condiciones y plazos requeridos.
5. Que los valores económicos de nuestra propuesta son los relacionados en la oferta económica y contenidos en la plataforma SECOP II. Los cuales han sido ofertados bajo el principio de responsabilidad, atendiendo todas las condiciones referidas en el marco del presente proceso, así como en conocimiento de las especificaciones y particularidades de los lugares en los cuales se desarrollará el objeto contractual. Que, para calcular el precio ofrecido, hemos calculado todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta nuestra.
6. Que haremos los trámites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro del termino asignado para ello por la Entidad según lo consignado en el pliego y demás documentos del proceso.

Así mismo, declaro/amos BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000):

a. Que la información contenida en la propuesta y en los documentos que forman parte de la misma es verídica y que asumimos total responsabilidad frente al SENA y terceros, cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.
b. En especial, manifiesto/estamos que no me/nos hallo/amos reportados en el Boletín de Responsables Fiscales vigente, publicado por la Contraloría General de la República, de acuerdo con lo previsto en el numeral 4 del Artículo 38 de la Ley 734 de 2002 (Código Disciplinario Único), en concordancia con el Artículo 60 de la Ley 610 de 2000.  (Nota: Se recuerda al proponente que, si está incurso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad, no puede participar en el proceso de selección de contratistas y debe abstenerse de formular propuesta).
c. Que actualmente SÍ/NO estamos obligados a constituir sucursal en Colombia por SÍ/NO desarrollar actividades permanentes en el país, de conformidad con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio.
d. Que acepto/amos el Presupuesto Oficial del proceso de selección No. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx conociendo que el mismo incluye todos los impuestos, tasas o contribuciones directas o indirectas, así mismo, costos directos e indirectos que se causen con ocasión del desarrollo del objeto contractual.
e. Que acepto/amos y me/nos comprometo/emos a asumir las consecuencias en la evaluación derivadas de las correcciones aritméticas y en la ejecución del contrato que se suscriba, en



el evento en que se deban realizar correcciones aritméticas o modificaciones frente a la información indicada por la entidad.
f. En caso de oferta presentada por Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura conformada por al menos una Mipyme utilice el siguiente texto según corresponda): Que ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los otros miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad futura.
g. Que recibi/mos por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, información adecuada, oportuna y requerida para la elaboración de la propuesta. Así mismo, las respuestas a las observaciones presentadas, de manera clara e inequívoca.
h. Que la vigencia de nuestra oferta es de noventa (90) días calendarios contados desde la fecha de cierre de la presente contratación.
i. Que, en caso de ser adjudicatario del contrato derivado del presente proceso, nos comprometemos a suscribir y legalizar las respectivas garantías contractuales del contrato e iniciar la ejecución del contrato, en los plazos previstos en el pliego de condiciones del presente proceso de selección
j. Que, a solicitud del SENA me obligó a suministrar cualquier información adicional necesaria para la correcta evaluación de la propuesta.
k. Que la oferta que presento es independiente, es decir que los términos de la presente propuesta son genuinos y que la información que contiene no ha sido divulgada ni compartida con ningún otro participante.
l. Que conozco/cemos detalladamente y que he hecho todas las averiguaciones necesarias para asumir los riegos que la ejecución del contrato me demande, y en consecuencia manifiesto que asumo los resultados económicos de los mismos.
m. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto, que no me encuentro ni personal, ni corporativamente, ni la sociedad que represento, incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos.
n. Bajo la gravedad del juramento, que se entiende prestado al firmar esta carta manifiesto que, personalmente y ninguno de los integrantes del proponente que represento, en caso de proponente plural, nos encontramos incursos en ninguna causal de conflicto de interés, por cuanto no tenemos parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad ni segundo de afinidad con los funcionarios administrativos del Sena Regional Cauca – Centro de Comercio y Servicios, ni con los integrantes del área solicitante de los ítems especificados en el eventual contrato.
o. Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección impulsado, y al público en general (esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los documentos en los cuales obra tal



información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos, caso contrario, de establecerse como confidenciales documentos en la plataforma transaccional SECOP II sin que medie la confidencialidad, el SENA se encuentra facultado a dar publicidad a los mismos).
p. Que de forma unilateral manifestamos nuestro compromiso de no ejercer prácticas colusorias o restrictivas de la competencia y que en nuestra participación dentro del presente proceso no realizaremos ofrecimientos por comisiones o dádivas para obtener favorecimientos y mantendremos probidad a lo largo del mismo.
q. Que en caso de acreditar mediante certificado vigente expedido por la oficina del Ministerio de Trabajo para el presente proceso, nos comprometemos a mantener su condición laboral durante por lo menos el término de duración del contrato.

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información que reposa en los Formatos “Experiencia General y Específica habilitante del Proponente” así como en los ponderables, es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:  	 NIT  		
Nombre del Representante Legal:  	
C.C. No.	de					 Dirección						 Teléfonos		Fax				 Correos Electrónicos1 -  					
2 -  			 Ciudad			 FIRMA :  	


NOMBRE DE QUIÉN FIRMA:


AVAL DE LA PROPUESTA (Cuando aplique)
NOTA: El aval que aparece a continuación debe ser diligenciado cuando el proponente, Representante Legal de la persona jurídica proponente o del Consorcio o Unión Temporal proponentes, no sea Arquitecto y/o Ingeniero Civil, para contratos de obra, interventoría o cuando haya a lugar.
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ANEXO 2.

OFERTA ECONÓMICA


Señores
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Ciudad.
INVITACIÓN No.  	

El valor de la propuesta es el siguiente:

	MATERIALES CONSUMIBLES Y/O SERVICIOS
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	CODIGO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
	CANT.
	
VALOR 

	Paletas de pare y siga 
	Paleta PARE Y SIGA Materiales: Poliestireno de alto impacto con reflectivo, papel reflectivo de alta iluminación verde y rojo. Medidas: 30 x 30 cm con mango hueco de 15 cm.
	55121704
	3
	

	Baterías alcalinas rectangular de 9 voltio
	Baterías alcalinas rectangular de 9 voltios instaladas. Extraduración. 
	26111700
	22
	

	Demarcación de emergencia antideslizante.Amarillo Negra.
	Cinta antideslizante para demarcación, Adhesiva franjas de color Negra/amarilla 20 Metros X 5c, alta resistencia. 
	55121704
	15
	

	Demarcación de emergencia antideslizante.
	Cinta antideslizante para demarcación, Adhesiva fotoluminicente 5 Metros X 5cm, alta resistencia. 
	0
	15
	

	 
	Cinta antideslizante para demarcación, Adhesiva franjas fotoluminiscente 20 Metros * 48 mm, alta resistencia. Granulo 60 adherido al soporte PVC y Adhesivo acrílico. Resistente a la abrasión; Se puede cortar con la mano; Resistente a la humedad y al agua; Libre de solventes; Resistentes a la intemperie, los productos de limpieza y altas y bajas temperaturas; Abrasivo extremadamente resistente; Uso en acero, piedra, yeso, la mayoría de los plásticos, azulejos. Garantía 12 meses.
	55121704
	4
	

	
	Canaleta de Goma para Piso protección prevención contra caidas. Canaleta de Goma para Piso  Vías para protección de cables en oficinas y protector anticaidas. Antideslizante. Color negro y franja amarilla de alta visibilidad. Diseño robusto y duradero garantiza una larga vida útil. Altura de 30 mm, ancho de 155 mm, largo de 1020 mm.Permite Fijar con tornillo al piso.
	30151703
	30
	

	Cable cobre FPLR para Redes Deteccion Incendios
	Cable cobre FPLR para Redes Deteccion Incendios 2 x 18,  rollo x 305 metros,  Caracteristicas: -Tipo: Alambre (1 par). -Impedancia (O): 81. -Resistencia en O a 100 m.: 2.13. -Calibre: 18 AWG. -Color externo: Rojo. -Color interno: Negro, Rojo. -Certificaciones: UL 1424, NEC 760. -Diámetro exterior (mm): 3.4
	46182504
	3
	

	Reductor de Bronce 2
1/2″ a 1 1/2″
	Reductor de Bronce 2 1/2″ a 1 1/2″ Adaptador – Reductor de bronce fundido maquinado que cambia el diámetro de 2.5” rosca NST de la salida macho de un hidrante, manguera u otro dispositivo que provee agua contra incendio, a una salida de diámetro de 1.5” NST para poder enroscar el acople hembra de una manguera.
	40141726
	2
	

	Baterías de 12 VDC 7Amp/H AGM libre de mantenimiento
	Baterías de 12VDC 7Amp/H AGM libre de mantenimiento. Voltaje: 12V, Capacidad: 7.0 A Sede principal 
	26110000
	2
	

	Sensor de humo fotoeléctrico inhalámbrico. 
	Sede principal Calle 4 No 2 80 Centro de Comercio y Servicios Popayán: Sensor de humo fotoeléctrico inteligente, de detección temprana en condiciones de incendio. Tiene monitoreo constante de la sensibilidad del sensor. Debe operar en un rango de voltaje 9 VDC.
Temperatura de operación de 0°C a 57°C. Velocidad de 4000 ft/min. Con dos LED’s en lados opuestos del sensor dan indicación de 360º. Los LED’s deberán encenderse en forma intermitente y al entrar en alarma quedarse encendido continuamente hasta que se retorne a la situación normal. 
Los detectores de humo fotoeléctricos inteligentes, se conectarán a los circuitos de iniciación del panel de control; utilizarán su principio propio de detección y un circuito electrónico para medir la densidad del humo y bajo comando del panel central enviarán Detección análoga inteligente con direccionamiento individual.
• Los sensores deberán estar certificados por UL 268 y aprobados por FM. 
• Operación normal con velocidades de hasta 5 m/s.
• Malla protectora contra insectos.
• Sellado en su parte posterior para impedir el paso de polvo, insectos o aire.
• Los sensores serán inhalámbricos.
• Sensibilidad ajustable por software desde el panel central.
• Envoltorio a prueba de impacto.
• Montaje en base independiente con indicación de activación.
• Dos LED’s indicadores de estado por unidad, visibles desde cualquier ángulo.
• Fijación a la base tipo bayoneta a prueba de vibraciones.
• Contacto a prueba de corrosión.
• Totalmente electrónico sin partes sujetas a desgaste.
• Enclavamiento de la alarma, debiendo esta ser rearmada desde la unidad de
control.
• El comportamiento no debe ser afectado por variaciones de voltaje.
• Protegido contra interferencias transitorias (EMI).
• Debe permitir una buena penetración de humo y proveer una alta inmunidad a la acumulación de polvo
• La cámara de medición debe estar construida por un sistema óptico simétrico.
• La óptica infrarroja de transmisión debe estar diseñada para larga vida útil.
• Humedad relativa: 92 % max.
	46191501
	5
	

	Estación manual de incendios con llaves de desbloqueo. 
	Estaciones manuales de incendios con llave de desbloqueo en la sede principal del Centro de Comercio y Servicios. 
El punto de llamada manual deberá ser direccionable, del tipo de doble acción, compatible eléctricamente con el rango normalizado de detectores automáticos, para que puedan ser conectadas directamente en circuitos supervisados clase A ó B, junto con los detectores y con los módulos monitores y de control requeridos. La estación de llamada manual de alarma de incendio deberá garantizar operación segura y deberá ser apta para resistir permanentemente la corrosión. El punto de llamada de alarma deberá estar equipado con un dispositivo auto-retenido para mantener la condición de alarma hasta que sea reposicionada por una persona autorizada. 
Los pulsadores manuales de alarma de la Subestación tendrán las siguientes características mínimas:
• Activación requerirá de doble acción.
• Pulsadores de alarma de emergencia con direccionamiento individual.
• Debe permitir ser probado sin necesidad de romper el sello.
• Una vez activado, la reposición del sello deberá requerir del uso de una llave que permita abrir la caja para llevar a cabo esa operación.
• Tensión de operación de 24 a 28 VDC/0.40 ma.
	46182504
	2
	

	Sirenas estroboscópicas. 
	Sede principal Centro de Comercio y Servicios Calle 4 No 2 - 80 Ciudad de Popayán: Sirenas estroboscópicas, cuya construcción sea resistente a las manipulaciones, terminal de entrada para calibres de alambre: 12 a 18 AWG, En colores rojo o Blanco, Selección automática de la operación de 12 ó 24 voltios a 15 y 30 candelas. Sirena de 88+ dBA, de fácil instalación en pared o techo. Interruptor giratorio para el tono de la sirena y dos selecciones del volumen. Temperatura de funcionamiento estándar: 0 ° C a 49 ° C (32 ° F a 120 ° F). Rango de humedad: 10 a 9n3% sin condensación.Certificado UL.Certificado ULC.  InIcluye accesorios , istalación  funcional y señalización de alarma de emergencia, acorde a norma tecnica. 
	39111706
	2
	

	
	sede La Casona Carrera 11 número 6-31 Santander de quilichao, Sirenas estroboscópicas, cuya construcción sea resistente a las manipulaciones, terminal de entrada para calibres de alambre: 12 a 18 AWG, En colores rojo o Blanco, Selección automática de la operación de 12 ó 24 voltios a 15 y 30 candelas. Sirena de 88+ dBA a 16 voltios, de fácil instalación en pared o techo. Interruptor giratorio para el tono de la sirena y dos selecciones del volumen.Compatible con el módulo de sincronización MDL3. Temperatura de funcionamiento estándar: 0 ° C a 49 ° C (32 ° F a 120 ° F). Rango de humedad: 10 a 93% sin condensación.Certificado UL.Certificado ULC.  nIcluye accesorios , istalación  funcional y señalización de alarma de emergenci, acorde a norma tecnica. 
	39111706
	3
	

	
	Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popayán, Sirenas estroboscópicas, cuya construcción sea resistente a las manipulaciones, terminal de entrada para calibres de alambre: 12 a 18 AWG, En colores rojo o Blanco, Selección automática de la operación de 12 ó 24 voltios a 15 y 30 candelas. Sirena de 88+ dBA a 16 voltios, de fácil instalación en pared o techo. Interruptor giratorio para el tono de la sirena y dos selecciones del volumen.Compatible con el módulo de sincronización MDL3. Temperatura de funcionamiento estándar: 0 ° C a 49 ° C (32 ° F a 120 ° F). Rango de humedad: 10 a 93% sin condensación.Certificado UL.Certificado ULC. nIcluye accesorios , istalación  funcional y señalización de alarma de emergenci, acorde a norma tecnica. 
	39111706
	3
	

	Luces de emergencias
	Sede principal Centro de Comercio y Servicios Calle 4 No 2 - 80 Ciudad de Popayán: Luces de emergencia, automáticas autónomas hasta 90 minutos, con batería reemplazable. 
El alumbrado de reemplazamiento debe permitir la continuación de actividades normales durante un tiempo mínimo de dos horas.
Para obtener niveles de iluminación, debe considerarse que el factor de reflexión sobre paredes y techos es nulo.
La dotación de la luminarias del alumbrado de emergencia debe ser como mínimo de 5 Lúmenes/m2 . Por su parte, el flujo luminoso producido por las lámparas debe ser superior o igual a los 30 Lúmenes.
Inluye accesorios y señalización de alarma de emergencia, acorde a norma técnica. 
	39111706
	5
	

	
	Sede Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan:  Luces de emergencia, automáticas autónomas hasta 90 minutos, con batería reemplazable. 
El alumbrado de reemplazamiento debe permitir la continuación de actividades normales durante un tiempo mínimo de dos horas.
Para obtener niveles de iluminación, debe considerarse que el factor de reflexión sobre paredes y techos es nulo.
La dotación de la luminarias del alumbrado de emergencia debe ser como mínimo de 5 Lúmenes/m2 . Por su parte, el flujo luminoso producido por las lámparas debe ser superior o igual a los 30 Lúmenes. InIcluye accesorios y señalización de alarma de emergencia, acorde a norma tecnica. 
	39111706
	11
	

	
	Sede la Casona Carrera 11 número 6-31Santander de quilichao: Luces de emergencia, automáticas autónomas hasta 90 minutos, con batería reemplazable. 
El alumbrado de reemplazamiento debe permitir la continuación de actividades normales durante un tiempo mínimo de dos horas.
Para obtener niveles de iluminación, debe considerarse que el factor de reflexión sobre paredes y techos es nulo.
La dotación de la luminarias del alumbrado de emergencia debe ser como mínimo de 5 Lúmenes/m2 . Por su parte, el flujo luminoso producido por las lámparas debe ser superior o igual a los 30 Lúmenes. InIcluye accesorios y señalización de alarma de emergencia, acorde a norma tecnica. 
	39111706
	15
	

	Panel Central de alarma
	Sede Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan: Panel central de detección de Incendios hasta 50 puntos compatible con dispositivos inhalámbricos. El panel de control inteligente y direccionable estará ensamblado en un gabinete diseñado para ser montado directamente en la pared. La caja y la puerta serán construidas en acero con espacio para las conexiones en tubería conduit en los lados y/o en la parte superior. 
El sistema de detección automática de incendio deberá presentar un diseño modular con pantalla para presentar información vital al operador con respecto a una situación de incendio, progreso y detalles de evacuación. Debe permitir integración totalmente bidireccional de tal manera que desde el sistema integrador se pueda controlar el silenciamiento, los módulos de control y se puedan reconocer las alarmas de los dispositivos.
Inluye accesorios 
• El sistema debe soportar hasta diez lazos independientes, • El panel debe tener Display de LCD con luz interna con 80 caracteres. • Historial de 800 eventos en memoria no volátil y un archivo separado de 200 eventos de alarma únicamente. • El cambio por daño o mantenimiento de cualquier detector o módulo no debe implicar su reprogramación en el sistema. El nuevo elemento debe conservar la misma dirección que el elemento reemplazado.

El sistema de control central del sistema de detección y alarma de incendio deberá generalmente consistir de los siguientes componentes principales: • Red(es) digital(es) de comunicación de datos • Unidad central de procesamiento de datos • Tarjetas de lazo inteligentes • Unidad(es) de suministro de potencia con baterías de reserva • Componentes auxiliares

El panel tendrá más de un lazo de señales, dependiendo la cantidad de sensores por lazo.
• Se requerirá una central de alarmas de incendio, de acuerdo a la norma NFPA 72 (vigente a la fecha de licitación), con capacidad suficiente para manejar los sensores y puntos de monitoreo y control de cada Área. • Debe cumplir la norma UL 9 (vigente a la fecha de licitación).
• La central entregará información a través de una pantalla de cristal líquido iluminado internamente (lectura nocturna). En cualquier caso la información deberá ser legible claramente sin iluminación ambiental. Las pantallas gráficas diseñadas para la Subestación deberán estar en español. Simultáneamente deberá entregar información en la misma pantalla, del número de la zona, del tipo de activación, de la hora y fecha en que ocurrió.  • Deberá tener luces indicadoras para identificar claramente si se trata de una condición de alarma o de falla, sin necesidad de mirar la pantalla de información. • La programación se deberá hacer desde un computador o bien directamente desde el teclado alfanumérico que tendrá incorporado el panel principal. El sistema permitirá programar la activación de cualquier elemento de salida en forma inmediata o retardada, en forma secuencial o simultánea, cuando ocurra la activación de un elemento de entrada. Deberá permitir prioridades de eventos para que la activación de un pulsador manual tenga prioridad sobre un detector de humo, de estado de válvula, etc. • La Central deberá tener su propia fuente de poder y baterías de respaldo para operar al menos durante 24 horas sin energía de la red. • La asignación de direcciones se hará a través de módulos direccionables conectados a los lazos de detectores que recorrerá toda la instalación. La conexión de los sensores o pulsadores a los módulos monitores remotos se harán con circuitos alambrados en clase B. • Los comandos remotos se ejecutarán a través de módulos de control direccionables (módulos de control), de capacidad adecuada a cada aplicación. La asignación de direcciones a las zonas podrá hacerse desde la Central de alarmas o bien directamente en el módulo remoto.
	46182504
	1
	

	Panel central de detección de incendios. 
	Sede la Casona Carrera 11 número 6-31 Santander de quilichao: Panel central de detección de Incendios hasta 50 puntos compatible con dispositivos inhalámbricos. El panel de control inteligente y direccionable estará ensamblado en un gabinete diseñado para ser montado directamente en la pared. La caja y la puerta serán construidas en acero con espacio para las conexiones en tubería conduit en los lados y/o en la parte superior. 
El sistema de detección automática de incendio deberá presentar un diseño modular con pantalla para presentar información vital al operador con respecto a una situación de incendio, progreso y detalles de evacuación. Debe permitir integración totalmente bidireccional de tal manera que desde el sistema integrador se pueda controlar el silenciamiento, los módulos de control y se puedan reconocer las alarmas de los dispositivos.
Incluye accesorios
• El sistema debe soportar hasta diez lazos independientes, • El panel debe tener Display de LCD con luz interna con 80 caracteres.
• Historial de 800 eventos en memoria no volátil y un archivo separado de 200 eventos de alarma únicamente. • El cambio por daño o mantenimiento de cualquier detector o módulo no debe implicar su reprogramación en el sistema. El nuevo elemento debe conservar la misma dirección que el elemento reemplazado.

El sistema de control central del sistema de detección y alarma de incendio deberá generalmente consistir de los siguientes componentes principales: • Red(es) digital(es) de comunicación de datos • Unidad central de procesamiento de datos • Tarjetas de lazo inteligentes • Unidad(es) de suministro de potencia con baterías de reserva • Componentes auxiliares

El panel tendrá más de un lazo de señales, dependiendo la cantidad de sensores por lazo.
• Se requerirá una central de alarmas de incendio, de acuerdo a la norma NFPA 72 (vigente a la fecha de licitación), con capacidad suficiente para manejar los sensores y puntos de monitoreo y control de cada Área.  • Debe cumplir la norma UL 9 (vigente a la fecha de licitación).
• La central entregará información a través de una pantalla de cristal líquido iluminado internamente (lectura nocturna). En cualquier caso la información deberá ser legible claramente sin iluminación ambiental. Las pantallas gráficas diseñadas para la Subestación deberán estar en español. Simultáneamente deberá entregar información en la misma pantalla, del número de la zona, del tipo de activación, de la hora y fecha en que ocurrió.  • Deberá tener luces indicadoras para identificar claramente si se trata de una condición de alarma o de falla, sin necesidad de mirar la pantalla de información. • La programación se deberá hacer desde un computador o bien directamente desde el teclado alfanumérico que tendrá incorporado el panel principal. El sistema permitirá programar la activación de cualquier elemento de salida en forma inmediata o retardada, en forma secuencial o simultánea, cuando ocurra la activación de un elemento de entrada. Deberá permitir prioridades de eventos para que la activación de un pulsador manual tenga prioridad sobre un detector de humo, de estado de válvula, etc. • La Central deberá tener su propia fuente de poder y baterías de respaldo para operar al menos durante 24 horas sin energía de la red. • La asignación de direcciones se hará a través de módulos direccionables conectados a los lazos de detectores que recorrerá toda la instalación. La conexión de los sensores o pulsadores a los módulos monitores remotos se harán con circuitos alambrados en clase B. • Los comandos remotos se ejecutarán a través de módulos de control direccionables (módulos de control), de capacidad adecuada a cada aplicación. La asignación de direcciones a las zonas podrá hacerse desde la Central de alarmas o bien directamente en el módulo remoto.
	0
	1
	

	Sensores de humo fotoeléctrico cableado
	Sede Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan; Sensor de humo fotoeléctrico inteligente, de detección temprana en condiciones de incendio. Tiene monitoreo constante de la sensibilidad del sensor. Debe operar en un rango de voltaje 9 VDC.
Temperatura de operación de 0°C a 57°C. Velocidad de 4000 ft/min. Con dos LED’s en lados opuestos del sensor dan indicación de 360º. Los LED’s deberán encenderse en forma intermitente y al entrar en alarma quedarse encendido continuamente hasta que se retorne a la situación normal. 
Los detectores de humo fotoeléctricos inteligentes, se conectarán a los circuitos de iniciación del panel de control; utilizarán su principio propio de detección y un circuito electrónico para medir la densidad del humo y bajo comando del panel central enviarán Detección análoga inteligente con direccionamiento individual.
• Los sensores deberán estar certificados por UL 268 y aprobados por FM. 
• Operación normal con velocidades de hasta 5 m/s.
• Malla protectora contra insectos.
• Sellado en su parte posterior para impedir el paso de polvo, insectos o aire.
• Los sensores serán por cable.
• Sensibilidad ajustable por software desde el panel central.
• Envoltorio a prueba de impacto.
• Montaje en base independiente con indicación de activación.
• Dos LED’s indicadores de estado por unidad, visibles desde cualquier ángulo.
• Fijación a la base tipo bayoneta a prueba de vibraciones.
• Contacto a prueba de corrosión.
• Totalmente electrónico sin partes sujetas a desgaste.
• Enclavamiento de la alarma, debiendo esta ser rearmada desde la unidad de control.
• El comportamiento no debe ser afectado por variaciones de voltaje.
• Protegido contra interferencias transitorias (EMI).
• Debe permitir una buena penetración de humo y proveer una alta inmunidad a la acumulación de polvo
• La cámara de medición debe estar construida por un sistema óptico simétrico.
• La óptica infrarroja de transmisión debe estar diseñada para larga vida útil.
• Humedad relativa: 92 % max.
Incluye cableado, ducteria y accesorios.
	46182504
	18
	

	
	Sede la Casona Carrera 11 número 6-31Santander de quilichao; Sensor de humo fotoeléctrico inteligente, de detección temprana en condiciones de incendio. Tiene monitoreo constante de la sensibilidad del sensor. Debe operar en un rango de voltaje 9 VDC.
Temperatura de operación de 0°C a 57°C. Velocidad de 4000 ft/min. Con dos LED’s en lados opuestos del sensor dan indicación de 360º. Los LED’s deberán encenderse en forma intermitente y al entrar en alarma quedarse encendido continuamente hasta que se retorne a la situación normal. 
Los detectores de humo fotoeléctricos inteligentes, se conectarán a los circuitos de iniciación del panel de control; utilizarán su principio propio de detección y un circuito electrónico para medir la densidad del humo y bajo comando del panel central enviarán Detección análoga inteligente con direccionamiento individual.
• Los sensores deberán estar certificados por UL 268 y aprobados por FM. 
• Operación normal con velocidades de hasta 5 m/s.
• Malla protectora contra insectos.
• Sellado en su parte posterior para impedir el paso de polvo, insectos o aire.
• Los sensores serán por cable.
• Sensibilidad ajustable por software desde el panel central.
• Envoltorio a prueba de impacto.
• Montaje en base independiente con indicación de activación.
• Dos LED’s indicadores de estado por unidad, visibles desde cualquier ángulo.
• Fijación a la base tipo bayoneta a prueba de vibraciones.
• Contacto a prueba de corrosión.
• Totalmente electrónico sin partes sujetas a desgaste.
• Enclavamiento de la alarma, debiendo esta ser rearmada desde la unidad de control.
• El comportamiento no debe ser afectado por variaciones de voltaje.
• Protegido contra interferencias transitorias (EMI).
• Debe permitir una buena penetración de humo y proveer una alta inmunidad a la acumulación de polvo
• La cámara de medición debe estar construida por un sistema óptico simétrico.
• La óptica infrarroja de transmisión debe estar diseñada para larga vida útil.
• Humedad relativa: 92 % max.
Inluye cableado, ducteria y accesorios.
	46182504
	15
	

	Estación manual de incendios con llave de desbloqueo
	Sede Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan: Estación manual de incendios con llave de desbloqueo, Suministro e instalación de estaciones manuales de incendios con llave de desbloqueo en la sede principal del Centro de Comercio y Servicios. 
El punto de llamada manual deberá ser direccionable, del tipo de doble acción, compatible eléctricamente con el rango normalizado de detectores automáticos, para que puedan ser conectadas directamente en circuitos supervisados clase A ó B, junto con los detectores y con los módulos monitores y de control requeridos. La estación de llamada manual de alarma de incendio deberá garantizar operación segura y deberá ser apta para resistir permanentemente la corrosión. El punto de llamada de alarma deberá estar equipado con un dispositivo auto-retenido para mantener la condición de alarma hasta que sea reposicionada por una persona autorizada. 

Los pulsadores manuales de alarma de la Subestación tendrán las siguientes características mínimas:
• Activación requerirá de doble acción.
• Pulsadores de alarma de emergencia con direccionamiento individual.
• Debe permitir ser probado sin necesidad de romper el sello.
• Una vez activado, la reposición del sello deberá requerir del uso de una llave que permita abrir la caja para llevar a cabo esa operación.
• Tensión de operación de 24 a 28 VDC/0.40 ma.Incluye señalización de alarma de emrgencias. 
	46191501
	2
	

	
	Sede la Casona Carrera 11 número 6-31 Santander de quilichao: Estaciones manuales de incendios con llave de desbloqueo en la sede principal del Centro de Comercio y Servicios. 
El punto de llamada manual deberá ser direccionable, del tipo de doble acción, compatible eléctricamente con el rango normalizado de detectores automáticos, para que puedan ser conectadas directamente en circuitos supervisados clase A ó B, junto con los detectores y con los módulos monitores y de control requeridos. La estación de llamada manual de alarma de incendio deberá garantizar operación segura y deberá ser apta para resistir permanentemente la corrosión. El punto de llamada de alarma deberá estar equipado con un dispositivo auto-retenido para mantener la condición de alarma hasta que sea reposicionada por una persona autorizada. 

Los pulsadores manuales de alarma de la Subestación tendrán las siguientes características mínimas:
• Activación requerirá de doble acción.
• Pulsadores de alarma de emergencia con direccionamiento individual.
• Debe permitir ser probado sin necesidad de romper el sello.
• Una vez activado, la reposición del sello deberá requerir del uso de una llave que permita abrir la caja para llevar a cabo esa operación.
• Tensión de operación de 24 a 28 VDC/0.40 ma.
	46191501
	2
	

	Central para voceo audio IP amplificada para indicaciones de emergencia.
	Sede principal Centro de Comercio y Servicios Calle 4 No 2 - 80 Ciudad de Popayán: Central para voceo de audio IP amplificada hasta 100 w.  
Incluye cableado y accesorios. Incluye microfono inhalambrico robusto de diadema.
	46182504
	1
	

	
	Sede Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan:  Central para voceo de audio IP amplificada hasta 100 w.  Incluye cableado y accesorios. Incluye microfono inhalambrico robusto de diadema.
	46182504
	1
	

	Parlantes para voceo 6w tipo interior para indicaciones de emergencia.
	Sede principal Centro de Comercio y Servicios Calle 4 No 2 - 80 Ciudad de Popayán:  Parlante tipo interior voceo de audio analógico amplificada hasta máximo 30w. Para sonido ambiental de 4" color negro, incluye soporte para instalación.  Transmite mensaje de emergencia e indicaciones de seguridad al interior de las instalaciones. 
Inluye cableado y  accesorios
	52161527
	16
	

	
	Sede Complejo Científico Calle 5 No 26 - 00 Popaýan:  Parlante tipo interior voceo de audio analógico amplificada hasta máximo 30w. Para sonido ambiental de 4" color negro, incluye soporte para instalación.  
Inluye cableado y accesorios. Transmite mensaje de emergencia e indicaciones de seguridad al interior de las instalaciones.
	52161527
	6
	

	Parlantes para voceo 6w tipo exteriorpara indicaciones de emergencia.
	Sede principal Centro de Comercio y Servicios Calle 4 No 2 - 80 Ciudad de Popayán:  Parlante tipo exterior voceo de audio analógico amplificada hasta máximo 30w. Para sonido ambiental de 4" color negro, incluye soporte para instalación.  Incluye cableado y accesorios. 
	52161527
	2
	



VALOR TOTAL EN LETRAS

NOTA: SI ES RESPONSABLE DE IVA DEBERÁ INCLUIR LOS VALORES CON IVA Y MANIFESTARLO DE ESA FORMA. SE LE RECUERDA NO MODIFICAR EL FORMATO DE PRESENTACION DE OFERTA.

Atentamente,

(Firma del proponente o de su Representante Legal)

NOMBRE DEL PROPONENTE PERSONA NATURAL O JURÍDICA  NIT DE LA PERSONA JURÍDICA (SI APLICA)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA) C.C. DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE LA PERSONA NATURAL




ANEXO No. 3
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES Y/O CONSULTAS


INVITACIÓN No.  	



El suscrito declara que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia.
Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento, y que consultados los antecedentes disciplinarios, judiciales y el boletín de responsables fiscales, no se registra ningún antecedente respecto de las personas aquí señaladas.


Dado en el Departamento de	a los	del mes	del 20 	


Nombre y Firma del Representante Legal C.C.No.
NIT:

(Es obligatoria la presentación de este formato con la propuesta).



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL
ANEXO 4. FORMATO ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Ciudad y Fecha Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-


REFERENCIA: PROCESO DE NO. XXXX


Objeto: XXXXXX


[Nombre del Representante Legal o de la Persona Natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en [mi propio nombre o en mi calidad de Representante Legal] de [Nombre del Proponente], por medio del presente documento, manifiesto que mi oferta cumple con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento conforme con la siguiente información:
(En la tabla se deben incluir todos los ítems ofertados con sus correspondientes especificaciones técnicas como los exige la entidad)
	item
	descripción
	cantidad
	cumple
	No cumple

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.



Firma Representante Legal del oferente Nombre:  	
Documento Identidad:

Lo anterior de acuerdo con el Pliego de Condiciones del PROCESO DE SELECCIÓN No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural y/o Revisor Fiscal
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad: Correo Electrónico:






PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA PRECONTRACTUAL
anexo 5. FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA NATURAL


 	 identificado (a) con c.c	de	, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello hubiere lugar, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Certifico que me encuentro a Paz y Salvo por concepto del pago de mis obligaciones derivadas de mi afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral, así como del personal a mi cargo que lo requiera.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.


La presente se expide a los       días del mes de	de 202 , en XXXX



Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:
Correo Electrónico:


Nota 1: En caso de que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.



Nota 2: En caso de que el proponente se encuentre exceptuado de realizar aportes SENA e ICBF, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.

Nota 3: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1406 de 1999 artículos 19 a 24. Asimismo, en el caso del pago correspondiente a los aportes parafiscales se deberá tener en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el artículo 10 de la Ley 21 de 1982, reglamentado por el Decreto 1464 de 2005 y por el Decreto 1670 de 2007.

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla. Los certificados de afiliación se presentan con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

Nota 4: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.



PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL ETAPA PRECONTRACTUAL
ANEXO 5.1. FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA


El Suscrito (Revisor Fiscal o Representante legal, según sea el caso) identificado con cédula de ciudadanía y tarjeta profesional No. XXXXXXXXX de la Junta Central de Contadores de Colombia (Para el revisor Fiscal), certifica que la sociedad
 	, identificada con NIT.	, en mi condición de Revisor Fiscal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de	, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los	días del mes de	de 202 , en Bogotá D.C.

Se firma según el caso por:




Tarjeta No.  	
Revisor Fiscal



Firma Representante Legal  	
C.C. No.



Nota: Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales y las extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia

Nota: [Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: [En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución como se indica a continuación:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Nota: [En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación, caso en el cual deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratación]

Nota: [Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y



las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Nota: [Cuando la persona jurídica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis
(6) meses anteriores a la presentación de la propuesta deberá manifestarlo de la siguiente manera:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

Nota: Para los Proponentes Plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los requisitos señalados. Adicionalmente, el Proponente adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.
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