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[bookmark: _Toc168401654]RESUMEN

Es muy importante diagnosticar y evaluar en   los municipios de Colombia  la prestación del  servicio de  alcantarillado, y velar para que estos satisfagan de la mejor manera las necesidades básicas de saneamiento en sus habitantes. 
El presente informe  se desarrolló con la finalidad de identificar las posibles acciones ambientales  y afectaciones al medio ambiente en el desarrollo del proyecto. 

Las  falencias existentes en el sistema de alcantarillado, derivadas de las condiciones físicas del paso de quebrada LA SAPERA al cruzar  por la zona urbana del municipio de CHAPARRAL -TOLIMA busca el mejoramiento ambiental disminuyendo y centralizando las entregas de aguas residuales hacia la quebrada  LA SAPERA.

La metodología utilizada incluyó visitas de campo, levantamiento topográfico a lo largo de la quebrada LA SAPERA,  recopilación de información, toma directa de información (topografía, estudio de suelos , análisis hidrológico e hidráulico)  y una inspección del sistema actual. 

[bookmark: _Toc168401655]INTRODUCCION

Teniendo en cuenta la importancia del saneamiento básico en el desarrollo y calidad de vida de las sociedades, surge la necesidad gubernamental de garantizar cobertura y eficacia en los servicios públicos que beneficien a todos los ciudadanos. El sistema de Alcantarillado se determina como un servicio de infraestructura indispensable para toda comunidad civilizada, al identificar la importancia de la disposición final de las aguas residuales y su incidencia sobre la salud pública. (Jaramillo, 1991)

Así mismo, para las administraciones municipales es de vital importancia la evaluación de los sistemas existentes definiendo el estado actual, con el fin de diagnosticar si es viable renovarlo y determinar los criterios de posibles ampliaciones y mejoramientos de los niveles de eficiencia del sistema, previo análisis de las condiciones físicas.

En el presente documento se evalúan además los impactos ambientales que se pueden generar en el desarrollo del proyecto de mejoramiento sanitario mediante la construcción de un colector que  organice de forma adecuada el manejo del sistema de alcantarillado de aguas negras a lo largo del cauce de la quebrada LA SAPERA  en el  MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA.


[bookmark: _Toc168401656]JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El  sistema  de  alcantarillado  en  Colombia  es  un  tema  el  cual  no  cuenta  con  suficiente información debido a que en muchas partes del país principalmente las zonas rurales no cuenta con este servicio debido a que la cobertura de alcantarillado es mínima y la mayoría de municipios no presentan información en su plan maestro de acueducto y alcantarillado (PMAA) en el cual deben exponer la cobertura de acueducto y alcantarillado existente y el estado de las redes. Además,   en los municipios que tiene el PMAA   solo unos pocos cumplen con los lineamientos técnicos definidos en el RAS 2017. ¨El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (PMAA) no es un tema frecuente en los planes de desarrollo municipales. Cabe resaltar que en el 2005, la Procuraduría General de la Nación solicitó a todos los Municipios del país el envío de sus respectivos PMAA. A esta solicitud solo respondieron 172 municipios, de los cuales solo unos pocos cumplen con los lineamientos técnicos definidos en el RAS¨ (Unicef, pág. 43)

El presente informe se llevó a cabo con el fin de identificar cuáles son las situaciones que están afectando física y ambientalmente el trazado de la quebrada  LA SAPERA por el paso de la zona urbana del municipio de CHAPARRAL  debido al vertimiento directo manijas del alcantarillado sanitario sobre  el afluente hídrico.  basado en el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico  (RAS 20017), Resoluciones 330 de 2017 y 799 de 2021 expedidas por el Ministerio  vivienda, ciudad y territorio,  donde se refieren las pautas para la descripción y diagnóstico del sistema existente de recolección y evacuación de aguas residuales y lluvias, para generar estrategias de mejoramiento del sistema.
[bookmark: _Toc168401657]OBJETIVOS
4.1. [bookmark: _Toc168401658]OBJETIVO GENERAL

Realizar el diagnóstico del manejo de aguas servidas y aguas negras en el paso de la QUEBRADA LA SAPERA por la zona urbana del municipio de CHAPARRAL  - TOLIMA. 

4.2. [bookmark: _Toc168401659]OBJETIVO ESPECIFICOS

	Recopilar y organizar información secundaria relacionada con el manejo de las aguas negras sobre la cuenca y el trazado de la quebrada LA SAPERA.
	Recopilar  información  primaria  referente  a  las   condiciones físicas del manejo  de  alcantarillado  sanitario sobre el trazado de la QUEBRADA LA SAPERA del municipio de CHAPARAL - TOLIMA.
	Elaborar el diagnóstico del manejo de aguas negras en la zona de estudio  y proponer alternativas de solución a los problemas encontrados.
	Establecer los impactos ambientales y cuantificarlos para ser tratados adecuadamente en el desarrollo del proyecto de mejoramiento y saneamiento hidrico.


[bookmark: _Toc168401660]MARCOS DE REFERENCIA

5.1. [bookmark: _Toc168401661] MARCO GEOGRAFICO
5.1.1. [bookmark: _Toc168401662]Ubicación Geográfica

Identificación del municipio:

Nombre del municipio: Municipio de Chaparral
NIT: 800100053-1
Código Dane: 73168
Gentilicio: Chaparralunos

Geografía:
Descripción Física: El municipio de Chaparral se encuentra localizado al suroccidente del departamento del Tolima a 4° 55’ Latitud Norte y 75° 07’ de Longitud Oeste; es un importante centro estudiantil y de vocación agropecuaria, destacándose la caficultura como el pilar de su economía que lo ubica como un gran productor de café en el contexto departamental.
Está además, llamado a ser un Centro de Desarrollo Regional del Sur del Tolima en consideración a la jerarquía poblacional, de servicios, al liderazgo natural y tradicional que siempre ha mantenido y la posición geográfica dentro de la misma.
Hace parte del Macizo Colombiano, considerado como Parque Nacional Natural lo cual le imprime grandes potencialidades para el fomento y desarrollo de proyectos orientados hacia el Ecoturismo por la diversidad de paisajes y la exuberancia de la flora y faunas allí predominantes. Es éste un centro productor de agua; pues en él nacen importantes afluentes hídricos como los ríos Amoyá, Mendarco, Irco, Ambeima, entre otros.
​Límites y Acceso:
Los límites municipales, de acuerdo a las Ordenanzas que lo erigieron como Municipio y la que le cercenó el espacio que hoy define al Municipio de Rioblanco son:
Al Norte: con los Municipio de Roncesvalles, San Antonio y Ortega
Al Oriente: limita con los municipios de Coyaima y Ataco
Al Sur: con los municipios de Rioblanco y Ataco
Al Occidente: con los municipios de Tuluá, Buga, Cerrito y Pradera localizados en el departamento del Valle del Cauca.
Extensión total: 2.124 Km2 correspondiente al 9,5% del territorio departamental 
Extensión área urbana: 6,28 Km2 cabecera Municipal
Extensión área rural: 2.117,72 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 854 mt​
Temperatura media: 24 grados ºC
Distancia de referencia: 153 km


[image: ]LOCALIZACION DE CHAPARRAL EN EL DEPARTAMENTO Y EL PAIS


5.2. [bookmark: _Toc168401663] DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO



El diagnóstico permite suministrar la información de las condiciones actuales de prestación del servicio público de alcantarillado en área urbana y en los centros poblados del municipio de Chaparral.

5.2.1. [bookmark: _Toc168401664]ANTECEDENTES
5.2.1.1. [bookmark: _Toc168401665]Contexto Servicio públicos

La Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Chaparral, fue creada mediante Acuerdo emanado por Concejo Municipal No. 26 del 26 de octubre de 1993 como Empresas Públicas Municipales. Posteriormente a través del Acuerdo No 20 de junio de 1996 se transforma en Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios como una empresa Industrial y comercial del Estado, denominada hoy EMPOCHAPARRAL E.S.P.

La  empresa de acueducto, alcantarillado y  aseo de Chaparral Tolima E. S.  P,  es  una entidad descentralizada del orden municipal que pretende ampliar la cobertura y mejorar la calidad, la continuidad y eficiencia en los servicios públicos, creando las condiciones que le permitan la modernización y desarrollo de los mismo, lo cual conllevará al mejoramiento de la calidad de vida de los chaparralunas, fomentando el crecimiento económico, social, ambiental y cultural.

5.2.1.2. [bookmark: _Toc168401666]Alcantarillado Urbano.

Atendiendo los estudios y diseños elaborados en CORTOLIMA, el sistema del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Chaparral funcionará con una planta de tratamiento de aguas residuales localizada en el sector de Chicualí, fuera del perímetro urbano.
El Plan Maestro de Alcantarillado deberá ser diseñado con cobertura para la total del área urbana y de expansión urbana determinadas por el Plan Básico de Ordenamiento, el cual cuenta con una serie de proyectos:

A corto plazo.

    Ejecutar el catastro de las redes.
    Se prevé la continuación de los interceptores paralelos a los caños.
	Cambio de las redes que se encuentran en sectores con problemas de erosión y remoción en masa.
    Ampliación de la cobertura a sitios donde exista la infraestructura necesaria
	En las áreas consolidadas de la ciudad y donde se presentan problemas de inundación, en las vías con cambio de  pendientes se deben recoger las aguas lluvias por medio de rejillas y sumideros con la correspondientes separación de las aguas negras de las lluvias.
	En el área de expansión urbana toda actuación urbanística deberá contemplar el diseño y construcción, en redes separadas del alcantarillado de aguas lluvias y aguas negras.
	Todo tipo de tratamiento en áreas   ya desarrolladas o por desarrollar dentro del área urbana, deberá considerar la  separación   de los  dos tipos de alcantarillado (lluvias y negras).
    Reglamentar la construcción obligatoria de sistemas de alcantarillado separado.


Al Mediano Plazo


	Iniciación de la construcción de la planta de tratamiento de aguas servidas en los terrenos de la hacienda de Chicualí.
    Puesta en funcionamiento en el 100 % de las plantas de tratamiento de los barrios San Fernando y Carmenza Rocha.

5.2.2. [bookmark: _Toc168401667] Descripción Del Sistema De Alcantarillado Y Tratamientos De Aguas Residuales













5.2.2.1. [bookmark: _Toc168401668]Alcantarillado área urbana.

El servicio de alcantarillado urbano es prestado por el empresa de servicio públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL E.S.P. y el sistema lo componen los siguientes elementos: una red de aproximadamente 30 km de longitud construida en tubería de 24, 18, 14, 12 y 8 pulgadas de diámetro; trescientos (300) pozos de inspección; seis mil cincuenta (6050) instalaciones domiciliarias construidas en tubería de 6 y 4 pulgadas. El sistema se caracteriza por ser de tipo combinado.


5.2.2.1.1. [bookmark: _Toc168401669]Descripción general del alcantarillado

El arquetipo de alcantarillado que posee el municipio es de tipo combinado con una cobertura aproximada en casco urbano del 87%, la disposición final de aguas residuales municipales se hace en las quebradas la Pioja, la Sapera, el Limón, Rio Amoya y la Marina, se cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas en zonas de San Fernando, José María Melo y Carmenza Rocha.

Particularidades técnicas del alcantarillado zona urbana

Particularidades técnicas                             Datos
Tipo                                           Sanitario de uso combinado
Longitud Aproximada            		30.0 km
Fuentes de Descarga Final   		Quebrada la sapera y la pioja

Fuente: (ESP, 2014)

5.2.3. [bookmark: _Toc168401670] Identificación de los puntos de vertimiento



Acorde a los términos de referencia para la realización del Plan De Saneamiento  y Manejo  De Vertimiento por Cortolima, este se orientó a la identificación de los puntos de vertimientos y/o emisiones líquidas. En primera instancia se   realizó la visita diagnostica de campo para la zona urbana como rural dando como resultado el levantamiento de la información primaria de los aspectos ambientales del proyecto.


Para el casco urbano del municipio de Chaparral se cuenta con   9 puntos de vertimientos y/o emisiones líquidas, en la zona rural o centros poblados se encontraron 3  puntos los cuales están localizados en zona del El Limón, La Marina y Amoyá, estos están concentrando sus aguas negras a fuentes hídricas superficiales. En cada lugar identificado, se procedió a tomar una serie de datos como son la altura sobre el nivel del mar, coordenadas geográficas dadas por el GPS Garmin 75 y estado de operación de cada punto, a continuación se presenta una tabla con la información tomada directamente de campo.









Tabla 8. Identificación y ubicación de los puntos de vertimientos
[image: ]
















5.2.3.1. [bookmark: _Toc168401671]Caracterización físico-química de los puntos de descarga en el área urbana del municipio de chaparral

En el área urbana del municipio en el documento PMSV se hizo a la caracterización de las aguas residuales en cada uno de los puntos identificados como descargas o vertimiento, los resultados emitidos por el laboratorio Antek S.A. del muestreo realizado para caracterizarlos se describen a continuación  para los aportes inherentes a la QUEBRADA LA SAPERA :

[image: ]
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[bookmark: _Toc168401672]METODOLOGIA

Para la realización del presente informe se empleó un método sistemático de actividades conformado por (cinco) 5 etapas generales que abarcan de forma organizada y sencilla una temática con el  fin  de avanzar  y  alcanzar los objetos planteados en el presente informe.

Cabe resaltar que antes de iniciar las etapas generales descritas en la Figura, se realizó recorrido preliminar por el área de estudio.




DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS NEGRAS EN EL PASO DE LA QUEBRADA LA SAPERA POR LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA.






RECORRIDO QUEBRADA LA SAPERA.




Recolección de la información
1                                   Secundaria.




2                 Recolección de la información
Primaria.




3	Definición de los requerimientos del sistema.




4	Diagnóstico del tratamiento del alcantarillado sanitario.

Metodología para la realización DIAGNÓSTICO DEL MANEJO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS NEGRAS EN EL PASO DE LA QUEBRADA LA SAPERA POR LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA
6.1. [bookmark: _Toc168401673]RECOLECCION DE LA INFORMACION SECUNDARIA.

Se comenzó por la revisión de la información existente realizando una clasificación y análisis de la misma. En esta etapa se realizó el proceso de presentación, comunicación y solicitud ante el ente responsable y administrador de la prestación de los servicios públicos en el municipio de CHAPARRAL con el fin de caracterizar las condiciones de manejo de las aguas negras en la cuenca  de la QUEBRADA LA SAPERA,  y realizar una identificación de las particularidades principales previo a la visita, facilitando el trabajo en campo.

Teniendo en cuenta el procedimiento general establecido para el diseño de los sistemas de
Alcantarillado en el Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS
2.017,  se solicitó la documentación allí recomendada y se obtuvo la descrita a continuación:




1.   Mapas del municipio
2.   Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, Plan de Desarrollo del Municipio, Plan maestro de alcantarillado, cobertura del servicio de alcantarillado en el casco urbano
3.   Generalidades de la operación, funcionamiento y mantenimiento del sistema
4.   Planos de redes e instalaciones


6.2. RECOLECCION INFORMACION PRIMARIA.

Observando la información recolectada en el punto anterior, en esta etapa se realizó la visita  a la cuenca de la QUEBRADA LA SAPERA para la recolección de la información tomada en campo con el fin de validar la información suministrada por el municipio, y planear los trabajos técnicos de campo como levantamiento topográfico, estudio hidráulico e hidrológico de la cuenca  y evaluación ambiental de la zona en estudio.

Levantamiento topográfico realizado: Se realizo levantamiento topográfico del área de influencia sobre la cuenca de la QUEBRADA LA SAPERA identificando los aportes de aguas residuales hacia el cauce de la quebrada.

[image: ]
 
Se determinaron  las áreas aportantes al sistema  de recolección proyectado paralelo al margen derecho en su mayoría de la quebrada LA SAPERA  proyectando de acuerdo a la  distribución urbanística y la topografía del municipio de CHAPARRAL los parte aguas correspondientes a los colectores existentes del sistema de recolección de aguas negras.



[image: ]


AREAS AFLUENTES DE AGUAS NEGRAS HACIA EL COLECTOR PARALELO DE LA QUEBRADA LA SAPERA

AREAS AFERENTES Y CAUDALES DE DISEÑO PARA EL COLECTOR.

	Tramo
	Area Tributaria
	 
	Diseño Hidráulico
	 
	 

	 
	 
	Ha
	 
	Caudal 

	De
	A
	Vivienda
	Area Acumul
	Población
	Q  Medio Diario
	F
	QMH
	q

	 
	 
	Area Propia
	Otras
	Area Acum
	Total
	hab
	l/s
	 
	l/s
	l/s

	1 
	2 
	 
	93.36 
	93.36 
	93.36 
	28942 
	56.95 
	1.40 
	79.72 
	79.72 

	2 
	3 
	2.32 
	93.36 
	95.68 
	95.68 
	29662 
	58.36 
	1.40 
	81.71 
	81.71 

	3 
	4 
	2.32 
	95.68 
	98.01 
	98.01 
	30382 
	59.78 
	1.40 
	83.69 
	83.69 

	4 
	5 
	2.32 
	98.01 
	100.33 
	100.33 
	31102 
	61.20 
	1.40 
	85.68 
	85.68 

	5 
	6 
	2.32 
	100.33 
	102.65 
	102.65 
	31823 
	62.61 
	1.40 
	87.66 
	87.66 

	6 
	7 
	2.32 
	102.65 
	104.98 
	104.98 
	32543 
	64.03 
	1.40 
	89.64 
	89.64 

	7 
	8 
	2.32 
	104.98 
	107.30 
	107.30 
	33263 
	65.45 
	1.40 
	91.63 
	91.63 

	8 
	9 
	2.32 
	107.30 
	109.62 
	109.62 
	33984 
	66.87 
	1.40 
	93.61 
	93.61 

	9 
	10 
	2.32 
	109.62 
	111.95 
	111.95 
	34704 
	68.28 
	1.40 
	95.60 
	95.60 

	10 
	11 
	2.32 
	111.95 
	114.27 
	114.27 
	35424 
	69.70 
	1.40 
	97.58 
	97.58 

	11 
	12 
	2.32 
	114.27 
	116.60 
	116.60 
	36145 
	71.12 
	1.40 
	99.56 
	99.56 

	12 
	13 
	2.32 
	116.60 
	118.92 
	118.92 
	36865 
	72.53 
	1.40 
	101.55 
	101.55 

	13 
	14 
	2.32 
	118.92 
	121.24 
	121.24 
	37585 
	73.95 
	1.40 
	103.53 
	103.53 

	14 
	15 
	2.32 
	121.24 
	123.57 
	123.57 
	38305 
	75.37 
	1.40 
	105.52 
	105.52 

	15 
	16 
	2.32 
	123.57 
	125.89 
	125.89 
	39026 
	76.79 
	1.40 
	107.50 
	107.50 

	16 
	17 
	2.32 
	125.89 
	128.21 
	128.21 
	39746 
	78.20 
	1.40 
	109.49 
	109.49 

	17 
	18 
	2.32 
	128.21 
	130.54 
	130.54 
	40466 
	79.62 
	1.40 
	111.47 
	111.47 

	18 
	19 
	2.32 
	130.54 
	132.86 
	132.86 
	41187 
	81.04 
	1.40 
	113.45 
	113.45 

	19 
	20 
	2.32 
	132.86 
	135.18 
	135.18 
	41907 
	82.46 
	1.40 
	115.44 
	115.44 

	20 
	21 
	2.32 
	135.18 
	137.51 
	137.51 
	42627 
	83.87 
	1.40 
	117.42 
	117.42 

	21 
	22 
	2.32 
	137.51 
	139.83 
	139.83 
	43347 
	85.29 
	1.40 
	119.41 
	119.41 

	22 
	23 
	2.32 
	139.83 
	142.15 
	142.15 
	44068 
	86.71 
	1.40 
	121.39 
	121.39 

	23 
	24 
	2.32 
	142.15 
	144.48 
	144.48 
	44788 
	88.12 
	1.40 
	123.37 
	123.37 

	24 
	25 
	2.32 
	144.48 
	146.80 
	146.80 
	45508 
	89.54 
	1.40 
	125.36 
	125.36 

	25 
	26 
	2.32 
	146.80 
	149.12 
	149.12 
	46229 
	90.96 
	1.40 
	127.34 
	127.34 

	26 
	27 
	2.32 
	149.12 
	151.45 
	151.45 
	46949 
	92.38 
	1.40 
	129.33 
	129.33 

	27 
	28 
	2.32 
	151.45 
	153.77 
	153.77 
	47669 
	93.79 
	1.40 
	131.31 
	131.31 

	28 
	29 
	2.32 
	153.77 
	156.10 
	156.10 
	48389 
	95.21 
	1.40 
	133.30 
	133.30 

	29 
	30 
	2.32 
	156.10 
	158.42 
	158.42 
	49110 
	96.63 
	1.40 
	135.28 
	135.28 

	30 
	31 
	2.32 
	158.42 
	160.74 
	160.74 
	49830 
	98.05 
	1.40 
	137.26 
	137.26 

	31 
	32 
	2.32 
	160.74 
	163.07 
	163.07 
	50550 
	99.46 
	1.40 
	139.25 
	139.25 

	32 
	33 
	2.32 
	163.07 
	165.39 
	165.39 
	51271 
	100.88 
	1.40 
	141.23 
	141.23 

	33 
	34 
	2.32 
	165.39 
	167.71 
	167.71 
	51991 
	102.30 
	1.40 
	143.22 
	143.22 

	34 
	35 
	2.32 
	167.71 
	170.04 
	170.04 
	52711 
	103.71 
	1.40 
	145.20 
	145.20 

	35 
	36 
	2.32 
	170.04 
	172.36 
	172.36 
	53431 
	105.13 
	1.40 
	147.18 
	147.18 

	36 
	37 
	2.32 
	172.36 
	174.68 
	174.68 
	54152 
	106.55 
	1.40 
	149.17 
	149.17 

	37 
	38 
	2.32 
	174.68 
	177.01 
	177.01 
	54872 
	107.97 
	1.40 
	151.15 
	151.15 

	38 
	39 
	2.32 
	177.01 
	179.33 
	179.33 
	55592 
	109.38 
	1.40 
	153.14 
	153.14 

	39 
	40 
	2.32 
	179.33 
	181.65 
	181.65 
	56313 
	110.80 
	1.40 
	155.12 
	155.12 

	40 
	41 
	2.32 
	181.65 
	183.98 
	183.98 
	57033 
	112.22 
	1.40 
	157.10 
	157.10 

	41 
	42 
	2.32 
	183.98 
	186.30 
	186.30 
	57753 
	113.63 
	1.40 
	159.09 
	159.09 

	42 
	43 
	2.32 
	186.30 
	188.62 
	188.62 
	58474 
	115.05 
	1.40 
	161.07 
	161.07 

	43 
	44 
	2.32 
	188.62 
	190.95 
	190.95 
	59194 
	116.47 
	1.40 
	163.06 
	163.06 

	44 
	45 
	2.32 
	190.95 
	193.27 
	193.27 
	59914 
	117.89 
	1.40 
	165.04 
	165.04 

	45 
	46 
	2.32 
	193.27 
	195.59 
	195.59 
	60634 
	119.30 
	1.40 
	167.03 
	167.03 

	46 
	47 
	2.32 
	195.59 
	197.92 
	197.92 
	61355 
	120.72 
	1.40 
	169.01 
	169.01 

	47 
	48 
	2.32 
	197.92 
	200.24 
	200.24 
	62075 
	122.14 
	1.40 
	170.99 
	170.99 

	48 
	49 
	2.32 
	200.24 
	202.57 
	202.57 
	62795 
	123.56 
	1.40 
	172.98 
	172.98 

	49 
	50 
	2.32 
	202.57 
	204.89 
	204.89 
	63516 
	124.97 
	1.40 
	174.96 
	174.96 

	50 
	51 
	2.32 
	204.89 
	207.21 
	207.21 
	64236 
	126.39 
	1.40 
	176.95 
	176.95 

	51 
	52 
	2.32 
	207.21 
	209.54 
	209.54 
	64956 
	127.81 
	1.40 
	178.93 
	178.93 

	52 
	53 
	2.32 
	209.54 
	211.86 
	211.86 
	65676 
	129.22 
	1.40 
	180.91 
	180.91 

	53 
	54 
	2.32 
	211.86 
	214.18 
	214.18 
	66397 
	130.64 
	1.40 
	182.90 
	182.90 

	54 
	55 
	2.32 
	214.18 
	216.51 
	216.51 
	67117 
	132.06 
	1.40 
	184.88 
	184.88 

	55 
	56 
	2.32 
	216.51 
	218.83 
	218.83 
	67837 
	133.48 
	1.40 
	186.87 
	186.87 




[bookmark: _Toc168401674]DESCRIPCION GENERAL DEL ACTUAL MANEJO DE AGUAS NEGRAS SOBRE EL CAUCE DE LA QUEBRADA LA SAPERA

Teniendo en cuenta que el objetivo principal es realizar el diagnóstico del manejo de aguas servidas y aguas negras en el paso de la QUEBRADA LA SAPERA por la zona urbana del municipio de CHAPARRAL  - TOLIMA con el fin de realizar un diagnóstico bajo condiciones y técnicas del saneamiento ambiental, se tomaron en cuenta los parámetros mencionados en la norma RAS con el fin de realizar una comparación entre las condiciones reglamentadas y las existentes obteniendo la caracterización y así determinar los requerimientos necesarios.

7.1. [bookmark: _Toc168401675]Entidad responsable del servicio

El servicio de alcantarillado urbano es prestado por el empresa de servicio públicos de Chaparral EMPOCHAPARRAL E.S.P. y el sistema lo componen los siguientes elementos: una red de aproximadamente 30 km de longitud construida en tubería de 24, 18, 14, 12 y 8 pulgadas de diámetro; trescientos (300) pozos de inspección; seis mil cincuenta (6050) instalaciones domiciliarias construidas en tubería de 6 y 4 pulgadas. El sistema se caracteriza por ser de tipo combinado.

7.2. [bookmark: _Toc168401676]Conexiones domiciliarias

La   red   de   alcantarillado,   solamente   tiene   contribuciones   domiciliarias y  comerciales.

7.3. [bookmark: _Toc168401677]MANEJO DE AGUAS NEGRAS  sobre el cauce de la quebrada LA SAPERA

Al cauce de la quebrada LA SAPERA  se vierten aguas de manera desordenada  con aproximadamente  300 domiciliarias directas a campo abierta.

Hacia el cauce de la quebrada se vierten  CUATRO  aportes principales  identificados en tanto en el levantamiento topográfico de la zona en estudio como en el documento  PSMV del MUNICIPIO DE CHAPARRAL. 

Los vertimientos principales corresponden a colectores del alcantarillado sanitario del municipio con aportes importantes en tuberías de 16 y 24 pulgadas.

· Aporte en colector de 24” hacia el sector de  PUENTE TIERRA, dicho colector se podría categorizar como la etapa preliminar del saneamiento hídrico de la quebrada LA SAPERA ,  recoge  descargas de aguas de agua negra desde el nacimiento de la quebrada LA SAPERA hasta el punto de inicio del proyecto de saneamiento mediante la construcción del colector proyectado en el presente estudio.

· Aporte  barrio DIVINO NIÑO sobre la quebrada LA SAPERA, colector de entrega en 16” 

[image: ]
· Aporte  sector PENITENCIARIA sobre la quebrada LA SAPERA, colector de entrega en ” 

[image: ]
· 	Aporte  barrio FUNDADORES sobre la quebrada LA SAPERA, colector de entrega en 16” 
[image: ]

7.4. [bookmark: _Toc168401678]Deficiencias del servicio de recolección y evacuación de aguas residuales y lluvias

Los colectores de los barrios vecinos a la cuenca de la quebrada  LA SAPERA  vierten directamente hacia la cuenca. En la actualidad el cauce de la quebrada LA SAPERA se comporta como un canal abierto de  aguas combinadas.

7.5. [bookmark: _Toc168401679]Percepción de la comunidad

La comunidad  se encuentra conviviendo con el vertimiento de aguas negras que en época de verano por el poco caudal natural de la quebrada  LA SAPERA  es de aproximadamente  un 95% de aguas negras no tratadas, todas las viviendas colindantes con el cauce de la quebrada  depositan sus aguas servidas al cauce directamente.

8. AREAS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES SENSIBLES (@ CI y otros - 1:500.0)


Mediante  análisis  realizado  con  aplicativo  tremarctos, se evidencia  que  en  el  área  de influencia  directa  del  proyecto, presenta  una   alerta  temprana  frente  a  la  capa  de distribución de especies sensibles, se descarga el reporte del análisis, con resultados de afectación critica en un área de intersección 0.435  (km2), para  las siguientes especies: Amphibia Rhinella humboldti (LC), Aves Amazilia franciae, Aves Amazilia tzacatl, Aves Anthracothorax nigricollis, Aves Atlapetes flaviceps (EN|E), Aves Automolus rubiginosus, Aves   Basileuterus   coronatus,   Aves   Basileuterus   rufifrons,   Aves   Boissonneaua flavescens, Aves Brotogeris jugularis, Aves Bubulcus ibis, Aves Buteo magnirostris, Aves Buteo  platypterus (M), Aves Camptostoma obsoletum, Aves Campylorhynchus griseus, Aves Cantorchilus leucotis, Aves Cathartes aura  (M), Aves Catharus ustulatus (M), Aves Chaetocercus mulsant,  Aves Chalybura buffonii,  Aves Chloroceryle  americana,  Aves Chlorostilbon melanorhynchus, Aves Chrysolampis mosquitus, Aves Coccycua pumila, Aves  Coeligena  coeligena,  Aves  Coeligena  torquata,  Aves Coereba  flaveola,  Aves Colaptes rivolii, Aves Columbina talpacoti, Aves Coragyps atratus, Aves Crotophaga ani, Aves Crypturellus soui, Aves Cyanocorax yncas, Aves Damophila julie, Aves Dendroica castanea  (M),  Aves  Dendroica  cerulea  (VU|M),  Aves  Dendroica  fusca  (M),  Aves Dendroica petechia (M), Aves Dendroplex picus, Aves Diglossa albilatera, Aves Elaenia flavogaster, Aves Elaenia frantzii, Aves Empidonax virescens (M), Aves Eucometis penicillata,  Aves  Euphonia  laniirostris,  Aves  Euphonia  xanthogaster,  Aves Florisuga mellivora, Aves Fluvicola pica, Aves Forpus conspicillatus, Aves Gampsonyx swainsonii, Aves Glaucis hirsutus,  Aves Grallaria  ruficapilla,  Aves Henicorhina  leucophrys,  Aves Hylophilus semibrunneus, Aves Icterus auricapillus, Aves Icterus chrysater, Aves Lepidopyga goudoti, Aves Leptotila conoveri (EN|E), Aves Lophotriccus pileatus, Aves Machetornis  rixosa,  Aves Megarynchus pitangua,  Aves Melanerpes  rubricapillus,  Aves Milvago chimachima, Aves Mimus gilvus, Aves Mionectes striaticollis, Aves Mniotilta varia (M), Aves Molothrus bonariensis, Aves Momotus momota,  Aves Myadestes ralloides, Aves Myiarchus  apicalis  (E), Aves Myioborus  miniatus,  Aves Myiodynastes  maculatus (M), Aves Myiozetetes cayanensis, Aves Myiozetetes similis, Aves Myrmeciza longipes, Aves Phaeothlypis fulvicauda, Aves Phaethornis anthophilus, Aves Pheucticus ludovicianus  (M), Aves Picumnus olivaceus,  Aves Piranga  rubra  (M), Aves Pitangus sulphuratus,  Aves  Poecilotriccus  ruficeps,  Aves  Pygochelidon  cyanoleuca  (M), Aves Pyrocephalus rubinus, Aves Pyrrhomyias cinnamomeus, Aves Ramphocelus dimidiatus, Aves Ramphocelus flammigerus, Aves Saltator coerulescens, Aves Saltator maximus, Aves Saltator striatipectus, Aves Sayornis nigricans, Aves Seiurus motacilla (M), Aves Seiurus noveboracensis (M), Aves Setophaga  ruticilla (M), Aves Sicalis flaveola, Aves Stelgidopteryx  ruficollis,  Aves  Synallaxis  azarae,   Aves  Synallaxis  brachyura,  Aves Tangara arthus, Aves Tangara cyanicollis, Aves Tangara gyrola, Aves Tangara labradorides, Aves Tangara vitriolina, Aves Tapera naevia, Aves Thalurania colombica, Aves Thamnophilus unicolor, Aves Thraupis episcopus, Aves Thraupis palmarum, Aves Thripadectes holostictus, Aves Tiaris bicolor, Aves Todirostrum cinereum, Aves Tringa solitaria (M), Aves Troglodytes aedon, Aves Turdus ignobilis, Aves Turdus leucomelas, Aves Turdus serranus, Aves Tyrannus melancholicus, Aves Tyrannus savana (M), Aves Tyrannus tyrannus (M), Aves Vireo olivaceus (M), Aves Zenaida auriculata, Aves Zimmerius chrysops, Aves Zonotrichia capensis


En efecto, se evidencian categorías de  amenaza según la UICN, hay muchas maneras de  poder  clasificar  a los  animales  cuyas poblaciones  se encuentran en  detrimento. La más conocida son las categorías de amenaza establecidas por la Unión Internacional de  Conservación de  la Naturaleza (UICN). La UICN compila las especies que  sufren algún tipo de amenaza en los conocidos libros rojos y listas rojas. Del análisis anterior se evidencio especies en  Preocupación menor (LC), En  peligro (EN), Vulnerable (VU), No evaluada (NE), entre otras.




Ilustración 9. Localización área de  distribución sensible
[image: ]


Fuente: Tremarctos 2022.

	
APLICACIÓN DE LA LISTA ROJA DE ECOSISTEMAS (LRE)


Mediante  análisis  realizado  con  aplicativo  tremarctos, se evidencia  que  en  el  área  de influencia directa del proyecto no se presenta una  alerta temprana frente a la capa de lista roja de ecosistemas (LRE).


Ilustración 10. Localización lista roja  de ecosistemas

[image: ]
Fuente: Tremarctos 2022.








SITIOS ARQUEOLOGICOS


Se  realiza un  análisis en  el aplicativo tremarctos de  las capas; parque Arqueológico (Oficial - 1:25.000), Resguardos  Indígenas (Oficial - 1:500.000), Tierras Comunidades Negras (Oficial  - 1:500.000), Hallazgos  Arqueológicos  por  Municipio  (@  CI y otros -
1:100.000). Donde  se logró evidenciar que en área directa del proyecto no se encuentran la presencia de los mismos.


Ilustración 11. Análisis sitios arqueológicos del  Municipio de Ibagué

[image: ]



	
ACTIVIDADES GENERALES SUSCEPTIBLES A PRODUCIR IMPACTO


Para desarrollar un programa de  evaluación y manejo de  los impactos ambientales es necesario, en primera instancia, conocer todas las acciones que  impactan el ambiente. Estas acciones se denominan: actividades susceptibles de producir impacto_ ASPI.


Para el  proyecto MANEJO DE AGUAS SERVIDAS Y AGUAS NEGRAS EN EL PASO DE LA QUEBRADA LA SAPERA POR LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL – TOLIMA se han   identificado  las actividades que, como resultado de la ejecución de la obra, generan interacción y cambio en  las condiciones iniciales del medio en  el cual se desarrollan. A continuación, en  la siguiente tabla se relacionan dichas actividades.


[image: ]Tabla 4. Identificación de actividades susceptibles a producir impacto




	
IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES GENERALES

	Cerramientos provisionales

	Construcción y adecuación de accesos

	Excavaciones, perforación, Demoliciones, cortes de terreno

	Suministro e instalación de tuberías redes

	Disposición de sobrantes en depósitos y escombreras

	Construcción de obras subterráneas

	Operación de  maquinaria y equipos

	Mantenimiento de maquinaria y equipos

	Transporte y acarreos

	Labores administrativas

	Labores operativas y de mantenimiento

	Almacenamiento de equipos e insumos

	Almacenamiento de combustibles y lubricantes

	Almacenamiento de sustancias químicas o peligrosos
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‘Tabla 22. Receptor los Fundadores

Parametro Unidades  Puntol  Punto? Gecreto 1598/84

‘aguas o83 T3 An3  ARA0

arribalos  ariba los
fundadores  fundadores

h 14:37 1515 nfa n/a n/a
" 262 %6 0 n/a n/a
Unidades 7.21 724 5090 6585 4590
me/i02 223 167 o n/a n/a
Us 083 024 n/a n/a n/a
mg/LP 155 165 0 n/a n/a
Solidos suspendidos Totales mg/L < <2 na n/a n/a
Solidos Sedimentables mg/i-h <01 <01 na n/a n/a
DBOS mg/l 02 21 19 o n/a n/a
pao mg/l02 33 2 e n/a n/a
Coliformes Totales UFC/100ML  §7000 67000 20000 1000 5000
Coliformes Fecales UFC/100 ML 540 1600 2000 n/a 1000

Fuente: (Antek, 2014)
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‘Tabla 14. Punto de vertimiento Emisario Divino Niio

Emisario Divino Nifo

Pardmetro Unidades decreto 1598/84
Hora h n/a
Temperatura <=0
PH 75 5090
Oxigeno disuelto 2908 n/a
Caudal 11800 n/a
Fosforo Total 7.65 n/a
Solidos suspendidos Totales 16 >=B0%
Solidos Sedimentables <01 n/a
D80S ma/102 193 >=B0%
oo me/102 32 n/a
Coliformes Totales UFC/100 ML 46000000 n/a
Coliformes Fecales UFC/100 ML 12000000 n/a

Fuente: (Antek, 2014)
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Tabla 15. Punto de vertimiento penitenciaria

Penitenciaria
Pardmetro Unidades Mediciones  Decreto 1598/84
Hora h 06:00-17:00 n/a
Temperatura i3 255 <=0
Unidades 7.9 5090
Oxigeno disuelto mg/102 395 n/a
s 1000 n/a
Fosforo Total me/Lp 099 n/a
Solidos suspendidos Totales ma/L 145 >=B0%
Solidos Sedimentables me/L-h <01 n/a
DBOS mg/102 332 >-80%
oao mg/l02 566 n/a
iformes Totales UFC/100 ML 7500000 n/a

Coliformes Fecales UFC/100 ML 1100000 n/a
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Fotografia 6. Punto de Vertimiento “Divino Nifio”, sobre la quebrada “La Sapera”

: (Autores, 2014)




image13.png
Fotografia 20. Punto de vertimiento penitenciaria Chaparral
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Fotografia 5. Punto de Vertimiento la quebrada “La Sapera” sobre la via del barrio “El Jardin”

S Fiba

A

Fuente: (Autores, 2014)
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HallazgosArqueolégicos_Municipio:
CHAPARRAL

MPIO_Nombre  CHAPARRAL
MPIO_Codigo 73168
MPIO_AreskM2

DPTO_Codigo 73

Nimero Hallazgos 0
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# Lugar Coordenadas Altura Fuente Receptora Zona
msnm
1 José Maria Melo 03°72.830", 75°47.964' 820 Quebrada la Pigja Urbano
2 Carmenza Rocha 03°71.785’, 75°46.830" 820 Quebrada Chicorito Urbano
3 Los Fundadores 03°72.734’, 75°46.333' 835 Quebrada la Sapera Urbano
4 San Juan Bautista 03°72.888’, 75°48.437" 830 Quebrada la Pigja Urbano
5 Divino Nifio 03°43.211’,75° 28’ 496" 852 Quebrada la Sapera Urbano
6 Penitenciaria 03°43.212’,75°28'281" 826 Quebrada la Sapera Urbano
7 Caserio vereda el 03°38.901’, 75°35.029’ 955 Rio Ambeima Rural
limén
8 Caserio San 03°40.1217, 75°23019" 470 Rio Amoya Rural
Bartolome de
" Amoys
9  Centro poblado la 03°43.717’, 75°38.440’ 1412 Los Cauchos-la Marina Rural
Marina

Fuente: (ESP, 2014)




