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INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
COMPRAS Y CONTRATACIÓN 

INVITACION PÚBLICA MIC-0038-DRNO-2024

ANEXO OFERTA ECONOMICA

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Regional Noroccidente
Medellín.
Referencia: 	Propuesta a la Invitación Publica de Mínima Cuantía N.XXXXXX

OBJETO: “SERVICIO DE LAVADO DE TANQUES DE AGUA POTABLE EN SEDES DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINALEGAL Y CIENCIAS FORENSES”
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar.
	ITEM
	SEDE
	ACTIVIDADES

	1
	MEDELLIN
		Realizar mantenimiento preventivo y correctivo con el siguiente lavado de 6 tanques de 1.000 litros, 1 tanques subterráneo de 34.000 litros.
	Realizar diagnóstico de bombas de agua del tanque de 34.000 litros y emitir concepto técnico mediante informe escrito.
Adecuación de tubería y empaques para 2 tanques de 1.000 litros de la Terraza Torre Norte y 1 Tanque de agua de 1000 litros de la Torre Sur.
Los mantenimientos preventivos podrían incluir: 
- En caso de encontrar fisuras, resanar e impermeabilizar. 
- Reemplazo de flotadores en caso de ser necesario. 







	2
	MONTERIA
		Realizar mantenimiento de tanque elevado de polietileno de 2000 litros, realizar mantenimiento preventivo y correctivo de un tanque subterráneo de 36.000 litros.
	Se requiere realizar mantenimiento preventivo y correctivo de dos bombas centrifugas y un tanque HIDROFLOW de 100 litros.
Los mantenimientos preventivos podrían incluir: 
- En caso de encontrar fisuras, resanar e impermeabilizar. 
- Reemplazo de flotadores en caso de ser necesario.







	3
	QUIBDO
		Realizar mantenimiento preventivo, con el subsiguiente lavado de 2 tanques de 1000 litros sobre las instalaciones a nivel de cuarto piso
1 tanque subterráneo de 12.000. 
	Los mantenimientos preventivos podrían incluir: 
-Reemplazo de flotadores en caso de ser necesario.







	4
	TURBO
		Realizar la adecuación de la tubería y el sistema para el correcto funcionamiento, esta actividad requiere flotador ½”, accesorios de ½”, empaques de 1”, un buje de 1½”, universal 1”, universal ½”, tubería. 
Y posterior lavado de 2 tanques de 1.000 litros cada uno. 




	5
	PUERTO BOYACA
	Realizar mantenimiento preventivo, con el siguiente lavado de 
1 tanque de 1000 litros y 
1 tanque subterráneo de 12.000, 
Se requiere el mantenimiento preventivo de la bomba y sistema de distribución. 
Para el caso de la bomba, se requiere emisión de concepto técnico en caso de deterioro que no permita su adecuado funcionamiento. 

	6
	CAUCASIA
	Realizar mantenimiento preventivo, con el siguiente lavado de 
1 tanque de 1000 litros.




[bookmark: _GoBack]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS QUE DEBE CUMPLIR EL SERVICIO SOLICITADO Y OFRECIDO.
La(s) oferta(s) a que se refiere esta solicitud además debe(n) cumplir los requerimientos que se indican a continuación:
Programar la logística del día de instalación, lavado y desinfección o con la supervisión del contrato, de tal forma que no interrumpa la prestación del servicio.
· Durante las labores de mantenimiento (lavado y desinfección), el personal certificado encargado de esta actividad, debe inspeccionar al interior del tanque, el estado físico del mismo en aspectos como: fisuras, estanqueidad, deterioro del concreto, estado de los desagües, posibles infiltraciones, fugas, etc., y que puedan potencialmente alterar la calidad del agua o colocar en riesgo el depósito en el evento de un sismo, dejando las evidencias del caso presentado y comunicando cualquier novedad a la supervisión del contrato.
· El mantenimiento (lavado y desinfección de tanques de agua potable) la debe realizar acorde a la normatividad sanitaria vigente.
· Aislar con cintas de seguridad las zonas de intervención, colocar avisos de seguridad, contar con un sitio adecuado y aislado para el acopio de los equipos, elementos e insumos requeridos para el mantenimiento o instalación.
· Ante la posibilidad de situaciones de emergencia durante la actividad de mantenimiento, que requieran de la disponibilidad de volúmenes adecuados de agua, tal es el caso de un evento de incendio, se debe tener identificado la estación de bomberos más cercana con sus respectivos teléfonos.
· La unidad de medida para la prestación del servicio a contratar es de acuerdo a la capacidad del tanque de almacenamiento de agua potable en litros.
· Garantizar la adecuada disposición de los residuos sólidos resultantes de la compra, instalación, lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable.
· Las actividades se deben ejecutar acorde a lo establecido en la resolución 1096 de 2000 en su Sección II, Titulo C: Sistemas de Potabilización, del denominado en su momento Ministerio de Desarrollo Económico o la norma que la modifique, adicione o sustituya.
· Utilizar una solución desinfectante, como hipoclorito de sodio al 15 %
· Dejar actuar la solución desinfectante durante dos horas como mínimo.
· Presentar el reporte de las dosis utilizadas y el tipo de producto a utilizar.
· Se solicita que los productos utilizados para el proceso de limpieza y desinfección, posean biodegradabilidad superior al 90 %.
· Realizar la adecuada disposición final de los productos resultantes de la actividad de lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable.
· Realizar la desinfección de redes internas.
· Los productos químicos utilizados en el mantenimiento deben tener el Registro Sanitario INVIMA
· Presenta la documentación concerniente a los datos de seguridad de los productos a utilizar.
· Luego de realizado la actividad colocar tapas de acceso y llenar los tanques, verificando el correcto funcionamiento de flotadores y válvulas.
· Garantizar el uso de elementos de protección para el desarrollo de las actividades.
· El personal deberá tener capacitación certificable en trabajo Seguro en altura y espacios confinados, vigentes

· SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

El contratista deberá cumplir con todas las normas de Seguridad Industrial y Ocupacional establecidas en el Decreto 1443 de 2014 compilado en el Decreto 1072 de 2015, con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), así como las de seguridad industrial establecidas en la Ley 1562 de 2012, “mediante el cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional”.

Deberá acreditar que cuenta con este SG-SST y Seguridad Industrial, aportando documentación o certificaciones conforme a los lineamientos técnicos establecidos en el Decreto 1443 de 2014, y Decreto 1072 de 2015.

Así mismo el contratista tomara todas las medidas de seguridad industrial para la adecuada protección de sus propios trabajadores y equipos incluyendo la vigilancia de estos últimos.

3.2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A ENTREGAR CON LA OFERTA.

· Escrito firmado por el representante legal en el cual se detalle que cumplirán con las condiciones técnicas mínimas exigidas por la entidad y con las cuales se garantizara el adecuado cumplimiento del objeto del Contrato, de acuerdo a las especificaciones definidas en los CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS (numeral 3).

· El Representante Legal deberá aportar documento o certificado ARL o del Ministerio del Trabajo de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o certificación firmada por el Representante Legal del resultado y nivel de implementación del SG-SST de acuerdo con la aplicación de estándares mínimos aplicables - Decreto. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.
· Declaración del proponente en la que conste que ninguno de los bienes (REPUESTOS) serán re manufacturado, ni re empacados, que seran bienes originales y nuevos.
· Certificado vigente de curso para trabajo en alturas para la persona que realizaran las respectivas actividades, cuyos lugares están a altura negativa o positiva superior a 1.5 metros.

· El personal que realicen las actividades objeto de esta actividad, deberá garantizar aportes vigentes al sistema general de seguridad social (Salud, pensión y Riesgos Laborales).


· Certificaciones de experiencia mínima del proponente, de conformidad con el numeral 3.4.

Firma del oferente _________________________________________ 
Nombre del representante Legal ______________________________ 
C. C. No. _________________________________________________ 
Empresa _________________________________________________ 
Nit No. ___________________________________________________ 
Dirección ________________________________________________ 
Teléfono y Fax ____________________________________________ 
Correo Electrónico _________________________________________
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