	MATRIZ 3 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

	Código
	CCE-EICP-FM-122
	Página
	1 de 3

	Versión No.
	1


ANÁLISIS BIENES RELEVANTES 
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO “A” DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1 EN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATRIZ 3 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL
Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

· Paso 1: Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes requeridos para la ejecución del proyecto
· Paso 2: Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
· Paso 3: Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
· Paso 4: Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula: 
[image: ]
A continuación, se resume en la siguiente tabla, los pasos 1 a 4:

	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	UND
	 VR/UNIT. 
	 CANT 
	 VR/PARC. 
	 BIEN 
	 VR/PARC BIENES 
	% PARTICIPACIÓN ITEM

	2,3
	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO
	M³
	$ 22.841,00
	111,00
	$ 2.535.351,00
	SI
	$ 2.535.351,00
	0,05675%

	2,5
	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.
	M³
	$ 257.321,00
	67,00
	$ 17.240.507,00
	SI
	$ 17.240.507,00
	0,38593%

	3,1
	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO
	M²
	$ 24.708,00
	1.401,00
	$ 34.615.908,00 
	SI
	$ 34.615.908,00
	0,77487%

	3,2
	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.
	M³
	$ 230.339,00
	71,00
	$ 16.354.069,00 
	SI
	$ 16.354.069,00
	0,36608%

	3,3
	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
	M²
	$ 31.026,00
	144,00
	$ 4.467.744,00 
	SI
	$ 4.467.744,00
	0,10001%

	3,4
	GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR
	M²
	$ 11.256,00
	224,00
	$ 2.521.344,00 
	SI
	$ 2.521.344,00
	0,05644%

	3,5
	PLACA DE TAPA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M²
	$ 1.137.223,00
	63,00
	$ 71.645.049,00 
	SI
	$ 71.645.049,00
	1,60376%

	3,6
	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
	M³
	$ 2.043.876,00
	60,00
	$ 122.632.560,00
	SI
	$ 122.632.560,00
	2,74511%

	3,7
	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS.  INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.
	M³
	$ 431.129,00
	41,00
	$ 17.676.289,00 
	SI
	$ 17.676.289,00
	0,39568%

	3,8
	PLACA DE MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.20 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M²
	$ 555.128,00
	63,00
	$ 34.973.064,00 
	SI
	$ 34.973.064,00
	0,78287%

	3,9
	MURO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.639.302,00
	31,00
	$ 50.818.362,00 
	SI
	$ 50.818.362,00
	1,13756%

	3,10,
	BANDA TERMOPLASTICA DE CLORURO DE POLIVINILO DE BUENA ELASTICIDAD Y RESISTENCIA A LOS AGENTES AGRESIVOS TIPO SIKA PVC V-15 O SIMILAR.
	Ml
	$ 95.527,00
	52,00
	$ 4.967.404,00
	SI
	$ 4.967.404,00
	0,11119%

	4,1,1
	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420  MPA GR 60 -NTC 2289  INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO
	Kg
	$ 8.213,00
	25.972,00
	$ 213.308.036,00 
	SI
	$ 213.308.036,00
	4,77486%

	4,1,2
	CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.234.750,00
	41,00
	$ 50.624.750,00 
	SI
	$ 50.624.750,00
	1,13323%

	4,1,3
	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.169.758,00
	140,00
	$ 163.766.120,00 
	SI
	$ 163.766.120,00
	3,66587%

	4,1,4
	CARCAMO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0.10M INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y REJILLA . )
	M³
	$ 602.792,00
	4,00
	$ 2.411.168,00 
	SI
	$ 2.411.168,00
	0,05397%

	4,1,5
	CONSTRUCCION DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADO EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0.35 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO, RIOSTRAS, VIGUETAS, CASETONES DE ICOPOR, LOSETA SUPERIOR, NO INCLUYE REFUERZO
	M²
	$ 339.869,00
	961,00
	$ 326.614.109,00 
	SI
	$ 326.614.109,00
	7,31120%

	4,1,6
	CONSTRUCCION DE ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.232.310,00
	31,00
	$ 38.201.610,00
	SI
	$ 38.201.610,00
	0,85514%

	4,1,7
	CONSTRUCCION DE ESCALERA  EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
	M³
	$ 1.192.461,00
	3,00
	$ 3.577.383,00 
	SI
	$ 3.577.383,00
	0,08008%

	 
	ACERO DE REFUERZO-ANCLAJES
	 
	 
	 
	 
	SI
	$ 0,00
	0,00000%

	4,2,1
	MALLA ELECTROSOLDADA FY  485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO
	Kg
	$ 7.686,00
	2.961,00
	$ 22.758.246,00 
	SI
	$ 22.758.246,00
	0,50944%

	5,1
	DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
	Ml
	$ 73.465,00
	156,00
	$ 11.460.540,00
	SI
	$ 11.460.540,00
	0,25654%

	5,2
	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO
	Ml
	$ 69.841,00
	286,00
	$ 19.974.526,00
	SI
	$ 19.974.526,00
	0,44713%

	5,3
	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 PV  E=0,12 MTS, , INCLUYE , MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
	M²
	$ 114.745,00
	1.162,00
	$ 133.333.690,00
	SI
	$ 133.333.690,00
	2,98465%

	5,4
	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,14 MTS, INCLUYE  CONCRETO DE RELLENO DE DOVELAS, PEGA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M²
	$ 138.851,00
	107,00
	$ 14.857.057,00
	SI
	$ 14.857.057,00
	0,33257%

	5,5
	MURO EN SUPERPLACA-GYPLAC RH 1/2" CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARAS E= 0,12 MTS. 
	M²
	$ 150.858,00
	24,00
	$ 3.620.592,00
	SI
	$ 3.620.592,00
	0,08105%

	5,6
	MURO EN DRY WALL CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 1 CARAS E= 0,12 MTS. INCLUYE UNA CAPA EN LAMINA DE PLOMO DE 1MM 
	M²
	$ 380.895,00
	24,00
	$ 9.141.480,00
	SI
	$ 9.141.480,00
	0,20463%

	6,1,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 24.962,00
	42,00
	$ 1.048.404,00
	SI
	$ 1.048.404,00
	0,02347%

	6,1,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 37.660,00
	11,00
	$ 414.260,00
	SI
	$ 414.260,00
	0,00927%

	6,1,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 43.167,00
	72,00
	$ 3.108.024,00
	SI
	$ 3.108.024,00
	0,06957%

	6,1,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 97.007,00
	3,00
	$ 291.021,00
	SI
	$ 291.021,00
	0,00651%

	6,1,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Un
	$ 63.990,00
	21,00
	$ 1.343.790,00
	SI
	$ 1.343.790,00
	0,03008%

	6,1,6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Un
	$ 86.658,00
	7,00
	$ 606.606,00
	SI
	$ 606.606,00
	0,01358%

	6,1,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Un
	$ 58.035,00
	12,00
	$ 696.420,00
	SI
	$ 696.420,00
	0,01559%

	6,1,8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 4X3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Un
	$ 79.175,00
	3,00
	$ 237.525,00
	SI
	$ 237.525,00
	0,00532%

	6,1,9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 3"
	Un
	$ 25.419,00
	3,00
	$ 76.257,00
	SI
	$ 76.257,00
	0,00171%

	6,1,10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 4"
	Un
	$ 13.752,00
	10,00
	$ 137.520,00
	SI
	$ 137.520,00
	0,00308%

	6,1,11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 6"
	Un
	$ 60.511,00
	1,00
	$ 60.511,00
	SI
	$ 60.511,00
	0,00135%

	6,1,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC AGUAS NEGRAS Ø 4" (INCLUYE SOPORTE METALICO PARA BAJANTE Y ACCESORIOS PARA CORRECTA INSTALACION)
	Ml
	$ 48.999,00
	4,00
	$ 195.996,00
	SI
	$ 195.996,00
	0,00439%

	6,1,13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC AGUAS NEGRAS Ø 6" (INCLUYE SOPORTE METALICO PARA BAJANTE Y ACCESORIOS PARA CORRECTA INSTALACION)
	Ml
	$ 154.683,00
	4
	$ 618.732,00
	SI
	$ 618.732,00
	0,01385%

	6,1,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 59.575,00
	86
	$ 5.123.450,00
	SI
	$ 5.123.450,00
	0,11469%

	6,1,15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 95.759,00
	82,00
	$ 7.852.238,00
	SI
	$ 7.852.238,00
	0,17577%

	6,1,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 10", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 158.800,00
	260,00
	$ 41.288.000,00
	SI
	$ 41.288.000,00
	0,92422%

	6,1,17
	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H= 0 -1,0M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO
	Un
	$ 626.325,00
	5,00
	$ 3.131.625,00
	SI
	$ 3.131.625,00
	0,07010%

	6,1,18
	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE Ø 1,20 H = 0 Y 1,50 M INCLUYE CONO DE REDUCCIÓN, ARO Y TAPA EN HIERRO FUNDIDO, CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMA EAAB
	Un
	$ 7.181.820,00
	2,00
	$ 14.363.640,00
	SI
	$ 14.363.640,00
	0,32153%

	6,1,19
	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE Ø 1,20 H = 1,50 Y 2,50 M INCLUYE CONO DE REDUCCIÓN, ARO Y TAPA EN HIERRO FUNDIDO, CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMA EAAB
	Un
	$ 4.175.391,00
	2,00
	$ 8.350.782,00
	SI
	$ 8.350.782,00
	0,18693%

	6,1,21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 21.903,00
	3,00
	$ 65.709,00
	SI
	$ 65.709,00
	0,00147%

	6,1,22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 30.882,00
	12,00
	$ 370.584,00
	SI
	$ 370.584,00
	0,00830%

	6,1,23
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 40.200,00
	4,00
	$ 160.800,00
	SI
	$ 160.800,00
	0,00360%

	6,1,24
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MINIVENT 2"
	Un
	$ 246.015,00
	8,00
	$ 1.968.120,00
	SI
	$ 1.968.120,00
	0,04406%

	6,1,25
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MAXIVENT 4"
	Un
	$ 235.233,00
	4,00
	$ 940.932,00
	SI
	$ 940.932,00
	0,02106%

	6,1,26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PLÁSTICA DE PARED PARA VENTILACIÓN. (20X20)
	Un
	$ 27.506,00
	3,00
	$ 82.518,00
	SI
	$ 82.518,00
	0,00185%

	6,1,27
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 2"
	Un
	$ 25.919,00
	21
	$ 544.299,00
	SI
	$ 544.299,00
	0,01218%

	6,1,28
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 3"
	Un
	$ 32.783,00
	6
	$ 196.698,00
	SI
	$ 196.698,00
	0,00440%

	6,1,29
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 4"
	Un
	$ 45.280,00
	36,00
	$ 1.630.080,00
	SI
	$ 1.630.080,00
	0,03649%

	6,1,30
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 6"
	Un
	$ 70.297,00
	2,00
	$ 140.594,00
	SI
	$ 140.594,00
	0,00315%

	6,1,31
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 1"
	Un
	$ 13.706,00
	15,00
	$ 205.590,00
	SI
	$ 205.590,00
	0,00460%

	6,1,32
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COLGANTE UL/FM TIPO HORQUILLA Ø 2 "
	Un
	$ 10.577,00
	20,00
	$ 211.540,00
	SI
	$ 211.540,00
	0,00474%

	6,1,33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COLGANTE UL/FM TIPO HORQUILLA Ø 1 1/2 "
	Un
	$ 9.840,00
	10,00
	$ 98.400,00
	SI
	$ 98.400,00
	0,00220%

	6,1,34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COLGANTE UL/FM TIPO HORQUILLA Ø 1 "
	Un
	$ 9.346,00
	18,00
	$ 168.228,00
	SI
	$ 168.228,00
	0,00377%

	6,1,35
	SOPORTE COLGANTE UL/FM TIPO HORQUILLA 2 1/2"
	Un
	$ 10.996,00
	15,00
	$ 164.940,00
	SI
	$ 164.940,00
	0,00369%

	6,1,36
	SOPORTE ANTISISMICO 2"
	Un
	$ 144.121,00
	20
	$ 2.882.420,00
	SI
	$ 2.882.420,00
	0,06452%

	6,1,37
	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2"
	Un
	$ 144.712,00
	15
	$ 2.170.680,00
	SI
	$ 2.170.680,00
	0,04859%

	6,2,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	Ml
	$ 25.119,00
	43,00
	$ 1.080.117,00
	SI
	$ 1.080.117,00
	0,02418%

	6,2,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	Ml
	$ 45.155,00
	64,00
	$ 2.889.920,00
	SI
	$ 2.889.920,00
	0,06469%

	6,2,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	Ml
	$ 22.895,00
	33,00
	$ 755.535,00
	SI
	$ 755.535,00
	0,01691%

	6,2,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø  1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	Ml
	$ 39.613,00
	32,00
	$ 1.267.616,00
	SI
	$ 1.267.616,00
	0,02838%

	6,2,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	Ml
	$ 40.088,00
	113,00
	$ 4.529.944,00
	SI
	$ 4.529.944,00
	0,10140%

	6,2,6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	Un
	$ 23.968,00
	32,00
	$ 766.976,00
	SI
	$ 766.976,00
	0,01717%

	6,2,7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"
	Un
	$ 68.559,00
	4,00
	$ 274.236,00
	SI
	$ 274.236,00
	0,00614%

	6,2,8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"
	Un
	$ 138.907,00
	2,00
	$ 277.814,00
	SI
	$ 277.814,00
	0,00622%

	6,2,9
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 2"
	Un
	$ 783.786,00
	2,00
	$ 1.567.572,00
	SI
	$ 1.567.572,00
	0,03509%

	6,2,10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø 2" INCLUYE MANOMETRO GLISERIADO
	Un
	$ 6.172.573,00
	2,00
	$ 12.345.146,00
	SI
	$ 12.345.146,00
	0,27634%

	6,2,11
	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 2 " .
	Un
	$ 75.840,00
	1,00
	$ 75.840,00
	SI
	$ 75.840,00
	0,00170%

	6,2,13
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO AISLACIÓN RUBATEX 3/4" 
	Ml
	$ 29.511,00
	26,00
	$ 767.286,00
	SI
	$ 767.286,00
	0,01718%

	6,2,14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO AISLACIÓN RUBATEX 1" 
	Ml
	$ 35.301,00
	36,00
	$ 1.270.836,00
	SI
	$ 1.270.836,00
	0,02845%

	6,3,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4", INCLUYE SOPORTE METALICO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 48.427,00
	40,00
	$ 1.937.080,00
	SI
	$ 1.937.080,00
	0,04336%

	6,3,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN CON REJILLA  TRAGANTE Ø 4" ALUMINIO
	Un
	$ 124.843,00
	12,00
	$ 1.498.116,00
	SI
	$ 1.498.116,00
	0,03354%

	6,3,3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO
	M²
	$ 239.909,00
	108,00
	$ 25.910.172,00
	SI
	$ 25.910.172,00
	0,57999%

	6,3,4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO EN POLICONCRETO PREFABRICADO CON SALIDAS HORIZONTALES DE 4" Y 6" PARA CANAL H= 365MM   (CLASE DE CARGA A 15)
	Un
	$ 2.612.225,00
	2,00
	$ 5.224.450,00
	SI
	$ 5.224.450,00
	0,11695%

	6,3,5
	MANTENIMIENTO CANAL NATURAL SECCIÓN TRAPEZOIDAL APROXIMADO  3 M * 1.5 M INCLUYE NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA, PENDIENTADO Y AJUSTE SECCIÓN TRASVERSAL)
	Ml
	$ 138.997,00
	45,00
	$ 6.254.865,00
	SI
	$ 6.254.865,00
	0,14001%

	6,4,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 34.872,00
	10,00
	$ 348.720,00
	SI
	$ 348.720,00
	0,00781%

	6,4,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 34.778,00
	56,00
	$ 1.947.568,00
	SI
	$ 1.947.568,00
	0,04360%

	6,4,3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBÓN SCH 40 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 114.300,00
	18,00
	$ 2.057.400,00
	SI
	$ 2.057.400,00
	0,04605%

	6,4,4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 72.955,00
	37,00
	$ 2.699.335,00
	SI
	$ 2.699.335,00
	0,06042%

	6,4,5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 2 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 209.197,00
	43,00
	$ 8.995.471,00
	SI
	$ 8.995.471,00
	0,20136%

	6,4,6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 164.564,00
	45,00
	$ 7.405.380,00
	SI
	$ 7.405.380,00
	0,16577%

	6,4,7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD CAJAS DE CONTROL PARA SISTEMAS DE MANGUERAS 2 1/2" INCLUYE VALVULAS, NIPLES, ABRAZADERAS, TUBERIAS DOS MANOMETROS
	Un
	$ 5.363.838,00
	1,00
	$ 5.363.838,00
	SI
	$ 5.363.838,00
	0,12007%

	6,4,8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDET K=5,6 RESPUESTA RAPIDA 1/2"
	Un
	$ 98.800,00
	28,00
	$ 2.766.400,00
	SI
	$ 2.766.400,00
	0,06193%

	6,4,9
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE FLUJO 1 1/2"
	Un
	$ 483.768,00
	1,00
	$ 483.768,00
	SI
	$ 483.768,00
	0,01083%

	6,4,10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA BRONCE 4" X 2 1/2" X 2 1/2"
	Un
	$ 1.061.022,00
	1,00
	$ 1.061.022,00
	SI
	$ 1.061.022,00
	0,02375%

	6,4,11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III
	Un
	$ 1.400.987,00
	1,00
	$ 1.400.987,00
	SI
	$ 1.400.987,00
	0,03136%

	6,4,12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CONTROLADOR,INCLUYE (VALVULA OS&Y 2", SENSOR DE FLUJO 2", CHEQUE 2" Y DRENAJE EN TUBERIA PVCS 2")
	Un
	$ 1.686.285,00
	1,00
	$ 1.686.285,00
	SI
	$ 1.686.285,00
	0,03775%

	6,4,13
	CABEZAL DE PRUEBA 4" CON 2 SALIDAS DE 2 1/2"
	Un
	$ 1.837.967,00
	1
	$ 1.837.967,00
	SI
	$ 1.837.967,00
	0,04114%

	6,4,14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC.-C900 4", INCLUYE  (RESTRICTORES HD Y ACCESORIOS DE TRANSICION) PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	Un
	$ 169.797,00
	63
	$ 10.697.211,00
	SI
	$ 10.697.211,00
	0,23946%

	6,4,15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE 75MM (4")
	Un
	$ 6.832.603,00
	1,00
	$ 6.832.603,00
	SI
	$ 6.832.603,00
	0,15295%

	6,4,16
	COLUMNA DE DISTRIBUCIÓN SCH 40 2 1/2"
	ML
	$ 224.342,00
	3,00
	$ 673.026,00
	SI
	$ 673.026,00
	0,01507%

	6,5,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LÁMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 1 X 1 m
	Un
	$ 625.222,00
	3,00
	$ 1.875.666,00
	SI
	$ 1.875.666,00
	0,04199%

	6,5,2
	FLOTADOR MECANICO 1"
	Un
	$ 318.457,00
	1,00
	$ 318.457,00
	SI
	$ 318.457,00
	0,00713%

	6,5,3
	PASO PLÁSTICO PARA TANQUE EN FLUORESCENTE TRÁFICO PESADO HOMOLOGADO POR EAAB. ANTIDESLIZANTE CON ALMA DE ACERO. RESISTENTE A QUÍMICOS, ÁCIDOS, CLOROX,  DEBE CUMPLIR CON NORMA CÁMARA SALINA NTC 1156
	Un
	$ 144.682,00
	12,00
	$ 1.736.184,00
	SI
	$ 1.736.184,00
	0,03886%

	6,5,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA 4 PULG PARA VENTILACIÓN TANQUE SUBTERRÁNEO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	ML
	$ 209.961,00
	2,00
	$ 419.922,00
	SI
	$ 419.922,00
	0,00940%

	6,5,5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO 1 1/2"
	Un
	$ 152.964,00
	2,00
	$ 305.928,00
	SI
	$ 305.928,00
	0,00685%

	6,5,6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO 3" 
	Un
	$ 338.157,00
	2,00
	$ 676.314,00
	SI
	$ 676.314,00
	0,01514%

	6,5,7
	PASAMURO 2" 
	Un
	$ 196.607,00
	2,00
	$ 393.214,00
	SI
	$ 393.214,00
	0,00880%

	7,1,2
	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMA CS 275 O DEL OPERADOR DE RED QUE APLIQUE.
	Un
	$ 1.653.346,00
	5,00
	$ 8.266.730,00
	SI
	$ 8.266.730,00
	0,18505%

	7,1,3
	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMA CS 276 O DEL OPERADOR DE RED QUE APLIQUE.
	Un
	$ 2.862.622,00
	7,00
	$ 20.038.354,00
	SI
	$ 20.038.354,00
	0,44855%

	7,1,4
	LÁMINA EN ALFAJOR O ANTIDESLIZANTE, ESPESOR 3,5MM, INCLUYE REFUERZOS EN ÁNGULO DE 1½", AGARRADERAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	M²
	$ 253.660,00
	20,00
	$ 5.073.200,00
	SI
	$ 5.073.200,00
	0,11356%

	7,1,5
	PASAMURO PARA PASO DE DUCTERIA, INCLUYE PERFORACIÓN, RESANE Y PINTURA DEL AREA AFECTADA.
	Un
	$ 55.987,00
	1,00
	$ 55.987,00
	SI
	$ 55.987,00
	0,00125%

	7,1,6
	PASAMURO CORTAFUEGO, PARA CRUCE DE TUBERÍA, BANDEJAS PORTACABLE Y ELECTROBARRAS
	Un
	$ 2.422.928,00
	3,00
	$ 7.268.784,00
	SI
	$ 7.268.784,00
	0,16271%

	7,1,7
	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS274 PARA TELECOMUNICACIONES
	Un
	$ 1.121.329,00
	14,00
	$ 15.698.606,00
	SI
	$ 15.698.606,00
	0,35141%

	7,2,1
	BANCO DE DUCTOS PVC - TDP DE 2XØ4" INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 115.729,00
	18,00
	$ 2.083.122,00
	SI
	$ 2.083.122,00
	0,04663%

	7,2,2
	BANCO DE DUCTOS PVC - DB DE 4XØ4" INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 
	Ml
	$ 124.533,00
	18,00
	$ 2.241.594,00
	SI
	$ 2.241.594,00
	0,05018%

	7,2,3
	BANCO DE DUCTOS PVC - DB DE 9XØ4" INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 
	Ml
	$ 538.356,00
	45,00
	$ 24.226.020,00
	SI
	$ 24.226.020,00
	0,54229%

	7,2,4
	BANCO DE DUCTOS PVC - TDP DE 3XØ6" INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 511.179,00
	56,00
	$ 28.626.024,00
	SI
	$ 28.626.024,00
	0,64079%

	7,2,5
	DUCTERÍA TIPO PVC DE 1 X Ø3/4" INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 10.689,00
	370,00
	$ 3.954.930,00
	SI
	$ 3.954.930,00
	0,08853%

	7,2,6
	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø3" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 136.898,00
	5,00
	$ 684.490,00
	SI
	$ 684.490,00
	0,01532%

	7,2,7
	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1-1/4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, SOPORTES, ANCLAJES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 26.812,00
	22,00
	$ 589.864,00
	SI
	$ 589.864,00
	0,01320%

	7,2,8
	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 35.406,00
	489,00
	$ 17.313.534,00
	SI
	$ 17.313.534,00
	0,38756%

	7,2,9
	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø3/4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 42.312,00
	20,00
	$ 846.240,00
	SI
	$ 846.240,00
	0,01894%

	7,2,10
	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø1" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 40.055,00
	21,00
	$ 841.155,00
	SI
	$ 841.155,00
	0,01883%

	7,2,11
	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 78.124,00
	22,00
	$ 1.718.728,00
	SI
	$ 1.718.728,00
	0,03847%

	7,2,12
	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø3" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 250.449,00
	30,00
	$ 7.513.470,00
	SI
	$ 7.513.470,00
	0,16819%

	7,2,13
	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 225.963,00
	5,00
	$ 1.129.815,00
	SI
	$ 1.129.815,00
	0,02529%

	7,2,14
	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø6" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 675.261,00
	5,00
	$ 3.376.305,00
	SI
	$ 3.376.305,00
	0,07558%

	7,2,15
	BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 54X300 MM(ALTO X ANCHO), INCLUYE CABLE EQUIPOTENCIAL DESNUDO NUMERO 12 AWG, GRIFECRIP, MENSULAS. SOPORTES, UNIONES, CURVAS, ACOPLES, FIJADORES A ESTRUCTURA, PUENTES EQUIPOTENCIALES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Ml
	$ 127.034,00
	50,00
	$ 6.351.700,00
	SI
	$ 6.351.700,00
	0,14218%

	7,2,16
	BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA DE 50X300 MM(ALTO X ANCHO), INCLUYE CABLE EQUIPOTENCIAL DESNUDO NUMERO 12 AWG, GRIFECRIP, MENSULAS. SOPORTES, UNIONES, CURVAS, ACOPLES, FIJADORES A ESTRUCTURA, PUENTES EQUIPOTENCIALES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Ml
	$ 121.169,00
	20,00
	$ 2.423.380,00
	SI
	$ 2.423.380,00
	0,05425%

	7,2,17
	CORAZA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1XØ 3", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES CAJAS DE PASO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
	Ml
	$ 88.057,00
	5,00
	$ 440.285,00
	SI
	$ 440.285,00
	0,00986%

	7,2,18
	CORAZA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1XØ 3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES CAJAS DE PASO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
	Ml
	$ 29.355,00
	15,00
	$ 440.325,00
	SI
	$ 440.325,00
	0,00986%

	7,2,19
	BANCO DE DUCTOS PVC - DB DE 2XØ3" INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 
	Ml
	$ 137.537,00
	450,00
	$ 61.891.650,00
	SI
	$ 61.891.650,00
	1,38543%

	7,3,1
	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL, GRADO DE PROTECCIÓN IP 55, IK 10, 208V, DE 800 AMPERIOS, 343,75 KVA/275 KW, POR MEDIO DE CONTACTORES, INCLUYE DPS CLASE I, PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, SENSOR DE AUSENCIA DE FASE, UNIDAD VIGILANTE DE TENSIÓN Y SECUENCIA, CONTACTORES, UNIDAD SECUENCIAL DE ARRANQUE Y PARADA AUTOMÁTICA DEL GRUPO ELECTRÓGENO, SWITCH ON-OFF, SELECTOR DE PRUEBA MANUAL, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, BORNERAS DE INTERCONEXIÓN, FRENTE MUERTO, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA, LLAVES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 27.777.708,00
	1,00
	$ 27.777.708,00
	SI
	$ 27.777.708,00
	0,62180%

	7,3,2
	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL, GRADO DE PROTECCIÓN IP 55, IK 10, 208V, DE 200 AMPERIOS, 76 KVA/61 KW, POR MEDIO DE CONTACTORES, INCLUYE DPS CLASE I, PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, SENSOR DE AUSENCIA DE FASE, UNIDAD VIGILANTE DE TENSIÓN Y SECUENCIA, CONTACTORES, UNIDAD SECUENCIAL DE ARRANQUE Y PARADA AUTOMÁTICA DEL GRUPO ELECTRÓGENO, SWITCH ON-OFF, SELECTOR DE PRUEBA MANUAL, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, BORNERAS DE INTERCONEXIÓN, FRENTE MUERTO, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA, LLAVES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 29.493.327,00
	1,00
	$ 29.493.327,00
	SI
	$ 29.493.327,00
	0,66020%

	7,3,3
	GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL
GRADO DE PROTECCIÓN IP 66, IK 10, 208V
DIECIOCHO (18) CIRCUITOS TRIFÁSICOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 18.812.322,00
	2,00
	$ 37.624.644,00
	SI
	$ 37.624.644,00
	0,84222%

	7,3,4
	GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL, 
GRADO DE PROTECCIÓN IP 66, IK 10, 208V
DOCE (12) CIRCUITOS TRIFÁSICOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 5.653.264,00
	1,00
	$ 5.653.264,00
	SI
	$ 5.653.264,00
	0,12655%

	7,3,5
	GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL, 
GRADO DE PROTECCIÓN IP 66, IK 10, 208V
SEIS (06) CIRCUITOS TRIFÁSICOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 4.522.959,00
	1,00
	$ 4.522.959,00
	SI
	$ 4.522.959,00
	0,10125%

	7,3,6
	TABLERO ENCHUFABLE DE TRIFASICO CON 30 CIRCUITOS MONOFASICOS, CON TOTALIZADOR E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y/O CUADROS DE CARGA, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 679.268,00
	1,00
	$ 679.268,00
	SI
	$ 679.268,00
	0,01521%

	7,3,7
	TABLERO ENCHUFABLE DE TRIFASICO CON 24 CIRCUITOS MONOFASICOS, CON TOTALIZADOR E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y/O CUADROS DE CARGA, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 506.755,00
	2,00
	$ 1.013.510,00
	SI
	$ 1.013.510,00
	0,02269%

	7,3,8
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Un
	$ 757.872,00
	1,00
	$ 757.872,00
	SI
	$ 757.872,00
	0,01696%

	7,3,9
	TABLERO MINIPRAGMA DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO SEIS (06) CIRCUITOS INCLUYE BARRAJE DE  FASE BARRA DE NEUTRO Y TIERRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Un
	$ 442.122,00
	1,00
	$ 442.122,00
	SI
	$ 442.122,00
	0,00990%

	7,3,10
	COFRE METÁLICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED, CON PUERTA, INCLUYE LLAVE MANUAL CONMUTABLE DE TRES POSICIONES (UPS-OFF-RED NORMAL) DE 50A/10KA.
	Un
	$ 1.365.892,00
	1,00
	$ 1.365.892,00
	SI
	$ 1.365.892,00
	0,03058%

	7,3,11
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE RIEL DIN BIPOLAR 25 A, CORRIENTE RESIDUAL 30 MA, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 595.097,00
	1,00
	$ 595.097,00
	SI
	$ 595.097,00
	0,01332%

	7,3,12
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL DIN MONOPOLAR DX3 20 A, ICU 25 kA a 230 V / 8 kA a 440 V, CURVA C DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 139.391,00
	1,00
	$ 139.391,00
	SI
	$ 139.391,00
	0,00312%

	7,3,13
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR HOM, 20 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 116.622,00
	35,00
	$ 4.081.770,00
	SI
	$ 4.081.770,00
	0,09137%

	7,3,14
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR HOM, 30 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 123.874,00
	1,00
	$ 123.874,00
	SI
	$ 123.874,00
	0,00277%

	7,3,15
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE BIPOLAR HOM, 20 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 227.174,00
	6,00
	$ 1.363.044,00
	SI
	$ 1.363.044,00
	0,03051%

	7,3,16
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR HOM, 20 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 526.084,00
	2,00
	$ 1.052.168,00
	SI
	$ 1.052.168,00
	0,02355%

	7,3,17
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR HOM, 30 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 531.945,00
	1,00
	$ 531.945,00
	SI
	$ 531.945,00
	0,01191%

	7,3,18
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 20 A, ICU 25 kA a 240 V / 10 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 348.657,00
	3,00
	$ 1.045.971,00
	SI
	$ 1.045.971,00
	0,02341%

	7,3,19
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 25 A, ICU 25 kA a 240 V / 10 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 723.892,00
	1,00
	$ 723.892,00
	SI
	$ 723.892,00
	0,01620%

	7,3,20
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 40 A, ICU 25 kA a 240 V / 10 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 763.739,00
	7,00
	$ 5.346.173,00
	SI
	$ 5.346.173,00
	0,11967%

	7,3,21
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 80 A, ICU 25 kA a 240 V / 10 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 763.739,00
	7,00
	$ 5.346.173,00
	SI
	$ 5.346.173,00
	0,11967%

	7,3,22
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 100 A, ICU 25 kA a 240 V / 10 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 763.739,00
	2,00
	$ 1.527.478,00
	SI
	$ 1.527.478,00
	0,03419%

	7,3,23
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 150 A, ICU 50 kA a 240 V / 20 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 1.900.501,00
	2,00
	$ 3.801.002,00
	SI
	$ 3.801.002,00
	0,08508%

	7,3,24
	INTERRUPTOR MAGNETICO INDUSTRIAL TRIPOLAR, 150 A, MAGNETICA 6-12 IN, ICU 100 kA a 240 V / 50 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 2.910.503,00
	1,00
	$ 2.910.503,00
	SI
	$ 2.910.503,00
	0,06515%

	7,3,25
	INTERRUPTOR MAGNETICO INDUSTRIAL TRIPOLAR, 200 A, MAGNETICA 6-12 IN, ICU 100 kA a 240 V / 50 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 3.293.226,00
	1,00
	$ 3.293.226,00
	SI
	$ 3.293.226,00
	0,07372%

	7,3,26
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE POTENCIA EASYPACT MVS, CON MICROLOGIC E, TRIPOLAR, 800 A, ICU 65 kA a 240 V / 65 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 46.361.868,00
	2,00
	$ 92.723.736,00
	SI
	$ 92.723.736,00
	2,07560%

	7,3,27
	DPS CLASE I, SEGÚN NORMA IEC 61643-1, (3P+N), CORRIENTE DE IMPULSO POR POLO DE 40 KA, PSM4-40/230 TNS, ENCHUFABLE Y SEPARABLE DEL ZÓCALO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 8.970.395,00
	1,00
	$ 8.970.395,00
	SI
	$ 8.970.395,00
	0,20080%

	7,3,28
	DPS CLASE II, SEGÚN NORMA IEC 61643-1, (3P+N), CORRIENTE DE IMPULSO POR POLO DE 20 KA, PSM4-20/230 TNS, ENCHUFABLE Y SEPARABLE DEL ZÓCALO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 2.907.541,00
	1,00
	$ 2.907.541,00
	SI
	$ 2.907.541,00
	0,06508%

	7,3,29
	DPS CLASE III, SEGÚN NORMA IEC 61643-1, (3P+N), CORRIENTE DE IMPULSO POR POLO DE 8 KA, PSM4-8/230 TNS, ENCHUFABLE Y SEPARABLE DEL ZÓCALO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 1.937.529,00
	1,00
	$ 1.937.529,00
	SI
	$ 1.937.529,00
	0,04337%

	7,4,1
	ACOMETIDA EN CABLE 6N250 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 2N250 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4/0 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 1.145.318,00
	98,00
	$ 112.241.164,00
	SI
	$ 112.241.164,00
	2,51250%

	7,4,2
	ACOMETIDA EN CABLE 3N4/0 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N4/0 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N2/0 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 586.414,00
	30,00
	$ 17.592.420,00
	SI
	$ 17.592.420,00
	0,39380%

	7,4,3
	ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 190.728,00
	5,00
	$ 953.640,00
	SI
	$ 953.640,00
	0,02135%

	7,4,4
	ACOMETIDA EN CABLE 3N4 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 154.769,00
	18,00
	$ 2.785.842,00
	SI
	$ 2.785.842,00
	0,06236%

	7,4,5
	ACOMETIDA EN CABLE 3N4 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N4 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N6 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 127.050,00
	27,00
	$ 3.430.350,00
	SI
	$ 3.430.350,00
	0,07679%

	7,4,6
	ACOMETIDA EN CABLE 3N6 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N6 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N8 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 85.675,00
	240,00
	$ 20.562.000,00
	SI
	$ 20.562.000,00
	0,46028%

	7,4,7
	ACOMETIDA EN CABLE 3N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N10 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 64.465,00
	46,00
	$ 2.965.390,00
	SI
	$ 2.965.390,00
	0,06638%

	7,4,8
	ACOMETIDA EN CABLE 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N10 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 40.072,00
	25,00
	$ 1.001.800,00
	SI
	$ 1.001.800,00
	0,02243%

	7,4,9
	ACOMETIDA EN CABLE 3N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 43.540,00
	30,00
	$ 1.306.200,00
	SI
	$ 1.306.200,00
	0,02924%

	7,4,10
	ACOMETIDA EN CABLE 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 28.993,00
	30,00
	$ 869.790,00
	SI
	$ 869.790,00
	0,01947%

	7,4,11
	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 37.311,00
	55,00
	$ 2.052.105,00
	SI
	$ 2.052.105,00
	0,04594%

	7,4,12
	ACOMETIDA EN CABLE 2N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 29.912,00
	66,00
	$ 1.974.192,00
	SI
	$ 1.974.192,00
	0,04419%

	7,4,13
	ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 25.868,00
	450,00
	$ 11.640.600,00
	SI
	$ 11.640.600,00
	0,26057%

	7,5,1
	ELÉCTROBARRA MR DE MEDIA POTENCIA, CAPACIDAD 1000A EN ALUMINIO (4WIRE (3F + N + PE CASING)) 
INCLUYE TRAMOS RECTOS, ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN, TRAMOS CON BARRERA CORTAFUEGO, ELEMENTO DE EXPANSIÓN, UNIDADES DE ALIMENTACIÓN, ÁNGULOS, TE VERTICAL, TE HORIZONTAL, CONECTORES A TABLERO, CONECTORES A TABLERO CON ÁNGULOS, COMPONENTES COMPLEMENTARIOS DEL RECORRIDO, CAJAS DE DERIVACIÓN TIPO PLUG-IN, CAJAS DE DERIVACIÓN TIPO BOLT-ON Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
	Ml
	$ 4.811.305,00
	28,00
	$ 134.716.540,00
	SI
	$ 134.716.540,00
	3,01560%

	7,6,1
	
INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 113.224,00
	23,00
	$ 2.604.152,00
	SI
	$ 2.604.152,00
	0,05829%

	7,6,2
	
INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 123.953,00
	8,00
	$ 991.624,00
	SI
	$ 991.624,00
	0,02220%

	7,6,3
	
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 155.138,00
	58,00
	$ 8.998.004,00
	SI
	$ 8.998.004,00
	0,20142%

	7,6,4
	
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 373.875,00
	7,00
	$ 2.617.125,00
	SI
	$ 2.617.125,00
	0,05858%

	7,6,5
	
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 160.494,00
	24,00
	$ 3.851.856,00
	SI
	$ 3.851.856,00
	0,08622%

	7,6,6
	TOMACORRIENTE PARA PISO DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CAJA WIREMOLD CON TAPA, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 843.176,00
	3,00
	$ 2.529.528,00
	SI
	$ 2.529.528,00
	0,05662%

	7,6,7
	CAJA CON TAPACIEGA, INCLUYE TAPACIEGA, PRENSAESTOPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 86.570,00
	4,00
	$ 346.280,00
	SI
	$ 346.280,00
	0,00775%

	7,6,8
	
TOMACORRIENTE Y CLAVIJA 32A/250V (2Ø+N+PT), INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 193.527,00
	12,00
	$ 2.322.324,00
	SI
	$ 2.322.324,00
	0,05198%

	7,6,9
	
TOMACORRIENTE Y CLAVIJA 32A/250V (3Ø+N+PT), INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 302.561,00
	1,00
	$ 302.561,00
	SI
	$ 302.561,00
	0,00677%

	7,6,10
	
LUMINARIA LED SYLVANIA HERMETICA 2X18W T8 PC DL, 6500K, 3600LM, 100-277V, IP65, IK05, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 389.826,00
	24,00
	$ 9.355.824,00
	SI
	$ 9.355.824,00
	0,20943%

	7,6,11
	
LUMINARIA LED SYLVANIA BALA JUPITER 20W NW, 4000K, 1900LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 464.089,00
	74,00
	$ 34.342.586,00
	SI
	$ 34.342.586,00
	0,76875%

	7,6,12
	LUMINARIA LED SYLVANIA PANEL RD 3W WW, 3000K, 150LM, 100-277V, IP20, FP>0.5, THD<44%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 185.591,00
	3,00
	$ 556.773,00
	SI
	$ 556.773,00
	0,01246%

	7,6,13
	
LUMINARIA LED SYLVANIA EMERGENCIA DOWNLIGHT 4.5W 6K ASYM, 6000K, 170LM, 100-277V, IP20, FP>0.5, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 347.969,00
	32,00
	$ 11.135.008,00
	SI
	$ 11.135.008,00
	0,24926%

	7,6,14
	
LUMINARIA LED SYLVANIA EMERGENCIA R3 COMPACT, 2X1W, 6000K, 2X130LM, 100-277V, IP20, FP>0.4, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 278.453,00
	4,00
	$ 1.113.812,00
	SI
	$ 1.113.812,00
	0,02493%

	7,6,15
	
LUMINARIA LED SYLVANIA EMERGENCIA APLIQUE, 4W, 6000K, 345LM, 100-277V, IP65, FP>0.9, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 296.647,00
	13,00
	$ 3.856.411,00
	SI
	$ 3.856.411,00
	0,08633%

	7,6,16
	
INTERRUPTOR SENCILLO EXPLOSION PROOF, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA, CONDULETA, CONECTOR PARA CABLE ARMADO, SELLOS CORTAFUEGO A LA ENTRADA Y SALIDA, COMPUESTO SELLANTE, TAPON EN ALUMINIO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 3.690.713,00
	1,00
	$ 3.690.713,00
	SI
	$ 3.690.713,00
	0,08262%

	7,6,17
	
INTERRUPTOR CONMUTABLE EXPLOSION PROOF, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA, CONDULETA, CONECTOR PARA CABLE ARMADO, SELLOS CORTAFUEGO A LA ENTRADA Y SALIDA, COMPUESTO SELLANTE, TAPON EN ALUMINIO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 5.695.074,00
	2,00
	$ 11.390.148,00
	SI
	$ 11.390.148,00
	0,25497%

	7,6,18
	
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 20A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL) EXPLOSION PROOF, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA, CONDULETA, CONECTOR PARA CABLE ARMADO, SELLOS CORTAFUEGO A LA ENTRADA Y SALIDA, COMPUESTO SELLANTE, TAPON EN ALUMINIO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 8.848.034,00
	2,00
	$ 17.696.068,00
	SI
	$ 17.696.068,00
	0,39612%

	7,6,19
	
LUMINARIA LED SYLVANIA EXPLOSION PROOF SYL SECURE LED LINEAL, 40W, 5000K, 3600LM, 100-277V, IP66, IK08, FP>0.95, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA, CONDULETA, CONECTOR PARA CABLE ARMADO, SELLOS CORTAFUEGO A LA ENTRADA Y SALIDA, COMPUESTO SELLANTE, TAPON EN ALUMINIO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 7.943.780,00
	6,00
	$ 47.662.680,00
	SI
	$ 47.662.680,00
	1,06692%

	7,6,20
	
LUMINARIA LED SYLVANIA EXPLOSION PROOF SYL SECURE LED EMERGENCIA R1, 10W, 5000K, 683LM, 100-277V, IP66, IK08, FP>0.95, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA, CONDULETA, CONECTOR PARA CABLE ARMADO, SELLOS CORTAFUEGO A LA ENTRADA Y SALIDA, COMPUESTO SELLANTE, TAPON EN ALUMINIO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 8.531.763,00
	2,00
	$ 17.063.526,00
	SI
	$ 17.063.526,00
	0,38196%

	7,6,21
	LUMINARIA TIPO LED SOLAR INTEGRADA EXTERIORES 40W CW, UNIV DE SYLVANIA, POTENCIA DE ENTRADA 40W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, TENSIÓN DE OPERACIÓN 12,8VDC, FLUJO LUMINOSO 8200 LM, IP65, IK8, INCLUYE POSTE METÁLICO RESISTENTE A LA INTEMPERIE 6M DE ALTURA, ANCLAJES, SOPORTE, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 818.258,00
	16,00
	$ 13.092.128,00
	SI
	$ 13.092.128,00
	0,29306%

	7,7,1
	PUESTA TIERRA MEDIANTE UNA (01) VARILLAS CW 5/8" COBRE- 99%, INCLUYE EXCAVACION, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, UNA (01) BOLSAS 25KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DE TERRENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.
	Un
	$ 629.613,00
	21,00
	$ 13.221.873,00
	SI
	$ 13.221.873,00
	0,29597%

	7,7,2
	CAJA DE INSPECCIÓN DE (0,30X0,30)M CON TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.
	Un
	$ 145.405,00
	18,00
	$ 2.617.290,00
	SI
	$ 2.617.290,00
	0,05859%

	7,7,3
	CABLE DE COBRE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.
	Ml
	$ 129.424,00
	292,00
	$ 37.791.808,00
	SI
	$ 37.791.808,00
	0,84596%

	7,7,4
	PUNTO DE INTERCONEXIÓN PARA EL CABLEADO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MEDIANTE PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 64.690,00
	6,00
	$ 388.140,00
	SI
	$ 388.140,00
	0,00869%

	7,7,5
	PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8”, INCLUYE SOPORTE AISLADOR POLIMÉRICO, CONECTOR BIMETÁLICO, ACCESORIOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 148.029,00
	36,00
	$ 5.329.044,00
	SI
	$ 5.329.044,00
	0,11929%

	7,7,6
	ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETÁLICOS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Ml
	$ 21.833,00
	330,00
	$ 7.204.890,00
	SI
	$ 7.204.890,00
	0,16128%

	7,7,7
	BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG DESNUDO, INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, DUCTERIA, CONECTOR BIMETÁLICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.
	Un
	$ 3.067.245,00
	14,00
	$ 42.941.430,00
	SI
	$ 42.941.430,00
	0,96124%

	7,7,8
	BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRA DE COBRE ESTAÑADO CON 10 CONECTORES CON AISLADORES EN RESINA EPOXICA DE DIMENSIONES (440X50X6) MM. SECCIÓN TRANSVERSAL 300 MM^2.
	Un
	$ 586.257,00
	1,00
	$ 586.257,00
	SI
	$ 586.257,00
	0,01312%

	7,7,9
	SPARK GAP (VIA DE CHISPAS), PARA POTENCIALIZAR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 1.332.766,00
	14,00
	$ 18.658.724,00
	SI
	$ 18.658.724,00
	0,41767%

	7,8,1
	CABLE CU XLPE MV-90 15KV 90°C 3 X NO.1/0 AWG 133% INCLUYE PRUEBAS TIPO VLF (VERY LOW FRECUENCY) POSTERIOR A INSTALACIÓN DE CABLEADO Y SUS RESPECTIVOS TERMINALES PREMOLDEADOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	Ml
	$ 465.754,00
	90,00
	$ 41.917.860,00
	SI
	$ 41.917.860,00
	0,93832%

	7,8,2
	JUEGO DE TRES (03) TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR, NIVEL DE TENSIÓN 15 KV, CALIBRE DEL CONDUCTOR ENTRE 2 Y 4/0, INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 657.702,00
	1,00
	$ 657.702,00
	SI
	$ 657.702,00
	0,01472%

	7,8,3
	JUEGO DE TRES (03) TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR, NIVEL DE TENSIÓN 15 KV, CALIBRE DEL CONDUCTOR ENTRE 2 Y 4/0, INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 547.008,00
	1,00
	$ 547.008,00
	SI
	$ 547.008,00
	0,01224%

	7,8,4
	ESTRUCTURA LA221 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO SALIDA DE SUBESTACIÓN O SUBTERRANIZACIÓN DEL CIRCUITO PRINCIPAL, INCLUYE VESTIDA DE LA ESTRUCTURA CON LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y HERRAJES REQUERIDOS COMO SON:  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, AISLADOR DE SUSPENSIÓN POLIMÉRICO 24 KV, CRUCETA METÁLICA DE 2,5 M, DIAGONAL METÁLICA EN VARILLA, GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CABLES, CINTA DE ACERO INOXIDABLE, HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE, TEMPLETE, SECCIONADOR MONOPOLAR 400 A 15 KV TIPO CUCHILLA, PERNO DE OJO, DPS - DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN DE ÓXIDO METÁLICO 12 KV 10 A, CONECTOR TIPO CUÑA, ESPÁRRAGO, TORNILLO DE CARRUAJE, TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO, TUBO GALVANIZADO 4", BOQUILLA GALVANIZADA 4",  ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE CABLE MT AISLADO TRIPOLAR A POSTE, ABRAZADERA DE DOS SALIDAS, HOYADA, HINCADO Y CIMENTACIÓN, DE LA ESTRUCTURA, GRÚA, CARRO CANASTA Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 13.279.990,00
	1,00
	$ 13.279.990,00
	SI
	$ 13.279.990,00
	0,29727%

	10,1
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
	M²
	$ 32.265,00
	2.536,00
	$ 81.824.040,00
	SI
	$ 81.824.040,00
	1,83162%

	10,2
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO COLUMNAS 1:3 - E= 15 MM. ANCHO COLUMNAS ENTRE 0,40 A 0,80
	ML
	$ 27.900,00
	461,00
	$ 12.861.900,00
	SI
	$ 12.861.900,00
	0,28791%

	10,3
	MEDIA CAÑA EN PAÑETE ESQUINAS VERTICALES MUROS IMPERMEABILIZADO TODAS LAS ESQUINAS
	ML
	$ 31.620,00
	704,00
	$ 22.260.480,00
	SI
	$ 22.260.480,00
	0,49830%

	12,1
	PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS
	M²
	$ 73.633,00
	243,00
	$ 17.892.819,00
	SI
	$ 17.892.819,00
	0,40053%

	12,2
	PINTURA EN EPÓXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE DEMARCACION  EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA , (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS
	Ml
	$ 41.747,00
	161,00
	$ 6.721.267,00
	SI
	$ 6.721.267,00
	0,15045%

	12,3
	CERAMICA PARA PARED REF: VITTORIANO FORMATO 30 X 60 CMS RECTIFICADO COLOR BLANCO BRILLANTE. H:2,40 MTS
	M²
	$ 97.892,00
	258,00
	$ 25.256.136,00
	SI
	$ 25.256.136,00
	0,56535%

	12,4
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5  E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) 
	M²
	$ 49.804,00
	755,00
	$ 37.602.020,00
	SI
	$ 37.602.020,00
	0,84171%

	12,5
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5  E=0.03 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) 
	M²
	$ 38.014,00
	126,00
	$ 4.789.764,00
	SI
	$ 4.789.764,00
	0,10722%

	12,6
	CERÁMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO MANTIS GRIS MULTITONO O SIMILAR
	M²
	$ 112.785,00
	126,00
	$ 14.210.910,00
	SI
	$ 14.210.910,00
	0,31811%

	12,7
	GUARDAESCOBAS  PARA CERÁMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO MANTIS GRIS MULTITONO O SIMILAR
	ML
	$ 28.903,00
	35,00
	$ 1.011.605,00
	SI
	$ 1.011.605,00
	0,02264%

	12,8
	BOCAPUERTAS EN CERÁMICA COLOR WENGUE DEL ANCHO DE CADA MARCO BAJO PUERTAS O POR CAMBIO DE MATERIAL
	Ml
	$ 44.809,00
	6,00
	$ 268.854,00
	SI
	$ 268.854,00
	0,00602%

	12,9
	BOCAPUERTAS EN PISO INDUSTRIAL EN PVC POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO 100X100X 4MM CON FELPA PARA ADHERIR A CONCRETO
	Ml
	$ 91.672,00
	44,00
	$ 4.033.568,00
	SI
	$ 4.033.568,00
	0,09029%

	12,10,
	CENEFA VERTICAL DE 0,27.7 ANCHO REF. PAÑO 3X3 COFFEE DE 27,7X27, 7 ALTURA TOTAL SIMILAR A ENCHAPE 
	Ml
	$ 221.701,00
	24,00
	$ 5.320.824,00
	SI
	$ 5.320.824,00
	0,11911%

	12,11
	ACABADO EN PIEDRA CALIZA TRITURADA DEL 95% CACO3. CARBONATO DE CALCIO, DE MAX. 2" COLOR BLANCO/ROJA  CON UN ESPESOR O CAPA DE 5CM  
	M²
	$ 118.780,00
	2,00
	$ 237.560,00
	SI
	$ 237.560,00
	0,00532%

	12,12
	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA
	ML
	$ 18.817,00
	608,00
	$ 11.440.736,00
	SI
	$ 11.440.736,00
	0,25610%

	12,13
	MEDIA CAÑA EN MORTERO PERFIL MEDIACAÑA DE 60mm PISO CONTRA MURO
	ML
	$ 31.620,00
	486,00
	$ 15.367.320,00
	SI
	$ 15.367.320,00
	0,34399%

	14,1
	PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.
	M²
	$ 531.015,00
	20,00
	$ 10.620.300,00
	SI
	$ 10.620.300,00
	0,23773%

	14,2
	PUERTA PLOMADA INTERNAMENTE CON ACABADOS EN EN MADERA  MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.
	M²
	$ 3.400.481,00
	2,00
	$ 6.800.962,00
	SI
	$ 6.800.962,00
	0,15224%

	14,3
	MUEBLE EN MADERA BAJO MESON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DOS DIVISIONES HORIZONTALES Y MODULOS PROPORCIONALES CON PUERTA ANCHO PROMEDIO 35CM A 50CM  MANIJAS DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE DE 15CM 
	ML
	$ 1.082.329,00
	6,00
	$ 6.493.974,00
	SI
	$ 6.493.974,00
	0,14537%

	14,4
	MUEBLE EN MADERA H: 2,20M ANCHO 0,40M ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DIVISIONES HORIZONTALES Y MODULOS PROPORCIONALES CON PUERTA ANCHO PROMEDIO 35CM A 50CM  MANIJAS DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE DE 15CM, MODULO PARA ESCOBAS Y TRAPEROS SEGÚN PLANO DE DISEÑO
	ML
	$ 1.196.376,00
	6,00
	$ 7.178.256,00
	SI
	$ 7.178.256,00
	0,16068%

	16,1
	PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA RECTANGULAR PANEL LLENO O EN REJILLA TIPO BAÑOS CON PASADOR  Y PORTACANDADO
	M²
	$ 431.735,00
	50,00
	$ 21.586.750,00
	SI
	$ 21.586.750,00
	0,48322%

	16,2
	VENTANA PLOMADA EN ALUMINIO VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 52MM CON VIDRIO PLOMADO 8MM EQ 19 1.400 630.000 LAM 1.5 MM PB (CM2) 1,400 MIRILLA DE 15*30 CENTIMETROS EN 8.0 MM EQUIVALENTE A LAMINA DE PLOMO DE 1.5 MM PROTECCION 100 KVE
	M²
	$ 1.260.779,00
	1,00
	$ 1.260.779,00
	SI
	$ 1.260.779,00
	0,02822%

	16,3
	VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 70MM LINEA KONCEPT SERIE 100 ALUMINA ANCHO PERFIL 77/125MM Y VIDRIO DOBLE DE 6+4 MM (6+4mm) CAMARA DE AIRE, CON PELICULA NANOCERAMICA (CONTROL DE INFRARROJOS) IR 35 100,  EN EL ÁREA DE BAÑOS Y COCINA  VIDRIO CON PELICULA DECORATIVA FROSTED 1,52
	M²
	$ 709.192,00
	151,00
	$ 107.087.992,00
	SI
	$ 107.087.992,00
	2,39714%

	16,4
	ESCALERA PLEGABLE PARA ENTRETECHOS PELDAÑOS Y LARGEROS EN ALUMINIO  CON GOMA EN LAS PUNTAS DEL LARGERO, CON BISAGRAS RETRACTILES, PASAMANOS EN EL ULTIMO TRAMO TODO SOBRE CAJON EN MADERA ANCLADO EN EL TECHO
	UN
	$ 1.856.273,00
	1,00
	$ 1.856.273,00
	SI
	$ 1.856.273,00
	0,04155%

	16,5
	ESCOTILLA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL. 18, CON MARCO METALICO CAL, 18 COLOR BLANCO PINTURA ELECTROSTÁTICA INCLUYE CADENA DE APERTURA.
	UN
	$ 1.016.321,00
	1,00
	$ 1.016.321,00
	SI
	$ 1.016.321,00
	0,02275%

	16,6
	LAMINA METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO CAL. 18 MICRO PERFORADA (PERFORACIÓN Y TONO SEGÚN DISEÑO), ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, EN FACHADA
	M²
	$ 627.143,00
	52,00
	$ 32.611.436,00
	SI
	$ 32.611.436,00
	0,73000%

	17,1
	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR
	Un
	$ 303.535,00
	11,00
	$ 3.338.885,00
	SI
	$ 3.338.885,00
	0,07474%

	17,2
	BARANDA EN ACERO DE 1.03M DE ALTURA CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES  TUBERÍA REDONDA DE 2" A.N. CON BASE EN PLATINA Y 6 PERNOS DE ANCLAJE TORNILLO DE PRESIÓN EL PASAMANOS SUPERIOR ACERO INOXIDABLE TUBERÍA REDONDA 2" Y PASAMANOS INTERMEDIO 70CM  ACERO TUBERÍA REDONDA 2" INCLUYE 3 LÍNEAS INTERMEDIA DE VARILLA REDONDA DE 1/2" EN CUMPLIMIENTO A NORMA NTC
	ML
	$ 693.698,00
	19,00
	$ 13.180.262,00
	SI
	$ 13.180.262,00
	0,29504%

	17,3
	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20  TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS,  ZÓCALO, BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE,  BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20
	M²
	$ 893.801,00
	30,00
	$ 26.814.030,00
	SI
	$ 26.814.030,00
	0,60023%

	17,4
	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE SOCODA O SIMILAR
	Un
	$ 925.783,00
	3,00
	$ 2.777.349,00
	SI
	$ 2.777.349,00
	0,06217%

	17,5
	DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR
	Un
	$ 275.592,00
	7,00
	$ 1.929.144,00
	SI
	$ 1.929.144,00
	0,04318%

	17,6
	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES  Y/O PARED DE 10LT REF SOCODA O SIMILAR
	Un
	$ 335.594,00
	7,00
	$ 2.349.158,00
	SI
	$ 2.349.158,00
	0,05259%

	17,7
	LAVATRAPEROS EN ACERO INOXIDABLE 64X69X61 POCETA DE 40X40X30
	Un
	$ 1.805.432,00
	4,00
	$ 7.221.728,00
	SI
	$ 7.221.728,00
	0,16166%

	17,8
	REJILLA EN ACERO ACERO INOXIDABLE 304, SUMINISTRO E INSTALCION CON PLATINA PORTANTE 2X1/8 Y PLATINA DE AMARRE 1X1/8 PLATINA DENTADA DE 15CM X 60CM
	Un
	$ 345.326,00
	4,00
	$ 1.381.304,00
	SI
	$ 1.381.304,00
	0,03092%

	17,9
	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 0,60 X 0,48 MT NO INCLUYE GRIFERIA DESCRIPCIÓN, PROCESO Y MATERIALES 
	Un
	$ 213.231,00
	2,00
	$ 426.462,00
	SI
	$ 426.462,00
	0,00955%

	17,10,
	DUCHA DE PRELAVADO (MESA)
	Un
	$ 1.977.253,00
	2,00
	$ 3.954.506,00
	SI
	$ 3.954.506,00
	0,08852%

	18,1
	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE
	Ml
	$ 43.103,00
	53,00
	$ 2.284.459,00
	SI
	$ 2.284.459,00
	0,05114%

	18,2
	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR  TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM  CAL 24 (INCLUYE  STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	M²
	$ 255.667,00
	537,00
	$ 137.293.179,00
	SI
	$ 137.293.179,00
	3,07328%

	18,3
	REVESTIMIENTO POR PROYECCION MECANICA EN CALIENTE A BASE DE POLIUREA PURA, DE DOS COMPONENTES, DE EXTRA RÁPIDO CURADO PARA LA APLICACIÓN DE MEMBRANAS ELÁSTICAS, CON PUENTEO DE FISURAS TIPO EUCOFLEX CALIENTE DE TOXEMENT O SIMILAR, INCLUYE APLICACION DE IMPRIMANTE A DOS CAPAS CON EPÓXICO DE DOS COMPONENTES TIPO EUCOPRIMER GC DE TOXEMENT O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M²
	$ 366.638,00
	301,00
	$ 110.358.038,00
	SI
	$ 110.358.038,00
	2,47034%

	18,4
	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.
	Kg
	$ 29.854,00
	1.443,00
	$ 43.079.322,00
	SI
	$ 43.079.322,00
	0,96432%

	19,1
	SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO  DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.
	Un
	$ 1.001.884,00
	7,00
	$ 7.013.188,00
	SI
	$ 7.013.188,00
	0,15699%

	19,2
	ORINAL GOTTA
	Un
	$ 1.145.565,00
	3,00
	$ 3.436.695,00
	SI
	$ 3.436.695,00
	0,07693%

	19,3
	GANCHO TOALLERO
	Un
	$ 73.444,00
	1,00
	$ 73.444,00
	SI
	$ 73.444,00
	0,00164%

	19,4
	LAVAMANOS SEMIPEDESTAL KIPLEN MODELO RECTANGULAR 53X40X36 BLANCO
	Un
	$ 1.231.897,00
	7,00
	$ 8.623.279,00
	SI
	$ 8.623.279,00
	0,19303%

	19,5
	LAVAMANOS CUADRADO DE 46X46X16 ALFA O SIMILAR REF:135045473
	Un
	$ 395.590,00
	1,00
	$ 395.590,00
	SI
	$ 395.590,00
	0,00886%

	19,6
	GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA OZ CROMO REF-. 20OZ5003400 PRESION 125 PSAI DE 8,7L/MIN INCLUYE MANGUERAS DE CONEXIÓN
	Un
	$ 280.441,00
	8,00
	$ 2.243.528,00
	SI
	$ 2.243.528,00
	0,05022%

	19,7
	MESON INTEGRAL EN  LÁMINA DE MÁRMOL PIEDRA NATURAL COLOR DORADO CRISTAL/CAFE PINTO CON CARACOL ABSOLUTO O SIMILAR (SEGÚN PLANOS, INCLUYE REENGUEZ  (4 CMS)  Y SALPICADERO DE 0.10CMS MEDIDAS MESON 0,60/070 PROFUNDIDAD LARGO SEGÚN PLANOS 
	Ml
	$ 816.355,00
	14,00
	$ 11.428.970,00
	SI
	$ 11.428.970,00
	0,25584%

	19,8
	MESON INTEGRAL EN  LÁMINA DE MÁRMOL PIEDRA NATURAL COLOR DORADO CRISTAL/CAFE PINTO CON CARACOL ABSOLUTO O SIMILAR (SEGÚN PLANOS, INCLUYE REENGUEZ  (4 CMS)  Y SALPICADERO DE 0.10CMS DE 0,55*1,60*,85 SEGÚN PLANOS CON DOS LLAVES TIPO PUSH CUERPO GENERAL EN  MARMOL Y BASE DEL MUEBLE EN ALUMINIO ALPOLIC DOBLE CAPA RELLENO EN MINERAL DE 4MM
	Un
	$ 3.790.761,00
	2,00
	$ 7.581.522,00
	SI
	$ 7.581.522,00
	0,16971%

	19,9
	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2
	Un
	$ 18.250,00
	3,00
	$ 54.750,00
	SI
	$ 54.750,00
	0,00123%

	25,1
	RECEBO COMUN PARA RELLENO EN VIAS
	M³
	$ 191.591,00
	905,269615
	$ 173.441.510,81
	SI
	$ 173.441.510,81
	3,88246%

	25,2
	SUBBASE GRANULAR CLASE A
	M³
	$ 218.238,00
	25,00
	$ 5.455.950,00
	SI
	$ 5.455.950,00
	0,12213%

	25,3
	 BASE GRANULAR CLASE A
	M³
	$ 310.206,00
	36,00
	$ 11.167.416,00
	SI
	$ 11.167.416,00
	0,24998%

	25,4
	GEOTEXTIL TEJIDO T-1800 O SIMILAR.
	M2
	$ 10.783,00
	85,00
	$ 916.555,00
	SI
	$ 916.555,00
	0,02052%

	25,5
	IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA (CRR)
	M2
	$ 9.106,00
	85,00
	$ 774.010,00
	SI
	$ 774.010,00
	0,01733%

	25,6
	PAVIMENTO ASFÁLTICO (MDC - 19 INVIAS)
	M³
	$ 1.420.432,00
	25,00
	$ 35.510.800,00
	SI
	$ 35.510.800,00
	0,79490%

	25,7
	MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.
	M²
	$ 34.012,00
	13,00
	$ 442.156,00
	SI
	$ 442.156,00
	0,00990%

	25,8
	 SARDINEL TIPO A10. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN Y PEGA.
	Ml
	$ 94.995,00
	98,00
	$ 9.309.510,00
	SI
	$ 9.309.510,00
	0,20839%

	27,1,1
	CELDA (I06H) DE ENTRADA Y SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA Y CORTE EN VACÍO, CAPACIDAD 630A/17.5KV/25KA, INCLUYE PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGÍA DE AIRE EN TANQUE SELLADO, JUEGO SUPERIOR DE BARRAS, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, BORNES PARA LA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO MONOPOLAR, CODOS PARA CABLEADO, MECANISMO CON APERTURA DE PULSADOR, CIERRE Y CARGA DEL MUELLE MEDIANTE PALANCA, MONITOREO TÉRMICO: PARA DETECTAR UNA CONEXIÓN DEFECTUOSA Y EVITAR CUALQUIER DAÑO DEBIDO AL SOBRECALENTAMIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA CASA FABRICANTE, CABLEADO EN COBRE DESNUDO NO. 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 92.400.000,00
	1,00
	$ 109.956.000,00
	SI
	$ 109.956.000,00
	2,46134%

	27,1,2
	CELDA DE PROTECCIÓN (D06H) CON INTERRUPTOR DE CORTE EN VACÍO, CAPACIDAD 630A/17.5KV/25KA, INCLUYE SECCIONADOR DE OPERACIÓN SIN CARGA, PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGÍA DE AIRE EN TANQUE SELLADO, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON PULSADOR, APERTURA, CIERRE Y CARGA DE RESORTE MEDIANTE PALANCA, RELÉ MULTIFUNCIONAL EASERGY P3, FUENTE PARA REDUNDANCIA DE AUTONOMÍA, TENSIÓN DE ENTRADA 115/120VAC, TENSIÓN DE SALIDA 24 VDC, JUEGO DE TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, TRES TRANSFORMADORES DE POTENCIAL, JUEGO SUPERIOR DE BARRAS PARA CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA, BORNES PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO MONOPOLAR, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, CODOS PARA CABLEADO, MONITOREO TÉRMICO: PARA DETECTAR UNA CONEXIÓN DEFECTUOSA Y EVITAR CUALQUIER DAÑO DEBIDO AL SOBRECALENTAMIENTO, SISTEMA DE SUPERVISIÓN DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PANTALLA HMI GRÁFICA MONTADA EN EL PANEL DE CONTROL, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA CASA FABRICANTE, CABLEADO EN COBRE DESNUDO NO. 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 168.000.000,00
	1,00
	$ 199.920.000,00
	SI
	$ 199.920.000,00
	4,47517%

	27,1,3
	TRANSFORMADOR DE 300KVA, 3F/60 HZ, 13.2KV/220V-127V, TIPO SECO CLASE F, DEVANADOS EN RESINA EPOXICA, INCLUYE DPS´S PRUEBAS DE RUTINA, PRUEBAS EN SITIO, ACCESORIOS, CELDA METÁLICA PARA PROTECCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 72.630.000,00
	1,00
	$ 86.429.700,00
	SI
	$ 86.429.700,00
	1,93471%

	27,2,1
	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 6,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 200 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, ACCESORIOS, TUBERÍA DE CONEXIÓN GALVANIZADA, PEDESTALES,  FLOTADOR ETC.)
	Un
	$ 18.700.000,00
	1,00
	$ 22.253.000,00
	SI
	$ 22.253.000,00
	0,49813%

	27,2,2
	SISTEMA EYECTOR DE 3,0 HP ( INCLUYE FLOTADORES,TABLERO DE CONTROL)
	Un
	$ 9.313.000,00
	1,00
	$ 11.082.470,00
	SI
	$ 11.082.470,00
	0,24808%

	27,2,3
	EQUIPO INCENDIOS NORMALIZADO 30 HP, (INCLUYE 1 BOMBA Q: 250 GPM, CFT 120 PSI Y UNA BOMBA JOCKEY 5 HP, TABLERO Y CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS (VALVULA DE ALIVIO, TUBERIA DE CONEXÓN GALVANIZADA, PEDESTALES, MANOMETROS, CABEZAL DE PRUEBA SEGÚN NFPA 3" ETC) EJE VERTICAL SUCCIÓN NEGATIVA)
	Un
	$ 127.155.000,00
	1,00
	$ 151.314.450,00
	SI
	$ 151.314.450,00
	3,38715%

	27,2,4
	EQUIPO BOMBA SUMERGIBLE, CON UNA MOTOBOMBA MODELO CONTRUIDA EN HIERRO GRIS CL 30 CON ANILLO DE FRICCIÓN EN BRONCE, CONEXIÓN DE DESCARGA VERTICAL DE 3'' NPT, ROTOR DE HIERRO, CERRADO, INASTACABLE CON PASO DE SOLIDOS DE 37MM, POTENCIA 1 HP, INCLUYE SWITCH FLOTADOR Y ARRANCADOR.
	Un
	$ 2.663.900,00
	1,00
	$ 3.170.041,00
	SI
	$ 3.170.041,00
	0,07096%

	TOTAL 
	
	
	
	
	 $       4.759.229.844,82 
	
	 $    4.467.314.230,81 
	100,00000%




· Paso 5: Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula:   
[image: Dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media] 
· PASO 6: Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%1) o un valor aproximado por debajo. 

A continuación, se presenta una tabla en la que se resumen los pasos 5 a 6.

	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	UND
	 VR/UNIT. 
	 CANT 
	 VR/PARC. 
	 BIEN 
	 VR/PARC BIENES 
	% PARTICIPACIÓN ITEM
	% ACUMULADO

	4,1,5
	CONSTRUCCION DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADO EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0.35 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO, RIOSTRAS, VIGUETAS, CASETONES DE ICOPOR, LOSETA SUPERIOR, NO INCLUYE REFUERZO
	M²
	$ 339.869,00
	961,00
	$ 326.614.109,00 
	SI
	$ 326.614.109,00
	7,31120%
	7,31120%

	4,1,1
	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420  MPA GR 60 -NTC 2289  INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO
	Kg
	$ 8.213,00
	25.972,00
	$ 213.308.036,00 
	SI
	$ 213.308.036,00
	4,77486%
	12,08606%

	27,1,2
	CELDA DE PROTECCIÓN (D06H) CON INTERRUPTOR DE CORTE EN VACÍO, CAPACIDAD 630A/17.5KV/25KA, INCLUYE SECCIONADOR DE OPERACIÓN SIN CARGA, PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGÍA DE AIRE EN TANQUE SELLADO, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON PULSADOR, APERTURA, CIERRE Y CARGA DE RESORTE MEDIANTE PALANCA, RELÉ MULTIFUNCIONAL EASERGY P3, FUENTE PARA REDUNDANCIA DE AUTONOMÍA, TENSIÓN DE ENTRADA 115/120VAC, TENSIÓN DE SALIDA 24 VDC, JUEGO DE TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, TRES TRANSFORMADORES DE POTENCIAL, JUEGO SUPERIOR DE BARRAS PARA CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA, BORNES PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO MONOPOLAR, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, CODOS PARA CABLEADO, MONITOREO TÉRMICO: PARA DETECTAR UNA CONEXIÓN DEFECTUOSA Y EVITAR CUALQUIER DAÑO DEBIDO AL SOBRECALENTAMIENTO, SISTEMA DE SUPERVISIÓN DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PANTALLA HMI GRÁFICA MONTADA EN EL PANEL DE CONTROL, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA CASA FABRICANTE, CABLEADO EN COBRE DESNUDO NO. 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 168.000.000,00
	1,00
	$ 199.920.000,00
	SI
	$ 199.920.000,00
	4,47517%
	16,56123%

	25,1
	RECEBO COMUN PARA RELLENO EN VIAS
	M³
	$ 191.591,00
	905,269615
	$ 173.441.510,81
	SI
	$ 173.441.510,81
	3,88246%
	20,44369%

	4,1,3
	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.169.758,00
	140,00
	$ 163.766.120,00 
	SI
	$ 163.766.120,00
	3,66587%
	24,10956%

	27,2,3
	EQUIPO INCENDIOS NORMALIZADO 30 HP, (INCLUYE 1 BOMBA Q: 250 GPM, CFT 120 PSI Y UNA BOMBA JOCKEY 5 HP, TABLERO Y CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS (VALVULA DE ALIVIO, TUBERIA DE CONEXÓN GALVANIZADA, PEDESTALES, MANOMETROS, CABEZAL DE PRUEBA SEGÚN NFPA 3" ETC) EJE VERTICAL SUCCIÓN NEGATIVA)
	Un
	$ 127.155.000,00
	1,00
	$ 151.314.450,00
	SI
	$ 151.314.450,00
	3,38715%
	27,49671%

	18,2
	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR  TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM  CAL 24 (INCLUYE  STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	M²
	$ 255.667,00
	537,00
	$ 137.293.179,00
	SI
	$ 137.293.179,00
	3,07328%
	30,56999%

	7,5,1
	ELÉCTROBARRA MR DE MEDIA POTENCIA, CAPACIDAD 1000A EN ALUMINIO (4WIRE (3F + N + PE CASING)) 
INCLUYE TRAMOS RECTOS, ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN, TRAMOS CON BARRERA CORTAFUEGO, ELEMENTO DE EXPANSIÓN, UNIDADES DE ALIMENTACIÓN, ÁNGULOS, TE VERTICAL, TE HORIZONTAL, CONECTORES A TABLERO, CONECTORES A TABLERO CON ÁNGULOS, COMPONENTES COMPLEMENTARIOS DEL RECORRIDO, CAJAS DE DERIVACIÓN TIPO PLUG-IN, CAJAS DE DERIVACIÓN TIPO BOLT-ON Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
	Ml
	$ 4.811.305,00
	28,00
	$ 134.716.540,00
	SI
	$ 134.716.540,00
	3,01560%
	33,58559%

	5,3
	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 PV  E=0,12 MTS, , INCLUYE , MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
	M²
	$ 114.745,00
	1.162,00
	$ 133.333.690,00
	SI
	$ 133.333.690,00
	2,98465%
	36,57024%

	3,6
	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
	M³
	$ 2.043.876,00
	60,00
	$ 122.632.560,00
	SI
	$ 122.632.560,00
	2,74511%
	39,31535%

	7,4,1
	ACOMETIDA EN CABLE 6N250 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 2N250 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4/0 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 1.145.318,00
	98,00
	$ 112.241.164,00
	SI
	$ 112.241.164,00
	2,51250%
	41,82785%

	18,3
	REVESTIMIENTO POR PROYECCION MECANICA EN CALIENTE A BASE DE POLIUREA PURA, DE DOS COMPONENTES, DE EXTRA RÁPIDO CURADO PARA LA APLICACIÓN DE MEMBRANAS ELÁSTICAS, CON PUENTEO DE FISURAS TIPO EUCOFLEX CALIENTE DE TOXEMENT O SIMILAR, INCLUYE APLICACION DE IMPRIMANTE A DOS CAPAS CON EPÓXICO DE DOS COMPONENTES TIPO EUCOPRIMER GC DE TOXEMENT O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M²
	$ 366.638,00
	301,00
	$ 110.358.038,00
	SI
	$ 110.358.038,00
	2,47034%
	44,29819%

	27,1,1
	CELDA (I06H) DE ENTRADA Y SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA Y CORTE EN VACÍO, CAPACIDAD 630A/17.5KV/25KA, INCLUYE PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGÍA DE AIRE EN TANQUE SELLADO, JUEGO SUPERIOR DE BARRAS, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, BORNES PARA LA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO MONOPOLAR, CODOS PARA CABLEADO, MECANISMO CON APERTURA DE PULSADOR, CIERRE Y CARGA DEL MUELLE MEDIANTE PALANCA, MONITOREO TÉRMICO: PARA DETECTAR UNA CONEXIÓN DEFECTUOSA Y EVITAR CUALQUIER DAÑO DEBIDO AL SOBRECALENTAMIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA CASA FABRICANTE, CABLEADO EN COBRE DESNUDO NO. 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 92.400.000,00
	1,00
	$ 109.956.000,00
	SI
	$ 109.956.000,00
	2,46134%
	46,75954%

	16,3
	VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 70MM LINEA KONCEPT SERIE 100 ALUMINA ANCHO PERFIL 77/125MM Y VIDRIO DOBLE DE 6+4 MM (6+4mm) CAMARA DE AIRE, CON PELICULA NANOCERAMICA (CONTROL DE INFRARROJOS) IR 35 100,  EN EL ÁREA DE BAÑOS Y COCINA  VIDRIO CON PELICULA DECORATIVA FROSTED 1,52
	M²
	$ 709.192,00
	151,00
	$ 107.087.992,00
	SI
	$ 107.087.992,00
	2,39714%
	49,15668%

	7,3,26
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE POTENCIA EASYPACT MVS, CON MICROLOGIC E, TRIPOLAR, 800 A, ICU 65 kA a 240 V / 65 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 46.361.868,00
	2,00
	$ 92.723.736,00
	SI
	$ 92.723.736,00
	2,07560%
	51,23228%

	27,1,3
	TRANSFORMADOR DE 300KVA, 3F/60 HZ, 13.2KV/220V-127V, TIPO SECO CLASE F, DEVANADOS EN RESINA EPOXICA, INCLUYE DPS´S PRUEBAS DE RUTINA, PRUEBAS EN SITIO, ACCESORIOS, CELDA METÁLICA PARA PROTECCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 72.630.000,00
	1,00
	$ 86.429.700,00
	SI
	$ 86.429.700,00
	1,93471%
	53,16700%

	10,1
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
	M²
	$ 32.265,00
	2.536,00
	$ 81.824.040,00
	SI
	$ 81.824.040,00
	1,83162%
	54,99861%

	3,5
	PLACA DE TAPA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M²
	$ 1.137.223,00
	63,00
	$ 71.645.049,00 
	SI
	$ 71.645.049,00
	1,60376%
	56,60237%

	7,2,19
	BANCO DE DUCTOS PVC - DB DE 2XØ3" INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 
	Ml
	$ 137.537,00
	450,00
	$ 61.891.650,00
	SI
	$ 61.891.650,00
	1,38543%
	57,98781%

	3,9
	MURO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.639.302,00
	31,00
	$ 50.818.362,00 
	SI
	$ 50.818.362,00
	1,13756%
	59,12537%

	4,1,2
	CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.234.750,00
	41,00
	$ 50.624.750,00 
	SI
	$ 50.624.750,00
	1,13323%
	60,25859%

	7,6,19
	
LUMINARIA LED SYLVANIA EXPLOSION PROOF SYL SECURE LED LINEAL, 40W, 5000K, 3600LM, 100-277V, IP66, IK08, FP>0.95, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA, CONDULETA, CONECTOR PARA CABLE ARMADO, SELLOS CORTAFUEGO A LA ENTRADA Y SALIDA, COMPUESTO SELLANTE, TAPON EN ALUMINIO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 7.943.780,00
	6,00
	$ 47.662.680,00
	SI
	$ 47.662.680,00
	1,06692%
	61,32551%

	18,4
	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.
	Kg
	$ 29.854,00
	1.443,00
	$ 43.079.322,00
	SI
	$ 43.079.322,00
	0,96432%
	62,28984%

	7,7,7
	BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG DESNUDO, INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, DUCTERIA, CONECTOR BIMETÁLICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.
	Un
	$ 3.067.245,00
	14,00
	$ 42.941.430,00
	SI
	$ 42.941.430,00
	0,96124%
	63,25107%

	7,8,1
	CABLE CU XLPE MV-90 15KV 90°C 3 X NO.1/0 AWG 133% INCLUYE PRUEBAS TIPO VLF (VERY LOW FRECUENCY) POSTERIOR A INSTALACIÓN DE CABLEADO Y SUS RESPECTIVOS TERMINALES PREMOLDEADOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	Ml
	$ 465.754,00
	90,00
	$ 41.917.860,00
	SI
	$ 41.917.860,00
	0,93832%
	64,18939%

	6,1,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 10", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 158.800,00
	260,00
	$ 41.288.000,00
	SI
	$ 41.288.000,00
	0,92422%
	65,11362%

	4,1,6
	CONSTRUCCION DE ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.232.310,00
	31,00
	$ 38.201.610,00
	SI
	$ 38.201.610,00
	0,85514%
	65,96875%

	7,7,3
	CABLE DE COBRE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.
	Ml
	$ 129.424,00
	292,00
	$ 37.791.808,00
	SI
	$ 37.791.808,00
	0,84596%
	66,81472%

	7,3,3
	GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL
GRADO DE PROTECCIÓN IP 66, IK 10, 208V
DIECIOCHO (18) CIRCUITOS TRIFÁSICOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 18.812.322,00
	2,00
	$ 37.624.644,00
	SI
	$ 37.624.644,00
	0,84222%
	67,65694%

	12,4
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5  E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) 
	M²
	$ 49.804,00
	755,00
	$ 37.602.020,00
	SI
	$ 37.602.020,00
	0,84171%
	68,49865%

	25,6
	PAVIMENTO ASFÁLTICO (MDC - 19 INVIAS)
	M³
	$ 1.420.432,00
	25,00
	$ 35.510.800,00
	SI
	$ 35.510.800,00
	0,79490%
	69,29356%

	3,8
	PLACA DE MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.20 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M²
	$ 555.128,00
	63,00
	$ 34.973.064,00 
	SI
	$ 34.973.064,00
	0,78287%
	70,07642%

	3,1
	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO
	M²
	$ 24.708,00
	1.401,00
	$ 34.615.908,00 
	SI
	$ 34.615.908,00
	0,77487%
	70,85129%

	7,6,11
	
LUMINARIA LED SYLVANIA BALA JUPITER 20W NW, 4000K, 1900LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 464.089,00
	74,00
	$ 34.342.586,00
	SI
	$ 34.342.586,00
	0,76875%
	71,62004%

	16,6
	LAMINA METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO CAL. 18 MICRO PERFORADA (PERFORACIÓN Y TONO SEGÚN DISEÑO), ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, EN FACHADA
	M²
	$ 627.143,00
	52,00
	$ 32.611.436,00
	SI
	$ 32.611.436,00
	0,73000%
	72,35004%

	7,3,2
	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL, GRADO DE PROTECCIÓN IP 55, IK 10, 208V, DE 200 AMPERIOS, 76 KVA/61 KW, POR MEDIO DE CONTACTORES, INCLUYE DPS CLASE I, PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, SENSOR DE AUSENCIA DE FASE, UNIDAD VIGILANTE DE TENSIÓN Y SECUENCIA, CONTACTORES, UNIDAD SECUENCIAL DE ARRANQUE Y PARADA AUTOMÁTICA DEL GRUPO ELECTRÓGENO, SWITCH ON-OFF, SELECTOR DE PRUEBA MANUAL, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, BORNERAS DE INTERCONEXIÓN, FRENTE MUERTO, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA, LLAVES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 29.493.327,00
	1,00
	$ 29.493.327,00
	SI
	$ 29.493.327,00
	0,66020%
	73,01025%

	7,2,4
	BANCO DE DUCTOS PVC - TDP DE 3XØ6" INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 511.179,00
	56,00
	$ 28.626.024,00
	SI
	$ 28.626.024,00
	0,64079%
	73,65104%

	7,3,1
	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL, GRADO DE PROTECCIÓN IP 55, IK 10, 208V, DE 800 AMPERIOS, 343,75 KVA/275 KW, POR MEDIO DE CONTACTORES, INCLUYE DPS CLASE I, PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, SENSOR DE AUSENCIA DE FASE, UNIDAD VIGILANTE DE TENSIÓN Y SECUENCIA, CONTACTORES, UNIDAD SECUENCIAL DE ARRANQUE Y PARADA AUTOMÁTICA DEL GRUPO ELECTRÓGENO, SWITCH ON-OFF, SELECTOR DE PRUEBA MANUAL, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, BORNERAS DE INTERCONEXIÓN, FRENTE MUERTO, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA, LLAVES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 27.777.708,00
	1,00
	$ 27.777.708,00
	SI
	$ 27.777.708,00
	0,62180%
	74,27283%

	17,3
	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20  TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS,  ZÓCALO, BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE,  BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20
	M²
	$ 893.801,00
	30,00
	$ 26.814.030,00
	SI
	$ 26.814.030,00
	0,60023%
	74,87306%

	6,3,3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO
	M²
	$ 239.909,00
	108,00
	$ 25.910.172,00
	SI
	$ 25.910.172,00
	0,57999%
	75,45306%

	12,3
	CERAMICA PARA PARED REF: VITTORIANO FORMATO 30 X 60 CMS RECTIFICADO COLOR BLANCO BRILLANTE. H:2,40 MTS
	M²
	$ 97.892,00
	258,00
	$ 25.256.136,00
	SI
	$ 25.256.136,00
	0,56535%
	76,01841%

	7,2,3
	BANCO DE DUCTOS PVC - DB DE 9XØ4" INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 
	Ml
	$ 538.356,00
	45,00
	$ 24.226.020,00
	SI
	$ 24.226.020,00
	0,54229%
	76,56070%

	4,2,1
	MALLA ELECTROSOLDADA FY  485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO
	Kg
	$ 7.686,00
	2.961,00
	$ 22.758.246,00 
	SI
	$ 22.758.246,00
	0,50944%
	77,07014%

	10,3
	MEDIA CAÑA EN PAÑETE ESQUINAS VERTICALES MUROS IMPERMEABILIZADO TODAS LAS ESQUINAS
	ML
	$ 31.620,00
	704,00
	$ 22.260.480,00
	SI
	$ 22.260.480,00
	0,49830%
	77,56844%

	27,2,1
	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 6,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 200 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, ACCESORIOS, TUBERÍA DE CONEXIÓN GALVANIZADA, PEDESTALES,  FLOTADOR ETC.)
	Un
	$ 18.700.000,00
	1,00
	$ 22.253.000,00
	SI
	$ 22.253.000,00
	0,49813%
	78,06657%

	16,1
	PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA RECTANGULAR PANEL LLENO O EN REJILLA TIPO BAÑOS CON PASADOR  Y PORTACANDADO
	M²
	$ 431.735,00
	50,00
	$ 21.586.750,00
	SI
	$ 21.586.750,00
	0,48322%
	78,54979%

	7,4,6
	ACOMETIDA EN CABLE 3N6 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N6 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N8 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 85.675,00
	240,00
	$ 20.562.000,00
	SI
	$ 20.562.000,00
	0,46028%
	79,01006%

	7,1,3
	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMA CS 276 O DEL OPERADOR DE RED QUE APLIQUE.
	Un
	$ 2.862.622,00
	7,00
	$ 20.038.354,00
	SI
	$ 20.038.354,00
	0,44855%
	79,45862%

	5,2
	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO
	Ml
	$ 69.841,00
	286,00
	$ 19.974.526,00
	SI
	$ 19.974.526,00
	0,44713%
	79,90574%

	7,7,9
	SPARK GAP (VIA DE CHISPAS), PARA POTENCIALIZAR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE ELEMENTOS DE SUJECION, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 1.332.766,00
	14,00
	$ 18.658.724,00
	SI
	$ 18.658.724,00
	0,41767%
	80,32341%

	12,1
	PINTURA EPOXICA AZUL - AMARILLA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS
	M²
	$ 73.633,00
	243,00
	$ 17.892.819,00
	SI
	$ 17.892.819,00
	0,40053%
	80,72394%

	7,6,18
	
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 20A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL) EXPLOSION PROOF, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA, CONDULETA, CONECTOR PARA CABLE ARMADO, SELLOS CORTAFUEGO A LA ENTRADA Y SALIDA, COMPUESTO SELLANTE, TAPON EN ALUMINIO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 8.848.034,00
	2,00
	$ 17.696.068,00
	SI
	$ 17.696.068,00
	0,39612%
	81,12007%

	3,7
	CONCRETO CICLÓPEO DE 2500 PSI (60% CONCRETO Y 40% PIEDRA PEQUEÑA) SEGÚN PLANOS.  INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.
	M³
	$ 431.129,00
	41,00
	$ 17.676.289,00 
	SI
	$ 17.676.289,00
	0,39568%
	81,51575%

	7,4,2
	ACOMETIDA EN CABLE 3N4/0 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N4/0 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N2/0 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 586.414,00
	30,00
	$ 17.592.420,00
	SI
	$ 17.592.420,00
	0,39380%
	81,90955%

	7,2,8
	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø 3/4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 35.406,00
	489,00
	$ 17.313.534,00
	SI
	$ 17.313.534,00
	0,38756%
	82,29711%

	2,5
	CIMENTACION Y ATRAQUE DE TUBERIA.
	M³
	$ 257.321,00
	67,00
	$ 17.240.507,00
	SI
	$ 17.240.507,00
	0,38593%
	82,68303%

	7,6,20
	
LUMINARIA LED SYLVANIA EXPLOSION PROOF SYL SECURE LED EMERGENCIA R1, 10W, 5000K, 683LM, 100-277V, IP66, IK08, FP>0.95, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA, CONDULETA, CONECTOR PARA CABLE ARMADO, SELLOS CORTAFUEGO A LA ENTRADA Y SALIDA, COMPUESTO SELLANTE, TAPON EN ALUMINIO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 8.531.763,00
	2,00
	$ 17.063.526,00
	SI
	$ 17.063.526,00
	0,38196%
	83,06500%

	3,2
	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS. INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.
	M³
	$ 230.339,00
	71,00
	$ 16.354.069,00 
	SI
	$ 16.354.069,00
	0,36608%
	83,43108%

	7,1,7
	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA CS274 PARA TELECOMUNICACIONES
	Un
	$ 1.121.329,00
	14,00
	$ 15.698.606,00
	SI
	$ 15.698.606,00
	0,35141%
	83,78249%

	12,13
	MEDIA CAÑA EN MORTERO PERFIL MEDIACAÑA DE 60mm PISO CONTRA MURO
	ML
	$ 31.620,00
	486,00
	$ 15.367.320,00
	SI
	$ 15.367.320,00
	0,34399%
	84,12649%

	5,4
	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUJARDADO E= 0,14 MTS, INCLUYE  CONCRETO DE RELLENO DE DOVELAS, PEGA, INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M²
	$ 138.851,00
	107,00
	$ 14.857.057,00
	SI
	$ 14.857.057,00
	0,33257%
	84,45906%

	6,1,18
	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE Ø 1,20 H = 0 Y 1,50 M INCLUYE CONO DE REDUCCIÓN, ARO Y TAPA EN HIERRO FUNDIDO, CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMA EAAB
	Un
	$ 7.181.820,00
	2,00
	$ 14.363.640,00
	SI
	$ 14.363.640,00
	0,32153%
	84,78059%

	12,6
	CERÁMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO MANTIS GRIS MULTITONO O SIMILAR
	M²
	$ 112.785,00
	126,00
	$ 14.210.910,00
	SI
	$ 14.210.910,00
	0,31811%
	85,09869%

	7,8,4
	ESTRUCTURA LA221 CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO SALIDA DE SUBESTACIÓN O SUBTERRANIZACIÓN DEL CIRCUITO PRINCIPAL, INCLUYE VESTIDA DE LA ESTRUCTURA CON LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y HERRAJES REQUERIDOS COMO SON:  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, AISLADOR DE SUSPENSIÓN POLIMÉRICO 24 KV, CRUCETA METÁLICA DE 2,5 M, DIAGONAL METÁLICA EN VARILLA, GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CABLES, CINTA DE ACERO INOXIDABLE, HEBILLA DE ACERO INOXIDABLE, TEMPLETE, SECCIONADOR MONOPOLAR 400 A 15 KV TIPO CUCHILLA, PERNO DE OJO, DPS - DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN DE ÓXIDO METÁLICO 12 KV 10 A, CONECTOR TIPO CUÑA, ESPÁRRAGO, TORNILLO DE CARRUAJE, TORNILLO DE ACERO GALVANIZADO, TUBO GALVANIZADO 4", BOQUILLA GALVANIZADA 4",  ELEMENTOS DE SUJECIÓN DE CABLE MT AISLADO TRIPOLAR A POSTE, ABRAZADERA DE DOS SALIDAS, HOYADA, HINCADO Y CIMENTACIÓN, DE LA ESTRUCTURA, GRÚA, CARRO CANASTA Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 13.279.990,00
	1,00
	$ 13.279.990,00
	SI
	$ 13.279.990,00
	0,29727%
	85,39596%

	7,7,1
	PUESTA TIERRA MEDIANTE UNA (01) VARILLAS CW 5/8" COBRE- 99%, INCLUYE EXCAVACION, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, UNA (01) BOLSAS 25KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DE TERRENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.
	Un
	$ 629.613,00
	21,00
	$ 13.221.873,00
	SI
	$ 13.221.873,00
	0,29597%
	85,69193%

	17,2
	BARANDA EN ACERO DE 1.03M DE ALTURA CONSTRUIDA EN PARALES VERTICALES  TUBERÍA REDONDA DE 2" A.N. CON BASE EN PLATINA Y 6 PERNOS DE ANCLAJE TORNILLO DE PRESIÓN EL PASAMANOS SUPERIOR ACERO INOXIDABLE TUBERÍA REDONDA 2" Y PASAMANOS INTERMEDIO 70CM  ACERO TUBERÍA REDONDA 2" INCLUYE 3 LÍNEAS INTERMEDIA DE VARILLA REDONDA DE 1/2" EN CUMPLIMIENTO A NORMA NTC
	ML
	$ 693.698,00
	19,00
	$ 13.180.262,00
	SI
	$ 13.180.262,00
	0,29504%
	85,98697%

	7,6,21
	LUMINARIA TIPO LED SOLAR INTEGRADA EXTERIORES 40W CW, UNIV DE SYLVANIA, POTENCIA DE ENTRADA 40W, TEMPERATURA DE COLOR 5000K, TENSIÓN DE OPERACIÓN 12,8VDC, FLUJO LUMINOSO 8200 LM, IP65, IK8, INCLUYE POSTE METÁLICO RESISTENTE A LA INTEMPERIE 6M DE ALTURA, ANCLAJES, SOPORTE, CABLEADO, DUCTERIA, CAJAS, CURVAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 818.258,00
	16,00
	$ 13.092.128,00
	SI
	$ 13.092.128,00
	0,29306%
	86,28004%

	10,2
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO COLUMNAS 1:3 - E= 15 MM. ANCHO COLUMNAS ENTRE 0,40 A 0,80
	ML
	$ 27.900,00
	461,00
	$ 12.861.900,00
	SI
	$ 12.861.900,00
	0,28791%
	86,56795%

	6,2,10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Ø 2" INCLUYE MANOMETRO GLISERIADO
	Un
	$ 6.172.573,00
	2,00
	$ 12.345.146,00
	SI
	$ 12.345.146,00
	0,27634%
	86,84429%

	7,4,13
	ACOMETIDA EN CABLE 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 25.868,00
	450,00
	$ 11.640.600,00
	SI
	$ 11.640.600,00
	0,26057%
	87,10486%

	5,1
	DINTELES CONCRETO DE 3000 PSI 0,15 X0,20, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
	Ml
	$ 73.465,00
	156,00
	$ 11.460.540,00
	SI
	$ 11.460.540,00
	0,25654%
	87,36141%

	12,12
	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 5 M X 50 MM CON ADHESIVO EN MATERIAL TEXTURIZADO, FINO Y ELÁSTICO PARA PASOS DE LA ESCALERA
	ML
	$ 18.817,00
	608,00
	$ 11.440.736,00
	SI
	$ 11.440.736,00
	0,25610%
	87,61751%

	19,7
	MESON INTEGRAL EN  LÁMINA DE MÁRMOL PIEDRA NATURAL COLOR DORADO CRISTAL/CAFE PINTO CON CARACOL ABSOLUTO O SIMILAR (SEGÚN PLANOS, INCLUYE REENGUEZ  (4 CMS)  Y SALPICADERO DE 0.10CMS MEDIDAS MESON 0,60/070 PROFUNDIDAD LARGO SEGÚN PLANOS 
	Ml
	$ 816.355,00
	14,00
	$ 11.428.970,00
	SI
	$ 11.428.970,00
	0,25584%
	87,87334%

	7,6,17
	
INTERRUPTOR CONMUTABLE EXPLOSION PROOF, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA, CONDULETA, CONECTOR PARA CABLE ARMADO, SELLOS CORTAFUEGO A LA ENTRADA Y SALIDA, COMPUESTO SELLANTE, TAPON EN ALUMINIO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 5.695.074,00
	2,00
	$ 11.390.148,00
	SI
	$ 11.390.148,00
	0,25497%
	88,12831%

	25,3
	 BASE GRANULAR CLASE A
	M³
	$ 310.206,00
	36,00
	$ 11.167.416,00
	SI
	$ 11.167.416,00
	0,24998%
	88,37829%

	7,6,13
	
LUMINARIA LED SYLVANIA EMERGENCIA DOWNLIGHT 4.5W 6K ASYM, 6000K, 170LM, 100-277V, IP20, FP>0.5, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 347.969,00
	32,00
	$ 11.135.008,00
	SI
	$ 11.135.008,00
	0,24926%
	88,62754%

	27,2,2
	SISTEMA EYECTOR DE 3,0 HP ( INCLUYE FLOTADORES,TABLERO DE CONTROL)
	Un
	$ 9.313.000,00
	1,00
	$ 11.082.470,00
	SI
	$ 11.082.470,00
	0,24808%
	88,87562%

	6,4,14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC.-C900 4", INCLUYE  (RESTRICTORES HD Y ACCESORIOS DE TRANSICION) PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	Un
	$ 169.797,00
	63
	$ 10.697.211,00
	SI
	$ 10.697.211,00
	0,23946%
	89,11508%

	14,1
	PUERTA EN MADERA CON ACABADOS EN MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.
	M²
	$ 531.015,00
	20,00
	$ 10.620.300,00
	SI
	$ 10.620.300,00
	0,23773%
	89,35281%

	7,6,10
	
LUMINARIA LED SYLVANIA HERMETICA 2X18W T8 PC DL, 6500K, 3600LM, 100-277V, IP65, IK05, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 389.826,00
	24,00
	$ 9.355.824,00
	SI
	$ 9.355.824,00
	0,20943%
	89,56224%

	25,8
	 SARDINEL TIPO A10. INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN Y PEGA.
	Ml
	$ 94.995,00
	98,00
	$ 9.309.510,00
	SI
	$ 9.309.510,00
	0,20839%
	89,77063%

	5,6
	MURO EN DRY WALL CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 1 CARAS E= 0,12 MTS. INCLUYE UNA CAPA EN LAMINA DE PLOMO DE 1MM 
	M²
	$ 380.895,00
	24,00
	$ 9.141.480,00
	SI
	$ 9.141.480,00
	0,20463%
	89,97526%

	7,6,3
	
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 155.138,00
	58,00
	$ 8.998.004,00
	SI
	$ 8.998.004,00
	0,20142%
	90,17668%

	6,4,5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 2 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 209.197,00
	43,00
	$ 8.995.471,00
	SI
	$ 8.995.471,00
	0,20136%
	90,37804%

	7,3,27
	DPS CLASE I, SEGÚN NORMA IEC 61643-1, (3P+N), CORRIENTE DE IMPULSO POR POLO DE 40 KA, PSM4-40/230 TNS, ENCHUFABLE Y SEPARABLE DEL ZÓCALO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 8.970.395,00
	1,00
	$ 8.970.395,00
	SI
	$ 8.970.395,00
	0,20080%
	90,57884%

	19,4
	LAVAMANOS SEMIPEDESTAL KIPLEN MODELO RECTANGULAR 53X40X36 BLANCO
	Un
	$ 1.231.897,00
	7,00
	$ 8.623.279,00
	SI
	$ 8.623.279,00
	0,19303%
	90,77187%

	6,1,19
	POZO DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE Ø 1,20 H = 1,50 Y 2,50 M INCLUYE CONO DE REDUCCIÓN, ARO Y TAPA EN HIERRO FUNDIDO, CONSTRUCCIÓN SEGÚN NORMA EAAB
	Un
	$ 4.175.391,00
	2,00
	$ 8.350.782,00
	SI
	$ 8.350.782,00
	0,18693%
	90,95880%

	7,1,2
	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMA CS 275 O DEL OPERADOR DE RED QUE APLIQUE.
	Un
	$ 1.653.346,00
	5,00
	$ 8.266.730,00
	SI
	$ 8.266.730,00
	0,18505%
	91,14385%

	6,1,15
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 95.759,00
	82,00
	$ 7.852.238,00
	SI
	$ 7.852.238,00
	0,17577%
	91,31962%

	19,8
	MESON INTEGRAL EN  LÁMINA DE MÁRMOL PIEDRA NATURAL COLOR DORADO CRISTAL/CAFE PINTO CON CARACOL ABSOLUTO O SIMILAR (SEGÚN PLANOS, INCLUYE REENGUEZ  (4 CMS)  Y SALPICADERO DE 0.10CMS DE 0,55*1,60*,85 SEGÚN PLANOS CON DOS LLAVES TIPO PUSH CUERPO GENERAL EN  MARMOL Y BASE DEL MUEBLE EN ALUMINIO ALPOLIC DOBLE CAPA RELLENO EN MINERAL DE 4MM
	Un
	$ 3.790.761,00
	2,00
	$ 7.581.522,00
	SI
	$ 7.581.522,00
	0,16971%
	91,48933%

	7,2,12
	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø3" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 250.449,00
	30,00
	$ 7.513.470,00
	SI
	$ 7.513.470,00
	0,16819%
	91,65752%

	6,4,6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 164.564,00
	45,00
	$ 7.405.380,00
	SI
	$ 7.405.380,00
	0,16577%
	91,82329%

	7,1,6
	PASAMURO CORTAFUEGO, PARA CRUCE DE TUBERÍA, BANDEJAS PORTACABLE Y ELECTROBARRAS
	Un
	$ 2.422.928,00
	3,00
	$ 7.268.784,00
	SI
	$ 7.268.784,00
	0,16271%
	91,98600%

	17,7
	LAVATRAPEROS EN ACERO INOXIDABLE 64X69X61 POCETA DE 40X40X30
	Un
	$ 1.805.432,00
	4,00
	$ 7.221.728,00
	SI
	$ 7.221.728,00
	0,16166%
	92,14766%

	7,7,6
	ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETÁLICOS, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Ml
	$ 21.833,00
	330,00
	$ 7.204.890,00
	SI
	$ 7.204.890,00
	0,16128%
	92,30894%

	14,4
	MUEBLE EN MADERA H: 2,20M ANCHO 0,40M ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DIVISIONES HORIZONTALES Y MODULOS PROPORCIONALES CON PUERTA ANCHO PROMEDIO 35CM A 50CM  MANIJAS DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE DE 15CM, MODULO PARA ESCOBAS Y TRAPEROS SEGÚN PLANO DE DISEÑO
	ML
	$ 1.196.376,00
	6,00
	$ 7.178.256,00
	SI
	$ 7.178.256,00
	0,16068%
	92,46962%

	19,1
	SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO  DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.
	Un
	$ 1.001.884,00
	7,00
	$ 7.013.188,00
	SI
	$ 7.013.188,00
	0,15699%
	92,62661%

	6,4,15
	SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDRANTE 75MM (4")
	Un
	$ 6.832.603,00
	1,00
	$ 6.832.603,00
	SI
	$ 6.832.603,00
	0,15295%
	92,77956%

	14,2
	PUERTA PLOMADA INTERNAMENTE CON ACABADOS EN EN MADERA  MELAMINICO COLOR WENGUE, CON 3 DILATACIONES EN FONDO COLOR NEGRO, INCLUYE MARCO EN EL MISMO MATERIAL. (TODA LA MADERA DEBE SER INMUNIZADA Y SECADA PREVIAMENTE, INCLUYE CHAPA, BISAGRAS Y TOPES) ALTURA DE PISO A CIELO RASO.
	M²
	$ 3.400.481,00
	2,00
	$ 6.800.962,00
	SI
	$ 6.800.962,00
	0,15224%
	92,93179%

	12,2
	PINTURA EN EPÓXICA EN 3 CAPAS PARA LINEAS DE DEMARCACION  EN SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA , (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DISEÑO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN EN PLANOS
	Ml
	$ 41.747,00
	161,00
	$ 6.721.267,00
	SI
	$ 6.721.267,00
	0,15045%
	93,08225%

	14,3
	MUEBLE EN MADERA BAJO MESON ESTRUCTURA INDEPENDIENTE DOS DIVISIONES HORIZONTALES Y MODULOS PROPORCIONALES CON PUERTA ANCHO PROMEDIO 35CM A 50CM  MANIJAS DE PUERTA EN ACERO INOXIDABLE DE 15CM 
	ML
	$ 1.082.329,00
	6,00
	$ 6.493.974,00
	SI
	$ 6.493.974,00
	0,14537%
	93,22762%

	7,2,15
	BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA ELECTROZINCADA DE 54X300 MM(ALTO X ANCHO), INCLUYE CABLE EQUIPOTENCIAL DESNUDO NUMERO 12 AWG, GRIFECRIP, MENSULAS. SOPORTES, UNIONES, CURVAS, ACOPLES, FIJADORES A ESTRUCTURA, PUENTES EQUIPOTENCIALES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Ml
	$ 127.034,00
	50,00
	$ 6.351.700,00
	SI
	$ 6.351.700,00
	0,14218%
	93,36980%

	6,3,5
	MANTENIMIENTO CANAL NATURAL SECCIÓN TRAPEZOIDAL APROXIMADO  3 M * 1.5 M INCLUYE NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA, PENDIENTADO Y AJUSTE SECCIÓN TRASVERSAL)
	Ml
	$ 138.997,00
	45,00
	$ 6.254.865,00
	SI
	$ 6.254.865,00
	0,14001%
	93,50981%

	7,3,4
	GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL, 
GRADO DE PROTECCIÓN IP 66, IK 10, 208V
DOCE (12) CIRCUITOS TRIFÁSICOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 5.653.264,00
	1,00
	$ 5.653.264,00
	SI
	$ 5.653.264,00
	0,12655%
	93,63636%

	25,2
	SUBBASE GRANULAR CLASE A
	M³
	$ 218.238,00
	25,00
	$ 5.455.950,00
	SI
	$ 5.455.950,00
	0,12213%
	93,75849%

	6,4,7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD CAJAS DE CONTROL PARA SISTEMAS DE MANGUERAS 2 1/2" INCLUYE VALVULAS, NIPLES, ABRAZADERAS, TUBERIAS DOS MANOMETROS
	Un
	$ 5.363.838,00
	1,00
	$ 5.363.838,00
	SI
	$ 5.363.838,00
	0,12007%
	93,87856%

	7,3,20
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 40 A, ICU 25 kA a 240 V / 10 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 763.739,00
	7,00
	$ 5.346.173,00
	SI
	$ 5.346.173,00
	0,11967%
	93,99823%

	7,3,21
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 80 A, ICU 25 kA a 240 V / 10 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 763.739,00
	7,00
	$ 5.346.173,00
	SI
	$ 5.346.173,00
	0,11967%
	94,11790%

	7,7,5
	PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8”, INCLUYE SOPORTE AISLADOR POLIMÉRICO, CONECTOR BIMETÁLICO, ACCESORIOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 148.029,00
	36,00
	$ 5.329.044,00
	SI
	$ 5.329.044,00
	0,11929%
	94,23719%

	12,10,
	CENEFA VERTICAL DE 0,27.7 ANCHO REF. PAÑO 3X3 COFFEE DE 27,7X27, 7 ALTURA TOTAL SIMILAR A ENCHAPE 
	Ml
	$ 221.701,00
	24,00
	$ 5.320.824,00
	SI
	$ 5.320.824,00
	0,11911%
	94,35630%

	6,3,4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO EN POLICONCRETO PREFABRICADO CON SALIDAS HORIZONTALES DE 4" Y 6" PARA CANAL H= 365MM   (CLASE DE CARGA A 15)
	Un
	$ 2.612.225,00
	2,00
	$ 5.224.450,00
	SI
	$ 5.224.450,00
	0,11695%
	94,47325%

	6,1,14
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 59.575,00
	86
	$ 5.123.450,00
	SI
	$ 5.123.450,00
	0,11469%
	94,58793%

	7,1,4
	LÁMINA EN ALFAJOR O ANTIDESLIZANTE, ESPESOR 3,5MM, INCLUYE REFUERZOS EN ÁNGULO DE 1½", AGARRADERAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	M²
	$ 253.660,00
	20,00
	$ 5.073.200,00
	SI
	$ 5.073.200,00
	0,11356%
	94,70150%

	3,10,
	BANDA TERMOPLASTICA DE CLORURO DE POLIVINILO DE BUENA ELASTICIDAD Y RESISTENCIA A LOS AGENTES AGRESIVOS TIPO SIKA PVC V-15 O SIMILAR.
	Ml
	$ 95.527,00
	52,00
	$ 4.967.404,00
	SI
	$ 4.967.404,00
	0,11119%
	94,81269%

	12,5
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5  E=0.03 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) 
	M²
	$ 38.014,00
	126,00
	$ 4.789.764,00
	SI
	$ 4.789.764,00
	0,10722%
	94,91991%

	6,2,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	Ml
	$ 40.088,00
	113,00
	$ 4.529.944,00
	SI
	$ 4.529.944,00
	0,10140%
	95,02131%

	7,3,5
	GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL, 
GRADO DE PROTECCIÓN IP 66, IK 10, 208V
SEIS (06) CIRCUITOS TRIFÁSICOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 4.522.959,00
	1,00
	$ 4.522.959,00
	SI
	$ 4.522.959,00
	0,10125%
	95,12256%

	3,3
	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS
	M²
	$ 31.026,00
	144,00
	$ 4.467.744,00 
	SI
	$ 4.467.744,00
	0,10001%
	95,22257%

	7,3,13
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR HOM, 20 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 116.622,00
	35,00
	$ 4.081.770,00
	SI
	$ 4.081.770,00
	0,09137%
	95,31394%

	12,9
	BOCAPUERTAS EN PISO INDUSTRIAL EN PVC POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO 100X100X 4MM CON FELPA PARA ADHERIR A CONCRETO
	Ml
	$ 91.672,00
	44,00
	$ 4.033.568,00
	SI
	$ 4.033.568,00
	0,09029%
	95,40423%

	7,2,5
	DUCTERÍA TIPO PVC DE 1 X Ø3/4" INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 10.689,00
	370,00
	$ 3.954.930,00
	SI
	$ 3.954.930,00
	0,08853%
	95,49276%

	17,10,
	DUCHA DE PRELAVADO (MESA)
	Un
	$ 1.977.253,00
	2,00
	$ 3.954.506,00
	SI
	$ 3.954.506,00
	0,08852%
	95,58128%

	7,6,15
	
LUMINARIA LED SYLVANIA EMERGENCIA APLIQUE, 4W, 6000K, 345LM, 100-277V, IP65, FP>0.9, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 296.647,00
	13,00
	$ 3.856.411,00
	SI
	$ 3.856.411,00
	0,08633%
	95,66760%

	7,6,5
	
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT AISLADO) GRADO HOSPITALARIO (RED REGULADA) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 160.494,00
	24,00
	$ 3.851.856,00
	SI
	$ 3.851.856,00
	0,08622%
	95,75383%

	7,3,23
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 150 A, ICU 50 kA a 240 V / 20 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 1.900.501,00
	2,00
	$ 3.801.002,00
	SI
	$ 3.801.002,00
	0,08508%
	95,83891%

	7,6,16
	
INTERRUPTOR SENCILLO EXPLOSION PROOF, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA, CONDULETA, CONECTOR PARA CABLE ARMADO, SELLOS CORTAFUEGO A LA ENTRADA Y SALIDA, COMPUESTO SELLANTE, TAPON EN ALUMINIO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 3.690.713,00
	1,00
	$ 3.690.713,00
	SI
	$ 3.690.713,00
	0,08262%
	95,92153%

	5,5
	MURO EN SUPERPLACA-GYPLAC RH 1/2" CON ESTRUCTURA Y ACABADO A 2 CARAS E= 0,12 MTS. 
	M²
	$ 150.858,00
	24,00
	$ 3.620.592,00
	SI
	$ 3.620.592,00
	0,08105%
	96,00257%

	4,1,7
	CONSTRUCCION DE ESCALERA  EN CONCRETO DE 4.000 PSI. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIA, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO 
	M³
	$ 1.192.461,00
	3,00
	$ 3.577.383,00 
	SI
	$ 3.577.383,00
	0,08008%
	96,08265%

	19,2
	ORINAL GOTTA
	Un
	$ 1.145.565,00
	3,00
	$ 3.436.695,00
	SI
	$ 3.436.695,00
	0,07693%
	96,15958%

	7,4,5
	ACOMETIDA EN CABLE 3N4 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N4 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N6 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 127.050,00
	27,00
	$ 3.430.350,00
	SI
	$ 3.430.350,00
	0,07679%
	96,23637%

	7,2,14
	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø6" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 675.261,00
	5,00
	$ 3.376.305,00
	SI
	$ 3.376.305,00
	0,07558%
	96,31195%

	17,1
	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR
	Un
	$ 303.535,00
	11,00
	$ 3.338.885,00
	SI
	$ 3.338.885,00
	0,07474%
	96,38669%

	7,3,25
	INTERRUPTOR MAGNETICO INDUSTRIAL TRIPOLAR, 200 A, MAGNETICA 6-12 IN, ICU 100 kA a 240 V / 50 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 3.293.226,00
	1,00
	$ 3.293.226,00
	SI
	$ 3.293.226,00
	0,07372%
	96,46041%

	27,2,4
	EQUIPO BOMBA SUMERGIBLE, CON UNA MOTOBOMBA MODELO CONTRUIDA EN HIERRO GRIS CL 30 CON ANILLO DE FRICCIÓN EN BRONCE, CONEXIÓN DE DESCARGA VERTICAL DE 3'' NPT, ROTOR DE HIERRO, CERRADO, INASTACABLE CON PASO DE SOLIDOS DE 37MM, POTENCIA 1 HP, INCLUYE SWITCH FLOTADOR Y ARRANCADOR.
	Un
	$ 2.663.900,00
	1,00
	$ 3.170.041,00
	SI
	$ 3.170.041,00
	0,07096%
	96,53137%

	6,1,17
	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H= 0 -1,0M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO
	Un
	$ 626.325,00
	5,00
	$ 3.131.625,00
	SI
	$ 3.131.625,00
	0,07010%
	96,60147%

	6,1,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 43.167,00
	72,00
	$ 3.108.024,00
	SI
	$ 3.108.024,00
	0,06957%
	96,67104%

	7,4,7
	ACOMETIDA EN CABLE 3N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N10 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 64.465,00
	46,00
	$ 2.965.390,00
	SI
	$ 2.965.390,00
	0,06638%
	96,73742%

	7,3,24
	INTERRUPTOR MAGNETICO INDUSTRIAL TRIPOLAR, 150 A, MAGNETICA 6-12 IN, ICU 100 kA a 240 V / 50 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 2.910.503,00
	1,00
	$ 2.910.503,00
	SI
	$ 2.910.503,00
	0,06515%
	96,80257%

	7,3,28
	DPS CLASE II, SEGÚN NORMA IEC 61643-1, (3P+N), CORRIENTE DE IMPULSO POR POLO DE 20 KA, PSM4-20/230 TNS, ENCHUFABLE Y SEPARABLE DEL ZÓCALO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 2.907.541,00
	1,00
	$ 2.907.541,00
	SI
	$ 2.907.541,00
	0,06508%
	96,86766%

	6,2,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 3/4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	Ml
	$ 45.155,00
	64,00
	$ 2.889.920,00
	SI
	$ 2.889.920,00
	0,06469%
	96,93235%

	6,1,36
	SOPORTE ANTISISMICO 2"
	Un
	$ 144.121,00
	20
	$ 2.882.420,00
	SI
	$ 2.882.420,00
	0,06452%
	96,99687%

	7,4,4
	ACOMETIDA EN CABLE 3N4 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 154.769,00
	18,00
	$ 2.785.842,00
	SI
	$ 2.785.842,00
	0,06236%
	97,05923%

	17,4
	BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE DISCAPACITADOS ACERO INOXIDABLE SOCODA O SIMILAR
	Un
	$ 925.783,00
	3,00
	$ 2.777.349,00
	SI
	$ 2.777.349,00
	0,06217%
	97,12140%

	6,4,8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROCIADOR PENDET K=5,6 RESPUESTA RAPIDA 1/2"
	Un
	$ 98.800,00
	28,00
	$ 2.766.400,00
	SI
	$ 2.766.400,00
	0,06193%
	97,18333%

	6,4,4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 72.955,00
	37,00
	$ 2.699.335,00
	SI
	$ 2.699.335,00
	0,06042%
	97,24375%

	7,7,2
	CAJA DE INSPECCIÓN DE (0,30X0,30)M CON TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.
	Un
	$ 145.405,00
	18,00
	$ 2.617.290,00
	SI
	$ 2.617.290,00
	0,05859%
	97,30234%

	7,6,4
	
TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA , TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 373.875,00
	7,00
	$ 2.617.125,00
	SI
	$ 2.617.125,00
	0,05858%
	97,36092%

	7,6,1
	
INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 113.224,00
	23,00
	$ 2.604.152,00
	SI
	$ 2.604.152,00
	0,05829%
	97,41921%

	2,3
	RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN SELECCIONADO
	M³
	$ 22.841,00
	111,00
	$ 2.535.351,00
	SI
	$ 2.535.351,00
	0,05675%
	97,47597%

	7,6,6
	TOMACORRIENTE PARA PISO DOBLE MONOFÁSICA 15A/125V (1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) NEMA 5-15R, EN SALIDA DE TUBERIA PVC, INCLUYE CAJA WIREMOLD CON TAPA, CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 843.176,00
	3,00
	$ 2.529.528,00
	SI
	$ 2.529.528,00
	0,05662%
	97,53259%

	3,4
	GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR
	M²
	$ 11.256,00
	224,00
	$ 2.521.344,00 
	SI
	$ 2.521.344,00
	0,05644%
	97,58903%

	7,2,16
	BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA DE 50X300 MM(ALTO X ANCHO), INCLUYE CABLE EQUIPOTENCIAL DESNUDO NUMERO 12 AWG, GRIFECRIP, MENSULAS. SOPORTES, UNIONES, CURVAS, ACOPLES, FIJADORES A ESTRUCTURA, PUENTES EQUIPOTENCIALES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Ml
	$ 121.169,00
	20,00
	$ 2.423.380,00
	SI
	$ 2.423.380,00
	0,05425%
	97,64328%

	4,1,4
	CARCAMO EN CONCRETO DE 3.000 PSI E=0.10M INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, ( NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y REJILLA . )
	M³
	$ 602.792,00
	4,00
	$ 2.411.168,00 
	SI
	$ 2.411.168,00
	0,05397%
	97,69725%

	17,6
	BASURERA EN ACERO INOXIDABLE PARA ANCLAR A DIVISIONES  Y/O PARED DE 10LT REF SOCODA O SIMILAR
	Un
	$ 335.594,00
	7,00
	$ 2.349.158,00
	SI
	$ 2.349.158,00
	0,05259%
	97,74984%

	7,6,8
	
TOMACORRIENTE Y CLAVIJA 32A/250V (2Ø+N+PT), INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 193.527,00
	12,00
	$ 2.322.324,00
	SI
	$ 2.322.324,00
	0,05198%
	97,80182%

	18,1
	FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE
	Ml
	$ 43.103,00
	53,00
	$ 2.284.459,00
	SI
	$ 2.284.459,00
	0,05114%
	97,85296%

	19,6
	GRIFERIA PARA LAVAMANOS MONOCONTROL LINEA OZ CROMO REF-. 20OZ5003400 PRESION 125 PSAI DE 8,7L/MIN INCLUYE MANGUERAS DE CONEXIÓN
	Un
	$ 280.441,00
	8,00
	$ 2.243.528,00
	SI
	$ 2.243.528,00
	0,05022%
	97,90318%

	7,2,2
	BANCO DE DUCTOS PVC - DB DE 4XØ4" INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 
	Ml
	$ 124.533,00
	18,00
	$ 2.241.594,00
	SI
	$ 2.241.594,00
	0,05018%
	97,95336%

	6,1,37
	SOPORTE ANTISISMICO 2 1/2"
	Un
	$ 144.712,00
	15
	$ 2.170.680,00
	SI
	$ 2.170.680,00
	0,04859%
	98,00195%

	7,2,1
	BANCO DE DUCTOS PVC - TDP DE 2XØ4" INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 115.729,00
	18,00
	$ 2.083.122,00
	SI
	$ 2.083.122,00
	0,04663%
	98,04858%

	6,4,3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBÓN SCH 40 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 114.300,00
	18,00
	$ 2.057.400,00
	SI
	$ 2.057.400,00
	0,04605%
	98,09463%

	7,4,11
	ACOMETIDA EN CABLE 3N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 37.311,00
	55,00
	$ 2.052.105,00
	SI
	$ 2.052.105,00
	0,04594%
	98,14057%

	7,4,12
	ACOMETIDA EN CABLE 2N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N12 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 29.912,00
	66,00
	$ 1.974.192,00
	SI
	$ 1.974.192,00
	0,04419%
	98,18476%

	6,1,24
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MINIVENT 2"
	Un
	$ 246.015,00
	8,00
	$ 1.968.120,00
	SI
	$ 1.968.120,00
	0,04406%
	98,22882%

	6,4,2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 34.778,00
	56,00
	$ 1.947.568,00
	SI
	$ 1.947.568,00
	0,04360%
	98,27241%

	7,3,29
	DPS CLASE III, SEGÚN NORMA IEC 61643-1, (3P+N), CORRIENTE DE IMPULSO POR POLO DE 8 KA, PSM4-8/230 TNS, ENCHUFABLE Y SEPARABLE DEL ZÓCALO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 1.937.529,00
	1,00
	$ 1.937.529,00
	SI
	$ 1.937.529,00
	0,04337%
	98,31578%

	6,3,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC Ø 4", INCLUYE SOPORTE METALICO Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 48.427,00
	40,00
	$ 1.937.080,00
	SI
	$ 1.937.080,00
	0,04336%
	98,35914%

	17,5
	DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE REF SOCODA O SIMILAR
	Un
	$ 275.592,00
	7,00
	$ 1.929.144,00
	SI
	$ 1.929.144,00
	0,04318%
	98,40233%

	6,5,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA EN LÁMINA ALFAJOR CALIBRE 18 DE 1 X 1 m
	Un
	$ 625.222,00
	3,00
	$ 1.875.666,00
	SI
	$ 1.875.666,00
	0,04199%
	98,44431%

	16,4
	ESCALERA PLEGABLE PARA ENTRETECHOS PELDAÑOS Y LARGEROS EN ALUMINIO  CON GOMA EN LAS PUNTAS DEL LARGERO, CON BISAGRAS RETRACTILES, PASAMANOS EN EL ULTIMO TRAMO TODO SOBRE CAJON EN MADERA ANCLADO EN EL TECHO
	UN
	$ 1.856.273,00
	1,00
	$ 1.856.273,00
	SI
	$ 1.856.273,00
	0,04155%
	98,48587%

	6,4,13
	CABEZAL DE PRUEBA 4" CON 2 SALIDAS DE 2 1/2"
	Un
	$ 1.837.967,00
	1
	$ 1.837.967,00
	SI
	$ 1.837.967,00
	0,04114%
	98,52701%

	6,5,3
	PASO PLÁSTICO PARA TANQUE EN FLUORESCENTE TRÁFICO PESADO HOMOLOGADO POR EAAB. ANTIDESLIZANTE CON ALMA DE ACERO. RESISTENTE A QUÍMICOS, ÁCIDOS, CLOROX,  DEBE CUMPLIR CON NORMA CÁMARA SALINA NTC 1156
	Un
	$ 144.682,00
	12,00
	$ 1.736.184,00
	SI
	$ 1.736.184,00
	0,03886%
	98,56587%

	7,2,11
	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø2" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 78.124,00
	22,00
	$ 1.718.728,00
	SI
	$ 1.718.728,00
	0,03847%
	98,60435%

	6,4,12
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA CONTROLADOR,INCLUYE (VALVULA OS&Y 2", SENSOR DE FLUJO 2", CHEQUE 2" Y DRENAJE EN TUBERIA PVCS 2")
	Un
	$ 1.686.285,00
	1,00
	$ 1.686.285,00
	SI
	$ 1.686.285,00
	0,03775%
	98,64209%

	6,1,29
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 4"
	Un
	$ 45.280,00
	36,00
	$ 1.630.080,00
	SI
	$ 1.630.080,00
	0,03649%
	98,67858%

	6,2,9
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 2"
	Un
	$ 783.786,00
	2,00
	$ 1.567.572,00
	SI
	$ 1.567.572,00
	0,03509%
	98,71367%

	7,3,22
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 100 A, ICU 25 kA a 240 V / 10 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 763.739,00
	2,00
	$ 1.527.478,00
	SI
	$ 1.527.478,00
	0,03419%
	98,74787%

	6,3,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN CON REJILLA  TRAGANTE Ø 4" ALUMINIO
	Un
	$ 124.843,00
	12,00
	$ 1.498.116,00
	SI
	$ 1.498.116,00
	0,03354%
	98,78140%

	6,4,11
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE CONTRA INCENDIOS CLASE III
	Un
	$ 1.400.987,00
	1,00
	$ 1.400.987,00
	SI
	$ 1.400.987,00
	0,03136%
	98,81276%

	17,8
	REJILLA EN ACERO ACERO INOXIDABLE 304, SUMINISTRO E INSTALCION CON PLATINA PORTANTE 2X1/8 Y PLATINA DE AMARRE 1X1/8 PLATINA DENTADA DE 15CM X 60CM
	Un
	$ 345.326,00
	4,00
	$ 1.381.304,00
	SI
	$ 1.381.304,00
	0,03092%
	98,84368%

	7,3,10
	COFRE METÁLICO PARA LLAVE CONMUTABLE, EMPOTRADA EN PARED, CON PUERTA, INCLUYE LLAVE MANUAL CONMUTABLE DE TRES POSICIONES (UPS-OFF-RED NORMAL) DE 50A/10KA.
	Un
	$ 1.365.892,00
	1,00
	$ 1.365.892,00
	SI
	$ 1.365.892,00
	0,03058%
	98,87426%

	7,3,15
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE BIPOLAR HOM, 20 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 227.174,00
	6,00
	$ 1.363.044,00
	SI
	$ 1.363.044,00
	0,03051%
	98,90477%

	6,1,5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Un
	$ 63.990,00
	21,00
	$ 1.343.790,00
	SI
	$ 1.343.790,00
	0,03008%
	98,93485%

	7,4,9
	ACOMETIDA EN CABLE 3N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 43.540,00
	30,00
	$ 1.306.200,00
	SI
	$ 1.306.200,00
	0,02924%
	98,96409%

	6,2,14
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO AISLACIÓN RUBATEX 1" 
	Ml
	$ 35.301,00
	36,00
	$ 1.270.836,00
	SI
	$ 1.270.836,00
	0,02845%
	98,99254%

	6,2,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø  1-1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	Ml
	$ 39.613,00
	32,00
	$ 1.267.616,00
	SI
	$ 1.267.616,00
	0,02838%
	99,02091%

	16,2
	VENTANA PLOMADA EN ALUMINIO VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 52MM CON VIDRIO PLOMADO 8MM EQ 19 1.400 630.000 LAM 1.5 MM PB (CM2) 1,400 MIRILLA DE 15*30 CENTIMETROS EN 8.0 MM EQUIVALENTE A LAMINA DE PLOMO DE 1.5 MM PROTECCION 100 KVE
	M²
	$ 1.260.779,00
	1,00
	$ 1.260.779,00
	SI
	$ 1.260.779,00
	0,02822%
	99,04913%

	7,2,13
	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 225.963,00
	5,00
	$ 1.129.815,00
	SI
	$ 1.129.815,00
	0,02529%
	99,07442%

	7,6,14
	
LUMINARIA LED SYLVANIA EMERGENCIA R3 COMPACT, 2X1W, 6000K, 2X130LM, 100-277V, IP20, FP>0.4, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 278.453,00
	4,00
	$ 1.113.812,00
	SI
	$ 1.113.812,00
	0,02493%
	99,09936%

	6,2,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	Ml
	$ 25.119,00
	43,00
	$ 1.080.117,00
	SI
	$ 1.080.117,00
	0,02418%
	99,12353%

	6,4,10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIAMESA BRONCE 4" X 2 1/2" X 2 1/2"
	Un
	$ 1.061.022,00
	1,00
	$ 1.061.022,00
	SI
	$ 1.061.022,00
	0,02375%
	99,14729%

	7,3,16
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR HOM, 20 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 526.084,00
	2,00
	$ 1.052.168,00
	SI
	$ 1.052.168,00
	0,02355%
	99,17084%

	6,1,1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 24.962,00
	42,00
	$ 1.048.404,00
	SI
	$ 1.048.404,00
	0,02347%
	99,19431%

	7,3,18
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 20 A, ICU 25 kA a 240 V / 10 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 348.657,00
	3,00
	$ 1.045.971,00
	SI
	$ 1.045.971,00
	0,02341%
	99,21772%

	16,5
	ESCOTILLA EN LÁMINA C.R. GALVANIZADA CAL. 18, CON MARCO METALICO CAL, 18 COLOR BLANCO PINTURA ELECTROSTÁTICA INCLUYE CADENA DE APERTURA.
	UN
	$ 1.016.321,00
	1,00
	$ 1.016.321,00
	SI
	$ 1.016.321,00
	0,02275%
	99,24047%

	7,3,7
	TABLERO ENCHUFABLE DE TRIFASICO CON 24 CIRCUITOS MONOFASICOS, CON TOTALIZADOR E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y/O CUADROS DE CARGA, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 506.755,00
	2,00
	$ 1.013.510,00
	SI
	$ 1.013.510,00
	0,02269%
	99,26316%

	12,7
	GUARDAESCOBAS  PARA CERÁMICA PARA PISO BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS REFERENCIA PISO MANTIS GRIS MULTITONO O SIMILAR
	ML
	$ 28.903,00
	35,00
	$ 1.011.605,00
	SI
	$ 1.011.605,00
	0,02264%
	99,28580%

	7,4,8
	ACOMETIDA EN CABLE 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N8 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N10 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 40.072,00
	25,00
	$ 1.001.800,00
	SI
	$ 1.001.800,00
	0,02243%
	99,30823%

	7,6,2
	
INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12CU-AWG-HFFR-LS RETORNO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA PVC 3/4", CAJAS, UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 123.953,00
	8,00
	$ 991.624,00
	SI
	$ 991.624,00
	0,02220%
	99,33042%

	7,4,3
	ACOMETIDA EN CABLE 3N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N2 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 190.728,00
	5,00
	$ 953.640,00
	SI
	$ 953.640,00
	0,02135%
	99,35177%

	6,1,25
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MAXIVENT 4"
	Un
	$ 235.233,00
	4,00
	$ 940.932,00
	SI
	$ 940.932,00
	0,02106%
	99,37283%

	25,4
	GEOTEXTIL TEJIDO T-1800 O SIMILAR.
	M2
	$ 10.783,00
	85,00
	$ 916.555,00
	SI
	$ 916.555,00
	0,02052%
	99,39335%

	7,4,10
	ACOMETIDA EN CABLE 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N10 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N12 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 28.993,00
	30,00
	$ 869.790,00
	SI
	$ 869.790,00
	0,01947%
	99,41282%

	7,2,9
	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø3/4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 42.312,00
	20,00
	$ 846.240,00
	SI
	$ 846.240,00
	0,01894%
	99,43176%

	7,2,10
	DUCTERÍA TIPO IMC DE 1 X Ø1" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CONDULETAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 40.055,00
	21,00
	$ 841.155,00
	SI
	$ 841.155,00
	0,01883%
	99,45059%

	25,5
	IMPRIMACION CON EMULSIÓN ASFALTICA (CRR)
	M2
	$ 9.106,00
	85,00
	$ 774.010,00
	SI
	$ 774.010,00
	0,01733%
	99,46792%

	6,2,13
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO AISLACIÓN RUBATEX 3/4" 
	Ml
	$ 29.511,00
	26,00
	$ 767.286,00
	SI
	$ 767.286,00
	0,01718%
	99,48509%

	6,2,6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	Un
	$ 23.968,00
	32,00
	$ 766.976,00
	SI
	$ 766.976,00
	0,01717%
	99,50226%

	7,3,8
	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Un
	$ 757.872,00
	1,00
	$ 757.872,00
	SI
	$ 757.872,00
	0,01696%
	99,51923%

	6,2,3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21 Ø 1", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
	Ml
	$ 22.895,00
	33,00
	$ 755.535,00
	SI
	$ 755.535,00
	0,01691%
	99,53614%

	7,3,19
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO INDUSTRIAL EASYPACT EZC TRIPOLAR, 25 A, ICU 25 kA a 240 V / 10 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 723.892,00
	1,00
	$ 723.892,00
	SI
	$ 723.892,00
	0,01620%
	99,55234%

	6,1,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Un
	$ 58.035,00
	12,00
	$ 696.420,00
	SI
	$ 696.420,00
	0,01559%
	99,56793%

	7,2,6
	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø3" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 136.898,00
	5,00
	$ 684.490,00
	SI
	$ 684.490,00
	0,01532%
	99,58326%

	7,3,6
	TABLERO ENCHUFABLE DE TRIFASICO CON 30 CIRCUITOS MONOFASICOS, CON TOTALIZADOR E INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y/O CUADROS DE CARGA, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 679.268,00
	1,00
	$ 679.268,00
	SI
	$ 679.268,00
	0,01521%
	99,59846%

	6,5,6
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO 3" 
	Un
	$ 338.157,00
	2,00
	$ 676.314,00
	SI
	$ 676.314,00
	0,01514%
	99,61360%

	6,4,16
	COLUMNA DE DISTRIBUCIÓN SCH 40 2 1/2"
	ML
	$ 224.342,00
	3,00
	$ 673.026,00
	SI
	$ 673.026,00
	0,01507%
	99,62867%

	7,8,2
	JUEGO DE TRES (03) TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO INTERIOR, NIVEL DE TENSIÓN 15 KV, CALIBRE DEL CONDUCTOR ENTRE 2 Y 4/0, INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 657.702,00
	1,00
	$ 657.702,00
	SI
	$ 657.702,00
	0,01472%
	99,64339%

	6,1,13
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC AGUAS NEGRAS Ø 6" (INCLUYE SOPORTE METALICO PARA BAJANTE Y ACCESORIOS PARA CORRECTA INSTALACION)
	Ml
	$ 154.683,00
	4
	$ 618.732,00
	SI
	$ 618.732,00
	0,01385%
	99,65724%

	6,1,6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Un
	$ 86.658,00
	7,00
	$ 606.606,00
	SI
	$ 606.606,00
	0,01358%
	99,67082%

	7,3,11
	INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE RIEL DIN BIPOLAR 25 A, CORRIENTE RESIDUAL 30 MA, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 595.097,00
	1,00
	$ 595.097,00
	SI
	$ 595.097,00
	0,01332%
	99,68414%

	7,2,7
	DUCTERÍA TIPO EMT DE 1 X Ø1-1/4" INCLUYE UNIÓN, CURVAS, TERMINALES, SOPORTES, ANCLAJES, CAJAS DE PASO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 26.812,00
	22,00
	$ 589.864,00
	SI
	$ 589.864,00
	0,01320%
	99,69734%

	7,7,8
	BARRAJE EQUIPOTENCIAL DE TIERRA DE COBRE ESTAÑADO CON 10 CONECTORES CON AISLADORES EN RESINA EPOXICA DE DIMENSIONES (440X50X6) MM. SECCIÓN TRANSVERSAL 300 MM^2.
	Un
	$ 586.257,00
	1,00
	$ 586.257,00
	SI
	$ 586.257,00
	0,01312%
	99,71047%

	7,6,12
	LUMINARIA LED SYLVANIA PANEL RD 3W WW, 3000K, 150LM, 100-277V, IP20, FP>0.5, THD<44%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 185.591,00
	3,00
	$ 556.773,00
	SI
	$ 556.773,00
	0,01246%
	99,72293%

	7,8,3
	JUEGO DE TRES (03) TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR, NIVEL DE TENSIÓN 15 KV, CALIBRE DEL CONDUCTOR ENTRE 2 Y 4/0, INCLUYE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 547.008,00
	1,00
	$ 547.008,00
	SI
	$ 547.008,00
	0,01224%
	99,73517%

	6,1,27
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 2"
	Un
	$ 25.919,00
	21
	$ 544.299,00
	SI
	$ 544.299,00
	0,01218%
	99,74736%

	7,3,17
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE TRIPOLAR HOM, 30 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 531.945,00
	1,00
	$ 531.945,00
	SI
	$ 531.945,00
	0,01191%
	99,75927%

	6,4,9
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE FLUJO 1 1/2"
	Un
	$ 483.768,00
	1,00
	$ 483.768,00
	SI
	$ 483.768,00
	0,01083%
	99,77009%

	25,7
	MARCAS VIALES CON PINTURA TRAFICO BLANCO Y AMARILLO REFLECTIVA CON MICROESFERAS.
	M²
	$ 34.012,00
	13,00
	$ 442.156,00
	SI
	$ 442.156,00
	0,00990%
	99,77999%

	7,3,9
	TABLERO MINIPRAGMA DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO SEIS (06) CIRCUITOS INCLUYE BARRAJE DE  FASE BARRA DE NEUTRO Y TIERRA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Un
	$ 442.122,00
	1,00
	$ 442.122,00
	SI
	$ 442.122,00
	0,00990%
	99,78989%

	7,2,18
	CORAZA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1XØ 3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES CAJAS DE PASO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
	Ml
	$ 29.355,00
	15,00
	$ 440.325,00
	SI
	$ 440.325,00
	0,00986%
	99,79975%

	7,2,17
	CORAZA FLEXIBLE LIQUID TIGHT 1XØ 3", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES CAJAS DE PASO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO
	Ml
	$ 88.057,00
	5,00
	$ 440.285,00
	SI
	$ 440.285,00
	0,00986%
	99,80960%

	17,9
	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR 0,60 X 0,48 MT NO INCLUYE GRIFERIA DESCRIPCIÓN, PROCESO Y MATERIALES 
	Un
	$ 213.231,00
	2,00
	$ 426.462,00
	SI
	$ 426.462,00
	0,00955%
	99,81915%

	6,5,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA GALVANIZADA 4 PULG PARA VENTILACIÓN TANQUE SUBTERRÁNEO, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	ML
	$ 209.961,00
	2,00
	$ 419.922,00
	SI
	$ 419.922,00
	0,00940%
	99,82855%

	6,1,2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 37.660,00
	11,00
	$ 414.260,00
	SI
	$ 414.260,00
	0,00927%
	99,83782%

	19,5
	LAVAMANOS CUADRADO DE 46X46X16 ALFA O SIMILAR REF:135045473
	Un
	$ 395.590,00
	1,00
	$ 395.590,00
	SI
	$ 395.590,00
	0,00886%
	99,84668%

	6,5,7
	PASAMURO 2" 
	Un
	$ 196.607,00
	2,00
	$ 393.214,00
	SI
	$ 393.214,00
	0,00880%
	99,85548%

	7,7,4
	PUNTO DE INTERCONEXIÓN PARA EL CABLEADO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA MEDIANTE PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 64.690,00
	6,00
	$ 388.140,00
	SI
	$ 388.140,00
	0,00869%
	99,86417%

	6,1,22
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 30.882,00
	12,00
	$ 370.584,00
	SI
	$ 370.584,00
	0,00830%
	99,87246%

	6,4,1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA ACERO AL CARBÓN SCH 40 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 34.872,00
	10,00
	$ 348.720,00
	SI
	$ 348.720,00
	0,00781%
	99,88027%

	7,6,7
	CAJA CON TAPACIEGA, INCLUYE TAPACIEGA, PRENSAESTOPAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 86.570,00
	4,00
	$ 346.280,00
	SI
	$ 346.280,00
	0,00775%
	99,88802%

	6,5,2
	FLOTADOR MECANICO 1"
	Un
	$ 318.457,00
	1,00
	$ 318.457,00
	SI
	$ 318.457,00
	0,00713%
	99,89515%

	6,5,5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMURO 1 1/2"
	Un
	$ 152.964,00
	2,00
	$ 305.928,00
	SI
	$ 305.928,00
	0,00685%
	99,90200%

	7,6,9
	
TOMACORRIENTE Y CLAVIJA 32A/250V (3Ø+N+PT), INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 302.561,00
	1,00
	$ 302.561,00
	SI
	$ 302.561,00
	0,00677%
	99,90877%

	6,1,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 97.007,00
	3,00
	$ 291.021,00
	SI
	$ 291.021,00
	0,00651%
	99,91528%

	6,2,8
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"
	Un
	$ 138.907,00
	2,00
	$ 277.814,00
	SI
	$ 277.814,00
	0,00622%
	99,92150%

	6,2,7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"
	Un
	$ 68.559,00
	4,00
	$ 274.236,00
	SI
	$ 274.236,00
	0,00614%
	99,92764%

	12,8
	BOCAPUERTAS EN CERÁMICA COLOR WENGUE DEL ANCHO DE CADA MARCO BAJO PUERTAS O POR CAMBIO DE MATERIAL
	Ml
	$ 44.809,00
	6,00
	$ 268.854,00
	SI
	$ 268.854,00
	0,00602%
	99,93366%

	12,11
	ACABADO EN PIEDRA CALIZA TRITURADA DEL 95% CACO3. CARBONATO DE CALCIO, DE MAX. 2" COLOR BLANCO/ROJA  CON UN ESPESOR O CAPA DE 5CM  
	M²
	$ 118.780,00
	2,00
	$ 237.560,00
	SI
	$ 237.560,00
	0,00532%
	99,93898%

	6,1,8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN Ø 4X3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Un
	$ 79.175,00
	3,00
	$ 237.525,00
	SI
	$ 237.525,00
	0,00532%
	99,94429%

	6,1,32
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COLGANTE UL/FM TIPO HORQUILLA Ø 2 "
	Un
	$ 10.577,00
	20,00
	$ 211.540,00
	SI
	$ 211.540,00
	0,00474%
	99,94903%

	6,1,31
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 1"
	Un
	$ 13.706,00
	15,00
	$ 205.590,00
	SI
	$ 205.590,00
	0,00460%
	99,95363%

	6,1,28
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 3"
	Un
	$ 32.783,00
	6
	$ 196.698,00
	SI
	$ 196.698,00
	0,00440%
	99,95803%

	6,1,12
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC AGUAS NEGRAS Ø 4" (INCLUYE SOPORTE METALICO PARA BAJANTE Y ACCESORIOS PARA CORRECTA INSTALACION)
	Ml
	$ 48.999,00
	4,00
	$ 195.996,00
	SI
	$ 195.996,00
	0,00439%
	99,96242%

	6,1,34
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COLGANTE UL/FM TIPO HORQUILLA Ø 1 "
	Un
	$ 9.346,00
	18,00
	$ 168.228,00
	SI
	$ 168.228,00
	0,00377%
	99,96619%

	6,1,35
	SOPORTE COLGANTE UL/FM TIPO HORQUILLA 2 1/2"
	Un
	$ 10.996,00
	15,00
	$ 164.940,00
	SI
	$ 164.940,00
	0,00369%
	99,96988%

	6,1,23
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 3", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 40.200,00
	4,00
	$ 160.800,00
	SI
	$ 160.800,00
	0,00360%
	99,97348%

	6,1,30
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TUBERÍA COLGANTE Ø 6"
	Un
	$ 70.297,00
	2,00
	$ 140.594,00
	SI
	$ 140.594,00
	0,00315%
	99,97663%

	7,3,12
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE RIEL DIN MONOPOLAR DX3 20 A, ICU 25 kA a 230 V / 8 kA a 440 V, CURVA C DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 139.391,00
	1,00
	$ 139.391,00
	SI
	$ 139.391,00
	0,00312%
	99,97975%

	6,1,10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 4"
	Un
	$ 13.752,00
	10,00
	$ 137.520,00
	SI
	$ 137.520,00
	0,00308%
	99,98282%

	7,3,14
	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO ENCHUFABLE MONOPOLAR HOM, 30 A, ICU 10 kA a 120V / 10 kA a 240 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 123.874,00
	1,00
	$ 123.874,00
	SI
	$ 123.874,00
	0,00277%
	99,98560%

	6,1,33
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE COLGANTE UL/FM TIPO HORQUILLA Ø 1 1/2 "
	Un
	$ 9.840,00
	10,00
	$ 98.400,00
	SI
	$ 98.400,00
	0,00220%
	99,98780%

	6,1,26
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PLÁSTICA DE PARED PARA VENTILACIÓN. (20X20)
	Un
	$ 27.506,00
	3,00
	$ 82.518,00
	SI
	$ 82.518,00
	0,00185%
	99,98965%

	6,1,9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 3"
	Un
	$ 25.419,00
	3,00
	$ 76.257,00
	SI
	$ 76.257,00
	0,00171%
	99,99135%

	6,2,11
	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 2 " .
	Un
	$ 75.840,00
	1,00
	$ 75.840,00
	SI
	$ 75.840,00
	0,00170%
	99,99305%

	19,3
	GANCHO TOALLERO
	Un
	$ 73.444,00
	1,00
	$ 73.444,00
	SI
	$ 73.444,00
	0,00164%
	99,99470%

	6,1,21
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 1 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 21.903,00
	3,00
	$ 65.709,00
	SI
	$ 65.709,00
	0,00147%
	99,99617%

	6,1,11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN DE INSPECCIÓN PVC Ø 6"
	Un
	$ 60.511,00
	1,00
	$ 60.511,00
	SI
	$ 60.511,00
	0,00135%
	99,99752%

	7,1,5
	PASAMURO PARA PASO DE DUCTERIA, INCLUYE PERFORACIÓN, RESANE Y PINTURA DEL AREA AFECTADA.
	Un
	$ 55.987,00
	1,00
	$ 55.987,00
	SI
	$ 55.987,00
	0,00125%
	99,99877%

	19,9
	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3 X 2
	Un
	$ 18.250,00
	3,00
	$ 54.750,00
	SI
	$ 54.750,00
	0,00123%
	100,00000%

	TOTAL 
	
	
	
	
	
	
	 $    4.467.314.230,81 
	100,00000%
	









· Paso 7: Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	UND
	 VR/UNIT. 
	 CANT 
	 VR/PARC. 
	 BIEN 
	 VR/PARC BIENES 
	% PARTICIPACIÓN ITEM
	% ACUMULADO

	4,1,5
	CONSTRUCCION DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADO EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0.35 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO, RIOSTRAS, VIGUETAS, CASETONES DE ICOPOR, LOSETA SUPERIOR, NO INCLUYE REFUERZO
	M²
	$ 339.869,00
	961,00
	$ 326.614.109,00 
	SI
	$ 326.614.109,00
	7,31120%
	7,31120%

	4,1,1
	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420  MPA GR 60 -NTC 2289  INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO
	Kg
	$ 8.213,00
	25.972,00
	$ 213.308.036,00 
	SI
	$ 213.308.036,00
	4,77486%
	12,08606%

	27,1,2
	CELDA DE PROTECCIÓN (D06H) CON INTERRUPTOR DE CORTE EN VACÍO, CAPACIDAD 630A/17.5KV/25KA, INCLUYE SECCIONADOR DE OPERACIÓN SIN CARGA, PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGÍA DE AIRE EN TANQUE SELLADO, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON PULSADOR, APERTURA, CIERRE Y CARGA DE RESORTE MEDIANTE PALANCA, RELÉ MULTIFUNCIONAL EASERGY P3, FUENTE PARA REDUNDANCIA DE AUTONOMÍA, TENSIÓN DE ENTRADA 115/120VAC, TENSIÓN DE SALIDA 24 VDC, JUEGO DE TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, TRES TRANSFORMADORES DE POTENCIAL, JUEGO SUPERIOR DE BARRAS PARA CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA, BORNES PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO MONOPOLAR, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, CODOS PARA CABLEADO, MONITOREO TÉRMICO: PARA DETECTAR UNA CONEXIÓN DEFECTUOSA Y EVITAR CUALQUIER DAÑO DEBIDO AL SOBRECALENTAMIENTO, SISTEMA DE SUPERVISIÓN DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PANTALLA HMI GRÁFICA MONTADA EN EL PANEL DE CONTROL, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA CASA FABRICANTE, CABLEADO EN COBRE DESNUDO NO. 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 168.000.000,00
	1,00
	$ 199.920.000,00
	SI
	$ 199.920.000,00
	4,47517%
	16,56123%

	25,1
	RECEBO COMUN PARA RELLENO EN VIAS
	M³
	$ 191.591,00
	#########
	$ 173.441.510,81
	SI
	$ 173.441.510,81
	3,88246%
	20,44369%

	4,1,3
	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.169.758,00
	140,00
	$ 163.766.120,00 
	SI
	$ 163.766.120,00
	3,66587%
	24,10956%

	27,2,3
	EQUIPO INCENDIOS NORMALIZADO 30 HP, (INCLUYE 1 BOMBA Q: 250 GPM, CFT 120 PSI Y UNA BOMBA JOCKEY 5 HP, TABLERO Y CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS (VALVULA DE ALIVIO, TUBERIA DE CONEXÓN GALVANIZADA, PEDESTALES, MANOMETROS, CABEZAL DE PRUEBA SEGÚN NFPA 3" ETC) EJE VERTICAL SUCCIÓN NEGATIVA)
	Un
	$ 127.155.000,00
	1,00
	$ 151.314.450,00
	SI
	$ 151.314.450,00
	3,38715%
	27,49671%

	18,2
	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR  TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM  CAL 24 (INCLUYE  STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	M²
	$ 255.667,00
	537,00
	$ 137.293.179,00
	SI
	$ 137.293.179,00
	3,07328%
	30,56999%

	7,5,1
	ELÉCTROBARRA MR DE MEDIA POTENCIA, CAPACIDAD 1000A EN ALUMINIO (4WIRE (3F + N + PE CASING)) 
INCLUYE TRAMOS RECTOS, ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN, TRAMOS CON BARRERA CORTAFUEGO, ELEMENTO DE EXPANSIÓN, UNIDADES DE ALIMENTACIÓN, ÁNGULOS, TE VERTICAL, TE HORIZONTAL, CONECTORES A TABLERO, CONECTORES A TABLERO CON ÁNGULOS, COMPONENTES COMPLEMENTARIOS DEL RECORRIDO, CAJAS DE DERIVACIÓN TIPO PLUG-IN, CAJAS DE DERIVACIÓN TIPO BOLT-ON Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
	Ml
	$ 4.811.305,00
	28,00
	$ 134.716.540,00
	SI
	$ 134.716.540,00
	3,01560%
	33,58559%

	5,3
	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 PV  E=0,12 MTS, , INCLUYE , MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
	M²
	$ 114.745,00
	1.162,00
	$ 133.333.690,00
	SI
	$ 133.333.690,00
	2,98465%
	36,57024%

	3,6
	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
	M³
	$ 2.043.876,00
	60,00
	$ 122.632.560,00
	SI
	$ 122.632.560,00
	2,74511%
	39,31535%

	7,4,1
	ACOMETIDA EN CABLE 6N250 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 2N250 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4/0 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 1.145.318,00
	98,00
	$ 112.241.164,00
	SI
	$ 112.241.164,00
	2,51250%
	41,82785%

	18,3
	REVESTIMIENTO POR PROYECCION MECANICA EN CALIENTE A BASE DE POLIUREA PURA, DE DOS COMPONENTES, DE EXTRA RÁPIDO CURADO PARA LA APLICACIÓN DE MEMBRANAS ELÁSTICAS, CON PUENTEO DE FISURAS TIPO EUCOFLEX CALIENTE DE TOXEMENT O SIMILAR, INCLUYE APLICACION DE IMPRIMANTE A DOS CAPAS CON EPÓXICO DE DOS COMPONENTES TIPO EUCOPRIMER GC DE TOXEMENT O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M²
	$ 366.638,00
	301,00
	$ 110.358.038,00
	SI
	$ 110.358.038,00
	2,47034%
	44,29819%

	27,1,1
	CELDA (I06H) DE ENTRADA Y SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA Y CORTE EN VACÍO, CAPACIDAD 630A/17.5KV/25KA, INCLUYE PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGÍA DE AIRE EN TANQUE SELLADO, JUEGO SUPERIOR DE BARRAS, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, BORNES PARA LA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO MONOPOLAR, CODOS PARA CABLEADO, MECANISMO CON APERTURA DE PULSADOR, CIERRE Y CARGA DEL MUELLE MEDIANTE PALANCA, MONITOREO TÉRMICO: PARA DETECTAR UNA CONEXIÓN DEFECTUOSA Y EVITAR CUALQUIER DAÑO DEBIDO AL SOBRECALENTAMIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA CASA FABRICANTE, CABLEADO EN COBRE DESNUDO NO. 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 92.400.000,00
	1,00
	$ 109.956.000,00
	SI
	$ 109.956.000,00
	2,46134%
	46,75954%

	16,3
	VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 70MM LINEA KONCEPT SERIE 100 ALUMINA ANCHO PERFIL 77/125MM Y VIDRIO DOBLE DE 6+4 MM (6+4mm) CAMARA DE AIRE, CON PELICULA NANOCERAMICA (CONTROL DE INFRARROJOS) IR 35 100,  EN EL ÁREA DE BAÑOS Y COCINA  VIDRIO CON PELICULA DECORATIVA FROSTED 1,52
	M²
	$ 709.192,00
	151,00
	$ 107.087.992,00
	SI
	$ 107.087.992,00
	2,39714%
	49,15668%

	7,3,26
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE POTENCIA EASYPACT MVS, CON MICROLOGIC E, TRIPOLAR, 800 A, ICU 65 kA a 240 V / 65 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 46.361.868,00
	2,00
	$ 92.723.736,00
	SI
	$ 92.723.736,00
	2,07560%
	51,23228%

	27,1,3
	TRANSFORMADOR DE 300KVA, 3F/60 HZ, 13.2KV/220V-127V, TIPO SECO CLASE F, DEVANADOS EN RESINA EPOXICA, INCLUYE DPS´S PRUEBAS DE RUTINA, PRUEBAS EN SITIO, ACCESORIOS, CELDA METÁLICA PARA PROTECCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 72.630.000,00
	1,00
	$ 86.429.700,00
	SI
	$ 86.429.700,00
	1,93471%
	53,16700%

	10,1
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
	M²
	$ 32.265,00
	2.536,00
	$ 81.824.040,00
	SI
	$ 81.824.040,00
	1,83162%
	54,99861%

	3,5
	PLACA DE TAPA DE TANQUE EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.15 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M²
	$ 1.137.223,00
	63,00
	$ 71.645.049,00 
	SI
	$ 71.645.049,00
	1,60376%
	56,60237%

	7,2,19
	BANCO DE DUCTOS PVC - DB DE 2XØ3" INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 
	Ml
	$ 137.537,00
	450,00
	$ 61.891.650,00
	SI
	$ 61.891.650,00
	1,38543%
	57,98781%

	3,9
	MURO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.639.302,00
	31,00
	$ 50.818.362,00 
	SI
	$ 50.818.362,00
	1,13756%
	59,12537%

	4,1,2
	CONSTRUCCION DE COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.234.750,00
	41,00
	$ 50.624.750,00 
	SI
	$ 50.624.750,00
	1,13323%
	60,25859%

	7,6,19
	
LUMINARIA LED SYLVANIA EXPLOSION PROOF SYL SECURE LED LINEAL, 40W, 5000K, 3600LM, 100-277V, IP66, IK08, FP>0.95, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA IMC 3/4", CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS EXPLOSION PROOF: CAJA ALUMINIO CON ROSCA, BOQUILLA CON PUESTA A TIERRA, CONDULETA, CONECTOR PARA CABLE ARMADO, SELLOS CORTAFUEGO A LA ENTRADA Y SALIDA, COMPUESTO SELLANTE, TAPON EN ALUMINIO, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 7.943.780,00
	6,00
	$ 47.662.680,00
	SI
	$ 47.662.680,00
	1,06692%
	61,32551%

	18,4
	ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.
	Kg
	$ 29.854,00
	1.443,00
	$ 43.079.322,00
	SI
	$ 43.079.322,00
	0,96432%
	62,28984%

	7,7,7
	BAJANTE DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN CABLE DE COBRE NO. 2/0 AWG DESNUDO, INCLUYE , AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, DUCTERIA, CONECTOR BIMETÁLICO, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.
	Un
	$ 3.067.245,00
	14,00
	$ 42.941.430,00
	SI
	$ 42.941.430,00
	0,96124%
	63,25107%

	7,8,1
	CABLE CU XLPE MV-90 15KV 90°C 3 X NO.1/0 AWG 133% INCLUYE PRUEBAS TIPO VLF (VERY LOW FRECUENCY) POSTERIOR A INSTALACIÓN DE CABLEADO Y SUS RESPECTIVOS TERMINALES PREMOLDEADOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	Ml
	$ 465.754,00
	90,00
	$ 41.917.860,00
	SI
	$ 41.917.860,00
	0,93832%
	64,18939%

	6,1,16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 10", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
	Ml
	$ 158.800,00
	260,00
	$ 41.288.000,00
	SI
	$ 41.288.000,00
	0,92422%
	65,11362%

	4,1,6
	CONSTRUCCION DE ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.232.310,00
	31,00
	$ 38.201.610,00
	SI
	$ 38.201.610,00
	0,85514%
	65,96875%

	7,7,3
	CABLE DE COBRE DESNUDO AWG NO. 2/0 PARA INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE EXCAVACIÓN, TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO DEL TERRENO 25KG POR CADA 7 METROS DE CABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN VIGENTE.
	Ml
	$ 129.424,00
	292,00
	$ 37.791.808,00
	SI
	$ 37.791.808,00
	0,84596%
	66,81472%

	7,3,3
	GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL
GRADO DE PROTECCIÓN IP 66, IK 10, 208V
DIECIOCHO (18) CIRCUITOS TRIFÁSICOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 18.812.322,00
	2,00
	$ 37.624.644,00
	SI
	$ 37.624.644,00
	0,84222%
	67,65694%

	12,4
	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5  E=0.05 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE) 
	M²
	$ 49.804,00
	755,00
	$ 37.602.020,00
	SI
	$ 37.602.020,00
	0,84171%
	68,49865%

	25,6
	PAVIMENTO ASFÁLTICO (MDC - 19 INVIAS)
	M³
	$ 1.420.432,00
	25,00
	$ 35.510.800,00
	SI
	$ 35.510.800,00
	0,79490%
	69,29356%

	3,8
	PLACA DE MACIZA SOBRE TERRENO EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.20 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M²
	$ 555.128,00
	63,00
	$ 34.973.064,00 
	SI
	$ 34.973.064,00
	0,78287%
	70,07642%

	3,1
	COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO
	M²
	$ 24.708,00
	1.401,00
	$ 34.615.908,00 
	SI
	$ 34.615.908,00
	0,77487%
	70,85129%

	7,6,11
	
LUMINARIA LED SYLVANIA BALA JUPITER 20W NW, 4000K, 1900LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO 1N12CU-AWG-HFFR-LS FASE + 1N12CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12CU-AWG-DESN TIERRA, TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA, TERMINALES, UNIONES, TOMA, CLAVIJA, ANCLAJES DE SUJECIÓN, GUAYAS, PERNOS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 464.089,00
	74,00
	$ 34.342.586,00
	SI
	$ 34.342.586,00
	0,76875%
	71,62004%

	16,6
	LAMINA METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO CAL. 18 MICRO PERFORADA (PERFORACIÓN Y TONO SEGÚN DISEÑO), ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, EN FACHADA
	M²
	$ 627.143,00
	52,00
	$ 32.611.436,00
	SI
	$ 32.611.436,00
	0,73000%
	72,35004%

	7,3,2
	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL, GRADO DE PROTECCIÓN IP 55, IK 10, 208V, DE 200 AMPERIOS, 76 KVA/61 KW, POR MEDIO DE CONTACTORES, INCLUYE DPS CLASE I, PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, SENSOR DE AUSENCIA DE FASE, UNIDAD VIGILANTE DE TENSIÓN Y SECUENCIA, CONTACTORES, UNIDAD SECUENCIAL DE ARRANQUE Y PARADA AUTOMÁTICA DEL GRUPO ELECTRÓGENO, SWITCH ON-OFF, SELECTOR DE PRUEBA MANUAL, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, BORNERAS DE INTERCONEXIÓN, FRENTE MUERTO, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA, LLAVES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 29.493.327,00
	1,00
	$ 29.493.327,00
	SI
	$ 29.493.327,00
	0,66020%
	73,01025%

	7,2,4
	BANCO DE DUCTOS PVC - TDP DE 3XØ6" INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Ml
	$ 511.179,00
	56,00
	$ 28.626.024,00
	SI
	$ 28.626.024,00
	0,64079%
	73,65104%

	7,3,1
	TRANSFERENCIA AUTOMATICA EN GABINETE LAMINADO EN FRIO TRIFÁSICO TIPO INDUSTRIAL, GRADO DE PROTECCIÓN IP 55, IK 10, 208V, DE 800 AMPERIOS, 343,75 KVA/275 KW, POR MEDIO DE CONTACTORES, INCLUYE DPS CLASE I, PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, SENSOR DE AUSENCIA DE FASE, UNIDAD VIGILANTE DE TENSIÓN Y SECUENCIA, CONTACTORES, UNIDAD SECUENCIAL DE ARRANQUE Y PARADA AUTOMÁTICA DEL GRUPO ELECTRÓGENO, SWITCH ON-OFF, SELECTOR DE PRUEBA MANUAL, PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN, BORNERAS DE INTERCONEXIÓN, FRENTE MUERTO, BARRAJES PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INDEPENDIENTES, PUERTA CON CHAPA, LLAVES Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Un
	$ 27.777.708,00
	1,00
	$ 27.777.708,00
	SI
	$ 27.777.708,00
	0,62180%
	74,27283%

	17,3
	DIVISIONES PARA BAÑO FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE REF. 304 -2B CALIBRE 20  TERMINADO 3 ANTIMAGNÉTICO, TIPO PANEL DOBLE LAMINA, INTERIOR EN ICOPOR PARA EFECTO ANTI ACÚSTICO, CON DISEÑO MODULAR DE FÁCIL COLOCACIÓN, CUENTA CON BISAGRAS,  ZÓCALO, BASES Y PASADOR TOTALMENTE EN ACERO INOXIDABLE,  BISAGRA CON APERTURA MAYOR DE 100°, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN TÉCNICA SEGÚN EL CASO. PARA LOS SANITARIOS, DUCHAS Y ORINALES DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS, EN PANELES ENTAMBORADOS DE ACERO INOXIDABLE TIPO SOCODA 304 2B CALIBRE 20
	M²
	$ 893.801,00
	30,00
	$ 26.814.030,00
	SI
	$ 26.814.030,00
	0,60023%
	74,87306%

	6,3,3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION CON POLIUREA EN FRIO
	M²
	$ 239.909,00
	108,00
	$ 25.910.172,00
	SI
	$ 25.910.172,00
	0,57999%
	75,45306%

	12,3
	CERAMICA PARA PARED REF: VITTORIANO FORMATO 30 X 60 CMS RECTIFICADO COLOR BLANCO BRILLANTE. H:2,40 MTS
	M²
	$ 97.892,00
	258,00
	$ 25.256.136,00
	SI
	$ 25.256.136,00
	0,56535%
	76,01841%

	7,2,3
	BANCO DE DUCTOS PVC - DB DE 9XØ4" INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 
	Ml
	$ 538.356,00
	45,00
	$ 24.226.020,00
	SI
	$ 24.226.020,00
	0,54229%
	76,56070%

	4,2,1
	MALLA ELECTROSOLDADA FY  485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO
	Kg
	$ 7.686,00
	2.961,00
	$ 22.758.246,00 
	SI
	$ 22.758.246,00
	0,50944%
	77,07014%

	10,3
	MEDIA CAÑA EN PAÑETE ESQUINAS VERTICALES MUROS IMPERMEABILIZADO TODAS LAS ESQUINAS
	ML
	$ 31.620,00
	704,00
	$ 22.260.480,00
	SI
	$ 22.260.480,00
	0,49830%
	77,56844%

	27,2,1
	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO 6,0 HP(INCLUYE: TANQUE HIDROACUMULADOR 200 LTS, 2 BOMBAS, TABLERO Y CONEXIONES ELÉCTRICAS, ACCESORIOS, TUBERÍA DE CONEXIÓN GALVANIZADA, PEDESTALES,  FLOTADOR ETC.)
	Un
	$ 18.700.000,00
	1,00
	$ 22.253.000,00
	SI
	$ 22.253.000,00
	0,49813%
	78,06657%

	16,1
	PUERTA EN ALUMINIO INCLUYE MARCO TUBERIA RECTANGULAR PANEL LLENO O EN REJILLA TIPO BAÑOS CON PASADOR  Y PORTACANDADO
	M²
	$ 431.735,00
	50,00
	$ 21.586.750,00
	SI
	$ 21.586.750,00
	0,48322%
	78,54979%

	7,4,6
	ACOMETIDA EN CABLE 3N6 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 1N6 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N8 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 85.675,00
	240,00
	$ 20.562.000,00
	SI
	$ 20.562.000,00
	0,46028%
	79,01006%

	7,1,3
	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA MEDIA Y BAJA TENSIÓN, SEGÚN NORMA CS 276 O DEL OPERADOR DE RED QUE APLIQUE.
	Un
	$ 2.862.622,00
	7,00
	$ 20.038.354,00
	SI
	$ 20.038.354,00
	0,44855%
	79,45862%

	5,2
	ALFAJÍA EN CONCRETO DE 3000 PSI A=0,25. (INCLUYE REFUERZO
	Ml
	$ 69.841,00
	286,00
	$ 19.974.526,00
	SI
	$ 19.974.526,00
	0,44713%
	79,90574%

	
	
	
	
	
	
	
	
	PROMEDIO
	1,63073%




















· Paso 8: Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior, es decir: 




	ÍTEM
	ACTIVIDAD
	UND
	 VR/UNIT. 
	 CANT 
	 VR/PARC. 
	 BIEN 
	 VR/PARC BIENES 
	% PARTICIPACIÓN ITEM
	% ACUMULADO

	4,1,5
	CONSTRUCCION DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADO EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0.35 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO, RIOSTRAS, VIGUETAS, CASETONES DE ICOPOR, LOSETA SUPERIOR, NO INCLUYE REFUERZO
	M²
	$ 339.869,00
	961,00
	$ 326.614.109,00 
	SI
	$ 326.614.109,00
	7,31120%
	7,31120%

	4,1,1
	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420  MPA GR 60 -NTC 2289  INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO
	Kg
	$ 8.213,00
	25.972,00
	$ 213.308.036,00 
	SI
	$ 213.308.036,00
	4,77486%
	12,08606%

	27,1,2
	CELDA DE PROTECCIÓN (D06H) CON INTERRUPTOR DE CORTE EN VACÍO, CAPACIDAD 630A/17.5KV/25KA, INCLUYE SECCIONADOR DE OPERACIÓN SIN CARGA, PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGÍA DE AIRE EN TANQUE SELLADO, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON PULSADOR, APERTURA, CIERRE Y CARGA DE RESORTE MEDIANTE PALANCA, RELÉ MULTIFUNCIONAL EASERGY P3, FUENTE PARA REDUNDANCIA DE AUTONOMÍA, TENSIÓN DE ENTRADA 115/120VAC, TENSIÓN DE SALIDA 24 VDC, JUEGO DE TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, TRES TRANSFORMADORES DE POTENCIAL, JUEGO SUPERIOR DE BARRAS PARA CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA, BORNES PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO MONOPOLAR, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, CODOS PARA CABLEADO, MONITOREO TÉRMICO: PARA DETECTAR UNA CONEXIÓN DEFECTUOSA Y EVITAR CUALQUIER DAÑO DEBIDO AL SOBRECALENTAMIENTO, SISTEMA DE SUPERVISIÓN DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PANTALLA HMI GRÁFICA MONTADA EN EL PANEL DE CONTROL, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA CASA FABRICANTE, CABLEADO EN COBRE DESNUDO NO. 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 168.000.000,00
	1,00
	$ 199.920.000,00
	SI
	$ 199.920.000,00
	4,47517%
	16,56123%

	25,1
	RECEBO COMUN PARA RELLENO EN VIAS
	M³
	$ 191.591,00
	#########
	$ 173.441.510,81
	SI
	$ 173.441.510,81
	3,88246%
	20,44369%

	4,1,3
	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	M³
	$ 1.169.758,00
	140,00
	$ 163.766.120,00 
	SI
	$ 163.766.120,00
	3,66587%
	24,10956%

	27,2,3
	EQUIPO INCENDIOS NORMALIZADO 30 HP, (INCLUYE 1 BOMBA Q: 250 GPM, CFT 120 PSI Y UNA BOMBA JOCKEY 5 HP, TABLERO Y CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS (VALVULA DE ALIVIO, TUBERIA DE CONEXÓN GALVANIZADA, PEDESTALES, MANOMETROS, CABEZAL DE PRUEBA SEGÚN NFPA 3" ETC) EJE VERTICAL SUCCIÓN NEGATIVA)
	Un
	$ 127.155.000,00
	1,00
	$ 151.314.450,00
	SI
	$ 151.314.450,00
	3,38715%
	27,49671%

	18,2
	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR  TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM  CAL 24 (INCLUYE  STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	M²
	$ 255.667,00
	537,00
	$ 137.293.179,00
	SI
	$ 137.293.179,00
	3,07328%
	30,56999%

	7,5,1
	ELÉCTROBARRA MR DE MEDIA POTENCIA, CAPACIDAD 1000A EN ALUMINIO (4WIRE (3F + N + PE CASING)) 
INCLUYE TRAMOS RECTOS, ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN, TRAMOS CON BARRERA CORTAFUEGO, ELEMENTO DE EXPANSIÓN, UNIDADES DE ALIMENTACIÓN, ÁNGULOS, TE VERTICAL, TE HORIZONTAL, CONECTORES A TABLERO, CONECTORES A TABLERO CON ÁNGULOS, COMPONENTES COMPLEMENTARIOS DEL RECORRIDO, CAJAS DE DERIVACIÓN TIPO PLUG-IN, CAJAS DE DERIVACIÓN TIPO BOLT-ON Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
	Ml
	$ 4.811.305,00
	28,00
	$ 134.716.540,00
	SI
	$ 134.716.540,00
	3,01560%
	33,58559%

	5,3
	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 PV  E=0,12 MTS, , INCLUYE , MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
	M²
	$ 114.745,00
	1.162,00
	$ 133.333.690,00
	SI
	$ 133.333.690,00
	2,98465%
	36,57024%

	3,6
	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
	M³
	$ 2.043.876,00
	60,00
	$ 122.632.560,00
	SI
	$ 122.632.560,00
	2,74511%
	39,31535%

	7,4,1
	ACOMETIDA EN CABLE 6N250 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 2N250 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4/0 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
	Ml
	$ 1.145.318,00
	98,00
	$ 112.241.164,00
	SI
	$ 112.241.164,00
	2,51250%
	41,82785%

	18,3
	REVESTIMIENTO POR PROYECCION MECANICA EN CALIENTE A BASE DE POLIUREA PURA, DE DOS COMPONENTES, DE EXTRA RÁPIDO CURADO PARA LA APLICACIÓN DE MEMBRANAS ELÁSTICAS, CON PUENTEO DE FISURAS TIPO EUCOFLEX CALIENTE DE TOXEMENT O SIMILAR, INCLUYE APLICACION DE IMPRIMANTE A DOS CAPAS CON EPÓXICO DE DOS COMPONENTES TIPO EUCOPRIMER GC DE TOXEMENT O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	M²
	$ 366.638,00
	301,00
	$ 110.358.038,00
	SI
	$ 110.358.038,00
	2,47034%
	44,29819%

	27,1,1
	CELDA (I06H) DE ENTRADA Y SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA Y CORTE EN VACÍO, CAPACIDAD 630A/17.5KV/25KA, INCLUYE PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGÍA DE AIRE EN TANQUE SELLADO, JUEGO SUPERIOR DE BARRAS, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, BORNES PARA LA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO MONOPOLAR, CODOS PARA CABLEADO, MECANISMO CON APERTURA DE PULSADOR, CIERRE Y CARGA DEL MUELLE MEDIANTE PALANCA, MONITOREO TÉRMICO: PARA DETECTAR UNA CONEXIÓN DEFECTUOSA Y EVITAR CUALQUIER DAÑO DEBIDO AL SOBRECALENTAMIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA CASA FABRICANTE, CABLEADO EN COBRE DESNUDO NO. 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 92.400.000,00
	1,00
	$ 109.956.000,00
	SI
	$ 109.956.000,00
	2,46134%
	46,75954%

	16,3
	VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 70MM LINEA KONCEPT SERIE 100 ALUMINA ANCHO PERFIL 77/125MM Y VIDRIO DOBLE DE 6+4 MM (6+4mm) CAMARA DE AIRE, CON PELICULA NANOCERAMICA (CONTROL DE INFRARROJOS) IR 35 100,  EN EL ÁREA DE BAÑOS Y COCINA  VIDRIO CON PELICULA DECORATIVA FROSTED 1,52
	M²
	$ 709.192,00
	151,00
	$ 107.087.992,00
	SI
	$ 107.087.992,00
	2,39714%
	49,15668%

	7,3,26
	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE POTENCIA EASYPACT MVS, CON MICROLOGIC E, TRIPOLAR, 800 A, ICU 65 kA a 240 V / 65 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	Un
	$ 46.361.868,00
	2,00
	$ 92.723.736,00
	SI
	$ 92.723.736,00
	2,07560%
	51,23228%

	27,1,3
	TRANSFORMADOR DE 300KVA, 3F/60 HZ, 13.2KV/220V-127V, TIPO SECO CLASE F, DEVANADOS EN RESINA EPOXICA, INCLUYE DPS´S PRUEBAS DE RUTINA, PRUEBAS EN SITIO, ACCESORIOS, CELDA METÁLICA PARA PROTECCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
	Un
	$ 72.630.000,00
	1,00
	$ 86.429.700,00
	SI
	$ 86.429.700,00
	1,93471%
	53,16700%

	10,1
	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
	M²
	$ 32.265,00
	2.536,00
	$ 81.824.040,00
	SI
	$ 81.824.040,00
	1,83162%
	54,99861%






· Paso 9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales.  


	CONSTRUCCION DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADO EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0.35 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, MAQUINARIA, EQUIPO NECESARIO, RIOSTRAS, VIGUETAS, CASETONES DE ICOPOR, LOSETA SUPERIOR, NO INCLUYE REFUERZO
	[image: ]


	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420  MPA GR 60 -NTC 2289  INCLUYE ALAMBRE NEGRO . TRASIEGO, MANEJO
	[image: ]


	CELDA DE PROTECCIÓN (D06H) CON INTERRUPTOR DE CORTE EN VACÍO, CAPACIDAD 630A/17.5KV/25KA, INCLUYE SECCIONADOR DE OPERACIÓN SIN CARGA, PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGÍA DE AIRE EN TANQUE SELLADO, MECANISMO DE ACCIONAMIENTO CON PULSADOR, APERTURA, CIERRE Y CARGA DE RESORTE MEDIANTE PALANCA, RELÉ MULTIFUNCIONAL EASERGY P3, FUENTE PARA REDUNDANCIA DE AUTONOMÍA, TENSIÓN DE ENTRADA 115/120VAC, TENSIÓN DE SALIDA 24 VDC, JUEGO DE TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, TRES TRANSFORMADORES DE POTENCIAL, JUEGO SUPERIOR DE BARRAS PARA CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA, BORNES PARA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO MONOPOLAR, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, CODOS PARA CABLEADO, MONITOREO TÉRMICO: PARA DETECTAR UNA CONEXIÓN DEFECTUOSA Y EVITAR CUALQUIER DAÑO DEBIDO AL SOBRECALENTAMIENTO, SISTEMA DE SUPERVISIÓN DEL INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PANTALLA HMI GRÁFICA MONTADA EN EL PANEL DE CONTROL, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA CASA FABRICANTE, CABLEADO EN COBRE DESNUDO NO. 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	[image: ]

	RECEBO COMUN PARA RELLENO EN VIAS
	[image: ]

	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
	[image: ]

	EQUIPO INCENDIOS NORMALIZADO 30 HP, (INCLUYE 1 BOMBA Q: 250 GPM, CFT 120 PSI Y UNA BOMBA JOCKEY 5 HP, TABLERO Y CONEXIONES ELECTRICAS, ACCESORIOS (VALVULA DE ALIVIO, TUBERIA DE CONEXÓN GALVANIZADA, PEDESTALES, MANOMETROS, CABEZAL DE PRUEBA SEGÚN NFPA 3" ETC) EJE VERTICAL SUCCIÓN NEGATIVA)
	[image: ]


	TEJA EN LÁMINA SIN TRASLAPO COLOR EXTERIOR SEGÚN UMA Y BLANCO INTERIOR  TIPO SANDWICH PANEL 2" HASTA 50 CM  CAL 24 (INCLUYE  STANDING S 0,61XML 26 V/B, CLIP TEJA STANDING, TRAXX 3-10-16 X3/4), RELLENO CON POLIESTIRENO (ICOPOR) Y TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 
	
[image: ]

	ELÉCTROBARRA MR DE MEDIA POTENCIA, CAPACIDAD 1000A EN ALUMINIO (4WIRE (3F + N + PE CASING)) 
INCLUYE TRAMOS RECTOS, ELEMENTOS DE DISTRIBUCIÓN, TRAMOS CON BARRERA CORTAFUEGO, ELEMENTO DE EXPANSIÓN, UNIDADES DE ALIMENTACIÓN, ÁNGULOS, TE VERTICAL, TE HORIZONTAL, CONECTORES A TABLERO, CONECTORES A TABLERO CON ÁNGULOS, COMPONENTES COMPLEMENTARIOS DEL RECORRIDO, CAJAS DE DERIVACIÓN TIPO PLUG-IN, CAJAS DE DERIVACIÓN TIPO BOLT-ON Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
	
[image: ]


	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA N°5 PV  E=0,12 MTS, , INCLUYE , MORTERO RELLENO DE DOVELAS, PEGA Y ANCLAJES, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
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	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.
	
[image: ]


	ACOMETIDA EN CABLE 6N250 Cu AWG PE-HFFR-LS (FASES) + 2N250 Cu AWG PE-HFFR-LS (NEUTRO) + 1N4/0 Cu AWG (TIERRA), INCLUYE BORNAS DE CONEXIÓN, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
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	REVESTIMIENTO POR PROYECCION MECANICA EN CALIENTE A BASE DE POLIUREA PURA, DE DOS COMPONENTES, DE EXTRA RÁPIDO CURADO PARA LA APLICACIÓN DE MEMBRANAS ELÁSTICAS, CON PUENTEO DE FISURAS TIPO EUCOFLEX CALIENTE DE TOXEMENT O SIMILAR, INCLUYE APLICACION DE IMPRIMANTE A DOS CAPAS CON EPÓXICO DE DOS COMPONENTES TIPO EUCOPRIMER GC DE TOXEMENT O SIMILAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
	
[image: ]


	CELDA (I06H) DE ENTRADA Y SALIDA CON SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA Y CORTE EN VACÍO, CAPACIDAD 630A/17.5KV/25KA, INCLUYE PUESTA A TIERRA CON TECNOLOGÍA DE AIRE EN TANQUE SELLADO, JUEGO SUPERIOR DE BARRAS, INDICADOR DE PRESENCIA DE TENSIÓN, BORNES PARA LA CONEXIÓN INFERIOR DE CABLE SECO MONOPOLAR, CODOS PARA CABLEADO, MECANISMO CON APERTURA DE PULSADOR, CIERRE Y CARGA DEL MUELLE MEDIANTE PALANCA, MONITOREO TÉRMICO: PARA DETECTAR UNA CONEXIÓN DEFECTUOSA Y EVITAR CUALQUIER DAÑO DEBIDO AL SOBRECALENTAMIENTO, PROTOCOLO DE PRUEBAS DE LA CASA FABRICANTE, CABLEADO EN COBRE DESNUDO NO. 2/0 AWG PARA INTERCONEXIÓN DE TIERRA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 
	
[image: ]


	VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 70MM LINEA KONCEPT SERIE 100 ALUMINA ANCHO PERFIL 77/125MM Y VIDRIO DOBLE DE 6+4 MM (6+4mm) CAMARA DE AIRE, CON PELICULA NANOCERAMICA (CONTROL DE INFRARROJOS) IR 35 100,  EN EL ÁREA DE BAÑOS Y COCINA  VIDRIO CON PELICULA DECORATIVA FROSTED 1,52
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	INTERRUPTOR AUTOMATICO DE POTENCIA EASYPACT MVS, CON MICROLOGIC E, TRIPOLAR, 800 A, ICU 65 kA a 240 V / 65 kA a 440 V DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL TABLERO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
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	TRANSFORMADOR DE 300KVA, 3F/60 HZ, 13.2KV/220V-127V, TIPO SECO CLASE F, DEVANADOS EN RESINA EPOXICA, INCLUYE DPS´S PRUEBAS DE RUTINA, PRUEBAS EN SITIO, ACCESORIOS, CELDA METÁLICA PARA PROTECCIÓN Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
	
[image: ]


	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"
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