FICHA TECNICA COMODAS 

	CÓMODAS

	Tipo 
	Cómodas


	Cantidad
	140


	Medidas
	Fondo: 50cm

Altura: 200cm

Ancho: 90cm


	Terminados
	· Fabricación en lamina Cold Rolled calibre 24, puntas redondeadas.
· Pintura electrostática, con espesor de 50 micras como mínimo.  
· Estructura de laterales, piso, techo y espaldar unidos entre sí con soldadura.                                                                                                                                                                                           
· Con puertas abatibles en lámina Cold Rolled calibre 24.


	Otras Características 
	· Una división central horizontal de techo a piso.
· Cinco (05) entrepaños fijos equidistante a 32 cm alto X 45 cm ancho, La profundidad del entrepaño debe ser de 50 cm útiles. para un total de 6 compartimientos, desde la pared izquierda a la división central.
· Un (01) entrepaño fijo desde la pared derecha a la división central a 32 cm alto X 45 cm ancho, La profundidad del entrepaño debe ser de 50 cm útiles.
· Un tubo perchero de 1” x45cm soldado de la pared derecha a la división central de la cómoda.
· El espacio horizontal derecho donde se ubicará el tubo perchero tendrá una altura total de 168cm.
· Puertas abatibles en lamina Cold Rolled de calibre 24.
· Cada puerta lleva guías en la parte superior e inferior para permitir el abre y cierre de la puerta.
· Un ala con portacandado, la otra ala con pasador hueco de 2”.
· En el segundo entrepaño superior deberá haber una caja interior con portacandado de 20cm de alto X 20cm de ancho y 25cm de profundidad de atrás hacia adelante.
· La caja interior debe tener puerta con porta candado.
· 2 rejillas de ventilación por cada puerta, ubicadas en la parte inferior central y superior central de cada una.
· Las puertas deben ir reforzadas con un marco en lámina.
· Guía en puerta interior
· Manija de 10cm ancladas con tornillo a cada una de las puertas.
· 4 patas en la cómoda para proteger el mueble (según imagen).
· Cada cómoda debe quedar asegurada (anclada) a la pared con chazos expansibles de 5/8 x 2“ que permitan brindar la estabilidad y seguridad de estas.


	Color
	Gris(Pintura electrostática), previa coordinación y aprobación con el supervisor del contrato, teniendo en cuenta el color actual de las cómodas de la Escuela de Suboficiales FAC, con el fin de generar uniformidad.


	Garantía
	Mínimo un (01) año, esta debe ser proporcionada por el fabricante directamente.


	Imágenes de referencia
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1. Obligaciones del contratista

· Al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, el contratista deberá presentarse en Madrid (Cundinamarca), Carrera 5 No. 2 – 92 Sur instalaciones de la Escuela de Suboficiales FAC, previa coordinación con el supervisor o supervisor suplente del contrato ESUFA a fin de validar aspectos como: distribución, espacios donde se tiene prevista la instalación de los elementos a que haya lugar, asimismo el contratista deberá facilitar una carta de colores específicamente grises con  el fin de acordar cuál será el escogido para la pintura electrostática de las cómodas.
· El contratista proporcionará, a la Escuela de Suboficiales FAC en el plazo de quince (15) días, la documentación técnica que defina las características físicas y funcionales de las Cómodas metálicas objeto del contrato, de conformidad con los lineamientos citados y que puedan estar especificadas en el Pliego de Condiciones Técnicas del contrato.
· Para la entrega de los elementos que componen el objeto del contrato se deberá realizar previa coordinación con el supervisor del contrato designado por la ESUFA, podrá ser de lunes a viernes entre las 08:00 horas y las 15:00 horas, será el supervisor quien reciba, revise, elabore y firme el recibo a satisfacción. En caso de presentarse la necesidad de extender este horario o requerir algún fin de semana deberá ser con previa coordinación con el supervisor del contrato.
· Todos los elementos y materiales suministrados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad y libre de defectos o imperfectos; si algunos de los componentes que integran el mobiliario es devuelto o no se recibe porque presenta daños, defectos de fabricación o porque no cumplen con las especificaciones técnicas, deberán ser sustituidos por el contratista en un plazo no superior a cinco (05) días hábiles calendario dentro del plazo de ejecución contractual.
· Los elementos que componen el objeto del contrato deberán entregarse debidamente instalados en Madrid (Cundinamarca), Carrera 5 No. 2 – 92 Sur Escuela de Suboficiales FAC.
· El contratista debe garantizar que las partes metálicas del mobiliario tenga protección anticorrosiva que garantice la durabilidad de la estructura por mínimo 3 años.
· El contratista se compromete a realizar las reparaciones del caso, y/o reemplazar los elementos objeto del contrato en caso de presentarse estas novedades dentro del año siguiente a la entrega de conformidad a la garantía.
· El contratista deberá asumir todos los costos y gastos directos e indirectos, incluidos almacenamiento, empaque, embalaje, transporte, equipos, herramientas, personal y suministros necesarios para la instalación de los elementos.
· El personal necesario para el cumplimiento del objeto del contrato estará bajo responsabilidad del contratista y el deberá garantizar que se suministre y cumplan todos los elementos y protocolos de seguridad industrial y salud ocupacional en la fabricación, transporte e instalación de los elementos objeto del contrato, así como el suministro de equipos, herramientas e insumos adecuados de acuerdo con las características y magnitud de la instalación que se ha de ejecutar.
· El contratista asumirá por su cuenta y riesgo, todos los imprevistos tanto económicos como físicos que conlleve la ejecución del contrato.

OBLIGACIONES GENERALES

· Suscribir oportunamente el acta de Inicio y el acta de liquidación del contrato de compraventa juntamente con el supervisor de este.
· Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del art. 52 de la Ley 80 de 1993.

· Acreditar mediante certificación el pago de aportes Parafiscales (ICBF, SENA, CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR) si aplica y de aportes patronales (pago de aportes en pensión, salud al sistema de seguridad social y riesgos laborales expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma en cumplimiento del Art. 50 de la Ley 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015 del mes correspondiente. En caso de ser persona natural el certificado de afiliación y fotocopia del último pago de aportes parafiscales y de seguridad social y riesgos laborales.

· Entregar al supervisor del contrato o quien haga sus veces garantías del fabricante de los elementos adquiridos.

· Cumplir con las especificaciones de tiempo, modo y lugar para la entrega de los elementos establecidos en los estudios previos, la propuesta y el contrato. 

· El contratista asumirá por su cuenta y riesgo, todos los imprevistos tanto económicos como físicos que conlleve la ejecución del contrato
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