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1. OBJETO DEL PROCESO 

43405C1490 SUMINISTRAR COMBUSTIBLE TIPO DIESEL (ACPM) PUESTO EN SITIO PARA LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL OCCIDENTE

GENERALIDADES.

El grupo de mantenimiento de sistemas a la navegación aérea de la Regional Occidente es la dependencia encargada de garantizar la operatividad de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios de comunicaciones navegación, vigilancia, meteorología, Energía y ayudas visuales de los aeropuertos, las aerovías, y en general todo el espacio aéreo y los emplazamientos en tierra de dicha infraestructura tecnológica en los departamentos de Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Quindío y Risaralda los cuales conforman la Regional Occidente de la Aeronáutica Civil.   
 
La entidad cuenta con un conjunto de grupos electrógenos que son utilizados para suministrar energía y de funcionamiento continuo como fuente principal de energía o para servicio de emergencia como fuente de reserva. La disponibilidad y operatividad de dichos grupos electrógenos depende de un suministro oportuno y suficiente de combustible puesto en sitio que garantice que dichos grupos puedan ser puestos en funcionamiento ante la eventualidad de una falla en el suministro de energía a través de la red de distribución comercial. Este combustible se almacena en tanques externos y se estima que, con la capacidad instalada, este alcanzará para funcionar durante el resto del año siempre y cuando se mantenga el perfil de servicio y no se presenten ocurrencias de fallas continuas de la red de energía principal. En caso contrario y con los recursos disponibles se deberá adquirir más cantidad de combustible.  

Es necesario prever las necesidades de combustible en los aeropuertos de la regional occidente ante los problemas de calidad en el suministro de energía comercial y las contingencias debidas a situaciones tales como el robo de cable, condiciones meteorológicas adversas y cortes continuos del suministro de energía comercial que puedan ocasionar fallas de las redes de distribución. 

La regional Occidente divide sus aeropuertos así:

	ACPM AEROPUERTOS REGIONAL OCCIDENTE.

	AEROPUERTOS
	Palmira, Buenaventura, Armenia, Popayán, Pasto, Ipiales, Tumaco, Guapi



Los tanques de almacenamiento de combustible de los grupos electrógenos están ubicados físicamente en los aeropuertos y por tal motivo el combustible debe ser entregado exclusivamente en sitio. Para los efectos de estos estudios se debe tener en cuenta el transporte de combustible desde la estación de servicio hasta las instalaciones de los aeropuertos. Para el caso específico del aeropuerto de Tumaco y Guapi se debe tener en cuenta las dificultades de orden público y de acceso.
	
Los aeropuertos se encuentran ubicados cerca de cabeceras municipales. El inconveniente radica en que las estaciones de combustible generalmente no poseen la logística y permisos necesarios para realizar el suministro por fuera de sus instalaciones, lo cual ocasiona sobrecostos por el transporte del combustible hasta la casa de plantas de los grupos electrógenos, los cuales se ubican dentro de los aeropuertos. 

Para información de todos los interesados y cálculos de transporte del combustible, se relacionan las ubicaciones geográficas de los aeropuertos de la regional Occidente así:
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Aeropuerto de Guapi
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Ahora bien; se debe tener en cuenta que el valor unitario por galon de combustible para todos los aeropuertos, es la sumatoria del precio del galon de combustible, mas el valor del flete, mas el valor en que incurran por polizas, seguros y demas.

Se relacionan las posibles cantidades de combustible a suministrar.
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1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas.
b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
j) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
k) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
l) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
m) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
n) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Los contratistas deben entregar el combustible exclusivamente en sitio en los aeropuertos objeto del presente proyecto previo visto bueno del supervisor del contrato o jefe del Grupo de Soporte Técnico de la Regional Occidente e máximo tres entregas.

La especificación del combustible diésel corriente a suministrar deberá cumplir con las siguientes normas: la Norma Técnica Colombiana No. 1438 / Resolución 1565 del 27 de diciembre de 2004. 
	
1. ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

· El contratista debe garantizar el servicio en el momento que se requiera. 

· Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía que se presente durante la ejecución del contrato al supervisor del contrato.

· Colaborar con la AERONÁUTICA CIVIL en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea de mejor eficiencia y cumplimiento en la prestación del servicio.

· Acatar las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Director Regional por intermedio de los Supervisores del contrato.

· Garantizar la calidad de la prestación del servicio y responder por él.

· Suscribir las actas necesarias para la correcta ejecución del contrato así: INICIO, RECIBO A SATISFACCION, TERMINACION, LIQUIDACION y cualquier otra acta que resulte con ocasión y ejecución del contrato.

· Cumplir con las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional y diligenciar previo al inicio de la ejecución del presente contrato el documento matriz de salud ocupacional a cumplir durante la ejecución del contrato y atender las recomendaciones emitidas por el Supervisor en este sentido, que podrán implicar la suspensión de la actividad.

· El contratista deberá tener en cuenta la implementación total de las medidas de bioseguridad ordenadas por el Gobierno Nacional bajo la resolución 666 de 2020 del Ministerio de Salud y protección Social y las demás que se emanen dentro de la pandemia Mundial, sean temporales o definitivas, asumirán dentro de su cumplimiento las medidas de Bioseguridad que establezca la Aeronáutica Civil y los operadores de Aeropuertos, bajo su gasto de implementación.

1. GARANTÍA TÉCNICA.

 

Se anexan las características del producto Diésel corriente.  

	[bookmark: _Hlk166597919]Producto: Diésel Corriente (1)

	Grado
	Combustible automotor e industrial

	Referencia
	ASTM D 975 / NTC 1438 (Norma Técnica Colombiana) / Resolución 1565 de diciembre 27 de 2004

	Actualización
	Marzo 1, 2005 

	Características
	Unidades
	Métodos
	Mínimo
	Máximo

	Agua y Sedimento
	mL/100 mL
	ASTM D 1796 (2)
	
	0,05

	Azufre
	g / 100 g
	ASTM D 4294 (3)
	
	0,45

	Aromáticos
	mL/100 mL
	ASTM D 5186 (4)
	
	35

	Cenizas
	g / 100 g
	ASTM D 482
	
	0,01

	Color ASTM
	
	ASTM D 1500
	
	3,0

	Corrosión al Cobre, 3 h a 50 °C
	Clasificación
	ASTM D 130
	
	2 (5)

	Destilación:
	°C
	ASTM D 86
	
	

	        Punto Inicial de Ebullición
	
	
	Reportar

	        Temp. 50% vol. Recobrado
	
	
	Reportar

	        Temp. 90% vol. Recobrado
	
	
	
	360

	        Punto Final Ebullición
	
	
	
	390

	Gravedad API 
	° API
	ASTM D 4052 (6)
	Reportar

	Índice de Cetano (7)
	
	ASTM D 4737 (8)
	45
	

	Numero de Cetano (9) 
	
	ASTM D 613 (10)
	43
	

	Punto de Fluidez
	°C
	ASTM D 97 (11)
	
	3

	Punto de Inflamación
	°C
	ASTM D 93
	52
	

	Residuos Carbón Micro, (10 % fondos)
	g / 100 g
	ASTM D 4530
	
	0,20

	Viscosidad a 40 °C
	mm2 /s
	ASTM D 445
	1,9
	5,0

	(1) Resolución 0447 de 2003 y NTC 1438

	(2) Método alterno D-2709

	(3) Método alterno D-2622

	(4) Métodos alternos: D-1319, Método Infrarrojo, UV-VIS, Espectrometría de masas 

	(5) El valor 2 se refiere a valores 2a, 2b o 2c

	(6) Método alterno D 1298, D 287

	(7) Válido para diésel producido en la destilación atmosférica del petróleo crudo, sin mezcla con otros componentes de refinería

	(8) Método alterno D 976

	(9) Válido para diésel que contenga componentes provenientes de procesos de ruptura catalítica y/o térmica, y/o aditivos mejoradores de cetano.

	(10) Método alterno D6890

	(11) Método alterno D 5949




Atención de reclamos y devoluciones. 

En el evento que se presenten devoluciones debido a mala calidad del ACPM o de especificaciones diferentes o inferiores a las requeridas se deberá dar cumplimiento a la devolución y el contratista deberá asumir los costos de la devolución. El plazo de entrega por devolución o reclamación no deberá ser mayor a cuarenta (48) horas.

No obstante a lo anterior, se le requerirá al contratista adjudicatario, suscribir póliza que ampare la calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, como también la calidad de servicio, por seis (6) meses contados a partir de la terminación contractual. 



CONOZCO Y ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AQUÍ RELACIONADAS
 
 
                   FIRMA DEL OFERENTE:                                                                
                        No. De CEDULA                                                                               
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