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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA 

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.

Las imágenes aquí presentadas son de referencia, no constituyen marcas específicas solicitadas, salvo los ítems que se relacionan y justifican en la parte final del numeral 1.1 del estudio previo.

	Señor proponente DEBERÁ describir las condiciones técnicas de su ofrecimiento, indicando marca y referencia el mismo, no basta solo el compromiso de cumplir



CELDAS TRANSITORIAS SEDE DE PALOQUEMAO
Ficha Técnica No. 1
	
Clasificación del bien o servicio


	46171600 Equipo de vigilancia y detección


	
Nombre Comercial del Bien o Servicio


	CAMARAS FIJA TIPO MINI DOMO IP

	
Calidad


	Normas FCC, CE, UL, RoSH 

	Generalidades 
	
Cámaras fija tipo mini domo IP para la renovación y soporte técnico de Circuitos Cerrados de Televisión ubicados en el Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación.



	Requisitos generales
	
Componente del CCTV integrado por:

	DESCRIPCIÓN

	
Cámaras fija tipo mini domo IP.







	Requisitos específicos
	
Características técnicas mínimas:

	CARACTERISTICAS

	Marca
	
Especificar



	Modelo
	
Especificar



	
Sensor de imagen


	Entre 1/2.7” A 1/3” con CMOS de escaneo Progresivo


	Iluminación Mínima
	
Color 0.038lux B/N 0 Lux, Día/Noche Real o con filtro ICR o superior.



	Iluminación IR.
	
30 mts o superior



	Compresión de video
	
Mínimo H.264 o (MPEG-4 Parte 10/AVC) Base Profile o Main Profile y High Profile H:265 (MPEg-H Parte 2/HEVC9 Main Profile motion JPEG.



	Resoluciones
	
Mínimo 4 Megapíxeles 30 fps 2592x1520 o superior.



	Distancia Focal
	
Mínima 2.8 mm máximo 10 mm.



	Seguridad
	
Autenticación de inicio de sesión HTTPS, autenticación de inicio de mediante web browser a través de usuario y contraseña, filtrado de direcciones IP, registro de acceso de usuario, autenticación.



	Protocolos compatibles
	
Protocolos IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP (TCP, UDP Unicast).



	Interfaz de programación de aplicaciones
	
API abierta para la integración de software, Camera Application. Conexión a través de ONVIF Profile G, Onvif profile S y Onvif profile T. 



	Analíticas
	
Debe permitir correr analíticas de manera concurrente sin presentar bloqueo alguno o cancelación entre las mismas. Como mínimo debe permitir los siguientes comportamientos sin costo adicional para interactuar con el VMS:

· Detección de objetos, línea virtual (cruce/dirección), área virtual (merodeo /intrusión / entrada / salida)

· Detección de desenfoque, Detección de movimiento, Manipulación, 

· Detección de golpes o manipulación de cámara, Área virtual (Aparecer / Desaparecer)



	Alimentación
	
Alimentación PoE categoría 6A (Power over Ethernet).



	Puerto de red.
	
RJ45 10M/100M



	Protección
	
IP66/IP67 o NEMA4X, IK10



	
Homologación (Open Network Video Interface Forum


	Homologación ONVIF profile S/G/T y API. Se deben Incluir certificado de la página www.onvif.org. La certificación de ONVIF debe adjuntar certificación).


	MTBF
	
Mayor a 80.000 horas certificado por el fabricante



	Cumplimiento
	
Normas FCC, CE, UL, RoSH



	Licencia 
	
Licencia marca AVIGILON para los dos (2) sensores de cada cámara para su integración al sistema de almacenamiento y gestión.



	Certificaciones
	
Incluir certificación expedida por el fabricante en el que acredite que la marca ofertada tiene Centro de Servicios En Colombia o laboratorio para realizar reparaciones.



	
	
El proponente debe adjuntar carta del fabricante en idioma español que lo acredite como canal certificado para la comercialización y brindar soporte de la solución ofertada en el territorio colombiano



	Restricciones de Comercialización
	
Acreditación del fabricante en el indique que las marcas ofertadas no presentan veto o restricciones de venta en otros países



	Accesorio o dispositivo
	
De ser necesario para su perfecto funcionamiento y compatibilidad con los dispositivos del sistema deberá ser suministrado por el proveedor.



	Garantía
	Mínima dos (2) años





	
Empaque y rotulado


	No requiere empaque y/o rotulado especial

	
Presentación y Unidad de Medida


	Unidad



Ficha técnica No. 2

	
Clasificación del bien o servicio


	46171600 Equipo de vigilancia y detección


	
Nombre Comercial del Bien o Servicio


	CAMARA MULTIDIRECCIONAL DE 2 CANALES

	Calidad

	
Normas: FCC 47 CFR 15, ICES 3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA, VCCI-CISPR 32 Class A, UL 62368-1, IEC/EN 62471, IEC/63000, NEMA 250 type 4x.



	Generalidades 
	
Cámara Multidireccional de 2 Canales para la renovación y soporte técnico de Circuitos Cerrados de Televisión ubicados en el Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación.



	Requisitos generales
	
Componente del CCTV integrado por:

	DESCRIPCIÓN

	
CAMARA MULTIDIRECCIONAL DE 2 CANALES O SENSORES







	Requisitos específicos
	
Características técnicas mínimas:

	Características

	Video
	
· Resolución mínima (4 Megapíxeles 2688x1520) por canal Cámara o la suma
· Sensor CMOS de 1/2.8” 2 canales, mínimo
· Frame Rate mínimo: 15 fps
· Iluminación: 
· Color 0.19lux mínimo
· B/N 0.016 Lux mínimo
· IR: 15 m longitud visible mínima



	Lente
	
· Rango de Distancia Focal entre 2.8 mm a 10 mm 
· Lente Varifocal motorizado



	Funcionamiento
	
· Ángulo de Visión:
· H: 91° / 36°
· V: 51° / 26°
· D: 113° / 46°
· Compensación de contraluz: BLC, WDR
· Detección de Movimiento.
· Balance de Blancos: ATW/AWC/MANUAL/INDOOR/OUTDOOR

· Analíticas:

· Clasificación de Objetos: Personas, Caras, Vehículos, Placas.
· Analítica basada en IA: Detección de objetos, Línea Virtual, Área virtual, Detección de movimiento.



	Características eléctricas y de red
	
· Puerto de red RJ45 10/100/1000
· Compresión de video H264/H265
· Protocolos TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP
· Protocolo ONVIF Perfil S/T mínimo
· (Power over Ethernet) o PoE+ Class 4
· Consumo máximo: PoE+ 21W 
· Certificación IP 67
· Cable categoría 6 A PoE



	Licencia 
	
Licencia marca AVIGILON para los dos (2) sensores de cada cámara para su integración al sistema de almacenamiento y gestión.



	Certificaciones normas
	
Normas:

· FCC 47 CFR 15 
· ICES 3(A)/NMB-3(A)
· CE/UKCA
· VCCI-CISPR 32 Class A
· UL 62368-1
· IEC/EN 62471
· IEC/63000
· NEMA 250 type 4x



	Certificaciones
	
Incluir certificación expedida por el fabricante en el que acredite que la marca ofertada tiene Centro de Servicios en Colombia o laboratorio para realizar reparaciones.



	
	
El proponente debe adjuntar carta del fabricante en idioma español que lo acredite como canal certificado para la comercialización y brindar soporte de la solución ofertada en el territorio colombiano



	Restricciones de Comercialización
	
Acreditación del fabricante en el indique que las marcas ofertadas no presentan veto o restricciones de venta en otros países.



	Accesorio o dispositivo
	
De ser necesario para su perfecto funcionamiento y compatibilidad con los dispositivos del sistema deberá ser suministrado por el proveedor.



	Garantía
	Mínima dos (2) años



 

	
Empaque y rotulado


	No requiere empaque y/o rotulado especial

	
Presentación y Unidad de Medida


	Unidad




CENTRO DE MONITOREO (CACYM) DE LA SEDE BUNKER NIVEL CENTRAL DE LA FGN.”

Ficha Técnica No 3

	
Clasificación del bien o servicio


	46171600 Equipo de vigilancia y detección


	
Nombre Comercial del Bien o Servicio


	Software de visualización, control y administración de grabación con licenciamiento de dispositivos.

	
Calidad


	NO APLICA

	Generalidades 
	
Software de visualización, control y administración de grabación para la renovación y soporte técnico de Circuitos Cerrados de Televisión ubicados en el Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación.



	Requisitos generales
	
Componente del CCTV integrado por:

	DESCRIPCIÓN

	
SOFTWARE ESPECIALIZADO VMS AVIGILON UNITY DE VISUALIZACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE GRABACIÓN, CON 106 LICENCIAS DE DISPOSITIVOS (CAMARAS ACTUALMENTE EN FUNCIONAMIENTO) 







	Requisitos específicos
	
Características técnicas mínimas:

	CARACTERISTICAS

	Marca
	
Motorola



	Referencia
	
AVIGILON AC8



	Formato
	
Mínimo H.264, H.265



	Instalación
	
Debe estar instalado sobre el hardware apropiado que le permita procesar, configurar y ejecutar su perfecto funcionamiento



	
Certificación
Funcionamiento


	Con el sistema operativo requerido en las estaciones de trabajo, NVRS o servidores


	Aplicación de gestión con capacidad
	
De visualizar, grabar, reproducir y administrar video, audio y datos a través de redes IP. Gestión de Eventos y Alarmas. Dichos eventos y alarmas se refieren a que el sistema esté en la capacidad de prevenir e informar sobre alguna falla, desconexión y avería de los elementos que conforman los subsistemas de grabación, eléctrico, comunicación, visualización y de video, además deberá ser escalable ante las necesidades propias de la entidad.



	Acceso a video grabado y video en vivo
	
Se debe poder acceder al video grabado y video en vivo desde ubicaciones remotas (administración local o remota). Posibilidad de múltiples clientes sin que se requiera licencias adicionales



	Licenciamiento capacidad
	
Suministrar las licencias de funcionamiento y conectividad que permitan la operación tanto de los dispositivos nuevos como los dispositivos existentes en el sistema (Canales de video), sin ningún tipo de diferencia en la operación o procesamiento de las cámaras antiguas y las nuevas.



	
	
El software tendrá esquema de licenciamiento de manera vitalicia sobre la versión que se adquiera, con posibilidades de actualización de manera sencilla y sin costos recurrentes o multas por no actualizarse.



	
	
Licenciamiento por cámara que se utilice en el sistema, que permita crecimiento y expansión mediante agregado de licencias al sistema hasta un 20%



	
	
El software licenciado debe ser manera vitalicia para la correcta instalación y operación requerida, sin requerir de pagos o fees para que este opere.



	Monitoreo
	
La estación de trabajo podrá visualizar cualquiera de las cámaras de video previa configuración de la misma.



	Inicio de sección
	
Individual por persona operador



	Grabación
	
FIFO 



	Función Triplex
	
Debe operar en Función tríplex, Visualización, grabación y consulta simultánea. 



	Formato de visualización
	
El VMS debe permitir formato de visualización, Sobre la misma herramienta o capa 4:3 y 16:09.



	
Captura de imágenes o fotografías instantáneas de la imagen


	Almacenada en un repositorio especifico en formato abierto.


	Requerimientos generales
	
El VMS deberá tener una arquitectura abierta y un diseño orientado a objetos



	
	
El VMS debe soportar una base de datos cuyo licenciamiento esté incluido en el software.



	
	
El sistema debe tener la opción de funcionar como un servicio de Windows, de manera que inicie automáticamente al encender el equipo.



	
	
El VMS será una solución de software a nivel empresarial, escalable y modular.



	
	
El proveedor deberá contemplar en su solución integral de videovigilancia, los requerimientos de hardware y software debidamente licenciados para todas las cámaras del sistema a renovar, incluyendo los demás dispositivos nuevos y existentes en la red de video.



	
	
Todo el hardware ofertado debe ser nuevo, no remanufacturado y con fecha de fabricación máximo un (1) año antes de la adquisición por parte de la entidad, los equipos deben quedar instalados, configurados, programados y operando correctamente.



	
	
Se debe entregar a la Entidad en medio fisico o en medio digital la licencia del VMS y sus respectivos seriales 



	
	
El VMS no debe tener ningún tipo de sanción o bloqueo para su uso a nivel nacional o internacional por entidades públicas o privadas por fallas a nivel de puertas traseras, ciberseguridad o bajos niveles de seguridad.



	
	
Todo el software ofertado debe ser en sus últimas versiones disponibles en el mercado, garantizando las actualizaciones.



	
	
Garantizar que software sea compatible con el hardware y funcional entre sí.



	
	
La configuración de grabación de audio y video del VMS deberá permitir seleccionar alguna de las siguientes:

· IDE/PATA interno o externo (configuración RAID 5 o 6)
· SATA, SAS y NL-SAS.
· Disco de estado sólido (SSD)
· Red de área de almacenamiento (SAN) – mediante protocolo SMB (CIFS)
· Almacenamiento conectado a la red (NAS) – mediante protocolo iSCSI



	
	
El Fabricante del VMS tendrá portal de soporte con acceso a manuales y documentos en español (sitio web en el que el usuario final pueda solicitar soporte técnico y acceder a la documentación actualizada que el fabricante tenga con relacion al VMS)



	
	
El VMS debe permitir recibir los eventos de metadata y alertas de analíticas de por lo menos tres (3) diferentes fabricantes de cámaras, sin que ello genere un sobre costo de licenciamiento para la entidad. Dentro de estas como mínimo deben estar: cruce de línea, merodeo, intrusión y conteo de personas / objetos.



	
	
De igual manera proveerá la funcionalidad para extraer los registros, información de la base de datos, y demás información necesaria para soporte, sin necesidad de detener la aplicación. Esto, con el fin de evitar que se ocasione pérdida de grabaciones o de cualquier información del sistema.



	
	
El VMS soportará un número ilimitado de usuarios y grupos con sus respectivos permisos.



	
	
El VMS soportará Protocolos TCP, UDP, Multicast, configurable por cada estación



	
	
El VMS establecerá sesiones a través de HTTPS (autorización segura (a través de TLS 1.2) con certificado de confianza instalado en la cámara) para proteger los datos del usuario.


	
	
El VMS soportará conexión segura HTTPS entre el servidor de vídeo y las instancias de thin-client (web y móvil).



	
	
El VMS admitirá una conexión segura mediante el protocolo TLS 1.2 entre todos los servidores de un sistema.



	
	
El VMS admitirá una conexión segura utilizando el protocolo TLS 1.2 entre todos los servidores y clientes VMS en un sistema



	
	
El VMS soportará HTTPS-Tunneling u otra tecnología cuando se esté recuperando vídeo del almacenamiento en borde de las cámaras.



	
	
El VMS soportará firma digital para los vídeos exportados, para comprobar la autenticidad del vídeo. La firma digital se realizará usando certificados digitales que cumplan con "PKCS#7 Signed data detached signature" u otra firma digital propietario similar o mejor.



	
	
El VMS soportará encriptación de vídeo con los algoritmos AES128 o AES256.



	
	
El VMS será compatible con la tecnología de hardware de encriptación acelerada certificada: Autocifrado de unidades para encriptar todos los datos registrados con AES128 o AES256 utilizando los recursos de hardware de las unidades.



	
	
El VMS soportará copias de seguridad del archivo de configuración en intervalos programados, esto para evitar pérdidas de configuración.



	
	
El VMS debe contar con software cliente para instalarse en estación de trabajo Gestión de visualización (remota), además de aplicación móvil sin costo adicional



	
	
El VMS debe tener un software cliente y garantizar la compatibilidad con la estación de trabajo.



	
	
El VMS soportará múltiples niveles de derechos de usuario para cada objeto (es decir, persona, cámara, I/O, clientes, etc.) dentro del marco de seguridad completo.



	
	
El VMS podrá conceder/denegar acceso a cámaras y/o escritorios virtuales basado en las credenciales de inicio de sesión.



	
	
El VMS mostrará un escritorio virtual específico dependiendo del usuario que inicie sesión, el cual podrá ser configurado por cada operador.



	
	
“El VMS podrá cerrarse introduciendo la contraseña de cierre o por un usuario con privilegios de administración”



	
	
El VMS debe generar registros mínimos por usuario. (tales como: inicio y cierre de sesión, inicio y fin de grabación, realización de busquedas, inicio y fin de extracción de video, modificaciones a la configuración del sistema, entre otras)



	
	
El VMS debe generar datos para control y auditorias del sistema.



	
	
El VMS debe registrar el Usuario que exporta grabaciones



	
	
El VMS debe registrar el Usuario que detiene las grabaciones.



	
	
El VMS se debe entregar con la configuración necesaria para realizar logs de alarmas de corte del fluido eléctrico y pérdida de red o video, permitiendo el despliegue automático asociado al evento de alarma.



	
	
El VMS debe poder generar acciones en respuesta a alarmas como: grabación, correo electrónico, imagen instantánea, posición de un PTZ preestablecida, control de salidas, alertas visuales, mensajes de audio pregrabados



	
	
Si ocurren daños o mal funcionamiento del sistema atribuido a virus, spam y demás, serán responsabilidad del proveedor la solución sin costo adicional, por lo tanto, se debe suministrar un antivirus con la actualización durante el tiempo de garantía.



	Grabación de video
	
El VMS deberá soportar todos los principales formatos estándar de compresión de video, mínimo H.264, H.265 y MJPEG



	
	
El VMS soportará Protocolos TCP, UDP, Multicast, configurable en la estación



	
	
El sistema debe soportar cámaras que son compatible con el estándar: Open Network Video Interface Forum (ONVIF)



	
	
El VMS proporcionará una opción para guardar frames individuales (captura de pantalla) en formato JPEG / PNG / BMP. Deberá almacenar en un repositorio específico.



	
	
El sistema debe soportar múltiples opciones de sobre escritura de archivos: continuar la grabación sobre el primer video grabado (FIFO), o enviar una alarma cuando el disco duro esté lleno



	
	
El VMS exportará secuencias de vídeo en AVI o ASF o Formato nativo de evidencias. y capturas de fotografías como JPEG/PNG/BMP.



	
	
El VMS Debe permitir visualización y grabación mínimo en resoluciones HD 1280x720p y Full HD 1920x1080p. y 4Mega Pixel. De igual manera soportará todas las resoluciones de video, velocidades por cuadro, y bitrates que el fabricante de cámaras soporta.



	Visualización y operación
	
El sistema debe soportar múltiples monitores físicos conectados a una misma estación de trabajo.



	
	
Tener una capacidad de proporcionar una línea de tiempo de grabación e integrar la línea de tiempo entre varias cámaras durante la búsqueda de video grabado en todos sus canales de video. 



	
	
Debe permitir la reproducción y exportación simultanea de mínimo 32 cámaras sin afectar el rendimiento.



	
	
El VMS debe tener la capacidad de reproducir el video grabado de mínimo 32 cámaras de manera simultánea que el operador tenga en su interfaz sincronizadas para un fácil seguimiento de eventos.



	
	
El VMS soportará una conexión segura (encriptada y con fuente verificada) entre la cámara y el servidor de video. 



	
	
Soportara el control de la cámara incluyendo PTZ, vídeo, audio, y señales I/O, este control debe de ser de transferencia encriptada (a través de HTTPS-Tunneling), o tecnología similar o mejor.



	Automatización y reporte
	
El sistema debe permitir generar alarmas por incidentes presentados en la plataforma



	Sistemas operativos soportados para cliente y servidor
	
El VMS debe contar con un sistema operativo debidamente licenciado con soporte y actualizaciones de fábrica en su versión de tal forma que se facilite los procesos de parcheo y actualización. Debe ser 100% compatibles de manera nativa con el sistema operativo requerido en las estaciones de trabajo y servidor, con soporte como mínimo para los siguientes sistemas operativos:

0. Windows Server® 2019 Essentials
0. Windows Server® 2019 Standard
0. Windows Server® 2019 Datacenter 
0. Sistema operativo propietario del VMS, que permita actualizaciones de manera remota y segura



	
Lenguajes soportados


	Mínimo Español e Ingles


	Homologación (Open Network Video Interface Forum
	
El VMS deberá contar con Homologación (Open Network Video Interface Forum), la plataforma debe estar certificada ONVIF perfiles S, G y T que permita interoperabilidad, en cuanto a visualización, almacenamiento y control, de igual forma, garantizar el funcionamiento de las cámaras sobre la misma plataforma en cuanto a visualización, almacenamiento y control. 



	Accesorio o dispositivo
	
De ser necesario para su perfecto funcionamiento y compatibilidad con los dispositivos del sistema deberá ser suministrado por el proveedor.



	Garantía
	Mínima dos (2) años





	
Empaque y rotulado


	No requiere empaque y/o rotulado especial

	
Presentación y Unidad de Medida


	Unidad






Ficha Técnica No. 4

	
Clasificación del bien o servicio


	46171600 Equipo de vigilancia y detección


	
Nombre Comercial del Bien o Servicio


	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA GESTION DE VISUALIZACIÓN

	
Calidad


	Normas Energy Star, UL,RoHS,CEC,CECP,FCC,NOM,CCC

	Generalidades 
	
Estación de trabajo para gestión de visualización para la renovación y soporte técnico de Circuitos Cerrados de Televisión ubicados en el Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación.



	Requisitos generales
	
Componente del CCTV integrado por:

	DESCRIPCIÓN

	
ESTACIÓN DE TRABAJO PARA GESTION DE VISUALIZACIÓN







	Requisitos específicos
	
Características técnicas mínimas:

	CARACTERISTICAS

	Marca
	
Especificar



	Modelo
	
Especificar



	
Factor de Forma


	Torre o Mini torre

	Procesador
	
Intel Core i7-10700K o superior



	Memoria
	
16 GB RAM DDR4 o superior



	Discos
	
Disco SSD 250GB o superior para el Sistema operativo e instalación del cliente VMS



	
	
Disco secundario SATA de 1TB o superior para almacenamiento de evidencias



	Tarjeta Graficadora
	
Mínimo 1 de 8GB o superior con 4 salidas de video cada tarjeta para la visualización de los Monitores.



	Periféricos
	
Mouse, Teclado inalámbricos



	Tarjeta de Red
	
Mínimo 1GBps x 1



	Accesorio o dispositivo
	
De ser necesario para su perfecto funcionamiento y compatibilidad con los dispositivos del sistema deberá ser suministrado por el proveedor.



	Antivirus
	
Última versión licenciado con actualizaciones por el término de la garantía.



	Compatibilidad
	
Asegurada con el fabricante de Software VMS y con capacidad para visualizar correctamente y sin pixelación o retraso un mínimo de 16 cámaras de manera simultánea a Máxima resolución y cuadros por segundo.



	
Sistema operativo


	Windows 10 pro de 64 bits o  superior.


	
Garantía de fabrica


	Mínima dos (2) años





	
Empaque y rotulado


	No requiere empaque y/o rotulado especial

	
Presentación y Unidad de Medida


	Unidad






Ficha Técnica No. 5

	
Clasificación del bien o servicio



	46171600:	EQUIPO DE VIGILANCIA Y DETECCION


	
Nombre Comercial del Bien o Servicio


	EQUIPO SERVIDOR DE GRABACIÓN NVR

	
Calidad


	Normas FCC y/o UL, RoHS CEC, CECP, FCC, NOM, CCC. 


	Generalidades 
	
Equipo Servidor para la renovación y soporte técnico de Circuitos Cerrados de Televisión ubicados en el Nivel Central de la Fiscalía General de la Nación.



	Requisitos generales
	
Componente del CCTV integrado por:

	DESCRIPCIÓN

	
EQUIPO SERVIDOR DE GRABACIÓN NVR







	Requisitos específicos
	
Características técnicas mínimas:

	Marca
	
MOTOROLA



	
Modelo o referencia


	AVIGILON

	Hardware
	
Dispositivo en el que se instalará el software de Visualización, para el procesamiento y almacenamiento de video VMS



	Montaje
	
Tipo rack



	
	
Máximo 2U de rack de 19”



	Procesador
	
Dos (2) Procesadores Intel Xeon Silver 4216 o Superior



	Velocidad reloj
	
2.2 GHz



	Memoria Ram
	
64 GB DDR4 o superior



	
Disco duro sistema operativo


	SSD 240 GB M2 o superior en RAID1 Para el Sistema Operativo y el aplicativo VMS


	Capacidad de disco duro y/o almacenamiento
	
Configurado en raid 5 o superior, garantizando un 20% de escalamiento en el arreglo.

Velocidad del Disco necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema, sin pausas ni retardos.



	
	
Discos SATA, SAS o NL-SAS tipo Enterprise para almacenamiento de video 



	
	
Discos de remoción en caliente (Hot Swap)



	
	
Capacidad Almacenamiento mínimo 60 días continuos para las cámaras existentes en el sistema. Todas las cámaras deben grabar mínimo a 4Mpx de resolución y 15fps. De manera tal que no se perciba perdida de fotogramas ni pixelación en la imagen grabada. Será responsabilidad del proponente presentar los cálculos acordes a este requerimiento y proveer el espacio en disco suficiente.



	Configuración
	
RAID 5 o superior



	Capacidad mínima
	
120 (canales) mínimo a 4 megapixeles


	
Temperatura de operación


	10°C a 35°C o mejor.


	Periféricos
	
Mouse y teclado



	Lector
	
CD-RW / DVD-RW: Interna o externa



	Puertos de Red
	
Mínimo 4 puertos Gigabit Ethernet



	Puerto de video
	
Mínimo 1x VGA o 1x HDMI



	Prueba de funcionamiento previa
	
Con el fin de garantizar el procesamiento de los streaming de video para las cámaras proyectadas, en cuanto a visualización y almacenamiento de acuerdo con los requerimientos



	Certificaciones
	
FCC y/o UL, RoHS CEC, CECP, FCC, NOM, CCC. 



	
Húmeda de funcionamiento


	5 a 90% sin condensación

	Tarjeta red
	
Mínimo 4 puertos Gigabit Ethernet



	Fuente de energía
	
Redundante



	Licencias
	
Licencias: Sistema operativo Mínimo Windows 10 Pro 64 bit o superior y las demás aplicaciones o software requerido


	
	
Antivirus: implementar e instalar software antivirus y mantenerlo actualizado durante la garantía del sistema


	Compatibilidad
	
Asegurada con el fabricante de Software VMS



	
Software y accesorios


	Para configuración e instalación


	
Máximo consumo de potencia


	820W o menor 


	Alimentación
	
100VAC a 240VAC 50/60Hz autosensado



	
Fuente de energía


	Redundante


	Soporte
	
Centro de Servicios En Colombia, incluir certificación expedida por el fabricante.



	
	
El proponente debe adjuntar carta del fabricante que le habilite como canal certificado y con experiencia para la comercialización y el soporte de la solución ofertada en el territorio colombiano



	Restricciones de Comercialización
	
Las marcas ofertadas no deben presentar veto o restricciones de venta en otros países.



	Accesorio o dispositivo
	
De ser necesario para su perfecto funcionamiento y compatibilidad con los dispositivos del sistema deberá ser suministrado por el proveedor.



	
Garantía de fabrica


	Mínima dos (2) años





	
Empaque y rotulado


	No requiere empaque y/o rotulado especial

	
Presentación y Unidad de Medida


	Unidad
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INSTALACIÓN, ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN EN LAS CELDAS TRANSITORIAS SEDE DE PALOQUEMAO Y GRUPO DE CACYM SEDE BUNKER

	ITEM
	DESCRIPCION

	Arquitectura de  Instalación
	
El contratista deberá realizar la arquitectura de la solución de video vigilancia, de acuerdo con las necesidades de la entidad.



	
	
La visita técnica será programada por la entidad, con el fin de ajustar todas y cada una de las características técnicas y administrativas que garanticen la correcta instalación y funcionamiento, así:

· Celdas transitorias Sede Paloquemao

· Cámaras de video vigilancia en el actual sistema de CCTV de las Celdas Transitoria Sede Paloquemao.

· Grupo Cacym sede Bunker

- 	Software especializado VMS Avigilon Unity de visualización, control y administración de grabación, con 106 licencias de dispositivos (cámaras actualmente en funcionamiento) 

· Estación de trabajo para gestión de visualización

· Equipo servidor de grabación NVR

El diseño será revisado y avalado por la entidad, que incluye entre otros: 

ubicación y descripción exacta de las cámaras, topología, infraestructura, soporte eléctrico y adecuación en el centro de control. 

Es de importancia, establecer contacto con los funcionarios delegados por la entidad, para validar los puntos de cámara, la conectividad requerida, obras en el centro de control o cuarto de equipos y puntos de instalación, entre otros.

Las omisiones o errores del diseño serán asumidas por el contratista, quien será el directo responsable del correcto funcionamiento de las soluciones a instalar en los Sistemas de CCTV de las sedes de Paloquemao y Bunker.

Es responsabilidad del contratista suministrar todo el material de obra y elementos y accesorios necesarios para la correcta instalación, integración al actual sistema CCTV, configuración y funcionamiento de las cámaras en cada uno de los puntos determinados en la visita técnica en la sede Paloquemao y los equipos en la sede Bunker, incluyendo los accesorios para la instalación y correcto funcionamiento de estos en circuitos de televisión.



	Equipos y elementos
	
El oferente debe contemplar todos los equipos y elementos adicionales que se requieran para el adecuado funcionamiento de las cámaras nuevas a instalar en el actual sistema de CCTV de las Celdas Transitoria Sede Paloqemao y de los equipos a instalar correspondientes al Grupo de Cacym sede Bunker. 



	Obligaciones de hardware y software
	
El contratista deberá entregar en medios magnéticos extraíbles, las plantillas para el restablecimiento de la configuración de las cámaras, para el rápido restablecimiento de las mismas en caso de fallas o daños.



	
	Las actualizaciones de versiones o mejoras que se requieran para el normal funcionamiento del sistema de CCTV, deberán ser asumidas e instaladas por el contratista, durante el periodo de garantía.


	
	
Las cámaras, el VMS, la estación de Trabajo y NVR a adquirir en el presente proceso deben quedar correctamente instaladas y en correcto funcionamiento con los accesorios que sean necesarios. Estas actividades de instalación deben ser realizadas por personal certificado por el mismo fabricante de los equipos a instalar.



	
	
El contratista deberá realizar las pruebas finales de funcionamiento total, las que deberán arrojar los resultados técnicos, que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y funcionales de los bienes suministrados, requeridos por la Entidad. 



	Garantías
	
Los equipos a adquirir y elementos de instalación deberán tener una garantía postventa de (2) años, lo cual incluye dos (2) mantenimientos preventivos por año de garantía y los correctivos cuando sea necesario y lo requiera la solución, este será contado a partir del acta de recibo a satisfacción, para lo cual, el contratista seleccionado entregará el plan de mantenimiento con sus respectivos procedimientos o protocolos de mantenimiento avalados por el fabricante, los cuales deben ser aprobados por la entidad.



	
	
El contratista se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos equipos o materiales o partes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación durante el periodo de garantía solicitado, contados a partir de la fecha de la entrega a satisfacción. 

En caso de que no pueda ser reparado, el equipo deberá ser restituido por un equipo o componente nuevo de las mismas o mejores características del inicialmente entregado, los gastos que se generen con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista.



	
	
Todos los equipos y demás elementos de instalación y conexión, que queden fuera de servicio o presenten fallas en más de dos (2) ocasiones durante el periodo de garantía, deberán ser cambiados por nuevos, los gastos que se generen con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista 



	
	
Si se detectan daños en más del 20% de los equipos suministrados y demás y elementos de instalación y conexión, el contratista asumirá bajo su responsabilidad la sustitución total de estos, asumiendo los costos pertinentes de reinstalación, nueva garantía, integración y demás; por lo tanto, no se reconocerán adicionales.



	
	En caso de futuras ampliaciones del Circuito Cerrado de Television del Grupo de Cacym Sede Bunker  incluyendo equipos y elementos del centro de monitoreo o incremento de cámaras, realizada por terceros durante el tiempo de la garantía, el contratista se obliga a mantener la garantía del sistema inicialmente instalado y en funcionamiento, razón por la cual el contratista deberá realizar el acompañamiento y recomendaciones técnicas de la correcta intervención del sistema existente

	Obligaciones generales
	
Todas las especificaciones técnicas, son las mínimas requeridas, por lo tanto, los oferentes podrán ofrecer mejores características de las solicitadas.



	Integración
	
El contratista deberá garantizar:

· Celdas Transitorias Sede Paloquemao

· La integración completa de las nuevas cámaras al actual sistema, permitiendo su correcto funcionamiento. 

· Grupo de Cacym Sede Bunker

· La integración completa del sistema de CCTV, con soluciones ya existentes en el Grupo de Cacym Sede Bunker, permitiendo su correcto funcionamiento, es decir deberá integrar las 120 cámaras existentes.

Se deberá integrar la totalidad de las cámaras nuevas y existente nuevos al software de gestión permitiendo su correcto funcionamiento en las actuales plataformas gestión y administración en visualización y grabación de video, manteniendo la garantía en curso y y generando una nueva garantía sobre los elementos a intervenir.  La nueva plataforma, deberá garantizar la visualización, control y exportación del video de las cámaras existentes. 

El contratista debe realizar las pruebas y laboratorios necesarios que permitan la selección de la mejor solución técnica para la plataforma tecnológica del sistema Sede Bunker, la cual deber ser avalado por la entidad. Se debe realizar el diagnóstico integral para establecer el estado de los componentes y equipos existentes que se van a utilizar en el proyecto.








Las imágenes son de referencia.

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.




_______________________________
Nombre y firma del representante legal
CC
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