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ANEXO TÉCNICO

ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO DEL INVIAS. 
I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El objeto del proyecto es la ejecución de la: ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO DEL INVIAS.
Los procesos de atención de obras de emergencia por el sistema de monto agotable tienen como objetivo atender las situaciones de emergencia en las vías de orden nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías, entendiéndose como emergencia cualquier evento ocasionado por sucesos naturales, antrópicos o de alteración del orden público, que interrumpan o pongan en riesgo la continuidad del tránsito por estas vías.

Por lo anterior, se pretende garantizar la atención oportuna de las emergencias viales que se presenten en las carreteras, para restituir el libre tránsito vehicular en el menor tiempo posible. La atención de la emergencia será de manera inmediata y oportuna, en un plazo que no supere las cuatro (4) horas contadas a partir de la ocurrencia del evento, manteniendo las especificaciones técnicas de la vía y facilitando el desplazamiento de los vehículos, bajo condiciones de comodidad y seguridad a los usuarios.
II. PRINCIPALES ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE:

Las principales actividades y/o obras a ejecutar son las siguientes:

· Remoción de derrumbes

· Conformación de taludes existentes

· Excavaciones varias sin clasificar  

· Geotextil Tipo No Tejido Resistencia a la tensión 660 N y resistencia al punzonamiento 350 N

· Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

· Reparación de Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)

· Protección de taludes con bloques de césped

· Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)

· Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100 m)
ACTIVIDADES GENERALES A DESARROLLAR DENTRO DEL ALCANCE DEL CONTRATO. 
Dentro de las principales obras y actividades a ejecutar en el Alcance del contrato, se encuentran las siguientes:
· ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO DEL INVIAS, durante la vigencia del contrato contado a partir de la orden de inicio del mismo.

· El contratista deberá iniciar la ejecución de las obras desde el inicio del contrato, en coordinación con la Interventoría, quien aprobará las intervenciones a ejecutar.

· El contratista deberá realizar la revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños, en caso de ser necesario, para ser revisada y aprobada por la Interventoría.

· Se dispondrá en todo momento de la capacidad operativa para atender emergencias de inmediato.
· El Contratista debe garantizar la transitabilidad y mantenimiento permanente del corredor vial, así como atender las eventualidades y contingencias que se presenten en los corredores viales, que alteren la operación normal de tránsito, durante la vigencia del contrato y a partir de su orden de inicio. 

· Efectuar la construcción o mantenimiento de las obras de estabilización, revegetalización y mantenimiento de taludes y muros de contención que comprenda en general toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la vía.

· Las intersecciones en los accesos a veredas o localidades que sean afectadas con la intervención que se realice en la vía, por causas de responsabilidad del Contratista, serán atendidas por éste a su costa, para dejarlas por lo menos en las condiciones preexistentes. 

· Las vías de acceso, campamentos, puestos de control, botaderos, almacenes y demás instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios para y durante la ejecución del proyecto, están a cargo del Contratista.

· La construcción de las diversas actividades complementarias necesarias para la ejecución del alcance del contrato como son: las vías de acceso, campamentos, puestos de control, botaderos y escombreras, equipos electromecánicos, almacenes y demás instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios para la ejecución del proyecto, están a cargo del contratista. 

· Será a cargo del contratista el mantenimiento de las vías de acceso a las fuentes de materiales, plantas de trituración y/o asfalto, sin que esto genere gastos o mayores costos para la Entidad.

· Realización de todas las actividades necesarias para la explotación de materiales pétreos y utilización de recursos hídricos, a cargo del contratista y de acuerdo con la normatividad ambiental. Estas actividades incluyen las gestiones prediales, sociales y ambientales, las cuales comprenden entre otras realización de diseños, solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vías de acceso, drenajes y obras de estabilización. 

· La gestión y el costo de la reubicación de redes de servicios públicos y privados que por operaciones de ejecución de las obras del contrato se puedan ver afectadas, estará a cargo de las Entidades o Propietarios de dichas redes, quienes deberán acometer las obras necesarias para poder continuar con el proyecto.  

· Elaboración, actualización y ajuste del Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA.

· Obras ambientales PAGA (Guía de Manejo Ambiental de proyectos de infraestructura del subsector vial).

· Establecimiento de las zonas de depósito de conformidad con las necesidades del proyecto, cumpliendo con las normas ambientales. 

· El contratista realizará a su costa el suministro e instalación de las vallas informativas necesarias para la información del proyecto de acuerdo con la normatividad vigente, igualmente estará a cargo y será responsabilidad del contratista el cumplimiento de la normatividad vigente con relación a la señalización temporal de las zonas de obras conforme a lo estipulado en el Manual de Señalización vigente.

· Ejecutar y cumplir con las demás obligaciones contenidas en los pliegos, minuta del contrato y demás documentos que hagan parte del mismo. 

· La obligatoriedad del contratista en desarrollar las obras incluidas en el presente contrato, con personal y mano de obra calificada y no calificada preferiblemente de la zona donde se ejecute el contrato. 

· Las longitudes de los tramos del corredor vial que se presentan en este proceso licitatorio deben ser consideradas únicamente como referencia.

· El contratista deberá implementar un Sistema de Gestión de Calidad bajo la normatividad ISO 9001, en todas y cada una de las actividades a desarrollar en el contrato. Este plan será aprobado y supervisado por la Interventoría del contrato. 

· Estará a cargo y será responsabilidad del Constructor todo el cumplimiento de la normatividad de seguridad industrial y salud ocupacional (SISO), incluyendo el cumplimiento de toda la normatividad de trabajo seguro en altura.

Nota: Para el seguimiento de la obra, el contratista deberá hacer uso de un software de administración de proyectos como Project o similar, con el cual se pueda llevar a cabo el seguimiento del proyecto en: asignación de recursos a tareas o actividades, administración de presupuesto, análisis de cargas de trabajo, ruta crítica, entre otros, por parte de la Interventoría.

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir, se llevarán a cabo en coordinación con la Interventoría del Contrato y la Dirección Territorial Quindío del Invias.

El contratista deberá efectuar el control de calidad a todos los materiales que sean utilizados en la ejecución de las actividades de obra del contrato, mediante pruebas técnicas de laboratorio de los materiales a utilizar, de acuerdo con las normas técnicas colombianas correspondientes, así como aportar los certificados de calidad de los mismos. Además, se deberá efectuar control de calidad a todas las obras ejecutadas, de acuerdo con lo indicado en las ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION DE CARRETERAS vigentes, incluyendo la totalidad de las normas y especificaciones en ellas contenidas y/o referidas, así como las especificaciones particulares que rijan la presente contratación, presentando a la Territorial todos los certificados de calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las obras, así como los resultados de los ensayos de laboratorio que demuestre el cumplimiento de las especificaciones establecidas para las diferentes actividades de construcción. Igualmente, debe presentar el plan de calidad el cual debe ajustarse y ser coherente con el cronograma de obra elaborado para la ejecución de las obras, para lo cual el contratista debe disponer del equipo relacionado en este documento. Para la aceptación de los trabajos se tendrá como lineamiento lo estipulado en la Opción 3 del numeral 107.2.2 del artículo 107-13 de las especificaciones generales de construcción de carreteras versión 2013
La ejecución de estas actividades busca hacer frente de manera oportuna a cualquier emergencia que se presente a lo largo de toda la red vial a cargo de la Territorial Quindío del Instituto Nacional de Vías garantizando la transitabilidad o restableciéndola en el menor tiempo posible en el caso de ser suspendida parcial o totalmente.

Las obras podrán estar ubicadas en cualquier parte de la red vial a cargo de la Territorial Quindío, la cual se puede observar en el siguiente gráfico:
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Dado que no existe una ubicación predecible de los sitios donde se requieran las obras, para el suministro de materiales se consideran distancias promedio en toda la red a los centros urbanos siendo decisión final del contratista la escogencia de la fuente de los materiales en cada sitio intervenido.

Durante la ejecución de los trabajos el contratista encargado de las obras dispondrá tantos sitios como emergencias se presenten, respondiendo oportunamente a lo exigido por el INVIAS o por el Interventor para la implementación de los frentes de trabajo que a su juicio sean necesarios. Cabe anotar que de no presentarse emergencias no se programaran obras con cargo a este contrato pero es siempre obligación del contratista mantener disponibilidad de personal, equipos y recursos para responder en el menor tiempo a la atención de emergencias.

III. ESTUDIOS Y CALCULOS ESTRUCTURALES.

Teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la red vial y a que las emergencias son impredecibles y que básicamente se ocasionan por fenómenos climatológicos, principalmente por fuertes olas invernales, avalanchas de ríos y quebradas, no es posible contar con estudios específicos para su atención.
IV. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES:
Rige lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso.
V. ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES:

En desarrollo del contrato se seguirán las especificaciones Generales de Construcción de Carretera, versión 2013, las especificaciones particulares que pudieran resultar para este proyecto y las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes.

La localización y características de las señales de tránsito, tanto provisionales como definitivas, deberán acogerse a lo especificado en el Manual de Señalización Vial Dispositivos Uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclrorrutas adoptado mediante resolución vigente del Ministerio de Transporte. El contratista dará estricto cumplimiento al Manual de Interventoría del Invias vigente.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

En este anexo se definen las “Especificaciones Particulares de Construcción”, las cuales sustituyen o modifican las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías” versión 2013.

Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales. Sin embargo, todos los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares, se ejecutaran conforme a lo estipulado en las “Especificaciones Generales de construcción de carreteras del Instituto Nacional de Vías”, versión 2013.

ARTÍCULO 234P

CONFORMACION DE TALUDES EXISTENTES

234P.1 DESCRIPCION

Aplica lo establecido en la especificación Artículo 234-13 de las especificaciones generales de construcción de carreteras, incluyendo la siguiente variación:

234P.6 MEDIDA

La conformación de taludes existentes se pagará por metro cúbico (m3), aproximado al décimo de metro cúbico, medido sobre el plano del talud. El resultado de la medida se deberá reportar con la aproximación establecida, empleando el método de redondeo de la norma INV E‐823. 
ÍTEM DE PAGO

234P 

Conformación de taludes existentes



Metro cúbico (m3)
ARTÍCULO 681P

REPARACION DE GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO
Para esta especificación particular se cumplen todas las disposiciones del artículo 681-13 GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO, de las Especificaciones Generales de Construcción, y se incluyen modificaciones en los siguientes numerales:

681P.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la demolición de gaviones a reparar y el transporte, suministro, manejo, almacenamiento e instalación de canastas metálicas, y el suministro, transporte y colocación de material nuevo de relleno dentro de las canastas y el transporte y colocación de material de relleno producto de la demolición de gaviones pre-existentes, de acuerdo con los alineamientos, formas y dimensiones y en los sitios establecidos en los planos del proyecto o indicados por el Interventor.

681P.4 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Además de lo establecido en el numeral 681.4 del artículo 681-13 GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO, de las Especificaciones Generales de Construcción, se incluye dentro de los trabajos la demolición de gaviones a reparar, con el cuidado del acopio de material de relleno el cual se reutilizará en la construcción de nuevos gaviones.

681P.7 FORMA DE PAGO

Además de lo establecido en el numeral 681.7 del artículo 681-13 GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO, de las Especificaciones Generales de Construcción, se debe tener en cuenta que en el precio unitario se incluye un máximo de 30% de material de relleno NUEVO para la Reparación de Gaviones.

ÍTEM DE PAGO

681P
Reparación de gaviones de malla de alambre de acero entrelazado
Metro cúbico (m3)
VI. PLAZO DEL CONTRATO:

El plazo establecido para la ejecución del contrato es de ocho (8) meses y/o hasta agotar los recursos  y/o hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2018.
VII. VALOR DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CDP:

Como soporte se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 40618 del 2018-01-12 por valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE Y LEGAL COLOMBIANA ($ 250.000.000) para el año 2018 (incluye IVA), para financiar la obra.
VIII. VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL:
El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratación es de: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE Y LEGAL COLOMBIANA ($249.964.786) (Incluye IVA).

IX. AJUSTES DEL CONTRATO:

Este contrato no tendrá ajustes, serán precios unitarios fijos durante su desarrollo. Ver APU del presupuesto oficial.
X.  EQUIPO MINIMO REQUERIDO:
El adjudicatario deberá aportar dentro del plazo estipulado en el pliego de condiciones la relación en el formulario “Relación de Equipo” del equipo mínimo obligatorio relacionado a continuación y todo el que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el Formulario No. 1 Presupuesto Oficial, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aquí requeridas y deberá tenerlo disponible de manera inmediata.

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis de los precios unitarios de la propuesta.

RELACION DE EQUIPO MÍNIMO OBLIGATORIO
El equipo mínimo requerido que deberá tener el contratista es el siguiente:

· CARGADOR POTENCIA EN EL VOLANTE 125 HP, CLASIFICACION DE RPM DEL MOTOR 2300

· BULDOZER POTENCIA AL VOLANTE DE 140 HP, MOTOR DE 2200 RPM, LONGITUD DE HOJA 4,80 m

· RETROCARGADOR, PALA DE 1,10 m3 DE CAPACIDAD, PROFUNDIDAD DE EXCAVACION DE 4.400 mm Y UNA ALTURA DE 5.680 mm

· COMPACTADOR MANUAL (SALTARIN) PESO DE OPERACION (Kg) 52, FUERZA DE IMPACTO POR GOLPE (KN) 12

· MEZCLADORA DE CONCRETO (1 BULTO)

· VIBRADOR DE CONCRETO, MOTOR DE 3 HP A 18000 RPM, MANGUERAS DE 4 m

· EQUIPO DE TRANSPORTE DE MATERIAL CON UNA CAPACIDAD MÍNIMA DE 42 m3.
No obstante la anterior relación de equipos mínimos requeridos, el contratista deberá poner a disposición de las obras el equipo necesario durante la ejecución; el número y tipo podrá ser superior a los relacionados anteriormente según la necesidad, número de frentes de trabajo solicitados por el INVIAS o el Interventor o especificaciones generales o particulares del proyecto.

El CONTRATISTA deberá disponer del equipo exigido en el momento de iniciar la obra. El modelo del equipo ofrecido como obligatorio deberá corresponder a modelos 1998 a 2018.
Igualmente se aceptan equipos que hayan sido repotenciados durante los 20 años anteriores (modelos 1998 a 2018), para lo cual se debe adjuntar certificación expedida por la Casa Matriz y/o el Representante en Colombia de la misma y/o la empresa técnicamente competente, en la que conste la misma. El equipo repotenciado debe cumplir con las características técnicas exigidas en estos Pliego de Condiciones. 

El Contratista durante la ejecución del contrato debe contar con el equipo necesario, para cumplir con el programa de trabajo y de inversiones, el cual debe ser aprobado por la Interventoría. 

El contratista deberá operar con los frentes de trabajo que se requieran para este proyecto, con el fin de atender las necesidades de la vía en el menor tiempo posible. 

También será obligación del Contratista adecuar las vías y estructuras de influencia de la obra que sean necesarias para el transporte de los mismos de conformidad con los análisis que al respecto sean establecidos por la Interventoría y el Gestor Técnico del Contrato. 

El equipo puesto a disposición de la ejecución de la obra sólo podrá ser retirado, cuando se ejecute en su totalidad el ítem contenido en el Formulario No. 1 Presupuesto Oficial, en el cual se hace uso de este quipo, previa autorización por parte del Interventor y Vo. Bo. del Gestor Técnico del Contrato.
El adjudicatario deberá aportar dentro del plazo estipulado en el pliego de condiciones la relación del equipo mínimo obligatorio relacionado y todo el que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de conformidad con los ítems relacionados en el Formulario No. 1, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas aquí requeridas y deberá tenerlo disponible de manera inmediata.

El proponente favorecido deberá suministrar y mantener en cada frente de obra el equipo necesario y suficiente, adecuado en capacidad, características y tecnología, para cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo deberán ser considerados en el análisis de los precios unitarios de la propuesta.

XI. OTORGAMIENTO DE PUNTAJE A LAS CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES A LAS MINIMAS REQUERIDAS: 

Rige lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso
XII. VISITA TÉCNICA AL SITIO DE LAS OBRAS:

Rige lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso

XIII. DISTRIBUCIÓN Y CALCULO DEL ANTICIPO:
Rige lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso.
XIV. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Conformada por la hoja de vida, con sus correspondientes soportes, del personal profesional mínimo que se relaciona en este numeral. El contratista deberá contar con el consentimiento del personal profesional propuesto, para lo cual deberá adjuntar a la hoja de vida un compromiso en firme del profesional. INVIAS se reserva el derecho de solicitar cambio de los profesionales en caso de verificar que los propuestos no tienen la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir lo solicitado para el desarrollo de las obras por estar vinculados a otros proyectos.

El personal relacionado debe ser contemplado dentro de la nómina del contratista y su costo incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. Se aclara que el Director de Obra, Ingeniero Residente de Obra y el profesional en Gestión de la Calidad, deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto. El personal requerido es el siguiente:

· Un (1) Director de obra

· Un (1) Ingeniero residente de obra

· Un (1) Profesional en gestión de la calidad 

· Un (1) Profesional ambiental 

· Un (1) Profesional social

· Un (1) Especialista en geología y/o geotecnia

Todo profesional ofrecido para el proyecto deberá acreditar, mediante copia del documento idóneo, o constancia de que se encuentra en trámite, que está autorizado para ejercer la profesión.

La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales.

El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar en el término señalado en éste numeral, la convalidación y homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con suficiente anticipación los trámites requeridos. Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia.

Si el personal profesional mínimo propuesto no cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, el contratista deberá reemplazarlo por otro que sí los cumpla previa autorización del Instituto del nuevo personal propuesto.

El adjudicatario del proceso deberá presentar a la Interventoría y/o a la Territorial, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción del contrato, la documentación correspondiente a las Hojas de Vida con documentos y/o certificaciones soporte de todo el personal profesional propuesto. La interventoría y/o la Territorial procederán a revisar esta documentación. En el caso de que habiendo cumplido con el plazo de presentación de la documentación citada anteriormente y revisada esta por parte de la Unidad Ejecutora, existiere algún requerimiento por escrito, el contratista deberá atenderlo en un término no mayor de tres (03) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Con la aprobación del personal profesional propuesto, y demás documentación requerida en los Pliegos de Condiciones del presente proceso, se procederá a impartir la respectiva orden de inicio.

Es de aclarar, que si el contratista seleccionado, no cumple lo señalado anteriormente, la Dirección Territorial, se abstendrá de impartir la orden de inicio y se estudiará la viabilidad de aplicar la póliza de seriedad de la oferta y/o póliza de cumplimiento (la que aplique y/o se encuentre vigente),
El personal aprobado no podrá ser cambiado por el contratista durante la ejecución del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual deberá ser sustentada ante la Entidad, para su evaluación y posterior autorización. En caso de aprobarse el cambio por parte del Instituto, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o superior categoría que el exigido para el módulo correspondiente.

El Ingeniero Director de Obra y el Ingeniero Residente de Obra, comenzarán sus labores a partir de la orden de iniciación del contrato y hasta la finalización del mismo.

REQUISITOS DEL PERSONAL

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de calidad y experiencia:
1. DIRECTOR DE OBRA
El profesional ofrecido para el cargo de Director de obra debe acreditar lo siguiente:

1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Transportes y Vías, vigente.

2. Tener la siguiente experiencia:

a. General: Mínimo CINCO (5) años, contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía.

b. Especifica: Mínimo CUATRO (4) años acumulada, contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:

· Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con OBRA CIVIL EN VIAS.
· Ejercicio profesional en la empresa privada, como Director de Obra y/o Director de Interventoría de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VIAS.
Se aceptará la experiencia adquirida como Ingeniero Residente en la siguiente proporción: Dos (2) años de experiencia específica certificada como Ingeniero Residente (de Obra y/o de Interventoría) equivalen a un (1) año de experiencia específica como Director de Obra.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la ejecución del contrato.

2. INGENIERO RESIDENTE DE OBRA
El profesional ofrecido para el cargo de Ingeniero Residente de obra debe acreditar lo siguiente:

1. Poseer matrícula profesional de Ingeniero Civil o de Ingeniero de Transportes y Vías, vigente.

2. Tener la siguiente experiencia:
a. General: Una experiencia general no menor de CUATRO (4) años, contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía.

b. Especifica: Poseer mínimo TRES (3) años de experiencia específica acumulada, contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:

· Ejercicio en entidades oficiales como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con OBRA CIVIL EN VIAS.
· Ejercicio profesional en la empresa privada, como Director y/o Residente de Obra y/o Interventoría de proyectos relacionados con OBRA CIVIL EN VIAS.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la ejecución del contrato.

3. PROFESIONALES DEL ÁREA DE ASEGURAMIENTO O GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Si el contratista o uno de sus integrantes en caso que sea un consorcio o unión temporal, se encuentra certificado en Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001), deberá suministrar las cartas de intención del profesional que destinará para el cargo de Profesional en Gestión de la Calidad durante la ejecución del contrato.

Si el contratista o la totalidad de sus integrantes, en caso que sea un consorcio o una unión temporal no se encuentra certificado en Sistemas de Gestión de Calidad (ISO 9001), deberá suministrar la hoja de vida del profesional que destinará para el cargo de Profesional en Gestión de la Calidad durante la ejecución del contrato.

Este profesional debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos:

· Profesional en Gestión de la Calidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

· Ingeniero Civil y/o de Transporte y Vías con Matrícula profesional. 

· Título de Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado en el área de Gestión y/o Sistemas de Calidad y/o similar. 

· Certificación que haya participado en la elaboración de por lo menos tres (3) planes de calidad para proyectos viales, todo lo anterior bajo la Norma NTC-ISO 9000 o NTC-ISO 9001.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la ejecución del contrato.

4. PROFESIONALES 
Los profesionales ofrecidos para el cargo de profesional ambiental y profesional social serán estudiados en forma individual. Para el estudio de la formación y experiencia específica de los profesionales se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales:

· Profesional ambiental: Profesional en Ingeniería ambiental, Ingeniería sanitaria, Ingeniería forestal, Ingeniería de Recursos Naturales, Ingeniería de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Ingeniería de Minas, Ingeniería agrícola, en Administración Ambiental, Ingeniería civil, Ingeniería de vías y de transporte, Biología, Ecología, o Geología con experiencia mínima general requerida de cuatro (4) años, y específica de tres (3) años como residente o gestor ambiental de proyectos de infraestructura de transporte.

· Profesional social: Profesional en Ciencias Sociales y Humanas: Trabajo social, Psicología social, Antropología, Sociología y Psicología con experiencia general mínima de cuatro (4) años, y experiencia en trabajo con comunidades, o procesos de consultas previas, conocimiento en gestión sociopredial, o en proyectos de infraestructura de transporte no inferior a tres (3) años.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la ejecución del contrato

5. ESPECIALISTAS
Los profesionales ofrecidos para el cargo de especialista serán estudiados en forma individual. Cada uno de los profesionales ofrecidos para el cargo de Especialista debe acreditar lo siguiente:

a) Matrícula profesional vigente, título de Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado, en el área a participar en la ejecución del proyecto y para la cual aspira a ser evaluado.

b) Tener una experiencia general no menor de CUATRO (4) años, contados entre la fecha de terminación y aprobación del pensum académico de educación superior y la fecha de cierre del plazo de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía.

c) Poseer mínimo UN (1) año de experiencia específica acumulada, dentro del período comprendido entre la fecha de graduación de la Especialización y/o Postgrado y/o Maestría y/o Doctorado y la fecha de cierre de la presente Selección Abreviada de Menor Cuantía, en cualquiera de las siguientes opciones o mediante la suma de las dos:

· Ejercicio profesional en la disciplina para la cual fue propuesto.

· Ejercicio profesional en entidades oficiales, como profesional del nivel ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o profesional y/o como contratista de prestación de servicios, siempre y cuando se haya desempeñado en actividades relacionadas con la disciplina para la cual fue propuesto.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores no será admitido para participar en la ejecución del contrato.

Para el estudio de la experiencia específica de los especialistas se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales:

· Especialista en geología y/o geotecnia: Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Transportes y Vías; que tenga por lo menos título de Especialista en Geología y/o Geotecnia Vial y/o Estabilidad de Taludes; Solo se considerará la experiencia especifica relacionada con OBRA CIVIL EN VIAS.

Si el profesional incumple al menos uno de los requisitos anteriores, no será admitido para participar en la ejecución del contrato.

XV. EXPERIENCIA REQUERIDA DEL PROPONENTE:
Rige lo establecido en el Pliego de Condiciones del presente Proceso.

XVI. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la propuesta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, trituradoras, botaderos y escombreras debidamente autorizados, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentra en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad. 

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el Contratista, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo para carreteras y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista, deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras.

El contratista debe presentar un esquema con las distancias de acarreo de las posibles FUENTES DE MATERIALES, TRITURADORAS, ESCOMBRERAS Y BOTADEROS, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar. Dicho esquema deberá presentarse junto con la información solicitada en el Pliego de Condiciones dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción del contrato.
Todos los materiales deben ser sometidos a ensayos previos para encontrar la aceptación o el rechazo por parte de la Interventoría, según la normativa vigente de la entidad contratante. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el Contratista, deben ser previamente autorizadas por la respectiva Interventoría, previo al inicio de las obras.
XVII. COMPONENTES DEL A.I.U.:
El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los que incurre la organización del contratista para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 

EL VALOR DEL AIU DEBERÁ SER EXPRESADO ÚNICAMENTE EN PORCENTAJE (%) Y NO EN PESOS Y DEBERÁ CONSIGNARLO Y DISCRIMINARLO EN LA PROPUESTA ECONOMICA (ADMINISTRACIÓN (A), IMPREVISTOS (I) Y UTILIDAD (U)). 

En todo caso el porcentaje establecido para imprevistos no podrá ser menor que el 5%. La no incorporación del porcentaje de AIU, por parte del proponente y de acuerdo a la metodología establecida en el formulario No 1 Presupuesto Oficial, será causal de RECHAZO. Los componentes del A.I.U., entre otros, son:

A. Costos de Administración. 

A-1 Costos de Administración de la persona natural, empresa, firma, consorcio y/o unión temporal, y gastos generales en la obra. 

Honorarios, sueldos y salarios de todo el personal.
Aportes parafiscales y seguridad social del personal. 

Transportes no incluidos en los costos directos, pasajes y viáticos del personal. 

Consultorías y asesorías. 

Instalaciones y obras provisionales, incluyendo la señalización provisional y/o temporal, vallas en general.

Pago de servicios públicos. 

Gastos de Oficina
Previsiones Generales. 

Gastos para seguridad industrial.
Otros gastos de administración propios de cada proponente. 

A-2 Costos de financiamiento, en caso de que aplique. 

A-3 Fianzas, seguros e impuestos, gastos legales. 

A-4 El pago de servicios de evaluación y seguimientos ambientales, divulgación y socialización, trámites y permisos ambientales, 

B. Imprevistos. 

Reserva para cubrir gastos de circunstancias que no se pueden prever pero que pueden presentarse, por ejemplo para cubrir riesgos que puedan presentarse en el contrato, gastos que no sean susceptibles de reclamo, alzas de precios que no sean cubiertas por los sistemas de reajustes previstos, etc. 

C. Utilidad. 

Es la ganancia esperada por el proponente y/o contratista. 

El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 85% o mayor al 110% del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., so pena de rechazo de la propuesta, teniendo en cuenta que desde el punto de vista evaluativo de las propuestas se requiere uniformidad para su comparación. El valor del A.I.U. oficial fue calculado por la Administración de Mantenimiento Vial y Dirección Territorial respectivas, teniendo en cuenta todos los gastos administrativos precontractuales y durante la ejecución de las obras, los posibles imprevistos, riesgos y por supuesto la utilidad del contratista. Igualmente el proponente debe discriminar detalladamente, en porcentaje, cada uno de los componentes del A.I.U., es decir la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. El interesado cuando este elaborando la propuesta debe tener en cuenta que dentro del porcentaje de A.I.U. se deben incluir todos los costos indirectos que procedan durante la etapa precontractual y durante la etapa de ejecución del contrato, impuestos y/o contribuciones locales o nacionales que se encuentren vigentes a cargo del contratista, gastos de administración, contribuciones, imprevistos, riesgos y la utilidad del contratista, gestión socio-ambiental, etc.
XVIII. NOTAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
1. El contratista debe garantizar la transitabilidad en todos los sectores del contrato mientras se ejecuta la obra y hasta el recibo definitivo de las obras.

2. SEÑALIZACIÓN EN LA ZONA DE LAS OBRAS Y VALLAS DE INFORMACIÓN: Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del plan de manejo de tránsito vehicular y peatonal, actividades que deberá cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización Vial – Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclorutas de Colombia, y en las Resoluciones vigentes al momento del cierre proceso, emanadas del Ministerio de Transporte. Dicha señalización es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que tenga el contratista.

Desde la fecha de la orden de iniciación del contrato, el contratista es el único responsable de diseñar e implementar el plan de manejo de tránsito y seguridad del tránsito en el sector contratado; por lo tanto, a partir de esa fecha y hasta la entrega definitiva de las obras al Instituto, el contratista está obligado a señalizar y mantener el tránsito en el sector contratado. Esta obligación deberá cumplirla en la forma establecida en el Manual de Señalización Vial – Dispositivos uniformes para la Regulación del Tránsito en las Calles, Carreteras y Ciclorrutas y en la normatividad vigente emanada del Ministerio de Transporte.

El contratista deberá garantizar el libre y continuo uso de las vías a terceros en cuanto se relacione con la ejecución de sus trabajos. A este respecto, el contratista deberá notificar al Interventor y al Director de la Dirección Territorial por lo menos con quince (15) días de anticipación sobre la iniciación de cualquier trabajo que pueda causar interferencia en el tránsito de vehículos y peatones. El contratista deberá reducir a un mínimo tales interferencias.

El contratista deberá presentar el PLAN DE MANEJO DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción del contrato.
3. El contratista deberá atender las emergencias que se puedan presentar en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará al contratista su ejecución; en caso de que se requieran estudios y diseños adicionales éstos deberá realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoría; en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos al Interventor para su revisión y aprobación, para posteriormente presentarlos a la Dirección Territorial correspondiente, para la continuación del trámite pertinente.

4. El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional de Vías, son únicamente de referencia, constituyen  una guía para que el proponente prepare su propuesta, cuyos ítems deben  contener todo lo indispensable y necesario para llevar a cabo el ítem,  equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos. Si existe alguna duda sobre la presentación de estos APU publicados por INVIAS, es deber del proponente hacer conocer este interrogante antes del cierre del proceso licitatorio para que el INVIAS lo pueda estudiar; en caso de que no se presente ninguna duda a este respecto antes del cierre del proceso licitatorio, se entenderá que el proponente acoge el contenido de los APU publicados por INVIAS en el SECOP. 
5. Se debe tener en cuenta que el valor total del PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. El valor total del Precio Unitario se redondeará; cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

6. Las OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, incluyen las obras ambientales del PAGA las cuales se pagarán por precios unitarios, previamente revisados y aprobados por la Interventoría, y revisados por la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social y la Unidad Ejecutora respectiva.

7. PLAN DE CALIDAD: El contratista deberá proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en el contrato, para lo cual deberá presentar dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción del contrato el plan de calidad para el proyecto de acuerdo con los siguientes lineamientos: Ejecutar y controlar los trabajos bajo el enfoque de un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001; en consecuencia, desarrollará un plan de calidad específico para el proyecto, incluyendo los requisitos del sistema de aseguramiento de la calidad, donde definirá la secuencia de actividades, los elementos o características claves del mismo, los procedimientos aplicables, los objetivos y especificaciones, los responsables, los recursos, los métodos, los programas de inspección y ensayos, la auditoría de calidad y los registros para cumplir los requisitos de calidad específicos, el cual deberá ser presentado al Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, para su revisión y aprobación.

8. El adjudicatario del proceso, deberá presentar a la Unidad Ejecutora y/o Interventoría respectiva, los documentos que se relacionan a continuación, en su totalidad, debidamente diligenciados, de conformidad con el presente documento, con los pliegos de condiciones y sus demás anexos, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la fecha de la suscripción del contrato, so pena de aplicar la póliza de seriedad de la oferta y/o póliza de cumplimiento (la que aplique y/o se encuentre vigente): 

· Hoja de Vida con documentos y/o certificaciones soporte del equipo de trabajo. (profesionales y especialistas).

· Relación del equipo requerido

· Análisis de precios unitarios

· Programa de obra

· Programa de inversiones
· Flujo de caja

· Instalaciones provisionales

· Laboratorio toma de control de calidad

· Plan de calidad

· Plan de manejo de tránsito
· Esquema de distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, plantas de asfalto, trituradoras, escombreras y botaderos.

· Documento P.A.G.A y demás documentación socio-ambiental.
· Programa de gerencia de proyectos (Aplica si el adjudicatario ofreció instaurar un programa de gerencia de proyectos para el otorgamiento de puntaje por Factor de Calidad)

La Unidad Ejecutora y/o Interventoría procederá a revisar esta documentación. En el caso de que habiendo cumplido con el plazo de presentación de la documentación citada anteriormente y revisada esta por parte de la Unidad Ejecutora y/o Interventoría, existiere algún requerimiento por escrito, el contratista deberá atenderlo en un término no mayor de tres (03) días hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. Con la aprobación de la documentación relacionada se podrá impartir la Orden de Iniciación del Contrato.

El Interventor remitirá al INVIAS los documentos aprobados, al día siguiente a su aprobación, mediante oficio debidamente radicado. La entidad se reservará el derecho a verificar que los mismos se ajusten a las exigencias del proceso.

El interventor para la revisión de los documentos deberá ceñirse al Manual de Interventoría vigente del Instituto Nacional de Vías, excepto en lo que se ha modificado en el proceso de selección abreviada.
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