ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TECNICAS

FUMIGACIÓN DEL SENA DIRECCIÓN REGIONAL DEL META SEDE GUAYURIBA Y SUS DEPENDENCIAS


	1.
	Realizar servicio a todo costo de manejo integral de plagas, que incluya control de insectos rastreros, ofídico, voladores y roedores del SENA de las sedes Guayuriba, sede Popular, sede Puerto Gaitán y taladro escuela. 

	1.1
	Programa y diagnostico control de insectos voladores y rastreros

	1.2
	Realizar un diagnóstico de las diferentes especies de plagas voladoras, rastreros y roedores presentes en el SENA de las sedes Guayuriba, sede Popular, sede Puerto Gaitán y taladro escuela. Con la información recolectada en el diagnóstico realizar el programa de plagas enfocada a insectos voladores, rastreros y roedores.

	1.3
	El programa debe contener: objetivo, alcance, responsabilidades, frecuencia, procedimientos estandarizados y documentos y registros, un procedimiento estandarizado para los controles pasivos y para los controles
activos, un procedimiento estandarizado para acciones correctivas

	
	

	2
	Cronograma de actividades, que contenga:

	2.1
	Fumigación por Termonebulización

	2.2
	Fumigación por nebulización

	2.3
	Fumigación en seco

	2.4
	Instalación de equipos: en los diferentes sectores de las instalaciones

	
	



	3
	Fumigación por Termonebulización

	3.1
	El área para intervenir debe estar totalmente desalojada de personas.

	3.2
	El producto a aplicar debe ser de amplio espectro para poder eliminar de las áreas principalmente: zancudos, moscas, cucarachas, hormigas, chinches y
otros insectos plaga. 

	3.3
	El equipo a usar será una termonebulizadora la cual debe garantizar que el
tamaño de partícula este dentro 0.05 micras y 0.1 micras.

	3.4
	Las áreas de oficinas deben tener un alistamiento antes de realizar el servicio, se deben cubrir todos los equipos electrónicos con bolsas plásticas, para evitar daños en el mobiliario; así mismo como guardar documentos en
cajones y archivadores.

	3.5
	Las áreas de cocina y cafeterías deberán tener un preaviso para que alisten
sus instalaciones, cubran y protejan los alimentos ya que no pueden quedar expuestos.



	3.6
	Se aplicará inicialmente dentro de las edificaciones.

	3.7
	Al finalizar las edificaciones se fumigarán las zonas verdes aledañas
guardando un radio mínimo de 100 metros a la redonda.

	3.8
	Se dejará actuar el producto durante mínimo 4 horas en zonas cerradas y 2
horas en edificaciones abiertas.

	
	

	4
	Fumigación Nebulización

	4.1
	Este proceso se realizará como refuerzo a la termo nebulización que se ha
hecho previamente.

	4.2
	Sin retirar la protección de los equipos se nebulizará las zonas internas,
después de las horas respectivas de acción del producto anterior (ver numeral 3).

	4.3
	Definir el producto a aplicar en estas zonas que especial para espacios
cerrados.

	4.4
	Realizar la aplicación en todas las zonas interiores.

	4.5
	El producto se dejará actuar de un día al siguiente mínimo.

	4.6
	Al día siguiente se retiran los plásticos con los que se estaba cubriendo los
equipos.

	4.7
	Abrir las ventanas y dejar airear por 30 minutos. Realizar actividades
normales.

	
	

	5
	Instalación de equipos para control de insectos voladores y rastreros

	5.1
	Según plano suministrado instalar equipos y mecanismos después de las
fumigaciones: trampas atrayentes adherentes, trampa atrayentes captura en líquido, lámparas insecticidas y mamparas

	5.2
	Trampas atrayentes adherentes

	5.2.1
	Determinar los sitios donde se instalarán.

	5.2.2
	Aplicar sustancia atrayente. (Totalmente inofensivo para personas y
animales domésticos).

	5.2.3
	Según especificaciones técnicas se instalarán cada 30 m2 una de otra hasta
cubrir el total del área (área 800 m2).

	5.2.4
	Señalizarlas para evitar que personal no autorizado las manipule.

	5.2.5
	Se monitorearán 2 veces por ciclo.

	5.2.6
	Realizar el cambio de las trampas cada vez que sea necesario.

	5.3
	Trampas atrayentes captura en liquido

	5.3.1
	Determinar los sitios donde se instalarán.

	5.3.2
	Aplicar sustancia atrayente. (Totalmente inofensivo para personas y
animales).

	5.3.3
	Según especificaciones técnicas se instalarán cada 40 m2 una de otra hasta
cubrir el total del área (área 600 m2).

	5.3.4
	Señalizarlas para evitar que personal no autorizado las manipule.

	5.3.5
	Se monitorearán 2 veces por ciclo.



	5.3.6
	Se realizará el cambio de las trampas cada vez que sea necesario.

	5.4
	Lámparas insecticidas

	5.4.1
	Determinar los sitios donde se instalarán.

	5.4.2
	Se instalarán en el lugar más apropiado.

	5.4.3
	Según especificaciones técnicas se instalarán cada 60 m2 una de otra hasta cubrir el total del área.

	5.4.4
	Señalizarlas para evitar que personal no autorizado las manipule.

	5.4.5
	Se monitorearán 2 veces por ciclo.

	5.4.5
	Se realizarán los cambios de gomas y de tubos Ultravioleta cada vez que
sea necesario.

	5.5
	Instalación de Lámparas

	5.5.1
	Determinar los sitios donde se instalarán.

	5.5.2
	Enterrarlas en las zonas verdes aproximadamente a unos 200 m2 entre cada una de ellas.

	5.5.3
	Señalizarlas para evitar que personal no autorizado las manipule.

	5.5.4
	Se monitorearán 2 veces por ciclo

	5.5.5
	Se realizarán cambio de plásticos y soportes cada vez que sea necesario o
mínimo cada vez que se renueve el ciclo.

	
	

	6
	Controles

	
	Se controlará el sistema instalado en su totalidad realizando las siguientes
acciones, por cada ciclo.

	6.1
	Los operarios de la empresa contratista se reportarán con la persona
encargada en cada una de las sedes del centro.

	6.2
	Revisar el cronograma y se acordar las actividades a realizar en la jornada.

	6.3
	Inspeccionar los sistemas documentándolos en una bitácora y/o formato de
inspecciones técnicas todos los hallazgos encontrados.

	6.4
	La frecuencia será de 2 veces por ciclo. Cuando existiere la necesidad de
visitar más veces los centros se realizarán sin ningún costo alguno.

	6.5
	El objetivo de los controles es mantener todo el sistema instalado y
supervisado el trabajo.

	
	

	7
	Manejo de la información

	7.1
	Presentar para cada visita según el numeral 6.5 un informe de las actividades realizadas tanto en forma física, donde se encuentren fotografías, descripción de las actividades, hallazgos, novedades,
recomendaciones, planificación de próxima actividad, hora de entrada, hora de salida, firma de funcionario y firma de técnicos del contratista.

	7.2
	Realizar para cada visita según el numeral 6.5 y según los parámetros del punto 7.1 un informe digital el cual será enviado al correo electrónico designado por el SENA.

	7.3
	Al final del trabajo se entregará un informe final detallando el nivel de efectividad de los sistemas instalados, avances, falencias, etc.

	
	

	8
	Forma Legal



	8.1
	La empresa contratista debe estar registrada ante la Secretaria de Salud de la ciudad de Villavicencio dependencia Dirección de Salud Ambiental (DISAM)

	
	

	9
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

	
	La empresa contratista para garantizar la seguridad de los trabajadores,
debe tener documentado:

	9.1
	El panorama de factores riesgos o matriz de peligros.

	9.2
	El reglamento de Higiene y seguridad en el trabajo.

	9.3
	El programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.

	9.4
	El programa de reporte e investigación de accidentes en el trabajo.

	10
	Control de Roedores

	10.1
	Instalar los equipos para control de roedores: estaciones de cebado químico, estaciones de captura mecánica, estaciones de captura física y sistema de
ultrasonidos de uso profesional.

	10.2
	Realizar visitas en cada ciclo para realizar control, revisión y evaluación del
sistema.

	10.3
	Realizar el cronograma de actividades para cada una de  las visitas
especificando actividades, equipos a usar, personal,

	10.4
	Inspeccionaran los sistemas documentándolos en una bitácora y/o formato
de inspecciones técnicas todos los hallazgos encontrados

	10.5
	Presentar después de cada visita un informe digital enviado al correo electrónico que el SENA determine de las actividades realizadas tanto en forma física, donde se encuentren fotografías, descripción de las actividades, hallazgos, novedades, recomendaciones, planificación de
próxima actividad, hora de entrada, hora de salida, firma de funcionario y firma de técnicos del contratista.




	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANT

	

1
	SERVICIO DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS, INCLUYE CONTROL DE INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y ROEDORES, CONTROL DE TERMITAS, LIMPIEZA DE CANALES Y CUBIERTAS, DESMONTE DE AVISPAS Y ABEJAS CUANDO SEA
REQUERIDO, CONTROL OFIDICO para el centro de Industria y Servicios del Sena sedes Guayuriba, Popular, Taladro y Puerto Gaitán,
	



