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ANEXO No. 1

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO
 
1.1 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

a. Las especificaciones y requisitos técnicos mínimos se describen a continuación y relacionados con la compra, mantenimiento y recarga de extintores, según los siguientes ítems:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	MEDIDA X LIBRAS
	CANTIDAD

	1
	EXTINTORES CO2 (MANTENIMIENTO)
	10 LIBRAS
	10

	2
	MULTIPROPOSITO (MANTENIMIENTO Y RECARGA)
	20 LIBRAS
	26

	3
	MULTIPROPOSITO (MANTENIMIENTO Y RECARGA)
	10 LIBRAS
	8

	4
	MULTIPROPOSITO (MANTENIMIENTO Y RECARGA)
	5 LIBRAS
	9

	5
	AGUA A PRESION (MANTENIMIENTO Y RECARGA)
	2.5 KILOGRAMOS
	3

	6
	EXTINTORES CO2 (COMPRA)
	10 LIBRAS
	5



· El proponente deberá dar cumplimiento a lo establecido por las normas técnicas colombianas NTC 3808 de 2004 y NTC 2885 de 2009.

· El proponente deberá ofertar el valor de cada uno de los ítems establecidos en el cuadro anterior, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

· El proponente deberá presentar su oferta económica, cuyo valor no podrá ser superior al presupuesto asignado, so pena de rechazo de la propuesta. 

Nota: Para dar cumplimiento a las normas, la Resolución 2400 de 1979 en su artículo 220 establece: “ARTÍCULO 220. Todo establecimiento de trabajo deberá contar con extinguidores de incendio, de tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. El equipo que se disponga para combatir incendios, deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y funcionamiento, y serán revisados como mínimo una vez al año”. La norma establece que las inspecciones de los extintores portátiles se deben hacer como mínimo una vez al año, aunque en la NTC 2885:2009 se indica que las inspecciones deben ser mensuales. |La Norma Técnica Colombiana NTC-3808:2004 es la que establece los requisitos que se deben tener en cuenta al momento de realizar la inspección de extinguidores de incendio, la norma está preparada para uso y guía de las personas a cargo de la selección, compra, instalación, aprobación, listado, diseño y mantenimiento de equipos portátiles de extinción de incendios.

La recarga consiste en el trasvase y llenado de los cilindros según el producto y capacidades, poniendo todos los elementos y rótulos de control (sellos, placas y anillos de verificación en caso de que sean necesarios). 

El servicio de mantenimiento y recarga incluirá la revisión general del estado de los cilindros, del funcionamiento en válvulas, mangueras, cornetas, boquillas y mecanismos de control, la revisión de presión de carga el cual es indicado por el manómetro, la instalación de sellos y etiquetas de seguridad y control de acuerdo con la norma NFPA 10, el lavado y limpieza exterior de los cilindros.

Se deben realizar las siguientes acciones: 

a) Retiro e Instalación de cada extintor de acuerdo con los sitios destinados para cada uno de los extintores, sin costo adicional para la entidad, ubicados en la calle 74 No. 11-81 y en la Cra. 10 No. 20-30 Bogotá.
b) Instalación de señalización legible que indique la clasificación de incendio en el cual se puede utilizar el extintor, de acuerdo con el sitio de ubicación para cada equipo, con excepción de los equipos correspondientes a vehículos, sin costo adicional para la entidad.
c) Proveer equipos para reposición o reemplazo temporal, por el tiempo que demande el mantenimiento y recarga de los extintores de propiedad de la entidad.
d) Cumplir cada uno de los ítems establecidos en el cuadro anterior con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
e) Asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir, así como la instalación y puesta en funcionamiento de la misma.
f) Manejar las sustancias peligrosas de acuerdo con la normatividad vigente en caso de que el extintor las posea.
g) Tener en cuenta al presentar la oferta, todos los impuestos tasas, contribuciones o participaciones tanto en el ámbito nacional, departamental municipal, que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato, los cuales están a cargo del contratista.
h) Cumplir con la calidad del servicio prestado según la Norma Técnica colombiana 2885 en su capítulo 7.  Inspección, Mantenimiento y Recarga de Extintores Portátiles de Incendios.

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:
1. Realizar la revisión general de funcionamiento en válvulas y mecanismos de control.
2. Realizar la revisión de presión de carga el cual es indicado por el manómetro. 
3. Realizar la revisión de mangueras, cornetas y boquillas. 
4. Revisión general estado de los cilindros.
5. Instalar los sellos de seguridad. 
6. Realizar el mantenimiento de acuerdo a las especificaciones de cada equipo y continuar con las recargas.
7. Efectuar las recargas de acuerdo a la capacidad y especificaciones de cada equipo.
8. Instalar las etiquetas de seguridad y control. 
9. Efectuar la revisión de signos de daño o maltrato. 
10. Realizar el lavado y limpieza exterior de los cilindros. 
11. Mantener la señalización e instrucciones legibles. 
12. Entregar los equipos nuevos de acuerdo a las especificaciones técnicas.
13. Instalar cada extintor de acuerdo a los sitios destinados para cada uno en las instalaciones de la calle 74 No. 11-81 y Cra. 10 No. 20-30 de Bogotá D.C.
14. Realizar la instalación de la señalización que indica la clasificación de incendio en el cual se puede utilizar el extintor, de acuerdo al sitio de ubicación para cada equipo, con excepción de los equipos correspondientes a vehículos.
15. Responder por el óptimo estado y operatividad de los extintores durante un año vigencia de la carga.
16. Asumir el transporte de los cilindros durante la recogida y entrega de los mismos.
17. Proveer equipos para reposición o reemplazo temporal, por el tiempo que demande el mantenimiento y recarga de los extintores de propiedad del Ministerio. 
18. [bookmark: _GoBack]Cumplir con las demás obligaciones que se deriven del presente estudio previo y de la naturaleza del contrato.

NOTA: Las estipulaciones incluidas en el presente documento, en el estudio previo y en el contrato, son de obligatorio cumplimiento por parte del contratista, igualmente los plazos, condiciones y calidades del personal presentado para la ejecución del contrato objeto de la presente selección, deberá ser idóneo y tener la experiencia requerida, situación que será verificada por el Supervisor del Contrato. En caso de que el mencionado personal no cuente con la idoneidad y experiencia requerida, el supervisor del contrato podrá solicitar el cambio de dicho personal.

Las especificaciones técnicas descritas anteriormente son de carácter obligatorio, por lo tanto, será causal de rechazo, el no ofrecimiento de alguna de ellas. (No modificar, no adicionar y no suprimir), en el Anexo correspondiente, el cual debe estar firmado por el proponente.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el presente documento, de sus proformas y anexos expedidos al mismo. 

Atentamente: 




FIRMA:
Razón Social………………………………………………………………………
 Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
Tel ……………………………………………………………………………… 
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Grupo de Procesos Corporativos
Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 353 2400
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722
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