
	FORMATO No. 8 – OFRECIMIENTOS ADICIONALES

	Ciudad y fecha

	

	Señores

	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA – INM.

	

	

	REFERENCIA: Proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA 009 DE 2024 

	

	El suscrito 			obrando en su calidad de 		, en nombre y representación     de 	con      domicilio     en  	, debidamente autorizado, de conformidad con las condiciones que se estipulan en los documentos del presente proceso, ofrezco a la entidad sin costos alguno mejorar la calidad de los elementos que indico a continuación:


1. SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS ADICIONALES (15 PUNTOS): Al proponente que, ofrezca adicionalmente y SIN COSTO los ítems que se relacionan a continuación se le asignará un máximo de 15 puntos, de la siguiente manera:

	CONCEPTO
	CANTIDAD
	PUNTAJE

	Suministro e instalación de sensor/transmisor de temperatura y humedad "termohigrómetro" electrónico Veris HW2LA2A para muro.
	8
	3 puntos

	Suministro e instalación de sensor/transmisor de temperatura y humedad "termohigrómetro" electrónicos con display, exactitud en temperatura 2/10 grados Celsius; exactitud en humedad máximo del 1.7%, estos sensores deberán tener la compatibilidad para ser instalados al software Metasys versión 11 con el objetivo de generar la información de temperatura y humedad, deberán ser para instalación en pared de 0 – 50 °C (32-122°F).
Actualmente se tiene instalado el higrómetro Transmisor de pared sensor de humedad Veris Industries Z000070-0B  0-50 °C, la anterior información con el objetivo de mantener o mejorar las especificaciones técnicas del higrómetro a ofertar, por ningún motivo se aceptara equipos que des mejoren las actuales especificaciones técnicas de los equipos instalados."
	8
	3 puntos

	Suministro e instalación de manómetro de caratula con glicerina rango 0-200 psi para conexión vertical NPT 1/2", cuerpo bronce, marca winters
	8
	1 puntos

	Suministro e instalación de termómetro bimetálico de 3" rango -20-100°C, marca winters
	10
	2 puntos

	Suministro e instalación de termómetro bimetálico de 1/2" rango -20-100°C, marca winters
	10
	1 punto

	suministro e instalación de termómetro de columna ROCKAGE rango 0-150 °C, Indicación análoga con doble unidad de medida (°C/°F), Longitud de bulbo de 4”.
	10
	1 punto

	suministro e instalación Manómetro De Presión Diferencial Dwyer Magnehelic Serie 2000
	8
	2 puntos

	suministro e instalación sensor de presión diferencial Veris pxplx02s
	8
	2 puntos

	TOTAL
	15 puntos


NOTA: El proponente entenderá que adicionalmente a los repuestos adquiridos en la oferta, deberá suministrar, instalar y dejar a “punto” los repuestos que seleccione de la lista anterior los cuales sumaran puntaje a su propuesta.
Los valores de referencia incluidos por la entidad como repuestos adicionales para suministrar en el presente  FORMATO No 8 OFRECIMIENTOS ADICIONALES, son los que la entidad cotizó mediante estudio de mercado e Incluyen IVA, la mano de obra, conexión física y al sistema Metasys, para ello el contratista deberá contemplar el respectivo cableado y canalizaciones a los respectivos módulos de control, el monte y desmonte de piezas y demás costos asociados a su instalación y puesta en funcionamiento, por lo que NO SE RECONOCERÁN COSTOS INDIVIDUALES para este tipo de actividades. 

	CONCEPTO
	CANTIDAD
	PUNTAJE
	MARQUE CON UNA X LOS OFRECIMIENTOS REALIZADOS

	Suministro e instalación de sensor/transmisor de temperatura y humedad "termohigrómetro" electrónico Veris HW2LA2A para muro.
	8
	3 puntos
	

	Suministro e instalación de sensor/transmisor de temperatura y humedad "termohigrómetro" electrónicos con display, exactitud en temperatura 2/10 grados Celsius; exactitud en humedad máximo del 1.7%, estos sensores deberán tener la compatibilidad para ser instalados al software Metasys versión 11 con el objetivo de generar la información de temperatura y humedad, deberán ser para instalación en pared de 0 – 50 °C (32-122°F).
Actualmente se tiene instalado el higrómetro Transmisor de pared sensor de humedad Veris Industries Z000070-0B  0-50 °C, la anterior información con el objetivo de mantener o mejorar las especificaciones técnicas del higrómetro a ofertar, por ningún motivo se aceptara equipos que des mejoren las actuales especificaciones técnicas de los equipos instalados."
	8
	3 puntos
	

	Suministro e instalación de manómetro de caratula con glicerina rango 0-200 psi para conexión vertical NPT 1/2", cuerpo bronce, marca winters
	8
	1 puntos
	

	Suministro e instalación de termómetro bimetálico de 3" rango -20-100°C, marca winters
	10
	2 puntos
	

	Suministro e instalación de termómetro bimetálico de 1/2" rango -20-100°C, marca winters
	10
	1 punto
	

	suministro e instalación de termómetro de columna ROCKAGE rango 0-150 °C, Indicación análoga con doble unidad de medida (°C/°F), Longitud de bulbo de 4”.
	10
	1 punto
	

	suministro e instalación Manómetro De Presión Diferencial Dwyer Magnehelic Serie 2000
	8
	2 puntos
	

	suministro e instalación sensor de presión diferencial Veris pxplx02s
	8
	2 puntos
	

	TOTAL
	15 puntos
	


OFREZCO SI (  ) NO (  )

2. SUMINISTRO E INSTALACION DE UN (1) SISTEMA MULTISPLIT ADICIONAL CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES (35 PUNTOS): Al proponente que ofrezca adicionalmente SIN COSTO el siguiente equipo en el área que se designe por el supervisor y de acuerdo con las especificaciones que se señalan a continuación, se le asignará un máximo de 35 puntos:
· 2 manejadoras cada una de 12.000 BTU (1TR)
· Circuito de refrigeración manejadora 1 con longitud de 25 metros
· Circuito de refrigeración para manejadora 2 con una longitud de 28 metros.
· Instalación al exterior de la condensadora al mismo nivel o en el mismo piso que se instalaran las manejadoras.
· Deberá contemplar lo concerniente a tuberías de refrigeración y eléctricas
· Cada área deberá donde se instalen las manejadoras deberán tener un control en la pared para variar la temperatura de acuerdo con su necesidad sin afectar la operación de la otra manejadora.
· Equipo ahorrador de energía de última tecnología.
· Equipo de procedencia americana, no se aceptarán equipos de otra procedencia, se recomiendan marcas como Trane, LG o York.
· Se deberá instalar el tablero de control y potencia en un cuarto eléctrico el cual está ubicado a una distancia de 20 metros (cálculo de acometida de alimentación de condensadora y manejadora)
NOTA: Se requiere que los equipos relacionados anteriormente se puedan integrar a la actual plataforma Metasys de Johnson controls por lo que se solicitan equipos de fabricación americana o europea, para ello el contratista deberá contemplar el respectivo cableado y canalizaciones a los respectivos módulos de control; adicionalmente y de acuerdo con un estudio minucioso de múltiples características técnicas de distintos fabricantes de Equipos de aire acondicionado de confort y precisión a nivel mundial, se considera que los ofrecimientos técnicos de marcas americanas y europeas, cuentan con tecnologías más avanzadas, a diferencia de marcas asiáticas; así mismo otra desventaja evidenciada es el soporte posventa, este último, se encuentra mejor respaldado en marcas de origen americano y europeo ya que cuentan con centros autorizados de servicio técnico local, lo cual permite un tiempo de respuesta ante fallas de tan solo horas, en sentido contrario las marcas asiáticas ofrecen atenciones inmediatas pero envío de repuestos sujetos a los tiempos de navieras o de vuelos carrier, por lo que estas importaciones de repuestos en tiempo de garantía, afectarían la continuidad operativa de la entidad afectando los puestos de trabajo y los sistemas tecnológicos bases para el cumplimiento misional de la entidad entre muchas otras problemáticas.

OFREZCO SI (  ) NO (  )


NOTA: No se otorgarán puntos si no se entrega ninguna de las opciones descritas anteriormente.



NOTA: CADA PROPONENTE DEBERÁ PRESENTAR ESTE FORMATO, EL CUAL DEBERÁ SER SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL/PERSONA NATURAL/APODERADO FACULTADO, MEDIANTE EL CUAL ACREDITA EL OFRECIMIENTO REALIZADO PARA LA OBTENCIÓN DEL PUNTAJE.

	NOMBRE DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL:
	

	NIT. - CC
	

	DIRECCIÓN
	

	TELÉFONO:
	

	CELULAR:
	

	E.MAIL:
	

	FIRMA:
	



*Por favor no modificar las casillas. Colocar toda la información requerida.
