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ANEXO No.  3
PROPUESTA ECONÓMICA 
VALORES UNITARIOS / VALOR TOTAL
(Formato a diligenciar por el proponente)
[bookmark: _GoBack]MC-APC-____-2024

OBJETO: MANTENIMIENTO EQUIPOS MEDICOS VETERINARIOS DE LAS UNIDADES MOVILES VETERINARIAS (AMBULANCIAS), ASÍ MISMO DOTAR DE REACTIVOS E INSUMOS DE LOS EQUIPOS PARA CORRECTO USO DE LOS MISMOS.


Tabla precios de referencia unitarios grupo 1

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CANTIDAD
	TARIFA IVA
	PROMEDIO VALOR UNITARIOO IVA INCLUIDO CUANDO APLIQUE 
	PROMEDIO VALOR TOTAL CANTIDADES ADQUIRIR IVA INLCUIDO CUANDO APLIQUE 
	OFERTA 
	OFERTA

	
	
	
	
	
	
	
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL CANTIDADES A ADQUIRIR IVA INCLUIDO

	1
	OXIGENO
	OXIGENO CALIDAD MEDICINAL
	3
	19%
	318.500
	955.500
	
	

	2
	BALA DE OXIGENO
	BALA DE OXÍGENO CON MANGUERAS Y VÁLVULAS PARA CONEXIÓN A EQUIPO DE ANESTESIA
	3
	19%
	2.379.207
	7.137.621
	
	

	3
	TIRAS DE ORINA
	CAJA DE TIRAS REACTIVAS DE ORINA
	3
	0%
	137.667
	413.001
	
	

	4
	KIT PARA EQUIPO DE HEMATOLOGÍA
	KIT PARA EQUIPO DE HEMATOLOGÍA REFERENCIA MINDRAY
	3
	0%
	744.000
	2.232.000
	
	

	5
	KIT MULTICONTROL
	KIT MULTICONTROL PARA EQUIPO DE QUÍMICA SANGUÍNEA REF. ARI
	3
	0%
	336.900
	1.010.700
	
	

	6
	GEL CONDUCTOR
	GEL CONDUCTOR PARA ECOGRAFÍA POR GALÓN
	3
	19%
	70.408
	211.224
	
	

	7
	AGUA DESTILADA
	AGUA DESTILADA EN PRESENTACIÓN DE 20 LITROS
	6
	19%
	77.152
	462.912
	
	

	TOTAL
	
	4.063.834,00
	12.422.958,00
	
	




Tabla precios de referencia unitarios grupo2
	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	SERVICIO
	PROMEDIO VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL SERVICIOS ADQUIRIR IVA INLCLUIDO
	OFERTA 
	OFERTA

	
	
	
	
	
	
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
	VALOR TOTAL CANTIDADES A ADQUIRIR IVA INCLUIDO

	1
	SISTEMA DE RADIOLOGIA DIGITAL DIRECTA No. JEMPP-CEDE4-DIETE – ET – 00691 / INT – 0
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio.
2.  Limpieza general externa e interna.
3.  Ajustes de sus conexiones internas y verificaciones de funcionalidad.
4. Revisiones de sus parámetros de disparo. 
5.  Revisiones y ajustes de parámetros funcionales de trabajo por software.
6.    Visualización y ajuste de imágenes diagnósticas. 
7.    Revisiones generales del área donde se tomarán radiografías y entrenamiento seguro para el uso de la unidad en estas condiciones.
Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia.
Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento
	3
	                           548.723 
	                          1.646.169 
	
	

	2
	EQUIPO DE RAYOS X PORTÁTIL No. JEMPP- CEDE4-DIETE – ET – 00692 / INT – 0
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio.
2. Limpieza general externa e interna.
3. Ajustes de sus conexiones internas y verificaciones de funcionalidad. Revisiones de sus parámetros de disparo. 
4. Revisiones y ajustes de parámetros de radiación. 
5. Revisiones de radiación de fuga en su colimador. 
6. Verificaciones funcionales de sus accesorios periféricos. 
7. Revisiones generales del área donde se tomarán radiografías y entrenamiento seguro para el uso de la unidad en estas condiciones.

Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia
Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento
	3
	                           548.723 
	                          1.646.169 
	
	

	3
	MÁQUINA DE ANESTESIA VETERINARIA No. JEMPP-CEDE4-DIETE – ET – 00693 / INT – 0
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio.
2. Limpieza general externa e interna
3. Ajustes y revisiones de acoples y revisión con ajustes del vaporizador.
4. Revisión física y funcional de su regulador de entrada. 
5. Ajuste de presión de entrada en el regulador principal. 
6. Revisiones y ajustes de conexiones neumáticas. 
7. Revisiones y ajuste de conexiones neumáticas internas en sus etapas de admisión, control, dosificación, entrega y conmutación. 
8. Ajustes de dosificación en su bloque de flujómetro. 
9. Verificaciones funcionales con medidor de flujo. 
10. Ajustes de dosificación en su vaporizador. 
11. Verificaciones funcionales en laboratorio externo del vaporizador o con trazabilidad métrica del mismo en sitio. 
12. Verificaciones funcionales neumáticas y operacionales de la unidad.

Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia.
Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento
	3
	                           509.057 
	                          1.527.171 
	
	

	4
	ECÓGRAFO VETERINARIO No. JEMPP- CEDE4-DIETE – ET – 00695 / INT – 0
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio.
2. Limpieza general externa e interna
3. Ajustes de sus conexiones internas y verificaciones de funcionalidad.
4. Limpieza de conectores periféricos de accesorios y transductores.
5. Limpieza y ajuste de conectores internos. 
6. Ajustes electrónicos de tarjeta. 
7. Limpieza especializada de componentes electrónicos de mando y control. 
8. Verificaciones funcionales de sus valores de frecuencia operativa en transductores.

Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia
Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento
	3
	                           509.057 
	                          1.527.171 
	
	

	5
	MONITOR DE SIGNOS VITALES VETERINARIO No. JEMPP-CEDE4-DIETE – ET – 00694 / INT – 0
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio.
2. Limpieza general externa e interna.
3. Ajustes de sus parámetros de medida y verificaciones de funcionalidad. 
4. Ajustes mecánicos en su módulo de NBPI. 
5. Ajustes y verificaciones funcionales de los demás módulos.
6. Verificaciones funcionales y de medida con simuladores, analizadores y medidores biomédicos. 
7. Verificaciones funcionales y seguridad de los accesorios.

Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia
Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento.
	3
	                           416.503 
	                          1.249.509 
	
	

	6
	ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA VETERINARIO No. JEMPP-CEDE4-DIETE – ET – 00842 / INT – 0
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio
2. Limpieza general externa e interna.
3. Ajustes establecidos por el fabricante en su manual de servicio para toda la robótica interna (Se requieren insumos para dicha actividad, dependiendo el estado físico y funcional de esta unidad, es posible su traslado a laboratorio para las actividades correspondiente de servicio). 
4. Ajuste de la lectura de hematocrito. 
5. Ajustes de tensión en sus valores de operación. 
6. Ajuste de fotosensores. 
7. Limpieza de aperturas de lectura por impedancia. 
8. Ajustes mecánicos de su robótica interna. 
9. Pruebas con controles de calidad. 
10. Revisiones y ajustes generales en su robótica interna.
Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia
Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento.
	3
	                           416.503 
	                          1.249.509 
	
	

	7
	ANALIZADOR DE QUÍMICA SANGUÍNEA VETERINARIO No. JEMPP-CEDE4-DIETE – ET – 0843 / INT – 0
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio.
2. Limpieza general externa e interna.
3. limpieza de óptica.
4. Ajuste de óptica y ajustes mecánicos necesarios en su robótica para lectura de muestras (Dependiendo el estado físico y funcional de esta unidad, es posible su traslado a laboratorio para las actividades correspondiente de servicio). 
5. Ajuste de sus fotosensores. 
6. Ajustes de sus bombas peristáltica con revisión y verificación funcional de la misma. 
7. Ajustes mecánicos de su robótica de trasteo de muestra. 
8. Limpieza especializada del sistema de lectura de muestras. 
9. Ajustes de valores de tensión en su tarjeta electrónica principal. 
10. Prueba de funcionalidad cualitativa y cuantitativa de la unidad con control de calidad de referencia.
11. 
Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia
Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento.
	3
	                           416.503 
	                          1.249.509 
	
	

	8
	ANALIZADOR DE ORINA No. JEMPP-CEDE4- DIETE – ET – 00844 / INT – 0
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio.
2. Limpieza general externa e interna.
3. Limpieza de óptica
4. ajuste de óptica y ajustes mecánicos necesarios en su robótica para lectura de tiras. 
5. Ajuste de sus fotosensores. 
6. Ajustes mecánicos de su robótica de trasteo de muestra en tirilla.
7. Limpieza especializada del sistema de lectura de tiras. 
8. Ajustes de valores de tensión en su tarjeta electrónica principal. 
9. Prueba de funcionalidad cualitativa y cuantitativa de la unidad con tirilla de referencia. 

Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia
Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento.
	3
	                           416.503 
	                          1.249.509 
	
	

	9
	CENTRIFUGA No. JEMPP-CEDE4-DIETE – ET – 00845 / INT – 0ING - VERSION (V1).
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio.
2. Limpieza general externa e interna
3. Realizar la lubricación de componentes según las instrucciones del fabricante.
4. Sustitución de escobillas, freno, junta de estanqueidad y de cierre.
5. Cambiar alguno de estos componentes, referirse al manual técnico del fabricante.
6. Limpieza placas electrónicas y conectores.
Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia
Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento.
	3
	                           396.670 
	                          1.190.010 
	
	

	10
	AUTOCLAVE No. JEMPP-CEDE4-DIETE – ET – 00846 / INT – 0
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio.
2. Limpieza general externa e interna.
3. Ajustes de sus valores de funcionamiento y de su proceso en la meseta de esterilización. 
4. Limpieza de cámara. 
5. Limpieza de calderín. 
6. Limpieza de tanque reservorio. 
7. Limpieza de tubería interior y exterior. 
8. Limpieza de válvulas y conexiones neumáticas e hidráulicas. 
9. Validación de un proceso de esterilización en el equipo según la ISO 17665.

Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia
Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento.
	3
	                           449.557 
	                          1.348.671 
	
	

	11
	BOMBA   DE   INFUSIÓN   VETERINARIA   No. JEMPP-CEDE4-DIETE – ET – 00900 / INT – 0
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio.
2. Limpieza general externa e interna.
3. Ajustes de sus parámetros de medida y verificaciones de funcionalidad. 
4. Ajustes mecánicos en su módulo de dosificación.
5. Ajustes y verificaciones funcionales del canal de dosificación.
6. Verificaciones funcionales y de medida con medidores de flujo y volumétricos. 
7. Verificaciones funcionales y seguridad de los accesorios.

Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia.

Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento.
	3
	                           449.557 
	                          1.348.671 
	
	

	12
	ELECTROBISTURÍ VETERINARIO No.  JEMPP- CEDE4-DIETE – ET – 00901 / INT – 0
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio.
2. Limpieza general externa e interna.
3. Ajustes de sus conexiones internas y verificaciones de seguridad. Revisiones funcionales en osciloscopio. 
4. Revisiones y ajustes necesarios en sus tarjetas generadoras de RF. Revisión y ajuste de sus valores de potencia de entrada, potencia de salida y potencia de funcionamiento. 
5. Revisión de impedancia de accesorios externos.

Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia
Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento.
	3
	                           390.057 
	                          1.170.171 
	
	

	13
	MICROSCOPIO BINOCULAR
	1. Revisiones físicas y funcionales conforme a lo establecido por el fabricante en su manual de uso y de servicio.
2. Limpieza general externa e interna.
3. Pruebas preliminares de funcionamiento del equipo.
4. Desensamble del equipo.
5. Verificación ocular interna del equipo.
6. Verificación de cable de línea.
7. Verificación de switch.
8. Limpieza de lentes oculares.
9. Limpieza de lentes objetivos.
10. Limpieza de condensador.
11. Limpieza de prisma.
12. Limpieza, lubricación y ajuste mecánico de platina.
13. Ajuste de tensión en mandos de movimiento de muestra X,Y.
14. Ajuste de pinzas para portaobjetos.
15. Limpieza y lubricación de sistema macro y micrométrico.
16. Limpieza y verificación de lámpara y reóstato.
17. Reensamble del equipo.
18. Ajuste de la técnica de Köhler.
19. Limpieza y desinfección general externa del equipo, cables y accesorios.

Verificación general de funcionamiento. Lugares a realizar el mantenimiento: Tolemaida, Villavicencio y Armenia
Días:  Se realizará el procedimiento en 8 días hábiles por lugar de mantenimiento.
	3
	                           390.057 
	                          1.170.171 
	
	

	TOTAL
	
	5.857.470
	17.572.410
	
	











VALOR TOTAL (en letras) con impuestos a que haya lugar ______________________________________________________

VALOR TOTAL (Números) 

$_______________________________

NOTA 1: El proveedor debe presentar en el anexo 3 su oferta económica correspondiente al valor unitario ofrecido discriminando el IVA. Para efectos de la adjudicación, la oferta económica seleccionada será la propuesta de menor precio, para lo cual se tendrá en cuenta el valor total de la oferta incluido IVA producto de la sumatoria de todos los ítems ofertados; que en todo caso no podrá superar el “VALOR TECHO DE REFERENCIA INCLUIDO IVA” en cada uno de los servicios propuesto por APC COLOMBIA so pena de rechazo. 

El precio unitario ofertado corresponderá al valor a pagar al contratista durante la ejecución del contrato, no obstante, el presente proceso se adjudicará al futuro contratista, por el valor total del presupuesto oficial, es decir hasta la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($29.995.368),INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS o contribuciones., con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 124 del 13 de febrero  de 2024.. 

En la plataforma SECOP II el oferente deberá diligenciar EL VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO teniendo en cuenta que la adjudicación se hará por este valor. 

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional APC Colombia, adjudicara el contrato al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la entidad en el presente estudio previo, en la invitación a participar y que además ofrezca el menor valor.

Para efecto de la oferta económica, el oferente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, tasas y contribuciones, así como seguros, pago de salarios, prestaciones, equipos y demás emolumentos directos e indirectos que conlleve la celebración, perfeccionamiento, ejecución y liquidación del mismo, en general los que sean necesarios para cumplir cabalmente las obligaciones a su cargo, de tal manera que el precio constituye la única contraprestación que recibirá.

NOTA 2: Se deben ofertar los valores unitarios de los ítems requeridos incluyendo en cada uno de ellos el valor del IVA. 
NOTA 3: Se debe ofertar sobre todos los Ítems de la propuesta económica, so pena de rechazo de la propuesta.
NOTA 4: La Oferta Económica NO debe superar el presupuesto techo por ítem de referencia incluido IVA, para los bienes que cuentan con el impuesto, de lo contrario se debe diligenciar NO APLICA, el incumplimiento a lo anterior es Causal de Rechazo de la Oferta.
NOTA 5: Los precios ofertados, se mantendrán firmes y fijos durante la vigencia del contrato, por lo tanto, NO se aceptan variación o cobros indirectos, al precio final del objeto contratado.
NOTA 6: Los valores ofertados no deben incluir decimales.  Aplicar los criterios de aproximación, tanto a los valores ofertados, como a las operaciones.
NOTA 7: En la propuesta se debe precisar a qué régimen pertenecen (Simplificado o Común) para efectos de liquidar el IVA. De ser así se evaluará antes de IVA los valores unitarios. El IVA de ley en la propuesta económica debe ser claramente discriminado y se debe tener en cuenta al realizar los cálculos pertinentes.
NOTA 8: El Oferente al elaborar su propuesta, deberá evaluar todos los costos, impuestos y tributos que se causan para la ejecución del objeto del presente Proceso, y APC-COLOMBIA, en ningún caso se hará responsable por su omisión.
NOTA 9: La Oferta Económica Total deberá presentarse en la pregunta que se realice dentro de la plataforma SECOPII, sin embargo, deberá diligenciarse el presente anexo (propuesta económica de precios unitarios) en la cual se discrimina los precios unitarios con IVA ofertados de cada uno de los ítems, que no podrán superar el presupuesto unitario oficial de cada uno de ellos.
NOTA 10: El valor Total señalado en la plataforma de Secop II y el señalado en el anexo 3 debe coincidir.
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