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	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

	SUBDIRECCION GESTION HUMANA 

	


FICHA TÉCNICA ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 2024 

El contratista deberá cumplir con las especificaciones descritas en esta ficha técnica. La aceptación de esta se entenderá cumplida con la certificación del requisito habilitante técnico denominado ANEXO CUMPLIMIENTO REQUISITO TÉCNICO

El objeto contractual se clasifica en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	Gafas Protectoras - 46181804
	46
	18
	18

	Cascos de seguridad - 46181704
	46
	18
	17

	Guantes de protección - 46181504
	46
	18
	15

	Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos - 42132203
	42
	13
	22

	Chalecos de seguridad - 46181507
	46
	18
	15

	Botas de seguridad - 46181604
	46
	18
	16

	Botas impermeables - 46181611
	46
	18
	16

	Batas protectoras - 46181533
	46
	18
	15

	Overoles de protección - 46181503
	46
	18
	15

	Kits para los servicios médicos de urgencias y campo - 42172001
	42
	17
	20



Nota: Para algunos elementos de seguridad se repite la clasificación, y por ende no pueden separarse los mismos.

1. REFERENCIAS DE PRODUCTOS

	ITEM 1

	CODIGO UNSPSC
	46181804 – GAFAS PROTECTORAS

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	GAFAS

	DESCRIPCION TECNICA
	NTC 1825; ANSI Z87-1

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	ANTEOJOS DE SEGURIDAD con NEON LENTE OSCURO AF: Puente nasal universal con inserto soft inyectado que brinda confort y evita el deslizamiento. Cobertura de riesgos: Golpes leves, Chispas, Impacto de partículas, Polvo, Tratamientos: Anti -empaño (AF); Anti-rayadura (HC) Protección UV y que cumpla con no ANSI Z-87.1

	
	Garantía
	Mínimo un (1) año

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	[bookmark: _Hlk164245173]UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad.  

	CANTIDAD
	750

	
	
	

	ITEM 2

	CODIGO UNSPSC
	46181804 – GAFAS PROTECTORAS

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	GAFAS

	DESCRIPCION TECNICA
	NTC 1825; ANSI Z87-1

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	ANTEOJOS DE SEGURIDAD LENTE CLARO AF: Puente nasal universal con inserto soft inyectado que brinda confort y evita el deslizamiento. Cobertura de riesgos: Golpes leves, Chispas, Impacto de partículas, Polvo, Tratamientos: Anti - empaño (AF); Anti- rayadura (HC) y que cumpla con no ANSI Z-87.1

	
	Garantía
	Mínimo un (1) año

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad.  

	CANTIDAD
	750

	
	
	

	ITEM 3

	CODIGO UNSPSC
	46181704 – CASCO DE SEGURIDAD

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	CASCO DE SEGURIDAD + BARBUQUEJO

	DESCRIPCION TECNICA
	NTC 1523 - ANSI Z89.1

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	CASCO BLANCO ESTAMPADO AL FRENTE CON LOGO INVIAS. Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente con ranuras para el anclaje de cualquier arnés. Diseño modular que permite el montaje de productos de protección facial, auditiva, ocular y soldadura. Fabricado en polietileno, Visera frontal de 3,5 cm que permita una óptima visión superior manteniendo las prestaciones de seguridad. Hebilla trasera para anclaje de mentonera de 3 puntos. Incluye Tafilete y barbuquejo de tres puntos. Propiedades dieléctricas por su condición de no ventilado, apto para Minería, Construcción, Logística, Naviera, Agro, Fabricado con estándares Norma NSI/ISEA Z89.1-2009 Type I-Class E


	
	Garantía
	Mínimo Tres (3) años

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad.  

	CANTIDAD
	750




	ITEM 4

	CODIGO UNSPSC
	46181504 – GUANTES DE PROTECCION

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	NYLON GUANTE EN POLIESTER RECUBIERTO CON POLIURETANO

	DESCRIPCION TECNICA
	NTC 1726, NTC-2190, NTC-2220.

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	GUANTE DE POLIURETANO KLENNGUARD G40, TALLAS 7 A TALLLA 10. Apto para trabajo de archivo, altamente versátil para operaciones de precisión y la manipulación general. Debe permitir un mayor estiramiento y flexibilidad en áreas de gran tensión: la mano se mueve con más libertad, mejorando el confort y reduciendo la fatiga de las manos. Cumple con la norma EN388:2003


	
	Garantía
	Mínimo un (1) año

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Par.  

	CANTIDAD
	750




	ITEM 5

	CODIGO UNSPSC
	42132203 – GUANTES DE EXAMEN O PARA PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	GUANTES DE NITRILO

	DESCRIPCION TECNICA
	NTC 2190/EN 374-5: 2016

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	proporcionan una protección contra salpicaduras de químicos y microorganismos.

	
	Garantía
	Mínimo un (1) año

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Caja.  

	CANTIDAD
	100






	ITEM 6

	CODIGO UNSPSC
	46181507 – CHALECOS DE SEGURIDAD 

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	CHALECO REFLECTIVO

	DESCRIPCION TECNICA
	NTMD-0254-A2 

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	
Prenda de color visible preferiblemente naranja con reflectivo en espaldas tipo 600 lúmenes tipo 3M tallas S, M, L Y XL.

	
	Garantía
	Mínimo un (1) año

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad.  

	CANTIDAD
	750

	
	
	

	
	
	

	ITEM 7

	CODIGO UNSPSC
	46181507 – CHALECOS DE SEGURIDAD

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	CHALECO EN DRIL O MATERIAL ANTIFLUIDO REFLECTIVO

	DESCRIPCION TECNICA
	Chaleco de alta visibilidad diseñado para lugares de trabajo con poca iluminación y exposición a vehículos o maquinaria en movimiento; tiene cinta reflectiva.

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TELA EXTERIOR: Tela en material de gabardina semi - impermeable o anti fluidos de fabricación nacional. FORRO INTERIOR: en tela de dacrón o polyalgodón. COLOR Los colores serán definidos por la entidad contratante. DISEÑO Cuello tipo sport, con 2 bolsillos frontales superiores y 2 bolsillos frontales inferiores sobrepuestos con cierres en la parte superior del borde de estos; cierre en la parte frontal con recubrimiento en tela. Fuelle en la espalda a nivel de cintura, en la parte inferior cinta reflectiva con cierre plástico con apertura de bolsillo. Tratamiento al pre encogido en telas e hilos. Cierres en material sintético tipo diente de caballo con llave de doble seguridad, sobre los cierres existirá una faja de tela (cubierta). Cinta reflectiva de alta resistencia, norma ASTM E809 y E810 de 2.5 cm. de ancho localizada en la parte frontal de la prenda (ubicada entre los bolsillos superiores e inferiores) que se extiende a la espalda (misma altura para una visualización de 360°). Doble costura y refuerzos donde se amerite para mayor resistencia. ETIQUETA La etiqueta deberá estar colocada en el chaleco parte posterior, con la talla de la prenda, nombre del fabricante, RUC y teléfono de contacto. Logo INVIAS con colores institucionales. Letrero en Hilo con nombre brigada de emergencias. Tamaño 3 Cms. tallas S, M, L Y XL.

	
	Garantía
	Mínimo un (1) año

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad.  

	CANTIDAD
	100










	ITEM 8

	CODIGO UNSPSC
	46181604 – BOTAS DE SEGURIDAD  

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	BOTAS DE SEGURIDAD CON PUNTERA REFORZADA

	DESCRIPCION TECNICA
	NTC 2257 / NTC 2835

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	Bota de seguridad color café: Capellada, corte elaborado en cuero Mocasín, cuero semi graso, calibre 1,8 -2,0 mm., Suela: Poliuretano (PU), Liviana, confortable, caracterizada por ser Resistente a Hidrocarburos (R.H.) y Dieléctrica (D., Puntera de Seguridad: Plástica, Dieléctrica y extra-liviana, resistente al impacto cumple con la Norma EN 1256 / CUMPLE CON LA NORMA ntc2257. Tallas 35 a 44.

	
	Garantía
	Mínimo un (1) año

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Par.  

	CANTIDAD
	750



	ITEM 9

	CODIGO UNSPSC
	46181611 - BOTAS IMPERMEABLES 

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	BOTAS DE SEGURIDAD EN CAUCHO CON PUNTERA

	DESCRIPCION TECNICA
	NTC 2385 NTC-1741

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	Bota Workman Safety, inyectada en PVC Bicolor, 100% impermeable, para la industria y la construcción que prevenga riesgos de caída de objetos pesados y corto punzantes. Suela antideslizante con labrado profundo y excelente agarre, resiste el deslizamiento, su diseño permite fácilmente la remoción de residuos. Puente estabilizador para el área del pie, que brinda mayor confort al caminar. Puntera en acero y que cumpla con norma NTC 2385 NTC-1741   Tallas 35 a 44.

	
	Garantía
	Mínimo un (1) año

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Par.  

	CANTIDAD
	750



	ITEM 10

	CODIGO UNSPSC
	46181503 - OVEROLES DE PROTECCION

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	OVEROL DOS PIEZAS

	DESCRIPCION TECNICA
	NTC 472 / NTC 755/

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	OVEROS DOS PIEZAS, elaborado en drill vulcano, color azul oscuro. Cosido con hilo 100% algodón, bolsillo superior bordado logo INVIAS. La camisa debe llevar dos bolsillos superiores frontales y el pantalón dos bolsillos frontales y dos bolsillos traseros, es una pieza de ropa amplia y larga que sirve para protegerse de cualquier daño que puedan hacer las diferentes sustancias a la ropa o a las personas. Tallas S, M, L Y XL.

	
	Garantía
	Mínimo un (1) año

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Piezas

	CANTIDAD
	50




	ITEM 11

	CODIGO UNSPSC
	46181533 - BATAS PROTECTORAS

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	BATAS CLIMA FRIO

	DESCRIPCION TECNICA
	NTC 472 / NTC 755/

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	BATA PROFESIONAL, MANGA LARGA, el (LARGO BATA A MEDIA PIERNA) Elaborada en drill vulcano, azul oscuro, cosidas con hilo 100 % algodón, bolsillo superior bordado logo INVIAS. Tallas S, M, L Y XL.

	
	Garantía
	Mínimo un (1) año

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad.  

	CANTIDAD
	70



	ITEM 12

	CODIGO UNSPSC
	46181533 - BATAS PROTECTORAS

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	BATAS CLIMA CALIDO

	DESCRIPCION TECNICA
	NTC 472 / NTC 755/

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	BATA PROFESIONAL, MANGA LARGA, el (LARGO BATA A MEDIA PIERNA) Elaborada en drill vulcano, azul oscuro, cosidas con hilo 100 % algodón, bolsillo superior bordado logo INVIAS. Tallas S, M, L Y XL.

	
	Garantía
	Mínimo un (1) año

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad.  

	CANTIDAD
	70



	
	
	

	ITEM 13

	CODIGO UNSPSC
	42172001 - KITS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	BOTIQUIN
ES TIPO A

	DESCRIPCION TECNICA
	RESOLUCION 705 DE 2007

	CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO.
	Gasa Estéril, Alcohol antiséptico, Vendas elásticas 2X5, 3X5, 5X5, Venda fija de algodón 3X5, Yodopovidona Solución, Tijera universal para trauma, Solución salina normal, Curas adhesivas, Silbato, Linterna, Baja lengua, Aplicadores, toalla higiénica estériles, maletín marcado.


	
	Garantía
	Mínimo cinco (5) años

	
	Marca 
	Especificar en la propuesta.

	UNIDAD DE MEDIDA
	Unidad.  

	CANTIDAD
	160

	
	
	



2. REQUISITO TÉCNICO: 

[bookmark: _Hlk81313807]Los requisitos técnicos solicitados para el presente proceso buscan que el contratista garantice la entrega y calidad de los elementos en las condiciones exigidas por la Entidad, y que cuenten con la capacidad técnica suficiente, así como la experticia en el mercado para la ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LOS FUNCIONARIOS Y COLABORADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en las condiciones descritas en este documento y sus anexos.

La Entidad teniendo en cuenta el valor del proceso y la importancia del suministro que se requiere, considera que el contratista tiene la obligación de realizar el suministro de elementos de seguridad y salud en el trabajo, las cuales deberán cumplir los requisitos establecidos en el presente numeral, para asegurar que el contratista cuente con la capacidad técnica necesaria y suficiente para celebrar y ejecutar el contrato.

Los requisitos son los siguientes:

A. ENTREGA DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: El contratista deberá realizar la entrega de los elementos objeto del presente proceso de acuerdo con el requerimiento del supervisor del contrato, en la ciudad de Bogotá sede principal del INVIAS ubicada en la calle 25G No 73B-90 Centro Empresarial Central Point, sin costo adicional para el INVIAS, con base en el anexo 1 en el cual se detalla la totalidad de las referencias y documento FICHA TÉCNICA 2024.

NOTA 1: Teniendo en cuenta que existen ítems en donde los elementos están referenciados por tallas estos serán suministrados conforme a la necesidad que se tenga de cada producto, las cantidades exactas a ser suministradas se determinarán en el desarrollo de la ejecución del futuro contrato, situación que el contratista acepta con la presentación de la oferta.

B. REGISTRO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO: El contratista deberá encontrarse inscrito y activo en el Registro de Productores e Importadores de productos (bienes o servicios) sujetos al cumplimiento de reglamentos técnicos vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el Reglamento Técnico incluido en las Resoluciones Nos. 0481 de 2009 y 0230 de 2010 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en concordancia con el Decreto Único Reglamentario 1074 de 26 de mayo de 2015.

NOTA 2: Si el contratista se encuentra bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, cada uno de los integrantes deberá encontrarse inscrito y activo en el Registro de Productores e Importadores de productos (bienes o servicios).

NOTA 3: EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTOS REQUISITOS CONLLEVARÁ A DETERMINAR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SE APLICARAN LAS MULTAS, PÓLIZAS Y SANCIONES CORRESPONDIENTES.

GLOSARIO ESPECÍFICO:

Gestión de los equipos de protección personal en la empresa: Componente del programa preventivo de seguridad y salud de las empresas, que tiene como punto de partida la identificación y evaluación de los peligros por puestos de trabajo y lleva implícitas entre otras etapas, la selección correcta de los EPP, la determinación de las necesidades de estos medios, el cálculo de los recursos a planificar para su adquisición y el control de su ejecución.  

Equipo de Protección Personal: Es un elemento diseñado para evitar que las personas que están expuestas a un peligro en particular entren en contacto directo con él. El equipo de protección evita el contacto con el riesgo, pero no lo elimina, por eso se utiliza como último recurso en el control de los riesgos, una vez agotadas las posibilidades de disminuirlos en la fuente o en el medio. Los elementos de protección personal se han diseñado para diferentes partes del cuerpo que pueden resultar lesionadas durante la realización de las actividades. Ejemplo: casco, caretas de acetato, gafas de seguridad, protectores auditivos, respiradores mecánicos o de filtro químico, zapatos de seguridad, entre otros.

Accidente Laboral: Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Capacidad Laboral: Es el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes o potencialidades de orden físico, mental y social de un individuo que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual.

Condición insegura: Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente.

Incidente de Trabajo: Son los eventos anormales que se presentan en una actividad laboral y que conllevan un riesgo potencial de lesiones o daños materiales. Cuando este tipo de incidente tiene un alto potencial de lesiones es necesario investigar las condiciones peligrosas o intervenir los comportamientos inseguros.

Casco de seguridad: Equipo de protección personal de confección más o menos rígida, diseñado para la protección del cráneo y de forma parcial otras zonas cercanas, como el cuello, las orejas y la parte lateral de la cara del trabajador. Los cascos suelen estar fabricados de materiales tales como PVC, fibra de vidrio y policarbonato, entre otros. Según su diseño y material, los cascos pueden estar destinados a proteger contra riesgos muy diversos, como son los impactos y otras modalidades de riesgo mecánico. En otros casos pueden estar orientados a la intervención en ambientes calurosos, la protección contra choques eléctricos, y otros peligros. En ocasiones los cascos admiten la adición de determinados accesorios encaminados a la protección de la vista, la cara y los órganos auditivos, tales como pantallas, gafas, orejeras, etc. lo que permite dar un uso múltiple a estos medios.

Gafas de protección: Protectores visuales utilizados para preservar los ojos y la cara del trabajador contra los peligros de impacto de partículas sólidas y salpicaduras de líquidos. Admiten diferentes tipos de diseño, siempre y cuando los mismos brinden las prestaciones necesarias y su protección se extienda a las zonas requeridas en cada caso de los ojos y el rostro.

Guantes de nitrilo: Guantes de caucho nitrilo, goma sintética sin contenido de látex, lo que los hace más seguros para personas alérgicas a dicha resina

Bota: Tipo de calzado que cubre el pie y una parte variable de la pierna en dependencia de la altura de la caña de la bota. La misma ofrece mayor protección y sujeción del pie que otras modalidades de calzado, no permiten torceduras y por lo tanto disminuyen el riesgo de lesiones.

Chaleco: Prenda de vestir sin mangas que cubre el torso y generalmente se lleva encima de la camisa u otro tipo de vestuario ligero.

Overol: Prenda de vestir de una pieza, confeccionada con tela rústica y resistente, que se usa para trabajar en diversos oficios manuales. Puede utilizarse por encima de la ropa con el fin de protegerla.
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