TITULADA

	ITEM  
	1 

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
 
	49161504 
 

	Nombre Comercial del Producto 
	Balón de futbol profesional. 
 

	Norma técnica de Calidad  
	.ISO 9001 

	Requisitos Específicos 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Federación Internacional de Fútbol. FIFA. Especificaciones del reglamento técnico 
Balón profesional  
Un balón de futbol es un elemento circular elaborado en varias capas superpuestas con un recubrimiento impermeable en la superficie. Las capas contienen diseños y están cortadas en piezas de diversas formas, usualmente pentágonos o hexágonos. Los balones de fútbol más comunes son icosaedros truncados con 12 pentágonos y 20 hexágonos regulares. Las caras no son completamente planas, sino ligeramente curvas. 
· Excelente desempeño en pruebas exigentes 
· Balón oficial del fútbol profesional 
· Para superficies de juego natural y artificial 
· THERMOTECH, técnicamente laminado. Vuelo con precisión en distancia y velocidad 
· Balón #5 - Peso: 350 A 390 g - Circunferencia: 63,5 a 66 cm 
Rebote: 110a155cm-Balón#5 
Peso: 420–445g-Circunferencia: 68,5–69,5cm 
Rebote: 135 a 155cm 
 
cámara interior de dos capas retención del aire nylon de alta tenacidad, capa micro porosa en elastómero de alta resiliencia, backing hibrido de eva y epdm con mayor espesor, adhesivo vulcanizado de alta especificación para mejor consolidación.  Superficie libre de defectos, grumos, huecos, fisuras, ampollas, burbujas o cualquier tipo de elementos extraños. Debe estar fabricado con materiales impermeables, resistentes y de fácil limpieza. Debe ser uniforme en sus colores. Con excelente desempeño en pruebas exigentes y avalado para competencias internacionales. El balón de futbol debe cumplir con los siguientes requisitos: Número 5: Adulto. Personas de más de 13 años.  

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada balón se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Unidad de medida 
	UNIDAD 

	ITEM 
	2 

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
	49161504 

	TEM 
	2

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 

	

	Nombre Comercial del Producto 
	BALÓN DE FUTSAL ASFALTO 

	Norma de Calidad 
	ISO 9001 

	Requisitos Específicos 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificacionesrequeridas.Federación Internacional de Fútbol. FIFA. Especificaciones del reglamento técnico. Certificado iso 9001 - Balón para futbol sala profesional, marca reconocida en el mercado adaptable a terreno de asfalto, impermeable, de altadurabilidad y alta resistencia. 
Cámara de butilo interior de dos capas, contrapesó para equilibrar el balón, cosido de alta tenacida, cubierta en material pucoreano alta retención de aire, resistencia al impacto, rebote controlado,durabilidad.Superficie libre de defectos, grumos, huecos, fisuras, ampollas, burbujas ocualquier tipo de elementos extraños.Debe estar fabricado con materiales impermeables, resistentes y de fácil limpieza.El material de fabricación de la cubierta del balón de fútsal podrá ser entre otros: poliuretano (PU),poliuretanotermoplástico (PTU), PVC.El material que recubre la cámara internapodrá ser entre otros: algodón-poliéster.Tipo de balón de fútsal: Profesional: el balón de fútsal profesional debe cumplir conlas especificaciones técnicas de la FIFA. El número del balón de fútsal corresponde a un balón profesional. 
Termo soldado, construcción tipo laminado al calor, cuero p.u. (point)enmallado en hilo 100% nylon ducilo, neumatico encaucho butilo de dos capas , circunferencia 62-64 cms , peso entre 400 -440 gms - especificaciones fifa cancha decemento. 

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada balón sedebe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa.Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos 

	Unidad de medida 
	Unidad. 












	ITEM 
	3 

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
 
	49161526 
 

	Nombre Comercial del Producto 
	Platillos  
 

	Norma técnica de Calidad 
	ISO 9001 

	Requisitos Específicos 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. 
 
Platillo flexible para demarcación que permita garantizar el buen desarrollo y funcionamiento de las prácticas deportivas. 
 
Platillos altura de 5cm Diámetro 19 cm en colores rojo y verde. Fabricados en plástico demarcadores de terreno. Colores verde y naranja  
 

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Los platillos se deben empacar, en cajas. El empaque debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Unidad de medida 
	Unidad 




	ITEM 
	4

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
 
	49211802 

	Nombre Comercial del Producto 
	Aros plano de hula hula 

	Norma técnica de Calidad 
	ISO 9001 

	Requisitos Específicos 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas 
 
Aros en pvc o polipropileno planos, si uniones, no desarmables  nuevos para niños, adultos, gimnasio o juego de Hula Hoop. 
 
Aros en pvc plano • Diametro: 50 cm  a  60 cm 

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Se debe empacar en cajas. El empaque debe estar identificado. 
Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Unidad de medida 
	Unidad 



	ITEM 
	5

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
 
	49161604 

	Nombre Comercial del Producto 
	Pelotas de tenis de campo 

	Norma técnica de Calidad 
	ISO 9001 

	Requisitos Específicos 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. 
Pelotas de tenis para jugadores Ideales para juegos recreativos y competitivo designado para su uso en superficies específicas. La pelota tendrá una superficie exterior uniforme y será de color verde o amarillo para mejorar la visualización de los jugadores y también de los espectadores.  
 
Diámetro de la pelota será mayor de 6,35 cm. y menor de 6.67 cm. y su peso no será inferior a 56,7 gr, ni superior a 58,5 gr. La pelota tendrá un rebote mayor de 135 cm. y menor de 147 cm al ser arrojada desde 254 mt. sobre una superficie dura. 

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada balón se debe empacar, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Unidad de medida 
	Unidad 



	ITEM 
	6

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
 
	49211818 

	Nombre Comercial del Producto 
	Balón medicinal 4 – 6 – 8 kg. 

	Norma técnica de Calidad 
	ISO 9001  

	Requisitos Específicos 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas.  
 
Los balones de entrenamiento funcional tienen todo el mismo diámetro Ø 35 cm independientemente de su peso. La particularidad del balón medicinal es precisamente su peso, que ayuda a ejercitar la fuerza y tonificar los músculos. El balón medicinal suele estar relleno de arena 
 
Bola esférica de tamaño y peso variables, en goma. Los balones de entrenamiento funcional tienen todo el mismo diámetro Ø 35 cm independientemente de su peso.  
	BALON MEDICINAL 4 KG 
	

	BALON MEDICINAL 6 KG 
	 

	BALON MEDICINAL 8 KG 
	 


 

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada balón se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Unidad de medida 
	Unidad 

	ITEM 
	7
 

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
	41111613 

	Nombre Comercial del Producto 
	DECÁMETRO 50 METROS 

	Norma de Calidad 
	ISO 9001 

	Requisitos Específicos 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material,textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. Decámetro, cinta métrica de 50 metros fibra de vidrio que cumple función demedición en atletismo de campo específicamente para lanzamientos. 
Decámetro unidad de longitud medida de 50 metros que permita facilitar alos jueces de atletismo para realizar una adecuada evaluación de laspruebas de campo y garantizar el buen desarrollo y funcionamiento de lasprácticas deportivas 
 
Decámetro en fibra de vidrio o metálica la cinta está construida de una delgada lamina flexible de acero, lacada  

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante sutransporte o almacenamiento. Cada Decámetro se debe empacar individualmente,en caja. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de laempresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establecesus requisitos. 

	Unidad de medida 
	Unidad. 



	ITEM 
	8

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
	49161526 

	Nombre Comercial del Producto 
	Conos 

	Norma de calidad 
	ISO 9001 

	 
Requisitos Específicos 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. 
Conos de entrenamiento de medida mediana de plástico inyectado que permiten desarrollar actividades poli motoras y de demarcación en actividades deportivas y recreativas. 
Cono de entrenamiento de 32 cm con 12 anclajes para picas y soporte para aro. 

	 
 
Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Los conos se deben empacar, en cajas. El empaque debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Unidad de medida 
	Unidad 




	ITEM 
	9

	ODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	42191810 

	Nombre del Producto  
	Colchonetas 
 

	Nombre Comercial del Producto 
	Colchonetas 

	Calidad 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la presente ficha técnica, de acuerdo con las especificaciones requeridas 

	Generalidades 
	 Lavable Superficie con fina estructura de patrón 
100cm x 50cm x 9cm. 

	Requisitos generales 
	Los materiales usados para la fabricación de la colchoneta deben ser nuevos, no reciclados, higiénicos e hipoalérgicos. Resistentes para trabajo de actividad fisica. 

	Requisitos Específicos 
	• Higiénicas dificiles fundas de cuero PU. .  
• Fácil de almacenamiento.  
• Cubierta de cremallera equipado ligera.  
• Medidas: Largo; 100 cm. Ancho; 50 cm. Grosor; 9 cm. 

	Empaque  y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada par se debe empacar individualmente, en cajas. El empaque individual debe estar identificado con código de barras. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Presentación 
	Unidad 



	ITEM 
	10

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	49161608 

	Nombre del Producto  
	 BALON DE VOLEIBOL PLAYA 

	Nombre Comercial del Producto 
	Balones de voleibol playa  
 

	Calidad 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. 

	Generalidades 
	Balón de voleibol, de material de El balón debe ser esférico, hecho con una cubierta de cuero flexible o cuero sintético, de piel de durazno con una cámara de caucho o material similar en su interior. Su color puede ser uniforme y claro, o una combinación de colores. 

	Requisitos generales 
	Balón de voleibol de cuero natural larga duración garantizando el buen desarrollo y funcionamiento de las prácticas deportivas. 

	Requisitos Específicos 
	El material de cuero sintético y la combinación de colores usados en Competencias Oficiales Internacionales, deben cumplir con los requisitos FIVB. 
Su circunferencia es de 65 - 67 cm y su peso es de 260 - 280 g. 
Su presión interior debe ser de 0.30 - 0.325 Kg. /cm2 (294.3 a 318.82 mbar o hPa). 

	Empaque  y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada balón se debe empacar, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Presentación 
	Unidad 

	ITEM 
	11

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	49161608 
 

	Nombre del Producto  
	BALÓN VOLEIBOL FOAMI  
 

	Nombre Comercial del Producto 
	BALÓN VOLEIBOL FOAMI 

	Calidad 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. 

	Generalidades 
	Balón de voleibol, de material de El balón debe ser esférico, hecho con una cubierta de foami con una cámara de caucho o material similar en su interior. Su color puede ser uniforme y claro, o una combinación de colores. 

	Requisitos generales 
	Balón de voleibol de foami larga duración garantizando el buen desarrollo y funcionamiento de las prácticas deportivas. 

	Requisitos Específicos 
	El material de foami y la combinación de colores . 
Su circunferencia es de 65 - 67 cm y su peso es de 260 - 280 g. 
Su presión interior debe ser de 0.30 - 0.325 Kg. /cm2 (294.3 a 318.82 mbar o hPa). 

	Empaque  y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada balón se debe empacar, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Presentación 
	Unidad 



	ITEM 
	12

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	49221500 

	Nombre del Producto  
	CRONOMETRO 
 

	Nombre Comercial del Producto 
	CRONOMETRO DEPORTES 
 

	Calidad 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. 

	Generalidades 
	Cronometro funcional profesional deportivo pila de larga duración, Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. Unidad de medición 1/100 de seg.. Tiempo máximo de medición 10 horas 

	Requisitos generales 
	 Precisión a temperatura normal: +/- 99,997685%  
· capacidad de presentación: 9:59’59,99’’  
· unidad de medición: 1/100 de segundo  
· modos de medición: tiempo normal, tiempo neto, tiempo fraccionado  

	Requisitos Específicos 
	12 -16 memorias duración de la pila: aprox. 3 años de operación (incluyendo 20 operaciones por día  
· temperatura de operación: oºc a 40º c (32º f a 104º f) 

	Empaque  y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada reloj cronometro se debe empacar individualmente, en caja. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Presentación 
	Unidad. 

	ITEM 
	13

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	49201512 

	Nombre del Producto  
	ROLLOS DE CUERDA POLIPROPILENO DE 250 METROS de 8 mm de diámetro 
 
 

	Nombre Comercial del Producto 
	ROLLO DE CUERDA 
 

	Calidad 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. 

	Generalidades 
	Rollo de cuerda de polipopileno con excelente agarre y durabilidad. 

	Requisitos generales 
	cuerda tipo cordón  

	Requisitos Específicos 
	Rollo de Cuerda  en material de fibra sintética resistente de 250 metros 8mm de diámetro   

	Empaque  y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada lazo se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Presentación 
	UNIDAD 



	ITEM 
	14

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	49211803 

	Nombre del Producto  
	Equipo de clase de educación física 

	Nombre Comercial del Producto 
	Escalera coordinacion 

	Calidad 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. 

	Generalidades 
	La Escalera de Agilidad es una manera sencilla y versátil de llevar a cabo ejercicios de juego de piernas para mejorar la velocidad, equilibrio y coordinación. 

	Requisitos generales 
	Está fabricada en nylon y puede ubicar cada peldaño con la separación que quieras. Incluye 4 picas para clavar la escalera en terrenos blandos como tierra o césped 

	Requisitos Específicos 
	4 o 5 metros de longitud y cuadrados con medidas de 50 centímetros, aunque existen muchas escaleras de coordinación y agilidad con los que se pueden ajustar los listones. 

	Empaque  y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada reloj se debe empacar individualmente, en caja. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Presentación 
	 Unidad



BIENESTAR DEPORTES
	ITEM 
	15

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
 
	 
49221505 

	Nombre Comercial del Producto 
	Mallas o red de Voleibol 
 

	Norma técnica de Calidad 
	ISO 9001 

	Requisitos Específicos 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. 
 
Los diseños son de figura de cuadrados, colores blancos que permitan resaltar el área. Malla o red complemento de la implementación que permite la realización de la disciplina deportiva, favorece en el juzgamiento en las anotaciones para los marcadores. 
 
Mallas de Voleibol Medidas 9,5m de largo X 1mt. de alto. Material Fabricado con cinta de poliéster en la parte superior blanca en POLIPROPILENO Y NYLON TRENSADO de 3MM. Cuadros trenzados de 10X10 cm. 
Medidas oficiales FIVB. 
Borde superior en lona de 7cm, borde inferior en lona de 5cm y bordes laterales en lona de 5cm. 
Con antenas laterales oficiales  

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Unidad de medida 
	Unidad 



	ITEM 
	16

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	49211806 

	Nombre del Producto  
	Equipo de clase de educación física 
 

	Nombre Comercial del Producto 
	TULAS PARA BALONES 

	Calidad 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. 

	Generalidades 
	Tula balonera con capacidad para 15 balones útil para el desplazamiento y entrenamiento. 

	Requisitos generales 
	Tula en lona, tipo morral, con refuerzo en la parte inferior, con capacidad para 15 balones, ojales metálicos con pin metálico para candado y candado de seguridad mediano incluido, costura reforzada, correas en lona para carga. 

	Requisitos Específicos 
	Tula balonera con tira ajustable, con capacidad para 15 balones de nylon reforzado de 65 cm de diámetro y 110 cm de altura con sistema de seguridad para asegurar con candado negras 

	Empaque  y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada tula se debe empacar individualmente, en caja. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Presentación 
	Unidad. 















	ITEM 
	17

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	 
49221505 

	Nombre del Producto  
	Mallas o red deportiva 
 

	Nombre Comercial del Producto 
	Mallas o red de futsal 
 

	Calidad 
	Deben cumplir con todos los requisitos establecidos de calidad en material, textura de acuerdo con las especificaciones requeridas. 

	Generalidades 
	Los diseños son de figura de cuadrados o rombos, colores blancos que permitan resaltar el área. Malla o red complemento de la implementación que permite la realización de la disciplina deportiva, favorece en el juzgamiento en las anotaciones para los marcadores. 
 

	Requisitos generales 
	La malla o red debe ser de material, Hilo Poy- Nylon- Polietileno, 35 metros con una tolerancia + /- 5 metros Máximo 40 metros - mínimo 30 metros. 
Lados menores 18 metros con una tolerancia +/- 2 metros máxima 20 metros - mínimo 16 metros.  
 

	Requisitos Específicos 
	Mallas de futsal 3X2 Par Malla Arco Polipropileno 2.5 mm. Medidas: 3.02 x 2.02 mts. Nudo hexagonal. Tipo malla: Cuadro de 10 x 10 cm. 
 

	Empaque  y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. Cada malla se debe empacar individualmente, en bolsa. El empaque individual debe estar identificado con sello y logo de la empresa. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos. 

	Presentación 
	Unidad 










	ITEM  
	18

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
 
	49201601 

	Nombre Comercial del Producto 
	Discos 10 KG Gimnasio 

	Requisitos Específicos 
	 El Disco Para Pesas Gym de 10kg K6 Fitness es la elección perfecta para atletas y entusiastas del fitness que buscan mejorar su entrenamiento de fuerza. Fabricado con la más alta calidad, este disco de hierro fundido sólido garantiza durabilidad y resistencia al desgaste gracias a su cobertura de esmalte anticorrosivo. Diseñado con un diámetro interno estándar de 1", se adapta fácilmente a barras de tamaño convencional. Su acabado plateado no solo le da un aspecto profesional, sino que también protege el metal contra la oxidación. Aunque no cuenta con agarres, su superficie lisa permite un manejo seguro y estable durante el cambio de pesos. Hecho en China, el Disco de Pesas Estándar Hierro K6 de 10 kg es un componente esencial para cualquier rutina de ejercicios, ya sea en casa o en el gimnasio, permitiendo una amplia gama de ejercicios para fortalecer y tonificar el cuerpo de manera efectiva. 

	Empaque y rotulado 
	Empaque individual 

	Unidad de medida 
	UNIDAD 

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
	49201601 

	Nombre Comercial del Producto 
	BUMPER DISC 10 KGS, 10KG (DISCOS 10KG GIMNASIO) 

	Unidad de medida 
	Unidad. 



	ITEM  
	19

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
 
	49201512 

	Nombre Comercial del Producto 
	Lazo para saltar 

	Requisitos Específicos 
	
- Colores: Negro y Plata 
- Grosor Guaya: 3 mm 
- Largo máximo guaya: 3 mt 
- Peso cuerda: 40 gr 
- Peso mangos: 100 gr 
- Peso total: 140 gr 
- Largo mango: 15 cm 

	Empaque y rotulado 
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	Unidad de medida 
	UNIDAD  

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
	49201512 

	Nombre Comercial del Producto 
	JUMPING ROPE, NO SIZE (LAZO PARA SALTAR ) 

	Unidad de medida 
	UNIDAD  






	ITEM  
	20

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
 
	49201601 

	Nombre Comercial del Producto 
	Kit Mancuernas Hexagonales 

	Requisitos Específicos 
	 Incluye una sola mancuerna. 
previene caucho de recubrimiento elástico daño a plantas. 
Goma revestidos con mancuernas hexagonales son la solución perfecta para esculpir un cuerpo firme y bien formada superior. Hecho de hierro fundido sólido con un diseño estabilizadora de 6 lados y encerrada en caucho. Se vende como una sola. 7.5kg, 10kg, 15kg, 20kg 
------------- 

	Empaque y rotulado 
	Empaque individual 

	Unidad de medida 
	Unidad  






	ITEM  
	21

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
 
	49201514 

	Nombre Comercial del Producto 
	KIT BALON PILATES 

	Requisitos Específicos 
	Dimensión: 65 cm 
Peso Máximo:  100 Kg 
Este balón mejora la postura, el balance y la flexibilidad. 
Está construido en material anti explosión. 
Ayuda a adelgazar cadera y muslos. 
Es ideal para trabajar su abdomen, realizar sentadillas, alinear la columna y tonificar músculos en general. 
El diámetro del balón que debemos usar depende de nuestra estatura: 

• 55 cm de diámetro, para personas entre 1.50 -1.60 de altura 
• 65 cm de diámetro, para personas entre 1.60 -1.75 de altura 
• 75 cm de diámetro, para personas de más de 1.75 de altura 

	Empaque y rotulado 
	EMPAQUE INDIVIDUAL 

	Unidad de medida 
	UNIDAD  

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN UNSPSC 
	49201514 

	Nombre Comercial del Producto 
	ALL GR 165MM CORAL, NO SIZE(BALON PILATES) 

	Unidad de medida 
	UNIDAD  










	ITEM 
	22

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
  
	52161512 

	Nombre Comercial del Producto 
	CABINAS DE SONIDO ACTIVA  CON TRIPODE

	Norma técnica de Calidad  
(cuando aplique) 
	 

	Requisitos Específicos (Detalladamente) 
	PB 15E MP3 SYS Cabina activa de dos vías.• Woofer de 15”.• Driver de 1”.• 300W MAX.• Amplificador clase AB.• Respuesta en frecuencia 45 Hz-20 kHz.• 1 Entrada de micrófono XLR o TRS 1 Entrada de línea XLR, RCA o AUX (3.5mm) y módulo USB/SD/Bluetooth/Radio FM.• 1 Salida XLR 1 salida speakon.• Ecualizador grafico 5 bandas.• Led indicador de encendido y clip. • Material de construcción ABS.• Incluye cable de poder, manual, trípode 110v-120v~,  Dimensiones 48.5 x 39.5 x 74 cm • Peso 17 kg, 110v-120v~,   

	Empaque y rotulado 
	Caja de cartón rotulada, 

	Unidad de medida 
	UNIDAD 




	ITEM 
	23

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	52151533 

	Nombre Comercial del Producto 
	RADIO PORTATIL

	Norma técnica de Calidad  
(cuando aplique) 
	 Vida útil de la batería (basada en un ciclo de trabajo de 5 05 90) Hasta 12 horas Área de cobertura Hasta 220.000 pies cuadrados (13 pisos) Rango de frecuencia 150,8-160 MHz

	Requisitos Específicos (Detalladamente) 
	 Dimensiones alto x ancho x profundidad (con batería estándar) 115,6 x 576 x 40,5 mm (4,5 x 2,2 x 1,6 pulg) Peso (con batería estándar)

	Empaque y rotulado 
	Rack de embalaje individual, para los accesorios. 

	Unidad de medida 
	Unidad  



	ITEM 
	24

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	52101514 

	Nombre Comercial del Producto 
	Tapete vinilo negro de 1.55mm de expresor 

	Norma técnica de Calidad  
(cuando aplique) 
	Retardación al Fuego 
EN 13501- Bfl-S1 
 

	Requisitos Específicos (Detalladamente) 
	 Nova B.G. Almeria 599 
 

	Empaque y rotulado 
	Rollo empaque  de plástico Rotulado con instrucciones de mantenimiento y limpieza

	Unidad de medida 
	Metro cuadrado  







	ITEM 
	25

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	 31201525 

	Nombre Comercial del Producto 
	Rollo Cinta Genfer color verde fluorescentes 

	Norma técnica de Calidad  
(cuando aplique) 
	 N/A Cinta para delimitar espacios y escenarios en la pedagogía de la danza 


	Requisitos Específicos (Detalladamente) 
	Nombre del Producto: Cinta genfer fluorescente, color verde, Material: Vinilo, Dimensiones:   ancho 48 mm y de largo por 50 mts de largo

	Empaque y rotulado 
	Individual rotulado 

	Unidad de medida 
	Rollo  






	ITEM  
	26

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC  
  
	60131500  

	Nombre Comercial del Producto  
	ESTUCHE SEMI DURO PARA BATERIA  6 PIEZAS  

	Norma técnica de Calidad   
(cuando aplique)  
	N/A  

	Requisitos Específicos (Detalladamente)  
	ESTUCHE BOMBO         60 cm de diámetro, 56 cm de alto.  
ESTUCHE TOM 2           38 cm de diámetro,  30 cm de alto  
ESTUCHE TOM 1           35 cm de diámetro,  25 cm de alto  
ESTUCHE TOM PISO    48 cm de diámetro,  45 cm de alto  
ESTUCHE CAJA            45 cm de diámetro,  20 cm de alto  
ESTUCHE PLATILLOS  52 cm de diámetro.  
  
Todos los estuches deben venir reforzados en las costuras de las manijas, y con una cremallera plástica # 10 de excelente calidad.   

	Empaque y rotulado  
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento. El empaque individual debe estar identificado con código de barras. Deben rotularse tal como lo indica la norma técnica que establece sus requisitos.  

	Unidad de medida  
	 JUEGO  









	ITEM 
	27

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	60131405 

	Nombre Comercial del Producto 
	TAMBOR ALEGRE 

	Norma técnica de Calidad  
(cuando aplique) 
	N/A 

	Requisitos Específicos (Detalladamente) 
	Tambor alegre  
 

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.  

	Unidad de medida 
	 UNIDAD 





	ITEM 
	28

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	60131405 

	Nombre Comercial del Producto 
	TAMBOR LLAMADOR 

	Norma técnica de Calidad  
(cuando aplique) 
	N/A 

	Requisitos Específicos (Detalladamente) 
	Tambor llamador 
 

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.  

	Unidad de medida 
	 UNIDAD 







	ITEM 
	29

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	60131405 

	Nombre Comercial del Producto 
	TAMBORA COSTEÑA 

	Norma técnica de Calidad  
(cuando aplique) 
	N/A 

	Requisitos Específicos (Detalladamente) 
	Tambora costeña con percutor 
 

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.  

	Unidad de medida 
	 UNIDAD 









	ITEM 
	30

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	60131442 

	Nombre Comercial del Producto 
	MARACA O MARACON PARA GRUPO DE GAITA 

	Norma técnica de Calidad  
(cuando aplique) 
	N/A 

	Requisitos Específicos (Detalladamente) 
	Maracón grande, en totumo 
 

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.  

	Unidad de medida 
	 UNIDAD 




	ITEM 
	31

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	60131200 

	Nombre Comercial del Producto 
	GAITAS COSTEÑAS MACHO Y HEMBRA CON ESTUCHES 

	Norma técnica de Calidad  
(cuando aplique) 
	N/A 

	Requisitos Específicos (Detalladamente) 
	Gaitas costeñas, macho y hembra con estuches 
 

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.  

	Unidad de medida 
	 Unidad



	ITEM 
	32

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
 
	60131458 

	Nombre Comercial del Producto 
	PALO DE LLUVIA  LARGOS

	Norma técnica de Calidad  
(cuando aplique) 
	N/A 

	Requisitos Específicos (Detalladamente) 
	Palo de lluvia decorado con pintura y mínimo 80 cm de largo, entre mas largo mucho mejor. 
 

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.  

	Unidad de medida 
	 UNIDAD 



	ITEM 
	33

	CODIGO ELEMENTO SEGÚN  UNSPSC 
	25171900 

	Nombre Comercial del Producto 
	RUEDAS PARA ZORRA DE CARGA 

	Norma técnica de Calidad  
(cuando aplique) 
	N/A 

	Requisitos Específicos (Detalladamente) 
	Ruedas compactas para zorra de carga, en caucho. 
Diámetro de la rueda 8” 
Diámetro del eje 5/8” 
 
-VENTAJAS 
-Ofrece las mismas ventajas de una rueda neumática sin tener el problema de la pérdida de aire. 
-Resistente a trabajar sobre asfalto 
-Silenciosa 
-Reduce ruidos 
-Ruedas de banda fabricada en poliuretano micro celular de estructura cerrada; 
-ensamblada en rin metálico y balinera. 
- 
 

	Empaque y rotulado 
	Se debe empacar de tal forma que no sufra daños o deterioro durante su transporte o almacenamiento.  

	Unidad de medida 
	 UNIDAD 



