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LUMINARIA HERMÉTICA

Características
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Aspectos técnicos
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« Luminaria industrial tipo Fgfe
integrado, LED de alta eficacia.

+ Proyeccién uniforme de la luz, reduce los costos de consumo
de energia y de mantenimiento.

« Disefio con strip LED.

+ Chasis resistente al impacto y difusor en PC.

+ Apropiado para usos en ambientes exigentes.

« No Dimerizable.

ica, con disefio de chasis lineal
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Potencia Flujo luminoso

20W 2.400Im
50W 6.000Im
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AERONAUTICA CIVIL
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