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REFLECTOR DE USO PROFESIONAL

Características


[image: ]


[image: ]

Aspectos técnicos
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Luminaria LED tipo reflector para interiores o exteriores, disefio delgado
y liviano con driver integrado en la luminaria.

Instalacion sobrepuesto con soporte metalico.

Proyeccién uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energia

y mantenimiento.

Chasis en aluminio extruido.

Temperatura ambiente de operacién: -20°C ~ 40°C.

Se recomienda no usar en ambientes marinos o con alta salinidad.

Se recomienda usar un conector hermético para garantizar la proteccién IP6S.
La luminaria incluye una valvula de respiracion que permite disipar la
humedad en el chasis de la luminaria.

No Dimerizable.
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Potencia Flujo luminoso

100W 10.000Im
150W 15.000Im
200W 20.000Im

300W 30.000Im
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