


ANEXO – OFERTA ECONÓMICA

El oferente no podrá sobrepasar el valor por rubro, so pena de rechazo de la oferta.

El oferente no podrá sobrepasar el valor por rubro presupuestal, so pena de rechazo de la oferta.
El oferente deberá ofertar cada uno de los ítems de la ficha técnica, en caso contrario, su oferta será rechazo de la oferta.

	[bookmark: _Hlk174452197]02-01-01-003-008-04 ARTÍCULOS DE DEPORTE HASTA POR VALOR DE $77.618.543

	ITEM
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	Valor unitario
	IVA
	VALOR Total

	1
	JUEGO INFANTIL RESORTADO
	· Estructura metálica galvanizada y pintada al horno. 
· Plástico polietileno de alta densidad con certificación de materiales y productos plásticos, anti-UV, sin puntas o aristas que arriesguen la integridad de los niños. 
· Diseño ergonómico especial para niños hasta 5 años. 
· Resorte en acero templado recubiertos con pintura en polvo de alta resistencia
· Los accesorios deben ser en nylon inyectado de alta resistencia con protección UV
· Tornillería en acero inoxidable tipo 304
· Debe contar con todos los materiales necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor.
· La imagen es solo de referencia, los modelos del juego serán escogidos por el supervisor, cumpliendo la ficha técnica del contrato.
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	UNIDAD
	02
	
	
	

	2
	JUEGO INFANTIL TÚNEL ORUGA
	· Estructura fabricada en plástico polietileno de alta densidad con certificación de materiales y productos plásticos, anti-UV. 
· sin puntas o aristas que arriesguen la integridad de los niños. 
· Para niños hasta 8 años. 
· Medidas: 1.23m * 70cm * 40cm. 
· Tornilleria de acero inoxidable tipo 304
· La imagen es solo de referencia, los modelos del juego serán escogidos por el supervisor, cumpliendo la ficha técnica del contrato
· Debe contar con todos los materiales necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor.
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	UNIDAD

	01
	
	
	

	3
	TREPADOR HEXAGONAL MULTIPLE
	· Estructura en hexágono con postes de base en tubería galvanizada de 4" en 0.075 y tubería de 11/2 0.075 
· Pintado con electrostática, muro de escalar en acrílico negro.
· Módulo de cuerdas (guaya de 3/16 y tensores de 3/8). Cuerdas de PES estabilizado a los rayos UV con refuerzo interior de cable de acero.
· Escalera de gato, escalera de araña y módulo de escalar.
· Para niños de 3 a 10 años. 
· Medidas: Altura: 2.50m Diámetro: 2.00m.
· La imagen es solo de referencia, los modelos del juego serán escogidos por el supervisor, cumpliendo la ficha técnica del contrato.
· Debe contar con todos los materiales necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor.
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	UNIDAD
	01
	
	
	

	4
	ASIENTO DE BANDA DE CAUCHO
	· Medidas del asiento: 26.5 x 5.5 pulgadas.
· Tipo U, con un asiento de correa que mida 26.5 pulgadas de ancho por 5.5 pulgadas de profundidad.
· Cadena de 2 a 66 pulgadas y 30 pulgadas sumergida en plástico.
· Material plástico EVA, extruido sin deformación. 
· Para niños de 3 a 10 años. 
· La imagen es solo de referencia, los modelos del juego serán escogidos por el supervisor, cumpliendo la ficha técnica del contrato.
· Debe contar con todos los materiales necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor.
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	UNIDAD

	05
	
	
	

	5
	ASIENTO BEBÉ
	· Columpio con respaldo alto, 
· 59" de cadena recubierta (con posibilidad de acortar).
· Dos correas para colgar y dos ganchos de presión. 
· De fácil instalación. 
· Asiento de cubo de 9.5 pulgadas en profundidad. 
· Espalda de 12 pulgadas de alto. 
· Diámetro de la parte delantera a la espalda de 13.4 pulgadas. 
· Para niños de 3 años en adelante. Peso máximo: 330.7 lb. 
· La imagen es solo de referencia, los modelos del juego serán escogidos por el supervisor, cumpliendo la ficha técnica del contrato
· Debe contar con todos los materiales necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor.
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	UNIDAD

	03
	
	
	

	6
	ESTRUCTURA BRINCA - BRINCA
	· Fabricado en acero galvanizado Medidas: Largo 375" x 273"
· Peso máximo soportado 120kg 
· Forma: Redondo Modelo trampolín 12 pies 
· El material de la malla superior e inferior es polietileno
· El material de la cama elástica es polipropileno. Elaborado con lona de alto impacto contra rayos UV y resortes ultrarresistentes.
· Edad recomendada: 5 a 10 años. 
· La imagen es solo de referencia, los modelos del juego serán escogidos por el supervisor, cumpliendo la ficha técnica del contrato
· Debe contar con todos los materiales necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor.
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	UNIDAD

	01
	
	
	

	7
	ESTRUCTURA CON TOBOGAN CERRADO
	· Estructura metálica: Fabricada en tubería galvanizada, para empotrar, con escalera de acceso y plataforma de descanso. 
· Pintado al horno con pintura electrostática con filtro UV.
· Tobogán: Fabricado en fibra de vidrio Altura de la estructura: 1.80m. 
· La imagen es solo de referencia, los modelos del juego serán escogidos por el supervisor, cumpliendo la ficha técnica del contrato.
· Debe contar con todos los materiales necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor.
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	UNIDAD

	01
	
	
	

	8
	PARQUES PLAYGROUND
	· Parque importado con Partes Plásticas: LLDPE fabricado por proceso de roto moldeo, anti - UV, antiestática, anti-grieta, no tóxico, no nocivo, resistente a la manipulación. 
· 1 rodadero es espiral, 1 rodadero doble,1 rodadero sencillo, tableros laterales con figuras decorativas, Accesorios decorativos superiores, protectores de cabezas, 2 escaleras de accesos con barandas
· Tubería en acero galvanizado, recubrimiento anticorrosivo y pintura electrostática.
· Tornillería en acero inoxidable tipo 304

Partes metálicas: 
· Tubería en acero galvanizado de 76 mm de diámetro, recubierto de pintura electrostática. 
· Plataforma fabricada en lámina de hierro galvanizada con perforaciones para drenar líquidos.
· Largo: 5.70m Ancho: 2.30m Alto: 3.30m.
· La imagen es solo de referencia, los modelos del juego serán escogidos por el supervisor, cumpliendo la ficha técnica del contrato.
· Debe contar con todos los materiales necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor.
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	UNIDAD

	01
	
	
	

	9
	COLUMPIO METALICO
	· Columpio metálico capacidad de 3 asientos para niños.
· 1 estructura metálica en tubería galvanizada, recubierto con pintura electróstatica.
· Largo 250cm, ancho 150 cm, alto 200cm. 
· Características de los asientos:
· Medidas del asiento: 26.5 x 5.5 pulgadas.
· Tipo U, con un asiento de correa que mida 26.5 pulgadas de ancho por 5.5 pulgadas de profundidad.
· Cadena de 2 a 66 pulgadas y 30 pulgadas sumergida en plástico.
· Material plástico EVA, extruido sin deformación. 
· Para niños de 3 a 10 años. 
· Ninguna parte del juego debe permitir la acumulación de agua.
· La imagen es solo de referencia, los modelos serán escogidos por el supervisor, cumpliendo la ficha técnica del contrato.
· Los pernos, tuercas, arandelas, tornillos y demás accesorios para su instalación deben  ser de material resistente a la corrosión.
· Debe contar con todos los materiales necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor.
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	10
	DOMO ESCALADOR
	· Estructura metálica fabricada con tubería galvanizada de 1 ¼”
· Alto 160cm y diámetro de 250 cm
· Estructura pintada con pintura electrostática al horno, resistente a rayos UV, humedad y golpes.
· Para niños de 3 a 10 años. 
· La imagen es solo de referencia, el modelo será escogido por el supervisor, cumpliendo la ficha técnica del contrato.
· Debe contar con todos los materiales necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor.
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	SUBTOTAL RUBRO
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	TOTAL RUBRO
	

	02-02-01-003-006-02 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO HASTA POR VALOR DE $187.281.192

	ITEM
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	Valor unitario
	IVA
	VALOR Total

	11
	PISO DE CAUCHO VACIADO PARQUE INFANTIL
	· Granos de EPDM (Caucho de etileno propileno dieno) 
· Contenido Polimérico (%) Aprox. 20% 
· Densidad (g/cm3) 1,60 - Dureza Shore A 60 
· Resistencia a la tracción (MPA) >6 
· Elongación en ruptura (%) >700 
· Tamaño de grano (mm) 1,5 3,5 
· El color será escogido por el supervisor.
· Debe contar con todos los materiales necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor.
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	SUBTOTAL RUBRO
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	TOTAL RUBRO
	

	02-02-02-008-007-03-9 SERVICIOS DE INSTALACIÓN De OTROS BIENES N.C.P. HASTA POR VALOR DE $4.602.000.

	ITEM
	NOMBRE
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	Valor unitario
	IVA
	VALOR Total

	12
	SERVICIO DE INSTALACIÓN PISO DE
CAUCHO VACIADO PARQUE INFANTIL
	Desmontar el piso que actualmente se encuentra instalado.
Limpiar previamente la superficie, eliminando residuos de polvo, residuos de agua o cualquier otro residuo.
Instalar el piso de caucho en el área de todo el parque infantil de CACOM-3.
Debe contar con todos los materiales y accesorios necesarios para su instalación en el lugar donde indique el supervisor. 
Todas las herramientas, maquinas necesarias para desarrollar la instalación, así como el traslado del personal al sitio de ejecución del contrato deben ser por cuenta del contratista. 

	GLOBAL
	01
	
	
	

	13
	SERVICIO DE INSTALACIÓN JUEGOS
PARQUE INFANTIL
	Visita previa de instalación: Realizar una visita al sitio y verificar zona donde será instalado el parque.

Proceso de instalación: Los parques infantiles sólo son seguros cuando todos los elementos y equipos están correctamente instalados. Por lo tanto, el montaje y la instalación deben ser realizados por profesionales
[bookmark: _GoBack]Desmonte de algunas estructuras existentes en el parque actual como son: playgroud, Túnel tobogán cerrado, sube y baja de madera, avión metálico y carrusel de 3 puestos.
Instalación de juego infantil resortado, juego infantil túnel oruga, trepador hexagonal multiple, asiento de banda de caucho, asiento bebé, estructura brinca – brinca, estructura con tobogan cerrado, parques playground, columpio metalico, domo escalador en el lugar donde indique el supervisor.
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	TOTAL RUBRO
	

	
	
	
	
	
	

	TOTAL OFERTA
	




En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20__.

___________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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