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ANEXO 2 – ADENDA No. 001

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá, D.C. día, mes del año

Señores
LICEOS DEL EJÉRCITO NACIONAL
Ciudad

ASUNTO:  PROPUESTA SELECCIÓN MÍNIMA CUANTIA No. MC ___-CELIC-2024

OBJETO:   _____________________________________________________________________

PROPONENTE: ________________________________________________________________

Para efecto del cumplimiento de los requerimientos técnicos exigidos por la Entidad para la adquisición objeto de contratación, declaro que cumpliré a cabalidad con todas las especificaciones técnicas, requerimientos mínimos obligatorios, procedimientos y demás condiciones (estudio previo e invitación publica), como se describe a continuación: 

[bookmark: _Hlk131962363]RELACION DE BIENES A ADQUIRIR	

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)
	NECESIDAD
	UNSPSC (CCE)
	CODIGO MATERIAL SAP
	CODIGO OTAN - NOC

	1
	3160007
	Parques Infantiles 
	Unidad
	0
	8
	90151701
	Omitido
	Omitido



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta y los aspectos técnicos de evaluación son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y, por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE o NO CUMPLE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES – OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ITEM
	ESPECIFICACION TECNICA 

	1
	
	UBICACIÓN 
	CANT
	UNIDAD MEDIDA

	Parque infantil tipo castillo incluye, materiales e instalación 

· Liceo Patria / Bogotá                                                                   
· Liceo Santa Barbara / Bogotá        
· Liceo Colombia/Bogotá                                              
· Liceo Francisco José de Caldas / Nilo Cundinamarca                                                     
· Liceo Gustavo Matamoros León / Yopal        
· Liceo Pichincha / Cali
· Liceo General Serviez / Villavicencio                                   
	

2
1
1
1
1
1
1
	

Unidad

	COMPOSICION
	CANT
	UNIDAD MEDIDA

	Deslizadero sencillo 
	1
	C/U

	Salida deslizadera 
	1
	C/U

	Tobogán Tubular recto 4 secciones
	1
	C/U

	Tobogán Tubular en espiral 10 secciones
	1
	C/U

	Muro de escalar plástico
	1
	C/U

	Rampa de escalar plástica
	1
	C/U

	Puente curvo
	1
	C/U

	Cerramiento plástico de puente curvo
	2
	C/U

	Escalera de pasos plásticos
	1
	C/U

	Escalera de acceso con barandas
	1
	C/U

	Plataformas plásticas 
	4
	C/U

	Cerramientos plásticos
	2
	C/U

	Triki panel
	1
	C/U

	Techos tipo castillo
	3
	C/U

	Puente a desnivel plástico
	1
	C/U

	Cerramientos metálicos puente a desnivel
	1
	C/U

	Decorativos tipo castillo plástico
	14
	C/U



	MEDIDAS DE CADA PARQUE

	Medidas: 8.2 x 5.4 x 5 m (L x An x Al)

	Área de seguridad: 11.2 x 8.4 m

	Altura de caída: 1.8 m

	Capacidad: 30 usuarios / 3-12 años
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Nota: las imágenes anteriormente referenciadas, son ilustrativas, no comprometen a la entidad con una marca o producto en específico, sirven de guía para aclarar al ofertante/proveedor el producto al que hace referencia la especificación técnica.

	PARTE
	MATERIAL
	ESPECIFICACIONES
	ACABADO

	Parales
estructurales
verticales -
postes
	Acero
	Acero en Tubo Galvanizado 3”
	Acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi poliéster acabado micro texturizado brillante para exteriores, en colores vivos.

	Plataformas
	Plástico Polietileno 
	En plástico polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado.
	Acabado en colores variados con filtros U.V que evitan la decoloración, fijadas con estructura metálica a los postes.

	Techo 
	Plástico
Polietileno
	En plástico polietileno de alto impacto con filtro UV, rotomoldeado; cara y contracara estables y compactas
	Anclados a 4 parales estructurales con sistema de fijación estable y robusta, colores vivos.

	Paredes de
Protección y decoración
	Plástico
Polietileno
	Los paneles tipo castillo (cerramientos plásticos y triky) y los decorativos tipo castillo, son fabricados en plástico polietileno de alto impacto roto moldeado con filtro UV que evita la decoloración. Fijados con tornillo bristol botón de acero inoxidables a los postes. 
	Terminaciones en relieve tanto cara como contracara en forma de reloj, casas, animales o figuras infantiles con colores vivos.

	Muro De Escalar
	Plástico
Polietileno
	Presas de Escalada en plástico polietileno de alto impacto con filtro UV, roto moldeado.
	colores variados con filtros U.V que evitan su decoloración. sujetas con arandelas metálicas insertadas para 2 puntos de sujeción que previenen la rotación del elemento.

	Rampa de Escalar
	Plástico
Polietileno
	Fabricado en plástico polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado.
	colores variados con filtros U.V que evitan su decoloración

	Escaleras de
acceso
	Acero / Plástico
Polietileno
	Las escaleras de acceso deben ser fabricadas en tubería 150x150 cal. 2 mm y tubería cerramiento de 1” y 3/4 “cal 0.90 acabada con pintura electrostática tipo poliéster

Pasos fabricados en plástico polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado.
	Acero: Acabado en pintura en polvo para aplicación electrostática horneable tipo epoxi poliéster acabado micro texturizado brillante para exteriores, en colores vivos.

Plástico: colores variados con filtros U.V que evitan su decoloración
	

	Rodadero en
Espiral /
tobogán 
	Plástico 
Polietileno
	Fabricado en plástico Polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado; cara y contracara fijado con soportes metálicos tipo U en platina de 2 1/2” X 3/16” acabados en pintura electrostática tipo poliéster.
	Resbaladero liso y costados de protección acordes a las edades a suministrar que evite caída a sus usuarios
	

	Rodadero
doble 
	Plástico 
Polietileno
	Fabricado en plástico polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado; cara y contracara fijado de forma estables y compacta a la estructura
	Resbaladero liso y costados
de protección acordes a las
edades a suministrar que
evite caída a sus usuarios
	

	Pasamanos 
	Acero
Plástico
Polietileno
	Estructura interna en acero en tubería de sección circular Cold Rolled. Fabricado en plástico polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado y de alto impacto cara y contracara fijada de forma estables y compactas a la estructura. 
La escalera de acceso debe ser en materiales de acero (Acero en tubería de sección circular Cold Rolled). Largo del pasamanos: Mínimo de 2.00 mts máximo 2.50 mts Medidas proporcionales según marca y estructura del parque
	Terminado texturizado y
antideslizante para mejor
agarre de los usuarios.
Colores vivos. 
	

	Tapones 
	Plásticos
Polietileno
	Fabricados en plástico polietileno de alto impacto con filtro UV roto moldeado de alto impacto con nervaduras de ajuste para
toda la perfilería de tubo expuesta
	Polietileno texturizado en
colores vivos de acuerdo a los parales del parque infantil. 
	

	Tornillería
	Acero galvanizado
	Tornillería bristol en acero
	Tornillería debidamente galvanizada
para evitar oxidación
	

	Abrazaderas
	Hierro Colado
	En hierro colado tipo uña para anclaje de tableros y redondas para sujeción de tubería.
	Acabado en pintura en polvo
para aplicación electrostática
horneable tipo epoxi poliéster
acabado micro texturizado
brillante para exteriores, en
colores vivos.
	

	Anclajes
	Acero galvanizado
	 Tornillos y tuercas de seguridad
	Tapada
	



	Características y
acabados
	Colores vivos

	
	Polietileno no tóxico de alta densidad con tratamiento filtro UV de alto impacto, no poroso, de fácil limpieza.

	
	Tratamiento de prevención contra decoloración y daños ambientales.

	
	Superficies suaves y SIN aristas, SIN puntas o tornillos sobresalientes.

	
	Seguro, resistente y sólido

	
	Tornillería galvanizada para garantizar resistencia a intemperie y evitar oxidación.

	
	Superficies antideslizantes, diseño ergonómico especial para niños y niñas de 3 a 8 años.

	
	Estructura en tuvo galvanizado con pintura electrostática en colores vivos según el diseño, las partes accesorias tales como techos, rodaderos, barandas y piezas decorativas o de desempeño para desarrollo de los niños y niñas en el parque infantil deben ser en polietileno de baja densidad con filtro UV. Los rodaderos deben ser rotomoldeado.

	
	Todas las pinturas y acabados utilizados deben ser NO TOXICOS y libres de plomo.






El proponente garantiza el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas adicionales, las cuales deberá allegar junto con la oferta cada una en documento independiente debidamente suscrito por el representante legal y/o apoderado de la empresa proponente que certificará que:

	REQUISITO
	ENTREGABLE

	PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
	Certificación de Compromiso en el cual manifieste a la Entidad que durante la ejecución del objeto contractual contara con el personal necesario e idóneo para garantizar la entrega e instalación de los parques. 

Anexo a la certificación deberá allegar las HOJAS DE VIDA del siguiente perfil:

	PERSONAL
	EXPERIENCIA REQUERIDA

	Un (1) Operario (ENSAMBLADOR, ARMADOR O INSTALADOR DE PARQUES)
	Contar con mínimo 2 años de experiencia, en el ensamble y armado de Parques en estructura metálica. Para lo cual deberá adjuntar: 

-Hoja de vida con soportes.
-Un (1) certificado de experiencia cuyo objeto trate de suministro y/o instalación y/o adquisición y/o construcción, y/o mantenimiento, y/o adecuación de PARQUE INFANTIL, O JUEGO INFANTIL O MOBILIARIO PARA RECREACION INFANTIL.

	Un (1) Profesional de arquitectura o ingeniería civil, Técnico constructor y/o tecnólogo en obras civiles y/o maestro de obra
	Contar con mínimo 2 años de experiencia, en el ensamble de estructuras y mobiliario. Para lo cual deberá adjuntar: 

-Hoja de vida con soportes.
-Tarjeta profesional vigente y/o certificación del COPNIA, con fecha de expedición no mayor a 30 días.
-Dos (2) certificados de experiencia cuyo objeto trate de suministro y/o instalación y/o adquisición y/o construcción, y/o mantenimiento, y/o adecuación de PARQUE INFANTIL, O JUEGO INFANTIL O MOBILIARIO PARA RECREACION INFANTIL




	FICHA TÉCNICA
	Ficha técnica del parque infantil con imagen real del producto a entregar en la ejecución del contrato, e instrucciones de uso.

Nota: Se entregarán todos los elementos en la cantidad, calidad, especificaciones técnicas y demás condiciones requeridas por la Entidad y ofertadas por el Contratista en su propuesta, la cual para todos los efectos hará parte integral del contrato.

	GARANTÍA 
	Certificación de Garantía en el cual manifieste a la Entidad que ofrecerá:

Garantía técnica de los bienes ofrecidos de acuerdo con las características técnicas de cada uno de los elementos o bienes que se requieren en el suministro para el efecto. 

Nota: Con la sola presentación de la oferta, el oferente se compromete a que todos los bienes y/o servicios a entregar son totalmente nuevos, no se aceptarán bienes remanufacturados o de segunda mano. 

	TRANSPORTE 
	Certificación de Compromiso en el cual manifieste a la Entidad disponer de los medios de transporte necesarios para garantizar la entrega oportuna de los elementos solicitados bajo su cuenta y riesgo, sin que ello implique mayor valor o tiempo adicional para el cumplimiento del contrato, por lo cual el contratista asume los costos de transporte hasta la entrega real y material de los elementos en el lugar estipulado y al funcionario responsable de su recibo.

	CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACIÒN (SISTEMA OTAN)
	En cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34/2018 del 19 de noviembre de 2018 “Lineamientos y directrices para los escalones de catalogación y utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y policía Nacional”, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el proponente deberá presentar Certificación de Compromiso en el cual manifieste a la Entidad que en caso de ser adjudicatario proporcionara en medio magnético y físico una lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato así:

1. Información del contratista.              
2. Información del fabricante del artículo de abastecimiento.
3. Datos técnicos de los artículos de abastecimiento (bienes) a suministrar, así: 

· Nombre técnico del artículo asignado por el fabricante.
· Número de parte, referencia, modelo asignado por el fabricante.
· Ficha técnica del bien.
· Catálogo de partes.
· Número OTAN (Nacional Stock Number). Stock Number (NSN).
· Caducidad del bien a suministrar.
· Equipo al que pertenece el bien a suministrar.
· Disposición final al término del Ciclo de vida del bien a suministrar.
· Condiciones de transporte y embalaje del bien a suministrar la descripción del acondicionamiento del artículo para proteger las características y la calidad de los productos que contiene, durante su manipulación y transporte.



El oferente con la firma se compromete a cumplir con las especificaciones técnicas establecida en el presente Anexo.

Atentamente, 

_______________________________________________
Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del proponente
NIT
Nombre Legible del Representante Legal
C.C. No.                de
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