FORMULARIO No. 4 
VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA


Medellín XX – XX - XXXX


Señores
MDN-DIGSA-DMMED


ASUNTO: PROCESO DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 443-DMMED-2024

El suscrito _____________________________________________, obrando en nombre y representación de _________________________________________, de conformidad con lo establecido en los presentes Pliegos de Condiciones del presente proceso de Selección, adelantado por el MDN-DIGSA-DMMED, por medio de la presente, oferto como precio total, para la celebración del contrato que es objeto el presente proceso, y en consecuencia, ofrezco proveer los servicios correspondientes que se relacionaron en el formulario No. 04 bajo las características técnicas establecidas para tales bienes en los presentes pliegos de condiciones, en los términos y conforme a las condiciones establecidas.  

	No
	 CODIGOS UNSPSC
	ESPACIO
	ESPECIFICACIONES
	CANTIDAD
	PRECIO DE REFENCIA
	
	OFERTA ECONOMICA

	
	
	
	
	
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL
	
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	95141900
	ESPACIO PRE ENSAMBLADO PARA CONSULTORIO PSICOLOGÍA
	El espacio preensamblado debe tener un área mínima de 10m2, el cual debe contar con: 
• 01 punto eléctrico toma doble corriente normal (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 01 punto eléctrico toma doble corriente regulada (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 Punto eléctrico para lampara (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 Luminaria hermética de 2x18w que cumpla con las normas RETIE
• 01 interruptor y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.
• 01 Puerta en madera según medida a definir 
• 01 Ventana en aluminio Película sandblasting según medida a definir
	1
	              31.956.667 
	              31.956.667 
	
	 
	

	2
	95141900
	ESPACIO PRE ENSAMBLADO PARA CONSULTORIO DE MEDICINA GENERAL 
	El espacio preensamblado debe tener un área mínima de 10m2, el cual debe contar con: 
• 01 lavamanos con punto hidráulico de ½ y un punto sanitario de 2” y todos los elementos con sus accesorios para el buen funcionamiento
• 01 punto eléctrico toma doble corriente normal (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 01 punto eléctrico toma doble corriente regulada (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 punto eléctrico para lampara (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 Luminaria hermética de 2x18w que cumpla con las normas RETIE
• 01 interruptor  y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.
• 01 Puerta en madera según medida a definir 
• 01 Ventana en aluminio película sandblasting según medida a definir
	1
	              31.956.667 
	              31.956.667 
	
	 
	

	3
	95141900
	ESPACIO PRE ENSAMBLADO PARA CONSULTORIO ODONTOLÓGICO
	El espacio preensamblado debe tener un área mínima de 15m2, la cual debe contar con las preinstalaciones para la unidad odontológica fija así: 

• 02 punto hidráulico de ½, registro de bola con llave de paso con un drenaje en tubo de 2” piso, acceso de manguera para compresor aire comprimido de ½ registro de bola con llave de paso piso y un punto sanitario de 2” y todos los elementos con sus accesorios para el buen funcionamiento
• 01punto de desagüe en tubería de mínimo 2”, área de mesón de trabajo
• 01 mesón en acero inoxidable de 1.80 x 60 con su punto de desagüe de 2”
• 01 punto eléctrico toma doble corriente normal (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 01 punto eléctrico toma doble corriente regulada (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 Punto eléctrico para lampara (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 luminaria hermética de 2x18w que cumpla con las normas RETIE
• 01 suministro e instalación de punto de red de voz y datos incluye canaleta metálica 12x5 con divisor (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 01 punto de red de voz y datos incluye canaleta metalica 12x5 con divisor (los cuales deberan ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 01 interruptor y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.
• 01 puerta en madera según medida a definir 
• 01 ventana en aluminio Película sandblasting según medida a definir
	1
	              34.870.000 
	              34.870.000 
	
	 
	

	4
	95141900
	ESPACIO PRE ENSAMBLADO PARA ÁREA DE ENFERMERÍA
	El espacio preensamblado debe tener un área mínima de 11M2, el cual deberá contar con: 

• 01 lavamanos punto hidráulico de ½ y desagüe a 2” y un punto sanitario de 2” todos los elementos con sus accesorios para el buen funcionamiento.
• 01 mesón en acero inoxidable 1.80 cm x 60 con su punto de desagüe de 2”
• 01 punto eléctrico toma doble corriente normal (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 01 punto eléctrico toma doble corriente regulada (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 punto eléctrico para lampara (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 Luminaria hermética de 2x18w que cumpla con las normas RETIE
• 01 interruptor y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.
• 01 Puerta en madera según medida a definir 
• 01 Ventana en aluminio Película sandblasting según medida a definir
	1
	              27.950.000 
	              27.950.000 
	
	 
	

	5
	95141900
	ESPACIO PRE ENSAMBLADO PARA ALMACEN  
	El espacio preensamblado debe tener un área mínima de 10 m2, la cual debe contar con: 

• 01 punto eléctrico toma doble corriente normal (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 01 punto eléctrico toma doble corriente regulada (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 Punto eléctrico para lampara (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 Luminaria hermética de 2x18w que cumpla con las normas RETIE
• 01 interruptor  y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.
• 01 Puerta en madera según medida a definir 
• 01 Ventana en aluminio Película sandblasting según medida a definir
	0
	              31.956.667 
	                            -   
	
	 
	

	6
	95141900
	ESPACIO PRE ENSAMBLADO PARA FARMACIA
	El espacio pre ensamblado debe tener un área mínima de 10 m2, la cual debe contar con: 

• 01 punto eléctrico toma doble corriente normal (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 01 punto eléctrico toma doble corriente regulada (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 Punto eléctrico para lampara (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 Luminaria hermética de 2x18w que cumpla con las normas RETIE
• 01 interruptor  y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.
• 01 Puerta en madera según medida a definir 
• 01 Ventana en aluminio Pelicula sandblasting según medida a definir
	1
	              31.956.667 
	              31.956.667 
	
	 
	

	7
	95141900
	ESPACIO PRE ENSAMBLADO PARA OFICINA ADMINISTRATIVA
	El espacio preensamblado debe tener un área mínima de 10 m2, la cual debe contar con: 

• 01 punto eléctrico toma doble corriente normal (los cuales deberan ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 01 punto eléctrico toma doble corriente regulada (los cuales deberan ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 punto eléctrico para lampara (los cuales deberan ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 Luminaria hermética de 2x18w que cumpla con las normas RETIE
• 01 punto de red de voz y datos incluye canaleta metalica 12x5 con divisor (los cuales deberan ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 01 interruptor  y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.
• 01 Puerta en madera según medida a definir 
• 01 Ventana en aluminio Pelicula sandblasting según medida a definir
	1
	              31.956.667 
	              31.956.667 
	
	 
	

	8
	95141900
	ESPACIO PRE ENSAMBLADO PARA BAÑOS (01 HOMBRES - 01 MUJERES)
	El espacio pre ensamblado debe tener un Área mínima de cada baño 4,64 m2 la cual debe contar con:
• 02 Sanitarios para personas con movilidad reducida 
• 02 barras discapacitados
• 02 lavamanos
• 05 puntos sanitarios
• 05 punto hidráulicos
• 01 ducha 
• Espejo biselado de 60x80 
• 2 puerta acceso mayor a 1.10 cm de ancho
• 02 Luminaria hermética de 2x18w que cumpla con las normas RETIE
• 02 tomas GFCI 
• 06 punto eléctrico para lampara y tomas GFCI (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 interruptor  y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.
• Persiana en aluminio de 80x40
• 01 Puerta en madera según medida a definir 
• 01 Ventana en aluminio según medida a definir
	2
	              13.600.000 
	              27.200.000 
	
	 
	

	9
	95141900
	ESPACIO PRE ENSAMBLADO PARA ÁREA DE ACCESO PRINCIPAL
	El espacio pre ensamblado debe tener un área adecuada con buena iluminación, corredor con un ancho mínimo de 1.90, que garantice la circulación de personal discapacitado en sillas de ruedas y camillas incluye:
• rampa de acceso en concreto y baranda de pasamanos en tubería metálica y cinta antideslizante
• puerta doble de acceso de 2 de ancho por 2 de alto en aluminio y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.
	1
	                9.992.637 
	                9.992.637 
	
	 
	

	10
	95141900
	ESPACIO PRE ENSAMBLADO PARA SALIDA DE EMERGENCIA
	El espacio pre ensamblado debe tener un área adecuada con buena iluminación, corredor con un ancho mínimo de 1.90, que garantice la circulación de personal discapacitado en sillas de ruedas y camillas, incluye:
• rampa de acceso en concreto y baranda de pasamanos en tubería metálica y cinta antideslizante
• puerta doble de acceso de 1.10 de ancho en aluminio y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.
	1
	                9.367.863 
	                9.367.863 
	
	 
	

	11
	95141900
	ESPACIO PRE ENSAMBLADO PARA CORREDOR CON ESPACIO PARA MOVILIZACIÓN DE SILLA DE RUEDAS Y CAMILLAS
	El espacio pre ensamblado debe tener un Área adecuada con buena iluminación, corredor de con un ancho mínimo de 1.50, que garantice la circulación de personal discapacitados en sillas de ruedas, camillas y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento incluye: 
• 05 Luminaria hermética de 2x18w que cumpla con las normas RETIE
• 07 punto eléctrico para lampara (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 interruptor  y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.
	1
	                7.868.950 
	                7.868.950 
	
	 
	

	12
	95141900
	SALA DE ESPERA 
	Módulo de 11 m2 empleado como sala de espera con ventana en aluminio tipo corredera, medidas 2,00 x 1.0m con Pelicula sandblasting y Puerta doble metálica en lamina coll rolled cal. 18, tipo panel, apertura exterior para acceso a instalaciones medidas 2.10  de alto por 1.90 m, de ancho, con cerradura  cilíndrica.
	1
	              35.908.333 
	              35.908.333 
	
	 
	

	13
	95141900
	CUBIERTA
	•Teja UPVC cresta alta, espesor 2.5mm ancho total 107cm, ancho útil 100cm, longitud máxima 11.80 mts, distancia entre correas 120 cm, separación de cresta 250mm, cantidad de crestas 5, ancho de crestas 75mm, cantidad de valles 4, voladizo máximo 25cm, oxidación 0%, resistencia térmica 0,0345km/w, conductividad térmica 0,0643km/w, PMMA-UPVC formulada para resistir agentes atmosféricos, barrera efectiva frente a los rayos ultravioleta, totalmente inoxidable, con acabado liso, apariencia semi- brillante, excelente vida útil y permanencia de color. 
• Tono sugerido color (blanco)
• Caballetes y todos los accesorios de remate de cubierta, así como las canales con un desarrollo aproximado de 60cms.
• Espacio a cotizar se determina en los 115 m2 en area total de cubierta
	1
	              51.641.667 
	              51.641.667 
	
	 
	

	14
	95141900
	PISO Y ACABADOS
	Todo el contenedor debe contar con lamina de superboard de 20mm y piso SCP o vinílico con su respectivo guarda escoba y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento.
	GL
	              26.321.485 
	              26.321.485 
	
	 
	

	15
	95141900
	EXTERIORES
	Las rampas de acceso deben incluir cubierta en teja termoacústica, de la misma referencia de la cubierta general y su respectiva estructura metálica debe incluir anticorrosivo y pintura. 
• Se debe contemplar la red hidro sanitaria desde el punto de conexión hasta el contenedor, donde se debe hacer el levantamiento de los planos necesarios y presentarlos a la supervisión de manera preliminar.
• Se debe contemplar la acometida eléctrica desde el punto de conexión hasta el contenedor el cual debe ser inspección por el contratista y debe definir el diseño eléctrico correspondiente.
• Se debe contemplar para cada cubierta de la rampa de acceso lo siguiente:
• 2 luminaria hermética de 2x18w que cumpla con las normas RETIE
• 04 punto eléctrico (los cuales deberán ser instalados en cada uno de los muros divisorios del consultorio a una altura de 30cm desde el piso)
• 02 interruptor y todos los elementos y accesorios para su correcto funcionamiento. 
	GL
	              18.123.896 
	              18.123.896 
	
	 
	

	16
	95141900
	FACHADA, PANEL INTERIOR
	• Panel Tipo Sándwich KingWall 400 de 40mm de espesor fabricado en acero y con acabado acanalado. Acabado en pintura tipo poliéster, núcleo en PoliiIsocianurato de tecnología de alto rendimiento dando la formulación única para crear aislamiento y protección contra el fuego, baja emisión de humo y sin goteo.
• Protección contra el fuego: Clase B Norma Europea
• Índice de conductividad térmica: 0.02 W/m.K.
• Tecnología: 100% reciclable y libre de CFC*, HCFC*, HFC* con una eficiencia mejorada en su producción.
• Sistema de fijación oculta.
• NOTA 1: el modular a entregar debe cumplir con toda la normativa vigente, (NSR 10 afines, NTC 1500, ntc 1669 2115, resolución N°0330/2017. RETIE, RETILAP)
	GL
	              20.200.000 
	                            -   
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	377.071.499
	
	
	-

	
	
	
	
	
	IVA
	71.643.585
	
	IVA
	-

	
	
	
	
	
	COSTO TOTAL
	448.715.084
	
	COSTO TOTAL
	-



Nota. Los precios de referencia, se establecieron bajo cantidad 1, esto con el fin de obtener los precios unitarios de los servicios requeridos, sin embargo, es importante que los oferentes se remitan a la sección de cubrimiento de la necesidad, esto con el fin de verificar las cantidades mínimas, las cuales se establecieron de acuerdo al presupuesto oficial asignado.

Precio de Referencia: Precio unitario, que este comité recomienda establecer como precio máximo de referencia para los pliegos de condiciones, considerando costo beneficio, optimización de los costos para la administración.

NOTA 1: Tener en cuenta los precios de referencia de cada ítem o ítems que se encuentran en la tabla precios de referencia – formulario No. 04.  
NOTA 2: La adjudicación se realiza por el total de los ITEM y la verificación se realizará por ítem, en ningún caso el valor de la oferta podrá superar el valor de referencia por ítem.
NOTA 3: Sobrepasar los precios de referencia, llevara al oferente a estar incurso en una causal de rechazo.
NOTA 4: La propuesta económica es un documento de carácter habilitante por lo cual se solicita diligenciar el formulario No. 04 y cargarlo en la plataforma del SECOPII, para mitigar el margen de error en la transcripción de datos al realizar el análisis de los precios ofertados para el informe de evaluación económica. 
NOTA 5: El valor del IVA para los servicios gravados a la tarifa del 19% y el valor total deben presentarse con decimales, el cual deberá diligenciarse en la plataforma SECOPII.
NOTA 6: El valor de la oferta debe presentarse en moneda legal colombiana.
NOTA 7: Tributos: Son a cargo del contratista el pago de los derechos, impuestos, tasas, contribuciones y otros conceptos que genere la ejecución del futuro contrato. 
NOTA 8: Los precios ofertados se entienden fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste.

Igualmente, dentro de este precio están incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que el proveedor pretende obtener, en consecuencia, no se aceptaran solicitudes de reajustes, fundamentados en estas circunstancias.


______________________
REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre
Identificación
[bookmark: _GoBack]Razón social
FORMULARIO
DATOS BASICOS BENEFICIARIO CUENTA

PROCESO DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 443-DMMED-2024


CIUDAD________________ FECHA __________________


Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida / terminada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.


APERTURA _____ CANCELACIÓN_____


DATOS ENTIDAD INFORMANTE:

Entidad_____________________________________ NIT_________________________

Beneficiario_________________________________ C.C. _________________________

Dirección ____________________________ Teléfono_____________ Fax____________ 

Departamento ___________________ Ciudad______________ 

Municipio_____________

Cuenta Corriente ______________________ 

Cuenta Ahorros   ______________________ 


DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera __________________________ Código _____________

Sucursal _________________ Código ___________Ciudad_____________

Dirección _______________Teléfono_____________ Fax_______________

Número de la cuenta __________________________

NOTA: Adjuntar el original de la certificación bancaria, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso.



NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO




