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[bookmark: _Hlk174043113]“MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO EN LAS ESTACIONES DE BOMBEROS FUNDADORES- ENEA Y PALOGANDE”

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
[bookmark: _Hlk101765754]La Unidad de Gestión del Riesgo cuenta con necesidades para llevar a cabo el mejoramiento y las adecuaciones preventivas y correctivas de las estacione de bomberos en la zona urbana del municipio de Manizales, por lo que dentro de las directrices de la Administración Municipal el mencionado Despacho requiere contratar el “MANTENIMIENTO, ADECUACION Y MEJORAMIENTO EN LAS ESTACIONES DE BOMBEROS FUNDADORES- ENEA Y PALOGANDE”

El artículo 311 de la Constitución Política, establece que el municipio como entidad fundamental de la división política administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que le determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen en la Constitución y las leyes.

En virtud del principio de la planeación contractual el cual guarda relación directa e inmediata con los principios del interés general y la legalidad, es deber de las entidades públicas recoger para el régimen jurídico de los negocios del Estado el concepto según el cual la escogencia de contratistas, la celebración de contratos y/o convenios, la ejecución y liquidación de los mismos, no pueden ser, de ninguna manera, producto de la improvisación.

En el año 2012 en Colombia, se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones a través de la ley 1523, la cual establece en el ARTICULO 1:”De la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, en adelante la gestión del riesgo, es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible”.

Además la ley en el ARTÍCULO 14 integra a los Alcaldes en el Sistema Nacional como los “jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción”.
Por tal motivo es deber de la administración municipal integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública.

De acuerdo a lo anterior y en aras de dar cumplimiento a las disposiciones normativas establecidas en la ley 1523 del 2012, el Municipio de Manizales a través del Acuerdo 0793 del 01 de noviembre de 2012 en el artículo séptimo, cambia la denominación de la Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres - OMPAD adscrita al despacho del alcalde, por  Unidad de Gestión del Riesgo - UGR, cuyas funciones son desarrollar, coordinar y ejecutar todas las actividades tendientes al logro de objetivos y propósitos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres, además de atender todas las actividades relativas a la seguridad en el Municipio, tales como hacer frente al accionar a las contingencias relacionadas con toda clase de emergencias, generar un ambiente permanente de acompañamiento a los habitantes, prevenir y atender los desastres naturales, antrópicos y tecnológicos, así como la prestación de los servicios administrativos, requieren del apoyo decidido de las autoridades administrativas, en el Municipio de Manizales.

El Cuerpo Oficial de Bomberos, creado mediante el Acuerdo Municipal 017 de 1923, es una dependencia de carácter oficial, actualmente adscrita a la Unidad de Gestión del Riesgo, tiene como función atender las emergencias que se presenten en la ciudad y difundir la cultura de la prevención en la comunidad, para lo cual no solamente debe contar con el personal sino también con unas sedes en buenas condiciones locativas para que el personal adscrito pueda atender eficazmente las emergencias en la ciudad. 

Para brindar una óptima prestación del servicio, el Cuerpo Oficial de Bomberos hace uso actualmente de  tres (3) bienes inmuebles propiedad del municipio de Manizales, los cuales son: La Estación de Bomberos Fundadores, Estación de Bomberos Palogrande y La Estación de Bomberos Malteria, las cuales deben ser objeto de mantenimiento para garantizar sedes en óptimas condiciones y así brindar un buen servicio a los usuarios y comodidad a los servidores públicos que laboran en dichas instalaciones. 
2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
El contrato consiste en ejecutar obras de carácter civil en bienes inmuebles propiedad del municipio de Manizales, a cargo de la Unidad de Gestión del Riesgo - UGR, de acuerdo a los presupuestos establecidos, buscando mantener los bienes en condiciones óptimas desde el punto de vista de calidad, salubridad, funcionalidad y seguridad, generando que la comunidad y funcionarios se motiven a su cuidado.

a.  Localización:
	ESTACION DE BOMBEROS FUNDADORES

	Comuna
	Cumanday

	Barrio
	Centro

	Dirección
	Cll 33 Cra 20 y 21

	Ficha Catastral
	170010103000002190001000000000

	Consulta - POT Urbano 2017-2031
	Fotografía

	[image: ]
	[image: ][image: D:\Arquitectura\Trabajos\Alcadia de Manizales\Obras Publicas\2022\Instituciones Comunitarias\MC-049_Partidas Globales 2022\Obras Comunas\01_Comuna Atardeceres\01_Construcion de Anden Alcazares\Registro Fotografico\WhatsApp Image 2023- (3).jpeg]



	ESTACION DE BOMBEROS MALTERIA

	Comuna
	Tesorito

	Barrio
	Zona Industrial

	Dirección
	Prolongación de vía Av. Cumanday frente al SENA

	Ficha Catastral
	170010107000002800001000000000

	Consulta - POT Urbano 2017-2031
	Fotografía

	[image: Mapa

Descripción generada automáticamente]
	[image: Edificio con letrero en la calle

Descripción generada automáticamente con confianza media]



	ESTACION DE BOMBEROS PALOGRANDE

	Comuna
	Palogrande

	Barrio
	Palogrande

	Dirección
	Cll 62 al frente del Estadio Palogrande

	Ficha Catastral
	170010103000000240001000000000

	Consulta - POT Urbano 2017-2031
	Fotografía

	[image: Imagen que contiene competencia de atletismo, béisbol

Descripción generada automáticamente]
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3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE
Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
Las actividades a realizar se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en el decreto 1077 de 2015:
 Rocería y limpieza.
· Desmonte, restitución y mantenimiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias, incluyendo la Instalación de baterías sanitarias nuevas.
· Desmonte, restitución y mantenimiento de redes eléctricas.
· Desmonte, restitución de puertas y ventanas metálicas.
· Recorrido de cubierta
· Desmonte, reposición y mantenimiento de estructura, tejas en fibrocemento, tejas traslucidas, canales, bajantes de aguas lluvias y recorridos de cubierta.
· Mantenimiento y/o mejoramiento de fachadas a través de la aplicación de graniplast y pintura para exteriores.
· Mantenimiento y/o mejoramiento de áreas interiores a través de la aplicación de estuco y pintura interior.
· Mantenimiento y/o mejoramiento de cocinas con pintura acriltex para zonas húmedas.
· Instalación de cocinas integrales con mesón y lavaplatos en acero inoxidable.



a.  Ítems de pago: (ver formulario de precios)
	[bookmark: _Hlk174045288]PRESUPUESTO APROXIMADO PARA PINTURA DE PAREDES PUERTAS DE ALCOBA Y ARMARIOS DE LA ESTACION DE BOMBEROS SEDE FUNDADORES.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N°
	ITEMS 
	DESCRIPCIÒN
	M2
	CANT 
	V/UND
	V/ PARCIAL.

	1
	019.005
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2  Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2
	M2
	800
	 $      27,592 
	 $      22,073,357 

	2
	19006
	ESMALTE SINTETICO PINTULUX - TIPO PINTUCO REF. SEGÚN COLOR DISEÑO O SIMILAR, PARA PUERTAS 
	M2
	25.5
	 $      34,854 
	 $           888,785 

	3
	 
	RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos y amarras
	M2
	850
	 $      18,694 
	 $      15,889,494 

	4
	 
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 5
	M2
	850
	 $      55,234 
	 $      46,948,678 

	5
	 
	JORNAL AYUDANTE (Reparacion humedad) 
	DIA
	15
	 $      94,990 
	 $        1,424,844 

	6
	 
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref. 30336100K Tipo Corona o Similar. (Incluye Sanitario Redondo Avanti con tapa y tanque, lavamanos de pedestal avanti accesorios de conexión e instalación.) más Conjunto Grifería Lavamanos Prysma 4" con sifón botella, desague sencillo y grapas.
	UND
	4
	 $    857,378 
	 $        3,429,513 

	7
	 
	Ventilacion sala de crisis ( SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REJILLA 30X30 CM VENTILACION EN CIELO RASO
	UND
	3
	 $      78,794 
	 $           236,382 

	8
	 
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RECUBRIMIENTO BAJANTES AGUAS LLUVIAS EN MURO SUPERBOARD 8 mm. ( Perfileria cal. 26 cada 60 cm.)  Incluye tres (3) manos de pintura
	M2
	2.7
	 $    138,923 
	 $           375,092 

	9
	 
	DEMOLICION PLACA DE ENTREPISO hasta E=0.30 m. .
	M2
	1.2
	 $      58,071 
	 $             69,685 

	10
	 
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS 
	UND
	8
	 $      66,246 
	 $           529,971 

	11
	 
	DESMONTE PUERTAS  (INCLUYE RETIRO)
	UND
	12
	 $      45,478 
	 $           545,741 

	12
	 
	DESMONTE DE MUEBLE BAJO MESON 
	ML
	5.7
	 $      22,915 
	 $           130,614 

	13
	 
	DESMONTE DE MUEBLE ENCIMA DE MESON. Incluye cargue y retiro de material desmontado
	ML
	5.7
	 $      28,186 
	 $           160,657 

	14
	 
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON CON FACHADA: TABLEX ENCHAPADO TRIPLEX OKUME 19 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA PARA EL TABLEX, EL MADECOR SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES Y CON MARQUETE CHAPACANTO OKUMÉ. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).
	m2
	5.7
	 $ 1,030,473 
	 $        5,873,693 

	15
	 
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARED ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRAS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).
	m2
	3.3
	 $    613,755 
	 $        2,002,374 

	16
	 
	suministro e instalacion Estufa CHALLENGER Empotrable Gas Natural 60x52 cm 4 Puestos Vidrio Squad
	UND
	1.0
	 $ 1,071,318 
	 $        1,071,318 

	17
	 
	SUMINISTRO TABLERO RED REGULADA
	UND
	1
	 $    919,988 
	 $           919,988 

	18
	 
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE MURO EN SUPERBOARD 8 MM PINTADO Y TERMINADO (DOS CARAS). INCLUYE PERFILERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	m2
	19.2
	 $    190,989 
	 $        3,666,982 

	19
	 
	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)
	M2
	850
	 $      14,663 
	 $      12,463,833 

	20
	006.045
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE CIELO RASO EN SUPERBOARD TEXTURIZADO MODULADO 1,20 X 0,60 PINTADO Y TERMINADO. INCLUYE PERFILERÍA, ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
	M2
	850
	 $      48,031 
	 $      40,825,939 

	21
	029.074
	DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE
	M2
	5
	 $      30,758 
	 $           153,791 

	22
	006.040
	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MURO EN LADRILLO FAROL PANDERETA E=12CMS. INCLUYE MORTERO DE PEGA.
	M2
	5
	 $      68,611 
	 $           343,057 

	23
	009.001
	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  ( INCLUYE FILOS Y DILATACIONES )
	M2
	15
	 $      43,054 
	 $           645,811 

	24
	032.337
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CARTERA VENTANAS Y PUERTAS EN MORTERO 1:3 ANCHO 15-20 CMS.
	ML
	6
	 $      30,303 
	 $           181,816 

	25
	 
	CIELO RASO
	 
	 
	 
	 

	26
	011.009
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC A TODO COSTO. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, PERIMETRALES Y HASTA 2 CAJAS DE INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CADA 30 M2. TEXTURA SEGÚN DISEÑO
	M2
	80
	 $      80,325 
	 $        6,425,997 

	27
	 
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	 
	 

	28
	015.001
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO ACUACER COLOR BLANCO REF. 92639100K TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO ACUACER CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR ACUACER CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA PISCIS, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.). (ÍTEM INCOMPLETO)
	UND
	4
	 $    639,664 
	 $        2,558,657 

	29
	 
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	30
	019.005
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2  Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2
	M2
	100
	 $      27,592 
	 $        2,759,170 

	31
	006.026
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVADO E IMPERMEABILIZADO DE LADRILLO CON HIDROFUGO 
	M2
	140
	 $      29,546 
	 $        4,136,457 

	32
	017.083
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO EMBEBIDA EN MURO Y CIELO RASO, CON VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO
	M2
	16
	 $    621,105 
	 $        9,937,679 

	33
	 
	DESMONTE
	 
	 
	 
	 

	34
	028.005
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS 
	UND
	8
	 $      66,246 
	 $           529,971 

	35
	028.008
	DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO)
	M2
	80
	 $      14,663 
	 $        1,173,067 

	36
	028.018
	DESMONTE DE VIDRIO
	M2
	16
	 $        5,870 
	 $             93,916 

	37
	 
	DESMONTE PUERTAS  (INCLUYE RETIRO)
	UND
	8
	 $      45,478 
	 $           363,827 

	38
	028.087
	DESMONTE LAMPARAS
	UND
	7
	 $        7,442 
	 $             52,094 

	39
	029.003
	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)
	M2
	20
	 $      11,088 
	 $           221,751 

	40
	 
	PUERTAS
	 
	 
	 
	 

	41
	016.002
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS).
	UND
	6
	 $ 1,055,583 
	 $        6,333,499 

	42
	 
	ENCHAPE
	 
	 
	 
	 

	43
	012.081
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERÁMICA DE PISO TIPO NACIONAL. ALFA O SIMILAR. (INCLUYE MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC)
	M2
	25
	 $    112,098 
	 $        2,802,447 

	44
	 
	VENTANAS
	 
	 
	 
	 

	45
	017.083
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO EMBEBIDA EN MURO Y CIELO RASO, CON VIDRIO TEMPLADO 8MM INCOLORO
	M2
	30
	 $    621,105 
	 $      18,633,148 

	46
	08B.330
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO  PANEL LED CUADRADO 60 X 60, 48W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC CLAVIJA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y MONTAJE
	UND
	7
	 $    122,636 
	 $           858,449 

	47
	030.002
	AYUDANTE AA (ALBAÑILERIA)
	UND
	10
	 $        9,790 
	 $             97,902 

	48
	 
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE PARED ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA DETRAS DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN).
	M2
	1.2
	 $    613,755 
	 $           736,505 

	50
	028.002
	DESMONTE DE CUBIERTA DE TECHO EN TEJA DE F.C. Y MADERA INCLUYE RETIRO
	M2
	270
	 $      24,837 
	 $        6,705,967 

	51
	10026
	RECORRIDO DE CUBIERTA 
	M2
	250
	 $      18,694 
	 $        4,673,381 

	52
	010.031
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CABALLETE FIBROCEMENTO DE VENTILACION PARA TEJAS PERFIL 7
	ML
	45
	 $      84,788 
	 $        3,815,442 

	53
	032.027
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 CON TUBO DE SALIDA UNIVERSAL
	M2
	270
	 $      53,059 
	 $      14,325,814 

	54
	010.020
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SILICONA)
	ML
	250
	 $    144,129 
	 $      36,032,246 

	55
	028.014
	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES 
	ML
	220
	 $        5,945 
	 $        1,307,811 

	56
	 
	ENCHAPE EN CERAMICADE BAÑOS Y COCINA
	M2
	115
	 $    111,460 
	 $      12,817,921 

	57
	029.003
	DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (INCLUYE RETIRO)
	M2
	118
	 $      11,088 
	 $        1,308,330 

	58
	013.001
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PARED POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y WIN.). INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN.
	M2
	90
	 $    112,098 
	 $      10,088,809 

	59
	012.006
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERAMICA PISO POMPEI TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO. INCLUYE MORTERO DE PEGA Y/O NIVELACIÓN
	M2
	40
	 $    111,460 
	 $        4,458,407 

	60
	012.028
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA CERAMICA TIPO POMPEI H = 10 CM. TIPO ALFA O SIMILAR. COLOR CORAL O SHELL SEGÚN DISEÑO (INCLUYE BOQUILLA.). INCLUYE MORTERO DE PEGA.
	ML
	40
	 $      68,515 
	 $        2,740,581 

	61
	 
	MUEBLES
	 
	 
	 
	 

	62
	ADICIONAL  UGV
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INTALACION DE COCINA DE 1.8 M DE LONGITUD,  ANCHO 0,60M, CO ESTUFA; INCLUYE: MUEBLE INFERIOR CON 2 PUERTAS Y 3 CAJONES , MUEBLE SUPERIOR CON LOCERO Y 2 PUERTAS, MESON CON LAVAPLATOS. FABRICADO EN MDF 15MM CANTOS TERMO SELLADOS PARA PROTEGER DE LA HUMEDAD                                                     
	UND
	1
	 $ 6,196,320 
	 $        6,196,320 

	63
	 
	PUERTAS Y VENTANAS
	 
	 
	 
	 

	64
	016.002
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - TIPO PIZANO OKUMÉ O SIMILAR. ANCHO: 0,76 A 1,10 M. ALTO: 1,80 A 2,40 M. HOJA LISA CON MARQUETE CAPACANTO OKUMÉ. ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BISAGRAS).
	UND
	8
	 $    354,998 
	 $        2,839,980 

	65
	016.012
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MARCO EN MADERA CHINGALE SENCILLO - KIT DE MARKO MADERA TIPO PIZANO O SIMILAR. (2 LARGUEROS DE 2,40 M Y UN CABEZAL DE 1,20 M.) ANCHO MURO: 8 CM. ANCHO PUERTA: 0,76 X 1,10 M.  ACABADO: TINTILLA, SELLADOR (MÍNIMO 6 MANOS) Y LACA SEGÚN DISEÑO
	UND
	8
	 $    206,544 
	 $        1,652,352 

	66
	017.026
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANA FIJA EN ALUMINIO  ANODIZADO VIDRIO 4 MM (INCLUYE MARCO EN PERFILERIA  PB 3831 O SIMILAR Y VIDRIO CRISTAL DE 4 MM. ). INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. 
	M2
	1
	 $    415,940 
	 $           415,940 

	67
	 
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÒN DE MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO TRANSLUCIDO 4MM PARA LUCETA EN CIELO RASO
	M2
	3
	 $      77,454 
	 $           232,362 

	68
	 
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÒN DE LAMINA ACRILIGO PARA DDISIÒN DE BAÑOS
	M2
	34
	 $      19,364 
	 $           658,359 

	69
	 
	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	 
	 

	70
	013.040
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVADERO Prefabricado 80 x 60 x 50 cm. en Granito (Incluye accesorios de instalación)
	UND
	1
	 $    579,630 
	 $           579,630 

	71
	003.013
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC   2" Aparatos sanitarios y desagues  (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)
	PTO
	1
	 $    130,618 
	 $           130,618 

	72
	013.036
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE - Tipo Socoda o Similar - Dimensiones 45 x 49 cm. 
	UND
	1
	 $    350,464 
	 $           350,464 

	73
	015.001
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION COMBO TIPO ACUACER COLOR BLANCO REF. 92639100K TIPO CORONA O SIMILAR. (INCLUYE SANITARIO ACUACER CON TAPA Y TANQUE, LAVAMANOS DE COLGAR ACUACER CON SIFÓN BOTELLA Y DESAGUE SENCILLO, GRIFERÍA PISCIS, GRAPAS, ACCESORIOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN.). (ÍTEM INCOMPLETO)
	UND
	3
	 $    528,647 
	 $        1,585,940 

	74
	 
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	75
	019.005
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2  Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2
	M2
	200
	 $      27,592 
	 $        5,518,339 

	77
	003.029
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S  4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)
	Ml
	20
	 $      43,785 
	 $           875,695 

	78
	032.048
	REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO OBSTRUIDO INCLUYE SONDEO DE TUBERÍA, RETIRO  REVISIÓN Y REINSTALACIÓN DE  APARATO SANITARIO.
	UND
	1
	 $    110,700 
	 $           110,700 

	79
	005.074
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFILES TUBULARES ACERO LAMINADOS EN FRIO ASTM A-500 GRADO C  (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)
	kg
	230
	 $      29,776 
	 $        6,848,457 

	80
	017.084
	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VENTANERIA APOYADA EN PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO MATE COLOR BLANCO, VIDRIO TEMPLADO DE 8MM INCOLORO CON UNIONES A TOPE +REJILLA SUPERIOR
	M2
	15
	 $    910,019 
	 $      13,650,280 

	81
	 
	DESMONTE LAMPARAS
	UND
	45
	 $        7,442 
	 $           334,892 

	82
	 
	AJUSTE E INSTALACION DE LAMPARAS DE SOBREPONER
	UND
	45
	 $      46,360 
	 $        2,086,204 

	 
	 

	
	SUBTOTAL OBRAS (incluido AIU)
	 $    360,907,191 

	
	VALOR TOTAL
	 $    360,907,191 

	 

	NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. 
	DESCRIPCION
	 
	 PORCENTAJE 

	NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. 
	ADMINISTRACION
	 A= 
	23.09%

	NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). 
	IMPREVISTO
	 I= 
	0

	NOTA 4: Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Colombia Compra Eficiente, presentar la oferta
	UTILIDAD
	 U= 
	6.00%

	NOTA 5:  Revisar el Formulario 1 de Presupuesto con sus decimales y tenerlos en cuenta para la presentación de la propuesta económica.
	TOTAL A.I.U
	 A.I.U.= 
	29.09%

	
	
	
	
	
	
	



4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
UN MES (1) contados desde la suscripción de acta de inicio, previa aprobación de las garantías exigidas. 
5. FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO  efectuará al Contratista PAGOS PARCIALES de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría o supervisión en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
Parágrafo 1. El municipio de Manizales realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad (firma del acta de liquidación del contrato).
En el evento que no se hubieren realizado totalmente los aportes, esta entidad retendrá las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y hará el correspondiente pago. Advirtiendo que será causal de terminación unilateral del contrato cuando se compruebe la evasión en el pago total o parcial de aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato. 
Parágrafo 2. El interventor o supervisor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.
Parágrafo 3. Para los Pagos, el contratista de obra deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda o certificación del pago de los aportes a pensión, riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que presente sus servicios para la ejecución del proyecto.
El contratista de obra debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes entidades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas establecidas por las diferentes autoridades ambientales, que afecten la celebración, ejecución y liquidación del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes.
El municipio de Manizales no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
El municipio de Manizales hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
El valor de los imprevistos sólo será cancelado previa demostración de la existencia de los mismos y hasta el porcentaje indicado por el contratista en su propuesta.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
El tipo de contrato a celebrarse es de OBRA PÚBLICA, y el alcance de su objeto comprenderá todos y cada uno de los componentes y actividades descritas en las cantidades, y cuyo valor no deberá superar el Presupuesto Oficial estimado. 
Se advierte que es responsabilidad del proponente visitar el sitio donde se ejecutará la obra, para que conozca o constate las circunstancias que pueden incidir o afectar los costos de la obra.

a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.
	
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente

1. Un (1) INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO, CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA O ARQUITECTO CONSTRUCTOR como RESIDENTE DE OBRA, con tarjeta profesional con fecha de expedición cuyo tiempo sea superior a TRES (3) años al cierre del proceso, de dedicación exclusiva 50% del tiempo laboral diario en la obra. Con experiencia en obra o interventoría o supervisión para la construcción o mantenimiento o rehabilitación de proyectos de cualquier tipo infraestructura civil pública o privada.


2. Un (1) MAESTRO DE OBRA, TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES, de dedicación exclusiva 100% del tiempo laboral diario en las obras, con matrícula profesional con fecha de expedición cuyo tiempo sea no inferior a SEIS (6) años al cierre del proceso. Con experiencia en obra o interventoría o supervisión para la construcción o mantenimiento o rehabilitación de proyectos de cualquier tipo infraestructura civil pública o privada.


3. UN (1) PROFESIONAL EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROFESIONAL SST o SISO), con matrícula profesional con fecha de expedición cuyo tiempo sea no inferior a TRES (3) años al cierre del proceso, con dedicación del 50% del tiempo laboral diario en la obra. Con experiencia desarrollando su trabajo en proyectos similares al carácter de las obras de la presente contratación.



a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Un (1) INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO, CONSTRUCTOR EN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA O ARQUITECTO CONSTRUCTOR como RESIDENTE DE OBRA
	TRES (3) años
	Con experiencia en obra o interventoría o supervisión para la construcción o mantenimiento o rehabilitación de proyectos de cualquier tipo infraestructura civil pública o privada.

	UN (1) MAESTRO DE OBRA, TÉCNICO CONSTRUCTOR O TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES como MAESTRO DE OBRA 
	SEIS (6) años
	Con experiencia en obra o interventoría o supervisión para la construcción o mantenimiento o rehabilitación de proyectos de cualquier tipo infraestructura civil pública o privada.

	UN (1) PROFESIONAL EN GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (PROFESIONAL SST) 
	TRES (3) años
	Con experiencia desarrollando su trabajo en proyectos similares al carácter de las obras de la presente contratación.





b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Herramienta menor 
2. Vibrocompactadora
3. Soldador eléctrico
4. Hidrolavadora
A. Ejecutar la Obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.
B. Suministrar todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada de la Obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la Obra.
C. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del Contrato 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 

9. OBRAS PROVISIONALES
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Al ser el sitio de intervención espacio público de vocación deportiva, no requiere el propietario permisos de intervención.
Al tratarse de remodelaciones, que no incluyen reformas estructurales ni ampliaciones, no se requiere licencia de construcción.
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Aplicar las especificaciones técnicas del Municipio de Manizales y sus empresas descentralizadas.
13. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Además, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
I.	Las “Especificaciones técnicas” que para tal efecto tiene adoptada la Secretaría del deporte del Municipio de Manizales pueden ser consultadas en este Despacho.
II.	Adoptar las medidas de seguridad establecidas en el MANUAL DE MITIGACIÓN E IMPACTO URBANO del Municipio de Manizales y las posteriores que imparta el Supervisor/Interventor de la Secretaría del deporte del municipio de Manizales
En constancia, se firma en Manizales, agosto del 2024.
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ALVARO VASQUEZ VASQUEZ 
Profesional Universitario
Unidad de Gestión del Riesgo     
                                                                                                                                                                  
Elaboró: Sebastián Romero Ruiz–Arquitecto contratista– Secretaría de Infraestructura.
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