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ANEXO TÉCNICO

OBJETO DEL BIEN O SERVICIO

Mantenimiento y puesta en funcionamiento del sistema de detección de incendios de las bodegas 7 y 11 del IDIGER 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.1 ALCANCE

Las condiciones técnicas exigidas serán las establecidas en el Anexo Técnico, las obligaciones generales y específicas que se describen en el presente estudio previo, así como las demás condiciones establecidas en los documentos que conforman el presente proceso de selección

El mantenimiento preventivo debe cumplir como mínimo con el siguiente protocolo:

· Desmontaje del equipo.
· Limpieza interna y externa del equipo.
· Revisión de conexiones.
· Verificación de reporte de falla en panel.
· Corrección de fallas en el sistema.

El personal operativo deberá hacer uso adecuado de todos sus EPP durante su permanencia en las instalaciones y durante los procesos de instalación, monte y desmonte de piezas en caso de requerirse de acuerdo con el riesgo asociado a la actividad, de conformidad con la normatividad vigente.


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	1
	Mantenimiento preventivo del sistema de detección de incendios del data center IDIGER
	1
	UN

	2
	Mantenimiento preventivo del sistema de detección de incendios bodegas 7 y 11 

	2.1
	Mantenimiento del panel de control, detección de incendio, incluye mano de obra
	2
	UN

	2.2
	Mantenimiento de sensores de humo fotoeléctrico, incluye mano de obra
	102
	UN

	2.3
	Mantenimiento de bases para sensor de humo fotoeléctrico, incluye mano de obra
	102
	UN

	2.4
	Mantenimiento de estación manual direccionable, incluye mano de obra
	21
	UN

	2.5
	Mantenimiento de sirena estroboscópica 75/100 cd, incluye mano de obra
	21
	UN

	2.6
	Mantenimiento módulos de monitoreo, incluye mano de obra
	2
	UN

	2.7
	Mantenimiento módulos de control, incluye mano de obra
	2
	UN

	2.8
	Mantenimiento barrera fotoeléctrica para detección humo, incluye mano de obra
	3
	UN

	3
	Mantenimiento preventivo del sistema de detección de incendios sala de monitoreo
	1
	UN

	4
	Mantenimiento correctivo
	
	

	
	Mantenimiento del panel de control, detección de incendio, incluye mano de obra
	
	

	
	Suministro e instalación de batería  de 12v-18ah, incluye mano de obra
	1
	UN

	
	Suministro e instalación de sensores de humo fotoeléctrico, incluye mano de obra
	1
	UN

	
	Suministro e instalación  de bases para sensor de humo fotoeléctrico, incluye mano de obra
	1
	UN

	
	Suministro e instalación  de estación manual direccionable, incluye mano de obra
	1
	UN

	
	Suministro e instalación  de sirena estroboscópica 75/100 cd, incluye mano de obra
	1
	UN

	
	Suministro e instalación  módulos de monitoreo, incluye mano de obra
	1
	UN

	
	Suministro e instalación  módulos de control, incluye mano de obra
	1
	UN

	
	Suministro e instalación  barrera fotoeléctrica para detección humo, incluye mano de obra
	1
	UN

	
	Aspectos técnicos a tener en cuenta:

El contratista debe contemplar dentro de sus costos:

Cerramientos de seguridad

Andamios o manlif 

Personal certificado en trabajo en alturas y demás requerimientos normativos para los trabajos que se realizan a más de 2m de altura.

Para todos los ítems debe contemplar los accesorios, herramientas, equipos y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad, 

Actividades de aseo y retiro de material sobrante.
 
Acompañamiento permanente de personal especializado HSEQ y coordinador de trabajo en alturas
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