[image: ]MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL		
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO


ANEXO No. 2
NORMAS Y/O FICHAS TÉCNICAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El proponente acreditará que los bienes y/o servicios a entregar cumplen con las normas técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem ofertado;

PROCESO DE MÌNIMA CUANTÍA No. 077-CENAC REGIONAL VILLAVICENCIO 2024, CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN POR CÁMARAS PARA UNAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL VILLAVICENCIO PARA LA VIGENCIA 2024”.

2.4.1. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente acreditará que los servicios ofertados cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de obligatorio cumplimiento, para tal efecto diligenciará correctamente el Anexo 2 Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento, el cual será verificado por el comité técnico evaluador.
A continuación, se relacionan las características técnicas de los servicios que se pretenden adquirir:

2.4.2 NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente se compromete dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento relacionadas a continuación y junto con su propuesta deberá aportar los siguientes documentos según aplique: 

	BASPC7

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-01-01-004-007
	EQUIPOS Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	MARCA

	1
	4731101
	CAMARAS DE SEGURIDAD: CAMARA PTZ POE 2 MP DARK 25XXOOM H265. INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
	Unidad
	16
	 
	 
	 

	2
	4731101
	CAMARAS DE SEGURIDAD: CAMARA TIPO BALA DE 80 METROS VARIFOCAL. INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
	Unidad
	4
	 
	 
	 

	3
	4732301
	UPS: UPS POBER BAT PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS  DE SEGURIDAD EN CASO DE FALLO DE ENERGIA, NCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
	Unidad
	1
	 
	 
	 

	4
	4732301
	DS-7732NXI-K4 NVR 12 MP 32 CANALES IP ACUENSE RECONOCIMIENTO FACIAL HDMI EN 4K ENTRADA Y SALIDA DE ALARMAS, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
	Unidad
	1
	 
	 
	 

	5
	4732301
	DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA HDTB120XK3CA CAPACIDAD DISCO DURO 04 TB FAMILIA CANVIO® BASICS CONECTIVIDAD USB 3.0 / USB 2.0 INTERFACE DISPOSITIVO EXTERNO, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
	Unidad
	1
	 
	 
	 

	6
	4732301
	DS-3EO109P-E L L29 SWIFT DE 08
PUERTOS POE, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
	Unidad
	5
	 
	 
	 

	7
	4732301
	ANTENA PARA TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE LARGO ALCANCE PROFESIONAL-ESTÁNDAR 23 DBI
DIRECCIONAL, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
	Unidad
	4
	 
	 
	 

	8
	4732301
	CABLE UTP CATEGORIA 6E TIPO EXTERIOR, DOBLE CHAQUETA SILICONADO 100% COBRE. INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
	MTS
	1800
	 
	 
	 

	9
	4732301
	CABLE FUERTE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO H07RN-F3 G1,5 RESPECTIVAMENTE H07RN-F3 G2,5; EN ROLLO PARA ENERGIZAR
CAMARAS DE VIGILANCIA, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	MTS
	500
	 
	 
	 

	10
	4732301
	RACK METALICO PÁRA POSTE, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Unidad
	16
	 
	 
	 

	11
	4732301
	MULTITOMA ELECTRICA PARA PROTECCION DE PICOS DE CORRIENTE EN CASO DE DESCARGAS ELECTRICAS, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Unidad
	16
	 
	 
	 

	12
	4732301
	TUBERIA GALVANIZADA DE 3 METROS, MT 3/4 PARA INSTALACION DE CABLEADO DE SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
	Unidad
	10
	 
	 
	 

	13
	4732301
	CANALETA DE 2 METROS SOBREPONER 20/20 DEXON PARA INSTALACION DE CABLEADO, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Unidad
	3
	 
	 
	 

	14
	4732301
	CINTA BANDY METALICO PARA ASEGURAR EQUIPOS DE SEGURIDAD EN LOS
POSTES
	Rollo
	1
	 
	 
	 

	15
	4732301
	PAQUETE DE RJ45 METALICO CERTIFICADO PARA CONEXIONES
	Paquete
	1
	 
	 
	 

	16
	4732301
	PAQUETE DE EVILLA METALICA DE MEDIA PARA ASEGURAR LA CONEXIÓN DE LA CINTA BANDY
	Paquete
	1
	 
	 
	 







	BISER20

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-01-01-004-007
	EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD
	CUMPLE
	NO CUMPLE
	MARCA

	1
	4731101
	CAMARAS DE SEGURIDAD: CAMARA PTZ POE 2 MP DARK 25XXOOM H265. INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
	Unidad
	10
	
	
	

	2
	4732301
	RACK METALICO PÁRA POSTE, INCLUYE INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Unidad
	3
	
	
	

	3
	4731101
	CAMARAS DE SEGURIDAD: CAMARA TURBO 4 MEGAPIXELES NALA EXIR 0,01LUX SMART IR40M IP66 SEMIMETALICA  INCLUYE CAJA DE PASO 10X10, TUBERIA Y CANALETA REQUERIDA EN EL PROYECTO, INSTALACION PROGRAMACION  Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Unidad
	19
	 
	 
	 

	4
	4731101
	CAMARAS DE SEGURIDAD: CAMARA TURBO  4 MEGAPIXELES BALA EXTERIOR VARIFOCAL 2,8-12MM EXIR 0,01LUX SMART IR40M IP66 SEMIMETALICA  INCLUYE CAJA DE PASO 10X10, TUBERIA Y CANALETA REQUERIDA EN EL PROYECTO INSTALACION PROGRAMACION  Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Unidad
	3
	 
	 
	 

	5
	4732301
	DVR: IDS-7216HUHI-M2/S(E)/4A+16/4ALM DVR16CH TURBO 8 MP 2BAHIA/10TB H,265+ ANALITICAS AUDIO POR COAXITRON SALIDA DE VIDEO 4K ENTRADA Y SALIDA DE ALARMA ACUSENSE INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Unidad
	2
	 
	 
	 

	6
	4732301
	UPS: UPS 1,2 KVA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Unidad
	2
	 
	 
	 

	7
	4732301
	MONITOR: MONITOR 49" INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	Unidad
	3
	 
	 
	 

	8
	4732301
	RACK: GABINETE  RACK METALICO CON LLAVE 9RU Y 5RU
	Unidad
	3
	 
	 
	 

	9
	4732301
	HUB / CABLE CON INSTALACION
Amperaje: 25 A Características : conductores de cobre baja emisión de humos, retardante a la llama.
Color: Negro NSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
	MTS
	800
	 
	 
	 

	10
	4731101
	CABLE UTP CAT 5E  EXTERIOR NEGRO USO REDES: Cable de cobre categoría 6, U/UTP, para uso interior/exterior, diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en redes de alta velocidad.
Fabricado con precisión, cuenta con una chaqueta doble de FR PVC de 7.00 +/- 0.5 mm de diámetro y es retardante a la flama  tipo CMX/CMR color negro con filtro UV asegurando la seguridad en uso. Los conductores son 4 pares trenzados un calibre de 23 AWG y están hechos cobre solido con un diámetro de 0.525 +/- 0.01 mm en el núcleo lo garantiza una conductividad excepcional y una larga vida útil instalación y puesta en funcionamiento.
	MTS
	800
	 
	 
	 

	11
	4717401
	CAJA DE PASO: material plástico tamaño 10x10x6.5 cm (largo x ancho x alto) con tornillos de fijación con canaleta para selo hermético (esta versión viene con el empaque) color blanco referencia de producto CAJA PASO CON EMPAQUE instalación puesta en funcionamiento 
	UNIDAD
	25
	 
	 
	 

	12
	47550
	DISCO DE 4 TERAS: capacidad de almacenamiento : 4TB Características: El ultra portátil HV620S contiene hasta 4 TB de almacenamiento seguro y portátil en cualquier lugar y con la rapidez de USB 3.2 Gen 1. USB 2.0, lo que brindara transmitir una mayor cantidad de información Velocidad de lectura: 500 Mbps
	UNIDAD
	2
	 
	 
	 

	13
	47212
	VIDEO BALUM: transmite video de calidad a largas distancias, ideal para CCTV, trasmisión en tiempo real por cable UTP CATSE /6, pasivo, sin necesidad de fuente de alimentación; con conector BNC hembra y terminales de rosca enchufables.
Instalación y puesta en funcionamiento
	UNIDAD
	25
	 
	 
	 




El oferente se compromete dar estricto cumplimiento a las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento relacionadas a continuación y junto con su propuesta deberá aportar los siguientes documentos según aplique:

2.4.1.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

El oferente garantiza las siguientes especificaciones técnicas adicionales, las cuales deberá allegar junto con la oferta en documento independiente debidamente suscrito por el representante legal y/o apoderado del proponente donde certificará que garantiza y cumplirá con las siguientes especificaciones técnicas adicionales:

1. El oferente debe de garantizar la entrega de bienes e instalación del circuito cerrado que se va a adquirir
2. La adquisición y instalación puesta en funcionamiento de estos equipos se debe realizar a todo costo incluyendo cableado, costos de transporte y de más accesorios requeridos, con un respaldo de funcionamiento de mínimo un año.
3. Los equipos deben tener garantía del fabricante mínima de un 1 año.
4. Los equipos para adquirir deben cumplir con las especificaciones técnicas descritas en la relación de bienes, es obligatorio que con la oferta se allegue las fichas técnicas.
5. El oferente debe certificar por escrito y firmado por el representante legal que todos los bienes entregados serán nuevos, de la mejor calidad, libres de defectos e imperfecciones y con su respectivo manual en el idioma español. Todos aquellos componentes que no se indiquen expresamente aquí, pero que sean necesarios dentro del propósito del contrato, deberán ser entregados y dejarlos listos para operación continua. (es necesario que si no cuenta con apoyo técnico de instalación en la ciudad debe dar una capacitación al personal técnico de mantenimiento para ocasiones y/o llamados que se puedan atender de primera mano).
6. El oferente debe certificar por escrito y firmado por el representante legal, LA RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL: La responsabilidad administrativa del personal a contratar será atribuida exclusivamente a la empresa contratista, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas.
7. El oferente debe certificar por escrito y firmado por el representante legal, que asumirá todos los riesgos laborales y demás erogaciones en que puedan incurrir sus trabajadores con ocasión del desarrollo del objeto del presente proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre el Ejército Nacional – Cenac Regional Villavicencio y el personal que desarrollará los trabajos
8. El oferente debe certificar por escrito que cumple con toda la documentación exigida por el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo dando cumplimiento a la Resolución 1111 de 2017, por la cual se definen los ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES, modificada por la Resolución 0312 de 2019 y teniendo en cuenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo descrito en el Decreto 1072 de 2015.CERTIFICACION NO MENOR AL 90%
9. Entregar los elementos requeridos en perfecto estado, con las especificaciones técnicas y cantidades establecidas en la invitación y el estudio previo y dentro de los tiempos establecidos en el contrato. 
10. Garantizar la calidad de los bienes 
11. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato con la persona encargada por parte del BASPC No. 7 Y BISER20. 
12.  Realizar el transporte, entrega, instalación, adecuación, acabados y puesta en funcionamiento de los bienes objeto de la contratación en el BASPC No. 7 Y BISER20.
13. Se compromete a efectuar pruebas de funcionamiento. 
14. Realizar capacitación en el BASPC No. 7 Y BISER20. Las capacitaciones pueden ser en modalidad virtual o presencial. 
15. Debe contar con personal idóneo para el soporte de prueba y capacitación. 
16. Suministrar aplicativos que se requieran para poner en marcha el sistema (SOFTWARE). (cuando aplique)
17.  Entregar licencias o permisos si se requieran para funcionar. 
18. El contratista se compromete a cambiar cualquier elemento que presente defectos de fabricación o incumpla con las características técnicas señaladas en las especificaciones de la invitación, durante la ejecución del objeto contractual, en un término no mayor a cinco (05) días hábiles contados a partir de la solicitud por parte del Supervisor. 
19. El contratista se compromete a entregar al supervisor del contrato la factura de los elementos suministrados, discriminando las cantidades y los valores por ítems. 
20. En el evento que se presenten reclamos o devoluciones de elementos defectuosos o de especificaciones diferentes o inferiores a las ofrecidas, el contratista deberá reponerlo por el elemento exigido en un término no mayor a cinco (05) días hábiles inmediatamente posterior a la respectiva devolución por parte del supervisor del contrato. 
21. Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentra bajo su custodia o que por cualquier circunstancia deba conocer o manipular, toda vez que responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios que se lleguen a causar. 
22. Contar con el stock suficiente para suministrar las cantidades requeridas. 
23. El oferente debe certificar por escrito y firmado por el representante legal que entregara los bienes en condiciones nuevas, no usados, no remanufacturados, ni deteriorados (con la documentación legal como soporte de la compra y/o importación de los elementos). Es obligatorio que con la oferta se allegue las fichas técnicas. 
24. Las demás necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato y la propuesta presentada. 

Nota: El proponente puede diligenciar la certificación de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO en un solo documento.
NOTA: ESTE FORMATO DEBE SER PRESENTADO DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO.




Firma del Representante Legal: _________________________________
Nombre del Representante Legal: _______________________________
Identificación: __________________________
Nombre de la empresa que representa 
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