ANEXO No. 10
 PROPUESTA ECONÓMICA
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	 ITEM 
	 DESCRIPCION DEL BIEN 
	 UNIDAD DE MEDIDA  
	CANT.
	 VALOR TOTAL 

	1
	Manguera Riego Polietileno 1/2" , Cal 60 X 100 Metros
	Rollo
	7
	

	2
	Manguera de alta presión, reforzada en PVC 1/2 ". jardinería, uso doméstico, fabricada en 3 capas con refuerzo de hilo. con conexiones plásticas para mejor ajuste. largo: 20 m. aprox.
	Rollo
	1
	

	3
	Manguera Riego Polietileno 1" Cal 60 X 100 Metros
	Rollo
	42
	

	4
	Manguera Línea Peletizada Raya Azul Calibre 60 X 90 Metros De 2″
	Rollo
	6
	

	5
	Manguera elaborada en Polímero Termoplástico PVC con diámetro de 1/2" x 50 metros de largo con acoples y pistola.
	Unidad
	2
	

	6
	Microaspersor 5mm Para Sistemas De Riego Paquete X10 Und
	Paquete
	6
	

	7
	Aspersor de riego 360°, flujo 230 a 280L/Hora, conexión rosca macho de 1/2", presión 2 a 3 bares. Radio de pulverización aproximada 13 a 15 metros, medidas 14.5 x 12 cm
	Unidad
	10
	

	8
	Válvula cheque de retención Vertical 1,5 pulg pulgadas 1,5" (Pulgada) Tipo estándar de Bronce. Tipo vertical roscada, Diámetro: 1,5" (Pulgada), Cuerpo: Latón forjado, sello: Metálico - Nailon. Presión Máxima de trabajo: 150 PSI
	Unidad
	6
	

	9
	Válvula cheque de retención Vertical 2 pulg pulgadas 2" (Pulgada) Tipo estándar de Bronce. Tipo vertical roscada. Diámetro: 2" (Pulgada). Cuerpo: Latón forjado
sello: Metálico - Nailon. Presión Máxima de trabajo: 150 PSI
	Unidad
	3
	

	10
	Válvula de bola roscada PVC   1"   alta presión Tipo: Válvula Bola Agua
Material: Plástico. Diámetro en pulg: 1
	Unidad
	27
	

	11
	Válvula de bola roscada PVC   1.1/2"   alta presión Tipo: Válvula Bola Agua
Material: Plástico. Alto: 14 cm.Angulo: 19 cm.Ancho: 28 cm.Diámetro en pulg: 1.1/2
	Unidad
	25
	

	12
	Válvula PVC roscada  2"  alta presión Tipo: Válvula. Características: Resiste altas temperaturas y presión. Resiste ácidos y alcalinos. Material: PVC. Presión: 235 PSI
	Unidad
	31
	

	13
	Conector cinta de riego paquete * 10 unidades de 16 mm
	Paquete
	4
	

	14
	Cinta teflon,ancho1/2" x7metros Cintas sella roscas, uso general. Color Blanco
Largo x Ancho 7 m x 12 mm. Espesor 0.075 mm. Elongación 12 %. Densidad 0.30 g/cm³. Resistencia a la tensión 0.90 kg/mm²
	Unidad
	26
	

	15
	Cinta Pegante Para Plástico Invernadero De 5 Cm De Ancho
	Unidad
	1
	

	16
	Cinta aislante, Largo x Ancho 5 m x 18 mm
	Unidad
	26
	

	17
	Cinta Flagging color Naranja fotodegradable, medidas: 150 ft de largo x 3 cm de ancho
	Unidad
	2
	

	18
	Cinta antideslizante fluorescente 5 m x 50 mm con adhesivo
	Unidad
	1
	

	19
	Soldadura PVC 1/4 GL Tipo: Soldadura. Medidas: 10,5 x 12 cm. Características: Soldadura de calidad, de consistencia regular, con aplicador y tapa Rosca, resistente y duradero. Contenido: 946 ml. Material: Plástico. Uso: Tubos y accesorios de PVC.
	Unidad
	14
	

	20
	T soldada de PVC 1" 1/2
	Unidad
	4
	

	21
	T soldada de PVC 3/4"
	Unidad
	8
	

	22
	Tapón soldado PVC 1" 1/2
	Unidad
	5
	

	23
	Tanque almacenamiento, Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC, Diámetro 156 cm, Largo 156 cm, Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE.UU para contener alimentos y bebidas, Dimensiones 191x156 cm, Capacidad volumétrica 2000 litros.
	Unidad
	2
	

	24
	Tanque bajito de polietileno de 500 litros de capacidad con tapa
	Unidad
	4
	

	25
	Tanque bebedero en material polietileno con válvula flotador y sistema nivel con tapa de media densidad - capacidad volumétrica de 1000litros - con caja de protección contra sistema de drenaje y protección contra rayos ultravioleta. dimensiones altura0.68 mts.sup. largo1.69 mts. sup. ancho 1.38 mts.
	Unidad
	9
	

	26
	Tanque Bebedero para ganado. Capacidad : 250 Litros: Medidas : 127x32 cm. La altura del producto garantiza que el animal consuma toda la lamina de agua. La pestaña superior evita que el ganado muerda o dañe el sistema de regulación de agua. Las cajas inferiores protegen que el animal pise la tubería. Fácil de asear. Higiénico. Protección a los rayos UV. Permite trasladar con facilidad evitando que el ganado se traslade para beber agua. El producto permite ser arrumado hasta 5 unidades. Incluye Válvula flotador
	Unidad
	3
	

	27
	Tanque de agua (1000 lts- en polietileno color negro con tapa) hecho de polietileno 100% virgen. Capa exterior en polietileno negro con aditivo U.V. que bloquea los rayos ultravioleta del sol. Con venas de refuerzo que lo hacen ultra resistente. Tapa con aletas que permitan que siempre este fijo. Aforo en litros garantizado. Alto: 140 cm, Ancho: 137 cm, Largo: 140 cm y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. Dimensiones: 126 cm de diámetro y 126 cm de largo
	Unidad
	23
	

	28
	Tanque plástico de 250 litros con tapa. Dimensiones: diámetro 78 cm, largo 78 cm, alto 94 cm, ancho 78 cm. Incluye accesorios de entrada (1/2"), salida (1") y rebose (1") en PVC. Polietileno 100% virgen con aditivo avalado por la FDA  de E.E.U.U. para contener alimentos y bebidas
	Unidad
	6
	

	29
	Tanque para almacenamiento de agua potable con capacidad de 500 litros. Incluye : Tapa y accesorios de entrada (1/2") , salida (1") y rebose (1") en PVC. Diámetro : 105 cm. Largo : 105 cm. Material Polietileno 100% virgen con aditivo U.V. avalado por la FDA DE EE.UU para contener alimentos y bebidas.
	Unidad
	14
	

	30
	Tanque botella de 600 litros c.t. Con accesorios medidas: 80x138 cm tanque de 600l botella: 1 und. Adaptador macho PVC de 1-pulg : 2 unds. Adaptador hembra PVC de 1-pulg : 2 unds. Adaptador macho PVC de 1/2-pulg: 1 und. Empaque 1-pulg : 2 unds. Empaque ½-pulg
	Unidad
	5
	

	31
	Tubo a presión PVC 1" 1/2 * 6 m. Presión de trabajo: 21-200 psi Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano.
	Unidad
	16
	

	32
	Tubo  de 1 pulgada de alta presión  x 6metros Presión de trabajo: 21-200 psi
Material: PVC. Tamaño: 1 Pulgada. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano.
	Unidad
	28
	

	33
	Tubo a presión PVC 3/4" * 6 m. Presión de trabajo: 21-200 psi
Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano.
	Unidad
	14
	

	34
	Tubo PVC de 1/2" * 6m. Presión de trabajo: 21-200 psi
Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano.
	Unidad
	11
	

	35
	Tubo de PVC 1/2 blanco cortados longitud de 80cm cada uno
	Unidad
	50
	

	36
	Tubo bajante en PVC X 3 m de dimensiones: Ancho: 61.21 mm Alto: 64.77 mm
	Unidad
	5
	

	37
	Tubo de 2"  alta presión  x 6metros Presión de trabajo: 21-200 psi. Material: PVC. Tamaño: 2 Pulgadas. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
	Unidad
	10
	

	38
	Tubo galvanizado de 2 pulgada por 6mt
	Unidad
	9
	

	39
	Unión PVC de 1" de alta presión 
	unidad
	15
	

	40
	Unión PVC de 1 1/2" de alta presión 
	unidad
	9
	

	41
	Unión PVC de 3/4" de alta presión 
	Unidad
	17
	

	42
	Unión de 2" pulg PVC de alta presión 
	Unidad
	4
	

	43
	Unión universal 2" de alta presión - lisa.
	Unidad
	18
	

	44
	Tubo emt ul 3/4-pulg, tubo tipo canalización, peso 2,07 kg alto 2,34 cm ancho 2,34 cm largo 305 cm
	Unidad
	2
	

	45
	Unión de acero para tubo emit 3/4-pulg, alto 4cm ancho 2.7 cm largo 4.7 cm diámetro 3.4 cm material acero galvanizado.
	Unidad
	2
	

	46
	Unión Bajante PVC (Aprox. 7 cm diámetro x 11 cm largo-Unión bajante para conexión de tubos)
	Unidad
	13
	

	47
	Unión para bajante en PVC para Tubo bajante en PVC X 3 m de dimensiones: Ancho: 61.21 mm Alto: 64.77 mm
	Unidad
	5
	

	48
	Unión bajante canal (de fácil instalación, resistente a la corrosión del óxido y a la exposición de los rayos ultravioleta)
	Unidad
	21
	

	49
	Unión canal amazonas con empaques completamente inoxidables y resisten la exposición a los rayos solares con certificación de alta calidad, accesorios de plástico durable
	Unidad
	2
	

	50
	Adaptador PVC hembra de 1/2"
	Unidad
	12
	

	51
	Adaptador PVC macho de 1/2"
	Unidad
	12
	

	52
	Codos 1/2" PVC
	Unidad
	12
	

	53
	Adaptador hembra 1" pulg de alta presión Material: PVC de alta presión rosca interna , con diámetro Nominal de 1"
	Unidad
	18
	

	54
	Adaptador hembra 1.1/2" pulg de alta presión Material: PVC de alta presión rosca interna , con diámetro Nominal de 1.1/2"
	Unidad
	27
	

	55
	Adaptador hembra 2" PVC de alta presión Material: PVC de alta presión
rosca interna , con diámetro Nominal de 2″
	Unidad
	45
	

	56
	Adaptador inserto rígido de tubo PVC a manguera 1" pulg Material: Plástico Uso: para acoplar tubo PVC liso de 1.1/2" con mangueras de riego de 1.1/2". Medida: 1.1/2" x 1.1/2"
	Unidad
	36
	

	57
	Adaptador macho  1" pulg  de alta presión Tipo: Conexión Soldable para Agua Fría, Diámetro: 1" pulgadas, Características: Adaptador en PVC. Material PVC
Color: Blanco
	Unidad
	54
	

	58
	Adaptador macho  1.1/2" pulg  de alta presión Tipo: Conexión Soldable para Agua Fría, Diámetro: 1.1/2" pulgadas. Características: Adaptador en PVC. Material PVC y Color: Blanco
	Unidad
	36
	

	59
	Adaptador macho 2" de alta presión Tipo: Conexión Soldable para Agua Fría
Diámetro: 2 pulgadas, Características: Adaptador en PVC. Material PVC, Color: Blanco
	Unidad
	54
	

	60
	Kit Acople Conexión Rápida Camlok OPW A-C Aluminio rosca fina interna
	Unidad
	2
	

	61
	Llave válvula de presión PVC 3/4"
	Unidad
	6
	

	62
	Llave terminal en material de metal cromo satinado, conexión macho de ½”. Entrada ½” y salida de ¾”. Presión máxima: 20 psi
	Unidad
	4
	

	63
	Llave para manguera metálica de 1 pulgada
	Unidad
	1
	

	64
	Llave de jardín nano 1/2 x 3/4, diámetro en pulgadas: 1/2 x 3/4 Pulg, largo: 7,5 cm, alto : 6 cm
	Unidad
	1
	

	65
	Buje soldado PVC 3/4"
	Unidad
	8
	

	66
	Buje reducción presión PVC  de 2" x  1.1/2" pulg  Diámetro: 2x1.1/2". Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
	Unidad
	18
	

	67
	Silleta De Caucho 16mm (paquete X 20 Unidades)
	Paquete
	2
	

	68
	Varilla roscada de 1/4" por 1 metro
	Unidad
	12
	

	69
	Varilla Corrugada G60 W #12 M (12 Mm ) X 6 m
	Unidad
	10
	

	70
	Cemento Gris Uso General 50 Kg
	Bulto
	34
	

	71
	Canal amazonas blanca 3 metros (Canal completamente resistente a la corrosión del óxido, resiste la exposición a rayos ultravioleta. PVC). Capacidad de 90 m2 de cubierta por cada bajante
	Unidad
	36
	

	72
	Bajante blanca (Canal resistente a la corrosión del óxido y a la exposición a rayos ultravioleta. X 3 metros)
	Unidad
	13
	

	73
	Codo Bajante (Codo bajante 90 elaborado de material de alta resistencia y durabilidad)
	Unidad
	6
	

	74
	Tapa interna en PVC para canal amazona izquierda y derecha
	Unidad
	7
	

	75
	Tapa externa (para canaleta)
	Unidad
	12
	

	76
	Soporte para bajante (elaborado en material resistente y de alta durabilidad)
	Unidad
	12
	

	77
	Soporte canal (PVC Amazonas blanco)
	Unidad
	48
	

	78
	Emulsión asfáltica (Brea líquida) 2 Litros
	Unidad
	4
	

	79
	Brocha de 4'' Con Mango de Plástico. Uso Profesional
	Unidad
	6
	

	80
	Brocha  de 3",  cerdas mixtas, extra  suaves para obtener un acabado  libre  de  rayones,  recorte  parejo,  pinturas  aptas: epoxica, base de agua, base de aceite, multiusos, material del mango: plástico reforzado.; espesor: 1.5 cm, largo: 23.5 cm
	Unidad
	6
	

	81
	Brocha de 2'' Con Mango de Plástico. Uso Profesional
	Unidad
	6
	

	82
	Desjarretadera, Cortaramas de extensión o de altura . Un corta ramas o trimer, extensible de 9.0m de longitud, con las siguientes especificaciones:
• 9 (nueve) módulos de aluminio redondo de 1 ¼ pulgada de diámetro, de 1.0 m de largo cada uno, con acoples aislantes de Nylon, con un pin de inserción de hierro con resorte de alambre acerado.
•  Un cabezote sencillo REF. C002 con corte central, resorte vertical guiado por una varilla de hierro y cadena para deslizar sobre polea; maniobrable a través de una cuerda.
• Un estuche para todo el equipo de tela impermeable.
	Unidad
	1
	

	83
	Pintura Trafico Galón * 1 lit
	Galón
	2
	

	84
	Pintura en aerosol rojo x 300 ml
	Unidad
	3
	

	85
	Pintura de aceite color blanco
	Galón 
	3
	

	86
	Pintura  de  agua  para  interior,  tipo  i  (2  en  1  lavable)   x  5 galones color blanco
	Caneca
	2
	

	87
	Clavo Hierro 3-1/2pg  * caja 500g
	Caja
	4
	

	88
	Clavo Helicoidal (Clavo de Techo helicoidal 3 1/2'', bolsa 50 unidades)
	Bolsa
	1
	

	89
	Clavo Acero Estriado Vertical 3-1/2 500g
	Caja
	6
	

	90
	Clavo acero concreto 1 pulgada 500g
	Caja
	1
	

	91
	Clavo para zinc con cabeza de arandela en lámina con punta en forma de diamante, acabado mate y galvanizado. Referencia 2” largo 51 mm, diámetro 3,76 mm
	Libra
	2
	

	92
	Plástico Invernadero con filtro UV 8mts ancho x rollo de 10 m  calibre 8
	Rollo
	4
	

	93
	Polietileno (PE) Agrolene verde Calibre 6 para invernadero con un ancho de 6 metros x 10 metros de largo.
	Rollo
	3
	

	94
	Plástico Negro calibre 6 Rollo de 8 metros de ancho por 20 metros de largo
	Rollo
	4
	

	95
	Plástico Negro de 4m de Ancho x Calibre 6, rollo x 100 metros de largo
	Rollo
	1
	

	96
	Alambre galvanizado calibre 14 presentación Rollo x 25 kilogramos
	Rollo
	2
	

	97
	Alambre galvanizado calibre 22 presentación Rollo por 1 Kilogramo
	Rollo
	23
	

	98
	Alambre Calibre 16 Galvanizado 1kg
	Kilogramos
	3
	

	99
	Alambre liso ecológico 3.0 mm x rollo 500 mts
	Rollo
	1
	

	100
	Malla 2.0x10mt Plastificada Huecos 2-1/4 x 2-1/4 Eslabonada
	Rollo
	15
	

	101
	Malla eslabonada calibre 10 en alambre galvanizado de 1 metro de alto
	Metro
	1200
	

	102
	Malla hexagonal para gallinero metálica hueco 1 ¼” x 1.80 mt de alto, rollo x 36 mt de largo
	Rollo
	8
	

	103
	Malla metálica cerramiento de 1,50 metros de ancha, rollo por 36 metros de largo
	Rollo
	3
	

	104
	Malla de cerramiento metálica en alambre galvanizado, diseño eslabonado, calibre 12, Medidas hueco 2-1/4" x 2-1/4". Dimensiones: altura 1.50 mts x 10 m de largo
	Rollo
	12
	

	105
	Estación de Lavado Portátil de Pedestal. Tanques de suministro y recibo de agua con capacidad de 20Lts cada uno. Activación por medio de bomba de pedal ergonómica. Lavamanos en porcelana, pedestal en acero estructural con pedal, 2 tanques de polipropileno con capacidad de 20 litros cada uno, grifería cuello alto en polímero de alta ingeniería, racor conector y acoples de instalación 1.20 mts.
	Unidad
	1
	

	106
	Tapetes industriales de desinfección de calibre de 30mm y profundidad 22mm, en PVC 100% con dimensiones 80x65cm. Resistencia química a solventes, agua clorada y alcohol. 
	Unidad
	1
	

	107
	Guante Desechable Látex en caja *100 unidades talla L.
	Caja
	8
	

	108
	Guantes de seguridad con recubrimiento de nitrilo en palma y falanges talla L en presentación par.
	Unidad
	20
	

	109
	Guantes de seguridad con recubrimiento de nitrilo en palma y falanges talla M en presentación par.
	Unidad
	24
	

	110
	Guante de carnaza para manejar alambre de púa (uso industrial). Calibre 1,8 mm a 2,4 mm, cocido con hilo 100% de algodón en presentación par.
	Unidad
	3
	

	111
	Guantes para jardinería en Nylon sin costuras, con recubrimiento de PVC Compress Foam en la palma, traspirable. Grosor: galga 13. Tallas S en presentación par.
	Unidad
	1
	

	112
	Guantes para jardinería en Nylon sin costuras, con recubrimiento de PVC Compress Foam en la palma, traspirable. Grosor: galga 13. Tallas M en presentación par.
	Unidad
	6
	

	113
	Guantes multiflex nylon. Tallas M en presentación par.
	Unidad
	4
	

	114
	Guantes de Nitrilo HD XL caja ×50 Negro para trabajo pesado
	Caja
	1
	

	115
	Estiba plástica piso lisa 100cmx120cmx15cm 4 entradas
	Unidad
	10
	

	116
	Estibas de plástico de medidas: 60 x 60 x 2.5 cm
	Unidad
	40
	

	117
	Estiba Madera Plástica, contiene 4 vigas y 9 tablas, elaborada en material 100% ecológico, inmunizada, con alta resistencia en carga dinámica y estática, resistente a disolventes, ácidos, humedad y salinidad. Largo 1.20 m /ancho 1.00 m / alto 11 cm/ peso: 27 kg, capacidad de carga dinámica: 1.200 kg, capacidad de carga estática: 3.000 kg, capacidad de carga estantería: 500 kg y Color: Tonalidad verde-grisácea.
	Unidad
	37
	

	118
	Estantería bricol metálica gris de 180x90x40 cm
	Unidad
	3
	

	119
	Caja Organizadora Modubox 20x12x34 cm 6 Lt Transparente
	Unidad
	10
	

	120
	Teja zinc ondulada e20 0,80*3,05mt de largo
	Unidad
	200
	

	121
	Teja de Zinc ondulada calibre 0.30mm x 3,60mt de largo
	Unidad
	24
	

	122
	Teja de Zinc ondulada, calibre 33, con recubrimiento de Metalum (Aluminio 55% - Zinc 43,4% - Silicio 1,5%) conforme la norma NTC 4015, tolerancia conforme a la norma NTC 3940. Medidas: Largo: 3,05 m/Ancho: 800 mm /Ancho útil: 750 mm/ Alto 0,18 cm/ espesor 0.23mm/distancia entre cresta, Peso: 4.581 kilogramos/unidad.
	Unidad
	15
	

	123
	Teja, Espesor 2mm, Peso 5,3, Material UPVC y PVC, Medidas 5.9x0.94mm, color Verde, Características; Aislamiento acústico. Aislamiento térmico. Alta resistencia contra la corrosión. Resistencia al fuego.
	Unidad
	4
	

	124
	Teja acero galvanizado (Cubierta metálica de 8 crestas alu-zinc 0,30cmX110cmX305cm)
	Unidad
	10
	

	125
	Bisagra en acero Inox 2-1/2 X 1-3/4pulg 1.2mm
	Unidad
	9
	

	126
	Bisagras tipo mariposa de 4" en acero inoxidable con acabado satinado para puerta metálica o de madera. Presentación de 3 piezas con tornillos avellanados - autoperforantes- de 1". Dimensiones: 100 x 66 x 52,2 mm, Capacidad de carga: 24 kg kg por unidad, Material: acero Cold Rolled con recubrimiento de zinc
	Unidad
	9
	

	127
	Puerta maciza en madera inmunizada de pino. Dimensiones 91x203cm. Marco en madera de 10 cm de ancho. Incluye bisagras de carga pesada
	Unidad
	1
	

	128
	Cerradura de manija Tipo pestilo, para entrada principal en material Zamak resistente a apalancamiento
	Unidad
	1
	

	129
	Ventana con reja; tamaño 1.2x1.2 Cm PVC, 4mm, vidrio simple, color negro, acabado bruto, sistema apertura corrediza, tipo de cerradura manual. Reja Alto 120 cm, Ancho 120 cm, Espesor 1.3 cm, Material Hierro, Color negro, con pintura electrostática poliéster, ideal para exteriores que no permite daños en el metal como oxidación, descaramiento y manchas.
	Unidad
	1
	

	130
	Cadena eslabonada galvanizada, calibre 3/16" - 5 mm. Dimensiones internas del eslabón: 6,3 x 15,2 mm. Peso: 0,52 kg por metro. Material: Acero Bajo Carbono en acabado brillante.
	Metro
	7
	

	131
	Candado con gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo - anti-segueta, tamaño 60 mm, 2 juego de llaves.
	Unidad
	5
	

	132
	Candado guaya seguridad, ancho 900" altura 6" material acero inoxidable 
	Unidad
	2
	

	133
	Puntilla acero de 2 pulgadas presentación caja x 500gr
	Caja
	12
	

	134
	Puntilla de hierro de 3 pulgadas presentación caja x 500gr
	Caja
	44
	

	135
	Puntillas de hierro con cabeza de 5 pulgadas (kg)
	Caja
	5
	

	136
	Puntilla con cabeza elaborada en acero de 3 pulgadas para madera  presentación caja x 500gr
	Caja
	1
	

	137
	Amarre Teja Tapa Metálica Calibre 18, presentación caja por 100 unidades.
	Caja
	8
	

	138
	Amarre de Acero al Carbono para Guayas Espesor de 8 mm. Fabricado en hierro maleable. Acabado galvanizado. Resistente a la corrosión. Espesor: 5/16" (8 mm). Tipo de hilo: 10-20 UNC.
	Unidad
	21
	

	139
	Amarres Plásticos x 20cm, Correa Abrazadera Plástica Negra 20cm. Largo: 20 centímetros, Ancho: 2.5mm, Tensión: 18lb y Seguro automático
	Unidad
	202
	

	140
	Amarres plásticos abrazadera 2.5mm x 15 cm correas x 100 unidades color negro, peso máximo soportado 50 kg
	Paquete
	5
	

	141
	Amarre plástico abrazadera sujetador 2.5mm x 10 cm x 100 unidades
	Paquete
	2
	

	142
	Amarre plástico 3.6 x 250mm (25 cm) (100 uds) correa
	Paquete
	2
	

	143
	Tensor Trabajo Pesado 1/2X8-pulg
	Unidad
	9
	

	144
	Cable guaya en Acero Galvanizada De 1/16 Yute 6x7 * 350 metros
	Rollo
	1
	

	145
	Paño de agujas capotera * 25 unidades
	Unidad
	2
	

	146
	Hilo Terlenka 300 Gramos * carreta de 500 metros
	Unidad
	2
	

	147
	Polisombra Negra 65% - Rollo 4 m X 100m
	Rollo
	5
	

	148
	Polisombra negra 80% rollo x 4 mts ancho x 100 largo
	Rollo
	4
	

	149
	Polisombra negra al 50%, rollo 4 mts ancho x 100 largo
	Rollo
	1
	

	150
	Pala de jardinería de mango corto de fácil agarre. Ancho de 8 cm y largo de 28 cm. 
	Unidad
	3
	

	151
	Pala redonda con cabo de madera, tipo punta huevo. Dimensiones: 145 cm x 26 cm x 0,16 cm. Mango de madera. Resistente al óxido.
	Unidad
	11
	

	152
	Paladraga en acero con cabo de madera redondo (dimensiones: 355 mm x 139 mm x 1575mm)
	Unidad
	8
	

	153
	Barretón en hierro forjado 4lbs con cabo de madera redondo
	Unidad
	1
	

	154
	Lima para motosierra 8" x 3/16 "
	Unidad
	2
	

	155
	Lima triangular de 6 pulgadas con mango plástico y dentado triangular basto.
	Unidad
	14
	

	156
	Lija de disco para pulir madera, de grano medio 220. diámetro 3/4″ o 19.1 mm
	Unidad
	1
	

	157
	Lijas mediana 150-180
	Unidad
	15
	

	158
	Lijas fina de 220-240
	Unidad
	12
	

	159
	Grapadora De Oficina Bostitch (p6c-8) Negro
	Unidad
	1
	

	160
	Grapas 5019 Para Grapado De Invernaderos
	Caja
	4
	

	161
	Grapadora Trabajo Pesado 15SE38D
	Unidad
	1
	

	162
	Grapas para grapadora 15SE38D. Caja * 1000
	Caja
	4
	

	163
	Grapas industriales para trabajo pesado de 5/16" Caja de 1000 grapas
	Unidad
	3
	

	164
	Arandela Plana Ancha Zincado 1/4" X 1-1/4" 
	Unidad
	50
	

	165
	Tuerca de 1/4"
	Unidad
	50
	

	166
	Palín ahoyador con cabo. Dimensiones: 19 cm x 160 cm x 0,20 cm. Mango de madera. Resistente al óxido.
	Unidad
	9
	

	167
	Carretilla anti pinchada 3.5 tolva metálica de 65 litros. Partes y accesorios resistentes a la oxidación. Llanta Antipinchazos estable en todo tipo de terrenos. Mangos resistentes al agrietamiento o la deformación. *Cuñas plásticas que alargan la vida útil de la carreta
	Unidad
	6
	

	168
	Carretilla buggy antipinchazo con tolva plástica de 142 litros y capacidad de hasta 350 kg. Llanta antipinchazo en poliuretano de 3.5 con rin metálico. Partes y accesorios resistentes a la oxidación, Mangos resistentes al agrietamiento o la deformación.
	Unidad
	3
	

	169
	Serrucho profesional 18 Pulgadas, medidas: 40 x 42 x 40 cm. 
	Unidad
	3
	

	170
	Martillo carpintero 20 onzas mango fibra 15CG71K
	Unidad
	4
	

	171
	Hoja de segueta 24 dientes Caja x 10 Unidades. Fabricada en acero de alto carbono, y acero rápido (HSS) en la zona de corte.
	Unidad
	3
	

	172
	Marco metálico para segueta de 12 pulgadas con mango de agarre ergonómico revestido en goma y tensionador con estrías para ajustar la hoja. Dimensiones: 14 cm x 2,5 cm x 43 cm. 
	Unidad
	5
	

	173
	Machete en acero inoxidable con funda adecuada para agarrar a la cintura (dimensiones: 18").
	Unidad
	9
	

	174
	Peinilla 12" con funda
	Unidad
	4
	

	175
	Caneca plástica de alta resistencia, hermética con tapa, con aro metálico. Capacidad 120 litros (30 galones) 41cm (diámetro) x 82 cm (alto), material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso.
	Unidad
	2
	

	176
	Caneca plástica de alta resistencia, hermética con tapa, con aro metálico. Capacidad 60 litros, material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso.
	Unidad
	4
	

	177
	Caneca plástica de alta resistencia, hermética con tapa, con aro metálico. Capacidad 160 litros (40 galones), material: Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso.
	Unidad
	1
	

	178
	Canecas blancas 30 litros boca ancha con tapa de rosca Polietileno de Alta Densidad y Alto Peso.
	Unidad
	2
	

	179
	Escalera tipo tijera, altura de  3 Metros 10 Pasos, material Alum 102K
	Unidad
	1
	

	180
	Triturado 3/4 Pulgada a Granel Viaje por 8 Metro Cubico
	Metro Cubico
	1
	

	181
	Gravilla Tipo 3/4 por Metro Cubico
	Metro Cubico
	2
	

	182
	Gravilla Tipo 1/2 pulgada, para relleno de pisos, Metro Cubico
	Metro Cubico
	12
	

	183
	Canastillas plásticas apilables, resistencia 22 kilos, resistente a altas y bajas temperaturas. Medidas: 60 X 40 X 25, forma rectangular, fondo trenzado en rombo, peso aproximado por unidad 2 kg.
	Unidad
	92
	

	184
	Tornillo Barraquero DIN 571 Inoxidable A2 6 X 50 mm, 1/4 pulgada * Unidad 
	Unidad
	50
	

	185
	Tornillo Estructura Fibrocemento Pta Broca 8X1/2 pulg, Tipo de cabeza: plana. Material: acero. Tipo de tornillo: Autoperforante, punta de broca,zincado, hilo fino, largo: 1/4 de pulgada
	Unidad
	192
	

	186
	Tornillo panel de Drywall Punta Aguda 6x1 de 1/4 de pulgada, presentación Caja x 100unidades
	Caja
	1
	

	187
	Tornillo panel de Drywall Punta Aguda 10x1 de 1/2 de pulgada, presentación Caja x 100unidades
	Caja
	1
	

	188
	Tornillo de cabeza avellanada con estrías bajo cabeza. Diámetro nominal = 6mm, longitud 100 mm (6X100), Multicapa 20 µm con tratamiento superﬁcial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio. excelente rendimiento a prueba exposición en niebla salina según ISO 9227. Utilizable en exteriores en clase de servicio 3 y en clase de corrosividad atmosférica. Ideal en aplicaciones con maderas que contienen tanino o tratadas con impregnantes u otros procesos químicos. Homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección con respecto a la ﬁbra (α = 0° - 90°). Rosca asimétrica. Excelente resistencia a la rotura y al esfuerzo plástico (fy,k = 1000 N/mm2) del acero. Resistencia a la torsión ftor,k muy elevada para un atornillado más seguro. Diámetro nominal: 6 mm longitud: 100 mm. Presentación caja por 100 unidades.
	Caja
	1
	

	189
	Tornillo de cabeza avellanada con estrías bajo cabeza. Diámetro nominal = 6mm, longitud 120 mm (6X120), Multicapa 20 µm con tratamiento superﬁcial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio. excelente rendimiento a prueba exposición en niebla salina según ISO 9227. Utilizable en exteriores en clase de servicio 3 y en clase de corrosividad atmosférica. Ideal en aplicaciones con maderas que contienen tanino o tratadas con impregnantes u otros procesos químicos. Homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección con respecto a la ﬁbra (α = 0° - 90°). Rosca asimétrica. Excelente resistencia a la rotura y al esfuerzo plástico (fy,k = 1000 N/mm2) del acero. Resistencia a la torsión ftor,k muy elevada para un atornillado más seguro. Diámetro nominal: 6 mm longitud: 120 mm. Presentación caja por 100 unidades.
	Caja
	1
	

	190
	Tornillo de cabeza avellanada con estrías bajo cabeza. Diámetro nominal = 6mm, longitud 140 mm (6X140), Multicapa 20 µm con tratamiento superﬁcial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio. excelente rendimiento a prueba exposición en niebla salina según ISO 9227. Utilizable en exteriores en clase de servicio 3 y en clase de corrosividad atmosférica. Ideal en aplicaciones con maderas que contienen tanino o tratadas con impregnantes u otros procesos químicos. Homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección con respecto a la ﬁbra (α = 0° - 90°). Rosca asimétrica. Excelente resistencia a la rotura y al esfuerzo plástico (fy,k = 1000 N/mm2) del acero. Resistencia a la torsión ftor,k muy elevada para un atornillado más seguro. Diámetro nominal: 6 mm longitud: 140 mm. Presentación caja por 100 unidades.
	Caja
	1
	

	191
	Tornillo de cabeza avellanada con estrías bajo cabeza. Diámetro nominal = 6mm, longitud 200 mm (6X200), Multicapa 20 μm con tratamiento superficial a base de resina epóxica y hojuelas de aluminio. excelente rendimiento a prueba exposición en niebla salina según ISO 9227. Utilizable en exteriores en clase de servicio 3 y en clase de corrosividad atmosférica. Ideal en aplicaciones con maderas que contienen tanino o tratadas con impregnantes u otros procesos químicos. Homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección con respecto a la fibra (α = 0° - 90°). Rosca asimétrica. Excelente resistencia a la rotura y al esfuerzo plástico (fy,k = 1000 N/mm2) del acero. Resistencia a la torsión ftor,k muy elevada para un atornillado más seguro. Diámetro nominal: 6 mm longitud: 200 mm. Presentación caja por 50 unidades.
	Caja
	1
	

	192
	Tornillo de cabeza ancha con estrías bajo cabeza. Diámetro nominal = 6mm, longitud 80 mm (6X80), La cabeza ancha tiene la función de una arandela y garantiza una elevada resistencia a la tracción. Ideal en presencia de viento o de variaciones dimensionales de la madera. Homologado para aplicaciones estructurales con solicitaciones en cualquier dirección con respecto a la fibra (α = 0° - 90°). Rosca asimétrica para una mayor capacidad de penetración en la madera. Excelente resistencia a la rotura y al esfuerzo plástico (fy,k = 1000 N/mm2) del acero. Resistencia a la torsión ftor,k muy elevada para un atornillado  más seguro. Ángulo de plegado de 20° superior a la norma, certificado según ETA 11/0030. Pruebas cíclicas SEISMIC-REV según EN 12512. Comportamiento sísmico ensayado según EN 14592. Diámetro nominal= 6mm, longitud = 80mm. Presentación caja por 100 unidades.
	Caja
	1
	

	193
	Abrazadera zincada metálica industrial   1" pulg Abrazadera Industrial con tornillo 1 Plgd. Diámetro máximo de Apertura: 39mm, Diámetro máximo de Cierre: 36mm
	Unidad
	20
	

	194
	Abrazadera plástica alas tubo conduit 1/2pg
	Unidad
	20
	

	195
	Aislador de puntilla plástico paquete x 100 unidades
	Unidad
	32
	

	196
	Atomizador Plástico 1000 ml
	Unidad
	12
	

	197
	Balde hermético negro con tapa por 20 lts
	Unidad
	3
	

	198
	Balde plástico genérico x 10 lts
	Unidad
	6
	

	199
	Bandeja de germinación por 50 cavidades
	Unidad
	2
	

	200
	Cabuya cosechera ref. 12x1 rollo x 750 mts 
	Rollo
	8
	

	201
	Nylon-Cuerda Pita Fibra Cabuya Resistente a la humedad X 1000 m
	Rollo
	4
	

	202
	Nylon transparente para pesca de 1mm de diámetro y 100 m de largo
	Unidad
	5
	

	203
	Piola para guadañar, nylon redondo, 3.3 mm, 200 mts aprox. Alta resistencia a la luz y los rayos uv
	Rollo
	1
	

	204
	Cordel de polipropileno N 12 (cabuya) multicolor. Cono x 130 m.
	Rollo
	5
	

	205
	Pintura de aceite 1/4 (1 café oscuro, 1 blanco, 1 amarrillo, 1 negro, 1 rojo, 1 azul, 1 verde)
	Unidad
	7
	

	206
	Pintura anticorrosiva negra para metal
	Galón 
	1
	

	207
	Gabinete plástico con 24 cajones de almacenamiento para semillas. dimensiones del gabinete 50 x 16.2 x 38 centímetros. Dimensiones del cajón grande: 15.2 x 11.4 x 6.8 centímetros                                                                            
	Unidad
	3
	

	208
	Codo 90° de 1/2 Pulgada de PVC
	Unidad
	12
	

	209
	Codos 1"  alta presión Codo 90° x 2 Alta presión Presión, Diámetro: 2" pulg
	Unidad
	27
	

	210
	Codos 2"  alta presión Codo 90° x 2 Alta presión Presión, Diámetro: 2" pulg
	Unidad
	36
	

	211
	Coraza Isyflex  3/4-pulg Negro, Tubo corrugado ligero y flexible fabricado en polipropileno resistente a la llama. Material: Polipropileno, Alto: 22 cm, Ancho: 35 cm, Diámetro: 3/4-pulg y Largo: 10 Metros
	Unidad
	9
	

	212
	Lonas o costales en fibra de polipropileno sin marcas color blanca, nuevas, capacidad 50 kilos, medidas 90 alto x 60 cm de ancho.
	Unidad
	340
	

	213
	Ganchos para grapa 3/8" x 1.000
	Paquete
	3
	

	214
	Grapa redonda grande no.9 100und
	Paquete
	1
	

	215
	Papel foil (lamina de aluminio) en placas de 4cm x 6cm
	Placas
	1000
	

	216
	pico punta pala 5lbs en hierro forjado en una sola pieza en acero con cabo madera
	Unidad
	3
	

	217
	Zaranda en madera de 44 cm X 68 cm. Malla metálica de 2x2 huecos/pulgada, 0,90m x 0,60 m.
	unidad
	3
	

	218
	Malla metálica de 2x2 huecos/pulgada, 0,90m x 0,60 m. Presentación por metro
	Metro
	15
	

	219
	Prensa cable  1/2 pulg de PVC
	Unidad
	72
	

	220
	Regadera plástica para jardín  con capacidad de 8 Litros
	Unidad
	11
	

	221
	Regadera plástica para jardín con capacidad de 5 litros.
	Unidad
	2
	

	222
	Riel omega, Alto: 0,35mm, Ancho: 10 mm, Fondo: 0,7 mm, Color: Gris, Material: acero calibre 20. Se utilizan en el interior de los tableros para el montaje de regletas, rieles contactores, mini breakers. Etc
	Metro
	1
	

	223
	Saladeros inteligentes en Polietileno lineal con tapa, capacidad volumétrica de 30Lts, de dimensiones 54cm X 56cm X 30,5cm.
	Unidad
	6
	

	224
	Set de brocas de metal negro y dorado 21 piezas, banda cónica, vástago de 3 planos para reducir el giro en el portabrocas acero de alta velocidad para uso en plástico, madera y metal. Diseño de punta de punto dividido de 135 °
	Unidad
	1
	

	225
	Tabla en madera de 3mt de largo x 25cm de ancho y espesor de 2.5cm. inmunizado con sales CCA (cobre, cromo y arsénico).
	Unidad
	80
	

	226
	Listón en material de madera Pino Radiata seca cepillada 4 caras, inmunizada impregnada. Contenido de Humedad máximo 20%, peso 7,9 kg, espesor 4 cm, Ancho 8,5 cm, largo 3 m. Tipo de Madera Estructural
	Unidad
	30
	

	227
	Tablas o varetas de madera plástica, elaborada en material 100% ecológico, inmune a hongos, bacterias, insectos y roedores, resistente a disolventes, ácidos, humedad y salinidad. Medidas: 14 cm x 4 cm x 3 m – Peso 13 Kg. Color: Tonalidad verde-grisácea.
	Unidad
	43
	

	228
	Tee de 1" pulg  alta presión Diámetro: 1". Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
	Unidad
	28
	

	229
	Tee de 1.1/2" pulg  alta presión Diámetro: 1.1/2". Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
	Unidad
	28
	

	230
	Tee de 2"  alta presión Diámetro: 2". Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
	Unidad
	28
	

	231
	Tee de 3/4"  alta presión Diámetro: 2". Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
	Unidad
	10
	

	232
	Tee de 1/2"  alta presión Diámetro: 2". Material: PVC. Uso: Instalaciones para el transporte de agua de consumo humano a presión
	Unidad
	12
	

	233
	Semicodo de 1/2"  PVC
	Unidad
	12
	

	234
	Alicate diablo de 10,5" fabricado en acero de alto carbono con doble tratamiento térmico, recubrimiento superficial en niquelado resistente a la corrosión y mango recubierto en PVC, cabeza pesada para martillar, gancho para sacar y sujetar grapas, corta-alambres en cada lado y quijadas para tirar de alambres. Dimensiones: 28 cm largo x 8,5 cm de ancho x 1 cm de grosor. 
	Unidad
	5
	

	235
	Azadón forjado con cabo de madera. Dimensiones: 200 mm x 216 mm. Cabo de 950 mm. 
	Unidad
	2
	

	236
	Barra de punta y pala forjada en una sola pieza, fabricada en acero de alto carbono SAE 1045 con tratamiento térmico con temple y revenido. Dimensiones: 100 mm x 1.612 mm, diámetro de 28 mm. Peso: 18 lb
	Unidad
	4
	

	237
	Set cargador de baterías AA + 4 pilas recargables AA Ni-MH o Ni-Cd de 2700 mAh. Cargador con ajuste automático de voltaje 110/240
	Unidad
	3
	

	238
	Rastrillo agrícola plástico de 26 Dientes Con Mango de 120 cm
	Unidad
	7
	

	239
	Rastrillo metálico  para  ceped,14  dientes  -  acero  carbono especial- pintura electroestática a polvo- espesor 2 mm- ojo 23 mm- mango madera barnizado 120 cm
	Unidad
	2
	

	240
	Arena Blanca De Rio Lavada: Para Construcción
	Metro Cubico
	1
	

	241
	Arena de rio cernida para sustrato en germinadores de semillas.  
	Metro cubico
	15
	

	242
	Bombillo led 450 lúmenes 4.5 w e27 luz blanca
	Unidad
	10
	

	243
	Bombillo de led 30w e27 2600 lúmenes luz blanca, alto 19 cm ancho 10 cm , bombillo led potencia 30w , color de luz fría voltaje 100-240 rosca e27 color blanco.
	Unidad
	10
	

	244
	Inmunizante de madera, caneca de  inmunizante  insecticida fungicida para madera transparente 20 kg (base en agua)
	Unidad
	2
	

	245
	Delantal de protección para guadañar completo, fabricado en carnaza, cuero vaqueta de calibre 2.4 mm. Según normas ntc e-79 y cosidos con hilos según lo indicado en la norma ntc-1981.
	Unidad
	2
	

	246
	Grifería para lavaplatos, ancho 20 cm, material plástico, llave individual, tipo de manija lever, modelo aluvia, consumo de agua 5,7 litros por segundo, acabado cromado
	Unidad
	1
	

	247
	Válvula esfera paso completo ducha cromo/ caudal máximo 1/2" material: latón/abs
	Unidad
	1
	

	248
	Tomacorriente doble, 125 vac, 15 a, 1875 w. Tapa incluida. Receptáculo  dúplex.  Cubierta  y  cuerpo  en  termoplástico resistente a impactos. Con ajuste preciso en los bordes para la tapa e inserción en caja de paso con contactos de presión para facilitar el empalme de dos circuitos. Las perforaciones pueden aceptar conductores de calibre # 14 - # 10, alambre o cable. Cumple con norma retie certificada, dimensiones: alto: 12 cm., ancho:2 cm. Y largo: 8 cm.
	Unidad
	4
	

	249
	Tester para corriente domiciliaria, con mango ergonómico para mejor agarre y fácil de utilizar, 12v a 200v.
	Unidad
	2
	

	250
	Estuco  plástico,  uso:  interior  y  exterior,  paredes,  techos  y muros, dilución: no requiere, rendimiento aprox.: 4 - 7 m2 / galón
	Galón
	2
	

	251
	Lazos (manila o soga.) De 10 mm x 30 metros, elaborada en tres  torones  con  fibras  retorcidas  de  apariencia  semirrígida, firme  y compacta,  resistente a  la abrasión,  ácidos,  álcalis y flota en el agua, polipropileno 100%, capacidad de carga: 850 kg.
	Unidad
	2
	

	252
	Rodillo de felpa acrílica industrial, 9", para pinturas en vinilo a base  de  agua,  de  fácil  uso  y  lavado,  material  del  mango: plástico reforzado.
	Unidad
	3
	

	253
	Rodillo de felpa acrílica industrial, 4", para pinturas en vinilo a base  de  agua,  de  fácil  uso  y  lavado,  material  del  mango: plástico reforzado.
	Unidad
	3
	

	254
	Silicona  transparente  sellador  de  300  ml  pegadit,  que  no necesite aplicador
	Unidad
	5
	

	255
	Sílica gel, paquete de 100 sobres  (2 gramos)
	Unidad
	1
	

	256
	Gratas (cepillo de cerda metálica)
	Unidad
	2
	

	257
	Thinner
	Galón
	3
	

	258
	Escurridor de trapero, plástico capacidad 12 litros, con ruedas, altura  28 cm
	Unidad
	1
	

	259
	Hombre solo de 10". Alto 3.2 cm ancho 11.6 cm largo 17.8 cm material acero
	Unidad
	2
	

	260
	Reflector led 50w intemperie exterior, voltaje 85v 265v lumens 3500 forma reflector
	Unidad
	2
	

	261
	Juego de Brocas y puntas 100 piezas profesional, aplicación de la mecha: concreto, madera, metal (Juego)
	Unidad
	1
	

	262
	Brocas metal muro madera juego. 18 piezas. c 18, para metal 6 para muro, 6 para madera, medidas 1/8,5/32,3/1615/64,5/16,3/8
	Unidad
	1
	

	263
	Kit de accesorios compresor x 14 PCS acc014 uyustools, medida 1/4”, cabeza infladora, pistola para aire, medidor de presión profesional, agujas para inflar, boquilla de seguridad, niple hexagonal x2, acople macho x4 acople hembra x 2.
	Unidad
	1
	

	264
	Disco de corte metal para pulidora, medidas 4 1/2 pul/ 5pcs sata, 4 1/2 pul/ 5pcs espesor 1.6 mm diámetro del disco de corte 115 mm, superficies aptas metal 
	Unidad
	2
	

	265
	Varsol industrial
	Galón
	1
	

	266
	Remache pop 4-4 1/8x3/8 100un, diámetro: 1/8 pulgadas, medidas: 1/8 pulgadas;3/8 pulgadas, dimensiones: 1/8" x 3/8"
	Unidad
	1
	

	267
	Set por 50 remaches 1/8'' x 3/8'' tapa de 1/4'', diámetro: 0 mm, medidas: 3/8 pulgadas.
	Unidad
	1
	

	268
	Transporte y descargue de elementos requeridos por el DNMI Cinaruco en el Centro poblado del municipio de Cravo Norte, departamento de Arauca, en la dirección calle 2 # 06-04 barrio Centro y coordenadas: 6°17'57.00"N 70°12'17.69"O
	Global
	1
	

	269
	Transporte y descargue de elementos requeridos por el PNN Sumapaz en la vereda Santa Rosa – Taquecitos, Localidad 20 de Sumapaz, departamento de Cundinamarca, coordenadas 4.23878689, -74.18785942
	Global
	1
	

	270
	Transporte y descargue de elementos requeridos por el PNN Serrania de Manacacias  en la vereda Puerto Castro – Hato Palmeras, departamento del Meta, coordenadas 3°30'56.7", -72°26'00.3"
	Global
	1
	

	271
	Transporte y descargue de elementos requeridos por el PNN Sierra de la Macarena en la sede El Cerrillo de PNNC coordenada 03° 21’ 10.34” N – 73° 56’ 13.88” O, vereda Bajo Curia del municipio de San Juan de Arama.
	Global
	1
	

	272
	Transporte y descargue de elementos requeridos por el PNN Cordillera de los Picachos en  en tres (3) sitios establecidos de entrega:                                                                                                                                                                                                  -Punto de entrega 1:  Instalaciones del vivero del PNN Cordillera de los Picachos al interior de la Institución  Educativa rural Guillermo Ríos Mejía ubicado en la inspección de Balsillas del Municipio de San Vicente del Caguán en el departamento  del  Caqueta.                                                                                                                                                                                              -Punto de entrega 2:  Instalaciones del vivero ubicado en la inspección de Guayabal con coordenada N 02° 41'57.4"  W074'52'53,6" del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá.                                                                                                                                                                                              -Punto de entrega 3: Instalaciones del vivero con coordenada N 02°57'2.1" W 075° 02.39.6" ubicado en el corregimiento de Vegalarga del municipio de Neiva en el departamento del Huila.
	Global
	1
	

	273
	Transporte y descargue de elementos requeridos por el PNN Tinigua en tres (3) sitios establecidos de entrega:                                  -Punto de entrega 1: En el área urbana de la Inspección de la Julia del municipio de Uribe en el departamento del Meta específicamente en la Institución Educativa La Julia con puntos de coordenadas Latitud: N2°59’16.70856” y Longitud: W 74°12’56.94444”                                                                                                                                                                                          -Punto de entrega 2:  En el área urbana del municipio de Uribe en el departamento del Meta específicamente en la Institución Educativa Rafael Uribe- Uribe, con punto de coordenada Latitud: N 3°14'20.72" y Longitud: W 74°21'2.36".                                                                                                                                                                                                            - Punto de entrega 3:  En el área rural del municipio de La Macarena en el departamento del Meta específicamente en la vereda denominada El Vergel.             
	Global
	1
	

	274
	Transporte y descargue de elementos requeridos por el PNN Tuparro en dos (2) sitios de entrtega:                                                                                                                                                                                              -Punto de entrega 1: Casco urbano del municipio de la Primavera en el departamento del Vichada con coordenadas Latitud: 5°29'25.27"N Longitud: 70°24'48.54"O.                                                                                                                                                                                         -Punto de entrega 2: Casco urbano de los municipios Puerto Carreño con coordenadas latitud: 6°11'23.90"N longitud: 67°29'5.34"O y Casuarito con coordenadas latitud: 5°40'57.78"N y longitud: 67°38'25.95"O en el departamento del Vichada.  
	Global
	1
	

	VALOR TOTAL
	






En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, se suscribe en la ciudad de _________________ el día ___ del mes ___ del año 2022

Así mismo certifico que la oferta que presento cumple con las especificaciones técnicas establecidas en la ANEXO TÉCNICO, las cuales resultan de obligatorio cumplimiento.

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________
Nit: _______________
Nombre del Representante Legal: _____________________
C.C. Nº ______________________ de _________________

NOTA 1: El valor ofertado por parte de los proponentes, debe incluir todos los bienes, gastos, costos, derechos, impuestos y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, ya que estos se entienden por cuenta de los proponentes.

NOTA 2: El valor ofertado por parte de los proponentes, debe corresponder con el valor ofertado en la plataforma Secop II, pues en caso de diferencias o discrepancias entre el sobre económico y los anexos del oferente, se dará prevalencia al valor que se describa en la plataforma Secop II.

