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[bookmark: _GoBack]ANEXO 1
FICHA DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES DEL PROCESO SEL-ABREV-SISI-014 -2024 

1. OBJETO CONTRACTUAL.

OR00-P3202008-032 “Adquisición de lanchas y motores fuera de borda para la implementación de las acciones programadas en los planes de manejo de las áreas protegidas de la Dirección Territorial Orinoquia."

2. DESCRIPCION TÉCNICA DE LOS BIENES Y SERVICIOS:

Con el fin de satisfacer la necesidad de las áreas protegidas de la Dirección Territorial Orinoquia adscrita a Parques Nacionales Naturales de Colombia, acorde con lo establecido en el Estudio Previo, se establecen las siguientes condiciones técnicas mínimas para la compra de los siguientes elementos:

	[bookmark: _Hlk149639268][bookmark: _Hlk150430013]ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	LANCHA utilitario tipo canoa 8 metros para uso en ríos y lagunas.  Diseñada y construida con materiales avalados por la norma técnica colombiana (NTC - ISO - 12215).
Eslora: 8 metros  - 26,2’
Manga: Mínimo 1.3 metros - 4,26’
Puntal: Mínimo 0.45 metros  - 1,47’
Carga útil: 1.200 kg - 2,645 Lb.
Peso aproximado: 280 kg - 617 Lb
Altura espejo: 0.38 m - 15’’
INCLUYE: 
5 Costillas en P.R.F.V.
1 Banca piloto en P.R.F.V.
1 Repisa en P.R.F.V. o en madera forrada con P.R.F.V
1 Tabique en popa
1 Placa transom en aluminio
1 Protector espejo en P.R.F.V.
1 Tapón palanca de 1 1/4"
3 Tornillo de ojo 3/8" en acero inoxidable                                                                                                                                              1 Toldo de cobertura total bote (Instalado)
Cálculo estructural bajo NTC ISO 12215
Fabricación certificada bajo norma ISO 9001: 2015
Fabricación certificada bajo norma BASC V5
	unidad
	2

	2
	MOTOR PARA LANCHA 20HP - 4T
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tipo de motor:  4 Tiempos - 2 Cilindros
Cilindrada: 362 c.c
Diámetro por carrera: 63 x 58.1 mm
Potencia de salida: 20 HP @ 5500 rpm
Rango máx.: 5000 - 6000 rpm
Régimen mín.: 1000 - 1100 rpm
Bujía: DPR6EA-9
Relación de compresión: 9,3: 1
Encendido: CDI
Sistema de arranque: Manual
Sistema de mandos: Manuales  
Sistema de inclinación: Manual
Sistema de lubricación: Por carácter húmedo
Peso seco:  51 -  54kg
	unidad
	2

	3
	MOTOR PARA LANCHA 50HP - 4T
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tipo de motor: 4 Tiempos - 4 Cilindros en línea SOHC
Cilindrada:  935 c.c
Diámetro por carrera:  63 x 75 mm
Potencia de salida: 50 HP @ 5500 rpm
Rango máx.: 5000 - 6000 rpm
Régimen mín.: 900 - 1000 rpm
Bujía: DPR6EA-9
Relación de  compresión: 9,3 : 1
Encendido: CDI
Sistema de combustible: 4 carburadores
Sistema de arranque: Eléctrico
Sistema de mandos: Manuales  
Sistema de inclinación: Manual asistido
Sistema de lubricación: Por carácter húmedo
Peso seco: 117 - 121 kg
	unidad
	1

	4
	REMOLQUE PARA LANCHA DE 8 METROS
Tubo reforzado personalizado (CRT) con travesaños en V profunda y soportes pivotantes en L
Doble Eje 
Tren de aterrizaje ajustable
Guardabarros  que soportan carga
2 juegos de literas alfombradas
Cableado completamente conectado a tierra
LED sumergible
Soporte de cabrestante resistente y correa con cadena/cable de seguridad con ojo de arco
Tope de proa que no dejan marcas
Gato de lengüeta de lujo con rueda de 9"
Guías verticales en  PVC.
sujetadores laterales
Rodillo trasero de 10” para protector de espejo de popa
neumáticos radiales
	unidad
	1

	5
	Chaleco salvavidas para adulto de categoría 100 N conforme a la norma ISO 12402-4, color azul.
Talla: mayor a 80 kg 
	unidad
	10

	6
	Chaleco salvavidas para adulto de categoría 100 N conforme a la norma ISO 12402-4, color azul. 
Talla: Entre 40 kg -80 kg  
	unidad
	10

	7
	Botiquín de primeros auxilios Tipo C, el cual incluye:     
1 Morral grande de 52cm x 36cm x 13 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros.
20 Gasa Estéril 7.5x7.5 por 5 Unidades
2 Compresa Abdominal
4 Esparadrapo de Tela 4 pulgadas x5 Yardas
2 Bajalenguas Paquete x 20 Unidades
4 Venda Elástica 2 pulgadas x 5 Yardas
4 Venda Elástica 3 pulgadas x 5 Yardas
4 Venda Elástica 5 pulgadas x 5 Yardas
4 Venda de Algodón 3 pulgadas x 5 Yardas
4 Venda de Algodón 5 pulgadas x 5 Yardas
2 Yodopovidona Solución 120Ml
10 Solución Salina 250Ml
2 Guante Látex por caja de 100
2 Termómetro Digital
2 Alcohol Antiséptico frasco x 350Ml
2 Linterna Dinamo Recargable No necesita pilas
2 Tijera Universal para trauma
1 Cuello Para Inmovilización Cervical Uso Adulto Mul
1 Kit x 3 Piezas Inmovilizadores En cartón plast Ad brazo pierna y tobillo
2 Vasos Paquete x 25 Unidades
4 Ácido Acetil Salicílico Tabletas x 10 Unidades
4 Acetaminofén 500 Mg Tabletas x 10 Unidades.
4 Hidróxido de Aluminio Tabletas x 10
2 Barrera Plástica de Protección Para Rcp Tipo Llavero
	unidad
	2

	8
	Extintor Multipropósito ABC de 10 libras con boquilla, incluye gancho para colgar.   
	unidad
	2

	9
	Bandera Marítima Colombia medidas: 70 cm x 50 cm
	unidad
	2

	10
	Rollo Cabo Náutico Trenzado para asegurar embarcaciones y equipos de forma segura. 
-Material: Nailon
-Diámetro: 12 mm
-Largo: 30 m
	unidad
	2

	11
	Transporte, entrega y descargue a los sitios establecidos por las áreas protegidas:
-Parque Nacional Natural Serranía Manacacías Municipio San Martin de los llanos -Vereda Pto. Castro - Caño Cumaral - Cabaña el Placer 3°34'1.10"N 72°24'53.71"O
-Oficina del Parque Nacional Natural Tinigua ubicada en la zona urbana del Municipio de La Macarena – Meta.
	Global
	1



[bookmark: _Hlk175062896]NOTA 1: EL PROPONENTE DEBERÁ ENTREGAR LA FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO SOLICITADO JUNTO CON LAS RESPECTIVAS MARCAS. EN CASO DE ALGUNA DUDA SOBRE LOS BIENES OFRECIDOS EL COMITÉ EVALUADOR PODRA SOLICITAR LA PRESENTACION DE LA MUESTRA FÍSICA. 
La Ficha Técnica deberá ser en español y en caso de encontrarse en otro idioma, deberá estar acompañada con su respectiva traducción. Así mismo, cuando existan discrepancias entre las especificaciones técnicas y la unidad de medida consignadas en la propuesta económica y en la ficha técnica, primará lo descrito en la ficha técnica. 
Las FICHAS TÉCNICAS, son el documento técnico mediante el cual la entidad se asegura que el OFERENTE tenga PLENAMENTE IDENTIFICADO LO QUE VA A OFRECER Y LUEGO EJECUTAR, que hacen las veces de soporte de su conocimiento e idoneidad en el tema a contratarse, con el fin de garantizar la participación de oferentes responsables que identifiquen claramente sus obligaciones futuras. El Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.2.1 menciona la ficha técnica como un elemento del proceso de selección, y señala que para contratar bienes y servicios de características técnicas uniformes, “en el pliego de condiciones se deben indicar las condiciones que deben estar incluidas en la “ficha técnica” para los procesos de selección abreviada para adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes, las cuales son: i) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; ii) la identificación adicional requerida; iii) la unidad de medida; iv) la calidad mínima, y v) los patrones de desempeño mínimos.” El artículo 2.2.1.2.1.2.2, del Decreto 1082 de 2015, establece que, para presentar la oferta en los procesos de selección abreviada para adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes por subasta inversa, el proponente debe indicar si cumple con la ficha técnica, y la entidad debe habilitar al oferente que cumple con esta. Por lo anterior, se rechazará la propuesta que no cumpla con la entrega de este requisito, por considerarse esencial en los procesos de adquisición de esta clase de bienes, sin perjuicio de permitir la subsanación de los errores presentados en ellas.
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

[bookmark: _heading=h.1ksv4uv]El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad, garantía y totalidad de los bienes suministrados.
Entregar la cantidad de los elementos requeridos por la entidad en los sitios establecidos según lo estipulado el ANEXO 1. FICHA DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES.
Concertar con cada supervisor la fecha de entrega de los elementos solicitados.
Garantizar que los bienes objeto del contrato sean nuevos y que cumplan con las características y/o especificaciones técnicas requeridas.
Entregar los bienes empacados, sellados y/o embalados para que los productos no sufran daños y conserve su calidad en condiciones adecuadas de manejo, almacenamiento y transporte.
Cargar en la plataforma transaccional de contratación SECOP II cada una de las facturas, cuentas de cobro, informes de avances y demás soportes que den cuenta de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, de conformidad con los requerimientos del supervisor designado, y luego de que dichas facturas sean radicadas ante la entidad estatal. El cargue de dichas evidencias deberá realizarse en el acápite del formulario del contrato denominado como “Ejecución Contractual”.
Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término máximo de ocho (8) días hábiles, efectuará la reposición de los bienes en el sitio indicado por el supervisor del contrato. 
Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.
Presentar ante la entidad la facturación electrónica de conformidad con las normas vigentes para el pago de los bienes contratos, validada previamente por la DIAN en caso de estar obligado a ello, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
Mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
Cumplir con las demás que se originen en relación con el objeto contractual.

4. LUGARES DE EJECUCIÓN, BIENES Y CANTIDADES REQUERIDAS POR CADA ÁREA PROTEGIDA. 

Los bienes que la entidad requiere se deben entregar en los siguientes sitios establecidos por cada área protegida junto con las cantidades que se establecen a continuación:
PARQUE NACIONAL NATURAL TINIGUA
El punto de recepción y acopio de los bienes solicitados por el PNN Tinigua se encuentra establecido en la zona urbana del Municipio de la Macarena (Meta). 
Los bienes que deben ser entregados al PNN Tinigua, se detallan a continuación: 
	ITEM 
	 DESCRIPCION DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	LANCHA utilitario tipo canoa 8 metros para uso en ríos y lagunas.  Diseñada y construida con materiales avalados por la norma técnica colombiana (NTC - ISO - 12215).
Eslora: 8 metros  - 26,2’
Manga: mínimo 1.3 metros - 4,26’
Puntal: mínimo 0.45 metros  - 1,47’
Carga útil: 1.200 kg - 2,645 Lb.
Peso aproximado: 280 kg - 617 Lb
Altura espejo: 0.38 m - 15’’
INCLUYE: 
5 Costillas en P.R.F.V.
1 Banca piloto en P.R.F.V.
1 Repisa en P.R.F.V. o en madera forrada con P.R.F.V
1 Tabique en popa
1 Placa transom en aluminio
1 Protector espejo en P.R.F.V.
1 Tapón palanca de 1 1/4"
3 Tornillo de ojo 3/8" en acero inoxidable                                                                                                                                              1 Toldo de cobertura total bote (Instalado)
Cálculo estructural bajo NTC ISO 12215
Fabricación certificada bajo norma ISO 9001: 2015
Fabricación certificada bajo norma BASC V5
	unidad
	1

	2
	MOTOR PARA LANCHA 20HP - 4T
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tipo de motor:  4 Tiempos - 2 Cilindros
Cilindrada: 362 c.c
Diámetro por carrera: 63 x 58.1 mm
Potencia de salida: 20 HP @ 5500 rpm
Rango máx.: 5000 - 6000 rpm
Régimen mín.: 1000 - 1100 rpm
Bujía: DPR6EA-9
Relación de compresión: 9,3: 1
Encendido: CDI
Sistema de arranque: Manual
Sistema de mandos: Manuales  
Sistema de inclinación: Manual
Sistema de lubricación: Por carácter húmedo
Peso seco:  51 - 54kg
	unidad
	1

	6
	Chaleco salvavidas para adulto de categoría 100 N conforme a la norma ISO 12402-4, color azul. 
Talla: Entre 40 kg -80 kg  
	unidad
	10

	7
	Botiquín de primeros auxilios Tipo C, el cual incluye:     
1 Morral grande de 52cm x 36cm x 13 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros.
20 Gasa Estéril 7.5x7.5 por 5 Unidades
2 Compresa Abdominal
4 Esparadrapo de Tela 4 pulgadas x5 Yardas
2 Bajalenguas Paquete x 20 Unidades
4 Venda Elástica 2 pulgadas x 5 Yardas
4 Venda Elástica 3 pulgadas x 5 Yardas
4 Venda Elástica 5 pulgadas x 5 Yardas
4 Venda de Algodón 3 pulgadas x 5 Yardas
4 Venda de Algodón 5 pulgadas x 5 Yardas
2 Yodopovidona Solución 120Ml
10 Solución Salina 250Ml
2 Guante Látex por caja de 100
2 Termómetro Digital
2 Alcohol Antiséptico frasco x 350Ml
2 Linterna Dinamo Recargable No necesita pilas
2 Tijera Universal para trauma
1 Cuello Para Inmovilización Cervical Uso Adulto Mul
1 Kit x 3 Piezas Inmovilizadores En cartón plast Ad brazo pierna y tobillo
2 Vasos Paquete x 25 Unidades
4 Ácido Acetil Salicílico Tabletas x 10 Unidades
4 Acetaminofén 500 Mg Tabletas x 10 Unidades.
4 Hidróxido de Aluminio Tabletas x 10
2 Barrera Plástica de Protección Para Rcp Tipo Llavero
	unidad
	1

	8
	Extintor Multipropósito ABC de 10 libras con boquilla, incluye gancho para colgar.   
	unidad
	1

	9
	Bandera Marítima Colombia medidas: 70 cm x 50 cm
	unidad
	1

	10
	Rollo Cabo Náutico Trenzado para asegurar embarcaciones y equipos de forma segura. 
-Material: Nailon
-Diámetro: 12 mm
-Largo: 30 m
	unidad
	1



PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE MANACACIAS
El proveedor deberá entregar los bienes requeridos por el Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías en el Municipio de San Martin de los llanos -Vereda Puerto Castro - Caño Cumaral - Cabaña el Placer ubicada en las coordenadas 3°34'1.10"N 72°24'53.71"O.
Los bienes que serán entregados para el PNN Serranía de Manacacías, se detallan a continuación: 
	ITEM 
	 DESCRIPCION DEL BIEN 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	LANCHA utilitario tipo canoa 8 metros para uso en ríos y lagunas.  Diseñada y construida con materiales avalados por la norma técnica colombiana (NTC - ISO - 12215).
Eslora: 8 metros  - 26,2’
Manga: mínimo 1.3 metros - 4,26’
Puntal: mínimo 0.45 metros  - 1,47’
Carga útil: 1.200 kg - 2,645 Lb.
Peso aproximado: 280 kg - 617 Lb
Altura espejo: 0.38 m - 15’’
INCLUYE: 
5 Costillas en P.R.F.V.
1 Banca piloto en P.R.F.V.
1 Repisa en P.R.F.V. o en madera forrada con P.R.F.V
1 Tabique en popa
1 Placa transom en aluminio
1 Protector espejo en P.R.F.V.
1 Tapón palanca de 1 1/4"
3 Tornillo de ojo 3/8" en acero inoxidable                                                                                                                                              1 Toldo de cobertura total bote (Instalado)
Cálculo estructural bajo NTC ISO 12215
Fabricación certificada bajo norma ISO 9001: 2015
Fabricación certificada bajo norma BASC V5
	unidad
	1

	2
	MOTOR PARA LANCHA 20HP - 4T
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tipo de motor:  4 Tiempos - 2 Cilindros
Cilindrada: 362 c.c
Diámetro por carrera: 63 x 58.1 mm
Potencia de salida: 20 HP @ 5500 rpm
Rango máx.: 5000 - 6000 rpm
Régimen mín.: 1000 - 1100 rpm
Bujía: DPR6EA-9
Relación de compresión: 9,3: 1
Encendido: CDI
Sistema de arranque: Manual
Sistema de mandos: Manuales  
Sistema de inclinación: Manual
Sistema de lubricación: Por carácter húmedo
Peso seco:  51 - 54kg
	unidad
	1

	3
	MOTOR PARA LANCHA 50HP - 4T
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Tipo de motor: 4 Tiempos - 4 Cilindros en línea SOHC
Cilindrada:  935 c.c
Diámetro por carrera:  63 x 75 mm
Potencia de salida: 50 HP @ 5500 rpm
Rango máx.: 5000 - 6000 rpm
Régimen mín.: 900 - 1000 rpm
Bujía: DPR6EA-9
Relación de  compresión: 9,3 : 1
Encendido: CDI
Sistema de combustible: 4 carburadores
Sistema de arranque: Eléctrico
Sistema de mandos: Manuales  
Sistema de inclinación: Manual asistido
Sistema de lubricación: Por carácter húmedo
Peso seco: 117 - 121 kg
	unidad
	1

	4
	REMOLQUE PARA LANCHA DE 8 METROS
Tubo reforzado personalizado (CRT) con travesaños en V profunda y soportes pivotantes en L
Doble Eje 
Tren de aterrizaje ajustable
Guardabarros  que soportan carga
2 juegos de literas alfombradas
Cableado completamente conectado a tierra
LED sumergible
Soporte de cabrestante resistente y correa con cadena/cable de seguridad con ojo de arco
Tope de proa que no dejan marcas
Gato de lengüeta de lujo con rueda de 9"
Guías verticales en  PVC.
sujetadores laterales
Rodillo trasero de 10” para protector de espejo de popa
neumáticos radiales
	unidad
	1

	5
	Chaleco salvavidas para adulto de categoría 100 N conforme a la norma ISO 12402-4, color azul. 
Talla: Mayo a 80 kg  
	unidad
	10

	7
	Botiquín de primeros auxilios Tipo C, el cual incluye:     
1 Morral grande de 52cm x 36cm x 13 cm compuesto por dos bolsillos (uno grande con compartimientos para almacenar los elementos y uno pequeño) elaborado en lona, reata para cargar en hombros.
20 Gasa Estéril 7.5x7.5 por 5 Unidades
2 Compresa Abdominal
4 Esparadrapo de Tela 4 pulgadas x5 Yardas
2 Bajalenguas Paquete x 20 Unidades
4 Venda Elástica 2 pulgadas x 5 Yardas
4 Venda Elástica 3 pulgadas x 5 Yardas
4 Venda Elástica 5 pulgadas x 5 Yardas
4 Venda de Algodón 3 pulgadas x 5 Yardas
4 Venda de Algodón 5 pulgadas x 5 Yardas
2 Yodopovidona Solución 120Ml
10 Solución Salina 250Ml
2 Guante Látex por caja de 100
2 Termómetro Digital
2 Alcohol Antiséptico frasco x 350Ml
2 Linterna Dinamo Recargable No necesita pilas
2 Tijera Universal para trauma
1 Cuello Para Inmovilización Cervical Uso Adulto Mul
1 Kit x 3 Piezas Inmovilizadores En cartón plast Ad brazo pierna y tobillo
2 Vasos Paquete x 25 Unidades
4 Ácido Acetil Salicílico Tabletas x 10 Unidades
4 Acetaminofén 500 Mg Tabletas x 10 Unidades.
4 Hidróxido de Aluminio Tabletas x 10
2 Barrera Plástica de Protección Para Rcp Tipo Llavero
	unidad
	1

	8
	Extintor Multipropósito ABC de 10 libras con boquilla, incluye gancho para colgar.   
	unidad
	1

	9
	Bandera Marítima Colombia medidas: 70 cm x 50 cm
	unidad
	1

	10
	Rollo Cabo Náutico Trenzado para asegurar embarcaciones y equipos de forma segura. 
-Material: Nailon
-Diámetro: 12 mm
-Largo: 30 m
	unidad
	1
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