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	ANEXO TÉCNICO- CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	Objeto:
Contratar el mantenimiento integral preventivo, correctivo y otras actividades complementarias de las infraestructuras físicas, incluyendo el suministro de personal, elementos, materiales, insumos, herramientas, maquinaria, equipos y demás bienes requeridos, para garantizar el adecuado funcionamiento de las sedes y Unidades de Gestión Territorial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ubicadas a Nivel Nacional.


	I. COMPONENTES DEL BIEN O SERVICIO

	Para la elaboración y presentación de la propuesta el proponte deberá tener en cuenta las siguientes especificaciones las cuales son de obligatorio cumplimiento:

1.1. Descripción del servicio a contratar:

Contratar el mantenimiento integral preventivo, correctivo y otras actividades complementarias de las infraestructuras físicas, incluyendo el suministro de personal, elementos, materiales, insumos, herramientas, maquinaria, equipos y demás bienes requeridos, para garantizar el adecuado funcionamiento de las sedes y Unidades de Gestión Territorial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ubicadas a Nivel Nacional.

1.2. Mantenimiento Preventivo:

Se entiende por mantenimiento preventivo las actividades que se realizan en los inmuebles, tales como: plomería y/o instalaciones de redes hidrosanitarias, electricidad, pintura, entre otras, que permiten mantener su funcionalidad y garantizar las condiciones para las cuales fue construido, generando condiciones seguras y de confort a quienes lo habitan, así mismo se busca evitar que se produzcan fallas tempranas en los elementos que componen un inmueble. 

Las edificaciones pueden llegar a su vida útil esperada, si se les brinda mantenimiento de forma adecuada, por tanto, es el principio fundamental en que se basa el mantenimiento preventivo.

El primer objetivo del mantenimiento preventivo es evitar o mitigar las consecuencias de los daños a las instalaciones, logrando prevenir las incidencias antes de que estas ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen acciones como cambio de piezas desgastadas, las inspecciones y revisiones periódicas y planificadas, tendientes a la detección y prevención de las fallas en su fase inicial para corregirlas en el momento oportuno, con lo cual se obtiene un mejor funcionamiento del bien con mejores condiciones de seguridad y reducción de los costos de reparación.

El mantenimiento preventivo, puede ser:

· Programado: Donde las revisiones se realizan por tiempo y horas de funcionamiento.
· Predictivo: Trata de determinar el momento en el cual se deben efectuar las reparaciones mediante un seguimiento que determine el periodo máximo de utilización antes de ser reparado.
· De oportunidad: Es el que se realiza aprovechando los períodos de no utilización, para los equipos o las instalaciones.

Debido a que el mantenimiento preventivo es por demanda, el proveedor deberá garantizar la presencia del personal idóneo de forma oportuna y el cumplimiento de los requerimientos del supervisor del contrato.

El proveedor deberá suministrar todos aquellos materiales, mano de obra, herramienta menor, maquinaria, equipos y demás instrumentos necesarios para la prestación de este servicio y el cumplimiento del objeto contractual.

1.3. Mantenimiento Correctivo:

El mantenimiento correctivo se efectúa con el propósito de corregir o reparar las fallas o daños encontrados durante el mantenimiento preventivo, en las áreas relacionadas tales como: plomería y/o instalaciones de redes hidrosanitarias, electricidad, pintura, entre otras.

El proveedor deberá conocer las necesidades de mantenimiento de la Agencia y programarlo indicando, tiempos, recurso humano y materiales, maquinaria, equipos y elementos, insumos y demás bienes necesarios para realizar los mantenimientos y el traslado de los mismos. Así mismo, deberá asumir todos los gastos directos e indirectos del personal utilizado en la ejecución de las actividades dando cumplimiento con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Para hacer efectivo el cambio o reemplazo de algún elemento o accesorio que se encuentre fuera de servicio y afecte el buen funcionamiento de las sedes y que éste no se encuentre dentro del listado de repuestos, el proveedor deberá presentar mínimo tres (3) cotizaciones, con el propósito de que el supervisor del contrato verifique que los precios ofertados, están acordes a las condiciones del mercado. El factor de escogencia de la cotización será el de calidad y menor precio.

El proveedor deberá suministrar los elementos y/o accesorios originales, junto con su certificado de calidad garantizando que los elementos o accesorios que se van a reemplazar cumplan con la normatividad vigente.

1.4. Actividades Complementarias:

El proveedor debe estar en capacidad de ejecutar actividades complementarias que requiera la Agencia, los cuales serán solicitadas por el supervisor del contrato.

Las posibles actividades complementarias que pueden presentarse son:

· Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería metálica:  Reparación y elaboración de puertas metálicas, rejas, ventanas, barandas y estructuras metálicas.
· Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería de aluminio: Elaboración de cortes, perfiles de aluminio para oficina abierta, ventanería, o estructuras especiales, manejo de vidrios, espejos y accesorios relacionados.
· Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de carpintería de madera: Elaboración de puertas y muebles especiales, así como todas las actividades de oficina abierta, de acuerdo con el requerimiento de la Agencia.
· Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de pisos y alfombras: Instalación y enchape de pisos laminados, cerámica, baldosa o material similar, alfombras y vinilos.
· Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de persianas: Instalación y mantenimiento de persianas. Blackout, screen, enrollables.
· Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de mobiliario: Servicio de restauración y/o reparación de mobiliario, tapizados y acabados de mobiliario de oficinas abiertas, panelería, sillas, cerrajería cajonera, estantes, archivadores.
· Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de acabados especiales: Mantenimiento o reparación de acabados especiales tales como granito, mármol, cuarzo, fibra de vidrio, drywall.
· Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de impermeabilización de cubiertas: Mantenimiento, reparación e impermeabilización de cubiertas o terrazas en concreto, asbesto-cemento, policarbonato, tejas de barro, teja termo acústica.
· Servicios de demoliciones y retiro de escombros: Derribo, fragmentación o desmontaje de elementos constructivos. De igual manera, el retiro de desechos y elementos de carpinterías, mampostería, sanitarios, desinstalación de redes de calefacción, electricidad y fontanería entre otros, los cuales deben ser manipulados y retirados con seguridad hasta su disposición final.
· Servicios de instalación de puntos de red: Instalación de cable o fibra óptica compatibles con la categoría de cableado de cada sede, garantizando una correcta conectividad.
· Recarga de Extintores: La recarga consiste, desmontar el extintor, limpiar la válvula y partes mecánicas. Vaciar de manera completa el extintor con una tolva. Pesar el extintor vacío en una báscula calibrada. Proceder a la recarga del extintor hasta la cantidad de agente extintor que indique el envase (reemplazar el agente expulsor con la presión y cantidad indicada, según sea el caso). 

1.5. Plan de Mantenimiento:

De acuerdo con las necesidades priorizadas por la Agencia, frente al mantenimiento integral preventivo y/o correctivo en cada una de las sedes donde funciona la ANT, el supervisor del contrato entregará esta información al proveedor con el fin de establecer el cronograma y el plan de trabajo en cada una de las sedes.

El proveedor deberá realizar rutinas quincenales de verificación y diagnóstico de las necesidades de mantenimiento integral preventivo y/ o correctivo en todas las instalaciones físicas, las cuales deben ser atendidas con personal técnico idóneo de acuerdo con los requerimientos de la ficha técnica.

Dentro de la programación de actividades debe incluir las necesidades que se identifiquen a través de:

· Visitas de rutina realizadas a las diferentes dependencias y sedes de la Agencia.
· Las solicitudes requeridas por la supervisión del contrato.

El plan de mantenimiento deberá detallar la descripción de la actividad, área o dependencia en donde se van a ejecutar los trabajos, especificación técnica de los materiales y demás bienes requeridos, cantidades, marca, unidad de medida, valor unitario antes de IVA, IVA y valor total, perfil del personal requerido y tiempo de ejecución cuando se requiera, los cuales deben ser aprobados por el supervisor del contrato, con el fin de determinar el presupuesto total del plan de mantenimiento.

Nota: Las actividades imprevistas son los requerimientos que se presentan en la actividad diaria propia de la entidad y que por sus características deben atenderse en el menor tiempo posible, las cuales serán calificadas por la Agencia como urgentes, y deberán ser atendidas conforme con las necesidades de la ANT, en un plazo máximo de dos (2) días calendario; por lo tanto, no son susceptibles de ningún tipo de programación.

1.6. Personal Mínimo Requerido:

1.6.1. Perfil del personal mínimo requerido.

El proveedor deberá garantizar la continua y oportuna prestación del servicio durante la ejecución del contrato. El personal profesional y técnico seleccionado debe ser idóneo y calificado de acuerdo con los requerimientos para prestar el servicio a la Entidad en términos de con calidad y oportunidad. 

El proveedor debe suministrar el personal mínimo requerido para la prestación de las actividades objeto de la presente contratación, el cual debe cumplir con los siguientes perfiles académicos, experiencia mínima requerida y tiempo de dedicación, tal como se detalla a continuación:


	PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DEL CONTRATO
	REQUISITOS MÍNIMOS
	PERFIL DEL ACADEMICO
	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN

	Un (1) profesional residente
	Profesión: Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

Experiencia profesional: Experiencia General de 3 años contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional y específica igual o mayor a dos (2) años, en los cuales acredite experiencia como residente en reparaciones y/o adecuaciones y/o construcción de obras de edificaciones y/o mantenimiento de instalaciones.

Certificado de Trabajo en alturas.
	Título Profesional en el área de Arquitectura o ingeniería Civil con tarjeta o matrícula profesional vigente.
	DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA AGENCIA EN CADA UNA DE LAS SEDES

	Un (1) profesional HSEQ 
	Profesión: Ingeniero Industrial y/o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Experiencia profesional: Experiencia general de tres (3) años contados a partir de la expedición de la respectiva licencia. 
	Título profesional en Ingeniería Industrial con licencia para prestación de servicios en seguridad y Salud en el Trabajo vigente y/o Título profesional en Seguridad y Salud en el trabajo.
	

	Un (1) Técnico o tecnólogo eléctrico y/o electricista
	Formación requerida: Título Técnico o Tecnológico en electricidad.

Experiencia Laboral: Mínimo tres (3) años de experiencia laboral relacionados con ejecución de actividades eléctricas.

Certificado de Trabajo en alturas.
	Título Técnico o Tecnólogo en electricidad, con tarjeta o matrícula profesional vigente, expedida por el COPNIA.
	

	(1) Operario oficiales de obra, plomería y pintura

	Formación requerida: Estudio mínimo de educación bachiller.
Experiencia Laboral: Mínimo tres (3) años de experiencia laboral relacionados con el área de trabajo.
Certificado de Trabajo en alturas.

	Título de Bachiller

	

	(1) Operarios oficina abierta, carpintería y cerrajería
	Formación requerida: Estudio mínimo de educación Bachiller.
Experiencia laboral: Mínimo doce (12) meses de experiencia laboral relacionados con el área de trabajo.
Certificado de Trabajo en alturas.
	Título de Bachiller

	



El personal que sea empleado para el cumplimiento de las obligaciones debe estar debidamente capacitado e identificado con carné de la empresa, para lo cual, el contratista deberá entregar dentro de los OCHO (08) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, la siguiente documentación:

• Hoja de vida por cada integrante, junto con copia de documento de identidad, certificaciones de estudios y laborales que soporten la experiencia mínima solicitada por la entidad para la ejecución del contrato, en las cuales se evidencie el cumplimiento del perfil señalado, así como tarjeta o matricula profesional vigente (si aplica).

Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia específica solicitada deben contener como mínimo la
siguiente información:
• Nombre o razón social del contratante o empleador.
• Nombre del contratista o empleado.
• Objeto del Contrato y funciones u obligaciones desempeñadas.
• Fecha de iniciación y terminación, indicando día, mes y año. (En el caso que la fecha solo indique año y mes, para el cálculo del tiempo de la experiencia será tomados a partir del último día del mes inicial y el primer día del mes final.)
• La certificación debe venir debidamente suscrita con nombre, firma, cargo, dirección y teléfono de la persona facultada para expedirla.

Nota 1: En caso de que las certificaciones sean dadas por el mismo contratista, estas deberán contener los mismos requisitos arriba enunciados.

Nota 2: Si el contratista llega a requerir el cambio de los profesionales durante la ejecución del contrato, deberá previamente informarlo al supervisor del contrato, quien verificará que la nueva persona propuesta cumpla con las mismas calidades que él inicialmente ha presentado, en todo caso, hasta que no se reciba la aprobación del supervisor, no podrá ser aceptado dicho cambio.

Nota 3: Para la acreditación de estudios adelantados en el exterior, se podrá acreditar con: (i) copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la Clasificación Internacional Normalizada de Educación – CINE o, (ii) la convalidación correspondiente, presentando el título debidamente apostillado y convalidado por el Ministerio de Educación, junto con la traducción simple, conforme a lo dispuesto en la Circular Externa Única, expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.

Nota 3: El personal mínimo requerido es el que se encuentra relacionado en el cuadro anterior; no obstante, esto no exime al proveedor, de su obligación de contar con todos los profesionales, técnicos, operarios y mano de obra calificada que se requieran para la adecuada ejecución del proyecto. La cantidad de profesionales, técnicos, operarios y mano de obra calificada de cada perfil deberá ser la suficiente para cumplir con el cronograma y plan de trabajo en el tiempo establecido.

Nota 4: El personal debe contar con la capacitación, entrenamiento y la certificación de trabajo en alturas (si aplica), de acuerdo con la normatividad vigente.

Nota 5: El personal que prestará los servicios en la Entidad no tendrá vinculación laboral con la Agencia Nacional de Tierras, toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo del proveedor, quien deberá responder oportunamente por los salarios, y el pago de todas las prestaciones de ley, por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo.

El proveedor se obliga, a cumplir con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo y sus normas concordantes, asumiendo las cargas salariales y prestacionales del personal.

Nota 6: El proveedor deberá garantizar la disponibilidad del personal relacionado cuando se requiera, en las sedes donde se van a realizar las intervenciones, igualmente el proveedor deberá asumir todos los costos que se llegaren a generar por desplazamientos, gastos de viaje y demás.

Nota 7: El proveedor deberá garantizar que durante el tiempo en el cual se estén ejecutando obras de mantenimiento dispondrá de un profesional Ingeniero Civil y/o Arquitecto como residente y un profesional HSEQ. En todo caso, de realizarse obras de mantenimiento de manera simultánea en las diferentes sedes o UGT a nivel nacional, el contratista deberá garantizar la presencia de los profesionales antes mencionados en cada una de ellas.

1.6.2. Localización y horario.

Las labores objeto del contrato se prestarán de lunes a viernes en el horario de 8:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 11:00 am, de acuerdo con los horarios de la ANT; sin embargo, de requerirse, estos horarios podrán ser modificados previa autorización del supervisor.

A continuación, se relacionan las sedes actuales donde funciona la Agencia Nacional de Tierras y que son objeto del presente contrato:

	No. 
	UGT 
	SEDE 
	DIRECCIÓN 

	1 
	Antioquía 
	Medellín 
	Calle 48B No. 80 – 53 

	2 
	Amazonas 
	Leticia 
	Carrera 7 No. 6-90 

	3 
	Atlántico 
	Barranquilla 
	Carrera 42 # 65B -35 Barrio El Recreo 

	4 
	Arauca 
	Arauca 
	Carrera 18 No 15-40/42 

	5 
	Bolívar 
	Cartagena 
	Carrera 26 No. 28 - 45 piso 15 Ofc. 1503- 1504 - 1505 - 1506 

	6 
	Boyacá 
	Tunja 
	Carrera 9 No. 18 -60 Loc. 106 - Ofc. 201-203-205 Centro Comercial Villa Real 

	7 
	Caldas 
	Manizales 
	Calle 65 A No. 23 B - 58 

	8 
	Caquetá 
	Florencia 
	Calle 14 No 12-20 Piso 3 - OFC 401 -601 Barrio Florencia 

	9 
	Casanare 
	Yopal 
	Transversal 18 # 7-25 Piso 2 

	10 
	Cauca 
	Popayán 
	Carrera 9 No. 10 N - 52 

	11 
	Cesar 
	Valledupar 
	Calle 16 No. 9 - 30 Piso 11 Oficinas 1104 -1106 -1107 

	12 
	Córdoba 
	Montería 
	Carrera 6 No 62 B 32 Local 9 Edificio Sexta Avenida 

	13 
	Chocó 
	Quibdó 
	Calle 23 No. 4- 26 

	14 
	Cundinamarca 
	Sede Central -CAN 
	Calle 43 No. 57 - 41 

	
	
	Bodega Américas 
	Carrera 56 No. 5C - 88 

	
	
	Sede Chapinero 
	Carrera 13 No. 54 - 55 Edificio Torre SH Piso 2 al 6  

	15
	Guajira 
	Riohacha 
	Calle 12 No. 10 - 96 

	16 
	Guaviare 
	San José del Guaviare 
	Calle 7 No. 24 -145/151 

	17
	Huila 
	Neiva 
	Calle 8 # 33-85 Local 1 Edificio Torre 8-34 

	18 
	Magdalena 
	Santa Marta 
	Calle 24 No. 3 - 95 Ofc 1201-1008 Edificio Banco Bogotá 

	19 
	Meta 
	Villavicencio 
	Calle 38 No. 31 - 74 Ofc. 710-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810 

	20 
	Nariño 
	Pasto 
	Calle 17 No. 28 – 83 

	21 
	Norte de Santander 
	Cúcuta 
	Calle 16 No. 1E - 85 

	22 
	Putumayo 
	Mocoa 
	Calle 9 No. 6 - 22 Piso 2 Edifico Zapata Barrio Centro 

	23 
	Quindío 
	Armenia 
	Carrera 14 No. 18-56 Lc 32-33-42-43-44-45 

	24 
	Risaralda 
	Pereira 
	Carrera 9 A No. 19 - 45 Zona de juegos Edifico Santa Ana 

	25 
	Santander 
	Bucaramanga 
	Calle 35 No 18-21 piso 3 Edificio Surabic  

	26 
	Sucre 
	Sincelejo 
	Calle 25 # 25 A 95  

	27 
	Tolima 
	Ibagué 
	Carrera 3 No.15-17 Ofc 701 a 707 

	28 
	Valle del Cauca 
	Cali 
	Calle 10 No. 4 - 47 Piso 13 ala norte Edificio Corficolombiana 

	Sede alterna 

	29 
	  Antioquia
	Apartadó 
	Carrera 99 No. 96 - 21 Ofc. 401-402-403-410 /414 



Nota 1: La dirección donde funcionan las sedes podrá cambiar de acuerdo con las necesidades de la Entidad.

Nota 2: El horario es flexible y podrá ser modificado por el supervisor de acuerdo con las necesidades de la Agencia, dentro de este horario el personal deberá desarrollar tanto las actividades básicas, como las demás que puedan surgir a solicitud del supervisor del contrato, identificadas como complementarias.

1.6.3. Cambios de personal.

La Agencia se reserva el derecho, una vez adjudicado el contrato, de aumentar o disminuir el número de personas de acuerdo con los mantenimientos requeridos y realizar cambios en el horario y en la ubicación del personal. Los cambios se deberán hacer por personal de igual o mejor perfil al ofertado y a la mayor brevedad.

Reemplazos: Los permisos, vacaciones, incapacidad, turnos o ausencias temporales deberán ser coordinados de tal manera que no afecte la continuidad en la prestación del servicio. En estos casos, el proveedor deberá asignar un reemplazo que evite la interrupción del servicio, en un tiempo máximo de cuatro (4) horas, caso en el cual deberá informar al supervisor la causa que motiva el relevo, así como el nombre del personal de reemplazo, el cual deberá tener un perfil igual o superior al ofertado.

El proveedor, además, deberá realizar los cambios de personal, cuando así lo requiera la Agencia, bien sea por razones de fuerza mayor o caso fortuito o por insatisfacción en el servicio, los cual deberá ser por personal de igual perfil o superior, previa aprobación de las hojas de vida por parte del supervisor del contrato y así mismo cuando se requiera cambio de personal por razones de fuerza mayor, en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas a partir de la solicitud.

1.6.4. Dotación.

La dotación mínima que suministrará el proveedor a los operarios, durante la ejecución del contrato se debe ajustar a lo establecido en los artículos 230, 232 y 233 del código Sustantivo del Trabajo y a las normas de seguridad industrial, de acuerdo con el servicio o labor a realizar (electricidad, plomería, cerrajería, pintura, trabajo en altura, entre otros).

La Agencia exige como dotación mínima para los operarios, la establecida en la normatividad vigente para el trabajo a realizar, así: 

i) Overol, camisa y pantalón.
ii) Botas de seguridad dieléctricas o calzado antideslizante adecuado para la labor.
iii) Guantes aislantes de carnaza.
iv) Gafas de protección con filtro,
v) Demás elementos necesarios para llevar a cabo el servicio a realizar.

El proveedor informará y entregará copia del soporte de la dotación suministrada a cada operario al inicio del contrato y durante la ejecución del mismo, la cual será avalada por el supervisor del contrato.

1.6.5. Medidas de seguridad industrial.

Se deberán adoptar medidas de seguridad industrial para evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del contrato, capacitando y dotando a sus operarios de los elementos de seguridad industrial y protección personal necesarios para la realización de las labores de mantenimiento en las instalaciones físicas, por lo cual será responsabilidad del proveedor salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas a la prestación de los mantenimientos ejecutados.

De igual forma, se deberá entregar al inicio del contrato para los operarios, el protector de columna (para trabajos donde se requiera fuerza física) gafas de seguridad, especialmente para trabajos con vidrios, escombros, máscaras protectoras para boca y nariz para trabajos con polvo o malos olores.

Adicionalmente, se deberá utilizar señalización por parte del personal contratado en las áreas a intervenir durante la realización de las labores.

Igualmente se debe identificar mediante carné a los operarios del proveedor que prestarán el servicio en las instalaciones de la Entidad, el cual debe ser portado en el brazo izquierdo durante la permanencia en las instalaciones de la Agencia.

1.6.6. Protocolos de Bioseguridad.

· Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y adaptados por el empleador o contratante durante el tiempo que permanezca en las instalaciones de Agencia Nacional de Tierras y en el ejercicio de las labores que esta le designe.
· Reportar al empleador o contratante cualquier caso de contagio que se llegase a presentar en su lugar de trabajo o su familia. Esto con el fin de que se adopten las medidas correspondientes.
· Adoptar las medidas de cuidado de su salud y reportar al empleador o contratante las alteraciones de su estado de salud, especialmente relacionados con síntomas de enfermedad respiratoria.
· Hacer uso adecuado de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico.

1.6.7. Certificación y capacitación en trabajo seguro en alturas.

El proveedor debe contar con personal capacitado, entrenado y certificado en trabajo en alturas, que de acuerdo con lo exigido por la Resolución 4272 de 2021, corresponde a todo trabajo en el que exista el riesgo de caer a 1,50 m o más sobre un nivel inferior.

1.6.8. Pagos de salarios y prestaciones sociales, relación laboral.

El personal designado para la prestación del servicio objeto de la contratación, será de exclusiva responsabilidad del proveedor, eximiendo a la Agencia, de toda relación y compromiso de naturaleza laboral. Por lo cual, el proveedor será el único responsable de asumir todo lo referente a los contratos de trabajo, salarios, prestaciones sociales y riesgos laborales de sus empleados que establezca la Ley y que se generen con ocasión de la ejecución del contrato, quien deberá responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal a su cargo.

1.6.2 Actividades específicas del personal.

Las actividades específicas del personal son las que se detallan a continuación:

1.6.8.1. Profesional Residente.

El profesional residente será el encargado de analizar los requerimientos y presentar los informes de las actividades realizadas a Nivel Nacional, así mismo será el enlace con el supervisor del contrato designado por la ANT, y por quien ejerza apoyo a la supervisión, para la ejecución idónea, oportuna y seguimiento del contrato. Con el propósito de dar cumplimiento a las necesidades requeridas, deberá tener disponibilidad de atender la solicitud de lunes a viernes en el horario de 7:00 am a 5:00 pm y sábado de 8:00 am a 11:00 am y las comunicaciones se efectuarán mediante correo electrónico y/o vía telefónica.

Dicho lo anterior, deberá atender las siguientes obligaciones relacionadas con:

· Ejercer la coordinación, control y seguimiento permanente del personal que presta el servicio, de manera eficiente, oportuna y en las condiciones establecidas por la Entidad.
· Identificar las necesidades de mantenimiento de la Agencia, mediante visitas de inspección y realizar un levantamiento de las mismas, de manera priorizada.
· Programar las actividades de mantenimiento integral preventivo y/o correctivo que sean requeridas por la Entidad y presentar plan de trabajo y cronogramas de las mismas a ejecutar por el término de ejecución del contrato, y cuyas actividades serán ejecutadas mensualmente de manera priorizada, para revisión y previa aprobación del supervisor del contrato.
· Coordinar las actividades de mantenimiento de carácter urgente e imprevisto.
· Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional, dotación, uso adecuado de los elementos y señalización por parte del personal contratado.
· Recibir los requerimientos de insumos y materiales dirigidos al proveedor, para que éste último realice el suministro de los mismos de forma oportuna a la Entidad.
· Ser canal de comunicación permanente entre la Entidad y el proveedor.
· Entregar informes mensuales por cada sede durante la ejecución del contrato, dentro de los cuales debe incluir novedades del personal, el consumo mensual de todos los insumos utilizados y entregados para la prestación del servicio integral de mantenimiento; así como el informe de actividades de mantenimiento ejecutadas durante el mes, registro fotográfico de las actividades realizadas (antes, durante, después).
· Supervisar los trabajos realizados con el fin de realizar su entrega a satisfacción al supervisor, velando por la optimización de tiempos en la prestación del servicio, incluyendo los que se realicen por fuera del horario laboral de la Agencia.
· Las demás que sean necesarias para el buen desarrollo del objeto contractual.

1.6.8.2. Técnico o tecnólogo electricista.

El personal técnico o tecnólogo destinado para prestar el servicio de mantenimiento en esta área, deberá atender los requerimientos relacionados con:
· Prestar y responder por el mantenimiento preventivo y/o correctivo de las instalaciones eléctricas determinando su estado, conservación y garantizando su funcionamiento.
· Atender los requerimientos de mantenimiento preventivo y correctivo relacionados con la red eléctrica, asesorando en el cuidado y manejo óptimo de la misma.
· Garantizar el mantenimiento de los sistemas eléctricos de los accesos vehiculares que se encuentren instalados en las diferentes sedes de la Agencia.
· Responder por el buen estado y conservación de los equipos, herramientas y elementos o insumos entregados para la prestación del servicio.
· Localizar, identificar, examinar y reparar averías de los sistemas eléctricos, trasladar, instalar y elaborar cableado o reparar puntos eléctricos.
· Revisar, diagnosticar y arreglar toma corriente, grecas, tacos, fusibles, resistencias, instalación de antenas de TV, puntos de red, entre otras instalaciones eléctricas.
· Cambiar tubos, balastros, bombillos, realizando limpieza de los vidrios y acrílicos difusores de luz en lámparas, cada vez que se realice el mantenimiento o cuando se requiera.
· Cumplir con las rutinas de trabajo asignadas en los tiempos y condiciones requeridos.
· Apoyar al equipo de trabajo cuando por la necesidad del servicio lo requiera.
· Atender las demás actividades asignadas, relacionadas en el objeto general del contrato.

1.1.1.3. Profesional HSEQ
El profesional en HSEQ para realizar los mantenimientos deberá atender los requerimientos relacionados con: 

· Realizar análisis de riesgos en el sitio de trabajo para identificar peligros potenciales y establecer medidas de control.
· Elaborar y actualizar planes de gestión en higiene, seguridad, medio ambiente y calidad, adaptados a las características específicas de la obra.
· Impartir capacitaciones a los trabajadores sobre prácticas seguras, manejo de materiales peligrosos y procedimientos de emergencia.
· Realizar inspecciones periódicas en el sitio de construcción para verificar el cumplimiento de las normativas de HSEQ y llevar a cabo auditorías internas.
Supervisar el impacto ambiental de las actividades de construcción, asegurando el cumplimiento de las normativas ambientales y promoviendo prácticas sostenibles.
· Asegurar que los materiales y procesos utilizados en la obra cumplan con los estándares de calidad establecidos.

1.1.1.4. Operario oficial de obra, plomería y pintura.

El operario destinado para prestar el servicio de mantenimiento en esta área deberá atender los requerimientos relacionados con:

· Realizar trabajos de mantenimiento, enchape, piso laminado, resane, estuco, restauración y pintura, tanto exterior como interior de muros, oficinas, paredes, pisos, techos, hall, puertas, ventanas, entre otros.
· Tener conocimientos en sistemas de construcción liviana (drywall), tanto en muros como en cielo raso, con la debida instalación y mantenimiento de este tipo de sistemas. Así mismo, lo concerniente con los acabados especiales de pintura, como estucos, cornisas, texturizados y las demás técnicas de acabados vigentes.
· Atender los requerimientos de las diferentes dependencias relacionados con el mantenimiento operativo de plomería y/o instalaciones de redes hidrosanitarias, arreglar, corregir fugas y escapes de agua, destapar, asegurar partes sueltas, desmontar y reinstalar, sifones, tuberías, lavamanos, baños, cisternas, lavaplatos, llaves, accesorios de tubería, instalar o cambiar fluxómetros, diafragmas, mezcladores y registro de agua, entre otros.
· Trasladar, instalar, asegurar y cambiar incrustaciones o grifería en muebles para lavamanos, baños, lavaplatos, ente otros, cuando se requiera.
· Responder por los insumos entregados para la prestación del servicio y que les suministre la Entidad.
· Cumplir con las rutinas de trabajo asignadas en los tiempos y condiciones requeridos.
· Apoyar al equipo de trabajo cuando por la necesidad del servicio se requiera.
· Atender las demás actividades asignadas y apoyar las demás actividades de los técnicos en mantenimiento relacionadas en el objeto general del contrato.

1.1.1.5. Operario oficina abierta, carpintería y cerrajería.

El operario destinado para prestar el servicio de mantenimiento en esta área deberá atender los requerimientos relacionados con:

Actividades de oficina abierta:

· Desmontar, instalar, reubicar, asegurar y reinstalar puestos de trabajo, panelería o módulos de oficina abierta y archivos rodantes en todo tipo de sistema y material de oficina abierta.
· Adecuar espacios de acuerdo con las instrucciones dadas por el funcionario competente y realizar reparaciones locativas relacionadas con módulos de oficina abierta, divisiones y panelería en general.
· Reparar, trasladar, tapizar, realizar el mantenimiento a la panelería, asegurar zócalos o perfiles, así como instalar puertas, escritorios, gabinetes, soldar o pegar partes, montar, desmontar panelería, porta teclados y módulos de oficina, entre otras.
· Responder por los insumos para la prestación del servicio que les suministre la Entidad.
· Cumplir con las rutinas de trabajo asignadas en los tiempos y condiciones requeridos.
· Apoyar el equipo de trabajo cuando por la necesidad del servicio lo requiera.
· Atender las demás actividades asignadas, relacionadas en el objeto general del contrato.

Actividades de carpintería y cerrajería:

· Revisar y desarrollar todos los trabajos de mantenimiento operativo de carpintería y cerrajería como: instalar o desmontar, asegurar, cambiar, arreglar cerraduras, cambiar guardas, brazos hidráulicos y chapas en puertas, escritorios, mesas, gabinetes, cajones, sillas, entre otros.
· Reparar, cambiar, trasladar, asegurar, soldar o pegar partes y pintar muebles (cajones, cajoneras, escritorios, mesas, puertas, divisiones de oficina, entre otros).
· Elaborar e instalar carteleras y buzones en caso de que se requiera.
· Trasladar, instalar o desmontar, reinstalar, reparar, cambiar, asegurar y pintar módulos de oficina, divisiones modulares, entrepaños y gabinetes, cuando se requiera.
· Responder por los insumos entregados para la prestación del servicio y que les suministre la Entidad.
· Cumplir con las rutinas de trabajo asignadas en los tiempos y condiciones requeridos.
· Apoyar al equipo de trabajo cuando por la necesidad del servicio se requiera.
· Atender las demás actividades asignadas, relacionadas en el objeto general del contrato.

1.6.9. Suministro de elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes requeridos.

1.6.9.1. Elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes requeridos.

El proveedor deberá suministrar los materiales, insumos, elementos, herramientas y demás bienes requeridos para realizar las actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo, demandadas por la Agencia. Estos elementos deben ser suministrados en las cantidades requeridas conforme a las actividades a desarrollar y previa autorización del supervisor.

El proveedor deberá cambiar los materiales, insumos o herramientas que estén defectuosos, en mal estado y/o no cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, dentro del día (1) hábil siguiente a partir de la comunicación escrita, telefónica o vía correo electrónico por parte del Supervisor del contrato o de quien este designe.

A continuación, se detalla el listado de materiales, insumos y herramientas requeridos a nivel nacional:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UN DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	Accesorio LL para tubería EMT 1/2"
	Un
	1

	2
	Accesorio LR para tubería EMT 1/2"
	Un
	1

	3
	Accesorio L para tubería EMT 1/2"
	Un
	1

	4
	Aceite 3 en 1 x 90 cm3
	Un
	1

	5
	Acople en Acero para Lavamanos y lavaplatos de 1/2"X1/2" Largo 50 cm
	Un
	1

	6
	Acople en Acero para Sanitario de 1/2 x 7/8" Largo 50 cm 
	Un
	1

	7
	Adaptador fluxómetro sanitario
	Un
	1

	8
	Adaptador hembra 1 1/4" pvc presión
	Un
	1

	9
	Adaptador hembra 1/2" pvc
	Un
	1

	10
	Adaptador macho 1 1/4" pvc presión
	Un
	1

	11
	Adaptador macho de 1/2" pvc
	Un
	1

	12
	Adaptador macho de 3" pvc (Alta presión)
	Un
	1

	13
	Adaptador macho pvc presión de 1"
	Un
	1

	14
	Adhesivo cerámico en polvo para instalación de porcelanato y cerámica x 2kg 
	Un
	1

	15
	Adhesivo para amarres plásticos x 50 und
	Paquete
	1

	16
	Aislante Térmico y acústico (en fibra de vidrio, de baja densidad, aglutinado con resina fenólica de fraguado térmico, espesor: 3,5” conductividad: 0,046(w/m x °k) – 0,318 (btu in/ft2°f) longitud estándar: 15,24ml ancho: 1,22m sin barrera de vapor).
	Un
	1

	17
	Alambre Cobre thhn/thwn 08 AWG Rollo x 100 mt certificado retie).
	Un
	1

	18
	Alambre Cobre thhn/thwn 10 AWG Rollo x 100 mt certificado retie).
	Un
	1

	19
	Alambre Cobre thhn/thwn 12 AWG (Rollo x 100 mt certificado retie).
	Un
	1

	20
	Alambre Solido Cobre Desnudo N°12 Rollo X 100 mt
	Un
	1

	21
	Alambre solido en Cobre Desnudo, calibre N°14. Rollo X 100 mt
	Un
	1

	22
	Alimentador para luminarias LED Driver de 33 W 47/63Hz
	Un
	1

	23
	Alimentador para luminarias LED Driver de 48 W 47/63Hz
	Un
	1

	24
	Amarres plásticos de 30 cm paquete x100
	Paquete
	1

	25
	Anclaje Drywall Tipo EZ con tornillo corto
	Un
	1

	26
	Angulo 30 * 20 mm cal 26
	Un
	1

	27
	Anticorrosivo (Imprimante alquídico e inhibidor de corrosión. 
	Gl
	1

	28
	Arena de peña
	Lona
	1

	29
	Armario Rack Mural 19" 22U 600 x 600
	Un
	1

	30
	Árbol sanitario de entrada
	Un
	1

	31
	Asiento sanitario con tapa Alongado color blanco cierre normal
	Un
	1

	32
	Auto desforres 3M Paquete x 100 Un
	Un
	1

	33
	Batería Bauker 1.5 Amp x 18V
	Un
	1

	34
	Batería litio 3.6 V ref: Saft LS 14250
	Un
	1

	35
	Bayetilla roja de 1m x 70cm
	Un
	1

	36
	Bisagra para gabinete
	Un
	1

	37
	Bisagra vaiven tipo resorte
	Un
	1

	38
	Bombillo Ahorrador en Espiral de 65w (220v de luz blanca fría de 6500k, rosca e27 emisión de luz 4000 lumens y con garantía de 1 año, para 10000 horas de uso).
	Un
	1

	39
	Bombillo LED GU10 5W 85-265V 3500K
	Un
	1

	40
	Bombillo LED GU10 5W 85-265V 6500K
	Un
	1

	41
	Boquilla blanca
	Kg
	1

	42
	Brazo Hidráulico Estándar graduable para puerta de madera, vidrio y, aluminio
	Un
	1

	43
	Breaker Enchufable de 3X50A protección termo magnética, corriente de corte 10 KA, tensión de trabajo 120/240V, tensión de aislamiento 600V, debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116
	Un
	1

	44
	Breaker Enchufable de 3X60A protección termo magnética, corriente de corte 10 KA, tensión de trabajo 120/240V, tensión de aislamiento 600V, debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116
	Un
	1

	45
	Breaker Enchufable de 3X70A protección termo magnética, corriente de corte 10 KA, tensión de trabajo 120/240V, tensión de aislamiento 600V, debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116
	Un
	1

	46
	Brida Sanitaria Flexible Larga Norma Icontec NTC 1500
	Un
	1

	47
	Broca tungsteno 1/4
	Un
	1

	48
	Broca tungsteno 5/16
	Un
	1

	49
	Broca para metal 1/2
	Un
	1

	50
	Broca para metal 1/4
	Un
	1

	51
	Broca para metal 3/16
	Un
	1

	52
	Broca para metal 3/8
	Un
	1

	53
	Broca para metal 5/16
	Un
	1

	54
	Broca ranurada de 3/4" para rotomartillo
	Un
	1

	55
	Broca rotomartillo 1/2
	Un
	1

	56
	Broca rotomartillo 1/4 
	Un
	1

	57
	Broca rotomartillo 5/16
	Un
	1

	58
	Brocha de 2"
	Un
	1

	59
	Brocha (cerda natural mona cabo plástico de 5” profesional).
	Un
	1

	60
	Brocha de Nylon de 5" 
	Un
	1

	61
	Bulto de Estuco Interior Panel (25 kilos para sistema liviano).
	Un
	1

	62
	Buje macho de 1/2 pvc
	Un
	1

	63
	Buje pvc 1 1/4" a 1/2" pvc
	Un
	1

	64
	Buje pvc 1 1/4" a 1" pvc
	Un
	1

	65
	Buje reductor de 1 a 1/2" pvc
	Un
	1

	66
	Buje reductor de 1 a 3/4" pvc
	Un
	1

	67
	Bujes para soportes de pantalla de vidrio
	Un
	1

	68
	Cable flexible tipo Encauchetado 2X10 AWG-600V-60°C, Homologado y Certificado, debe cumplir con RETIE, UL, NTC-ICONTEC 2050.
	Ml
	1

	69
	Cable flexible tipo Encauchetado 3X14 AWG-600V-60°C, Homologado y certificado, debe cumplir con RETIE, UL, NTC-ICONTEC 2050.
	Ml
	1

	70
	Cable SPT Dúplex Blanco AWG 2x12mm - 600V - 60°C, NTC-ICONTEC 2050, Rollo x 100 mt
	Un
	1

	71
	Cable SPT Dúplex Blanco AWG 2x14mm - 300V - 60°C, NTC-ICONTEC 2050, Rollo x 100 mt 
	Un
	1

	72
	Cable THHN/THWN 90° N°10 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC retardante a la llama, Homologado y Certificado, deben cumplir con RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt
	Un
	1

	73
	Cable THHN/THWN 90° N°12 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC retardante a la llama, Homologado y Certificado, deben cumplir con RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt
	Un
	1

	74
	Cable THHN/THWN 90° N°6 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC retardante a la llama, Homologado y Certificado, deben cumplir con RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt
	Un
	1

	75
	Cable THHN/THWN 90° N°8 AWG 90° 600V, aislamiento en PVC retardante a la llama, Homologado y Certificado, deben cumplir con RETIE, UL, NTC 1332 Rollo x 100 mt 
	Un
	1

	76
	Cable Trenzado 3 X 12 THHN/THWN - AWG 90° 600V Fase color, aislamiento en PVC retardante a la llama. Homologado y certificado, debe cumplir con RETIE, UL, NTC 1332 Carrete x 300 mt
	Un
	1

	77
	Cable UTP CAT. 6 4 Pares conductor 23 AWG conductor PVC retardante a la flama, separador en polietileno, cordón de ruptura, CARRETA X 305 MTS. Certificado y Cumplimiento de estándares de canal ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Carrete x 305 mt
	Un
	1

	78
	Caja de automáticos 24 circuitos con barraje de 200 amperios
	Un
	1

	79
	Caja de automáticos 6 circuitos Trifásico, con barraje de 200 amperios
	Un
	1

	80
	Caja de cartón
	Un
	1

	81
	Caja de pernos para tornillos roscados
	Un
	1

	82
	Caja Metálica 10X10
	Un
	1

	83
	Caja Metálica 2400 con Suplemento
	Un
	1

	84
	Caja Metálica 5800
	Un
	1

	85
	Caja Metálica Octogonal
	Un
	1

	86
	Caja PVC 2400 con Suplemento
	Un
	1

	87
	Caja Ratwell de 3 y 5 entradas
	Un
	1

	88
	Caja REF 5800 PVC
	Un
	1

	89
	Cal Hidratada para Construcción Bulto x 10 Kg Densidad 2211 Kg/m3
	Un
	1

	90
	Canaleta eléctrica 4x8
	Un
	1

	91
	Canaleta metálica con división interna cal.22 cold rolled, pintura electrostática 12X5X2.40 mt color Blanca. Cumplir con RETIE, norma NTC-2050.
	Tramo
	1

	92
	Canaleta Plástica 40X25mm, homologación RETIE.
	Tramo
	1

	93
	Canaleta Plástica PVC 10x10x2mt, con película de protección, cinta doble faz (adhesivo), homologación RETIE.
	Tramo
	1

	94
	Canaleta x metro en aluminio
	Ml
	1

	95
	Canastilla Plástica 4" Para Lavaplatos
	Un
	1

	96
	Candado metálico de 60 mm
	Un
	1

	97
	Canto rígido 15 mm color por definir
	Un
	1

	98
	Canto rígido MDF súper brillante para tablero 18 mm color por definir
	Un
	1

	99
	Cartón Corrugado Rollo X 24 m2
	Un
	1

	100
	Cemento Blanco tipo 1 Bulto x 40 KG
	Un
	1

	101
	Cemento Gris Bulto x 50kg
	Un
	1

	102
	Cerámica de Pared (medidas 24.5 x 40.5 Acabado blanco brillante).
	M2
	1

	103
	Cerámica de Pared 30x60 blanca brillante rectificada
	M2
	1

	104
	Cerámica para Piso tipo pizarra negro acabado mate tráfico Pesado de 30 x 60
	M2
	1

	105
	Cerámica para Piso tipo Porcelanato 60cmX60cm color por definir (Tráfico Pesado)
	M2
	1

	106
	Cerradura de Manija Comercial, con llaves
	Un
	1

	107
	Cerradura de Trampa para Cajonera
	Un
	1

	108
	Cerradura para Mueble Metálico 111 NI
	Un
	1

	109
	Cerrojo multipunto doble, llave exterior e interior acabado cromo mate 
	Un
	1

	110
	Chazo para Drywall 5/16 " con tornillo
	Un
	1

	111
	Chazo Plástico 3/16" con tornillo
	Un
	1

	112
	Chazo Puntilla 1/4 x 100 und
	Un
	1

	113
	Chazo Plástico 5/16 " con tornillo
	Un
	1

	114
	Cilindro neumático para silla giratoria metálico
	Un
	1

	115
	Cinta Adhesiva (para enmascarar de 48mm x 40mts).
	Un
	1

	116
	Cinta Aislante Auto Fundente (para alta tensión de 18mm x 9,1mt).
	Un
	1

	117
	Cinta Antideslizante foto luminiscente rollo de 43 mm x 20 mt
	Un
	1

	118
	Cinta color impresora ZXP ref: 800033-840
	Un
	1

	119
	Cinta de teflón para redes hidráulicas 1” x 10mts Premium
	Un
	1

	120
	Cinta demarcación de “peligro”. x 500 mt
	Un
	1

	121
	Cinta Doble Faz 18 mm x 3 mt espesor 24 mm
	Un
	1

	122
	Cinta Malla para Drywall Rollo X 10 mt 
	Un
	1

	123
	Cinta Metálica para esquineros y juntas en Drywall Ancho 50 mm Rollo x 30 mt
	Un
	1

	124
	Cinta Negra aislante de PVC 19MM x 20.1 MTS, cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC, NTC 2208, NTC 3302, UL510
	Un
	1

	125
	Cinta Papel para Drywall Rollo de 75 mt X 50 mm Ancho
	Un
	1

	126
	Cinta Velcro 1"
	Ml
	1

	127
	Codo 45° pvc sanitario 3"
	Un
	1

	128
	Codo 45° pvc sanitario 4"
	Un
	1

	129
	Codo 90° pvc 1 1/4" presión
	Un
	1

	130
	Codo 90° pvc sanitario 4"
	Un
	1

	131
	Codo pvc presión de 1 1/2"
	Un
	1

	132
	Codo pvc presión de 1"
	Un
	1

	133
	Codo pvc presión de 1/2"
	Un
	1

	134
	Codo pvc presión de 3/4"
	Un
	1

	135
	Codo pvc sanitario de 2"
	Un
	1

	136
	Codo pvc sanitario de 3" cxc
	Un
	1

	137
	Clavija Aérea en caucho 20A Pata-Trabada, cumplir con "certificación de Producto" y RETIE.
	Un
	1

	138
	Clavo pistola 1 pulgada 100und ftm Paquete x 100 Un
	Un
	1

	139
	Conector PLUG RJ-45 Paquete x 25
	Un
	1

	140
	Conectores de resorte para Cable N°12 AWG 600V Paquete x 100 Un
	Un
	1

	141
	Conectores de resorte para Cable N°14 AWG 600V Paquete x 100 Un
	Un
	1

	142
	Cono de Prevención 70 cm 28" en P.V.C color Naranja con franja reflectiva
	Un
	1

	143
	Copas de Succión para vidrio Doble
	Un
	1

	144
	Cuñete x 5 galones de impermeabilizante (con dfx y fibras para impermeabilizar cubiertas con alta durabilidad de 12 años).
	Un
	1

	145
	Curva 1/2 pvc electrica
	Un
	1

	146
	Curva 3/4 pvc electrica
	Un
	1

	147
	Curva emt 1"
	Un
	1

	148
	Curva emt 1/2"
	Un
	1

	149
	Curva emt 3/4"
	Un
	1

	150
	Desagüe para lavamanos (color cromo con sifón en p y acoples).
	Un
	1

	151
	Desagüe para lavaplatos
	Un
	1

	152
	Desagüe para orinal completo
	Un
	1

	153
	Diafragma Completo para Fluxómetro GEM SLOAN
	Un
	1

	154
	Dilatador en aluminio liso de 1 - 1 1/2 x 5 cm
	Un
	1

	155
	Dilatador en aluminio ranuradoa muro de1 x 5 cm radio de 8MM *40MM con tornillo mixto 1/4
	Un
	1

	156
	Disco Abrasivo para Corte de 4-1/2X1/8X7/8 refractario
	Un
	1

	157
	Disco de 1/2" corte metal para pulidora
	Un
	1

	158
	Disco Diamantado Pulidora para concreto 4 1/2"
	Un
	1

	159
	Dispositivo de Bloqueo para conector RJ45, compatible con cable de 10 GIG, 10 Dispositivos (azul) y 1 Herramienta de Instalación/Extracción (negro) policarbonato.
	Un
	1

	160
	Disolvente
	Galón
	1

	161
	Empaque caucho para lavamanos sifón
	Un
	1

	162
	Empaque para push lavamanos x 6und
	Paquete
	1

	163
	Emulsión asfáltica
	Galón
	1

	164
	Epoxico standard
	Un
	1

	165
	Espátula 6" flexible
	Un
	1

	166
	Espuma limpiadora 330 cm3
	Frasco
	1

	167
	Esquinero PVC Alto Impacto h=2,40 mt 
	Un
	1

	168
	Estopa algodón blanca corta
	Kg
	1

	169
	Estuco plástico x 5 galones blanco
	Cuñete
	1

	170
	Estructura Omega con reborde calibre 26 x 2,44 (Cielo raso)
	Un
	1

	171
	Extensión de 50mts de 3x12 con toma aéreo con polo y clavija industrial de seguridad.
	Un
	1

	172
	Extractor de olores de 6" de 21x21x9 cm
	Un
	1

	173
	Face plate Cat 6 Sencillo Datos
	Un
	1

	174
	Flanche metálico calibre 22 (240 x 25 cm)
	Un
	1

	175
	Flotador Tanque en cobre con válvula de bola de 1/2"
	Un
	1

	176
	Fluidmaster válvula de entrada para sanitario americano.
	Un
	1

	177
	Fluxómetro para Sanitario completo
	Un
	1

	178
	Fluxómetro para orinal
	Un
	1

	179
	Fulminantes FTM Calibre 22 caja x 100 un
	Un
	1

	180
	Gafas de Protección para Electricista
	Un
	1

	181
	Galón de Imprimante (base para impermeabilizar muro o madera a base de pva).
	Un
	1

	182
	Grapa EMT de 1/2" galvanizada
	Un
	1

	183
	Grifería Lavamanos de Mesa Tipo PUSH
	Un
	1

	184
	Grifería para Lavaplatos Cuello Cisne Manos Libres
	Un
	1

	185
	Guarda escoba o rodapié en PVC: 8.5 x 1.5 cm de espesor de 1 cm 3 mt color negro
	Ml
	1

	186
	Guardas x100 unidades
	Paquete
	1

	187
	Hilo albañil x 100 mt
	Un
	1

	188
	Hoja de segueta x 10 unidades
	Paquete
	1

	189
	Interruptor Conmutable Doble 20A, debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC 60669, IEC 60947, UL 20, NTC-1337.
	Un
	1

	190
	Interruptor Conmutable Sencillo 20A, debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC 60669, IEC 60947, UL 20, NTC-1337.
	Un
	1

	191
	Interruptor Conmutable Triple 20A, debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, IEC 60669, IEC 60947, UL 20, NTC-1337.
	Un
	1

	192
	Jack RJ 45 de Incrustar Cat. 6 AZUL
	Un
	1

	193
	Juego de alicates x 3 und
	Un
	1

	194
	Juego de destornilladores x 3 und
	Un
	1

	195
	Kit de guayas para panel LED
	Un
	1

	196
	Lamina de acrílico puro de 1,22 x 2,44 metros de 6 mm de espesor
	Un
	1

	197
	Lamina de superboard 6 mm de 1.22 mt x 2.44 mt
	Un
	1

	198
	Lamina de Yeso Cartón para Drywall 1/2" de 1.22 mt x 2.44 mt
	Un
	1

	199
	Lamina MDF súper brillante de 1.22 x 2,44 mt de 18 mm Color por definir
	Un
	1

	200
	Lámpara LED sobreponer 24W Luz blanca incluye carcasa o soporte de instalación
	Un
	1

	201
	Lámpara panel LED de incrustar de 30X30 cm- 26W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años. 
	Un
	1

	202
	Lámpara panel LED de incrustar de 30X60 cm - 33W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años. 
	Un
	1

	203
	Lámpara panel LED de incrustar de 60X60 cm - 48W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años. 
	Un
	1

	204
	Lámpara panel LED de sobreponer de 30X120 cm - 48W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años.  (incluye carcasa o soporte de instalación)
	Un
	1

	205
	Lámpara panel LED de sobreponer de 30X30 cm- 26W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años. (incluye carcasa o soporte de instalación)
	Un
	1

	206
	Lámpara panel LED de sobreponer de 30X60 cm - 33W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años. (incluye carcasa o soporte de instalación)
	Un
	1

	207
	Lámpara panel LED de sobreponer de 60X60 cm - 48W - luz blanca, Garantía mínima de 2 años. (incluye carcasa o soporte de instalación)
	Un
	1

	208
	Lavamanos de sobreponer en Porcelana con grifería completa.
	Un
	1

	209
	Lavamanos de incrustar en Porcelana con grifería completa.
	Un
	1

	210
	Lavamanos de pedestal
	Un
	1

	211
	Lija Agua No. 220
	Un
	1

	212
	Lija No. 80
	Un
	1

	213
	Limpiador PVC X 1/8
	Un
	1

	214
	Llave de presión automática para orinal
	Un
	1

	215
	Llave para lavamanos 1/2"
	Un
	1

	216
	Llave para lavamanos push grival
	Un
	1

	217
	Llave terminal de 1/2"
	Un
	1

	218
	Lona vacía
	Un
	1

	219
	Malla Angeo Mosquitero en Fibra de Vidrio 10 x 1.5 mt
	Un
	1

	220
	Manija para ventana de aluminio proyectantes 
	Un
	1

	221
	Mascarilla para pintura epóxica
	Un
	1

	222
	Mastique-impadoc cuñete x 30 kg
	Un
	1

	223
	Multitoma Eléctrica con Supresor de Picos - 4 salidas con Polo a Tierra
	Un
	1

	224
	Niple 10cm
	Un
	1

	225
	Orinal Cerámico Mediano con grifería tipo push
	Un
	1

	226
	Organizador de cable tipo espiral color negro de 12mm x 5 mt
	Un
	1

	227
	Panel LED Redondo incrustable de 17 cm (6")
	Un
	1

	228
	Panel LED Redondo incrustable de 22 cm (7")
	Un
	1

	229
	Panel redondo tipo LED Potencia 18W, 100-240V/AC, FDP 0.95, Temperatura del Color 6000K, Diámetro de 240 mm (8"), Angulo de Apertura 120°, vida útil mínima de 35.000 horas, panel de incrustar ultra-delgado color Blanco con marco en Aluminio. Garantía mínima de 2 años. Normas NTC-IEC 62031
	Un
	1

	230
	Panel LED Redondo incrustable de 30 cm (12")
	Un
	1

	231
	Paral 39 calibre 26 x 2,44
	Un
	1

	232
	Paral en acero inoxidable de 1,80 mt de alto en tubo redondo de 2" calibre 18 para división de espacios, con 4 dilatadores de 7/8" X 35 mm para vidrio templado de 8mm con anclaje a piso, disco 32 con perforaciones y tapa tornillos y punta superior en platina curva 
	Un
	1

	233
	Paral en acero inoxidable de 2,50 mt de alto en tubo redondo de 2" calibre 18 para división de espacios, con 4 dilatadores de 7/8" X 35 mm para vidrio templado de 8mm con anclaje a piso y techo, disco 32 con perforaciones y tapa tornillos.
	Un
	1

	234
	Pasacable Red redondo de 60x21 mm Negro
	Un
	1

	235
	Patch Cord Categoría 6 1.1 DB de 7 Pines Azul - 2 mt Largo
	Un
	1

	236
	Pegacor para Cerámicas, rendimiento 6 - 7.5 kg/m2 Bulto x 25 Kg
	Un
	1

	237
	Pegante PL285 X 5 gl
	Un
	1

	238
	Pegante incoloro para madera x galón
	Galón
	1

	239
	Película Autoadhesiva control solar, filtro UV ancho 1.22 mt Rollo x 50 mt
	Un
	1

	240
	Película decorativa sandblas frosted de 1.22 x 3 mt
	Un
	1

	241
	Película polarizada de 1.5 micras, 2 capas, anti rayas, protector térmico, color silver o Negro al 5%. rollos de 60 metros c/u.
	Un
	1

	242
	Perfil de Compensación 44 x 12 mm largo 3 mt
	Un
	1

	243
	Perfil de Transición de 45 x 9mm largo 3 mt
	Un
	1

	244
	Perfil F en aluminio x 6 m para divisiones en vidrio templado
	Un
	1

	245
	Perfil para Drywall tipo Angulo 0.40 mm de 3/4 x 3/4
	Un
	1

	246
	Perfil para Drywall tipo Canal base 6
	Un
	1

	247
	Perfil para Drywall tipo Canal base 9
	Un
	1

	248
	Perfil para Drywall tipo Omega 0.40 mm de 2- 5/16 x 3/4
	Un
	1

	249
	Perfil para Drywall tipo Paral 0.40 mm de 2 - 1/2 x 1 1/4
	Un
	1

	250
	Perfil para Drywall tipo Vigueta 0.40 mm de 1 - 1/2 x 3/4
	Un
	1

	251
	Pintura Acrílica a base de agua Tipo 1 anti hongos, Lavable, acabado Mate color Blanco, Rendimiento 25 a 30 m2/galón, Cuñete x 5 gl
	Un
	1

	252
	Pintura Acrílica a base de agua Tipo 1 anti hongos, Lavable, acabado Mate color verde institucional Rendimiento 25 a 30 m2/galón, Cuñete x 5 gl
	Un
	1

	253
	Pintura en aceite negra mate
	Galón
	1

	254
	Pintura Epóxica Blanca o Azul
	Galón
	1

	255
	Pintura Tráfico (para demarcación de parqueaderos, sobre concreto o asfalto).
	Galón
	1

	256
	Pintura Coraza Exterior Tipo 1
	Galón
	1

	257
	Pirlan de transición en madera o reductor color a definir
	Ml
	1

	258
	Piso Arquitectónico Haya de 2.5 mm Vinisol
	M2
	1

	259
	Piso Laminado Tráfico: AC3; clase 32; Dimensión: 1,215 x 16,5 cm x 8 mm tipo brillante, color a definir; GARANTÍA MÍNIMA 5 AÑOS
	M2
	1

	260
	Piso porcelanato gris mate 56,6 x 56,6 cm
	M2
	1

	261
	Plástico Negro Calibre 3.5 de 10 x 3 mt
	Un
	1

	262
	Platero para cocina
	Un
	1

	263
	Poli sombra color Blanco de 2.10 mt de Altura
	M2
	1

	264
	Poceta doble
	Un
	1

	265
	Ponchadora de impacto
	Un
	1

	266
	Puerta entamborada con marco y cerradura tipo manija para uso interior, debe estar entre el rango de 0,70 a 0.90mts ancho X 2.20 mt. A 2.50 mt alto acabado en formica color por definir
	Un
	1

	267
	Puntilla por libra
	Un
	1

	268
	Rastreador de cable
	Un
	1

	269
	Rejilla plástica para piso anti cucarachas de 3 x 2"
	Un
	1

	270
	Remache 3/16 x 1/2 caja x 100 und
	Caja
	1

	271
	Removedor PVC x 1/4 gl
	Un
	1

	272
	Rodillo profesional anti goteo felpa acrílica de 9"
	Un
	1

	273
	Sanitario alongado Completo en porcelana Sanitaria, Válvula de descarga tipo torre, tapa asiento Cierre suave, botón de accionamiento de descargue tipo PUSH
	Un
	1

	274
	Sanitario Institucional Blanco sin Tanque entrada Posterior antibacterial 
	Un
	1

	275
	Sensor de Pared Multitecnologia PIR/Ultrasónico 110° color Blanco, incluye Unidad de Control 
	Un
	1

	276
	Sensor Techo Multitecnologia PIR/Ultrasónico 360° 19mtsx10mts color Blanco, incluye Unidad de Control 20A.
	Un
	1

	277
	Sensor 360° maxilum ST06A
	Un
	1

	278
	Set de brocas diferente diámetros para metal/lamina
	Juego
	1

	279
	Set de brocas diferente diámetros tipo espada para madera
	Juego
	1

	280
	Set de brocas diferente diámetros tungsteno
	Juego
	1

	281
	Sifón tipo push para lavamanos, incluye codo de desagüe
	Un
	1

	282
	Sika top 122 x 25kg
	Un
	1

	283
	Sika fill power- 7x20kg
	Un
	1

	284
	Sikaflex 1a 305ml blanco,negro y gris
	Un
	1

	285
	Silicona gris 280 ml
	Un
	1

	286
	Silicona Multiusos Anti hongos incolora
	Un
	1

	287
	Soga nylon trenzado de 10 mm x 10 mt
	Un
	1

	288
	Soldadura PVC x 1/4 gl
	Un
	1

	289
	Sonda destaqueadora de 6 mt enrollable con manivela
	Un
	1

	290
	Soporte en aluminio para división de vidrio en escritorio, diámetro 1"
	Un
	1

	291
	Soporte en U en acero para estabilidad divisiones de vidrio
	Un
	1

	292
	Soporte vidrio Níquel cepillado 20 x 60 mm
	Un
	1

	293
	Superlón rollo reforzado polietileno Rollo de 1 x 10 mt
	Un
	1

	294
	Supresor de Picos pared 3 salidas 450 Joule
	Un
	1

	295
	Superficie en madera para puesto de trabajo de 1,20 X 60
	Un
	1

	296
	Tablero enchapado en formica de 0,90 X 0,60 mt Color Cerezo Agreste Espesor 30 mm
	Un
	1

	297
	Tablero enchapado en formica de 1,20 X 0,60 mt Color Cerezo Agreste Espesor 30 mm
	Un
	1

	298
	Tablero enchapado en formica de 1,50 X 0,60 mt Color Cerezo Agreste Espesor 30 mm
	Un
	1

	299
	Tablero RH de 2.44 x 1.83 mt 15 mm color por definir
	Un
	1

	300
	Taco Bipolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116
	Un
	1

	301
	Taco Monopolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116
	Un
	1

	302
	Taco Monopolar Enchufable de 30 Amp BTC-2116
	Un
	1

	303
	Taco Monopolar Enchufable de 50 Amp BTC-2116
	Un
	1

	304
	Taco Tripolar Enchufable de 20 Amp debe cumplir con "certificación del producto", RETIE, Normas IEC 60898, UL 489, NTC-2116
	Un
	1

	305
	Tapa Ciega Plástica REF. 2400
	Un
	1

	306
	Tapa Ciega Plástica REF. 5800
	Un
	1

	307
	Tapa plástica para registro 20 x 20 cm
	Un
	1

	308
	Tapa luz terminado de 2.5 mt largo x 4 x 1 cm color por definir
	Un
	1

	309
	Tee Plástica 10X4 Blanca
	Un
	1

	310
	Tee sanitaria 3" pvc
	Un
	1

	311
	Tee hg 1/2
	Un
	1

	312
	Tee para cielo reaso en aluminio 1/16 x 1m
	Un
	1

	313
	Tee pvc 1/2
	Un
	1

	314
	Teflon industrial rollo x 20metros
	Un
	1

	315
	Teja de barro pequeña tipo colonial
	Un
	1

	316
	Terminal auto desforre cable N°12
	Un
	1

	317
	Terminal EMT 1/2" galvanizada
	Un
	1

	318
	Thinner extrafino con envase
	Galón
	1

	319
	Toma Aérea en Caucho de 15A con Polo a Tierra
	Un
	1

	320
	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Marfil con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650
	Un
	1

	321
	Tomacorriente Doble con polo a tierra aislada tipo Hospitalaria color Naranja con Tapa, deben cumplir con "certificación del producto", RETIE, normas IEC 60695 - 60884, UL 498, NTC-1650
	Un
	1

	322
	Tomacorriente Pata-Trabada 20A - 250V
	Un
	1

	323
	Tomacorriente y tubo EMT
	Un
	1

	324
	Toma Blanca Levinton doble sencillo
	Un
	1

	325
	Toma Blanca Doble con polo a tierra sencillo
	Un
	1

	326
	Tope para pasador en puertas de vidrio templado
	Un
	1

	327
	Tornillo de 1/2"
	Paquete
	1

	328
	Tornillo de 3/4"
	Paquete
	1

	329
	Tornillo estructura Drywall punta aguda de 0.9 mm paquete x 1000 Un
	Un
	1

	330
	Tornillo estructura Drywall punta broca de 0.9 mm paquete x 500 Un
	Un
	1

	331
	Tornillo estructura Drywall punta broca de 1.9 mm de 8x1/2" paquete x 500 Un
	Un
	1

	332
	Tornillo lamina drywall punta aguda standard 6x1" paquete x 1000
	Un
	1

	333
	Tornillo lamina hexagonal punta broca de 10x1" paquete x 100 un
	Un
	1

	334
	Tornillo Pasante con Tuerca para Tomas Paquete x 100 Un
	Un
	1

	335
	Tornillo placa yeso x 3000 und
	Paquete
	1

	336
	Totalizador Termo magnético tripolar, tipo Industrial de 100A Regulable, debe cumplir con "Certificación de producto" RETIE.
	Un
	1

	337
	Totalizador Termo magnético tripolar, tipo Industrial de 80A Regulable, debe cumplir con "Certificación de producto" RETIE.
	Un
	1

	338
	Troquel Eléctrico para Canaleta de 12cm
	Un
	1

	339
	Troquel Lógico para Canaleta de 12cm
	Un
	1

	340
	Tubo conduit PVC de 1" x 3mts tipo pesado.
	Un
	1

	341
	Tubo conduit PVC de 3/4" x 3mts tipo pesado.
	Un
	1

	342
	Tubo PVC 1" Presión X 6 mt 
	Un
	1

	343
	Unión EMT 1/2" galvanizada
	Un
	1

	344
	Unión PVC de 4" - sanitaria
	Un
	1

	345
	Válvula de 3/4" de bola en bronce
	Un
	1

	346
	Válvula de Descarga Anti vandálica tipo PUSH para Sanitario completa
	Un
	1

	347
	Vidrio templado Incoloro 10 mm con perforaciones en según diseño
	M2
	1

	348
	Vidrio templado Incoloro 8 mm con perforaciones según diseño
	M2
	1

	349
	Vinilo micro perforado Ancho 127 cm rollo x 50 mt
	Un
	1

	350
	Win aluminio crudo x6m
	Un
	1

	351
	Yeso Escayola X Bulto de 25 Kg
	Un
	1

	352
	Motor manejadora capacidad 1,5 hp 220v/
	Un
	1

	353
	Bombas de condensado a 220v
	Un
	1

	354
	Compresor rotativo de 1,5 reciprocante 220v
	Un
	1

	355
	Compresor reciprocante para equipos de 5 tr
	Un
	1

	356
	Compresor de 3 tr monofásico reciprocante 208 - 220v
	Un
	1

	357
	Compresor de 3 tr trifásico reciprocante 220v
	Un
	1

	358
	Compresor de 3 tr trifásico reciprocante 208 - 220v
	Un
	1

	359
	Compresor de 3,5 tr monofásico reciprocante 220v
	Un
	1

	360
	Compresor de 3,5 tr trifásico reciprocante 208 - 220v
	Un
	1

	361
	Compresor de 3,5 tr trifásico scroll 208 v
	Un
	1

	362
	Compresor de 3,5 tr trifásico reciprocante 460v
	Un
	1

	363
	Compresor de 4 tr monofásico reciprocante 208 - 220v
	Un
	1

	364
	Compresor de 4 tr trifásico reciprocante 208 - 220v
	Un
	1

	365
	Compresor de 4 tr monofásico scroll 208 - 220 v
	Un
	1

	366
	Compresor de 4,5 tr monofásico scroll 208 - 220 v
	Un
	1

	367
	Compresor de 4,5 tr trifásico reciprocante 208 - 220v
	Un
	1

	368
	Compresor de 5 tr monofásico reciprocante
	Un
	1

	369
	Compresor de 5 tr trifásico reciprocante 208 - 220v
	Un
	1

	370
	Compresor de 5 tr monofásico scroll 208 - 220 v
	Un
	1

	371
	Compresor de 5 tr trifásico scroll 208 - 220 v
	Un
	1

	372
	Compresor de 7,5 tr trifásico scroll 208 - 220 v
	Un
	1

	373
	Compresor de 7,5 tr trifásico tándem 208 - 220 v
	Un
	1

	374
	Compresor de 10 tr trifásico reciprocante 208 - 220v
	Un
	1

	375
	Compresor de 7,5 tr trifásico tándem reciprocante 208 - 220
	Un
	1

	376
	Compresor de 12 tr trifásico reciprocante 208 - 220v
	Un
	1

	377
	Capacitor de arranque 35 mf a 370v
	Un
	1

	378
	Capacitor de arranque 4 mf a 450v
	Un
	1

	379
	Capacitor de arranque 50 mf a 370v
	Un
	1

	380
	Temporizador de 0 - 10 minutos con bobina de 110 o 220 v
	Un
	1

	381
	Tarjeta electrónica universal para mini Split
	Un
	1

	382
	Motor para unidad condensadora de 1/3 hp 220v/1ph/60hz 1075 rpm
	Un
	1

	383
	Motor para unidad condensadora de 2 tr
	Un
	1

	384
	Unidad condensadora de 2 tr
	Un
	1

	385
	Blower manejadora de 9.000
	Un
	1

	386
	Blower manejadora de 12.000
	Un
	1

	387
	Blower manejadora de 18.000
	Un
	1

	388
	Blower manejadora de 24.000
	Un
	1

	389
	Blower manejadora de 36.000
	Un
	1

	390
	Aislamiento térmico rubatex
	Un
	1

	391
	Cable eléctrico n° 10
	Metro
	1

	392
	Cable eléctrico n° 12
	Metro 
	1

	393
	Break de 40 AMP
	Un
	1

	394
	Break de 50 AMP
	Un
	1

	395
	Break de 60 AMP o superior
	Un
	1

	396
	Gas refrigerante r-22
	Lb
	1

	397
	Gas refrigerante 410
	Lb
	1




1.6.9.2. Elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes requeridos no previstos.

El proveedor debe estar en capacidad de suministrar los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes no contemplados en el presente documento, los cuales serán requeridos conforme a las cantidades, especificaciones técnicas y calidad solicitada, para las actividades de mantenimiento integral preventivo y/o correctivo, previa aprobación por parte del supervisor.

El proveedor deberá aportar mínimo tres (3) cotizaciones para aprobación del supervisor, quien realizará la verificación para que los precios de las cotizaciones se encuentren dentro de los precios del mercado.

Los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes deberán ser entregados a la Agencia en un plazo máximo de 24 horas después de la solicitud realizada por el supervisor, para los casos de trabajos que se consideren urgentes los insumos se deberán entregar en un plazo máximo de 6 horas después de la solicitud.

Los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes, que no sean utilizados deben ser entregados debidamente inventariados al supervisor del contrato o quien este delegue una vez se termine la ejecución de la actividad de mantenimiento.

1.6.9.3. Kit Mínimo de herramientas básicas y depósito.

El proveedor deberá contar con un kit mínimo de herramientas básicas, que requieran cada uno de los operarios para la prestación del servicio de ejecución diaria de las actividades a desarrollar, el cual será de propiedad del proveedor, y deberá contar entre otros con los siguientes elementos: carretilla, escaleras, taladros y herramienta menor, entre otros.

1.6.9.4. Procedimiento relacionado con el suministro de elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes.

El proveedor suministrará los elementos, materiales y demás bienes requeridos para el mantenimiento integral preventivos y/o correctivo que sean necesarios, para lo cual se establece el siguiente procedimiento:

· El profesional con apoyo de los técnicos, realizarán los diagnósticos pertinentes respecto a la necesidad de elementos de ferretería y construcción, que se requieran para la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos, estos diagnósticos deberán ser presentados al supervisor del contrato.
· Con base a ese diagnóstico el proveedor presentará solicitud formal y por escrito al supervisor el cual dará trámite a la respectiva solicitud, previa aprobación.

1.6.9.5. Condiciones de entrega de los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes.

El proveedor se obliga a entregar elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes en las siguientes condiciones:

· Los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes a suministrar, deben ser nuevos, originales y en ningún caso remanufacturados o reacondicionados.
· La Entidad solo aceptará elementos, materiales, insumos, herramientas de alta calidad y de marcas reconocidas en el mercado.
· Si los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes suministrados, requirieron importación, licencia o documento similar para poder ser comercializado en el país, el proveedor deberá entregar el respectivo certificado de importación del producto o del representante para Colombia.
· Cuando se encuentren defectos de fabricación o calidad en los elementos suministrados el proveedor debe responder por los mismos reemplazándolos en un término no mayor de (1) un día hábil a partir del requerimiento por parte del supervisor.
· Entregar la respectiva garantía de los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes adquiridos, para los casos que aplique, y cuyo término será establecido por el fabricante de los mismos, la cual será aportada por el proveedor. En caso de elementos que no tengan el soporte de garantía por parte del fabricante, el proveedor en caso de daño o fallas en su funcionamiento, repondrá los mismos, durante un plazo de uso de seis (6) meses.
· El proveedor deberá entregar los elementos, materiales, insumos, herramientas y demás bienes requeridos, en un plazo máximo de 24 horas después de la solicitud de aprobación del supervisor, y para los casos de trabajos que identifique la Agencia como urgentes en un plazo máximo de 6 horas después de la solicitud del supervisor.
· El proveedor asumirá todos los costos y gastos en los que pueda incurrir por cargue, descargue, transporte, embalaje y/o almacenamiento de los equipos, elementos y herramientas que suministre a la Entidad durante la ejecución del contrato, los cuales deberá disponer en las instalaciones físicas donde se desempeñarán las labores de mantenimiento.

1.6.10. Servicios complementarios: Recarga de Extintores

Para la ejecución del servicio complementario de recarga de extintores, la Entidad pone de presente que la clase, capacidad, cantidad y ubicación de los extintores de propiedad de la ANT, es la siguiente: 
 
	No.
	UGT
	SEDE
	DIRECCIÓN
	CLASE Y CAPACIDAD DE LOS EXTINTORES

	 
	 
	 
	 
	Agua Presión 2.5 GL
	PQS (20 LB) Multipropósito
	ABC Multipropósito 20 libras 
	agente limpio 3700

	1
	Magdalena
	Santa Marta
	Calle 24 No. 3 - 95 Ofc 1201-1008 Edificio Banco Bogotá
	 
	 
	3
	 

	2
	Cordoba
	Montería
	Carrera 6 No 62 B 32 Local 9 Edificio Sexta Avenida
	 
	 
	10
	 

	3
	Antioquía
	Medellín
	Calle 48B No. 80 – 53
	 
	 
	6
	 

	4
	Cundinamarca
	Sede Central -CAN
	Calle 43 No. 57 - 41
	 
	51
	 
	1

	
	
	Bodega Américas
	Carrera 56 No. 5C - 88
	4
	35
	 
	 

	
	
	Sede Chapinero
	Bogotá Chapinero                                              carrera 13 No 54-55 Edificio Torre SH Piso 2, 3, 4, 5 y 6
	 
	22
	 
	11

	5
	Meta
	Villavicencio
	Calle 38 No. 31 - 74 Ofc. 710-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810
	 
	 
	9
	 

	6
	Caldas
	Manizales
	Calle 65 A No. 23 B - 58
	 
	2
	1
	1

	7
	Tolima
	Ibague
	Carrera 3 No.15-17  oficinas 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 y parqueaderos No. 1.2, 2.2, 4.2 y 7.2
	 
	 
	1
	1

	TOTAL
	4
	110
	30
	14



El proveedor se obliga a realizar el servicio complementario: Recarga de extintores en las siguientes condiciones: 

· En caso de que la recarga de los extintores no se realice directamente en las sedes de la ANT, el proveedor deberá recoger y entregar los extintores en cada una de las sedes antes descritas, suministrando en calidad de préstamo los extintores de respaldo (back up) en igual cantidad, tipo y con vigencia 2024 durante el término en el que se surta el procedimiento de recarga, sin que ello implique un costo adicional para la ANT. 

· Cada extintor que haya sido sometido a recarga, debe tener como verificación del servicio, un collar o anillo localizado alrededor del cuello del cilindro. El anillo debe ser una pieza ininterrumpida colocada alrededor del cuello de tal manera que solo pueda ser removida si la válvula es completamente retirada. 

· Los compuestos del agente extintor deben ser 100% biodegradables, sin toxicidad y respetuosos con el medio ambiente. En caso de que por consideraciones técnicas no se puedan emplear enviar una declaración firmada justificando las razones, la cual esté debidamente sustentada; de manera que se asegure que los químicos empleados en la carga de los extintores no contengan hidrobromofluorocarburos del metano, del etano o del propano dañinos para la capa de ozono.

· El proveedor deberá enviar copia de los certificados de calibración de los equipos que se emplearán en el proceso de recarga. 

· El proveedor deberá entregar la hoja de vida de cada uno de los extintores indicado las recomendaciones de conservación y manipulación.

1.6.11. Informes.

El proveedor deberá presentar los informes que le sean solicitados por el supervisor del contrato, correspondientes a las actividades desarrolladas con ocasión de los mantenimientos contemplados dentro de la presente contratación, los cuales deberán contar con toda la información y soportes relacionados, para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae el proveedor.

Para lo anterior, deberá presentar:

a) Informes mensuales, sobre la planeación y ejecución de las actividades de mantenimiento integral preventivo y/o correctivo y/o de servicios complementarios, indicando:

· Descripción técnica de los mantenimientos y bienes entregados, así: relación de la actividad ejecutada, tiempo de duración, personal requerido, fecha de realización y constancia de recibido por parte del supervisor.
· Respecto de los bienes deberá indicar: cantidades, valor unitario, IVA, valor total incluido IVA; balance del contrato de acuerdo con los recursos presupuestales asignados por vigencias y totalizados, que indique además el valor ejecutado, valor total facturado, valor total pagado y saldo total por ejecutar, el cual deberá ser conciliado con el supervisor del contrato y llevado en forma acumulada. Aprobación previa de los mantenimientos y bienes por parte del supervisor.
· Entregar registro fotográfico del antes, durante y después.

b) Entregar un informe final consolidado de la ejecución del contrato a nivel presupuestal, contable, financiero de los mantenimientos prestados, junto con los soportes necesarios, listado de entrega de material y bienes suministrados y demás información requerida por la Agencia.
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