ANEXO “C”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El (los) suscrito (s), (INCLUIR INFORMACION), en calidad de Representante Legal de ___ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de los (BIENES,OBRAS/SERVICIOS) relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir y hacen parte de la Invitación a Ofertar (Invitación Pública No. _____ ARC-(UNIDAD DELEGATARIA)-(AÑO) ), cuyo objeto es ( INCLUIR INFORMACION).

1. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL (BIEN, OBRA O SERVICIO).

	ÍTEM
	UNIDAD
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CUMPLE 
/NO CUMPLE

	
	
	ALMACENES Y MAESTRAZA
	
	
	

	1
	
	PRELIMINARES
	
	
	

	1.1
	BFLIM16
	DESMONTE TOTAL DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE: (TEJAS, ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, CORREAS, CERCHAS, VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, VARILLAS, ANCLAJES, GANCHOS, GATO, SOPORTE PROVISIONAL AL MOMENTO DE LA DEMOLICIÓN, FIJACIONES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO DESMONTE, TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMEN, MATERIALES INHERENTES A LA ACTIVIDAD, EQUIPOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD, ASEO OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, RETIRO MATERIAL SOBRANTE O Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO).
	M2
	300
	 

	2
	
	INFRAESTRUCTURA
	
	
	 

	2.1
	BFLIM16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PARA CUBIERTA EN ACERO GALVANIZADO CAL 18, CON SECCIÓN TRANSVERSAL RECTANGULAR DE 18X12 CM Y ALAS DE 15 CM O MEDIDAS MAYORES A LA EXISTEN ACUERDO APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR. (INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, TORNILLERÍA, ACCESORIOS Y HERRAJES DE FIJACIÓN DE LAS PIEZAS A LAS PLACAS, EN ALEROS Y EN CUBIERTA, PENDIENTES, MASILLA DE BASE NEUTRA MONO COMPONENTE, PARA SELLADO DE JUNTAS, ANTICORROSIVO Y ACABADO TIPO ESMALTE EN COLOR A LA VISTA, RETIRO DE MANTO ASFALTICO O ALISTADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LINEALES, DILATACIONES, ACORDAR DISEÑO CON SUPERVISOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, UNIONES, ACCESORIO INSTALACIÓN DE BAJANTE EN LAS EQUINAS, PINTURA Z8 PRIMER, ACABADO FINAL EN PINTURA EPOXICA CATALIZADA Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ASEO OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE).
	ML
	50
	 

	2.2
	BFLIM16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE 4” PVC INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, PUNTOS, REGATES PASANTES EN MUROS, COLUMNAS, PLACAS, CUBIERTAS, VIGAS CANAL Y PLACAS DE PISO, EXCAVACIÓN, RASANTES ACABADAS, ACCESORIOS, SOPORTES, ANCLAJES, CONEXIONES, UNIONES, ACOPLES, EMPALMES, CONEXIÓN CAPTACIÓN A LOS PUNTOS DE DESAGÜE DE AGUAS PLUVIALES, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).
	ML
	15
	 

	2.3
	BFLIM16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA VERDE INSTITUCIONAL EN TEJA TERMOACÚSTICA ECOROOF UPVC 2.5MM, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE O DE MAYOR CALIDAD. (INCLUYE: ANCLAJES, CABALLETE, TORNILLERÍA, GANCHOS DE FIJACIÓN, TERMINALES, LIMATESA, CUMBRERA CORTE DE TRASLAPOS, CORRECTO EMPALME CON CUBIERTA EXISTENTE, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).
	M2
	350
	 

	2.4
	BFLIM16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA ECOROOF UPVC 2.5MM), ACERO CORRUGADO- GRADO 60: FY = 4200 KG/CM2.  EN PERFILES TUBULARES RECTANGULARES O CUADRADOS. (INCLUYE: MONTAJE, SOLDADURA, CORTE, CORREAS, TRANSPORTE, ANTICORROSIVO, ESQUEMA DE PINTURA DE ACABADO 8 MILS EPOXICA, ALISTADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LINEALES, DILATACIONES, VANO, ACABADO, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, CUMPLIR CON LA NORMA NSR- 10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).
	ML
	190
	 

	2.5
	BFLIM16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS PERFILERÍA EN C CAL.14 GALVANIZADAS PARA CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA ECOROOF UPVC 2.5MM), ACERO CORRUGADO- GRADO 60: FY = 4200 KG/CM2. (INCLUYE: MONTAJE, SOLDADURA, CORTE, CORREAS, TRANSPORTE, PINTURA BASE Z8 PRIME, ESQUEMA DE PINTURA DE ACABADO 8 MILS EPOXICA, ALISTADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LINEALES, DILATACIONES, ACOPLE A CERCAS PRINCIPALES, ACABADO, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, CUMPLIR CON LA NORMA NSR- 10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).
	ML
	200
	 

	2.6
	BFLIM16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC EN LISTONES, COLOR BLANCO  10 MM INCLUYE: (ESTRUCTURA, OMEGA CADA 50CM, CANAL CADA 1.00MT, VIGUETAS, ANGULO, CUELGA EN ANGULO METÁLICO, MALLA ANTI ROEDORES EN LA CUBIERTA, PERFIL PERIMETRAL, MEDIACAÑA, REGISTRO DE 50X50 CM Y CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL SITIO Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGAR AUTORIZADO).
	M2
	40
	 

	2.7
	BFLIM16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA CERRAMIENTO DE SEGURIDAD EN MALLA ESLABONADA DE 1”1/2 GALVANIZADA, INCLUYE, RECUADROS DE SUBDIVISIÓN EN ANGULO DE 1” ½ X 1/8, CRUCETAS DE REFUERZO EN RECUADROS DE MALLA, ANCLAJE A LA EDIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PINTURA EN Z8 PRIMER, ACABADO FINAL EN PINTURA CATALIZADA COLOR VERDE AMAZONAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN Y CUMPLIMIENTO CON LA NORMA TÉCNICA.
	M2
	20
	 

	3
	
	SISTEMA ELECTRICO
	
	
	 

	3.1
	BFLIM16
	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJA BREYKER TRIFILAR A 220V DE 24 CIRCUITOS, BREAKER 40 AMP, TUBERÍA EMT 1”1/2, TOTALIZADOR DE 200 AMP Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	UND
	1
	 

	3.2
	BFLIM16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA RED PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN EN CABLE 3N° 8+1 N° 8+1 N°10 AWG INCLUYE TUBERÍA EMT 1” 1/2, CAJAS OCTAGONALES METÁLICAS, UNIONES, TERMINALES, CURBAS Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	ML
	20
	 

	3.3
	BFLIM16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLES A 110V INCLUYE PUNTO ELÉCTRICO, CABLEADO, CAJAS METÁLICAS, UNIONES, CURVAS, TUBERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO..
	UND
	15
	 

	3.4
	BFLIM16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR A 110V INCLUYE PUNTO ELÉCTRICO, CABLEADO, CAJAS METÁLICAS, UNIONES, CURVAS, TUBERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	UND
	6
	 

	3.5
	BFLIM16
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 40X40 CM, 48W, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, LUZ BLANCA, ACCESORIOS CERTIFICADO RETIE Y/O CIDET (INCLUYE: TUBERÍA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS Y RETIRO DE LA EXISTENTE, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN EN LOS PUNTOS ACUERDO AL SUPERVISOR).
	UND
	11
	 

	3.6
	BFLIM16
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA INCLUYE MEJORAMIENTO DE TERRENO CON HIDROSOLTA, CABLE DESNUDO N° 10 SOLDADURA EXOTÉRMICA, VARILLA COPERWELL DE 5/8” X 2.20M Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.  
	UND
	1
	 




NOTA: EL OFERENTE DEBERÁ MANIFESTAR SI CUMPLE O NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PLASMADAS EN EL PRESENTE ANEXO. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

	CAPÍTULO
	1
	ZONA COCINA DESPENSA

	ÍTEM
	1.1
	DESMONTE TOTAL DE CUBIERTA EXISTENTE. INCLUYE: (TEJAS, ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE, CORREAS, CERCHAS, VIGAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS, VARILLAS, ANCLAJES, GANCHOS, GATO, SOPORTE PROVISIONAL AL MOMENTO DE LA DEMOLICIÓN, FIJACIONES, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO DESMONTE, TODOS LOS ELEMENTOS QUE LA CONFORMEN, MATERIALES INHERENTES A LA ACTIVIDAD, EQUIPOS INHERENTES A LA ACTIVIDAD, ASEO OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN, RETIRO MATERIAL SOBRANTE O Y DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO).

	UNIDAD DE MEDIDA
	M2 – METRO CUADRADO
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	
El desmonte total de la cubierta existente es una actividad crítica en el proceso de renovación o reconstrucción de estructuras. Este proceso implica la remoción completa de todos los componentes que conforman la cubierta, incluyendo tejas, estructura metálica de soporte, correas, cerchas, vigas principales y secundarias, varillas, anclajes, ganchos, y cualquier otro elemento necesario para su correcto desmonte. La actividad no solo se centra en la remoción física de estos elementos, sino también en la gestión adecuada de los materiales sobrantes y su disposición final en un sitio autorizado. Este procedimiento es esencial para garantizar la seguridad estructural y la preparación adecuada del área para las siguientes fases de construcción.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	
1. Consulta de Planos: Consultar los planos arquitectónicos y de detalle suministrados por la supervisión o la unidad. En caso de que la unidad no disponga de planos, es obligación única del contratista realizar el plano record del lugar a intervenir, sin generar costo adicional.
2. Preparación del Sitio: Asegurar que el área esté libre de obstáculos y que se hayan tomado todas las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores y el entorno.
3. Desmontaje de Componentes: Proceder con el desmonte sistemático de los componentes de la cubierta, comenzando por las tejas y avanzando hacia la estructura metálica de soporte, correas, cerchas, vigas, y demás elementos.
4. Soporte Provisional: Instalar soportes provisionales durante el proceso de demolición para evitar cualquier colapso o accidente.
5. Retiro y Disposición de Materiales: Retirar todos los materiales desmontados y asegurarse de su disposición final en un sitio autorizado, cumpliendo con las normativas ambientales y de seguridad vigentes.

	REFERENCIAS Y NORMAS

	Para esta actividad, se deben seguir las normas técnicas colombianas aplicables, como la NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana) y las regulaciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Además, se deben considerar las especificaciones de seguridad y salud en el trabajo establecidas por el Ministerio de Trabajo.

	ENSAYOS A REALIZAR

	
· Inspección Visual:
· Realizar una inspección visual detallada para identificar cualquier daño o defecto en los elementos estructurales y no estructurales después del desmonte.
· Ensayo de Resistencia de Materiales: Para verificar la integridad de los componentes estructurales antes de su desmonte.
· Ensayo de Calidad del Aire: Durante el proceso de demolición, para asegurar que no se generen contaminantes peligrosos.

	MATERIALES

	
Láminas, estructura de soporte, anclajes, ganchos, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcto desmonte, incluyendo todos los componentes que la conforman. Adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas y demás elementos necesarios para su correcta ejecución.
· Herramientas de corte y demolición.
· Equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores.
· Materiales para soporte provisional.

	EQUIPO

	
· Herramienta menor 
· Andamio metálico de secciones tubular certificados.
· Elementos de protección personal. 
· Poleas
· Entibados
· Pulidora manual
· Grúas y elevadores.
· Equipos de corte y soldadura.
· Contenedores para la disposición de materiales desmontados.
· Demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.



	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de que las obras no cumplan con estas especificaciones durante su ejecución o al finalizar, se considerarán como mal ejecutadas. En tal evento, el Constructor estará obligado a reconstruirlas a su costo, sin que esto implique modificaciones ni adiciones en el plazo y el valor del contrato. La actividad deberá ser entregada con total recibo a satisfacción por parte de la Interventoría o supervisión, garantizando la mejor calidad en la ejecución.


	CAPÍTULO
	2
	INFRAESTRUCTURA

	ÍTEM
	2.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PARA CUBIERTA EN ACERO GALVANIZADO CAL 18, CON SECCIÓN TRANSVERSAL RECTANGULAR DE 18X12 CM Y ALAS DE 15 CM O MEDIDAS MAYORES A LA EXISTEN ACUERDO APROBACIÓN POR EL SUPERVISOR. (INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, TORNILLERÍA, ACCESORIOS Y HERRAJES DE FIJACIÓN DE LAS PIEZAS A LAS PLACAS, EN ALEROS Y EN CUBIERTA, PENDIENTES, MASILLA DE BASE NEUTRA MONO COMPONENTE, PARA SELLADO DE JUNTAS, ANTICORROSIVO Y ACABADO TIPO ESMALTE EN COLOR A LA VISTA, RETIRO DE MANTO ASFALTICO O ALISTADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LINEALES, DILATACIONES, ACORDAR DISEÑO CON SUPERVISOR, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, UNIONES, ACCESORIO INSTALACIÓN DE BAJANTE EN LAS EQUINAS, PINTURA Z8 PRIMER, ACABADO FINAL EN PINTURA EPOXICA CATALIZADA Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ASEO OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN Y RETIRO MATERIAL SOBRANTE).

	UNIDAD DE MEDIDA
	M - METRO LINEAL
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	El suministro e instalación de canal para cubierta en acero galvanizado calibre 18 es una tarea esencial para garantizar la adecuada evacuación de aguas pluviales y la protección de la estructura del edificio. Este proceso incluye la instalación de canales con una sección transversal rectangular de 18x12 cm y alas de 15 cm, o medidas mayores según la aprobación del supervisor. La actividad abarca desde el desmonte de la canal existente hasta la instalación de la nueva, incluyendo todos los accesorios y herrajes necesarios para su fijación. Además, se contempla el uso de masilla de base neutra mono componente para el sellado de juntas, aplicación de anticorrosivo y acabado tipo esmalte en color a la vista, así como la disposición final de los materiales sobrantes en un sitio autorizado. Este procedimiento es crucial para asegurar la durabilidad y funcionalidad del sistema de drenaje de la cubierta.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	1. Consulta de Planos: Consultar los planos arquitectónicos y de detalle suministrados por la supervisión o la unidad. En caso de que la unidad no disponga de planos, es obligación única del contratista realizar el plano record del lugar a intervenir, sin generar costo adicional.
2. Desmonte de la Canal Existente: Retirar cuidadosamente la canal existente, asegurando que no se dañen otros componentes de la estructura.
3. Preparación del Sitio: Limpiar y preparar el área para la instalación de la nueva canal, incluyendo la remoción de manto asfáltico o alistado si es necesario.
4. Instalación de la Nueva Canal: Colocar la nueva canal de acero galvanizado, asegurando su correcta fijación a las placas, aleros y cubierta mediante tornillería, accesorios y herrajes adecuados.
5. Sellado y Acabado: Aplicar masilla de base neutra mono componente para el sellado de juntas, seguido de una capa de anticorrosivo y acabado tipo esmalte en color a la vista.
6. Instalación de Bajantes: Colocar los accesorios necesarios para la instalación de bajantes en las esquinas, asegurando una correcta evacuación del agua.
7. Retiro y Disposición de Materiales: Retirar todos los materiales sobrantes y asegurarse de su disposición final en un sitio autorizado, cumpliendo con las normativas ambientales y de seguridad vigentes.

	REFERENCIAS Y NORMAS

	
· NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana)
· Decreto 1077 de 2015
· Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)


	ENSAYOS A REALIZAR

	· Ensayo de Resistencia de Materiales: Para verificar la integridad de los componentes estructurales antes de su instalación.
· Ensayo de Estanqueidad: Para asegurar que las juntas y uniones sean completamente impermeables.

	MATERIALES

	· Todos los requeridos e inherentes para dar cumplimiento a el objeto de la actividad de acuerdo a procedimientos constructivos y garantizando las normas de SST.
· Canal de acero galvanizado calibre 18.
· Tornillería, accesorios y herrajes de fijación.
· Masilla de base neutra mono componente.
· Anticorrosivo y esmalte para acabado.
· Pintura Z8 primer y pintura epóxica catalizada.

	EQUIPO

	
· Herramienta menor.
· Herramientas de corte y fijación.
· Equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores.
· Grúas y elevadores para la instalación de la canal.
· Herramienta mayor (En caso de ser requerida por el contratista).
· Cualquier otro equipo inherente necesario para el buen término de la actividad.


	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de que las obras no cumplan con estas especificaciones durante su ejecución o al finalizar, se considerarán como mal ejecutadas. En tal evento, el Constructor estará obligado a reconstruirlas a su costo, sin que esto implique modificaciones ni adiciones en el plazo y el valor del contrato. La actividad deberá ser entregada con total recibo a satisfacción por parte de la Interventoría o supervisión, garantizando la mejor calidad en la ejecución.


	CAPÍTULO
	2
	INFRAESTRUCTURA

	ÍTEM
	2.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTES DE 4” PVC INCLUYE: DESMONTE DE LA EXISTENTE, PUNTOS, REGATES PASANTES EN MUROS, COLUMNAS, PLACAS, CUBIERTAS, VIGAS CANAL Y PLACAS DE PISO, EXCAVACIÓN, RASANTES ACABADAS, ACCESORIOS, SOPORTES, ANCLAJES, CONEXIONES, UNIONES, ACOPLES, EMPALMES, CONEXIÓN CAPTACIÓN A LOS PUNTOS DE DESAGÜE DE AGUAS PLUVIALES, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).

	UNIDAD DE MEDIDA
	M - METRO LINEAL
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	El suministro e instalación de bajantes de 4” en PVC es una actividad fundamental para asegurar la correcta evacuación de aguas pluviales desde la cubierta hasta los puntos de desagüe. Este proceso incluye el desmonte de los bajantes existentes y la instalación de nuevos bajantes, pasando por puntos críticos como muros, columnas, placas, cubiertas, vigas canal y placas de piso. La actividad también abarca la excavación y preparación de rasantes acabadas, así como la instalación de todos los accesorios, soportes, anclajes, conexiones, uniones, acoples y empalmes necesarios. Además, se debe asegurar la conexión adecuada de los bajantes a los puntos de captación y desagüe de aguas pluviales, garantizando así su correcto funcionamiento. Este procedimiento es vital para mantener la integridad estructural y la funcionalidad del sistema de drenaje del edificio.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	· Consulta de Planos: Consultar los planos arquitectónicos y de detalle suministrados por la supervisión o la unidad. En caso de que la unidad no disponga de planos, es obligación única del contratista realizar el plano record del lugar a intervenir, sin generar costo adicional.
· Desmonte de Bajantes Existentes: Retirar cuidadosamente los bajantes existentes, asegurando que no se dañen otros componentes de la estructura.
· Preparación del Sitio: Adecuar el espacio para la instalación de los nuevos bajantes, incluyendo la excavación y preparación de rasantes acabadas.
· Instalación de Bajantes de PVC: Colocar los nuevos bajantes de 4” en PVC, asegurando su correcta fijación y conexión a los puntos de captación y desagüe mediante soportes, anclajes, conexiones, uniones, acoples y empalmes adecuados.
· Conexión y Sellado: Asegurar la conexión de los bajantes a los puntos de desagüe de aguas pluviales, aplicando los sellos necesarios para evitar filtraciones.
· Retiro y Disposición de Materiales: Retirar todos los materiales sobrantes y asegurarse de su disposición final en un sitio autorizado, cumpliendo con las normativas ambientales y de seguridad vigentes.
· Demas actividades inherentes al ítem


	REFERENCIAS Y/O NORMAS

	
Decreto 1077 de 2015
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST.
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), aunque se centra en la construcción sismo resistente, también incluye directrices sobre la instalación segura de cubiertas para evitar riesgos durante el proceso.
Las Normas Técnicas Colombianas (NTC) proporcionan especificaciones técnicas para diversos aspectos de la construcción, incluyendo la gestión de residuos y la protección ambiental.
El Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS) establece los criterios técnicos y normativos para la gestión de sistemas de agua potable y saneamiento, incluyendo la disposición de escombros y la protección de recursos hídricos durante actividades de instalación.


	ENSAYOS A REALIZAR

	
La interventoría a su criterio debe determinar los ensayos no destructivos, verificando funcionalidad y operación, al encontrarse defectos o imperfectos en elementos, la reparación y/o cambio de la pieza debe ser a costo del contratista.
· Ensayo de Resistencia de Materiales: Para verificar la integridad de los componentes estructurales antes de su instalación.
· Ensayo de Estanqueidad: Para asegurar que las juntas y uniones sean completamente impermeables.


	MATERIALES

	
Demás elementos necesarios para su correcta instalación y/o funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).
· Bajantes de 4” en PVC.
· Accesorios, soportes y anclajes.
· Conexiones, uniones, acoples y empalmes.
· Herramientas de corte y fijación.


	EQUIPO

	
· Equipo menor 
· Andamio metálico de secciones tubular certificados.
· Elementos de protección personal. 
· Poleas
· Entibados
· Herramientas de corte y fijación.
· Equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores.
· Grúas y elevadores para la instalación de los bajantes.
· Demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.


	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría.


	CAPÍTULO
	2
	INFRAESTRUCTURA

	ÍTEM
	2.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA VERDE INSTITUCIONAL EN TEJA TERMOACÚSTICA ECOROOF UPVC 2.5MM, ALTA RESISTENCIA A LA INTEMPERIE O DE MAYOR CALIDAD. (INCLUYE: ANCLAJES, CABALLETE, TORNILLERÍA, GANCHOS DE FIJACIÓN, TERMINALES, LIMATESA, CUMBRERA CORTE DE TRASLAPOS, CORRECTO EMPALME CON CUBIERTA EXISTENTE, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).

	UNIDAD DE MEDIDA
	M2 - METRO CUADRADO
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	El suministro e instalación de una cubierta verde institucional en teja termoacústica ECOROOF UPVC de 2.5 mm es una tarea clave para mejorar la eficiencia energética y el confort acústico de los edificios. Este tipo de cubierta ofrece alta resistencia a la intemperie y durabilidad, lo que la hace ideal para instituciones que buscan soluciones sostenibles y de alta calidad. La actividad incluye la instalación de todos los componentes necesarios, como anclajes, caballete, tornillería, ganchos de fijación, terminales, limatesa, y cumbrera, asegurando un correcto empalme con la cubierta existente. Además, se contempla la adecuación del espacio para su instalación, así como la disposición de mano de obra y herramientas necesarias para garantizar un montaje eficiente y seguro. Este procedimiento es fundamental para asegurar la funcionalidad y longevidad de la cubierta, contribuyendo a un entorno más sostenible y confortable.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	1. Consulta de Planos: Consultar los planos arquitectónicos y de detalle suministrados por la supervisión o la unidad. En caso de que la unidad no disponga de planos, es obligación única del contratista realizar el plano record del lugar a intervenir, sin generar costo adicional.
2. Preparación del Sitio: Adecuar el espacio para la instalación de la nueva cubierta, asegurando que la superficie esté limpia y libre de obstáculos.
3. Instalación de Anclajes y Soportes: Colocar los anclajes y soportes necesarios para la fijación de la cubierta, asegurando su correcta alineación y nivelación.
4. Montaje de la Cubierta: Instalar las tejas termoacústicas ECOROOF UPVC de 2.5 mm, asegurando un correcto empalme con la cubierta existente y utilizando tornillería, ganchos de fijación, terminales, limatesa y cumbrera.
5. Sellado y Acabado: Aplicar los sellos necesarios en las juntas y traslapos para asegurar la impermeabilidad y estabilidad de la cubierta.
6. Revisión y Ajustes: Realizar una revisión final para asegurar que todos los componentes estén correctamente instalados y realizar los ajustes necesarios.
7. Retiro y Disposición de Materiales: Retirar todos los materiales sobrantes y asegurarse de su disposición final en un sitio autorizado, cumpliendo con las normativas ambientales y de seguridad vigentes.

	REFERENCIAS Y NORMAS

	· NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana)
· Decreto 1077 de 2015
· Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

	ENSAYOS A REALIZAR

	· Ensayo de Resistencia de Materiales: Para verificar la integridad de los componentes estructurales antes de su instalación.
· Ensayo de Estanqueidad: Para asegurar que las juntas y uniones sean completamente impermeables.
La interventoría a su criterio debe determinar los ensayos no destructivos, verificando funcionalidad y operación, al encontrarse defectos o imperfectos en elementos, la reparación y/o cambio de la pieza debe ser a costo del contratista.


	MATERIALES

	 
· Tejas termoacústicas ECOROOF UPVC de 2.5 mm.
· Anclajes, caballete, tornillería, ganchos de fijación, terminales, limatesa y cumbrera.
· Herramientas de corte y fijación.
· Demas elementos inherentes a la actividad, para su correcta ejecución.


	EQUIPO

	
· Herramienta menor.
· Herramienta mayor (En caso de ser requerida por el contratista)
· Andamios (Que cumpla con la normativa NTC vigente y aprobado previamente por el profesional SST)
· Herramientas de corte y fijación.
· Grúas y elevadores para la instalación de la cubierta.
· Cualquier otro que se requiera de acuerdo a lo considerado por el contratista


	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría.


	CAPÍTULO
	2
	ZONA COCINA DESPENSA

	ÍTEM
	2.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA ECOROOF UPVC 2.5MM), ACERO CORRUGADO- GRADO 60: FY = 4200 KG/CM2.  EN PERFILES TUBULARES RECTANGULARES O CUADRADOS. (INCLUYE: MONTAJE, SOLDADURA, CORTE, CORREAS, TRANSPORTE, ANTICORROSIVO, ESQUEMA DE PINTURA DE ACABADO 8 MILS EPOXICA, ALISTADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LINEALES, DILATACIONES, VANO, ACABADO, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, CUMPLIR CON LA NORMA NSR- 10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).

	UNIDAD DE MEDIDA
	M - METRO LINEAL
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	El suministro e instalación de la estructura para cubierta en teja termoacústica ECOROOF UPVC de 2.5 mm, utilizando acero corrugado grado 60 con una resistencia de FY = 4200 kg/cm², es una actividad esencial para garantizar la estabilidad y durabilidad de la cubierta. Esta estructura se compone de perfiles tubulares rectangulares o cuadrados, diseñados para soportar las cargas y condiciones ambientales a las que estará expuesta la cubierta. La actividad incluye el montaje, soldadura, corte, instalación de correas, transporte, aplicación de anticorrosivo y un esquema de pintura de acabado de 8 mils epóxica. Además, se contempla la adecuación del espacio para su instalación, asegurando que todos los elementos estén correctamente fijados y nivelados. Este procedimiento es crucial para asegurar la integridad estructural y el correcto funcionamiento de la cubierta.
El contratista deberá realizará chequeo de diseño estructural de la cubierta en acero corrugado - Grado 60: fy = 4200 Kg/cm2., perfiles tubulares rectangulares o cuadrados, y presentará planos estructurales con el fin de efectuar la instalación de la cubierta, de acuerdo a la disponibilidad de cantidades propuestas en el formato de cantidades de obra o aprobación de la supervisión. Una vez el diseño este aprobado por la supervisión, se procederá a la correspondiente fabricación, ensamble, suministro, transporte, montaje y pintura de elementos en metal para conformar la estructura metálica de cubierta con anclajes, vigas, correas, conexiones, templetes. (Incluye: Montaje, soldadura, corte, correas, transporte, anticorrosivo, esquema de pintura de acabado 8 mils epoxica, alistado, estructura de soporte, anclajes, fijación, nivelación, lineales, dilataciones, vano, acabado, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	· Consulta de Planos: Consultar los planos arquitectónicos y de detalle suministrados por la supervisión o la unidad. En caso de que la unidad no disponga de planos, es obligación única del contratista realizar el plano record del lugar a intervenir, sin generar costo adicional.
· Preparación del Sitio: Adecuar el espacio para la instalación de la estructura, asegurando que la superficie esté limpia y libre de obstáculos.
· Montaje de la Estructura: Instalar los perfiles tubulares rectangulares o cuadrados de acero corrugado, asegurando su correcta alineación y nivelación.
· Soldadura y Corte: Realizar las soldaduras y cortes necesarios para ensamblar la estructura, siguiendo las especificaciones técnicas y de seguridad.
· Instalación de Correas y Anclajes: Colocar las correas y anclajes necesarios para asegurar la estructura a la base, garantizando su estabilidad.
· Aplicación de Anticorrosivo y Pintura: Aplicar una capa de anticorrosivo y un esquema de pintura de acabado de 8 mils epóxica para proteger la estructura contra la corrosión.
· Revisión y Ajustes: Realizar una revisión final para asegurar que todos los componentes estén correctamente instalados y realizar los ajustes necesarios.
· Retiro y Disposición de Materiales: Retirar todos los materiales sobrantes y asegurarse de su disposición final en un sitio autorizado, cumpliendo con las normativas ambientales y de seguridad vigentes.
· Demas actividades inherentes al ítem


	REFERENCIAS Y NORMAS

	
· AISC 303-10: Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges
· AISC 360-10: Specification for Structural Steel Buildings.
· AISC 341-10: Seismic Provisions for Structural Steel Buildings.
· AISC 358-10: Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for
· Seismic applications.
· AISI S100: North American Specification for the design of Cold-formed steel structural members
· El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), aunque se centra en la construcción sismo resistente, también incluye directrices sobre la instalación segura de sistemas de drenaje para evitar riesgos durante el proceso.

· Las Normas Técnicas Colombianas (NTC) proporcionan especificaciones técnicas para diversos aspectos de la construcción, incluyendo la gestión de residuos y la protección ambiental.


	ENSAYOS A REALIZAR

	
La interventoría a su criterio debe determinar los ensayos no destructivos, verificando funcionalidad y operación, al encontrarse defectos o imperfectos en elementos, la reparación y cambio de la pieza debe ser a costo del contratista.

· Ensayo de Resistencia de Materiales: Para verificar la integridad de los componentes estructurales antes de su instalación.
· Ensayo de Soldaduras: Para asegurar la calidad y resistencia de las uniones soldadas.


	MATERIALES

	· Perfiles tubulares rectangulares o cuadrados de acero corrugado grado 60.
· Anclajes y fijaciones.
· Anticorrosivo y pintura epóxica de 8 mils.
· Herramientas de corte 
· Acero corrugado - Grado 60: fy = 4200 Kg/cm2
· Tornillería
· Soldadura WIZ 18 o de mayor calidad
· Esquema de pintura de acabado 8 mils Anticorrosivo
· Disolvente thinner
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados
· Demás elementos inherentes a la buena ejecución del ítem.

	EQUIPO

	
· Equipo para fabricación, ensamble, soldadura e instalación de estructuras metálicas. 
· Equipo para pintura: pistola (airless)
· Andamio metálico de secciones tubular certificados.
· Elementos de protección personal. 
· Poleas
· Entibados
· Herramienta menor.
· Herramienta mayor (En caso de ser requerida por el contratista)
· Cualquier otro que se requiera de acuerdo a lo considerado por el contratista.


	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría.


	[bookmark: _Hlk160269223]CAPÍTULO
	2
	INFRAESTRUCTURA

	ÍTEM
	2.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS METÁLICAS PERFILERÍA EN C CAL.14 GALVANIZADAS PARA CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA ECOROOF UPVC 2.5MM), ACERO CORRUGADO- GRADO 60: FY = 4200 KG/CM2. (INCLUYE: MONTAJE, SOLDADURA, CORTE, CORREAS, TRANSPORTE, PINTURA BASE Z8 PRIME, ESQUEMA DE PINTURA DE ACABADO 8 MILS EPOXICA, ALISTADO, ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJES, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, LINEALES, DILATACIONES, ACOPLE A CERCAS PRINCIPALES, ACABADO, ADECUACIÓN DEL ESPACIO PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN, CUMPLIR CON LA NORMA NSR- 10, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO ACUERDO APROBACIÓN SUPERVISOR).

	UNIDAD DE MEDIDA
	M - METRO LINEAL
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	 El suministro e instalación de correas metálicas de perfilería en C calibre 14 galvanizadas para cubierta en teja termoacústica ECOROOF UPVC de 2.5 mm, utilizando acero corrugado grado 60 con una resistencia de FY = 4200 kg/cm², es una actividad fundamental para asegurar la estabilidad y durabilidad de la cubierta. Estas correas metálicas proporcionan el soporte necesario para las tejas, distribuyendo las cargas de manera uniforme y resistiendo las condiciones ambientales adversas. La actividad incluye el montaje, soldadura, corte, transporte, aplicación de pintura base Z8 primer y un esquema de pintura de acabado de 8 mils epóxica. Además, se contempla la adecuación del espacio para su instalación, asegurando que todos los elementos estén correctamente fijados y nivelados. Este procedimiento es crucial para garantizar la integridad estructural y el correcto funcionamiento de la cubierta.
El contratista deberá realizará chequeo de diseño estructural de la cubierta en acero corrugado - Grado 60: fy = 4200 Kg/cm2., perfiles C para las correas, y presentará planos estructurales con el fin de efectuar la instalación de la cubierta, de acuerdo a la disponibilidad de cantidades propuestas en el formato de cantidades de obra o aprobación de la supervisión. Una vez el diseño este aprobado por la supervisión, se procederá a la correspondiente fabricación, ensamble, suministro, transporte, montaje y pintura de elementos en metal para conformar la estructura metálica de cubierta con anclajes, vigas, correas, conexiones, templetes. (Incluye: Montaje, soldadura, corte, correas, transporte, anticorrosivo, esquema de pintura de acabado 8 mils epoxica, alistado, estructura de soporte, anclajes, fijación, nivelación, lineales, dilataciones, vano, acabado, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento acuerdo aprobación supervisor).


	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	1. Consulta de Planos: Consultar los planos arquitectónicos y de detalle suministrados por la supervisión o la unidad. En caso de que la unidad no disponga de planos, es obligación única del contratista realizar el plano record del lugar a intervenir, sin generar costo adicional.
2. Preparación del Sitio: Adecuar el espacio para la instalación de las correas, asegurando que la superficie esté limpia y libre de obstáculos.
3. Montaje de las Correas: Instalar las correas metálicas de perfilería en C, asegurando su correcta alineación y nivelación.
4. Soldadura y Corte: Realizar las soldaduras y cortes necesarios para ensamblar las correas, siguiendo las especificaciones técnicas y de seguridad.
5. Aplicación de Pintura: Aplicar una capa de pintura base Z8 primer y un esquema de pintura de acabado de 8 mils epóxica para proteger las correas contra la corrosión.
6. Instalación de Anclajes y Fijaciones: Colocar los anclajes y fijaciones necesarios para asegurar las correas a la estructura de soporte, garantizando su estabilidad.
7. Revisión y Ajustes: Realizar una revisión final para asegurar que todos los componentes estén correctamente instalados y realizar los ajustes necesarios.
8. Retiro y Disposición de Materiales: Retirar todos los materiales sobrantes y asegurarse de su disposición final en un sitio autorizado, cumpliendo con las normativas ambientales y de seguridad vigentes.

	REFERENCIAS Y NORMAS

	
· AISC 303-10: Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges
· AISC 360-10: Specification for Structural Steel Buildings.
· AISC 341-10: Seismic Provisions for Structural Steel Buildings.
· AISC 358-10: Prequalified Connections for Special and Intermediate Steel Moment Frames for
· Seismic applications.
· AISI S100: North American Specification for the design of Cold-formed steel structural members
· El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), aunque se centra en la construcción sismo resistente, también incluye directrices sobre la instalación segura de sistemas de drenaje para evitar riesgos durante el proceso.

· Las Normas Técnicas Colombianas (NTC) proporcionan especificaciones técnicas para diversos aspectos de la construcción, incluyendo la gestión de residuos y la protección ambiental.

	ENSAYOS A REALIZAR

	
La interventoría a su criterio debe determinar los ensayos no destructivos, verificando funcionalidad y operación, al encontrarse defectos o imperfectos en elementos, la reparación y cambio de la pieza debe ser a costo del contratista.

· Ensayo de Resistencia de Materiales: Para verificar la integridad de los componentes estructurales antes de su instalación.
· Ensayo de Soldaduras: Para asegurar la calidad y resistencia de las uniones soldadas.
· 

	MATERIALES

	· Perfiles C  calibre 14 galvanizadas.
· Correas, anclajes y fijaciones.
· Anticorrosivo y pintura epóxica de 8 mils.
· Herramientas de corte 
· Acero corrugado - Grado 60: fy = 4200 Kg/cm2
· Tornillería
· Soldadura WIZ 18 o de mayor calidad
· Esquema de pintura de acabado 8 mils Anticorrosivo
· Disolvente thinner
· Los materiales instalados deben ser de iguales o mejores características a los especificados
· Demás elementos inherentes a la buena ejecución del ítem.

	EQUIPO

	
· Equipo para fabricación, ensamble, soldadura e instalación de estructuras metálicas. 
· Equipo para pintura: pistola (airless)
· Andamio metálico de secciones tubular certificados.
· Elementos de protección personal. 
· Poleas
· Entibados
· Herramienta menor.
· Herramienta mayor (En caso de ser requerida por el contratista)
· Cualquier otro que se requiera de acuerdo a lo considerado por el contratista.


	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría.


	CAPÍTULO
	2
	INFRAESTRUCTURA

	ÍTEM
	2.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC EN LISTONES, COLOR BLANCO  10 MM INCLUYE: (ESTRUCTURA, OMEGA CADA 50CM, CANAL CADA 1.00MT, VIGUETAS, ANGULO, CUELGA EN ANGULO METÁLICO, MALLA ANTI ROEDORES EN LA CUBIERTA, PERFIL PERIMETRAL, MEDIACAÑA, REGISTRO DE 50X50 CM Y CUALQUIER ELEMENTO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA DEL SITIO Y DISPOSICIÓN FINAL EN LUGAR AUTORIZADO).

	UNIDAD DE MEDIDA
	M2 - METRO CUADRADO
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	El suministro e instalación de cielo raso en PVC en listones de color blanco de 10 mm es una actividad esencial para mejorar la estética y funcionalidad de los espacios interiores. Este tipo de cielo raso ofrece durabilidad, fácil mantenimiento y resistencia a la humedad, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones. La actividad incluye la instalación de una estructura de soporte, con omegas cada 50 cm, canales cada 1.00 m, viguetas, ángulos y cuelgas en ángulo metálico. Además, se contempla la instalación de una malla anti roedores en la cubierta, perfil perimetral, mediacaña y un registro de 50x50 cm. La correcta instalación y funcionamiento del cielo raso requiere de todos estos elementos, así como la limpieza del sitio y la disposición final de los materiales sobrantes en un lugar autorizado. Este procedimiento es crucial para asegurar un acabado de alta calidad y la protección del espacio interior.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	1. Consulta de Planos: Consultar los planos arquitectónicos y de detalle suministrados por la supervisión o la unidad. En caso de que la unidad no disponga de planos, es obligación única del contratista realizar el plano record del lugar a intervenir, sin generar costo adicional.
2. Preparación del Sitio: Adecuar el espacio para la instalación del cielo raso, asegurando que la superficie esté limpia y libre de obstáculos.
3. Instalación de la Estructura de Soporte: Colocar las omegas cada 50 cm, canales cada 1.00 m, viguetas y ángulos, asegurando su correcta alineación y nivelación.
4. Montaje del Cielo Raso en PVC: Instalar los listones de PVC de 10 mm, asegurando su correcta fijación a la estructura de soporte.
5. Instalación de Malla Anti Roedores: Colocar la malla anti roedores en la cubierta para evitar la entrada de plagas.
6. Colocación de Perfiles y Accesorios: Instalar el perfil perimetral, mediacaña y el registro de 50x50 cm, asegurando un acabado limpio y funcional.
7. Revisión y Ajustes: Realizar una revisión final para asegurar que todos los componentes estén correctamente instalados y realizar los ajustes necesarios.
8. Limpieza y Disposición de Materiales: Limpiar el sitio y disponer de los materiales sobrantes en un lugar autorizado, cumpliendo con las normativas ambientales y de seguridad vigentes.
9. Demas actividades inherentes al ítem



	REFERENCIAS Y NORMAS

	
· Norma NSR-10: Cumplir con los requisitos de la Norma Sismo Resistente de Colombia.
· Normas ASTM: Para materiales y ensayos de calidad.
· Reglamentos locales: Cumplir con las regulaciones y permisos locales.
· NSR-10 (Norma Sismo Resistente Colombiana)
· Decreto 1077 de 2015
· Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

	ENSAYOS A REALIZAR

	
La interventoría a su criterio debe determinar los ensayos no destructivos, verificando funcionalidad y operación, al encontrarse defectos o imperfectos en elementos o juntas, la reparación y cambio de la pieza debe ser a costo del contratista.
· Pruebas de Adherencia: Verificar la fijación y remates.
· Inspección Visual: Asegurar la correcta instalación.
· Ensayo de Resistencia de Materiales: Para verificar la integridad de los componentes estructurales antes de su instalación.

	MATERIALES

	
Montaje, soldadura, corte, correas, transporte, anticorrosivo, esquema de pintura de acabado 8 mils epoxica, alistado, estructura de soporte, anclajes, fijación, nivelación, lineales, dilataciones, vano, acabado, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento acuerdo aprobación supervisor.

· Listones de PVC de 10 mm color blanco.
· Omegas, canales, viguetas, ángulos y cuelgas en ángulo metálico.
· Malla anti roedores.
· Perfil perimetral, mediacaña y registro de 50x50 cm.
· Demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.


	EQUIPO

	
· Herramientas de corte y fijación.
· Equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores.
· Grúas y elevadores para el montaje del cielo raso.
· Herramientas de corte.
· Equipos de protección personal (EPP).
· Demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.



	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría.


	CAPÍTULO
	2
	INFRAESTRUCTURA

	ÍTEM
	2.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA CERRAMIENTO DE SEGURIDAD EN MALLA ESLABONADA DE 1”1/2 GALVANIZADA, INCLUYE, RECUADROS DE SUBDIVISIÓN EN ANGULO DE 1” ½ X 1/8, CRUCETAS DE REFUERZO EN RECUADROS DE MALLA, ANCLAJE A LA EDIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA, PINTURA EN Z8 PRIMER, ACABADO FINAL EN PINTURA CATALIZADA COLOR VERDE AMAZONAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN Y CUMPLIMIENTO CON LA NORMA TÉCNICA.

	UNIDAD DE MEDIDA
	M2 - METRO CUADRADO
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	
El suministro e instalación de un cerramiento de seguridad en malla eslabonada de 1” 1/2 galvanizada es una actividad crucial para garantizar la protección y delimitación de áreas específicas dentro de una edificación. Este tipo de cerramiento es altamente resistente y duradero, ideal para aplicaciones que requieren seguridad adicional. La actividad incluye la instalación de recuadros de subdivisión en ángulo de 1” 1/2 x 1/8, crucetas de refuerzo en los recuadros de malla, y el anclaje a la edificación y estructura de la cubierta. Además, se contempla la aplicación de pintura base Z8 primer y un acabado final en pintura catalizada color verde Amazonas. Este procedimiento es esencial para asegurar la funcionalidad y durabilidad del cerramiento, cumpliendo con las normativas técnicas vigentes.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	
1. Consulta de Planos: Consultar los planos arquitectónicos y de detalle suministrados por la supervisión o la unidad. En caso de que la unidad no disponga de planos, es obligación única del contratista realizar el plano record del lugar a intervenir, sin generar costo adicional.
2. Preparación del Sitio: Adecuar el espacio para la instalación del cerramiento, asegurando que la superficie esté limpia y libre de obstáculos.
3. Montaje de la Estructura de Soporte: Instalar los recuadros de subdivisión en ángulo de 1” 1/2 x 1/8 y las crucetas de refuerzo, asegurando su correcta alineación y nivelación.
4. Instalación de la Malla Eslabonada: Colocar la malla eslabonada de 1” 1/2 galvanizada, asegurando su correcta fijación a la estructura de soporte.
5. Anclaje a la Edificación: Asegurar el cerramiento a la edificación y estructura de la cubierta mediante anclajes adecuados.
6. Aplicación de Pintura: Aplicar una capa de pintura base Z8 primer y un acabado final en pintura catalizada color verde Amazonas para proteger la estructura contra la corrosión.
7. Revisión y Ajustes: Realizar una revisión final para asegurar que todos los componentes estén correctamente instalados y realizar los ajustes necesarios.
8. Limpieza y Disposición de Materiales: Limpiar el sitio y disponer de los materiales sobrantes en un lugar autorizado, cumpliendo con las normativas ambientales y de seguridad vigentes.
Demas actividades inherentes al ítem



	REFERENCIAS Y NORMAS

	
· NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente
· Decreto 1077 de 2015
· Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)


	ENSAYOS A REALIZAR

	
La interventoría a su criterio debe determinar los ensayos no destructivos, verificando funcionalidad y operación, al encontrarse defectos o imperfectos en elementos o juntas, la reparación y cambio de la pieza debe ser a costo del contratista.
· Ensayo de Resistencia de Materiales: Para verificar la integridad de los componentes estructurales antes de su instalación.
· Ensayo de Fijaciones y Anclajes: Para asegurar que las fijaciones y anclajes cumplen con los requisitos de seguridad y resistencia.

	MATERIALES

	
Montaje, soldadura, corte, correas, transporte, anticorrosivo, esquema de pintura de acabado 8 mils epoxica, alistado, estructura de soporte, anclajes, fijación, nivelación, lineales, dilataciones, vano, acabado, adecuación del espacio para su respectiva instalación, mano de obra, herramientas, demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento acuerdo aprobación supervisor.

· Malla eslabonada de 1” 1/2 galvanizada.
· Recuadros de subdivisión en ángulo de 1” 1/2 x 1/8.
· Crucetas de refuerzo.
· Pintura base Z8 primer y pintura catalizada color verde Amazonas.
· Anclajes y fijaciones.
· Tornillería
· Soldadura WIZ 18 o de mayor calidad
· Esquema de pintura de acabado 8 mils Anticorrosivo
· Disolvente thinner
· Demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.



	EQUIPO

	

· Equipo para fabricación, ensamble, soldadura e instalación de estructuras metálicas.
· Equipo menor 
· Equipo para pintura: pistola (airless)
· Andamio metálico de secciones tubular certificados.
· Elementos de protección personal. 
· Herramientas de corte y fijación.
· Equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores.
· Grúas y elevadores para el montaje del cerramiento.
· Poleas
· Entibados
· Demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad.



	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría.


	CAPÍTULO
	3
	SISTEMA ELÉCTRICO

	ÍTEM
	3.1
	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAJA BREYKER TRIFILAR A 220V DE 24 CIRCUITOS, BREAKER 40 AMP, TUBERÍA EMT 1”1/2, TOTALIZADOR DE 200 AMP Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA
	UND – UNIDAD
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	
La actividad consiste en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de una caja de breyker trifilar a 220V con capacidad para 24 circuitos, incluyendo un breyker de 40 amperios, tubería EMT de 1 1/2 pulgadas, un totalizador de 200 amperios y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	1. Preparación del Área:
· Verificar que el área de instalación esté limpia y libre de obstrucciones.
· Identificar y marcar los puntos de instalación de la caja de breyker y la ruta de la tubería EMT.
2. Instalación de la Caja de Breyker:
· Suministro e instalación de la caja de breyker trifilar a 220V.
· Fijar la caja de breyker en la ubicación designada utilizando anclajes adecuados.
· Instalar el breyker de 40 amperios y los 24 circuitos dentro de la caja.
3. Instalación de la Tubería EMT:
· Colocar la tubería EMT de 1 1/2 pulgadas desde la caja de breyker hasta los puntos de conexión necesarios.
· Asegurar la tubería EMT con abrazaderas y soportes adecuados.
4. Conexión del Totalizador:
· Instalar el totalizador de 200 amperios en la ubicación designada.
· Conectar el totalizador a la caja de breyker y a la red eléctrica principal.
5. Conexiones Eléctricas:
· Realizar todas las conexiones eléctricas necesarias siguiendo las normas de seguridad.
· Asegurarse de que todas las conexiones estén bien ajustadas y aisladas.
6. Pruebas y Ajustes:
· Encender el sistema y verificar el funcionamiento de todos los circuitos.
· Realizar ajustes necesarios para asegurar que el sistema opere de manera eficiente y segura.
· Realizar pruebas de carga y funcionamiento del totalizador y los breykers.
7. Finalización:
· Limpiar el área de trabajo y retirar cualquier residuo de la instalación.
· Entregar el sistema instalado y en funcionamiento al cliente.

	REFERENCIAS Y NORMAS

	· Normas Técnicas Colombianas (NTC): Aplicar las normas NTC 2050 para instalaciones eléctricas.
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE): Asegurar que la instalación cumpla con los requisitos de seguridad eléctrica.
· Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Asegurar que la instalación cumpla con los requisitos de seguridad estructural.
· Manual del Fabricante: Seguir las instrucciones específicas del fabricante para la instalación de la caja de breyker y sus componentes.

	ENSAYOS A REALIZAR

	· La interventoría a su criterio debe determinar los ensayos no destructivos, verificando funcionalidad y operación, al encontrarse defectos o imperfectos en elementos, la reparación y cambio de la pieza debe ser a costo del contratista.

· Prueba de Funcionamiento: Verificar que todos los circuitos y breykers funcionen correctamente.
· Prueba de Carga: Asegurar que el totalizador y los breykers soporten la carga eléctrica prevista.
· Prueba de Seguridad Eléctrica: Verificar que todas las conexiones eléctricas cumplan con las normas de seguridad.

	MATERIALES

	· Caja de breyker trifilar a 220V con capacidad para 24 circuitos.
· Breyker de 40 amperios.
· Tubería EMT de 1 1/2 pulgadas.
· Totalizador de 200 amperios.
· Cables y conexiones eléctricas.
· Abrazaderas y soportes para la tubería EMT.
· Chazos, tornillos y anclajes.
· Todos los requeridos para dar cumplimiento a el objeto de la actividad de acuerdo a procedimientos constructivos y garantizando las normas de SST

	EQUIPO

	· Taladro y brocas para fijar los chazos.
· Herramientas de corte para ajustar la tubería EMT.
· Herramientas de ajuste para las conexiones eléctricas.
· Equipo de protección personal (guantes, gafas de seguridad, etc.).
· Herramienta menor.
· Herramienta mayor (En caso de ser requerida por el contratista)
· Cualquier otro que se requiera de acuerdo a lo considerado por el contratista

	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría.


	CAPÍTULO
	3
	SISTEMA ELÉCTRICO

	ÍTEM
	3.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA RED PRINCIPAL DE ALIMENTACIÓN EN CABLE 3N° 8+1 N° 8+1 N°10 AWG INCLUYE TUBERÍA EMT 1” 1/2, CAJAS OCTAGONALES METÁLICAS, UNIONES, TERMINALES, CURVAS Y DEMAS ELEMENTOS Y ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA
	M - METRO LINEAL
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	
La actividad consiste en el suministro e instalación de una acometida eléctrica para la red principal de alimentación utilizando cable 3 N° 8 + 1 N° 8 + 1 N° 10 AWG. La instalación incluye tubería EMT de 1 1/2 pulgadas, cajas octagonales metálicas, uniones, terminales, curvas y demás elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	· Preparación del Área:
· Verificar que el área de instalación esté limpia y libre de obstrucciones.
· Identificar y marcar las rutas de la acometida eléctrica y los puntos de instalación de las cajas octagonales.
· Instalación de la Tubería EMT:
· Colocar la tubería EMT de 1 1/2 pulgadas siguiendo la ruta marcada.
· Asegurar la tubería EMT con abrazaderas y soportes adecuados.
· Realizar las curvas necesarias en la tubería EMT utilizando herramientas adecuadas.
· Instalación de las Cajas Octagonales:
· Fijar las cajas octagonales metálicas en los puntos de instalación designados.
· Asegurar las cajas utilizando chazos y tornillos adecuados.
· Tendido de Cables:
· Pasar los cables 3 N° 8 + 1 N° 8 + 1 N° 10 AWG a través de la tubería EMT.
· Realizar las conexiones necesarias en las cajas octagonales utilizando terminales y uniones adecuadas.
· Conexiones Eléctricas:
· Realizar todas las conexiones eléctricas necesarias siguiendo las normas de seguridad.
· Asegurarse de que todas las conexiones estén bien ajustadas y aisladas.
· Pruebas y Ajustes:
· Encender el sistema y verificar el funcionamiento de la acometida eléctrica.
· Realizar ajustes necesarios para asegurar que el sistema opere de manera eficiente y segura.
· Realizar pruebas de carga y funcionamiento de la acometida eléctrica.
· Finalización:
· Limpiar el área de trabajo y retirar cualquier residuo de la instalación.
· Entregar el sistema instalado y en funcionamiento al cliente.

	REFERENCIAS Y NORMAS

	· Normas Técnicas Colombianas (NTC): Aplicar las normas NTC 2050 para instalaciones eléctricas.
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE): Asegurar que la instalación cumpla con los requisitos de seguridad eléctrica.
· Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Asegurar que la instalación cumpla con los requisitos de seguridad estructural.
· Manual del Fabricante: Seguir las instrucciones específicas del fabricante para la instalación de la acometida eléctrica y sus componentes.

	ENSAYOS A REALIZAR

	· Prueba de Funcionamiento: Verificar que la acometida eléctrica funcione correctamente.
· Prueba de Carga: Asegurar que la acometida eléctrica soporte la carga prevista.
· Prueba de Seguridad Eléctrica: Verificar que todas las conexiones eléctricas cumplan con las normas de seguridad.


	MATERIALES

	 
· Cable 3 N° 8 + 1 N° 8 + 1 N° 10 AWG.
· Tubería EMT de 1 1/2 pulgadas.
· Cajas octagonales metálicas.
· Uniones y terminales.
· Curvas para la tubería EMT.
· Cables y conexiones eléctricas.
· Abrazaderas y soportes para la tubería EMT.
· Chazos, tornillos y anclajes.
· Demas elementos necesarios e inherentes al ítem.


	EQUIPO

	
· Taladro y brocas para fijar los chazos.
· Herramientas de corte para ajustar la tubería EMT.
· Herramientas de ajuste para las conexiones eléctricas.
· Herramientas para realizar curvas en la tubería EMT.
· Equipo de protección personal (guantes, gafas de seguridad, etc.).
· Herramienta menor.
· Herramienta mayor (En caso de ser requerida por el contratista)
· Cualquier otro que se requiera de acuerdo a lo considerado por el contratista


	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría.


	CAPÍTULO
	3
	SISTEMA ELÉCTRICO

	ÍTEM
	3.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMA DOBLES A 110V INCLUYE PUNTO ELÉCTRICO, CABLEADO, CAJAS METÁLICAS, UNIONES, CURVAS, TUBERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA
	UND – UNIDAD
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	
La actividad consiste en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de tomas dobles a 110V, incluyendo el punto eléctrico, cableado, cajas metálicas, uniones, curvas, tubería y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	· Preparación del Área:
· Verificar que el área de instalación esté limpia y libre de obstrucciones.
· Identificar y marcar los puntos de instalación de las tomas dobles y la ruta de la tubería.
· Instalación de la Tubería EMT:
· Colocar la tubería EMT de 1 1/2 pulgadas siguiendo la ruta marcada.
· Asegurar la tubería EMT con abrazaderas y soportes adecuados.
· Realizar las curvas necesarias en la tubería EMT utilizando herramientas adecuadas.
· Instalación de las Cajas Metálicas:
· Fijar las cajas metálicas en los puntos de instalación designados.
· Asegurar las cajas utilizando chazos y tornillos adecuados.
· Tendido de Cables:
· Pasar los cables a través de la tubería EMT.
· Realizar las conexiones necesarias en las cajas metálicas utilizando terminales y uniones adecuadas.
· Instalación de las Tomas Dobles:
· Conectar las tomas dobles a los cables en las cajas metálicas.
· Asegurar las tomas dobles en las cajas metálicas utilizando tornillos adecuados.
· Conexiones Eléctricas:
· Realizar todas las conexiones eléctricas necesarias siguiendo las normas de seguridad.
· Asegurarse de que todas las conexiones estén bien ajustadas y aisladas.
· Pruebas y Ajustes:
· Encender el sistema y verificar el funcionamiento de las tomas dobles.
· Realizar ajustes necesarios para asegurar que el sistema opere de manera eficiente y segura.
· Realizar pruebas de carga y funcionamiento de las tomas dobles.
· Finalización:
· Limpiar el área de trabajo y retirar cualquier residuo de la instalación.
· Entregar el sistema instalado y en funcionamiento al cliente.

	REFERENCIAS Y NORMAS

	· Normas Técnicas Colombianas (NTC): Aplicar las normas NTC 2050 para instalaciones eléctricas.
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE): Asegurar que la instalación cumpla con los requisitos de seguridad eléctrica.
· Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Asegurar que la instalación cumpla con los requisitos de seguridad estructural.
· Manual del Fabricante: Seguir las instrucciones específicas del fabricante para la instalación de las tomas dobles y sus componentes.

	ENSAYOS A REALIZAR

	· Prueba de Funcionamiento: Verificar que las tomas dobles funcionen correctamente.
· Prueba de Carga: Asegurar que las tomas dobles soporten la carga eléctrica prevista.
· Prueba de Seguridad Eléctrica: Verificar que todas las conexiones eléctricas cumplan con las normas de seguridad.

	MATERIALES

	·  Tomas dobles a 110V.
· Cableado eléctrico.
· Tubería EMT de 1 1/2 pulgadas.
· Cajas metálicas.
· Uniones y terminales.
· Curvas para la tubería EMT.
· Cables y conexiones eléctricas.
· Abrazaderas y soportes para la tubería EMT.
· Chazos, tornillos y anclajes.
· Demas elementos necesarios e inherentes al ítem.

	EQUIPO

	
· Taladro y brocas para fijar los chazos.
· Herramientas de corte para ajustar la tubería EMT.
· Herramientas de ajuste para las conexiones eléctricas.
· Herramientas para realizar curvas en la tubería EMT.
· Equipo de protección personal (guantes, gafas de seguridad, etc.).
· Herramienta menor.
· Herramienta mayor (En caso de ser requerida por el contratista)
· Cualquier otro que se requiera de acuerdo a lo considerado por el contratista


	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría.


	CAPÍTULO
	3
	SISTEMA ELÉCTRICO

	ÍTEM
	3.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE INTERRUPTOR A 110V INCLUYE PUNTO ELÉCTRICO, CABLEADO, CAJAS METÁLICAS, UNIONES, CURVAS, TUBERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

	UNIDAD DE MEDIDA
	UND – UNIDAD
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	La actividad consiste en el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un interruptor a 110V, incluyendo el punto eléctrico, cableado, cajas metálicas, uniones, curvas, tubería y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	1. Preparación del Área:
· Verificar que el área de instalación esté limpia y libre de obstrucciones.
· Identificar y marcar los puntos de instalación del interruptor y la ruta de la tubería.
2. Instalación de la Tubería EMT:
· Colocar la tubería EMT de 1 1/2 pulgadas siguiendo la ruta marcada.
· Asegurar la tubería EMT con abrazaderas y soportes adecuados.
· Realizar las curvas necesarias en la tubería EMT utilizando herramientas adecuadas.
3. Instalación de las Cajas Metálicas:
· Fijar las cajas metálicas en los puntos de instalación designados.
· Asegurar las cajas utilizando chazos y tornillos adecuados.
4. Tendido de Cables:
· Pasar los cables a través de la tubería EMT.
· Realizar las conexiones necesarias en las cajas metálicas utilizando terminales y uniones adecuadas.
5. Instalación del Interruptor:
· Conectar el interruptor a los cables en las cajas metálicas.
· Asegurar el interruptor en las cajas metálicas utilizando tornillos adecuados.
6. Conexiones Eléctricas:
· Realizar todas las conexiones eléctricas necesarias siguiendo las normas de seguridad.
· Asegurarse de que todas las conexiones estén bien ajustadas y aisladas.
7. Pruebas y Ajustes:
· Encender el sistema y verificar el funcionamiento del interruptor.
· Realizar ajustes necesarios para asegurar que el sistema opere de manera eficiente y segura.
· Realizar pruebas de carga y funcionamiento del interruptor.
8. Finalización:
· Limpiar el área de trabajo y retirar cualquier residuo de la instalación.
· Entregar el sistema instalado y en funcionamiento al cliente.

	REFERENCIAS Y NORMAS

	· Normas Técnicas Colombianas (NTC): Aplicar las normas NTC 2050 para instalaciones eléctricas.
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE): Asegurar que la instalación cumpla con los requisitos de seguridad eléctrica.
· Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Asegurar que la instalación cumpla con los requisitos de seguridad estructural.
· Manual del Fabricante: Seguir las instrucciones específicas del fabricante para la instalación del interruptor y sus componentes.

	ENSAYOS A REALIZAR

	La interventoría a su criterio debe determinar los ensayos no destructivos, verificando funcionalidad y operación, al encontrarse defectos o imperfectos en elementos, la reparación y cambio de la pieza debe ser a costo del contratista.
· Prueba de Funcionamiento: Verificar que el interruptor funcione correctamente.
· Prueba de Carga: Asegurar que el interruptor soporte la carga eléctrica prevista.
· Prueba de Seguridad Eléctrica: Verificar que todas las conexiones eléctricas cumplan con las normas de seguridad.

	MATERIALES

	
· Interruptor a 110V.
· Cableado eléctrico.
· Tubería EMT de 1 1/2 pulgadas.
· Cajas metálicas.
· Uniones y terminales.
· Curvas para la tubería EMT.
· Cables y conexiones eléctricas.
· Abrazaderas y soportes para la tubería EMT.
· Chazos, tornillos y anclajes.
· Demas elementos inherentes a la actividad.
· Todos los requeridos para dar cumplimiento a el objeto de la actividad de acuerdo a procedimientos constructivos y garantizando las normas de SST



	EQUIPO

	
· Taladro y brocas para fijar los chazos.
· Herramientas de corte para ajustar la tubería EMT.
· Herramientas de ajuste para las conexiones eléctricas.
· Herramientas para realizar curvas en la tubería EMT.
· Equipo de protección personal (guantes, gafas de seguridad, etc.).
· Herramienta menor.
· Herramienta mayor (En caso de ser requerida por el contratista)
· Cualquier otro que se requiera de acuerdo a lo considerado por el contratista



	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría.


	CAPÍTULO
	3
	SISTEMA ELÉCTRICO

	ÍTEM
	3.5
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED 40X40 CM, 48W, PLANA Y DELGADA DE INCRUSTAR, LUZ BLANCA, ACCESORIOS CERTIFICADO RETIE Y/O CIDET (INCLUYE: TUBERÍA EMT, CABLEADO, CAJAS DE PASO Y DE SALIDA, CABLE ENCAUCHETADO HASTA LA LAMPARA, TERMINALES, SOPORTES, GUAYAS Y RETIRO DE LA EXISTENTE, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN EN LOS PUNTOS ACUERDO AL SUPERVISOR ).

	UNIDAD DE MEDIDA
	UND – UNIDAD
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	La actividad consiste en el suministro, instalación, conexión, pruebas y puesta en servicio de una luminaria LED de 40x40 cm, 48W, plana y delgada de incrustar, con luz blanca. La instalación incluye todos los accesorios certificados por RETIE y/o CIDET, así como tubería EMT, cableado, cajas de paso y de salida, cable encauchetado hasta la lámpara, terminales, soportes, guayas, retiro de la luminaria existente, aseo de obra, materiales, mano de obra, herramientas y demás elementos necesarios para su correcta ejecución e instalación en los puntos acordados con el supervisor.


	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	1. Preparación del Área:
· Verificar que el área de instalación esté limpia y libre de obstrucciones.
· Identificar y marcar los puntos de instalación de la luminaria LED y la ruta de la tubería EMT.
2. Retiro de la Luminaria Existente:
· Desconectar y retirar la luminaria existente con cuidado.
· Asegurarse de que las conexiones eléctricas estén seguras y aisladas temporalmente.
3. Instalación de la Tubería EMT:
· Colocar la tubería EMT siguiendo la ruta marcada.
· Asegurar la tubería EMT con abrazaderas y soportes adecuados.
· Realizar las curvas necesarias en la tubería EMT utilizando herramientas adecuadas.
4. Instalación de las Cajas de Paso y de Salida:
· Fijar las cajas de paso y de salida en los puntos de instalación designados.
· Asegurar las cajas utilizando chazos y tornillos adecuados.
5. Tendido de Cables:
· Pasar los cables a través de la tubería EMT.
· Utilizar cable encauchetado hasta la lámpara para mayor protección.
· Realizar las conexiones necesarias en las cajas de paso y de salida utilizando terminales y uniones adecuadas.
6. Instalación de la Luminaria LED:
· Conectar la luminaria LED a los cables en las cajas de salida.
· Asegurar la luminaria LED en su posición utilizando soportes y guayas.
7. Conexiones Eléctricas:
· Realizar todas las conexiones eléctricas necesarias siguiendo las normas de seguridad.
· Asegurarse de que todas las conexiones estén bien ajustadas y aisladas.
8. Pruebas y Ajustes:
· Encender el sistema y verificar el funcionamiento de la luminaria LED.
· Realizar ajustes necesarios para asegurar que la luminaria opere de manera eficiente y segura.
· Realizar pruebas de carga y funcionamiento de la luminaria LED.
9. Finalización:
· Limpiar el área de trabajo y retirar cualquier residuo de la instalación.
· Entregar el sistema instalado y en funcionamiento al cliente.
Demas actividades inherentes a la correcta ejecución del ítem

	REFERENCIAS Y NORMAS

	· Normas Técnicas Colombianas (NTC): Aplicar las normas NTC 2050 para instalaciones eléctricas.
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE): Asegurar que la instalación cumpla con los requisitos de seguridad eléctrica.
· Certificación CIDET: Asegurar que los accesorios utilizados estén certificados por CIDET.
· Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Asegurar que la instalación cumpla con los requisitos de seguridad estructural.
· Manual del Fabricante: Seguir las instrucciones específicas del fabricante para la instalación de la luminaria LED y sus componentes.

	ENSAYOS A REALIZAR

	· Prueba de Funcionamiento: Verificar que la luminaria LED funcione correctamente.
· Prueba de Carga: Asegurar que la luminaria LED soporte la carga eléctrica prevista.
· Prueba de Seguridad Eléctrica: Verificar que todas las conexiones eléctricas cumplan con las normas de seguridad.

	MATERIALES

	 
· Luminaria LED de 40x40 cm, 48W, plana y delgada de incrustar.
· Tubería EMT.
· Cableado eléctrico.
· Cajas de paso y de salida.
· Cable encauchetado.
· Terminales y uniones.
· Soportes y guayas.
· Chazos, tornillos y anclajes.
· Todos los requeridos para dar cumplimiento a el objeto de la actividad de acuerdo a procedimientos constructivos y garantizando las normas de SST.
· Demas materiales inherentes al buen término de la actividad.


	EQUIPO

	
· Taladro y brocas para fijar los chazos.
· Herramientas de corte para ajustar la tubería EMT.
· Herramientas de ajuste para las conexiones eléctricas.
· Herramientas para realizar curvas en la tubería EMT.
· Equipo de protección personal (guantes, gafas de seguridad, etc.).
· Herramienta menor.
· Herramienta mayor (En caso de ser requerida por el contratista)
· Cualquier otro que se requiera de acuerdo a lo considerado por el contratista


	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría.


		CAPÍTULO
	3
	SISTEMA ELÉCTRICO

	ÍTEM
	3.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA INCLUYE MEJORAMIENTO DE TERRENO CON HIDROSOLTA, CABLE DESNUDO N° 10 SOLDADURA EXOTÉRMICA, VARILLA COPERWELL DE 5/8” X 2.20M Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.  

	UNIDAD DE MEDIDA
	UND - UNIDAD
	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

	
La actividad consiste en el suministro e instalación de un sistema de puesta a tierra, incluyendo el mejoramiento del terreno con hidrosolta, instalación de cable desnudo N° 10, soldadura exotérmica, varilla Coperwell de 5/8” x 2.20m y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

	
1. Consulta de Planos: Consultar los planos arquitectónicos y de detalle suministrados por la supervisión o la unidad. En caso de que la unidad no disponga de planos, es obligación única del contratista realizar el plano record del lugar a intervenir, sin generar costo adicional.
2. Mejoramiento del Terreno: Preparación y mejoramiento del terreno con hidrosolta para asegurar una adecuada conductividad.
3. Instalación de Varilla Coperwell: Colocación de la varilla Coperwell de 5/8” x 2.20m en el terreno mejorado, asegurando su correcta inserción y fijación.
4. Instalación de Cable Desnudo: Colocación del cable desnudo N° 10, asegurando su correcta conexión a la varilla y su disposición en el terreno.
5. Soldadura Exotérmica: Realización de soldaduras exotérmicas para asegurar conexiones duraderas y de alta conductividad.
6. Revisión y Ajustes Finales: Realización de una revisión final y ajustes necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del sistema de puesta a tierra.
7. Limpieza Final: Limpieza del área de trabajo, asegurando que no queden residuos de materiales ni herramientas.
· Entregar el sistema instalado y en funcionamiento al cliente.


	REFERENCIAS Y NORMAS

	· Normas Colombianas de Construcción Sismo Resistente (NSR-10): Aplicable a todas las estructuras y componentes.
· Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE): Para la instalación de sistemas eléctricos.
· Normas ICONTEC: Para materiales y procedimientos específicos, como la NTC 2050 para instalaciones eléctricas y la NTC 2200 para luminarias.

	ENSAYOS A REALIZAR

	La interventoría a su criterio debe determinar los ensayos no destructivos, verificando funcionalidad y operación, al encontrarse defectos o imperfectos en elementos, la reparación y cambio de la pieza debe ser a costo del contratista.
· Pruebas de Resistencia de Tierra: Ensayos para verificar la resistencia del sistema de puesta a tierra.
· Pruebas de Continuidad: Verificación de la continuidad eléctrica de las conexiones.
· Inspección Visual: Revisión visual de la instalación y conexiones.

	MATERIALES

	
· Todos los requeridos para dar cumplimiento a el objeto de la actividad de acuerdo a procedimientos constructivos y garantizando las normas de SST.
· Demas materiales inherentes a la actividad
· Varilla Coperwell de 5/8” x 2.20m, cable desnudo N° 10, hidrosolta, materiales para soldadura exotérmica.

	EQUIPO

	
· Taladro y brocas para fijar los chazos.
· Herramientas de corte para ajustar la tubería EMT.
· Herramientas de ajuste para las conexiones eléctricas.
· Herramientas para realizar curvas en la tubería EMT.
· Equipo de protección personal (guantes, gafas de seguridad, etc.).
· Herramienta menor.
· Herramientas de corte y fijación, equipo de soldadura exotérmica, equipo de limpieza, equipo de seguridad personal.
· Herramienta mayor (En caso de ser requerida por el contratista)
· Cualquier otro que se requiera de acuerdo a lo considerado por el contratista


	INCLUYE

	1. DESPERDICIOS
☒Si    ☐No  ☐ N/A
	2. MANO DE OBRA
☒Si   ☐No   ☐ N/A
	3. TRANSPORTE
☒Si    ☐No   ☐N/A

	TOLERANCIA DE ACEPTACIÓN

	
En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y adiciones en el plazo y en el valor del contrato; la actividad debe contar con total recibo a satisfacción por la Interventoría.







[bookmark: _GoBack]2. 	CONSIDERACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES:

	ÍTEM
	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	El oferente deberá manifestar que entregara los bienes/servicios aquí relacionados en la ubicación requerida por la institución, previa coordinación con el supervisor del contrato.
	

	2
	Los bienes/servicios contratados deben estar en buen estado de presentación, calidad, personal idóneo y sin daño alguno.
	

	3
	El oferente debe tener claro conocimiento de las condiciones geográficas de la entidad contratante y por ende, la totalidad de los gastos ocasionados con la elaboración, entrega y recibo de los bienes/servicios que integran el objeto de este proceso, serán asumidos por el oferente en caso de resultar adjudicatario y no representarán costo adicional al valor establecido en la propuesta, toda vez que la misma contempla todos los gastos en los que se incurre para su adecuada ejecución del presente proceso.
	

	4
	El oferente se compromete que cuenta con el personal idóneo, calificado, autorizado, capacitado y certificado para el mantenimiento de la infraestructura del Batallón Fluvial de I.M. No.16.
	

	5
	El oferente a la hora del mantenimiento deberá contar con protección de seguridad industrial. 
	



En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las normas que regulan la materia.

2.1 GARANTÍA TÉCNICA: De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias, ofrezco garantía de los SERVICIO entregados en virtud de lo establecido en el contrato y sus modificaciones, contra cualquier daño que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de funcionamiento, conforme las especificaciones y características técnicas establecidas en el contrato y los documento que lo integran, por un lapso CUATRO (04) MESES, contado a partir de la expedición del acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.

TÉRMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTÍA.  En caso de reclamo de garantía, la Armada Nacional informará al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización escrita, deberá expedir una constancia de recibo conforme con las reglas previstas para la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, e indicará los motivos de la reclamación. Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantía legal o suplementaria, el contratista o quien realice la reparación en su nombre previa autorización por escrito, estará obligado a entregar a la UNIDAD DELEGATARIA constancia de reparación indicando lo siguiente: descripción de la reparación efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y fecha de devolución del producto. Si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien por parte de la ARMADA NACIONAL, se entenderá que la UNIDAD DELEGATARIA lo entregó en buen estado, excepto por el motivo por el cual solicitó la garantía.  El término de atención al reclamo de garantía, devolución del bien o ejecución del servicio reclamado no podrá superar 15 días hábiles a menos que por escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo señalando la justificación respectiva.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTÍA. El contratista se exonerará de la responsabilidad que se deriva de la garantía, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario no atendió las instrucciones de instalación, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en la garantía. El contenido del manual de instrucciones deberá estar acorde con la complejidad del producto. Esta causal no podrá ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalación, uso o mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneración deberá demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien.

SUSPENSIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA: De conformidad con lo estipulado en el artículo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantía se suspenderá mientras la ARMADA NACIONAL esté privada del uso del producto con ocasión de la efectividad de la garantía y en caso de producirse un cambio total del producto por otro, el término de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el momento de reposición. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendrán garantía propia.

3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

La experiencia podrá ser acreditada a través de Certificaciones de experiencia o copia de contratos totalmente ejecutados o adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del contrato, suscritos con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales.  Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicional a la copia del contrato el acta de recepción o factura.

	EXPERIENCIA DEL OFERENTE

	· El BCAI1 verificará la experiencia del OFERENTE a través de mínimo Uno (01), máximo Dos (02) contratos en los que cuyo objeto haya sido igual o similar al del presente proceso y en cuyo desarrollo no se causó ningún tipo de sanción o multa por incumplimiento del contratista, ni se hizo efectiva la póliza única de garantía.
· La suma de los contratos sea igual o superiores al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial asignado al presente proceso de contratación.


Para el caso de las certificaciones estas deben contener como mínimo:

· Contratante y NIT.
· Contratista y NIT.
· Valor del contrato.
· Número del contrato (cuando aplique).
· Fecha de Terminación del contrato.
· Objeto del contrato.
· Teléfono de la entidad contratante o funcionario que certifica.

NOTAS:
a. La Entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia. Así mismo el Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.1 se reserva el derecho de verificar la información aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar.
b. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993
c. La experiencia podrá ser acreditada a través de certificaciones de experiencia o copia de contratos siempre que estén totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del contrato.
d. Los contratos a certificar deben haber sido suscritos con personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada.
e. Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicionalmente la copia del contrato y el acta de recepción o factura.
f. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
Si el contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con el Batallón de Comando y Apoyo de Infantería de Marina No.1 bastará la indicación del número del contrato, objeto y fecha de suscripción

1. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDO Y EXPERIENCIA ESPECIFICA: El oferente deberá garantizar dentro de su oferta por escrito, que cumple con el siguiente personal requerido para la ejecución de las actividades del contrato, el cual además debe diligenciar CARTA DE COMPROMISO, donde se compromete a prestar los servicios técnicos en el tiempo establecido en el pliego de condiciones para la empresa constructora que presenta la oferta, esta documentación debe ser aportada por el oferente con la presentación de su oferta en el presente proceso. Las hojas de vida solo serán presentadas por el oferente adjudicatario.

	CANTIDAD
	CARGO
	PROFESIÓN
	EXPERIENCIA GENERAL
	EXPERIENCIA ESPECIFICA
	DEDICACIÓN

	01
	Director de obra
	Ingeniero Civil y/o arquitecto con especialización o maestría         en
gerencia de construcciones o gerencia         de
proyectos        de
ingeniería          o
Gerencia de proyectos.  
	10 años a partir de la expedición de la tarjeta profesional
	5 años como director de obra, la cual será verificada mediante el aporte de la menos tres (03) contratos de obra cuyo alcance haya sido	la construcción, ampliación o rehabilitación de edificaciones, mantenimiento, construcción de redes de infraestructura
	60% en sitio de ejecución

	01
	Residente de obra
	Ingeniero civil o arquitecto, con Certificación en Nivel Avanzado Trabajo Seguro En Alturas.
	6 años a partir de la expedición de la tarjeta profesional
	4 años como residente de obra, la cual será verificada mediante el aporte de al menos tres (3) contratos de obra cuyo alcance haya sido la construcción, mantenimiento, ampliación o rehabilitación de edificaciones. Pero que por lo menos una (2) de las certificaciones anexas tenga alcance, con actividades relacionadas referente a rehabilitación y refuerzo estructural. de edificaciones con más de 2 niveles de concreto o
   Estructura metálica.
	100% en sitio de ejecución

	01
	Supervisor HSE
	Técnico o Tecnólogo o Profesional en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo HSE.
	3 años a partir de la expedición de la matricula profesional. Deberá poseer título como técnico o tecnólogo o profesional o profesional especialista en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo HSE y/o en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo HSE especialmente en riesgo eléctrico.
	2 años de experiencia como supervisor o residente en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, el cual será verificado con el aporte de al menos 2 certificaciones de obra cuyo alcance haya sido las construcciones de subestaciones y redes eléctricas.     o mantenimiento de subestaciones, redes eléctricas y similares (certificaciones cuyo objeto y alcance tengan temas relacionados con construcciones eléctricas en general) 
	100% en sitio de ejecución




NOTA: teniendo en cuenta que el proceso en mención será adjudicado en forma total, se necesita que el oferente certifique mediante documento firmado por el representante legal que contara con mínimo 03 frentes de trabajo simultáneamente. Los frentes de obra contaran con mínimo 2 cuadrillas, la cuadrilla de obra estará conformada por 01 oficial y 02 ayudantes mínimo, por ende se necesita que certifique mediante documento firmado por el representante legal contara con 01 Director de Obra, 01 Residentes de Obra y 01 supervisor HSE.

DIRECTOR DE OBRA:
Deberá ser ingeniero Civil y/o arquitecto con especialización o maestría en gerencia de construcciones o gerencia de proyectos de ingeniería o gerencia de proyectos, con experiencia profesional no menor de diez (10) años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. Además debe demostrar que cuenta con experiencia como Director de Obra de cinco (05) años el cual será verificado con el aporte de un mínimo de tres (03) contratos de obra cuyo alcance haya sido la construcción, ampliación o rehabilitación de edificaciones, mantenimiento, construcción de redes de infraestructura y que el profesional propuesto se haya desempeñado como director de obra, que sumados igualen o superen el presupuesto oficial asignado al presente proceso. La permanencia de este profesional será durante toda la etapa de la obra y hasta la entrega de la misma, con una dedicación del 60% en el lugar de ejecución.

RESIDENTE DE OBRA:

Deberá ser Ingeniero Civil y/o arquitecto, con matricula profesional vigente, con experiencia profesional no menor de seis (6) años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional. Además debe demostrar que cuenta con experiencia como Residente de Obra de cuatro (04) años el cual será verificado con el aporte de un mínimo de tres (03) contratos de obra cuyo alcance haya sido la construcción, ampliación o rehabilitación de edificaciones, mantenimiento, construcción de redes de infraestructura y que el profesional propuesto se haya desempeñado como director y/o residente de obra, que sumados igualen o superen el presupuesto oficial asignado al presente proceso. La permanencia de este profesional será durante toda la etapa de la obra y hasta la entrega de la misma, con una dedicación del 100% en el lugar de ejecución.

SUPERVISOR HSE:
Deberá ser técnico o tecnólogo o profesional especialista en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo HSE y/o en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo HSE, con matrícula profesional vigente, con experiencia no menor de tres (03) años, contados a partir de la fecha de expedición de la matricula profesional. Además, debe demostrar que cuenta con experiencia como supervisor o residente en salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo de dos años el cual será verificado con el aporte de mínimo dos (02) certificaciones de obra cuyo alcance haya sido el mantenimiento o construcciones de subestaciones y redes eléctricas y similares (certificaciones cuyo objeto y alcance tengan temas relacionados con construcciones eléctricas en general) y que el profesional propuesto se haya desempeñado como salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo, que sumados igualen o superen el presupuesto oficial asignado al presente proceso. La permanencia de este profesional será durante toda la etapa de la obra y hasta la entrega de la misma, con una dedicación del 50% en cada lugar de ejecución para un total del 100% en el lugar de ejecución. 

Para verificación de lo anterior, debe aportarse Certificación del Contrato expedido por la Entidad o Empresa Contratante y Copia del Acta de Recibo Final de Obra o del Acta de Liquidación del Contrato de Obra expedidas por la Entidad Contratante, en donde se indique:

· Entidad o empresa contratante, con dirección y teléfonos verificables
· Contratista o empleador.  
· Objeto del contrato o trabajo.
· Fecha de iniciación y terminación de la obra. Indicar el día, mes y año para cada caso. 
· Descripción del cargo desempeñado en el contrato o proyecto.
· El profesional propuesto en todos los casos debe certificar que estuvo durante todo el proceso constructivo de la obra.

Para los contratos del Residente de Obra y/o Residente Seguridad y Salud en el Trabajo que cumplan con lo dispuesto en los párrafos anteriores y que presenten traslapos, se validarán por una sola vez para acreditar la experiencia.

La experiencia de los profesionales debe ser acreditada con certificaciones laborales; no se aceptaran auto-certificaciones; en caso de que el profesional haya prestado los servicios para el oferente adjudicatario, el mismo deberá señalar el o los contratos celebrados con terceros bajo los cuales se desarrollaron las actividades.

El proponente favorecido se obliga a mantener durante la ejecución de las obras al personal de la obra de acuerdo al porcentaje de participación establecido. De ser necesario alguna modificación el contratista deberá aportar hoja de vida del nuevo personal el cual debe mantener las condiciones y exigencias requeridas en el presente proceso la cual estará sujeta a la verificación y aprobación del supervisor del contrato.

El personal aprobado deberá mantenerse durante toda la ejecución del contrato, en caso de que requiera ser cambiado, será puesto a consideración del supervisor nuevamente para su aprobación.

El personal puesto a disposición por el proponente adjudicatario deberá estar en condiciones de cumplir con el tiempo de permanencia exigido en el anexo técnico iniciando labores a la inmediatez de su aprobación.

El oferente será el único responsable de verificar que el personal cumpla con las calidades, experiencia y aptitudes requeridas para la ejecución del contrato, para lo cual dentro de la labor de verificación que corresponde a la supervisión del contrato, la Dirección General Marítima pueda adelantar las acciones administrativas correspondientes para garantizar su cumplimiento.

En consonancia con lo anterior, el proponente, en caso de resultar adjudicatario entiende y acepta la totalidad de las exigencias establecidas en el Anexo Técnico, con las modificaciones si las hubiere y se compromete a cumplir a cabalidad con las mismas durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta que constituyen las condiciones mínimas requeridas por la Entidad para la satisfacción de la necesidad que motiva el presente proceso de contratación.


EXPERIENCIA ACREDITADA DEL OFERENTE
			
	ITEM
	NOMBRE DEL CONTRATANTE
	NOMBRE DEL CONTRATISTA
	No. CONTRATO
	RESUMEN OBJETO PRINCIPAL CONTRATO
	FECHA DE INICIO
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	VALOR EXPRESADO S.M.M.L.V
	VALOR DE CONTRATO EN PESOS
	PORCENTAJE DEL VALOR DEL CONTRATO QUE EJECUTO, COMO MIEMBRO DE UN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL, SOCIEDAD DE OBJETO ÚNICO.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



El proponente debe presentar entre los folios contentivos de su ofrecimiento, certificaciones de contratos celebrados y ejecutados con personas jurídicas de naturaleza pública o privada o personas naturales, relacionadas con el objeto del presente proceso, cuyo valor en conjunto equivalga mínimo al 100% del presupuesto oficial previsto para el mismo. Las certificaciones deben contener como mínimo:

· Contratante y NIT.
· Contratista y NIT.
· Valor del contrato.
· Número del contrato (cuando aplique).
· Fecha de Terminación del contrato.
· Objeto del contrato.
· Teléfono de la entidad contratante o funcionario que certifica.

NOTAS:
g. La Entidad evaluará la información suministrada y de acuerdo con ella, determinará si resulta suficiente para acreditar la experiencia. Así mismo la Fuerza se reserva el derecho de verificar la información aportada por los oferentes y de rechazar las propuestas en las cuales se incluya información inconsistente o que no corresponda a la realidad, sin perjuicio de las eventuales acciones civiles y penales a que haya lugar.
h. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993
i. La experiencia podrá ser acreditada a través de certificaciones de experiencia o copia de contratos siempre que estén totalmente ejecutados, adjuntando el acta de recibo a satisfacción o liquidación del contrato.
j. Se establece que la experiencia a soportar se haya cumplido máximo en (INCLUIR) contratos, habida cuenta que si bien es cierto el numeral II “Experiencia” del “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación” expedida por Colombia Compra Eficiente señala que en su criterio “No hay límite frente al número de contratos o a la fecha en la cual estos fueron celebrados” y que “La experiencia no se agota con el paso del tiempo y por el contrario los proponentes adquieren mayor experiencia con el paso del tiempo en la medida en que continúen con sus actividades”, la Entidad requiere corroborar la fortaleza técnica y experticia del contratista para poder ejecutar y en el término determinado para el presente proceso negocios jurídicos de la envergadura (cantidad, calidad, oportunidad) que reviste el presente proceso.
k. Los contratos a certificar deben haber sido suscritos con personas naturales o jurídicas de naturaleza pública o privada.
l. Para el caso de contratos suscritos con personas naturales debe adjuntar adicionalmente la copia del contrato y el acta de recepción o factura.
m. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 
n. Si el contrato cuya experiencia se pretende hacer valer ha sido suscrito con la (UNIDAD DELEGATARIA), bastará la indicación del número del contrato, objeto y fecha de suscripción.

2. CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYMES EXPERIENCIA - NÚMERO DE CONTRATOS (ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.18 Decreto No. 1082 de 2015) (INCLUIR ACUERDO SE ENLISTE EN ESTUDIO PREVIO).


En mi calidad de oferente entiendo y acepto que todas las especificaciones técnicas descritas en el presente anexo son de obligatorio cumplimiento y me comprometo a ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatario con lo establecido en la invitación, los documentos que lo integran y las normas que regulan la materia.


(INCLUIR FIRMA Y LA SIGUIENTE INFORMACION)
Firma Representante Legal 	___________________________
Nombre:				___________________________
Documento Identidad:		___________________________


